{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":13,"sheets":["Introduksjon","Prosjektbeskrivelse","Veg i dagen","Bruer","Tunneler","Økt trafikk pga vedlikehold","Totale mengder","Resultater","Resultatsammendrag","Beregningsfaktorer","Utslippsfaktorer","Dokumentasjon","Nedtrekksmenyer"],"not_rendered":{"charts":3,"images":10,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":27,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Introduksjon","index":0,"n_rows":66,"n_cols":60,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[44,5,53,5],[44,7,53,7],[40,3,53,3],[49,1,53,1],[18,7,40,7],[42,7,43,7],[38,3,39,3],[42,5,43,5],[7,1,21,1],[23,1,24,1],[25,1,47,1],[7,7,14,7],[16,7,17,7],[20,5,21,5],[21,3,22,3],[23,3,36,3],[7,3,19,3],[22,5,40,5],[7,5,18,5],[1,1,1,7],[3,3,3,7],[5,1,6,1],[5,3,6,3],[5,5,6,5],[5,7,6,7]]}
[]
[null,"INTRODUKSJON TIL VERKTØYET"]
[]
[null,"Kort beskrivelse av verktøyet og metodikken",null,"Beskrivelse av fanene"]
[]
[null,"VERKTØYET",null,"PROSJEKTBESKRIVELSE",null,"BEREGNINGSFAKTORER",null,"TOTALE MENGDER"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  ","  "]
[null,"Beregningsverktøyet består av denne arbeidsboken, som inneholder totalt 11 faner. \n\nVerktøyet beregner miljøpåvirkning fra utbygging og drift og vedlikehold av veginfrastruktur over en angitt beregningsperiode (standard satt til 60 år). \n\nMiljøpåvirkninger beregnes fra angitte mengder av de ulike materialene , komponentene og prosessene som inngår i veginfrastrukturen, ved hjelp av utslippsfaktorer per mengdeenhet. \n\nVerktøyet følger strukturen i Vegvesenets Prosesskode 1 og 2\n\nMer utfyllende beskrivelse av verktøyet og veiledning for gjennomføring av analysene er å finne i brukerveiledningen.",null,"Her angir man grunnopplysninger om vegprosjektet som analyseres, samt definerer antall vegelementer av hver type (veg i dagen/tunnel/bru), og lengde for hver delstrekning.\n\nDet skal også angis hvilket sett med utslippsfaktorer man velger å benytte i analysen. Norske faktorer er representative for norske forhold, mens \"Ecoinvent/Europeiske faktorer\" representerer gjennomsnittlige europeiske produksjonsdata.\n\nDersom man har egne prosjektspesifikke faktorer, kan disse benyttes i kombinasjon med europeiske eller norske koeffisienter. Prosjektspesifikke utslippsfaktorer angis i fanen Utslippsfaktorer.",null,"Her finner man verdier som brukes for å beregne forbruk av materialer og energi gjennom livsløpet til veginfrastrukturen \n\nVerdiene i de gråmerkede cellene er generelle faktorer som benyttes med mindre det angis prosjektspesifikke faktorer av bruker. Prosjektspesifikke faktorer skal angis i de hvite cellene (NB! må ha samme enhet som de generelle faktorene). \n\nDersom det angis prosjektspesifikke bergeningsfaktorer, vil disse overstyre de generelle faktorene i beregningene.",null,"Denne fanen oppsummerer totalsummen av mengder som er angitt for vegprosjektet, for alle typer materialer og komponenter som er medregnet i verktøyet. Dette er listet opp under overskriften \"Budsjett\". \n\nDersom man besitter faktiske mengdedata for vegprosjektet kan totale mengder skrives inn under overskriften \"Regnskap\"."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"RESULTATER"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"I denne fanene er beregnet miljøpåvirkning fordelt på alle materialer og komponenter som er inkludert i verktøyet gitt, fordelt på veg i dagen, tunnel og bru for materialproduksjon, utbygging, og drift og vedlikehold.\n\nDet beregnes miljøpåvirkning for følgende kategorier:\n\n1:   Klimapåvirkning [kg CO2-ekvivialenter]\n   2:   Forsuring [kg S-ekvivalenter]\n   3:   Eutrofiering (overgjødsling) [kg P-ekvivalenter]\n   4:   Fotokjemisk smog [kg NMVOC]\n   5:   Energibruk [MJ]\n\nResultater for utslipp av CO2 som følge av arealbruksendringer angis for seg. To ulike metoder for beregningene er benyttet, hvorav den ene baseres på masseflytting i prosesskoden og den andre baseres på totalt areal på vegen. \n\nDenne fanen inneholder svært mange verdier, og egner seg best for å vurdere enkeltmaterialenes bidrag til total miljøpåvirkning.\n\nEn mer oversiktlig resultatpresentasjon er gitt i fanen Resultatsammendrag."]
[]
[null,null,null,null,null,"UTSLIPPSFAKTORER"]
[null,null,null,"VEG I DAGEN - TUNNELER - BRUER"]
[null,null,null,null,null,"Verdier som brukes for å beregne ulike utslipp fra mengdene av materialer er gitt i denne fanen. Kolonnen til venstre, merket \"Brukt i beregninger\", viser settet av utslippsfaktorer som brukes i beregningene (ut fra valget som er gjort i fanen Prosjektbeskrivelse).\n\nDersom det skal brukes prosjektspesifikke koeffisienter, fylles disse inn i kolonnen \"Prosjektspesifikke faktorer\". Det er tilstrekkelig å fylle inn utslippskoeffisineter for de prosessene man ønsker at skal være ulike de gjennomsnittlige koeffisentene.\n\nDersom det angis prosjektspesifikke utslippskoeffisienter, vil disse overstyre standardkoeffisientene i beregningene. (standardkoeffisienter vil brukes der prosjektspesifikk verdi ikke er angitt).\n\nKolonnene lengst til høyre angir standard utslippskoeffisienter for norske og europeiske gjennomsnittsdata. "]
[null,"KOMME I GANG MED ANALYSEN",null,"Her skal mengedata for alle relevante inputfaktorer legges inn, i henhold til oppsettet i Vegvesenets Prosesskode 1 og 2. Det er lagt til rette for å legge inn en stor mengde data, og det vil variere fra prosjekt til prosjekt hvilke data man har tilgjengelig og dermed kan legge inn.    \n\nInputfanene er strukturert etter Vegvesenets Prosesskode 1 og 2. Ikke alle prosesskodene er inkludert i regnearket, da ikke aller er relevante i forhold til miljøanalysene. \n\nDet er én fane for hvert vegelement; Veg i dagen, tunneler og bruer. Alle fanene er bygd opp etter prosesskodestruktur. Det er mulig å legge inn data for flere tunneler og bruer, avhengig av hvor mange tunnel- og brustrekninger som er spesifisert i fanen Prosjektbeskrivelse."]
[]
[null,"Dersom regnearket ikke er nullstilt etter forrige analyse, gjøres dette ved å klikke på knappen \"Nullstill inndata\" i prosjektbeskrivelsesfanen. Spesifikke opplysninger om byggeprosjektet som skal analyseres skal fylles ut i prosjektbeskrivelsesfanen. Analysen starter ved at man setter inn mengdedata for prosjektet i én eller fler av fanene Veg i dagen, Tunneler og Bruer\n\nBeregnet miljøpåvirkning tilknyttet de mengdedata som legges inn, vises fortløpende i fanen Resultater. Dersom det ikke er ønskelig/behov for å bruke prosjektspesifikke beregningsforutsetninger eller utslippsfaktorer, benyttes standard forutsetninger og faktorer som er forhåndsdefinert i verktøyet. Dermed er det tilstrekkelig å kun legge inn data i de blå fanene for å få ut resultater. \n\nDersom man ønsker å bruke prosjektspesifikke beregningsfaktorer (for eksempel for transportdistanser eller drivstofforbruk i anleggsmaskiner), gjøres dette ved å legge inn egne verdier i fanen Beregningsfaktorer. \n\nFullstendige analyseresulater vises i Resultater, mens et sammendrag av de viktigste resultatene vises i Sammendrag resultater. Fra denne fanen er det også mulig å skrive rapport til pdf-format."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"ØKT TRAFIKK PGA VEDLIKEHOLD"]
[]
[null,null,null,"I denne fanen kan man beregne utslipp fra økt trafikk på grunn av vedlikeholdsarbeid. Modellen fungerer på et definert vegstrekk med en bestemt omkjøringsrute. Strekket kan omfatte veg i dagen, bru og/eller tunnel.\n\nBeregningen starter ved å definere antall kjøreretninger som er åpne. Modellen er bygd opp av fire strekninger:\nA-B: Gjeldende vegstrekk\nA-C: C-D og D-B er omkjøringsveg oppdelt i tre strekk\n\nFor hvert strekk må verdier for distanse, kjørehastighet og gjennomsnittlig kjøretøy per døgn angis, samt at en må velge type trafikkflyt. Det er også mulighet for å definere andeler av ulike kjøretøy. "]
[]
[null,null,null,null,null,"DOKUMENTASJON",null,"RESULTATSAMMENDRAG"]
[]
[null,null,null,null,null,"                                                                                                                                        I denne fanen finner man dokumentasjon av beregningssfaktorer som er benyttet i beregningene. Her er dokumentasjon gitt i mer detalj enn det som er oppgitt i fanen Beregningsfaktorer                                                                                                                ",null,"                                                                                                                                        I denne fanen gjengis de viktigste resulatene fra analysen presentert i tabeller og grafisk.\n\nDersom det er benyttet egne faktorer i analysen skal disse beskrives her.\n\nVed å trykke på \"Skriv ut rapport\", har man muligheten til å lagre en PDF-rapport av resultatsammendraget"]
[]
[]
[]
[]
[null,"DENNE VERSJONEN AV VERKTØYET INKLUDERER IKKE                             RUND-SUM-POSTER PGA MANGEL PÅ GODE                            UTSLIPPSFAKTORER FOR DISSE"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,""]

{"sheet":"Prosjektbeskrivelse","index":1,"n_rows":33,"n_cols":34,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,4,24,7],[7,31,7,33],[7,28,7,30],[7,25,7,27],[20,1,29,2]]}
[]
[null,"PROSJEKTBESKRIVELSE"]
[]
[null,"Informasjon om analysen",null,null,"Vegelement","Stedskode","Fra profil","Til profil","Lengde (m)"]
[null,"Navn på den som har utført analysen",null,null,"Velg vegelement",null,null,null,{"$f":"H5-G5","v":0},{"$f":"IF(OR(E5=\"Veg i dagen\", E5=\"Tunnel\", E5=\"Bru\"), IF(I5<=0,\"Lengde kan ikke være null eller negativ\",\"\"), \"\")","v":""}]
[null,"Dato for analyse",null,null,"Velg vegelement",null,null,null,0,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VEGELEMENTOVERSIKT"]
[null,"Analyseperiode (år)",null,{"$f":"IF(C7=\"\", \"Må angis\", \"\")","v":"Må angis"},"Velg vegelement",null,null,null,0,""]
[null,"Utslippsfaktorer brukt i analysen","Velg utslippsfaktorer",{"$f":"IF(C8=\"Velg utslippskoeffisienter\", \"Må angis\", \"\")","v":""},"Velg vegelement",null,null,null,0,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Veg i dagen",null,null,"Tunnel",null,null,"Bru"]
[null,null,null,null,"Velg vegelement",null,null,null,0,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Indeks","Lengde","Stedskode","Indeks","Lengde","Stedskode","Indeks","Lengde","Stedskode"]
[null,"Prosjektinformasjon ",null,null,"Velg vegelement",null,null,null,{"$f":"H10-G10","v":0},"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"Prosjektbeskrivelse!E5","v":"Velg vegelement"},{"$f":"IF(AA10>0,COUNTIF($AA$10:AA10,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E5=\"Veg i dagen\",Prosjektbeskrivelse!I5,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E5=\"Veg i dagen\",Prosjektbeskrivelse!F5,0)","v":0},{"$f":"IF(AD10>0,COUNTIF($AD$10:AD10,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E5=\"Tunnel\",Prosjektbeskrivelse!I5,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E5=\"Tunnel\",Prosjektbeskrivelse!F5,0)","v":0},{"$f":"IF(AG10>0,COUNTIF($AG$10:AG10,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E5=\"Bru\",Prosjektbeskrivelse!I5,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E5=\"Bru\",Prosjektbeskrivelse!F5,0)","v":0}]
[null,"Utbyggingsprosjekt",null,null,"Velg vegelement",null,null,null,{"$f":"H11-G11","v":0},"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,{"$f":"Prosjektbeskrivelse!E6","v":"Velg vegelement"},{"$f":"IF(AA11>0,COUNTIF($AA$10:AA11,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E6=\"Veg i dagen\",Prosjektbeskrivelse!I6,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E6=\"Veg i dagen\",Prosjektbeskrivelse!F6,0)","v":0},{"$f":"IF(AD11>0,COUNTIF($AD$10:AD11,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E6=\"Tunnel\",Prosjektbeskrivelse!I6,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E6=\"Tunnel\",Prosjektbeskrivelse!F6,0)","v":0},{"$f":"IF(AG11>0,COUNTIF($AG$10:AG11,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E6=\"Bru\",Prosjektbeskrivelse!I6,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E6=\"Bru\",Prosjektbeskrivelse!F6,0)","v":0}]
[null,"Vegtype","Velg vegtype",null,"Velg vegelement",null,null,null,0,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,{"$f":"Prosjektbeskrivelse!E7","v":"Velg vegelement"},{"$f":"IF(AA12>0,COUNTIF($AA$10:AA12,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E7=\"Veg i dagen\",Prosjektbeskrivelse!I7,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E7=\"Veg i dagen\",Prosjektbeskrivelse!F7,0)","v":0},{"$f":"IF(AD12>0,COUNTIF($AD$10:AD12,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E7=\"Tunnel\",Prosjektbeskrivelse!I7,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E7=\"Tunnel\",Prosjektbeskrivelse!F7,0)","v":0},{"$f":"IF(AG12>0,COUNTIF($AG$10:AG12,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E7=\"Bru\",Prosjektbeskrivelse!I7,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E7=\"Bru\",Prosjektbeskrivelse!F7,0)","v":0}]
[null,"ÅDT",null,{"$f":"IF(C13=0, \"Må angis\", \"\")","v":"Må angis"},"Velg vegelement",null,null,null,0,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,{"$f":"Prosjektbeskrivelse!E8","v":"Velg vegelement"},{"$f":"IF(AA13>0,COUNTIF($AA$10:AA13,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E8=\"Veg i dagen\",Prosjektbeskrivelse!I8,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E8=\"Veg i dagen\",Prosjektbeskrivelse!F8,0)","v":0},{"$f":"IF(AD13>0,COUNTIF($AD$10:AD13,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E8=\"Tunnel\",Prosjektbeskrivelse!I8,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E8=\"Tunnel\",Prosjektbeskrivelse!F8,0)","v":0},{"$f":"IF(AG13>0,COUNTIF($AG$10:AG13,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E8=\"Bru\",Prosjektbeskrivelse!I8,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E8=\"Bru\",Prosjektbeskrivelse!F8,0)","v":0}]
[null,"Fartsgrense (km/t)",null,null,"Velg vegelement",null,null,null,0,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,{"$f":"Prosjektbeskrivelse!E9","v":"Velg vegelement"},{"$f":"IF(AA14>0,COUNTIF($AA$10:AA14,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E9=\"Veg i dagen\",Prosjektbeskrivelse!I9,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E9=\"Veg i dagen\",Prosjektbeskrivelse!F9,0)","v":0},{"$f":"IF(AD14>0,COUNTIF($AD$10:AD14,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E9=\"Tunnel\",Prosjektbeskrivelse!I9,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E9=\"Tunnel\",Prosjektbeskrivelse!F9,0)","v":0},{"$f":"IF(AG14>0,COUNTIF($AG$10:AG14,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E9=\"Bru\",Prosjektbeskrivelse!I9,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E9=\"Bru\",Prosjektbeskrivelse!F9,0)","v":0}]
[null,"Antall felt",null,null,"Velg vegelement",null,null,null,0,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,{"$f":"Prosjektbeskrivelse!E10","v":"Velg vegelement"},{"$f":"IF(AA15>0,COUNTIF($AA$10:AA15,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E10=\"Veg i dagen\",Prosjektbeskrivelse!I10,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E10=\"Veg i dagen\",Prosjektbeskrivelse!F10,0)","v":0},{"$f":"IF(AD15>0,COUNTIF($AD$10:AD15,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E10=\"Tunnel\",Prosjektbeskrivelse!I10,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E10=\"Tunnel\",Prosjektbeskrivelse!F10,0)","v":0},{"$f":"IF(AG15>0,COUNTIF($AG$10:AG15,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E10=\"Bru\",Prosjektbeskrivelse!I10,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E10=\"Bru\",Prosjektbeskrivelse!F10,0)","v":0}]
[null,"Vegbredde (m)",null,{"$f":"IF(C16=\"\", \"Må angis\", \"\")","v":"Må angis"},"Velg vegelement",null,null,null,0,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,{"$f":"Prosjektbeskrivelse!E11","v":"Velg vegelement"},{"$f":"IF(AA16>0,COUNTIF($AA$10:AA16,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E11=\"Veg i dagen\",Prosjektbeskrivelse!I11,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E11=\"Veg i dagen\",Prosjektbeskrivelse!F11,0)","v":0},{"$f":"IF(AD16>0,COUNTIF($AD$10:AD16,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E11=\"Tunnel\",Prosjektbeskrivelse!I11,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E11=\"Tunnel\",Prosjektbeskrivelse!F11,0)","v":0},{"$f":"IF(AG16>0,COUNTIF($AG$10:AG16,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E11=\"Bru\",Prosjektbeskrivelse!I11,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E11=\"Bru\",Prosjektbeskrivelse!F11,0)","v":0}]
[null,"Buffer, influensområde (m)",null,null,"Velg vegelement",null,null,null,0,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,{"$f":"Prosjektbeskrivelse!E12","v":"Velg vegelement"},{"$f":"IF(AA17>0,COUNTIF($AA$10:AA17,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E12=\"Veg i dagen\",Prosjektbeskrivelse!I12,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E12=\"Veg i dagen\",Prosjektbeskrivelse!F12,0)","v":0},{"$f":"IF(AD17>0,COUNTIF($AD$10:AD17,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E12=\"Tunnel\",Prosjektbeskrivelse!I12,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E12=\"Tunnel\",Prosjektbeskrivelse!F12,0)","v":0},{"$f":"IF(AG17>0,COUNTIF($AG$10:AG17,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E12=\"Bru\",Prosjektbeskrivelse!I12,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E12=\"Bru\",Prosjektbeskrivelse!F12,0)","v":0}]
[null,null,null,null,"Velg vegelement",null,null,null,0,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,{"$f":"Prosjektbeskrivelse!E13","v":"Velg vegelement"},{"$f":"IF(AA18>0,COUNTIF($AA$10:AA18,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E13=\"Veg i dagen\",Prosjektbeskrivelse!I13,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E13=\"Veg i dagen\",Prosjektbeskrivelse!F13,0)","v":0},{"$f":"IF(AD18>0,COUNTIF($AD$10:AD18,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E13=\"Tunnel\",Prosjektbeskrivelse!I13,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E13=\"Tunnel\",Prosjektbeskrivelse!F13,0)","v":0},{"$f":"IF(AG18>0,COUNTIF($AG$10:AG18,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E13=\"Bru\",Prosjektbeskrivelse!I13,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E13=\"Bru\",Prosjektbeskrivelse!F13,0)","v":0}]
[null,"Beskrivelsestekst",null,null,"Velg vegelement",null,null,null,0,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,{"$f":"Prosjektbeskrivelse!E14","v":"Velg vegelement"},{"$f":"IF(AA19>0,COUNTIF($AA$10:AA19,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E14=\"Veg i dagen\",Prosjektbeskrivelse!I14,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E14=\"Veg i dagen\",Prosjektbeskrivelse!F14,0)","v":0},{"$f":"IF(AD19>0,COUNTIF($AD$10:AD19,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E14=\"Tunnel\",Prosjektbeskrivelse!I14,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E14=\"Tunnel\",Prosjektbeskrivelse!F14,0)","v":0},{"$f":"IF(AG19>0,COUNTIF($AG$10:AG19,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E14=\"Bru\",Prosjektbeskrivelse!I14,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E14=\"Bru\",Prosjektbeskrivelse!F14,0)","v":0}]
[null,"(Kort beskrivelse av vurderte alternativer, trasévalg, etc. som er relevant.)",null,null,"Velg vegelement",null,null,null,0,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,{"$f":"Prosjektbeskrivelse!E15","v":"Velg vegelement"},{"$f":"IF(AA20>0,COUNTIF($AA$10:AA20,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E15=\"Veg i dagen\",Prosjektbeskrivelse!I15,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E15=\"Veg i dagen\",Prosjektbeskrivelse!F15,0)","v":0},{"$f":"IF(AD20>0,COUNTIF($AD$10:AD20,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E15=\"Tunnel\",Prosjektbeskrivelse!I15,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E15=\"Tunnel\",Prosjektbeskrivelse!F15,0)","v":0},{"$f":"IF(AG20>0,COUNTIF($AG$10:AG20,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E15=\"Bru\",Prosjektbeskrivelse!I15,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E15=\"Bru\",Prosjektbeskrivelse!F15,0)","v":0}]
[null,null,null,null,"Velg vegelement",null,null,null,0,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12,{"$f":"Prosjektbeskrivelse!E16","v":"Velg vegelement"},{"$f":"IF(AA21>0,COUNTIF($AA$10:AA21,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E16=\"Veg i dagen\",Prosjektbeskrivelse!I16,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E16=\"Veg i dagen\",Prosjektbeskrivelse!F16,0)","v":0},{"$f":"IF(AD21>0,COUNTIF($AD$10:AD21,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E16=\"Tunnel\",Prosjektbeskrivelse!I16,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E16=\"Tunnel\",Prosjektbeskrivelse!F16,0)","v":0},{"$f":"IF(AG21>0,COUNTIF($AG$10:AG21,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E16=\"Bru\",Prosjektbeskrivelse!I16,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E16=\"Bru\",Prosjektbeskrivelse!F16,0)","v":0}]
[null,null,null,null,"Velg vegelement",null,null,null,0,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13,{"$f":"Prosjektbeskrivelse!E17","v":"Velg vegelement"},{"$f":"IF(AA22>0,COUNTIF($AA$10:AA22,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E17=\"Veg i dagen\",Prosjektbeskrivelse!I17,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E17=\"Veg i dagen\",Prosjektbeskrivelse!F17,0)","v":0},{"$f":"IF(AD22>0,COUNTIF($AD$10:AD22,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E17=\"Tunnel\",Prosjektbeskrivelse!I17,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E17=\"Tunnel\",Prosjektbeskrivelse!F17,0)","v":0},{"$f":"IF(AG22>0,COUNTIF($AG$10:AG22,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E17=\"Bru\",Prosjektbeskrivelse!I17,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E17=\"Bru\",Prosjektbeskrivelse!F17,0)","v":0}]
[null,null,null,null,"Velg vegelement",null,null,null,0,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14,{"$f":"Prosjektbeskrivelse!E18","v":"Velg vegelement"},{"$f":"IF(AA23>0,COUNTIF($AA$10:AA23,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E18=\"Veg i dagen\",Prosjektbeskrivelse!I18,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E18=\"Veg i dagen\",Prosjektbeskrivelse!F18,0)","v":0},{"$f":"IF(AD23>0,COUNTIF($AD$10:AD23,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E18=\"Tunnel\",Prosjektbeskrivelse!I18,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E18=\"Tunnel\",Prosjektbeskrivelse!F18,0)","v":0},{"$f":"IF(AG23>0,COUNTIF($AG$10:AG23,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E18=\"Bru\",Prosjektbeskrivelse!I18,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E18=\"Bru\",Prosjektbeskrivelse!F18,0)","v":0}]
[null,null,null,null,"Velg vegelement",null,null,null,0,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15,{"$f":"Prosjektbeskrivelse!E19","v":"Velg vegelement"},{"$f":"IF(AA24>0,COUNTIF($AA$10:AA24,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E19=\"Veg i dagen\",Prosjektbeskrivelse!I19,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E19=\"Veg i dagen\",Prosjektbeskrivelse!F19,0)","v":0},{"$f":"IF(AD24>0,COUNTIF($AD$10:AD24,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E19=\"Tunnel\",Prosjektbeskrivelse!I19,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E19=\"Tunnel\",Prosjektbeskrivelse!F19,0)","v":0},{"$f":"IF(AG24>0,COUNTIF($AG$10:AG24,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E19=\"Bru\",Prosjektbeskrivelse!I19,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E19=\"Bru\",Prosjektbeskrivelse!F19,0)","v":0}]
[null,null,null,null,"SUM",null,null,null,{"$f":"SUM(I5:I24)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16,{"$f":"Prosjektbeskrivelse!E20","v":"Velg vegelement"},{"$f":"IF(AA25>0,COUNTIF($AA$10:AA25,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E20=\"Veg i dagen\",Prosjektbeskrivelse!I20,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E20=\"Veg i dagen\",Prosjektbeskrivelse!F20,0)","v":0},{"$f":"IF(AD25>0,COUNTIF($AD$10:AD25,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E20=\"Tunnel\",Prosjektbeskrivelse!I20,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E20=\"Tunnel\",Prosjektbeskrivelse!F20,0)","v":0},{"$f":"IF(AG25>0,COUNTIF($AG$10:AG25,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E20=\"Bru\",Prosjektbeskrivelse!I20,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E20=\"Bru\",Prosjektbeskrivelse!F20,0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17,{"$f":"Prosjektbeskrivelse!E21","v":"Velg vegelement"},{"$f":"IF(AA26>0,COUNTIF($AA$10:AA26,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E21=\"Veg i dagen\",Prosjektbeskrivelse!I21,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E21=\"Veg i dagen\",Prosjektbeskrivelse!F21,0)","v":0},{"$f":"IF(AD26>0,COUNTIF($AD$10:AD26,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E21=\"Tunnel\",Prosjektbeskrivelse!I21,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E21=\"Tunnel\",Prosjektbeskrivelse!F21,0)","v":0},{"$f":"IF(AG26>0,COUNTIF($AG$10:AG26,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E21=\"Bru\",Prosjektbeskrivelse!I21,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E21=\"Bru\",Prosjektbeskrivelse!F21,0)","v":0}]
[null,null,null,null,"Fordeling veg i dagen - tunnel - bru",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18,{"$f":"Prosjektbeskrivelse!E22","v":"Velg vegelement"},{"$f":"IF(AA27>0,COUNTIF($AA$10:AA27,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E22=\"Veg i dagen\",Prosjektbeskrivelse!I22,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E22=\"Veg i dagen\",Prosjektbeskrivelse!F22,0)","v":0},{"$f":"IF(AD27>0,COUNTIF($AD$10:AD27,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E22=\"Tunnel\",Prosjektbeskrivelse!I22,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E22=\"Tunnel\",Prosjektbeskrivelse!F22,0)","v":0},{"$f":"IF(AG27>0,COUNTIF($AG$10:AG27,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E22=\"Bru\",Prosjektbeskrivelse!I22,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E22=\"Bru\",Prosjektbeskrivelse!F22,0)","v":0}]
[null,null,null,null,"Veg i dagen (m)",{"$f":"Prosjektbeskrivelse!AA30","v":0},{"$f":"IFERROR(F28/$F$32,\"-\")","v":"-"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19,{"$f":"Prosjektbeskrivelse!E23","v":"Velg vegelement"},{"$f":"IF(AA28>0,COUNTIF($AA$10:AA28,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E23=\"Veg i dagen\",Prosjektbeskrivelse!I23,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E23=\"Veg i dagen\",Prosjektbeskrivelse!F23,0)","v":0},{"$f":"IF(AD28>0,COUNTIF($AD$10:AD28,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E23=\"Tunnel\",Prosjektbeskrivelse!I23,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E23=\"Tunnel\",Prosjektbeskrivelse!F23,0)","v":0},{"$f":"IF(AG28>0,COUNTIF($AG$10:AG28,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E23=\"Bru\",Prosjektbeskrivelse!I23,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E23=\"Bru\",Prosjektbeskrivelse!F23,0)","v":0}]
[null,null,null,null,"Tunnel (m)",{"$f":"Prosjektbeskrivelse!AD30","v":0},{"$f":"IFERROR(F29/$F$32,\"-\")","v":"-"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,20,{"$f":"Prosjektbeskrivelse!E24","v":"Velg vegelement"},{"$f":"IF(AA29>0,COUNTIF($AA$10:AA29,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E24=\"Veg i dagen\",Prosjektbeskrivelse!I24,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E24=\"Veg i dagen\",Prosjektbeskrivelse!F24,0)","v":0},{"$f":"IF(AD29>0,COUNTIF($AD$10:AD29,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E24=\"Tunnel\",Prosjektbeskrivelse!I24,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E24=\"Tunnel\",Prosjektbeskrivelse!F24,0)","v":0},{"$f":"IF(AG29>0,COUNTIF($AG$10:AG29,\">\"&0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E24=\"Bru\",Prosjektbeskrivelse!I24,0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!E24=\"Bru\",Prosjektbeskrivelse!F24,0)","v":0}]
[null,null,null,null,"Bru (m)",{"$f":"Prosjektbeskrivelse!AG30","v":0},{"$f":"IFERROR(F30/$F$32,\"-\")","v":"-"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SUM, lengde per element",null,{"$f":"SUM(AA10:AA29)","v":0},{"$f":"SUM(AB10:AB29)","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antall elementer",null,{"$f":"COUNTIF(AA10:AA29,\">\"&0)","v":0},{"$f":"COUNTIF(AB10:AB29,\">\"&0)","v":0},0,{"$f":"COUNTIF(AD10:AD29,\">\"&0)","v":0},0,0,0,0]
[null,null,null,null,"Vegstrekningens totale lengde (m)",null,{"$f":"IF(SUM(I5:I24)<>F32, \"Sum ulik total strekningslengde\", \"\" )","v":""}]
[null,null,null,null,null,"   "]

{"sheet":"Veg i dagen","index":2,"n_rows":515,"n_cols":54,"rows_kept":515,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,39,2,43],[2,44,2,48],[2,49,2,53],[1,39,1,53],[3,7,3,9],[3,10,3,11],[3,12,3,16],[2,33,2,37],[1,18,1,37],[2,23,2,27],[2,28,2,32],[2,18,2,22],[3,17,4,17]]}
[]
[null,"VEG I DAGEN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Utbygging",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Drift og vedlikehold"]
[null,null,null,"Samlet lengde (Veg i dagen)",{"$f":"Prosjektbeskrivelse!F28","v":0},"m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Diesel",null,null,null,null,"Massetransport",null,null,null,null,"Materialer",null,null,null,null,"Sum",null,null,null,null,null,"Diesel",null,null,null,null,"Materialer",null,null,null,null,"Sum"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Dieselforbruk, ekskl transport (l)",null,null,"Massetransport (tkm)",null,"Materialer/prosesser",null,null,null,null,"Materialgruppe","K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE",null,"K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE"]
[null,null,null,null,"Mengde","Enhet",null,"Utbygging","D&V","Kommentar","tkm (utbygging)","Kommentar","Material","Mengde, utbygging (må stemme med enhet i utslippsfaktor)","Material-transport (tkm)","Mengde, D&V","Material-transport (tkm) D&V",null,"kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ",null,"kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ"]
[null,"01: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER",null,null,null,"IKKE INKLUDERT I DENNE VERSJONEN"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$K7*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K7*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K7*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K7*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K7*Utslippsfaktorer!H$126","v":0}]
[null,"12: RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE DRIFTSOMKOSTNINGER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$K8*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K8*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K8*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K8*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K8*Utslippsfaktorer!H$126","v":0}]
[null,"12.11",null,"Rigg og midlertididige bygnigner",null,"RS",null,null,null,null,null,null,"Rigg og midlertididige bygnigner",{"$f":"E9","v":0},{"$f":"IF((OR(F9=\"RS\",M9=\"\")),0,VLOOKUP(M9,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N9","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F9=\"RS\",M9=\"\")),0,VLOOKUP(M9,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P9","v":0},{"$f":"IF(M9=\"\",\"\",VLOOKUP(M9,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - Rigg og drift"},{"$f":"$H9*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H9*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H9*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H9*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H9*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K9*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K9*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K9*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K9*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K9*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M9=\"\",0,VLOOKUP($M9,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N9)+($O9*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M9=\"\",0,VLOOKUP($M9,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N9)+($O9*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M9=\"\",0,VLOOKUP($M9,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N9)+($O9*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M9=\"\",0,VLOOKUP($M9,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N9)+($O9*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M9=\"\",0,VLOOKUP($M9,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N9)+($O9*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"S9+X9+AC9","v":0},{"$f":"T9+Y9+AD9","v":0},{"$f":"U9+Z9+AE9","v":0},{"$f":"V9+AA9+AF9","v":0},{"$f":"W9+AB9+AG9","v":0},null,{"$f":"$I9*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I9*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I9*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I9*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I9*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M9=\"\",0,VLOOKUP($M9,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P9)+($Q9*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M9=\"\",0,VLOOKUP($M9,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P9)+($Q9*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M9=\"\",0,VLOOKUP($M9,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P9)+($Q9*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M9=\"\",0,VLOOKUP($M9,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P9)+($Q9*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M9=\"\",0,VLOOKUP($M9,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P9)+($Q9*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"AN9+AS9","v":0},{"$f":"AO9+AT9","v":0},{"$f":"AP9+AU9","v":0},{"$f":"AQ9+AV9","v":0},{"$f":"AR9+AW9","v":0}]
[null,"12.12",null,"Drift av rigg og midlertidige bygninger",null,"RS",null,null,null,null,null,null,{"$f":"D10","v":"Drift av rigg og midlertidige bygninger"},0,{"$f":"IF((OR(F10=\"RS\",M10=\"\")),0,VLOOKUP(M10,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N10","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F10=\"RS\",M10=\"\")),0,VLOOKUP(M10,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P10","v":0},{"$f":"IF(M10=\"\",\"\",VLOOKUP(M10,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - Rigg og drift"},{"$f":"$H10*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H10*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H10*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H10*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H10*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K10*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K10*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K10*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K10*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K10*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M10=\"\",0,VLOOKUP($M10,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N10)+($O10*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M10=\"\",0,VLOOKUP($M10,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N10)+($O10*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M10=\"\",0,VLOOKUP($M10,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N10)+($O10*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M10=\"\",0,VLOOKUP($M10,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N10)+($O10*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M10=\"\",0,VLOOKUP($M10,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N10)+($O10*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"S10+X10+AC10","v":0},{"$f":"T10+Y10+AD10","v":0},{"$f":"U10+Z10+AE10","v":0},{"$f":"V10+AA10+AF10","v":0},{"$f":"W10+AB10+AG10","v":0},null,{"$f":"$I10*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I10*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I10*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I10*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I10*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M10=\"\",0,VLOOKUP($M10,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P10)+($Q10*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M10=\"\",0,VLOOKUP($M10,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P10)+($Q10*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M10=\"\",0,VLOOKUP($M10,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P10)+($Q10*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M10=\"\",0,VLOOKUP($M10,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P10)+($Q10*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M10=\"\",0,VLOOKUP($M10,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P10)+($Q10*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"AN10+AS10","v":0},{"$f":"AO10+AT10","v":0},{"$f":"AP10+AU10","v":0},{"$f":"AQ10+AV10","v":0},{"$f":"AR10+AW10","v":0}]
[null,"12.13",null,"Nedrigging",null,"RS",null,null,null,null,null,null,"Nedrigging",0,{"$f":"IF((OR(F11=\"RS\",M11=\"\")),0,VLOOKUP(M11,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N11","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F11=\"RS\",M11=\"\")),0,VLOOKUP(M11,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P11","v":0},{"$f":"IF(M11=\"\",\"\",VLOOKUP(M11,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - Rigg og drift"},{"$f":"$H11*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H11*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H11*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H11*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H11*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K11*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K11*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K11*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K11*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K11*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M11=\"\",0,VLOOKUP($M11,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N11)+($O11*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M11=\"\",0,VLOOKUP($M11,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N11)+($O11*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M11=\"\",0,VLOOKUP($M11,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N11)+($O11*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M11=\"\",0,VLOOKUP($M11,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N11)+($O11*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M11=\"\",0,VLOOKUP($M11,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N11)+($O11*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I11*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I11*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I11*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I11*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I11*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M11=\"\",0,VLOOKUP($M11,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P11)+($Q11*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M11=\"\",0,VLOOKUP($M11,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P11)+($Q11*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M11=\"\",0,VLOOKUP($M11,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P11)+($Q11*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M11=\"\",0,VLOOKUP($M11,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P11)+($Q11*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M11=\"\",0,VLOOKUP($M11,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P11)+($Q11*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"12.2",null,"Rigg for byggherren",null,"RS",null,null,null,null,null,null,"Rigg for byggherren",0,{"$f":"IF((OR(F12=\"RS\",M12=\"\")),0,VLOOKUP(M12,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N12","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F12=\"RS\",M12=\"\")),0,VLOOKUP(M12,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P12","v":0},{"$f":"IF(M12=\"\",\"\",VLOOKUP(M12,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - Rigg og drift"},{"$f":"$H12*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H12*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H12*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H12*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H12*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K12*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K12*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K12*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K12*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K12*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M12=\"\",0,VLOOKUP($M12,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N12)+($O12*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M12=\"\",0,VLOOKUP($M12,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N12)+($O12*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M12=\"\",0,VLOOKUP($M12,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N12)+($O12*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M12=\"\",0,VLOOKUP($M12,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N12)+($O12*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M12=\"\",0,VLOOKUP($M12,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N12)+($O12*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I12*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I12*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I12*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I12*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I12*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M12=\"\",0,VLOOKUP($M12,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P12)+($Q12*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M12=\"\",0,VLOOKUP($M12,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P12)+($Q12*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M12=\"\",0,VLOOKUP($M12,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P12)+($Q12*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M12=\"\",0,VLOOKUP($M12,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P12)+($Q12*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M12=\"\",0,VLOOKUP($M12,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P12)+($Q12*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"12.21",null,"Tilrigging av rigg for byggherren",null,"RS",null,null,null,null,null,null,"Tilrigging av rigg for byggherren",0,{"$f":"IF((OR(F13=\"RS\",M13=\"\")),0,VLOOKUP(M13,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N13","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F13=\"RS\",M13=\"\")),0,VLOOKUP(M13,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P13","v":0},{"$f":"IF(M13=\"\",\"\",VLOOKUP(M13,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - Rigg og drift"},{"$f":"$H13*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H13*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H13*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H13*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H13*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K13*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K13*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K13*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K13*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K13*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M13=\"\",0,VLOOKUP($M13,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N13)+($O13*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M13=\"\",0,VLOOKUP($M13,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N13)+($O13*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M13=\"\",0,VLOOKUP($M13,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N13)+($O13*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M13=\"\",0,VLOOKUP($M13,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N13)+($O13*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M13=\"\",0,VLOOKUP($M13,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N13)+($O13*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I13*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I13*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I13*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I13*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I13*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M13=\"\",0,VLOOKUP($M13,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P13)+($Q13*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M13=\"\",0,VLOOKUP($M13,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P13)+($Q13*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M13=\"\",0,VLOOKUP($M13,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P13)+($Q13*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M13=\"\",0,VLOOKUP($M13,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P13)+($Q13*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M13=\"\",0,VLOOKUP($M13,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P13)+($Q13*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"12.22",null,"Drift av rigg for byggherren",null,"RS",null,null,null,null,null,null,"Drift av rigg for byggherren",0,{"$f":"IF((OR(F14=\"RS\",M14=\"\")),0,VLOOKUP(M14,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N14","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F14=\"RS\",M14=\"\")),0,VLOOKUP(M14,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P14","v":0},{"$f":"IF(M14=\"\",\"\",VLOOKUP(M14,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - Rigg og drift"},{"$f":"$H14*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H14*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H14*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H14*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H14*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K14*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K14*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K14*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K14*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K14*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M14=\"\",0,VLOOKUP($M14,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N14)+($O14*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M14=\"\",0,VLOOKUP($M14,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N14)+($O14*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M14=\"\",0,VLOOKUP($M14,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N14)+($O14*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M14=\"\",0,VLOOKUP($M14,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N14)+($O14*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M14=\"\",0,VLOOKUP($M14,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N14)+($O14*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I14*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I14*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I14*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I14*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I14*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M14=\"\",0,VLOOKUP($M14,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P14)+($Q14*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M14=\"\",0,VLOOKUP($M14,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P14)+($Q14*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M14=\"\",0,VLOOKUP($M14,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P14)+($Q14*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M14=\"\",0,VLOOKUP($M14,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P14)+($Q14*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M14=\"\",0,VLOOKUP($M14,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P14)+($Q14*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"12.23",null,"Nedrigging av rigg for byggherren",null,"RS",null,null,null,null,null,null,"Nedrigging av rigg for byggherren",0,{"$f":"IF((OR(F15=\"RS\",M15=\"\")),0,VLOOKUP(M15,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N15","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F15=\"RS\",M15=\"\")),0,VLOOKUP(M15,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P15","v":0},{"$f":"IF(M15=\"\",\"\",VLOOKUP(M15,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - Rigg og drift"},{"$f":"$H15*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H15*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H15*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H15*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H15*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K15*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K15*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K15*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K15*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K15*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M15=\"\",0,VLOOKUP($M15,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N15)+($O15*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M15=\"\",0,VLOOKUP($M15,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N15)+($O15*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M15=\"\",0,VLOOKUP($M15,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N15)+($O15*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M15=\"\",0,VLOOKUP($M15,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N15)+($O15*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M15=\"\",0,VLOOKUP($M15,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N15)+($O15*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I15*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I15*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I15*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I15*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I15*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M15=\"\",0,VLOOKUP($M15,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P15)+($Q15*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M15=\"\",0,VLOOKUP($M15,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P15)+($Q15*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M15=\"\",0,VLOOKUP($M15,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P15)+($Q15*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M15=\"\",0,VLOOKUP($M15,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P15)+($Q15*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M15=\"\",0,VLOOKUP($M15,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P15)+($Q15*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F16=\"RS\",M16=\"\")),0,VLOOKUP(M16,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N16","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F16=\"RS\",M16=\"\")),0,VLOOKUP(M16,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P16","v":0},{"$f":"IF(M16=\"\",\"\",VLOOKUP(M16,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H16*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H16*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H16*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H16*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H16*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K16*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K16*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K16*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K16*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K16*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M16=\"\",0,VLOOKUP($M16,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N16)+($O16*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M16=\"\",0,VLOOKUP($M16,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N16)+($O16*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M16=\"\",0,VLOOKUP($M16,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N16)+($O16*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M16=\"\",0,VLOOKUP($M16,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N16)+($O16*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M16=\"\",0,VLOOKUP($M16,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N16)+($O16*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I16*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I16*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I16*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I16*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I16*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M16=\"\",0,VLOOKUP($M16,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P16)+($Q16*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M16=\"\",0,VLOOKUP($M16,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P16)+($Q16*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M16=\"\",0,VLOOKUP($M16,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P16)+($Q16*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M16=\"\",0,VLOOKUP($M16,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P16)+($Q16*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M16=\"\",0,VLOOKUP($M16,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P16)+($Q16*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"13: ANLEGGSVEGER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F17=\"RS\",M17=\"\")),0,VLOOKUP(M17,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N17","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F17=\"RS\",M17=\"\")),0,VLOOKUP(M17,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P17","v":0},{"$f":"IF(M17=\"\",\"\",VLOOKUP(M17,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H17*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H17*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H17*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H17*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H17*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K17*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K17*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K17*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K17*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K17*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M17=\"\",0,VLOOKUP($M17,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N17)+($O17*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M17=\"\",0,VLOOKUP($M17,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N17)+($O17*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M17=\"\",0,VLOOKUP($M17,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N17)+($O17*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M17=\"\",0,VLOOKUP($M17,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N17)+($O17*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M17=\"\",0,VLOOKUP($M17,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N17)+($O17*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I17*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I17*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I17*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I17*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I17*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M17=\"\",0,VLOOKUP($M17,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P17)+($Q17*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M17=\"\",0,VLOOKUP($M17,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P17)+($Q17*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M17=\"\",0,VLOOKUP($M17,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P17)+($Q17*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M17=\"\",0,VLOOKUP($M17,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P17)+($Q17*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M17=\"\",0,VLOOKUP($M17,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P17)+($Q17*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"13.1",null,"Provisoriske anleggsveger",null,"RS",null,null,null,null,null,null,{"$f":"D18","v":"Provisoriske anleggsveger"},0,{"$f":"IF((OR(F18=\"RS\",M18=\"\")),0,VLOOKUP(M18,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N18","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F18=\"RS\",M18=\"\")),0,VLOOKUP(M18,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P18","v":0},{"$f":"IF(M18=\"\",\"\",VLOOKUP(M18,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - Provisoriske anleggsveger, bruer og kaier"},{"$f":"$H18*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H18*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H18*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H18*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H18*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K18*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K18*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K18*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K18*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K18*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M18=\"\",0,VLOOKUP($M18,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N18)+($O18*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M18=\"\",0,VLOOKUP($M18,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N18)+($O18*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M18=\"\",0,VLOOKUP($M18,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N18)+($O18*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M18=\"\",0,VLOOKUP($M18,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N18)+($O18*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M18=\"\",0,VLOOKUP($M18,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N18)+($O18*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I18*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I18*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I18*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I18*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I18*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M18=\"\",0,VLOOKUP($M18,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P18)+($Q18*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M18=\"\",0,VLOOKUP($M18,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P18)+($Q18*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M18=\"\",0,VLOOKUP($M18,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P18)+($Q18*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M18=\"\",0,VLOOKUP($M18,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P18)+($Q18*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M18=\"\",0,VLOOKUP($M18,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P18)+($Q18*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"13.2",null,"Provisoriske bruer",null,"RS",null,null,null,null,null,null,"Provisoriske bruer",0,{"$f":"IF((OR(F19=\"RS\",M19=\"\")),0,VLOOKUP(M19,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N19","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F19=\"RS\",M19=\"\")),0,VLOOKUP(M19,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P19","v":0},{"$f":"IF(M19=\"\",\"\",VLOOKUP(M19,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - Provisoriske anleggsveger, bruer og kaier"},{"$f":"$H19*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H19*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H19*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H19*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H19*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K19*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K19*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K19*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K19*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K19*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M19=\"\",0,VLOOKUP($M19,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N19)+($O19*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M19=\"\",0,VLOOKUP($M19,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N19)+($O19*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M19=\"\",0,VLOOKUP($M19,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N19)+($O19*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M19=\"\",0,VLOOKUP($M19,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N19)+($O19*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M19=\"\",0,VLOOKUP($M19,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N19)+($O19*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I19*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I19*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I19*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I19*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I19*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M19=\"\",0,VLOOKUP($M19,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P19)+($Q19*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M19=\"\",0,VLOOKUP($M19,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P19)+($Q19*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M19=\"\",0,VLOOKUP($M19,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P19)+($Q19*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M19=\"\",0,VLOOKUP($M19,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P19)+($Q19*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M19=\"\",0,VLOOKUP($M19,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P19)+($Q19*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"13.3",null,"Provisoriske kaier",null,"RS",null,null,null,null,null,null,"Provisoriske kaier",0,{"$f":"IF((OR(F20=\"RS\",M20=\"\")),0,VLOOKUP(M20,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N20","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F20=\"RS\",M20=\"\")),0,VLOOKUP(M20,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P20","v":0},{"$f":"IF(M20=\"\",\"\",VLOOKUP(M20,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - Provisoriske anleggsveger, bruer og kaier"},{"$f":"$H20*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H20*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H20*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H20*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H20*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K20*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K20*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K20*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K20*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K20*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M20=\"\",0,VLOOKUP($M20,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N20)+($O20*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M20=\"\",0,VLOOKUP($M20,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N20)+($O20*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M20=\"\",0,VLOOKUP($M20,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N20)+($O20*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M20=\"\",0,VLOOKUP($M20,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N20)+($O20*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M20=\"\",0,VLOOKUP($M20,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N20)+($O20*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I20*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I20*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I20*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I20*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I20*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M20=\"\",0,VLOOKUP($M20,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P20)+($Q20*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M20=\"\",0,VLOOKUP($M20,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P20)+($Q20*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M20=\"\",0,VLOOKUP($M20,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P20)+($Q20*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M20=\"\",0,VLOOKUP($M20,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P20)+($Q20*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M20=\"\",0,VLOOKUP($M20,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P20)+($Q20*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"13.4",null,"Eksisterende veger",null,"RS",null,null,null,null,null,null,"Eksisterende veger",0,{"$f":"IF((OR(F21=\"RS\",M21=\"\")),0,VLOOKUP(M21,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N21","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F21=\"RS\",M21=\"\")),0,VLOOKUP(M21,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P21","v":0},{"$f":"IF(M21=\"\",\"\",VLOOKUP(M21,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - Eksisterende veger, bruer og kaier"},{"$f":"$H21*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H21*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H21*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H21*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H21*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K21*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K21*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K21*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K21*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K21*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M21=\"\",0,VLOOKUP($M21,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N21)+($O21*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M21=\"\",0,VLOOKUP($M21,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N21)+($O21*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M21=\"\",0,VLOOKUP($M21,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N21)+($O21*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M21=\"\",0,VLOOKUP($M21,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N21)+($O21*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M21=\"\",0,VLOOKUP($M21,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N21)+($O21*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I21*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I21*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I21*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I21*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I21*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M21=\"\",0,VLOOKUP($M21,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P21)+($Q21*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M21=\"\",0,VLOOKUP($M21,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P21)+($Q21*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M21=\"\",0,VLOOKUP($M21,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P21)+($Q21*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M21=\"\",0,VLOOKUP($M21,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P21)+($Q21*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M21=\"\",0,VLOOKUP($M21,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P21)+($Q21*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"13.5",null,"Eksisterende bruer",null,"RS",null,null,null,null,null,null,"Eksisterende bruer",0,{"$f":"IF((OR(F22=\"RS\",M22=\"\")),0,VLOOKUP(M22,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N22","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F22=\"RS\",M22=\"\")),0,VLOOKUP(M22,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P22","v":0},{"$f":"IF(M22=\"\",\"\",VLOOKUP(M22,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - Eksisterende veger, bruer og kaier"},{"$f":"$H22*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H22*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H22*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H22*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H22*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K22*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K22*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K22*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K22*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K22*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M22=\"\",0,VLOOKUP($M22,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N22)+($O22*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M22=\"\",0,VLOOKUP($M22,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N22)+($O22*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M22=\"\",0,VLOOKUP($M22,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N22)+($O22*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M22=\"\",0,VLOOKUP($M22,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N22)+($O22*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M22=\"\",0,VLOOKUP($M22,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N22)+($O22*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I22*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I22*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I22*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I22*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I22*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M22=\"\",0,VLOOKUP($M22,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P22)+($Q22*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M22=\"\",0,VLOOKUP($M22,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P22)+($Q22*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M22=\"\",0,VLOOKUP($M22,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P22)+($Q22*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M22=\"\",0,VLOOKUP($M22,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P22)+($Q22*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M22=\"\",0,VLOOKUP($M22,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P22)+($Q22*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"13.6",null,"Eksisterende kaier",null,"RS",null,null,null,null,null,null,"Eksisterende kaier",0,{"$f":"IF((OR(F23=\"RS\",M23=\"\")),0,VLOOKUP(M23,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N23","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F23=\"RS\",M23=\"\")),0,VLOOKUP(M23,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P23","v":0},{"$f":"IF(M23=\"\",\"\",VLOOKUP(M23,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - Eksisterende veger, bruer og kaier"},{"$f":"$H23*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H23*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H23*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H23*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H23*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K23*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K23*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K23*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K23*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K23*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M23=\"\",0,VLOOKUP($M23,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N23)+($O23*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M23=\"\",0,VLOOKUP($M23,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N23)+($O23*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M23=\"\",0,VLOOKUP($M23,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N23)+($O23*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M23=\"\",0,VLOOKUP($M23,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N23)+($O23*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M23=\"\",0,VLOOKUP($M23,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N23)+($O23*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I23*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I23*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I23*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I23*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I23*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M23=\"\",0,VLOOKUP($M23,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P23)+($Q23*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M23=\"\",0,VLOOKUP($M23,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P23)+($Q23*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M23=\"\",0,VLOOKUP($M23,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P23)+($Q23*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M23=\"\",0,VLOOKUP($M23,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P23)+($Q23*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M23=\"\",0,VLOOKUP($M23,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P23)+($Q23*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"13.7",null,"Midlertidig beskyttelse og etterf. rengjøring av planum overb.",null,"RS",null,null,null,null,null,null,"Midlertidig beskyttelse og etterf. rengjøring av planum overb.",0,{"$f":"IF((OR(F24=\"RS\",M24=\"\")),0,VLOOKUP(M24,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N24","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F24=\"RS\",M24=\"\")),0,VLOOKUP(M24,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P24","v":0},{"$f":"IF(M24=\"\",\"\",VLOOKUP(M24,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - Rigg og drift"},{"$f":"$H24*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H24*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H24*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H24*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H24*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K24*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K24*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K24*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K24*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K24*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M24=\"\",0,VLOOKUP($M24,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N24)+($O24*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M24=\"\",0,VLOOKUP($M24,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N24)+($O24*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M24=\"\",0,VLOOKUP($M24,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N24)+($O24*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M24=\"\",0,VLOOKUP($M24,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N24)+($O24*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M24=\"\",0,VLOOKUP($M24,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N24)+($O24*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I24*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I24*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I24*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I24*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I24*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M24=\"\",0,VLOOKUP($M24,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P24)+($Q24*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M24=\"\",0,VLOOKUP($M24,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P24)+($Q24*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M24=\"\",0,VLOOKUP($M24,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P24)+($Q24*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M24=\"\",0,VLOOKUP($M24,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P24)+($Q24*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M24=\"\",0,VLOOKUP($M24,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P24)+($Q24*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F25=\"RS\",M25=\"\")),0,VLOOKUP(M25,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N25","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F25=\"RS\",M25=\"\")),0,VLOOKUP(M25,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P25","v":0},{"$f":"IF(M25=\"\",\"\",VLOOKUP(M25,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H25*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H25*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H25*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H25*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H25*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K25*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K25*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K25*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K25*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K25*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M25=\"\",0,VLOOKUP($M25,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N25)+($O25*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M25=\"\",0,VLOOKUP($M25,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N25)+($O25*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M25=\"\",0,VLOOKUP($M25,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N25)+($O25*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M25=\"\",0,VLOOKUP($M25,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N25)+($O25*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M25=\"\",0,VLOOKUP($M25,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N25)+($O25*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I25*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I25*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I25*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I25*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I25*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M25=\"\",0,VLOOKUP($M25,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P25)+($Q25*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M25=\"\",0,VLOOKUP($M25,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P25)+($Q25*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M25=\"\",0,VLOOKUP($M25,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P25)+($Q25*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M25=\"\",0,VLOOKUP($M25,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P25)+($Q25*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M25=\"\",0,VLOOKUP($M25,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P25)+($Q25*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"14. MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F26=\"RS\",M26=\"\")),0,VLOOKUP(M26,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N26","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F26=\"RS\",M26=\"\")),0,VLOOKUP(M26,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P26","v":0},{"$f":"IF(M26=\"\",\"\",VLOOKUP(M26,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H26*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H26*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H26*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H26*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H26*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K26*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K26*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K26*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K26*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K26*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M26=\"\",0,VLOOKUP($M26,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N26)+($O26*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M26=\"\",0,VLOOKUP($M26,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N26)+($O26*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M26=\"\",0,VLOOKUP($M26,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N26)+($O26*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M26=\"\",0,VLOOKUP($M26,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N26)+($O26*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M26=\"\",0,VLOOKUP($M26,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N26)+($O26*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I26*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I26*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I26*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I26*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I26*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M26=\"\",0,VLOOKUP($M26,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P26)+($Q26*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M26=\"\",0,VLOOKUP($M26,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P26)+($Q26*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M26=\"\",0,VLOOKUP($M26,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P26)+($Q26*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M26=\"\",0,VLOOKUP($M26,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P26)+($Q26*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M26=\"\",0,VLOOKUP($M26,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P26)+($Q26*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"14.4",null,"Oppmerking og signaler",null,"RS",null,null,null,null,null,null,{"$f":"D27","v":"Oppmerking og signaler"},{"$f":"E27","v":0},{"$f":"IF((OR(F27=\"RS\",M27=\"\")),0,VLOOKUP(M27,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N27","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F27=\"RS\",M27=\"\")),0,VLOOKUP(M27,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P27","v":0},{"$f":"IF(M27=\"\",\"\",VLOOKUP(M27,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - Oppmerking og signaler"},{"$f":"$H27*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H27*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H27*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H27*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H27*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K27*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K27*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K27*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K27*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K27*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M27=\"\",0,VLOOKUP($M27,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N27)+($O27*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M27=\"\",0,VLOOKUP($M27,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N27)+($O27*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M27=\"\",0,VLOOKUP($M27,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N27)+($O27*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M27=\"\",0,VLOOKUP($M27,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N27)+($O27*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M27=\"\",0,VLOOKUP($M27,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N27)+($O27*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I27*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I27*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I27*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I27*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I27*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M27=\"\",0,VLOOKUP($M27,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P27)+($Q27*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M27=\"\",0,VLOOKUP($M27,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P27)+($Q27*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M27=\"\",0,VLOOKUP($M27,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P27)+($Q27*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M27=\"\",0,VLOOKUP($M27,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P27)+($Q27*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M27=\"\",0,VLOOKUP($M27,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P27)+($Q27*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"14.5",null,"Provisorisk omlegging av eksisterende veger",null,"RS",null,null,null,null,null,null,{"$f":"D28","v":"Provisorisk omlegging av eksisterende veger"},{"$f":"E28","v":0},{"$f":"IF((OR(F28=\"RS\",M28=\"\")),0,VLOOKUP(M28,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N28","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F28=\"RS\",M28=\"\")),0,VLOOKUP(M28,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P28","v":0},{"$f":"IF(M28=\"\",\"\",VLOOKUP(M28,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - Provisoriske anleggsveger, bruer og kaier"},{"$f":"$H28*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H28*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H28*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H28*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H28*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K28*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K28*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K28*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K28*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K28*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M28=\"\",0,VLOOKUP($M28,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N28)+($O28*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M28=\"\",0,VLOOKUP($M28,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N28)+($O28*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M28=\"\",0,VLOOKUP($M28,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N28)+($O28*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M28=\"\",0,VLOOKUP($M28,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N28)+($O28*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M28=\"\",0,VLOOKUP($M28,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N28)+($O28*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I28*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I28*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I28*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I28*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I28*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M28=\"\",0,VLOOKUP($M28,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P28)+($Q28*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M28=\"\",0,VLOOKUP($M28,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P28)+($Q28*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M28=\"\",0,VLOOKUP($M28,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P28)+($Q28*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M28=\"\",0,VLOOKUP($M28,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P28)+($Q28*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M28=\"\",0,VLOOKUP($M28,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P28)+($Q28*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F29=\"RS\",M29=\"\")),0,VLOOKUP(M29,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N29","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F29=\"RS\",M29=\"\")),0,VLOOKUP(M29,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P29","v":0},{"$f":"IF(M29=\"\",\"\",VLOOKUP(M29,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H29*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H29*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H29*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H29*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H29*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K29*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K29*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K29*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K29*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K29*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M29=\"\",0,VLOOKUP($M29,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N29)+($O29*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M29=\"\",0,VLOOKUP($M29,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N29)+($O29*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M29=\"\",0,VLOOKUP($M29,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N29)+($O29*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M29=\"\",0,VLOOKUP($M29,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N29)+($O29*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M29=\"\",0,VLOOKUP($M29,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N29)+($O29*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I29*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I29*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I29*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I29*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I29*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M29=\"\",0,VLOOKUP($M29,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P29)+($Q29*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M29=\"\",0,VLOOKUP($M29,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P29)+($Q29*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M29=\"\",0,VLOOKUP($M29,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P29)+($Q29*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M29=\"\",0,VLOOKUP($M29,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P29)+($Q29*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M29=\"\",0,VLOOKUP($M29,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P29)+($Q29*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"15: RIVING OG FJERNING",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F30=\"RS\",M30=\"\")),0,VLOOKUP(M30,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N30","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F30=\"RS\",M30=\"\")),0,VLOOKUP(M30,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P30","v":0},{"$f":"IF(M30=\"\",\"\",VLOOKUP(M30,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H30*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H30*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H30*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H30*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H30*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K30*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K30*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K30*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K30*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K30*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M30=\"\",0,VLOOKUP($M30,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N30)+($O30*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M30=\"\",0,VLOOKUP($M30,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N30)+($O30*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M30=\"\",0,VLOOKUP($M30,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N30)+($O30*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M30=\"\",0,VLOOKUP($M30,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N30)+($O30*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M30=\"\",0,VLOOKUP($M30,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N30)+($O30*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I30*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I30*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I30*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I30*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I30*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M30=\"\",0,VLOOKUP($M30,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P30)+($Q30*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M30=\"\",0,VLOOKUP($M30,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P30)+($Q30*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M30=\"\",0,VLOOKUP($M30,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P30)+($Q30*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M30=\"\",0,VLOOKUP($M30,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P30)+($Q30*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M30=\"\",0,VLOOKUP($M30,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P30)+($Q30*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"15.1",null,"Riving og fjerning av hus, grunnmurer, støttemurer etc.",null,"RS",null,null,null,null,null,null,{"$f":"D31","v":"Riving og fjerning av hus, grunnmurer, støttemurer etc."},0,{"$f":"IF((OR(F31=\"RS\",M31=\"\")),0,VLOOKUP(M31,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N31","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F31=\"RS\",M31=\"\")),0,VLOOKUP(M31,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P31","v":0},{"$f":"IF(M31=\"\",\"\",VLOOKUP(M31,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - Riving og fjerning"},{"$f":"$H31*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H31*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H31*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H31*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H31*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K31*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K31*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K31*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K31*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K31*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M31=\"\",0,VLOOKUP($M31,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N31)+($O31*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M31=\"\",0,VLOOKUP($M31,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N31)+($O31*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M31=\"\",0,VLOOKUP($M31,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N31)+($O31*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M31=\"\",0,VLOOKUP($M31,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N31)+($O31*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M31=\"\",0,VLOOKUP($M31,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N31)+($O31*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I31*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I31*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I31*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I31*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I31*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M31=\"\",0,VLOOKUP($M31,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P31)+($Q31*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M31=\"\",0,VLOOKUP($M31,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P31)+($Q31*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M31=\"\",0,VLOOKUP($M31,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P31)+($Q31*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M31=\"\",0,VLOOKUP($M31,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P31)+($Q31*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M31=\"\",0,VLOOKUP($M31,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P31)+($Q31*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"15.2",null,"Riving og fjerning av bruer, brufundamenter etc.",null,"RS",null,null,null,null,null,null,"Riving og fjerning av bruer, brufundamenter etc.",0,{"$f":"IF((OR(F32=\"RS\",M32=\"\")),0,VLOOKUP(M32,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N32","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F32=\"RS\",M32=\"\")),0,VLOOKUP(M32,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P32","v":0},{"$f":"IF(M32=\"\",\"\",VLOOKUP(M32,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - Riving og fjerning"},{"$f":"$H32*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H32*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H32*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H32*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H32*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K32*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K32*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K32*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K32*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K32*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M32=\"\",0,VLOOKUP($M32,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N32)+($O32*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M32=\"\",0,VLOOKUP($M32,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N32)+($O32*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M32=\"\",0,VLOOKUP($M32,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N32)+($O32*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M32=\"\",0,VLOOKUP($M32,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N32)+($O32*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M32=\"\",0,VLOOKUP($M32,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N32)+($O32*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I32*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I32*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I32*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I32*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I32*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M32=\"\",0,VLOOKUP($M32,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P32)+($Q32*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M32=\"\",0,VLOOKUP($M32,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P32)+($Q32*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M32=\"\",0,VLOOKUP($M32,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P32)+($Q32*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M32=\"\",0,VLOOKUP($M32,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P32)+($Q32*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M32=\"\",0,VLOOKUP($M32,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P32)+($Q32*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"15.3",null,"Riving og fjerning av kummer, stikkrenner, kulverter og rørledninger",null,"RS",null,null,null,null,null,null,"Riving og fjerning av kummer, stikkrenner, kulverter og rørledninger",0,{"$f":"IF((OR(F33=\"RS\",M33=\"\")),0,VLOOKUP(M33,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N33","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F33=\"RS\",M33=\"\")),0,VLOOKUP(M33,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P33","v":0},{"$f":"IF(M33=\"\",\"\",VLOOKUP(M33,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - Riving og fjerning"},{"$f":"$H33*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H33*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H33*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H33*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H33*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K33*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K33*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K33*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K33*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K33*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M33=\"\",0,VLOOKUP($M33,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N33)+($O33*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M33=\"\",0,VLOOKUP($M33,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N33)+($O33*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M33=\"\",0,VLOOKUP($M33,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N33)+($O33*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M33=\"\",0,VLOOKUP($M33,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N33)+($O33*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M33=\"\",0,VLOOKUP($M33,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N33)+($O33*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I33*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I33*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I33*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I33*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I33*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M33=\"\",0,VLOOKUP($M33,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P33)+($Q33*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M33=\"\",0,VLOOKUP($M33,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P33)+($Q33*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M33=\"\",0,VLOOKUP($M33,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P33)+($Q33*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M33=\"\",0,VLOOKUP($M33,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P33)+($Q33*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M33=\"\",0,VLOOKUP($M33,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P33)+($Q33*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"15.4",null,"Riving og fjerning av kantstein, rekkverk, skilt, vegutstyr mm",null,"RS",null,null,null,null,null,null,"Riving og fjerning av kantstein, rekkverk, skilt, vegutstyr mm",0,{"$f":"IF((OR(F34=\"RS\",M34=\"\")),0,VLOOKUP(M34,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N34","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F34=\"RS\",M34=\"\")),0,VLOOKUP(M34,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P34","v":0},{"$f":"IF(M34=\"\",\"\",VLOOKUP(M34,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - Riving og fjerning"},{"$f":"$H34*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H34*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H34*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H34*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H34*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K34*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K34*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K34*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K34*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K34*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M34=\"\",0,VLOOKUP($M34,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N34)+($O34*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M34=\"\",0,VLOOKUP($M34,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N34)+($O34*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M34=\"\",0,VLOOKUP($M34,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N34)+($O34*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M34=\"\",0,VLOOKUP($M34,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N34)+($O34*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M34=\"\",0,VLOOKUP($M34,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N34)+($O34*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I34*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I34*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I34*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I34*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I34*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M34=\"\",0,VLOOKUP($M34,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P34)+($Q34*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M34=\"\",0,VLOOKUP($M34,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P34)+($Q34*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M34=\"\",0,VLOOKUP($M34,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P34)+($Q34*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M34=\"\",0,VLOOKUP($M34,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P34)+($Q34*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M34=\"\",0,VLOOKUP($M34,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P34)+($Q34*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"15.5",null,"Riving og fjerning av gjerder",null,"RS",null,null,null,null,null,null,"Riving og fjerning av gjerder",0,{"$f":"IF((OR(F35=\"RS\",M35=\"\")),0,VLOOKUP(M35,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N35","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F35=\"RS\",M35=\"\")),0,VLOOKUP(M35,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P35","v":0},{"$f":"IF(M35=\"\",\"\",VLOOKUP(M35,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - Riving og fjerning"},{"$f":"$H35*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H35*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H35*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H35*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H35*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K35*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K35*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K35*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K35*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K35*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M35=\"\",0,VLOOKUP($M35,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N35)+($O35*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M35=\"\",0,VLOOKUP($M35,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N35)+($O35*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M35=\"\",0,VLOOKUP($M35,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N35)+($O35*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M35=\"\",0,VLOOKUP($M35,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N35)+($O35*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M35=\"\",0,VLOOKUP($M35,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N35)+($O35*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I35*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I35*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I35*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I35*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I35*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M35=\"\",0,VLOOKUP($M35,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P35)+($Q35*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M35=\"\",0,VLOOKUP($M35,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P35)+($Q35*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M35=\"\",0,VLOOKUP($M35,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P35)+($Q35*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M35=\"\",0,VLOOKUP($M35,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P35)+($Q35*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M35=\"\",0,VLOOKUP($M35,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P35)+($Q35*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F36=\"RS\",M36=\"\")),0,VLOOKUP(M36,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N36","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F36=\"RS\",M36=\"\")),0,VLOOKUP(M36,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P36","v":0},{"$f":"IF(M36=\"\",\"\",VLOOKUP(M36,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H36*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H36*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H36*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H36*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H36*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K36*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K36*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K36*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K36*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K36*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M36=\"\",0,VLOOKUP($M36,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N36)+($O36*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M36=\"\",0,VLOOKUP($M36,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N36)+($O36*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M36=\"\",0,VLOOKUP($M36,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N36)+($O36*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M36=\"\",0,VLOOKUP($M36,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N36)+($O36*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M36=\"\",0,VLOOKUP($M36,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N36)+($O36*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I36*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I36*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I36*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I36*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I36*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M36=\"\",0,VLOOKUP($M36,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P36)+($Q36*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M36=\"\",0,VLOOKUP($M36,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P36)+($Q36*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M36=\"\",0,VLOOKUP($M36,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P36)+($Q36*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M36=\"\",0,VLOOKUP($M36,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P36)+($Q36*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M36=\"\",0,VLOOKUP($M36,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P36)+($Q36*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"16: FLYTTING OG OMLEGGING",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F37=\"RS\",M37=\"\")),0,VLOOKUP(M37,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N37","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F37=\"RS\",M37=\"\")),0,VLOOKUP(M37,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P37","v":0},{"$f":"IF(M37=\"\",\"\",VLOOKUP(M37,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H37*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H37*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H37*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H37*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H37*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K37*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K37*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K37*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K37*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K37*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M37=\"\",0,VLOOKUP($M37,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N37)+($O37*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M37=\"\",0,VLOOKUP($M37,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N37)+($O37*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M37=\"\",0,VLOOKUP($M37,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N37)+($O37*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M37=\"\",0,VLOOKUP($M37,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N37)+($O37*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M37=\"\",0,VLOOKUP($M37,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N37)+($O37*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I37*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I37*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I37*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I37*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I37*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M37=\"\",0,VLOOKUP($M37,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P37)+($Q37*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M37=\"\",0,VLOOKUP($M37,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P37)+($Q37*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M37=\"\",0,VLOOKUP($M37,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P37)+($Q37*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M37=\"\",0,VLOOKUP($M37,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P37)+($Q37*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M37=\"\",0,VLOOKUP($M37,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P37)+($Q37*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"16.1",null,"Flytting av hus",null,"RS",null,null,null,null,null,null,{"$f":"D38","v":"Flytting av hus"},{"$f":"E38","v":0},{"$f":"IF((OR(F38=\"RS\",M38=\"\")),0,VLOOKUP(M38,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N38","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F38=\"RS\",M38=\"\")),0,VLOOKUP(M38,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P38","v":0},{"$f":"IF(M38=\"\",\"\",VLOOKUP(M38,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - Riving og fjerning"},{"$f":"$H38*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H38*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H38*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H38*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H38*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K38*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K38*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K38*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K38*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K38*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M38=\"\",0,VLOOKUP($M38,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N38)+($O38*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M38=\"\",0,VLOOKUP($M38,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N38)+($O38*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M38=\"\",0,VLOOKUP($M38,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N38)+($O38*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M38=\"\",0,VLOOKUP($M38,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N38)+($O38*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M38=\"\",0,VLOOKUP($M38,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N38)+($O38*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I38*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I38*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I38*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I38*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I38*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M38=\"\",0,VLOOKUP($M38,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P38)+($Q38*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M38=\"\",0,VLOOKUP($M38,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P38)+($Q38*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M38=\"\",0,VLOOKUP($M38,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P38)+($Q38*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M38=\"\",0,VLOOKUP($M38,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P38)+($Q38*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M38=\"\",0,VLOOKUP($M38,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P38)+($Q38*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"16.2",null,"Flytting og omlegging av private vann- og avløpsledninger, brønner",null,"RS",null,null,null,null,null,null,{"$f":"D39","v":"Flytting og omlegging av private vann- og avløpsledninger, brønner"},{"$f":"E39","v":0},{"$f":"IF((OR(F39=\"RS\",M39=\"\")),0,VLOOKUP(M39,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N39","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F39=\"RS\",M39=\"\")),0,VLOOKUP(M39,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P39","v":0},{"$f":"IF(M39=\"\",\"\",VLOOKUP(M39,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - Riving og fjerning"},{"$f":"$H39*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H39*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H39*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H39*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H39*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K39*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K39*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K39*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K39*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K39*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M39=\"\",0,VLOOKUP($M39,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N39)+($O39*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M39=\"\",0,VLOOKUP($M39,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N39)+($O39*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M39=\"\",0,VLOOKUP($M39,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N39)+($O39*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M39=\"\",0,VLOOKUP($M39,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N39)+($O39*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M39=\"\",0,VLOOKUP($M39,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N39)+($O39*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I39*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I39*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I39*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I39*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I39*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M39=\"\",0,VLOOKUP($M39,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P39)+($Q39*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M39=\"\",0,VLOOKUP($M39,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P39)+($Q39*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M39=\"\",0,VLOOKUP($M39,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P39)+($Q39*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M39=\"\",0,VLOOKUP($M39,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P39)+($Q39*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M39=\"\",0,VLOOKUP($M39,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P39)+($Q39*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(H9:H39)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(R9:R39)","v":0},{"$f":"SUM(S9:S39)","v":0},0,0,0,0,{"$f":"SUM(X7:X39)","v":0},{"$f":"SUM(Y7:Y39)","v":0},{"$f":"SUM(Z7:Z39)","v":0},{"$f":"SUM(AA7:AA39)","v":0},{"$f":"SUM(AB7:AB39)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"02: SPRENGNING OG MASSEFLYTTING"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F42=\"RS\",M42=\"\")),0,VLOOKUP(M42,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N42","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F42=\"RS\",M42=\"\")),0,VLOOKUP(M42,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P42","v":0},{"$f":"IF(M42=\"\",\"\",VLOOKUP(M42,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H42*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H42*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H42*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H42*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H42*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K42*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K42*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K42*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K42*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K42*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M42=\"\",0,VLOOKUP($M42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N42)+($O42*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M42=\"\",0,VLOOKUP($M42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N42)+($O42*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M42=\"\",0,VLOOKUP($M42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N42)+($O42*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M42=\"\",0,VLOOKUP($M42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N42)+($O42*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M42=\"\",0,VLOOKUP($M42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N42)+($O42*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I42*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I42*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I42*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I42*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I42*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M42=\"\",0,VLOOKUP($M42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P42)+($Q42*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M42=\"\",0,VLOOKUP($M42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P42)+($Q42*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M42=\"\",0,VLOOKUP($M42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P42)+($Q42*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M42=\"\",0,VLOOKUP($M42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P42)+($Q42*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M42=\"\",0,VLOOKUP($M42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P42)+($Q42*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"21: VEGETASJON, MATJORD, BERGRENSK",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F43=\"RS\",M43=\"\")),0,VLOOKUP(M43,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N43","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F43=\"RS\",M43=\"\")),0,VLOOKUP(M43,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P43","v":0},{"$f":"IF(M43=\"\",\"\",VLOOKUP(M43,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H43*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H43*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H43*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H43*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H43*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K43*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K43*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K43*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K43*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K43*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M43=\"\",0,VLOOKUP($M43,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N43)+($O43*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M43=\"\",0,VLOOKUP($M43,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N43)+($O43*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M43=\"\",0,VLOOKUP($M43,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N43)+($O43*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M43=\"\",0,VLOOKUP($M43,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N43)+($O43*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M43=\"\",0,VLOOKUP($M43,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N43)+($O43*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I43*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I43*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I43*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I43*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I43*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M43=\"\",0,VLOOKUP($M43,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P43)+($Q43*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M43=\"\",0,VLOOKUP($M43,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P43)+($Q43*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M43=\"\",0,VLOOKUP($M43,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P43)+($Q43*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M43=\"\",0,VLOOKUP($M43,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P43)+($Q43*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M43=\"\",0,VLOOKUP($M43,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P43)+($Q43*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"21.2","Velg bonitetsklasse","Vegetasjonsrydding",null,"m2",null,{"$f":"E44*Beregningsfaktorer!M40","v":0},null,"Felling/rydding av skog",{"$f":"E44*Beregningsfaktorer!M$13*Beregningsfaktorer!C$151","v":0},"antar transport til depot",null,null,{"$f":"IF((OR(F44=\"RS\",M44=\"\")),0,VLOOKUP(M44,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N44","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F44=\"RS\",M44=\"\")),0,VLOOKUP(M44,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P44","v":0},{"$f":"IF(M44=\"\",\"\",VLOOKUP(M44,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H44*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H44*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H44*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H44*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H44*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K44*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K44*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K44*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K44*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K44*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M44=\"\",0,VLOOKUP($M44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N44)+($O44*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M44=\"\",0,VLOOKUP($M44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N44)+($O44*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M44=\"\",0,VLOOKUP($M44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N44)+($O44*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M44=\"\",0,VLOOKUP($M44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N44)+($O44*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M44=\"\",0,VLOOKUP($M44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N44)+($O44*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I44*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I44*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I44*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I44*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I44*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M44=\"\",0,VLOOKUP($M44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P44)+($Q44*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M44=\"\",0,VLOOKUP($M44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P44)+($Q44*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M44=\"\",0,VLOOKUP($M44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P44)+($Q44*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M44=\"\",0,VLOOKUP($M44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P44)+($Q44*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M44=\"\",0,VLOOKUP($M44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P44)+($Q44*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"21.21",null,"Felling av trær til tømmer",null,"m3",null,{"$f":"E45*Beregningsfaktorer!M40","v":0},null,null,{"$f":"E45*Beregningsfaktorer!M$13*Beregningsfaktorer!C$151","v":0},null,null,null,{"$f":"IF((OR(F45=\"RS\",M45=\"\")),0,VLOOKUP(M45,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N45","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F45=\"RS\",M45=\"\")),0,VLOOKUP(M45,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P45","v":0},{"$f":"IF(M45=\"\",\"\",VLOOKUP(M45,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H45*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H45*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H45*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H45*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H45*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K45*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K45*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K45*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K45*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K45*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M45=\"\",0,VLOOKUP($M45,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N45)+($O45*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M45=\"\",0,VLOOKUP($M45,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N45)+($O45*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M45=\"\",0,VLOOKUP($M45,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N45)+($O45*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M45=\"\",0,VLOOKUP($M45,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N45)+($O45*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M45=\"\",0,VLOOKUP($M45,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N45)+($O45*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I45*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I45*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I45*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I45*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I45*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M45=\"\",0,VLOOKUP($M45,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P45)+($Q45*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M45=\"\",0,VLOOKUP($M45,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P45)+($Q45*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M45=\"\",0,VLOOKUP($M45,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P45)+($Q45*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M45=\"\",0,VLOOKUP($M45,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P45)+($Q45*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M45=\"\",0,VLOOKUP($M45,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P45)+($Q45*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"21.22",null,"Felling av trær til ved",null,"m3",null,{"$f":"E46*Beregningsfaktorer!M40","v":0},null,null,{"$f":"E46*Beregningsfaktorer!M$13*Beregningsfaktorer!C$151","v":0},null,null,null,{"$f":"IF((OR(F46=\"RS\",M46=\"\")),0,VLOOKUP(M46,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N46","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F46=\"RS\",M46=\"\")),0,VLOOKUP(M46,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P46","v":0},{"$f":"IF(M46=\"\",\"\",VLOOKUP(M46,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H46*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H46*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H46*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H46*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H46*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K46*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K46*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K46*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K46*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K46*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M46=\"\",0,VLOOKUP($M46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N46)+($O46*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M46=\"\",0,VLOOKUP($M46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N46)+($O46*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M46=\"\",0,VLOOKUP($M46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N46)+($O46*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M46=\"\",0,VLOOKUP($M46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N46)+($O46*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M46=\"\",0,VLOOKUP($M46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N46)+($O46*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I46*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I46*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I46*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I46*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I46*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M46=\"\",0,VLOOKUP($M46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P46)+($Q46*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M46=\"\",0,VLOOKUP($M46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P46)+($Q46*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M46=\"\",0,VLOOKUP($M46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P46)+($Q46*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M46=\"\",0,VLOOKUP($M46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P46)+($Q46*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M46=\"\",0,VLOOKUP($M46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P46)+($Q46*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"21.25",null,"Rydding og fjerning av buskas og hogstavfall",null,"m2",null,{"$f":"E47*0.1*Beregningsfaktorer!M40","v":0},null,"Felling/rydding av skog",{"$f":"E47*0.1*Beregningsfaktorer!M$13*Beregningsfaktorer!C$151","v":0},"antar transport til depot",null,null,{"$f":"IF((OR(F47=\"RS\",M47=\"\")),0,VLOOKUP(M47,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N47","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F47=\"RS\",M47=\"\")),0,VLOOKUP(M47,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P47","v":0},{"$f":"IF(M47=\"\",\"\",VLOOKUP(M47,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H47*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H47*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H47*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H47*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H47*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K47*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K47*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K47*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K47*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K47*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M47=\"\",0,VLOOKUP($M47,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N47)+($O47*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M47=\"\",0,VLOOKUP($M47,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N47)+($O47*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M47=\"\",0,VLOOKUP($M47,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N47)+($O47*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M47=\"\",0,VLOOKUP($M47,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N47)+($O47*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M47=\"\",0,VLOOKUP($M47,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N47)+($O47*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I47*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I47*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I47*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I47*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I47*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M47=\"\",0,VLOOKUP($M47,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P47)+($Q47*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M47=\"\",0,VLOOKUP($M47,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P47)+($Q47*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M47=\"\",0,VLOOKUP($M47,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P47)+($Q47*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M47=\"\",0,VLOOKUP($M47,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P47)+($Q47*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M47=\"\",0,VLOOKUP($M47,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P47)+($Q47*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"21.31","Velg type vegetasjon","Avtaging av vegetasjonsdekke",null,"fm3",null,{"$f":"E48*Beregningsfaktorer!M41*Beregningsfaktorer!AK32","v":0},null,"Rensk av skjæring",{"$f":"E48*Beregningsfaktorer!M13*Beregningsfaktorer!C146*Beregningsfaktorer!AK32","v":0},null,null,null,{"$f":"IF((OR(F48=\"RS\",M48=\"\")),0,VLOOKUP(M48,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N48","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F48=\"RS\",M48=\"\")),0,VLOOKUP(M48,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P48","v":0},{"$f":"IF(M48=\"\",\"\",VLOOKUP(M48,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H48*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H48*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H48*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H48*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H48*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K48*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K48*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K48*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K48*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K48*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M48=\"\",0,VLOOKUP($M48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N48)+($O48*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M48=\"\",0,VLOOKUP($M48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N48)+($O48*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M48=\"\",0,VLOOKUP($M48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N48)+($O48*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M48=\"\",0,VLOOKUP($M48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N48)+($O48*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M48=\"\",0,VLOOKUP($M48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N48)+($O48*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I48*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I48*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I48*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I48*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I48*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M48=\"\",0,VLOOKUP($M48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P48)+($Q48*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M48=\"\",0,VLOOKUP($M48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P48)+($Q48*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M48=\"\",0,VLOOKUP($M48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P48)+($Q48*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M48=\"\",0,VLOOKUP($M48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P48)+($Q48*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M48=\"\",0,VLOOKUP($M48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P48)+($Q48*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"21.32",null,"Avtaging av matjord",null,"fm3",null,{"$f":"E49*Beregningsfaktorer!M41*Beregningsfaktorer!AK32","v":0},null,"Rensk av skjæring",{"$f":"E49*Beregningsfaktorer!M13*Beregningsfaktorer!C146*Beregningsfaktorer!AK32","v":0},"antar transport til depot",null,null,{"$f":"IF((OR(F49=\"RS\",M49=\"\")),0,VLOOKUP(M49,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N49","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F49=\"RS\",M49=\"\")),0,VLOOKUP(M49,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P49","v":0},{"$f":"IF(M49=\"\",\"\",VLOOKUP(M49,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H49*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H49*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H49*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H49*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H49*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K49*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K49*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K49*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K49*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K49*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M49=\"\",0,VLOOKUP($M49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N49)+($O49*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M49=\"\",0,VLOOKUP($M49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N49)+($O49*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M49=\"\",0,VLOOKUP($M49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N49)+($O49*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M49=\"\",0,VLOOKUP($M49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N49)+($O49*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M49=\"\",0,VLOOKUP($M49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N49)+($O49*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I49*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I49*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I49*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I49*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I49*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M49=\"\",0,VLOOKUP($M49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P49)+($Q49*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M49=\"\",0,VLOOKUP($M49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P49)+($Q49*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M49=\"\",0,VLOOKUP($M49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P49)+($Q49*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M49=\"\",0,VLOOKUP($M49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P49)+($Q49*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M49=\"\",0,VLOOKUP($M49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P49)+($Q49*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"21.4",null,"Rensk av bergoverflate",null,"m2",null,{"$f":"E50*0.05*Beregningsfaktorer!M41","v":0},null,"Rensk av skjæring",{"$f":"E50*0.1*Beregningsfaktorer!M13*Beregningsfaktorer!C146","v":0},"antar 0,1 m tykkelse",null,null,{"$f":"IF((OR(F50=\"RS\",M50=\"\")),0,VLOOKUP(M50,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N50","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F50=\"RS\",M50=\"\")),0,VLOOKUP(M50,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P50","v":0},{"$f":"IF(M50=\"\",\"\",VLOOKUP(M50,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H50*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H50*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H50*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H50*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H50*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K50*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K50*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K50*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K50*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K50*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M50=\"\",0,VLOOKUP($M50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N50)+($O50*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M50=\"\",0,VLOOKUP($M50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N50)+($O50*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M50=\"\",0,VLOOKUP($M50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N50)+($O50*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M50=\"\",0,VLOOKUP($M50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N50)+($O50*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M50=\"\",0,VLOOKUP($M50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N50)+($O50*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I50*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I50*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I50*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I50*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I50*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M50=\"\",0,VLOOKUP($M50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P50)+($Q50*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M50=\"\",0,VLOOKUP($M50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P50)+($Q50*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M50=\"\",0,VLOOKUP($M50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P50)+($Q50*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M50=\"\",0,VLOOKUP($M50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P50)+($Q50*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M50=\"\",0,VLOOKUP($M50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P50)+($Q50*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F51=\"RS\",M51=\"\")),0,VLOOKUP(M51,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N51","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F51=\"RS\",M51=\"\")),0,VLOOKUP(M51,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P51","v":0},{"$f":"IF(M51=\"\",\"\",VLOOKUP(M51,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H51*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H51*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H51*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H51*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H51*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K51*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K51*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K51*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K51*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K51*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M51=\"\",0,VLOOKUP($M51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N51)+($O51*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M51=\"\",0,VLOOKUP($M51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N51)+($O51*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M51=\"\",0,VLOOKUP($M51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N51)+($O51*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M51=\"\",0,VLOOKUP($M51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N51)+($O51*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M51=\"\",0,VLOOKUP($M51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N51)+($O51*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I51*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I51*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I51*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I51*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I51*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M51=\"\",0,VLOOKUP($M51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P51)+($Q51*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M51=\"\",0,VLOOKUP($M51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P51)+($Q51*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M51=\"\",0,VLOOKUP($M51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P51)+($Q51*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M51=\"\",0,VLOOKUP($M51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P51)+($Q51*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M51=\"\",0,VLOOKUP($M51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P51)+($Q51*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"22: SPRENGNING I DAGEN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F52=\"RS\",M52=\"\")),0,VLOOKUP(M52,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N52","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F52=\"RS\",M52=\"\")),0,VLOOKUP(M52,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P52","v":0},{"$f":"IF(M52=\"\",\"\",VLOOKUP(M52,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H52*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H52*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H52*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H52*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H52*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K52*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K52*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K52*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K52*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K52*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M52=\"\",0,VLOOKUP($M52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N52)+($O52*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M52=\"\",0,VLOOKUP($M52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N52)+($O52*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M52=\"\",0,VLOOKUP($M52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N52)+($O52*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M52=\"\",0,VLOOKUP($M52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N52)+($O52*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M52=\"\",0,VLOOKUP($M52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N52)+($O52*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I52*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I52*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I52*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I52*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I52*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M52=\"\",0,VLOOKUP($M52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P52)+($Q52*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M52=\"\",0,VLOOKUP($M52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P52)+($Q52*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M52=\"\",0,VLOOKUP($M52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P52)+($Q52*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M52=\"\",0,VLOOKUP($M52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P52)+($Q52*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M52=\"\",0,VLOOKUP($M52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P52)+($Q52*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"22.1","Velg grunnforhold","Sprengning i linjen",null,"pfm3",null,{"$f":"E53*Beregningsfaktorer!M42","v":0},null,"Drilling, sprengning i dagen",null,null,"Sprengstoff",{"$f":"E53*IF(OR(C53=Nedtrekksmenyer!B92,C53=Nedtrekksmenyer!B93),Beregningsfaktorer!M20,Beregningsfaktorer!M21)","v":0},{"$f":"IF((OR(F53=\"RS\",M53=\"\")),0,VLOOKUP(M53,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N53","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F53=\"RS\",M53=\"\")),0,VLOOKUP(M53,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P53","v":0},{"$f":"IF(M53=\"\",\"\",VLOOKUP(M53,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sprengstoff"},{"$f":"$H53*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H53*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H53*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H53*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H53*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K53*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K53*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K53*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K53*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K53*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M53=\"\",0,VLOOKUP($M53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N53)+($O53*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M53=\"\",0,VLOOKUP($M53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N53)+($O53*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M53=\"\",0,VLOOKUP($M53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N53)+($O53*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M53=\"\",0,VLOOKUP($M53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N53)+($O53*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M53=\"\",0,VLOOKUP($M53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N53)+($O53*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I53*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I53*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I53*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I53*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I53*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M53=\"\",0,VLOOKUP($M53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P53)+($Q53*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M53=\"\",0,VLOOKUP($M53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P53)+($Q53*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M53=\"\",0,VLOOKUP($M53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P53)+($Q53*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M53=\"\",0,VLOOKUP($M53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P53)+($Q53*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M53=\"\",0,VLOOKUP($M53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P53)+($Q53*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"22.21","Velg grunnforhold","Kontursprengning",null,"m ",null,null,null,"Utelater drilling",null,null,"Sprengstoff",{"$f":"E54*Beregningsfaktorer!M27","v":0},{"$f":"IF((OR(F54=\"RS\",M54=\"\")),0,VLOOKUP(M54,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N54","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F54=\"RS\",M54=\"\")),0,VLOOKUP(M54,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P54","v":0},{"$f":"IF(M54=\"\",\"\",VLOOKUP(M54,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sprengstoff"},{"$f":"$H54*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H54*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H54*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H54*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H54*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K54*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K54*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K54*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K54*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K54*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M54=\"\",0,VLOOKUP($M54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N54)+($O54*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M54=\"\",0,VLOOKUP($M54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N54)+($O54*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M54=\"\",0,VLOOKUP($M54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N54)+($O54*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M54=\"\",0,VLOOKUP($M54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N54)+($O54*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M54=\"\",0,VLOOKUP($M54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N54)+($O54*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I54*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I54*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I54*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I54*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I54*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M54=\"\",0,VLOOKUP($M54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P54)+($Q54*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M54=\"\",0,VLOOKUP($M54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P54)+($Q54*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M54=\"\",0,VLOOKUP($M54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P54)+($Q54*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M54=\"\",0,VLOOKUP($M54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P54)+($Q54*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M54=\"\",0,VLOOKUP($M54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P54)+($Q54*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"22.3","Velg grunnforhold","Sprengning i sidetak",null,"pfm3",null,{"$f":"E55*Beregningsfaktorer!M42","v":0},null,"Drilling, sprengning i dagen",null,null,"Sprengstoff",{"$f":"E55*IF(OR(C55=Nedtrekksmenyer!B92,C55=Nedtrekksmenyer!B93),Beregningsfaktorer!M20,Beregningsfaktorer!M21)","v":0},{"$f":"IF((OR(F55=\"RS\",M55=\"\")),0,VLOOKUP(M55,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N55","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F55=\"RS\",M55=\"\")),0,VLOOKUP(M55,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P55","v":0},{"$f":"IF(M55=\"\",\"\",VLOOKUP(M55,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sprengstoff"},{"$f":"$H55*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H55*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H55*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H55*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H55*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K55*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K55*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K55*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K55*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K55*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M55=\"\",0,VLOOKUP($M55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N55)+($O55*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M55=\"\",0,VLOOKUP($M55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N55)+($O55*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M55=\"\",0,VLOOKUP($M55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N55)+($O55*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M55=\"\",0,VLOOKUP($M55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N55)+($O55*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M55=\"\",0,VLOOKUP($M55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N55)+($O55*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I55*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I55*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I55*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I55*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I55*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M55=\"\",0,VLOOKUP($M55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P55)+($Q55*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M55=\"\",0,VLOOKUP($M55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P55)+($Q55*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M55=\"\",0,VLOOKUP($M55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P55)+($Q55*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M55=\"\",0,VLOOKUP($M55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P55)+($Q55*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M55=\"\",0,VLOOKUP($M55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P55)+($Q55*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F56=\"RS\",M56=\"\")),0,VLOOKUP(M56,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N56","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F56=\"RS\",M56=\"\")),0,VLOOKUP(M56,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P56","v":0},{"$f":"IF(M56=\"\",\"\",VLOOKUP(M56,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H56*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H56*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H56*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H56*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H56*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K56*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K56*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K56*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K56*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K56*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M56=\"\",0,VLOOKUP($M56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N56)+($O56*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M56=\"\",0,VLOOKUP($M56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N56)+($O56*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M56=\"\",0,VLOOKUP($M56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N56)+($O56*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M56=\"\",0,VLOOKUP($M56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N56)+($O56*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M56=\"\",0,VLOOKUP($M56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N56)+($O56*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I56*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I56*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I56*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I56*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I56*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M56=\"\",0,VLOOKUP($M56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P56)+($Q56*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M56=\"\",0,VLOOKUP($M56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P56)+($Q56*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M56=\"\",0,VLOOKUP($M56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P56)+($Q56*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M56=\"\",0,VLOOKUP($M56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P56)+($Q56*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M56=\"\",0,VLOOKUP($M56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P56)+($Q56*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"23: RENSK OG SIKRING I DAGEN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F57=\"RS\",M57=\"\")),0,VLOOKUP(M57,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N57","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F57=\"RS\",M57=\"\")),0,VLOOKUP(M57,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P57","v":0},{"$f":"IF(M57=\"\",\"\",VLOOKUP(M57,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H57*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H57*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H57*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H57*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H57*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K57*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K57*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K57*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K57*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K57*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M57=\"\",0,VLOOKUP($M57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N57)+($O57*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M57=\"\",0,VLOOKUP($M57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N57)+($O57*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M57=\"\",0,VLOOKUP($M57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N57)+($O57*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M57=\"\",0,VLOOKUP($M57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N57)+($O57*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M57=\"\",0,VLOOKUP($M57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N57)+($O57*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I57*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I57*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I57*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I57*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I57*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M57=\"\",0,VLOOKUP($M57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P57)+($Q57*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M57=\"\",0,VLOOKUP($M57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P57)+($Q57*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M57=\"\",0,VLOOKUP($M57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P57)+($Q57*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M57=\"\",0,VLOOKUP($M57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P57)+($Q57*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M57=\"\",0,VLOOKUP($M57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P57)+($Q57*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"23.1",null,"Rensk av skjæringer i berg, fjerning av renskemasse",null,"m2",null,{"$f":"E58*0.05*Beregningsfaktorer!M41","v":0},null,"Rensk av skjæring",null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F58=\"RS\",M58=\"\")),0,VLOOKUP(M58,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N58","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F58=\"RS\",M58=\"\")),0,VLOOKUP(M58,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P58","v":0},{"$f":"IF(M58=\"\",\"\",VLOOKUP(M58,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H58*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H58*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H58*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H58*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H58*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K58*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K58*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K58*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K58*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K58*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M58=\"\",0,VLOOKUP($M58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N58)+($O58*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M58=\"\",0,VLOOKUP($M58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N58)+($O58*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M58=\"\",0,VLOOKUP($M58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N58)+($O58*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M58=\"\",0,VLOOKUP($M58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N58)+($O58*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M58=\"\",0,VLOOKUP($M58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N58)+($O58*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I58*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I58*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I58*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I58*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I58*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M58=\"\",0,VLOOKUP($M58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P58)+($Q58*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M58=\"\",0,VLOOKUP($M58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P58)+($Q58*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M58=\"\",0,VLOOKUP($M58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P58)+($Q58*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M58=\"\",0,VLOOKUP($M58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P58)+($Q58*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M58=\"\",0,VLOOKUP($M58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P58)+($Q58*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"23.21",null,"Fullt innstøpte bolter",null,"stk",null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E59*2.4*Beregningsfaktorer!$C$46","v":0},{"$f":"IF((OR(F59=\"RS\",M59=\"\")),0,VLOOKUP(M59,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N59","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F59=\"RS\",M59=\"\")),0,VLOOKUP(M59,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P59","v":0},{"$f":"IF(M59=\"\",\"\",VLOOKUP(M59,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$H59*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H59*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H59*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H59*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H59*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K59*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K59*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K59*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K59*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K59*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M59=\"\",0,VLOOKUP($M59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N59)+($O59*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M59=\"\",0,VLOOKUP($M59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N59)+($O59*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M59=\"\",0,VLOOKUP($M59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N59)+($O59*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M59=\"\",0,VLOOKUP($M59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N59)+($O59*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M59=\"\",0,VLOOKUP($M59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N59)+($O59*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I59*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I59*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I59*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I59*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I59*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M59=\"\",0,VLOOKUP($M59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P59)+($Q59*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M59=\"\",0,VLOOKUP($M59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P59)+($Q59*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M59=\"\",0,VLOOKUP($M59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P59)+($Q59*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M59=\"\",0,VLOOKUP($M59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P59)+($Q59*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M59=\"\",0,VLOOKUP($M59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P59)+($Q59*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"23.211",null,"Bolter, full innstøpt, lengde 1,5 m, diameter 20 mm",null,"stk",null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E60*1.5*Beregningsfaktorer!$C$46","v":0},{"$f":"IF((OR(F60=\"RS\",M60=\"\")),0,VLOOKUP(M60,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N60","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F60=\"RS\",M60=\"\")),0,VLOOKUP(M60,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P60","v":0},{"$f":"IF(M60=\"\",\"\",VLOOKUP(M60,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$H60*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H60*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H60*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H60*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H60*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K60*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K60*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K60*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K60*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K60*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M60=\"\",0,VLOOKUP($M60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N60)+($O60*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M60=\"\",0,VLOOKUP($M60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N60)+($O60*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M60=\"\",0,VLOOKUP($M60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N60)+($O60*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M60=\"\",0,VLOOKUP($M60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N60)+($O60*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M60=\"\",0,VLOOKUP($M60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N60)+($O60*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I60*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I60*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I60*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I60*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I60*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M60=\"\",0,VLOOKUP($M60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P60)+($Q60*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M60=\"\",0,VLOOKUP($M60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P60)+($Q60*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M60=\"\",0,VLOOKUP($M60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P60)+($Q60*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M60=\"\",0,VLOOKUP($M60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P60)+($Q60*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M60=\"\",0,VLOOKUP($M60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P60)+($Q60*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"23.212",null,"Bolter, full innstøpt, lengde 2,4 m, diameter 20 mm",null,"stk",null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E61*2.4*Beregningsfaktorer!$C$46","v":0},{"$f":"IF((OR(F61=\"RS\",M61=\"\")),0,VLOOKUP(M61,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N61","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F61=\"RS\",M61=\"\")),0,VLOOKUP(M61,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P61","v":0},{"$f":"IF(M61=\"\",\"\",VLOOKUP(M61,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$H61*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H61*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H61*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H61*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H61*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K61*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K61*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K61*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K61*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K61*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M61=\"\",0,VLOOKUP($M61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N61)+($O61*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M61=\"\",0,VLOOKUP($M61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N61)+($O61*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M61=\"\",0,VLOOKUP($M61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N61)+($O61*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M61=\"\",0,VLOOKUP($M61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N61)+($O61*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M61=\"\",0,VLOOKUP($M61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N61)+($O61*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I61*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I61*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I61*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I61*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I61*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M61=\"\",0,VLOOKUP($M61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P61)+($Q61*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M61=\"\",0,VLOOKUP($M61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P61)+($Q61*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M61=\"\",0,VLOOKUP($M61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P61)+($Q61*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M61=\"\",0,VLOOKUP($M61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P61)+($Q61*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M61=\"\",0,VLOOKUP($M61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P61)+($Q61*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"23.213",null,"Bolter, full innstøpt, lengde 3 m, diameter 20 mm",null,"stk  ",null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E62*3*Beregningsfaktorer!$C$46","v":0},{"$f":"IF((OR(F62=\"RS\",M62=\"\")),0,VLOOKUP(M62,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N62","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F62=\"RS\",M62=\"\")),0,VLOOKUP(M62,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P62","v":0},{"$f":"IF(M62=\"\",\"\",VLOOKUP(M62,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$H62*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H62*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H62*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H62*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H62*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K62*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K62*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K62*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K62*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K62*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M62=\"\",0,VLOOKUP($M62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N62)+($O62*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M62=\"\",0,VLOOKUP($M62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N62)+($O62*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M62=\"\",0,VLOOKUP($M62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N62)+($O62*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M62=\"\",0,VLOOKUP($M62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N62)+($O62*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M62=\"\",0,VLOOKUP($M62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N62)+($O62*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I62*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I62*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I62*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I62*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I62*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M62=\"\",0,VLOOKUP($M62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P62)+($Q62*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M62=\"\",0,VLOOKUP($M62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P62)+($Q62*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M62=\"\",0,VLOOKUP($M62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P62)+($Q62*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M62=\"\",0,VLOOKUP($M62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P62)+($Q62*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M62=\"\",0,VLOOKUP($M62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P62)+($Q62*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"23.214",null,"Bolter, full innstøpt, lengde 4 m, diameter 20 mm",null,"stk",null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E63*4*Beregningsfaktorer!$C$46","v":0},{"$f":"IF((OR(F63=\"RS\",M63=\"\")),0,VLOOKUP(M63,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N63","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F63=\"RS\",M63=\"\")),0,VLOOKUP(M63,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P63","v":0},{"$f":"IF(M63=\"\",\"\",VLOOKUP(M63,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$H63*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H63*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H63*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H63*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H63*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K63*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K63*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K63*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K63*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K63*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M63=\"\",0,VLOOKUP($M63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N63)+($O63*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M63=\"\",0,VLOOKUP($M63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N63)+($O63*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M63=\"\",0,VLOOKUP($M63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N63)+($O63*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M63=\"\",0,VLOOKUP($M63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N63)+($O63*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M63=\"\",0,VLOOKUP($M63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N63)+($O63*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I63*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I63*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I63*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I63*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I63*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M63=\"\",0,VLOOKUP($M63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P63)+($Q63*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M63=\"\",0,VLOOKUP($M63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P63)+($Q63*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M63=\"\",0,VLOOKUP($M63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P63)+($Q63*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M63=\"\",0,VLOOKUP($M63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P63)+($Q63*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M63=\"\",0,VLOOKUP($M63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P63)+($Q63*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"23.215",null,"Bolter, full innstøpt, lengde 5 m, diameter 20 mm",null,"stk  ",null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E64*5*Beregningsfaktorer!$C$46","v":0},{"$f":"IF((OR(F64=\"RS\",M64=\"\")),0,VLOOKUP(M64,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N64","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F64=\"RS\",M64=\"\")),0,VLOOKUP(M64,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P64","v":0},{"$f":"IF(M64=\"\",\"\",VLOOKUP(M64,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$H64*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H64*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H64*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H64*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H64*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K64*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K64*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K64*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K64*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K64*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M64=\"\",0,VLOOKUP($M64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N64)+($O64*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M64=\"\",0,VLOOKUP($M64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N64)+($O64*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M64=\"\",0,VLOOKUP($M64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N64)+($O64*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M64=\"\",0,VLOOKUP($M64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N64)+($O64*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M64=\"\",0,VLOOKUP($M64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N64)+($O64*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I64*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I64*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I64*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I64*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I64*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M64=\"\",0,VLOOKUP($M64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P64)+($Q64*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M64=\"\",0,VLOOKUP($M64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P64)+($Q64*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M64=\"\",0,VLOOKUP($M64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P64)+($Q64*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M64=\"\",0,VLOOKUP($M64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P64)+($Q64*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M64=\"\",0,VLOOKUP($M64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P64)+($Q64*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"23.216",null,"Bolter, full innstøpt, lengde 6 m, diameter 20 mm",null,"stk",null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E65*6*Beregningsfaktorer!$C$46","v":0},{"$f":"IF((OR(F65=\"RS\",M65=\"\")),0,VLOOKUP(M65,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N65","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F65=\"RS\",M65=\"\")),0,VLOOKUP(M65,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P65","v":0},{"$f":"IF(M65=\"\",\"\",VLOOKUP(M65,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$H65*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H65*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H65*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H65*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H65*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K65*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K65*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K65*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K65*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K65*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M65=\"\",0,VLOOKUP($M65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N65)+($O65*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M65=\"\",0,VLOOKUP($M65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N65)+($O65*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M65=\"\",0,VLOOKUP($M65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N65)+($O65*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M65=\"\",0,VLOOKUP($M65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N65)+($O65*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M65=\"\",0,VLOOKUP($M65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N65)+($O65*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I65*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I65*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I65*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I65*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I65*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M65=\"\",0,VLOOKUP($M65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P65)+($Q65*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M65=\"\",0,VLOOKUP($M65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P65)+($Q65*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M65=\"\",0,VLOOKUP($M65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P65)+($Q65*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M65=\"\",0,VLOOKUP($M65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P65)+($Q65*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M65=\"\",0,VLOOKUP($M65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P65)+($Q65*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"23.22",null,"Kombinasjonsbolter",null,"stk",null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E66*2.4*Beregningsfaktorer!$C$46","v":0},{"$f":"IF((OR(F66=\"RS\",M66=\"\")),0,VLOOKUP(M66,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N66","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F66=\"RS\",M66=\"\")),0,VLOOKUP(M66,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P66","v":0},{"$f":"IF(M66=\"\",\"\",VLOOKUP(M66,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$H66*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H66*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H66*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H66*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H66*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K66*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K66*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K66*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K66*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K66*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M66=\"\",0,VLOOKUP($M66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N66)+($O66*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M66=\"\",0,VLOOKUP($M66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N66)+($O66*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M66=\"\",0,VLOOKUP($M66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N66)+($O66*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M66=\"\",0,VLOOKUP($M66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N66)+($O66*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M66=\"\",0,VLOOKUP($M66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N66)+($O66*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"S66+X66+AC66","v":0},{"$f":"T66+Y66+AD66","v":0},{"$f":"U66+Z66+AE66","v":0},{"$f":"V66+AA66+AF66","v":0},{"$f":"W66+AB66+AG66","v":0},null,{"$f":"$I66*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I66*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I66*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I66*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I66*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M66=\"\",0,VLOOKUP($M66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P66)+($Q66*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M66=\"\",0,VLOOKUP($M66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P66)+($Q66*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M66=\"\",0,VLOOKUP($M66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P66)+($Q66*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M66=\"\",0,VLOOKUP($M66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P66)+($Q66*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M66=\"\",0,VLOOKUP($M66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P66)+($Q66*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"AN66+AS66","v":0},{"$f":"AO66+AT66","v":0},{"$f":"AP66+AU66","v":0},{"$f":"AQ66+AV66","v":0},{"$f":"AR66+AW66","v":0}]
[null,"23.221",null,"Kombinasjonsbolter, lengde 1,5 m, diameter 20 mm",null,"stk",null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E67*1.5*Beregningsfaktorer!$C$46","v":0},{"$f":"IF((OR(F67=\"RS\",M67=\"\")),0,VLOOKUP(M67,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N67","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F67=\"RS\",M67=\"\")),0,VLOOKUP(M67,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P67","v":0},{"$f":"IF(M67=\"\",\"\",VLOOKUP(M67,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$H67*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H67*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H67*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H67*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H67*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K67*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K67*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K67*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K67*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K67*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M67=\"\",0,VLOOKUP($M67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N67)+($O67*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M67=\"\",0,VLOOKUP($M67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N67)+($O67*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M67=\"\",0,VLOOKUP($M67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N67)+($O67*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M67=\"\",0,VLOOKUP($M67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N67)+($O67*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M67=\"\",0,VLOOKUP($M67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N67)+($O67*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I67*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I67*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I67*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I67*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I67*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M67=\"\",0,VLOOKUP($M67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P67)+($Q67*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M67=\"\",0,VLOOKUP($M67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P67)+($Q67*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M67=\"\",0,VLOOKUP($M67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P67)+($Q67*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M67=\"\",0,VLOOKUP($M67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P67)+($Q67*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M67=\"\",0,VLOOKUP($M67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P67)+($Q67*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"23.222",null,"Kombinasjonsbolter, lengde 2,4 m, diameter 20 mm",null,"stk",null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E68*2.4*Beregningsfaktorer!$C$46","v":0},{"$f":"IF((OR(F68=\"RS\",M68=\"\")),0,VLOOKUP(M68,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N68","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F68=\"RS\",M68=\"\")),0,VLOOKUP(M68,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P68","v":0},{"$f":"IF(M68=\"\",\"\",VLOOKUP(M68,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$H68*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H68*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H68*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H68*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H68*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K68*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K68*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K68*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K68*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K68*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M68=\"\",0,VLOOKUP($M68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N68)+($O68*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M68=\"\",0,VLOOKUP($M68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N68)+($O68*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M68=\"\",0,VLOOKUP($M68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N68)+($O68*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M68=\"\",0,VLOOKUP($M68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N68)+($O68*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M68=\"\",0,VLOOKUP($M68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N68)+($O68*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I68*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I68*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I68*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I68*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I68*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M68=\"\",0,VLOOKUP($M68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P68)+($Q68*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M68=\"\",0,VLOOKUP($M68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P68)+($Q68*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M68=\"\",0,VLOOKUP($M68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P68)+($Q68*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M68=\"\",0,VLOOKUP($M68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P68)+($Q68*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M68=\"\",0,VLOOKUP($M68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P68)+($Q68*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"23.223",null,"Kombinasjonsbolter, lengde 3 m, diameter 20 mm",null,"stk",null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E69*3*Beregningsfaktorer!$C$46","v":0},{"$f":"IF((OR(F69=\"RS\",M69=\"\")),0,VLOOKUP(M69,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N69","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F69=\"RS\",M69=\"\")),0,VLOOKUP(M69,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P69","v":0},{"$f":"IF(M69=\"\",\"\",VLOOKUP(M69,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$H69*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H69*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H69*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H69*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H69*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K69*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K69*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K69*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K69*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K69*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M69=\"\",0,VLOOKUP($M69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N69)+($O69*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M69=\"\",0,VLOOKUP($M69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N69)+($O69*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M69=\"\",0,VLOOKUP($M69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N69)+($O69*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M69=\"\",0,VLOOKUP($M69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N69)+($O69*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M69=\"\",0,VLOOKUP($M69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N69)+($O69*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I69*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I69*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I69*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I69*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I69*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M69=\"\",0,VLOOKUP($M69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P69)+($Q69*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M69=\"\",0,VLOOKUP($M69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P69)+($Q69*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M69=\"\",0,VLOOKUP($M69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P69)+($Q69*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M69=\"\",0,VLOOKUP($M69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P69)+($Q69*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M69=\"\",0,VLOOKUP($M69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P69)+($Q69*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"23.224",null,"Kombinasjonsbolter, lengde 4 m, diameter 20 mm",null,"stk",null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E70*4*Beregningsfaktorer!$C$46","v":0},{"$f":"IF((OR(F70=\"RS\",M70=\"\")),0,VLOOKUP(M70,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N70","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F70=\"RS\",M70=\"\")),0,VLOOKUP(M70,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P70","v":0},{"$f":"IF(M70=\"\",\"\",VLOOKUP(M70,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$H70*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H70*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H70*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H70*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H70*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K70*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K70*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K70*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K70*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K70*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M70=\"\",0,VLOOKUP($M70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N70)+($O70*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M70=\"\",0,VLOOKUP($M70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N70)+($O70*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M70=\"\",0,VLOOKUP($M70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N70)+($O70*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M70=\"\",0,VLOOKUP($M70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N70)+($O70*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M70=\"\",0,VLOOKUP($M70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N70)+($O70*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I70*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I70*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I70*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I70*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I70*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M70=\"\",0,VLOOKUP($M70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P70)+($Q70*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M70=\"\",0,VLOOKUP($M70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P70)+($Q70*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M70=\"\",0,VLOOKUP($M70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P70)+($Q70*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M70=\"\",0,VLOOKUP($M70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P70)+($Q70*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M70=\"\",0,VLOOKUP($M70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P70)+($Q70*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"23.225",null,"Kombinasjonsbolter, lengde 5 m, diameter 20 mm",null,"stk",null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E71*5*Beregningsfaktorer!$C$46","v":0},{"$f":"IF((OR(F71=\"RS\",M71=\"\")),0,VLOOKUP(M71,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N71","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F71=\"RS\",M71=\"\")),0,VLOOKUP(M71,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P71","v":0},{"$f":"IF(M71=\"\",\"\",VLOOKUP(M71,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$H71*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H71*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H71*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H71*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H71*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K71*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K71*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K71*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K71*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K71*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M71=\"\",0,VLOOKUP($M71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N71)+($O71*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M71=\"\",0,VLOOKUP($M71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N71)+($O71*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M71=\"\",0,VLOOKUP($M71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N71)+($O71*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M71=\"\",0,VLOOKUP($M71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N71)+($O71*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M71=\"\",0,VLOOKUP($M71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N71)+($O71*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I71*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I71*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I71*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I71*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I71*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M71=\"\",0,VLOOKUP($M71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P71)+($Q71*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M71=\"\",0,VLOOKUP($M71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P71)+($Q71*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M71=\"\",0,VLOOKUP($M71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P71)+($Q71*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M71=\"\",0,VLOOKUP($M71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P71)+($Q71*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M71=\"\",0,VLOOKUP($M71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P71)+($Q71*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"23.23",null,"Endeforankrede bolter",null,"stk",null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E72*2.4*Beregningsfaktorer!$C$46","v":0},{"$f":"IF((OR(F72=\"RS\",M72=\"\")),0,VLOOKUP(M72,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N72","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F72=\"RS\",M72=\"\")),0,VLOOKUP(M72,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P72","v":0},{"$f":"IF(M72=\"\",\"\",VLOOKUP(M72,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$H72*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H72*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H72*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H72*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H72*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K72*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K72*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K72*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K72*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K72*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M72=\"\",0,VLOOKUP($M72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N72)+($O72*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M72=\"\",0,VLOOKUP($M72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N72)+($O72*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M72=\"\",0,VLOOKUP($M72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N72)+($O72*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M72=\"\",0,VLOOKUP($M72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N72)+($O72*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M72=\"\",0,VLOOKUP($M72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N72)+($O72*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I72*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I72*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I72*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I72*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I72*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M72=\"\",0,VLOOKUP($M72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P72)+($Q72*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M72=\"\",0,VLOOKUP($M72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P72)+($Q72*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M72=\"\",0,VLOOKUP($M72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P72)+($Q72*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M72=\"\",0,VLOOKUP($M72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P72)+($Q72*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M72=\"\",0,VLOOKUP($M72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P72)+($Q72*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"23.231",null,"Bolter, endeforankrede, lengde 1,5 m, diameter 20 mm",null,"stk",null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E73*1.5*Beregningsfaktorer!$C$46","v":0},{"$f":"IF((OR(F73=\"RS\",M73=\"\")),0,VLOOKUP(M73,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N73","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F73=\"RS\",M73=\"\")),0,VLOOKUP(M73,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P73","v":0},{"$f":"IF(M73=\"\",\"\",VLOOKUP(M73,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$H73*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H73*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H73*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H73*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H73*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K73*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K73*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K73*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K73*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K73*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M73=\"\",0,VLOOKUP($M73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N73)+($O73*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M73=\"\",0,VLOOKUP($M73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N73)+($O73*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M73=\"\",0,VLOOKUP($M73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N73)+($O73*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M73=\"\",0,VLOOKUP($M73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N73)+($O73*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M73=\"\",0,VLOOKUP($M73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N73)+($O73*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I73*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I73*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I73*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I73*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I73*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M73=\"\",0,VLOOKUP($M73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P73)+($Q73*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M73=\"\",0,VLOOKUP($M73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P73)+($Q73*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M73=\"\",0,VLOOKUP($M73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P73)+($Q73*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M73=\"\",0,VLOOKUP($M73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P73)+($Q73*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M73=\"\",0,VLOOKUP($M73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P73)+($Q73*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"23.232",null,"Bolter, endeforankrede, lengde 2,4 m, diameter 20 mm",null,"stk",null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E74*2.4*Beregningsfaktorer!$C$46","v":0},{"$f":"IF((OR(F74=\"RS\",M74=\"\")),0,VLOOKUP(M74,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N74","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F74=\"RS\",M74=\"\")),0,VLOOKUP(M74,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P74","v":0},{"$f":"IF(M74=\"\",\"\",VLOOKUP(M74,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$H74*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H74*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H74*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H74*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H74*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K74*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K74*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K74*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K74*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K74*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M74=\"\",0,VLOOKUP($M74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N74)+($O74*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M74=\"\",0,VLOOKUP($M74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N74)+($O74*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M74=\"\",0,VLOOKUP($M74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N74)+($O74*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M74=\"\",0,VLOOKUP($M74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N74)+($O74*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M74=\"\",0,VLOOKUP($M74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N74)+($O74*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I74*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I74*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I74*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I74*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I74*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M74=\"\",0,VLOOKUP($M74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P74)+($Q74*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M74=\"\",0,VLOOKUP($M74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P74)+($Q74*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M74=\"\",0,VLOOKUP($M74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P74)+($Q74*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M74=\"\",0,VLOOKUP($M74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P74)+($Q74*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M74=\"\",0,VLOOKUP($M74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P74)+($Q74*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"23.233",null,"Bolter, endeforankrede, lengde 3 m, diameter 20 mm",null,"stk",null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E75*3*Beregningsfaktorer!$C$46","v":0},{"$f":"IF((OR(F75=\"RS\",M75=\"\")),0,VLOOKUP(M75,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N75","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F75=\"RS\",M75=\"\")),0,VLOOKUP(M75,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P75","v":0},{"$f":"IF(M75=\"\",\"\",VLOOKUP(M75,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$H75*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H75*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H75*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H75*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H75*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K75*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K75*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K75*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K75*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K75*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M75=\"\",0,VLOOKUP($M75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N75)+($O75*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M75=\"\",0,VLOOKUP($M75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N75)+($O75*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M75=\"\",0,VLOOKUP($M75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N75)+($O75*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M75=\"\",0,VLOOKUP($M75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N75)+($O75*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M75=\"\",0,VLOOKUP($M75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N75)+($O75*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I75*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I75*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I75*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I75*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I75*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M75=\"\",0,VLOOKUP($M75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P75)+($Q75*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M75=\"\",0,VLOOKUP($M75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P75)+($Q75*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M75=\"\",0,VLOOKUP($M75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P75)+($Q75*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M75=\"\",0,VLOOKUP($M75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P75)+($Q75*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M75=\"\",0,VLOOKUP($M75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P75)+($Q75*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"23.234",null,"Bolter, endeforankrede, lengde 4 m, diameter 20 mm",null,"stk",null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E76*4*Beregningsfaktorer!$C$46","v":0},{"$f":"IF((OR(F76=\"RS\",M76=\"\")),0,VLOOKUP(M76,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N76","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F76=\"RS\",M76=\"\")),0,VLOOKUP(M76,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P76","v":0},{"$f":"IF(M76=\"\",\"\",VLOOKUP(M76,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$H76*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H76*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H76*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H76*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H76*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K76*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K76*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K76*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K76*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K76*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M76=\"\",0,VLOOKUP($M76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N76)+($O76*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M76=\"\",0,VLOOKUP($M76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N76)+($O76*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M76=\"\",0,VLOOKUP($M76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N76)+($O76*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M76=\"\",0,VLOOKUP($M76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N76)+($O76*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M76=\"\",0,VLOOKUP($M76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N76)+($O76*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I76*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I76*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I76*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I76*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I76*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M76=\"\",0,VLOOKUP($M76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P76)+($Q76*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M76=\"\",0,VLOOKUP($M76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P76)+($Q76*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M76=\"\",0,VLOOKUP($M76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P76)+($Q76*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M76=\"\",0,VLOOKUP($M76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P76)+($Q76*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M76=\"\",0,VLOOKUP($M76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P76)+($Q76*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"23.235",null,"Bolter, endeforankrede, lengde 5 m, diameter 20 mm",null,"stk",null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E77*5*Beregningsfaktorer!$C$46","v":0},{"$f":"IF((OR(F77=\"RS\",M77=\"\")),0,VLOOKUP(M77,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N77","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F77=\"RS\",M77=\"\")),0,VLOOKUP(M77,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P77","v":0},{"$f":"IF(M77=\"\",\"\",VLOOKUP(M77,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$H77*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H77*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H77*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H77*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H77*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K77*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K77*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K77*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K77*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K77*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M77=\"\",0,VLOOKUP($M77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N77)+($O77*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M77=\"\",0,VLOOKUP($M77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N77)+($O77*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M77=\"\",0,VLOOKUP($M77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N77)+($O77*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M77=\"\",0,VLOOKUP($M77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N77)+($O77*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M77=\"\",0,VLOOKUP($M77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N77)+($O77*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I77*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I77*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I77*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I77*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I77*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M77=\"\",0,VLOOKUP($M77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P77)+($Q77*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M77=\"\",0,VLOOKUP($M77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P77)+($Q77*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M77=\"\",0,VLOOKUP($M77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P77)+($Q77*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M77=\"\",0,VLOOKUP($M77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P77)+($Q77*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M77=\"\",0,VLOOKUP($M77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P77)+($Q77*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"23.24",null,"Fordyblingsbolter",null,"stk",null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",null,{"$f":"IF((OR(F78=\"RS\",M78=\"\")),0,VLOOKUP(M78,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N78","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F78=\"RS\",M78=\"\")),0,VLOOKUP(M78,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P78","v":0},{"$f":"IF(M78=\"\",\"\",VLOOKUP(M78,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$H78*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H78*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H78*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H78*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H78*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K78*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K78*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K78*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K78*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K78*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M78=\"\",0,VLOOKUP($M78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N78)+($O78*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M78=\"\",0,VLOOKUP($M78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N78)+($O78*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M78=\"\",0,VLOOKUP($M78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N78)+($O78*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M78=\"\",0,VLOOKUP($M78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N78)+($O78*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M78=\"\",0,VLOOKUP($M78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N78)+($O78*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I78*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I78*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I78*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I78*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I78*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M78=\"\",0,VLOOKUP($M78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P78)+($Q78*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M78=\"\",0,VLOOKUP($M78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P78)+($Q78*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M78=\"\",0,VLOOKUP($M78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P78)+($Q78*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M78=\"\",0,VLOOKUP($M78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P78)+($Q78*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M78=\"\",0,VLOOKUP($M78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P78)+($Q78*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"23.241",null,"Forbolter, lengde 3,0 m, diameter 25 mm",null,"stk",null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E79*3*Beregningsfaktorer!$C$47","v":0},{"$f":"IF((OR(F79=\"RS\",M79=\"\")),0,VLOOKUP(M79,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N79","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F79=\"RS\",M79=\"\")),0,VLOOKUP(M79,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P79","v":0},{"$f":"IF(M79=\"\",\"\",VLOOKUP(M79,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$H79*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H79*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H79*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H79*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H79*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K79*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K79*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K79*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K79*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K79*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M79=\"\",0,VLOOKUP($M79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N79)+($O79*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M79=\"\",0,VLOOKUP($M79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N79)+($O79*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M79=\"\",0,VLOOKUP($M79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N79)+($O79*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M79=\"\",0,VLOOKUP($M79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N79)+($O79*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M79=\"\",0,VLOOKUP($M79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N79)+($O79*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I79*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I79*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I79*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I79*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I79*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M79=\"\",0,VLOOKUP($M79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P79)+($Q79*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M79=\"\",0,VLOOKUP($M79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P79)+($Q79*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M79=\"\",0,VLOOKUP($M79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P79)+($Q79*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M79=\"\",0,VLOOKUP($M79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P79)+($Q79*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M79=\"\",0,VLOOKUP($M79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P79)+($Q79*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"23.242",null,"Forbolter, lengde 4,0 m, diameter 25 mm",null,"stk",null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E80*4*Beregningsfaktorer!$C$47","v":0},{"$f":"IF((OR(F80=\"RS\",M80=\"\")),0,VLOOKUP(M80,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N80","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F80=\"RS\",M80=\"\")),0,VLOOKUP(M80,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P80","v":0},{"$f":"IF(M80=\"\",\"\",VLOOKUP(M80,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$H80*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H80*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H80*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H80*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H80*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K80*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K80*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K80*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K80*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K80*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M80=\"\",0,VLOOKUP($M80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N80)+($O80*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M80=\"\",0,VLOOKUP($M80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N80)+($O80*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M80=\"\",0,VLOOKUP($M80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N80)+($O80*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M80=\"\",0,VLOOKUP($M80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N80)+($O80*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M80=\"\",0,VLOOKUP($M80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N80)+($O80*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I80*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I80*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I80*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I80*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I80*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M80=\"\",0,VLOOKUP($M80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P80)+($Q80*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M80=\"\",0,VLOOKUP($M80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P80)+($Q80*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M80=\"\",0,VLOOKUP($M80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P80)+($Q80*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M80=\"\",0,VLOOKUP($M80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P80)+($Q80*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M80=\"\",0,VLOOKUP($M80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P80)+($Q80*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"23.243",null,"Forbolter, lengde 5,0 m, diameter 32 mm",null,"stk",null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E81*5*Beregningsfaktorer!$C$48","v":0},{"$f":"IF((OR(F81=\"RS\",M81=\"\")),0,VLOOKUP(M81,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N81","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F81=\"RS\",M81=\"\")),0,VLOOKUP(M81,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P81","v":0},{"$f":"IF(M81=\"\",\"\",VLOOKUP(M81,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$H81*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H81*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H81*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H81*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H81*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K81*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K81*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K81*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K81*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K81*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M81=\"\",0,VLOOKUP($M81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N81)+($O81*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M81=\"\",0,VLOOKUP($M81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N81)+($O81*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M81=\"\",0,VLOOKUP($M81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N81)+($O81*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M81=\"\",0,VLOOKUP($M81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N81)+($O81*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M81=\"\",0,VLOOKUP($M81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N81)+($O81*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I81*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I81*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I81*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I81*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I81*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M81=\"\",0,VLOOKUP($M81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P81)+($Q81*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M81=\"\",0,VLOOKUP($M81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P81)+($Q81*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M81=\"\",0,VLOOKUP($M81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P81)+($Q81*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M81=\"\",0,VLOOKUP($M81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P81)+($Q81*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M81=\"\",0,VLOOKUP($M81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P81)+($Q81*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"23.244",null,"Forbolter, lengde 6,0 m, diameter 32 mm",null,"stk",null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E82*6*Beregningsfaktorer!$C$48","v":0},{"$f":"IF((OR(F82=\"RS\",M82=\"\")),0,VLOOKUP(M82,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N82","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F82=\"RS\",M82=\"\")),0,VLOOKUP(M82,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P82","v":0},{"$f":"IF(M82=\"\",\"\",VLOOKUP(M82,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$H82*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H82*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H82*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H82*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H82*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K82*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K82*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K82*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K82*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K82*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M82=\"\",0,VLOOKUP($M82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N82)+($O82*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M82=\"\",0,VLOOKUP($M82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N82)+($O82*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M82=\"\",0,VLOOKUP($M82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N82)+($O82*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M82=\"\",0,VLOOKUP($M82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N82)+($O82*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M82=\"\",0,VLOOKUP($M82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N82)+($O82*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I82*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I82*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I82*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I82*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I82*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M82=\"\",0,VLOOKUP($M82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P82)+($Q82*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M82=\"\",0,VLOOKUP($M82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P82)+($Q82*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M82=\"\",0,VLOOKUP($M82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P82)+($Q82*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M82=\"\",0,VLOOKUP($M82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P82)+($Q82*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M82=\"\",0,VLOOKUP($M82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P82)+($Q82*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"23.245",null,"Forbolter, lengde 8,0 m, diameter 32 mm",null,"stk",null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E83*8*Beregningsfaktorer!$C$48","v":0},{"$f":"IF((OR(F83=\"RS\",M83=\"\")),0,VLOOKUP(M83,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N83","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F83=\"RS\",M83=\"\")),0,VLOOKUP(M83,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P83","v":0},{"$f":"IF(M83=\"\",\"\",VLOOKUP(M83,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$H83*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H83*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H83*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H83*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H83*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K83*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K83*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K83*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K83*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K83*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M83=\"\",0,VLOOKUP($M83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N83)+($O83*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M83=\"\",0,VLOOKUP($M83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N83)+($O83*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M83=\"\",0,VLOOKUP($M83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N83)+($O83*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M83=\"\",0,VLOOKUP($M83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N83)+($O83*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M83=\"\",0,VLOOKUP($M83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N83)+($O83*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I83*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I83*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I83*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I83*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I83*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M83=\"\",0,VLOOKUP($M83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P83)+($Q83*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M83=\"\",0,VLOOKUP($M83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P83)+($Q83*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M83=\"\",0,VLOOKUP($M83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P83)+($Q83*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M83=\"\",0,VLOOKUP($M83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P83)+($Q83*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M83=\"\",0,VLOOKUP($M83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P83)+($Q83*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"23.246",null,"Forbolter, lengde 10,0 m, diameter 32 mm",null,"stk",null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E84*10*Beregningsfaktorer!$C$48","v":0},{"$f":"IF((OR(F84=\"RS\",M84=\"\")),0,VLOOKUP(M84,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N84","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F84=\"RS\",M84=\"\")),0,VLOOKUP(M84,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P84","v":0},{"$f":"IF(M84=\"\",\"\",VLOOKUP(M84,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$H84*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H84*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H84*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H84*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H84*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K84*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K84*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K84*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K84*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K84*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M84=\"\",0,VLOOKUP($M84,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N84)+($O84*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M84=\"\",0,VLOOKUP($M84,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N84)+($O84*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M84=\"\",0,VLOOKUP($M84,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N84)+($O84*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M84=\"\",0,VLOOKUP($M84,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N84)+($O84*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M84=\"\",0,VLOOKUP($M84,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N84)+($O84*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I84*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I84*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I84*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I84*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I84*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M84=\"\",0,VLOOKUP($M84,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P84)+($Q84*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M84=\"\",0,VLOOKUP($M84,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P84)+($Q84*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M84=\"\",0,VLOOKUP($M84,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P84)+($Q84*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M84=\"\",0,VLOOKUP($M84,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P84)+($Q84*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M84=\"\",0,VLOOKUP($M84,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P84)+($Q84*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"23.247",null,"Forbolter, lengde 12,0 m, diameter 32 mm",null,"stk",null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E85*12*Beregningsfaktorer!$C$48","v":0},{"$f":"IF((OR(F85=\"RS\",M85=\"\")),0,VLOOKUP(M85,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N85","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F85=\"RS\",M85=\"\")),0,VLOOKUP(M85,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P85","v":0},{"$f":"IF(M85=\"\",\"\",VLOOKUP(M85,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$H85*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H85*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H85*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H85*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H85*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K85*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K85*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K85*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K85*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K85*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M85=\"\",0,VLOOKUP($M85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N85)+($O85*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M85=\"\",0,VLOOKUP($M85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N85)+($O85*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M85=\"\",0,VLOOKUP($M85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N85)+($O85*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M85=\"\",0,VLOOKUP($M85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N85)+($O85*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M85=\"\",0,VLOOKUP($M85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N85)+($O85*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I85*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I85*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I85*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I85*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I85*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M85=\"\",0,VLOOKUP($M85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P85)+($Q85*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M85=\"\",0,VLOOKUP($M85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P85)+($Q85*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M85=\"\",0,VLOOKUP($M85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P85)+($Q85*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M85=\"\",0,VLOOKUP($M85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P85)+($Q85*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M85=\"\",0,VLOOKUP($M85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P85)+($Q85*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"23.3",null,"Sikring med bånd og nett",null,"m2",null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E86*Beregningsfaktorer!C45","v":0},{"$f":"IF((OR(F86=\"RS\",M86=\"\")),0,VLOOKUP(M86,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N86","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F86=\"RS\",M86=\"\")),0,VLOOKUP(M86,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P86","v":0},{"$f":"IF(M86=\"\",\"\",VLOOKUP(M86,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$H86*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H86*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H86*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H86*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H86*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K86*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K86*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K86*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K86*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K86*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M86=\"\",0,VLOOKUP($M86,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N86)+($O86*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M86=\"\",0,VLOOKUP($M86,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N86)+($O86*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M86=\"\",0,VLOOKUP($M86,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N86)+($O86*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M86=\"\",0,VLOOKUP($M86,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N86)+($O86*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M86=\"\",0,VLOOKUP($M86,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N86)+($O86*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I86*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I86*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I86*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I86*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I86*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M86=\"\",0,VLOOKUP($M86,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P86)+($Q86*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M86=\"\",0,VLOOKUP($M86,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P86)+($Q86*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M86=\"\",0,VLOOKUP($M86,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P86)+($Q86*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M86=\"\",0,VLOOKUP($M86,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P86)+($Q86*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M86=\"\",0,VLOOKUP($M86,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P86)+($Q86*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"23.31",null,"Bånd",null,"m",null,null,null,null,null,null,"Kamstål",{"$f":"E87*Beregningsfaktorer!C44","v":0},{"$f":"IF((OR(F87=\"RS\",M87=\"\")),0,VLOOKUP(M87,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N87","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F87=\"RS\",M87=\"\")),0,VLOOKUP(M87,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P87","v":0},{"$f":"IF(M87=\"\",\"\",VLOOKUP(M87,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$H87*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H87*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H87*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H87*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H87*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K87*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K87*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K87*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K87*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K87*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M87=\"\",0,VLOOKUP($M87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N87)+($O87*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M87=\"\",0,VLOOKUP($M87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N87)+($O87*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M87=\"\",0,VLOOKUP($M87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N87)+($O87*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M87=\"\",0,VLOOKUP($M87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N87)+($O87*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M87=\"\",0,VLOOKUP($M87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N87)+($O87*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I87*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I87*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I87*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I87*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I87*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M87=\"\",0,VLOOKUP($M87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P87)+($Q87*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M87=\"\",0,VLOOKUP($M87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P87)+($Q87*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M87=\"\",0,VLOOKUP($M87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P87)+($Q87*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M87=\"\",0,VLOOKUP($M87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P87)+($Q87*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M87=\"\",0,VLOOKUP($M87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P87)+($Q87*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"23.32",null,"Nett",null,"m2",null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E88*Beregningsfaktorer!C45","v":0},{"$f":"IF((OR(F88=\"RS\",M88=\"\")),0,VLOOKUP(M88,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N88","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F88=\"RS\",M88=\"\")),0,VLOOKUP(M88,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P88","v":0},{"$f":"IF(M88=\"\",\"\",VLOOKUP(M88,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$H88*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H88*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H88*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H88*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H88*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K88*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K88*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K88*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K88*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K88*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M88=\"\",0,VLOOKUP($M88,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N88)+($O88*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M88=\"\",0,VLOOKUP($M88,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N88)+($O88*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M88=\"\",0,VLOOKUP($M88,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N88)+($O88*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M88=\"\",0,VLOOKUP($M88,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N88)+($O88*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M88=\"\",0,VLOOKUP($M88,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N88)+($O88*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I88*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I88*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I88*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I88*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I88*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M88=\"\",0,VLOOKUP($M88,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P88)+($Q88*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M88=\"\",0,VLOOKUP($M88,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P88)+($Q88*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M88=\"\",0,VLOOKUP($M88,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P88)+($Q88*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M88=\"\",0,VLOOKUP($M88,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P88)+($Q88*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M88=\"\",0,VLOOKUP($M88,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P88)+($Q88*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"23.33",null,"Festebolter for bånd og nett",null,"stk",null,null,null,null,null,null,"Kamstål",{"$f":"Beregningsfaktorer!C47*3*E89","v":0},{"$f":"IF((OR(F89=\"RS\",M89=\"\")),0,VLOOKUP(M89,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N89","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F89=\"RS\",M89=\"\")),0,VLOOKUP(M89,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P89","v":0},{"$f":"IF(M89=\"\",\"\",VLOOKUP(M89,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$H89*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H89*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H89*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H89*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H89*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K89*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K89*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K89*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K89*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K89*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M89=\"\",0,VLOOKUP($M89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N89)+($O89*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M89=\"\",0,VLOOKUP($M89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N89)+($O89*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M89=\"\",0,VLOOKUP($M89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N89)+($O89*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M89=\"\",0,VLOOKUP($M89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N89)+($O89*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M89=\"\",0,VLOOKUP($M89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N89)+($O89*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I89*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I89*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I89*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I89*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I89*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M89=\"\",0,VLOOKUP($M89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P89)+($Q89*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M89=\"\",0,VLOOKUP($M89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P89)+($Q89*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M89=\"\",0,VLOOKUP($M89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P89)+($Q89*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M89=\"\",0,VLOOKUP($M89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P89)+($Q89*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M89=\"\",0,VLOOKUP($M89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P89)+($Q89*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"23.41","Valg: Sementtype","Sprøytebetong B35 M45 uten tilsetting av fiber",null,"m3",null,{"$f":"E90*Beregningsfaktorer!M39","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(C90=Nedtrekksmenyer!C70,Nedtrekksmenyer!C71,C90)","v":"Sprøytebetong B35, CEM I"},{"$f":"E90","v":0},{"$f":"IF((OR(F90=\"RS\",M90=\"\")),0,VLOOKUP(M90,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N90","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F90=\"RS\",M90=\"\")),0,VLOOKUP(M90,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P90","v":0},{"$f":"IF(M90=\"\",\"\",VLOOKUP(M90,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sprøytebetong"},{"$f":"$H90*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H90*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H90*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H90*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H90*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K90*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K90*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K90*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K90*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K90*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M90=\"\",0,VLOOKUP($M90,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N90)+($O90*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M90=\"\",0,VLOOKUP($M90,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N90)+($O90*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M90=\"\",0,VLOOKUP($M90,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N90)+($O90*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M90=\"\",0,VLOOKUP($M90,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N90)+($O90*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M90=\"\",0,VLOOKUP($M90,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N90)+($O90*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I90*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I90*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I90*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I90*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I90*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M90=\"\",0,VLOOKUP($M90,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P90)+($Q90*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M90=\"\",0,VLOOKUP($M90,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P90)+($Q90*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M90=\"\",0,VLOOKUP($M90,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P90)+($Q90*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M90=\"\",0,VLOOKUP($M90,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P90)+($Q90*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M90=\"\",0,VLOOKUP($M90,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P90)+($Q90*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"23.42","Valg: Sement & stålfiber/plastfiber","Sprøytebetong B35 M45 med tilsetting av fiber",null,"m3",null,{"$f":"E91*Beregningsfaktorer!M39","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(C91=Nedtrekksmenyer!B70,Nedtrekksmenyer!B74,C91)","v":"Sprøytebetong B35, CEM I, med tilsetting av plastfiber"},{"$f":"E91","v":0},{"$f":"IF((OR(F91=\"RS\",M91=\"\")),0,VLOOKUP(M91,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N91","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F91=\"RS\",M91=\"\")),0,VLOOKUP(M91,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P91","v":0},{"$f":"IF(M91=\"\",\"\",VLOOKUP(M91,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sprøytebetong"},{"$f":"$H91*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H91*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H91*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H91*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H91*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K91*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K91*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K91*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K91*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K91*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M91=\"\",0,VLOOKUP($M91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N91)+($O91*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M91=\"\",0,VLOOKUP($M91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N91)+($O91*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M91=\"\",0,VLOOKUP($M91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N91)+($O91*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M91=\"\",0,VLOOKUP($M91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N91)+($O91*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M91=\"\",0,VLOOKUP($M91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N91)+($O91*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I91*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I91*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I91*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I91*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I91*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M91=\"\",0,VLOOKUP($M91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P91)+($Q91*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M91=\"\",0,VLOOKUP($M91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P91)+($Q91*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M91=\"\",0,VLOOKUP($M91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P91)+($Q91*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M91=\"\",0,VLOOKUP($M91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P91)+($Q91*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M91=\"\",0,VLOOKUP($M91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P91)+($Q91*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F92=\"RS\",M92=\"\")),0,VLOOKUP(M92,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N92","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F92=\"RS\",M92=\"\")),0,VLOOKUP(M92,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P92","v":0},{"$f":"IF(M92=\"\",\"\",VLOOKUP(M92,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H92*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H92*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H92*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H92*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H92*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K92*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K92*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K92*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K92*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K92*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M92=\"\",0,VLOOKUP($M92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N92)+($O92*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M92=\"\",0,VLOOKUP($M92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N92)+($O92*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M92=\"\",0,VLOOKUP($M92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N92)+($O92*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M92=\"\",0,VLOOKUP($M92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N92)+($O92*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M92=\"\",0,VLOOKUP($M92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N92)+($O92*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I92*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I92*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I92*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I92*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I92*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M92=\"\",0,VLOOKUP($M92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P92)+($Q92*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M92=\"\",0,VLOOKUP($M92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P92)+($Q92*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M92=\"\",0,VLOOKUP($M92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P92)+($Q92*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M92=\"\",0,VLOOKUP($M92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P92)+($Q92*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M92=\"\",0,VLOOKUP($M92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P92)+($Q92*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"24: GRUNNFORSTERKNING",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F93=\"RS\",M93=\"\")),0,VLOOKUP(M93,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N93","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F93=\"RS\",M93=\"\")),0,VLOOKUP(M93,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P93","v":0},{"$f":"IF(M93=\"\",\"\",VLOOKUP(M93,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H93*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H93*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H93*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H93*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H93*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K93*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K93*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K93*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K93*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K93*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M93=\"\",0,VLOOKUP($M93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N93)+($O93*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M93=\"\",0,VLOOKUP($M93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N93)+($O93*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M93=\"\",0,VLOOKUP($M93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N93)+($O93*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M93=\"\",0,VLOOKUP($M93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N93)+($O93*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M93=\"\",0,VLOOKUP($M93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N93)+($O93*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I93*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I93*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I93*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I93*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I93*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M93=\"\",0,VLOOKUP($M93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P93)+($Q93*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M93=\"\",0,VLOOKUP($M93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P93)+($Q93*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M93=\"\",0,VLOOKUP($M93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P93)+($Q93*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M93=\"\",0,VLOOKUP($M93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P93)+($Q93*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M93=\"\",0,VLOOKUP($M93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P93)+($Q93*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"24.1",null,"Spesiell komprimering under fylling",null,"m2",null,{"$f":"E94*Beregningsfaktorer!M37","v":0},null,"Komprimering",null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F94=\"RS\",M94=\"\")),0,VLOOKUP(M94,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N94","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F94=\"RS\",M94=\"\")),0,VLOOKUP(M94,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P94","v":0},{"$f":"IF(M94=\"\",\"\",VLOOKUP(M94,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H94*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H94*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H94*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H94*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H94*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K94*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K94*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K94*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K94*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K94*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M94=\"\",0,VLOOKUP($M94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N94)+($O94*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M94=\"\",0,VLOOKUP($M94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N94)+($O94*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M94=\"\",0,VLOOKUP($M94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N94)+($O94*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M94=\"\",0,VLOOKUP($M94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N94)+($O94*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M94=\"\",0,VLOOKUP($M94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N94)+($O94*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I94*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I94*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I94*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I94*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I94*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M94=\"\",0,VLOOKUP($M94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P94)+($Q94*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M94=\"\",0,VLOOKUP($M94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P94)+($Q94*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M94=\"\",0,VLOOKUP($M94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P94)+($Q94*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M94=\"\",0,VLOOKUP($M94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P94)+($Q94*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M94=\"\",0,VLOOKUP($M94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P94)+($Q94*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"24.3",null,"Fortrengning av bløte masser",null,"m3",null,{"$f":"E95*(Beregningsfaktorer!M33+Beregningsfaktorer!M35)","v":0},null,"tipp + utgraving og planering, stein",null,"antas inkludert i HP5",null,null,{"$f":"IF((OR(F95=\"RS\",M95=\"\")),0,VLOOKUP(M95,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N95","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F95=\"RS\",M95=\"\")),0,VLOOKUP(M95,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P95","v":0},{"$f":"IF(M95=\"\",\"\",VLOOKUP(M95,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H95*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H95*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H95*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H95*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H95*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K95*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K95*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K95*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K95*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K95*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M95=\"\",0,VLOOKUP($M95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N95)+($O95*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M95=\"\",0,VLOOKUP($M95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N95)+($O95*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M95=\"\",0,VLOOKUP($M95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N95)+($O95*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M95=\"\",0,VLOOKUP($M95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N95)+($O95*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M95=\"\",0,VLOOKUP($M95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N95)+($O95*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I95*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I95*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I95*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I95*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I95*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M95=\"\",0,VLOOKUP($M95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P95)+($Q95*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M95=\"\",0,VLOOKUP($M95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P95)+($Q95*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M95=\"\",0,VLOOKUP($M95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P95)+($Q95*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M95=\"\",0,VLOOKUP($M95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P95)+($Q95*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M95=\"\",0,VLOOKUP($M95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P95)+($Q95*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"24.322","Velg grunnforhold","Sprengning og nedsprengning",null,"kg",null,{"$f":"E96/Beregningsfaktorer!M22*Beregningsfaktorer!M42","v":0},null,null,null,null,"Sprengstoff",{"$f":"E96*IF(OR(C96=Nedtrekksmenyer!B92,C96=Nedtrekksmenyer!B93),Beregningsfaktorer!M20,Beregningsfaktorer!M21)","v":0},{"$f":"IF((OR(F96=\"RS\",M96=\"\")),0,VLOOKUP(M96,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N96","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F96=\"RS\",M96=\"\")),0,VLOOKUP(M96,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P96","v":0},{"$f":"IF(M96=\"\",\"\",VLOOKUP(M96,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sprengstoff"},{"$f":"$H96*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H96*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H96*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H96*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H96*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K96*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K96*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K96*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K96*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K96*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M96=\"\",0,VLOOKUP($M96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N96)+($O96*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M96=\"\",0,VLOOKUP($M96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N96)+($O96*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M96=\"\",0,VLOOKUP($M96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N96)+($O96*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M96=\"\",0,VLOOKUP($M96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N96)+($O96*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M96=\"\",0,VLOOKUP($M96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N96)+($O96*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I96*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I96*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I96*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I96*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I96*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M96=\"\",0,VLOOKUP($M96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P96)+($Q96*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M96=\"\",0,VLOOKUP($M96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P96)+($Q96*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M96=\"\",0,VLOOKUP($M96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P96)+($Q96*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M96=\"\",0,VLOOKUP($M96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P96)+($Q96*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M96=\"\",0,VLOOKUP($M96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P96)+($Q96*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"24.4",null,"Fjerning av forbelastning",null,"fm3",null,{"$f":"E97*Beregningsfaktorer!AK29*(Beregningsfaktorer!M33+Beregningsfaktorer!M35)","v":0},null,"tipp + utgraving og planering",{"$f":"E97*Beregningsfaktorer!C147*Beregningsfaktorer!M11","v":0},"transport i linja",null,null,{"$f":"IF((OR(F97=\"RS\",M97=\"\")),0,VLOOKUP(M97,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N97","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F97=\"RS\",M97=\"\")),0,VLOOKUP(M97,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P97","v":0},{"$f":"IF(M97=\"\",\"\",VLOOKUP(M97,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H97*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H97*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H97*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H97*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H97*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K97*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K97*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K97*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K97*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K97*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M97=\"\",0,VLOOKUP($M97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N97)+($O97*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M97=\"\",0,VLOOKUP($M97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N97)+($O97*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M97=\"\",0,VLOOKUP($M97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N97)+($O97*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M97=\"\",0,VLOOKUP($M97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N97)+($O97*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M97=\"\",0,VLOOKUP($M97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N97)+($O97*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I97*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I97*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I97*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I97*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I97*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M97=\"\",0,VLOOKUP($M97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P97)+($Q97*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M97=\"\",0,VLOOKUP($M97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P97)+($Q97*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M97=\"\",0,VLOOKUP($M97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P97)+($Q97*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M97=\"\",0,VLOOKUP($M97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P97)+($Q97*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M97=\"\",0,VLOOKUP($M97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P97)+($Q97*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"24.62",null,"Peling under fylling",null,"m",null,{"$f":"E98*Beregningsfaktorer!Z37","v":0},null,null,null,null,"Betong, elementer B45 CEM I",{"$f":"(0.3*0.3*E98)*Beregningsfaktorer!C159","v":0},{"$f":"IF((OR(F98=\"RS\",M98=\"\")),0,VLOOKUP(M98,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N98","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F98=\"RS\",M98=\"\")),0,VLOOKUP(M98,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P98","v":0},{"$f":"IF(M98=\"\",\"\",VLOOKUP(M98,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Betongelementer"},{"$f":"$H98*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H98*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H98*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H98*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H98*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K98*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K98*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K98*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K98*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K98*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M98=\"\",0,VLOOKUP($M98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N98)+($O98*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M98=\"\",0,VLOOKUP($M98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N98)+($O98*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M98=\"\",0,VLOOKUP($M98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N98)+($O98*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M98=\"\",0,VLOOKUP($M98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N98)+($O98*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M98=\"\",0,VLOOKUP($M98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N98)+($O98*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I98*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I98*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I98*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I98*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I98*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M98=\"\",0,VLOOKUP($M98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P98)+($Q98*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M98=\"\",0,VLOOKUP($M98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P98)+($Q98*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M98=\"\",0,VLOOKUP($M98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P98)+($Q98*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M98=\"\",0,VLOOKUP($M98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P98)+($Q98*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M98=\"\",0,VLOOKUP($M98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P98)+($Q98*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"24.63","Valg: Armeringsduk/armeringsnett","Armeringsduk/fiberduk og armeringsnett",null,"m2",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C99=Nedtrekksmenyer!C82,C99=Nedtrekksmenyer!C83),\"Armeringsduk\",\"Kamstål\")","v":"Armeringsduk"},{"$f":"IF(M99=\"Armeringsnett\",E99,E99*Beregningsfaktorer!C117)","v":0},{"$f":"IF((OR(F99=\"RS\",M99=\"\")),0,VLOOKUP(M99,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N99","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F99=\"RS\",M99=\"\")),0,VLOOKUP(M99,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P99","v":0},{"$f":"IF(M99=\"\",\"\",VLOOKUP(M99,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Geosynteter"},{"$f":"$H99*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H99*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H99*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H99*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H99*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K99*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K99*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K99*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K99*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K99*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M99=\"\",0,VLOOKUP($M99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N99)+($O99*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M99=\"\",0,VLOOKUP($M99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N99)+($O99*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M99=\"\",0,VLOOKUP($M99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N99)+($O99*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M99=\"\",0,VLOOKUP($M99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N99)+($O99*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M99=\"\",0,VLOOKUP($M99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N99)+($O99*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I99*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I99*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I99*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I99*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I99*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M99=\"\",0,VLOOKUP($M99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P99)+($Q99*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M99=\"\",0,VLOOKUP($M99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P99)+($Q99*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M99=\"\",0,VLOOKUP($M99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P99)+($Q99*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M99=\"\",0,VLOOKUP($M99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P99)+($Q99*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M99=\"\",0,VLOOKUP($M99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P99)+($Q99*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"24.64",null,"Fiberduk og bakhon",null,"m2",null,null,null,null,null,null,"Fiberduk",{"$f":"E100","v":0},{"$f":"IF((OR(F100=\"RS\",M100=\"\")),0,VLOOKUP(M100,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N100","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F100=\"RS\",M100=\"\")),0,VLOOKUP(M100,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P100","v":0},{"$f":"IF(M100=\"\",\"\",VLOOKUP(M100,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Geosynteter"},{"$f":"$H100*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H100*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H100*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H100*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H100*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K100*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K100*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K100*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K100*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K100*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M100=\"\",0,VLOOKUP($M100,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N100)+($O100*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M100=\"\",0,VLOOKUP($M100,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N100)+($O100*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M100=\"\",0,VLOOKUP($M100,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N100)+($O100*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M100=\"\",0,VLOOKUP($M100,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N100)+($O100*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M100=\"\",0,VLOOKUP($M100,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N100)+($O100*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I100*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I100*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I100*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I100*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I100*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M100=\"\",0,VLOOKUP($M100,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P100)+($Q100*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M100=\"\",0,VLOOKUP($M100,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P100)+($Q100*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M100=\"\",0,VLOOKUP($M100,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P100)+($Q100*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M100=\"\",0,VLOOKUP($M100,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P100)+($Q100*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M100=\"\",0,VLOOKUP($M100,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P100)+($Q100*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"24.65",null,"Stabilisering med kalk/sementpeler",null,"kg",null,null,null,"Utelater",null,null,"Kalksementpel",0,{"$f":"IF((OR(F101=\"RS\",M101=\"\")),0,VLOOKUP(M101,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N101","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F101=\"RS\",M101=\"\")),0,VLOOKUP(M101,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P101","v":0},{"$f":"IF(M101=\"\",\"\",VLOOKUP(M101,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kalk"},{"$f":"$H101*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H101*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H101*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H101*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H101*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K101*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K101*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K101*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K101*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K101*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M101=\"\",0,VLOOKUP($M101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N101)+($O101*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M101=\"\",0,VLOOKUP($M101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N101)+($O101*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M101=\"\",0,VLOOKUP($M101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N101)+($O101*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M101=\"\",0,VLOOKUP($M101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N101)+($O101*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M101=\"\",0,VLOOKUP($M101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N101)+($O101*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I101*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I101*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I101*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I101*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I101*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M101=\"\",0,VLOOKUP($M101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P101)+($Q101*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M101=\"\",0,VLOOKUP($M101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P101)+($Q101*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M101=\"\",0,VLOOKUP($M101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P101)+($Q101*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M101=\"\",0,VLOOKUP($M101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P101)+($Q101*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M101=\"\",0,VLOOKUP($M101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P101)+($Q101*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"24.71",null,"Fylling med lettklinker (ekspandert leire)",null,"m3",null,{"$f":"E102*Beregningsfaktorer!M33+E102*Beregningsfaktorer!M37*0.6","v":0},null,"Tipp + Komprimering",null,null,"Lettklinker/Ekspandert leire",0,{"$f":"IF((OR(F102=\"RS\",M102=\"\")),0,VLOOKUP(M102,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N102","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F102=\"RS\",M102=\"\")),0,VLOOKUP(M102,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P102","v":0},{"$f":"IF(M102=\"\",\"\",VLOOKUP(M102,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Lettklinker/Ekspandert leire"},{"$f":"$H102*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H102*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H102*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H102*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H102*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K102*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K102*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K102*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K102*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K102*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M102=\"\",0,VLOOKUP($M102,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N102)+($O102*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M102=\"\",0,VLOOKUP($M102,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N102)+($O102*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M102=\"\",0,VLOOKUP($M102,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N102)+($O102*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M102=\"\",0,VLOOKUP($M102,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N102)+($O102*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M102=\"\",0,VLOOKUP($M102,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N102)+($O102*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I102*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I102*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I102*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I102*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I102*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M102=\"\",0,VLOOKUP($M102,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P102)+($Q102*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M102=\"\",0,VLOOKUP($M102,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P102)+($Q102*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M102=\"\",0,VLOOKUP($M102,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P102)+($Q102*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M102=\"\",0,VLOOKUP($M102,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P102)+($Q102*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M102=\"\",0,VLOOKUP($M102,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P102)+($Q102*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"24.72",null,"Fylling med skumglassgranulat",null,"m3",null,{"$f":"E103*Beregningsfaktorer!M33+E103*Beregningsfaktorer!M37*0.6","v":0},null,"Komprimering, antar 0,6 m tykkelse på lag",null,null,"Skumglassgranulat",0,{"$f":"IF((OR(F103=\"RS\",M103=\"\")),0,VLOOKUP(M103,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N103","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F103=\"RS\",M103=\"\")),0,VLOOKUP(M103,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P103","v":0},{"$f":"IF(M103=\"\",\"\",VLOOKUP(M103,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Skumglassgranulat"},{"$f":"$H103*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H103*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H103*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H103*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H103*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K103*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K103*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K103*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K103*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K103*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M103=\"\",0,VLOOKUP($M103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N103)+($O103*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M103=\"\",0,VLOOKUP($M103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N103)+($O103*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M103=\"\",0,VLOOKUP($M103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N103)+($O103*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M103=\"\",0,VLOOKUP($M103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N103)+($O103*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M103=\"\",0,VLOOKUP($M103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N103)+($O103*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I103*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I103*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I103*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I103*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I103*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M103=\"\",0,VLOOKUP($M103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P103)+($Q103*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M103=\"\",0,VLOOKUP($M103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P103)+($Q103*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M103=\"\",0,VLOOKUP($M103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P103)+($Q103*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M103=\"\",0,VLOOKUP($M103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P103)+($Q103*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M103=\"\",0,VLOOKUP($M103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P103)+($Q103*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"24.741",null,"(Fylling med) Ekspandert polystyren (EPS)",null,"m3",null,{"$f":"E104*Beregningsfaktorer!M33+E104*Beregningsfaktorer!M37*0.6","v":0},null,null,null,null,"Ekspandert polystyren (EPS)",0,{"$f":"IF((OR(F104=\"RS\",M104=\"\")),0,VLOOKUP(M104,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N104","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F104=\"RS\",M104=\"\")),0,VLOOKUP(M104,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P104","v":0},{"$f":"IF(M104=\"\",\"\",VLOOKUP(M104,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Ekspandert polystyren (EPS)"},{"$f":"$H104*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H104*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H104*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H104*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H104*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K104*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K104*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K104*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K104*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K104*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M104=\"\",0,VLOOKUP($M104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N104)+($O104*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M104=\"\",0,VLOOKUP($M104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N104)+($O104*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M104=\"\",0,VLOOKUP($M104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N104)+($O104*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M104=\"\",0,VLOOKUP($M104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N104)+($O104*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M104=\"\",0,VLOOKUP($M104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N104)+($O104*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I104*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I104*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I104*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I104*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I104*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M104=\"\",0,VLOOKUP($M104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P104)+($Q104*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M104=\"\",0,VLOOKUP($M104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P104)+($Q104*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M104=\"\",0,VLOOKUP($M104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P104)+($Q104*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M104=\"\",0,VLOOKUP($M104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P104)+($Q104*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M104=\"\",0,VLOOKUP($M104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P104)+($Q104*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"24.742",null,"Plastmembran over fylling av ekspandert polystyren (EPS)",null,"m2",null,null,null,null,null,null,"Plastmembran",0,{"$f":"IF((OR(F105=\"RS\",M105=\"\")),0,VLOOKUP(M105,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N105","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F105=\"RS\",M105=\"\")),0,VLOOKUP(M105,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P105","v":0},{"$f":"IF(M105=\"\",\"\",VLOOKUP(M105,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Geosynteter"},{"$f":"$H105*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H105*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H105*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H105*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H105*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K105*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K105*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K105*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K105*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K105*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M105=\"\",0,VLOOKUP($M105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N105)+($O105*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M105=\"\",0,VLOOKUP($M105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N105)+($O105*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M105=\"\",0,VLOOKUP($M105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N105)+($O105*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M105=\"\",0,VLOOKUP($M105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N105)+($O105*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M105=\"\",0,VLOOKUP($M105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N105)+($O105*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I105*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I105*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I105*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I105*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I105*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M105=\"\",0,VLOOKUP($M105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P105)+($Q105*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M105=\"\",0,VLOOKUP($M105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P105)+($Q105*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M105=\"\",0,VLOOKUP($M105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P105)+($Q105*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M105=\"\",0,VLOOKUP($M105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P105)+($Q105*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M105=\"\",0,VLOOKUP($M105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P105)+($Q105*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"24.743","Valg: Betongtype","Betongplate over fylling av ekspandert polystyren (EPS)",null,"m2",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C106=Nedtrekksmenyer!B$100,Nedtrekksmenyer!B$104,C106)","v":"Betongstøp, B45, CEM I"},{"$f":"E106*0.01","v":0},{"$f":"IF((OR(F106=\"RS\",M106=\"\")),0,VLOOKUP(M106,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N106","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F106=\"RS\",M106=\"\")),0,VLOOKUP(M106,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P106","v":0},{"$f":"IF(M106=\"\",\"\",VLOOKUP(M106,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$H106*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H106*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H106*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H106*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H106*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K106*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K106*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K106*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K106*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K106*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M106=\"\",0,VLOOKUP($M106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N106)+($O106*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M106=\"\",0,VLOOKUP($M106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N106)+($O106*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M106=\"\",0,VLOOKUP($M106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N106)+($O106*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M106=\"\",0,VLOOKUP($M106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N106)+($O106*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M106=\"\",0,VLOOKUP($M106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N106)+($O106*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I106*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I106*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I106*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I106*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I106*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M106=\"\",0,VLOOKUP($M106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P106)+($Q106*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M106=\"\",0,VLOOKUP($M106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P106)+($Q106*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M106=\"\",0,VLOOKUP($M106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P106)+($Q106*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M106=\"\",0,VLOOKUP($M106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P106)+($Q106*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M106=\"\",0,VLOOKUP($M106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P106)+($Q106*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"24.76",null,"Geotekstil som separasjonslag",null,"m2",null,null,null,null,null,null,"Fiberduk",{"$f":"E107","v":0},{"$f":"IF((OR(F107=\"RS\",M107=\"\")),0,VLOOKUP(M107,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N107","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F107=\"RS\",M107=\"\")),0,VLOOKUP(M107,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P107","v":0},{"$f":"IF(M107=\"\",\"\",VLOOKUP(M107,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Geosynteter"},{"$f":"$H107*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H107*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H107*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H107*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H107*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K107*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K107*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K107*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K107*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K107*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M107=\"\",0,VLOOKUP($M107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N107)+($O107*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M107=\"\",0,VLOOKUP($M107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N107)+($O107*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M107=\"\",0,VLOOKUP($M107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N107)+($O107*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M107=\"\",0,VLOOKUP($M107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N107)+($O107*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M107=\"\",0,VLOOKUP($M107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N107)+($O107*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I107*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I107*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I107*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I107*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I107*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M107=\"\",0,VLOOKUP($M107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P107)+($Q107*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M107=\"\",0,VLOOKUP($M107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P107)+($Q107*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M107=\"\",0,VLOOKUP($M107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P107)+($Q107*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M107=\"\",0,VLOOKUP($M107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P107)+($Q107*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M107=\"\",0,VLOOKUP($M107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P107)+($Q107*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"24.771",null,"Sidefylling mot fylling av lettklinker (ekspandert leire)",null,"m3",null,{"$f":"E108*(Beregningsfaktorer!M33+Beregningsfaktorer!M37)","v":0},null,"Tipp + Komprimering",null,null,"Lettklinker/Ekspandert leire",{"$f":"E108","v":0},{"$f":"IF((OR(F108=\"RS\",M108=\"\")),0,VLOOKUP(M108,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N108","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F108=\"RS\",M108=\"\")),0,VLOOKUP(M108,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P108","v":0},{"$f":"IF(M108=\"\",\"\",VLOOKUP(M108,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Lettklinker/Ekspandert leire"},{"$f":"$H108*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H108*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H108*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H108*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H108*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K108*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K108*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K108*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K108*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K108*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M108=\"\",0,VLOOKUP($M108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N108)+($O108*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M108=\"\",0,VLOOKUP($M108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N108)+($O108*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M108=\"\",0,VLOOKUP($M108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N108)+($O108*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M108=\"\",0,VLOOKUP($M108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N108)+($O108*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M108=\"\",0,VLOOKUP($M108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N108)+($O108*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I108*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I108*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I108*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I108*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I108*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M108=\"\",0,VLOOKUP($M108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P108)+($Q108*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M108=\"\",0,VLOOKUP($M108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P108)+($Q108*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M108=\"\",0,VLOOKUP($M108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P108)+($Q108*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M108=\"\",0,VLOOKUP($M108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P108)+($Q108*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M108=\"\",0,VLOOKUP($M108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P108)+($Q108*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"24.772",null,"Sidefylling mot fylling av skumglassgranulat",null,"m3",null,{"$f":"E109*(Beregningsfaktorer!M33+Beregningsfaktorer!M37)","v":0},null,"Tipp + Komprimering",null,null,"Skumglassgranulat",{"$f":"E109","v":0},{"$f":"IF((OR(F109=\"RS\",M109=\"\")),0,VLOOKUP(M109,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N109","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F109=\"RS\",M109=\"\")),0,VLOOKUP(M109,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P109","v":0},{"$f":"IF(M109=\"\",\"\",VLOOKUP(M109,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Skumglassgranulat"},{"$f":"$H109*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H109*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H109*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H109*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H109*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K109*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K109*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K109*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K109*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K109*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M109=\"\",0,VLOOKUP($M109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N109)+($O109*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M109=\"\",0,VLOOKUP($M109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N109)+($O109*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M109=\"\",0,VLOOKUP($M109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N109)+($O109*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M109=\"\",0,VLOOKUP($M109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N109)+($O109*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M109=\"\",0,VLOOKUP($M109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N109)+($O109*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I109*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I109*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I109*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I109*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I109*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M109=\"\",0,VLOOKUP($M109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P109)+($Q109*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M109=\"\",0,VLOOKUP($M109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P109)+($Q109*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M109=\"\",0,VLOOKUP($M109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P109)+($Q109*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M109=\"\",0,VLOOKUP($M109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P109)+($Q109*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M109=\"\",0,VLOOKUP($M109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P109)+($Q109*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"24.773",null,"Sidefylling mot fylling av ekspandert polystyren (EPS)",null,"m3",null,{"$f":"E110*(Beregningsfaktorer!M33+Beregningsfaktorer!M37)","v":0},null,"Tipp + Komprimering",null,null,"Ekspandert polystyren (EPS)",{"$f":"E110","v":0},{"$f":"IF((OR(F110=\"RS\",M110=\"\")),0,VLOOKUP(M110,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N110","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F110=\"RS\",M110=\"\")),0,VLOOKUP(M110,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P110","v":0},{"$f":"IF(M110=\"\",\"\",VLOOKUP(M110,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Ekspandert polystyren (EPS)"},{"$f":"$H110*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H110*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H110*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H110*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H110*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K110*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K110*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K110*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K110*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K110*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M110=\"\",0,VLOOKUP($M110,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N110)+($O110*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M110=\"\",0,VLOOKUP($M110,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N110)+($O110*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M110=\"\",0,VLOOKUP($M110,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N110)+($O110*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M110=\"\",0,VLOOKUP($M110,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N110)+($O110*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M110=\"\",0,VLOOKUP($M110,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N110)+($O110*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I110*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I110*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I110*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I110*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I110*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M110=\"\",0,VLOOKUP($M110,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P110)+($Q110*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M110=\"\",0,VLOOKUP($M110,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P110)+($Q110*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M110=\"\",0,VLOOKUP($M110,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P110)+($Q110*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M110=\"\",0,VLOOKUP($M110,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P110)+($Q110*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M110=\"\",0,VLOOKUP($M110,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P110)+($Q110*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F111=\"RS\",M111=\"\")),0,VLOOKUP(M111,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N111","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F111=\"RS\",M111=\"\")),0,VLOOKUP(M111,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P111","v":0},{"$f":"IF(M111=\"\",\"\",VLOOKUP(M111,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H111*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H111*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H111*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H111*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H111*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K111*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K111*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K111*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K111*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K111*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M111=\"\",0,VLOOKUP($M111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N111)+($O111*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M111=\"\",0,VLOOKUP($M111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N111)+($O111*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M111=\"\",0,VLOOKUP($M111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N111)+($O111*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M111=\"\",0,VLOOKUP($M111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N111)+($O111*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M111=\"\",0,VLOOKUP($M111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N111)+($O111*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I111*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I111*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I111*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I111*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I111*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M111=\"\",0,VLOOKUP($M111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P111)+($Q111*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M111=\"\",0,VLOOKUP($M111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P111)+($Q111*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M111=\"\",0,VLOOKUP($M111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P111)+($Q111*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M111=\"\",0,VLOOKUP($M111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P111)+($Q111*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M111=\"\",0,VLOOKUP($M111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P111)+($Q111*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"25: MASSEFLYTTING AV JORD",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F112=\"RS\",M112=\"\")),0,VLOOKUP(M112,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N112","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F112=\"RS\",M112=\"\")),0,VLOOKUP(M112,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P112","v":0},{"$f":"IF(M112=\"\",\"\",VLOOKUP(M112,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H112*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H112*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H112*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H112*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H112*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K112*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K112*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K112*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K112*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K112*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M112=\"\",0,VLOOKUP($M112,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N112)+($O112*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M112=\"\",0,VLOOKUP($M112,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N112)+($O112*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M112=\"\",0,VLOOKUP($M112,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N112)+($O112*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M112=\"\",0,VLOOKUP($M112,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N112)+($O112*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M112=\"\",0,VLOOKUP($M112,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N112)+($O112*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I112*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I112*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I112*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I112*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I112*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M112=\"\",0,VLOOKUP($M112,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P112)+($Q112*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M112=\"\",0,VLOOKUP($M112,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P112)+($Q112*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M112=\"\",0,VLOOKUP($M112,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P112)+($Q112*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M112=\"\",0,VLOOKUP($M112,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P112)+($Q112*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M112=\"\",0,VLOOKUP($M112,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P112)+($Q112*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"25.1",null,"Jordmasser i linjen",null,"fm3",null,{"$f":"E113*Beregningsfaktorer!AK$33*(Beregningsfaktorer!M$34+Beregningsfaktorer!M$33*2)","v":0},null,null,{"$f":"E113*Beregningsfaktorer!AK32*Beregningsfaktorer!M11*Beregningsfaktorer!C146","v":0},"Transport i linja",null,null,{"$f":"IF((OR(F113=\"RS\",M113=\"\")),0,VLOOKUP(M113,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N113","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F113=\"RS\",M113=\"\")),0,VLOOKUP(M113,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P113","v":0},{"$f":"IF(M113=\"\",\"\",VLOOKUP(M113,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H113*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H113*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H113*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H113*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H113*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K113*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K113*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K113*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K113*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K113*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M113=\"\",0,VLOOKUP($M113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N113)+($O113*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M113=\"\",0,VLOOKUP($M113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N113)+($O113*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M113=\"\",0,VLOOKUP($M113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N113)+($O113*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M113=\"\",0,VLOOKUP($M113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N113)+($O113*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M113=\"\",0,VLOOKUP($M113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N113)+($O113*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I113*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I113*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I113*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I113*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I113*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M113=\"\",0,VLOOKUP($M113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P113)+($Q113*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M113=\"\",0,VLOOKUP($M113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P113)+($Q113*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M113=\"\",0,VLOOKUP($M113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P113)+($Q113*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M113=\"\",0,VLOOKUP($M113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P113)+($Q113*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M113=\"\",0,VLOOKUP($M113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P113)+($Q113*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"25.2",null,"Jordmasser til motfylling/bakkeplanering",null,"fm3",null,{"$f":"E114*Beregningsfaktorer!AK$33*(Beregningsfaktorer!M$34+Beregningsfaktorer!M$33*2)","v":0},null,null,{"$f":"E114*Beregningsfaktorer!AK32*Beregningsfaktorer!M11*Beregningsfaktorer!C146","v":0},"Transport i linja",null,null,{"$f":"IF((OR(F114=\"RS\",M114=\"\")),0,VLOOKUP(M114,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N114","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F114=\"RS\",M114=\"\")),0,VLOOKUP(M114,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P114","v":0},{"$f":"IF(M114=\"\",\"\",VLOOKUP(M114,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H114*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H114*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H114*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H114*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H114*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K114*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K114*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K114*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K114*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K114*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M114=\"\",0,VLOOKUP($M114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N114)+($O114*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M114=\"\",0,VLOOKUP($M114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N114)+($O114*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M114=\"\",0,VLOOKUP($M114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N114)+($O114*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M114=\"\",0,VLOOKUP($M114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N114)+($O114*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M114=\"\",0,VLOOKUP($M114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N114)+($O114*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I114*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I114*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I114*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I114*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I114*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M114=\"\",0,VLOOKUP($M114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P114)+($Q114*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M114=\"\",0,VLOOKUP($M114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P114)+($Q114*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M114=\"\",0,VLOOKUP($M114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P114)+($Q114*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M114=\"\",0,VLOOKUP($M114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P114)+($Q114*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M114=\"\",0,VLOOKUP($M114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P114)+($Q114*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"25.3","Transport med helning > 5 %?","Jordmasser til lager",null,"fm3",null,{"$f":"E115*Beregningsfaktorer!AK$33*(Beregningsfaktorer!M$34+Beregningsfaktorer!M$33*2)","v":0},null,null,{"$f":"E115*Beregningsfaktorer!AK32*Beregningsfaktorer!M13*Beregningsfaktorer!C146","v":0},"antar transport til depot",null,null,{"$f":"IF((OR(F115=\"RS\",M115=\"\")),0,VLOOKUP(M115,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N115","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F115=\"RS\",M115=\"\")),0,VLOOKUP(M115,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P115","v":0},{"$f":"IF(M115=\"\",\"\",VLOOKUP(M115,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H115*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H115*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H115*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H115*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H115*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K115*IF(OR($C115=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C115=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K115*IF(OR($C115=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C115=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K115*IF(OR($C115=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C115=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K115*IF(OR($C115=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C115=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K115*IF(OR($C115=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C115=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M115=\"\",0,VLOOKUP($M115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N115)+($O115*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M115=\"\",0,VLOOKUP($M115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N115)+($O115*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M115=\"\",0,VLOOKUP($M115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N115)+($O115*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M115=\"\",0,VLOOKUP($M115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N115)+($O115*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M115=\"\",0,VLOOKUP($M115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N115)+($O115*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I115*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I115*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I115*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I115*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I115*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M115=\"\",0,VLOOKUP($M115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P115)+($Q115*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M115=\"\",0,VLOOKUP($M115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P115)+($Q115*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M115=\"\",0,VLOOKUP($M115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P115)+($Q115*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M115=\"\",0,VLOOKUP($M115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P115)+($Q115*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M115=\"\",0,VLOOKUP($M115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P115)+($Q115*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"25.4",null,"Jordm. til støyvoll, ledevoll mm.",null,"m3",null,{"$f":"E116*Beregningsfaktorer!AK$33*(Beregningsfaktorer!M$34+Beregningsfaktorer!M$33*2)","v":0},null,null,{"$f":"E116*Beregningsfaktorer!$C$146*Beregningsfaktorer!$M$11","v":0},"Transport i linja",null,null,{"$f":"IF((OR(F116=\"RS\",M116=\"\")),0,VLOOKUP(M116,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N116","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F116=\"RS\",M116=\"\")),0,VLOOKUP(M116,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P116","v":0},{"$f":"IF(M116=\"\",\"\",VLOOKUP(M116,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H116*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H116*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H116*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H116*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H116*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K116*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K116*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K116*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K116*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K116*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M116=\"\",0,VLOOKUP($M116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N116)+($O116*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M116=\"\",0,VLOOKUP($M116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N116)+($O116*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M116=\"\",0,VLOOKUP($M116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N116)+($O116*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M116=\"\",0,VLOOKUP($M116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N116)+($O116*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M116=\"\",0,VLOOKUP($M116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N116)+($O116*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I116*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I116*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I116*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I116*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I116*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M116=\"\",0,VLOOKUP($M116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P116)+($Q116*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M116=\"\",0,VLOOKUP($M116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P116)+($Q116*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M116=\"\",0,VLOOKUP($M116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P116)+($Q116*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M116=\"\",0,VLOOKUP($M116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P116)+($Q116*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M116=\"\",0,VLOOKUP($M116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P116)+($Q116*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"25.5","Transport med helning > 5 %?","Jordmasser til fyllplass",null,"fm3",null,{"$f":"E117*Beregningsfaktorer!AK$33*(Beregningsfaktorer!M$34+Beregningsfaktorer!M$33*2)","v":0},null,null,{"$f":"E117*Beregningsfaktorer!AK32*Beregningsfaktorer!M13*Beregningsfaktorer!C146","v":0},"antar transport til depot",null,null,{"$f":"IF((OR(F117=\"RS\",M117=\"\")),0,VLOOKUP(M117,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N117","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F117=\"RS\",M117=\"\")),0,VLOOKUP(M117,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P117","v":0},{"$f":"IF(M117=\"\",\"\",VLOOKUP(M117,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H117*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H117*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H117*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H117*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H117*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K117*IF(OR($C117=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C117=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K117*IF(OR($C117=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C117=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K117*IF(OR($C117=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C117=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K117*IF(OR($C117=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C117=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K117*IF(OR($C117=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C117=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M117=\"\",0,VLOOKUP($M117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N117)+($O117*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M117=\"\",0,VLOOKUP($M117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N117)+($O117*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M117=\"\",0,VLOOKUP($M117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N117)+($O117*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M117=\"\",0,VLOOKUP($M117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N117)+($O117*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M117=\"\",0,VLOOKUP($M117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N117)+($O117*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I117*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I117*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I117*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I117*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I117*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M117=\"\",0,VLOOKUP($M117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P117)+($Q117*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M117=\"\",0,VLOOKUP($M117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P117)+($Q117*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M117=\"\",0,VLOOKUP($M117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P117)+($Q117*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M117=\"\",0,VLOOKUP($M117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P117)+($Q117*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M117=\"\",0,VLOOKUP($M117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P117)+($Q117*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"25.61",null,"Jordmasser fra sidetak til fylling i linjen",null,"fm3",null,{"$f":"E118*Beregningsfaktorer!AK$33*(Beregningsfaktorer!M$34+Beregningsfaktorer!M$33*2)","v":0},null,null,{"$f":"E118*Beregningsfaktorer!AK32*Beregningsfaktorer!M13*Beregningsfaktorer!C146","v":0},null,null,null,{"$f":"IF((OR(F118=\"RS\",M118=\"\")),0,VLOOKUP(M118,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N118","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F118=\"RS\",M118=\"\")),0,VLOOKUP(M118,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P118","v":0},{"$f":"IF(M118=\"\",\"\",VLOOKUP(M118,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H118*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H118*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H118*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H118*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H118*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K118*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K118*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K118*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K118*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K118*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M118=\"\",0,VLOOKUP($M118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N118)+($O118*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M118=\"\",0,VLOOKUP($M118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N118)+($O118*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M118=\"\",0,VLOOKUP($M118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N118)+($O118*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M118=\"\",0,VLOOKUP($M118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N118)+($O118*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M118=\"\",0,VLOOKUP($M118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N118)+($O118*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I118*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I118*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I118*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I118*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I118*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M118=\"\",0,VLOOKUP($M118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P118)+($Q118*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M118=\"\",0,VLOOKUP($M118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P118)+($Q118*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M118=\"\",0,VLOOKUP($M118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P118)+($Q118*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M118=\"\",0,VLOOKUP($M118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P118)+($Q118*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M118=\"\",0,VLOOKUP($M118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P118)+($Q118*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"25.62",null,"Jordmasser fra lager til fylling i linjen",null,"fm3",null,{"$f":"E119*Beregningsfaktorer!AK$33*(Beregningsfaktorer!M$34+Beregningsfaktorer!M$33*2)","v":0},null,null,{"$f":"E119*Beregningsfaktorer!AK32*Beregningsfaktorer!M13*Beregningsfaktorer!C146","v":0},null,null,null,{"$f":"IF((OR(F119=\"RS\",M119=\"\")),0,VLOOKUP(M119,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N119","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F119=\"RS\",M119=\"\")),0,VLOOKUP(M119,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P119","v":0},{"$f":"IF(M119=\"\",\"\",VLOOKUP(M119,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H119*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H119*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H119*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H119*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H119*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K119*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K119*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K119*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K119*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K119*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M119=\"\",0,VLOOKUP($M119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N119)+($O119*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M119=\"\",0,VLOOKUP($M119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N119)+($O119*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M119=\"\",0,VLOOKUP($M119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N119)+($O119*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M119=\"\",0,VLOOKUP($M119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N119)+($O119*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M119=\"\",0,VLOOKUP($M119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N119)+($O119*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I119*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I119*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I119*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I119*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I119*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M119=\"\",0,VLOOKUP($M119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P119)+($Q119*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M119=\"\",0,VLOOKUP($M119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P119)+($Q119*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M119=\"\",0,VLOOKUP($M119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P119)+($Q119*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M119=\"\",0,VLOOKUP($M119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P119)+($Q119*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M119=\"\",0,VLOOKUP($M119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P119)+($Q119*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"25.7","Transport med helning > 5 %?","Myr og andre ubrukbare masser",null,"fm3",null,{"$f":"E120*Beregningsfaktorer!AK$33*(Beregningsfaktorer!M$34+Beregningsfaktorer!M$33*2)","v":0},null,null,{"$f":"E120*Beregningsfaktorer!AK32*Beregningsfaktorer!M12*Beregningsfaktorer!C146","v":0},"antar transport til fyllplass",null,null,{"$f":"IF((OR(F120=\"RS\",M120=\"\")),0,VLOOKUP(M120,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N120","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F120=\"RS\",M120=\"\")),0,VLOOKUP(M120,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P120","v":0},{"$f":"IF(M120=\"\",\"\",VLOOKUP(M120,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H120*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H120*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H120*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H120*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H120*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K120*IF(OR($C120=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C120=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K120*IF(OR($C120=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C120=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K120*IF(OR($C120=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C120=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K120*IF(OR($C120=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C120=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K120*IF(OR($C120=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C120=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M120=\"\",0,VLOOKUP($M120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N120)+($O120*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M120=\"\",0,VLOOKUP($M120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N120)+($O120*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M120=\"\",0,VLOOKUP($M120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N120)+($O120*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M120=\"\",0,VLOOKUP($M120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N120)+($O120*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M120=\"\",0,VLOOKUP($M120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N120)+($O120*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I120*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I120*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I120*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I120*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I120*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M120=\"\",0,VLOOKUP($M120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P120)+($Q120*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M120=\"\",0,VLOOKUP($M120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P120)+($Q120*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M120=\"\",0,VLOOKUP($M120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P120)+($Q120*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M120=\"\",0,VLOOKUP($M120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P120)+($Q120*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M120=\"\",0,VLOOKUP($M120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P120)+($Q120*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F121=\"RS\",M121=\"\")),0,VLOOKUP(M121,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N121","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F121=\"RS\",M121=\"\")),0,VLOOKUP(M121,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P121","v":0},{"$f":"IF(M121=\"\",\"\",VLOOKUP(M121,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H121*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H121*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H121*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H121*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H121*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K121*IF(OR($C121=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C121=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K121*IF(OR($C121=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C121=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K121*IF(OR($C121=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C121=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K121*IF(OR($C121=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C121=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K121*IF(OR($C121=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C121=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M121=\"\",0,VLOOKUP($M121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N121)+($O121*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M121=\"\",0,VLOOKUP($M121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N121)+($O121*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M121=\"\",0,VLOOKUP($M121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N121)+($O121*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M121=\"\",0,VLOOKUP($M121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N121)+($O121*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M121=\"\",0,VLOOKUP($M121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N121)+($O121*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I121*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I121*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I121*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I121*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I121*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M121=\"\",0,VLOOKUP($M121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P121)+($Q121*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M121=\"\",0,VLOOKUP($M121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P121)+($Q121*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M121=\"\",0,VLOOKUP($M121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P121)+($Q121*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M121=\"\",0,VLOOKUP($M121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P121)+($Q121*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M121=\"\",0,VLOOKUP($M121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P121)+($Q121*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"26: MASSEFLYTTING AV SPRENGT STEIN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F122=\"RS\",M122=\"\")),0,VLOOKUP(M122,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N122","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F122=\"RS\",M122=\"\")),0,VLOOKUP(M122,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P122","v":0},{"$f":"IF(M122=\"\",\"\",VLOOKUP(M122,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H122*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H122*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H122*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H122*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H122*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K122*IF(OR($C122=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C122=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K122*IF(OR($C122=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C122=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K122*IF(OR($C122=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C122=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K122*IF(OR($C122=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C122=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K122*IF(OR($C122=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C122=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M122=\"\",0,VLOOKUP($M122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N122)+($O122*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M122=\"\",0,VLOOKUP($M122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N122)+($O122*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M122=\"\",0,VLOOKUP($M122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N122)+($O122*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M122=\"\",0,VLOOKUP($M122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N122)+($O122*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M122=\"\",0,VLOOKUP($M122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N122)+($O122*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I122*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I122*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I122*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I122*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I122*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M122=\"\",0,VLOOKUP($M122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P122)+($Q122*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M122=\"\",0,VLOOKUP($M122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P122)+($Q122*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M122=\"\",0,VLOOKUP($M122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P122)+($Q122*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M122=\"\",0,VLOOKUP($M122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P122)+($Q122*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M122=\"\",0,VLOOKUP($M122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P122)+($Q122*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"26.1",null,"Sprengt stein fra skjæring til fylling i linjen",null,"lm3",null,{"$f":"E123*(Beregningsfaktorer!M31+Beregningsfaktorer!M32)","v":0},null,null,{"$f":"E123*Beregningsfaktorer!$C$147*Beregningsfaktorer!$M$11","v":0},"Transport i linja",null,null,{"$f":"IF((OR(F123=\"RS\",M123=\"\")),0,VLOOKUP(M123,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N123","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F123=\"RS\",M123=\"\")),0,VLOOKUP(M123,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P123","v":0},{"$f":"IF(M123=\"\",\"\",VLOOKUP(M123,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H123*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H123*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H123*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H123*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H123*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K123*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K123*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K123*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K123*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K123*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M123=\"\",0,VLOOKUP($M123,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N123)+($O123*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M123=\"\",0,VLOOKUP($M123,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N123)+($O123*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M123=\"\",0,VLOOKUP($M123,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N123)+($O123*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M123=\"\",0,VLOOKUP($M123,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N123)+($O123*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M123=\"\",0,VLOOKUP($M123,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N123)+($O123*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I123*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I123*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I123*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I123*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I123*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M123=\"\",0,VLOOKUP($M123,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P123)+($Q123*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M123=\"\",0,VLOOKUP($M123,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P123)+($Q123*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M123=\"\",0,VLOOKUP($M123,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P123)+($Q123*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M123=\"\",0,VLOOKUP($M123,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P123)+($Q123*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M123=\"\",0,VLOOKUP($M123,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P123)+($Q123*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"26.2",null,"Sprengt stein til motfylling",null,"lm3",null,{"$f":"E124*(Beregningsfaktorer!M$35+Beregningsfaktorer!M$33*2)","v":0},null,null,{"$f":"E124*Beregningsfaktorer!$C$147*Beregningsfaktorer!$M$11","v":0},"Transport i linja",null,null,{"$f":"IF((OR(F124=\"RS\",M124=\"\")),0,VLOOKUP(M124,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N124","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F124=\"RS\",M124=\"\")),0,VLOOKUP(M124,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P124","v":0},{"$f":"IF(M124=\"\",\"\",VLOOKUP(M124,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H124*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H124*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H124*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H124*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H124*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K124*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K124*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K124*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K124*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K124*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M124=\"\",0,VLOOKUP($M124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N124)+($O124*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M124=\"\",0,VLOOKUP($M124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N124)+($O124*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M124=\"\",0,VLOOKUP($M124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N124)+($O124*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M124=\"\",0,VLOOKUP($M124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N124)+($O124*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M124=\"\",0,VLOOKUP($M124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N124)+($O124*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I124*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I124*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I124*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I124*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I124*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M124=\"\",0,VLOOKUP($M124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P124)+($Q124*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M124=\"\",0,VLOOKUP($M124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P124)+($Q124*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M124=\"\",0,VLOOKUP($M124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P124)+($Q124*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M124=\"\",0,VLOOKUP($M124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P124)+($Q124*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M124=\"\",0,VLOOKUP($M124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P124)+($Q124*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"26.3","Transport med helning > 5 %?","Sprengt stein til lager for senere bearbeiding",null,"lm3",null,{"$f":"E125*(Beregningsfaktorer!M31+Beregningsfaktorer!M$33*2)","v":0},null,null,{"$f":"E125*Beregningsfaktorer!$C$147*Beregningsfaktorer!$M$13","v":0},"Transport fra lager",null,null,{"$f":"IF((OR(F125=\"RS\",M125=\"\")),0,VLOOKUP(M125,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N125","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F125=\"RS\",M125=\"\")),0,VLOOKUP(M125,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P125","v":0},{"$f":"IF(M125=\"\",\"\",VLOOKUP(M125,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H125*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H125*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H125*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H125*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H125*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K125*IF(OR($C125=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C125=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K125*IF(OR($C125=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C125=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K125*IF(OR($C125=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C125=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K125*IF(OR($C125=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C125=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K125*IF(OR($C125=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C125=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M125=\"\",0,VLOOKUP($M125,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N125)+($O125*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M125=\"\",0,VLOOKUP($M125,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N125)+($O125*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M125=\"\",0,VLOOKUP($M125,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N125)+($O125*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M125=\"\",0,VLOOKUP($M125,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N125)+($O125*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M125=\"\",0,VLOOKUP($M125,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N125)+($O125*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I125*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I125*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I125*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I125*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I125*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M125=\"\",0,VLOOKUP($M125,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P125)+($Q125*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M125=\"\",0,VLOOKUP($M125,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P125)+($Q125*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M125=\"\",0,VLOOKUP($M125,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P125)+($Q125*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M125=\"\",0,VLOOKUP($M125,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P125)+($Q125*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M125=\"\",0,VLOOKUP($M125,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P125)+($Q125*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"26.4",null,"Spr. stein til støyvoll, ledevoll, oppfylling,bergskj. mv.",null,"lm3",null,{"$f":"E126*(Beregningsfaktorer!M$35+Beregningsfaktorer!M$33*2)","v":0},null,null,{"$f":"E126*Beregningsfaktorer!$C$147*Beregningsfaktorer!$M$11","v":0},"Transport i linja",null,null,{"$f":"IF((OR(F126=\"RS\",M126=\"\")),0,VLOOKUP(M126,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N126","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F126=\"RS\",M126=\"\")),0,VLOOKUP(M126,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P126","v":0},{"$f":"IF(M126=\"\",\"\",VLOOKUP(M126,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H126*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H126*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H126*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H126*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H126*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K126*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K126*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K126*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K126*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K126*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M126=\"\",0,VLOOKUP($M126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N126)+($O126*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M126=\"\",0,VLOOKUP($M126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N126)+($O126*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M126=\"\",0,VLOOKUP($M126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N126)+($O126*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M126=\"\",0,VLOOKUP($M126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N126)+($O126*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M126=\"\",0,VLOOKUP($M126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N126)+($O126*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I126*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I126*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I126*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I126*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I126*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M126=\"\",0,VLOOKUP($M126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P126)+($Q126*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M126=\"\",0,VLOOKUP($M126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P126)+($Q126*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M126=\"\",0,VLOOKUP($M126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P126)+($Q126*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M126=\"\",0,VLOOKUP($M126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P126)+($Q126*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M126=\"\",0,VLOOKUP($M126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P126)+($Q126*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"26.5","Transport med helning > 5 %?","Sprengt stein til fyllplass",null,"lm3",null,{"$f":"E127*(Beregningsfaktorer!M$35+Beregningsfaktorer!M$33*2)","v":0},null,null,{"$f":"E127*Beregningsfaktorer!$C$147*Beregningsfaktorer!$M$12","v":0},"Til fyllplass",null,null,{"$f":"IF((OR(F127=\"RS\",M127=\"\")),0,VLOOKUP(M127,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N127","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F127=\"RS\",M127=\"\")),0,VLOOKUP(M127,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P127","v":0},{"$f":"IF(M127=\"\",\"\",VLOOKUP(M127,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H127*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H127*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H127*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H127*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H127*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K127*IF(OR($C127=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C127=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K127*IF(OR($C127=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C127=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K127*IF(OR($C127=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C127=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K127*IF(OR($C127=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C127=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K127*IF(OR($C127=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C127=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M127=\"\",0,VLOOKUP($M127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N127)+($O127*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M127=\"\",0,VLOOKUP($M127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N127)+($O127*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M127=\"\",0,VLOOKUP($M127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N127)+($O127*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M127=\"\",0,VLOOKUP($M127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N127)+($O127*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M127=\"\",0,VLOOKUP($M127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N127)+($O127*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"S127+X127+AC127","v":0},{"$f":"T127+Y127+AD127","v":0},{"$f":"U127+Z127+AE127","v":0},{"$f":"V127+AA127+AF127","v":0},{"$f":"W127+AB127+AG127","v":0},null,{"$f":"$I127*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I127*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I127*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I127*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I127*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M127=\"\",0,VLOOKUP($M127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P127)+($Q127*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M127=\"\",0,VLOOKUP($M127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P127)+($Q127*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M127=\"\",0,VLOOKUP($M127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P127)+($Q127*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M127=\"\",0,VLOOKUP($M127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P127)+($Q127*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M127=\"\",0,VLOOKUP($M127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P127)+($Q127*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"AN127+AS127","v":0},{"$f":"AO127+AT127","v":0},{"$f":"AP127+AU127","v":0},{"$f":"AQ127+AV127","v":0},{"$f":"AR127+AW127","v":0}]
[null,"26.61","Transport med helning > 5 %?","Sprengt stein fra sidetak, målt i sidetak",null,"lm3",null,{"$f":"E128*(Beregningsfaktorer!M$35+Beregningsfaktorer!M$33*2)","v":0},null,null,{"$f":"E128*Beregningsfaktorer!$C$147*Beregningsfaktorer!$M$16","v":0},"Fra materialtak",null,null,{"$f":"IF((OR(F128=\"RS\",M128=\"\")),0,VLOOKUP(M128,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N128","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F128=\"RS\",M128=\"\")),0,VLOOKUP(M128,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P128","v":0},{"$f":"IF(M128=\"\",\"\",VLOOKUP(M128,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H128*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H128*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H128*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H128*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H128*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K128*IF(OR($C128=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C128=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K128*IF(OR($C128=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C128=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K128*IF(OR($C128=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C128=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K128*IF(OR($C128=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C128=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K128*IF(OR($C128=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C128=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M128=\"\",0,VLOOKUP($M128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N128)+($O128*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M128=\"\",0,VLOOKUP($M128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N128)+($O128*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M128=\"\",0,VLOOKUP($M128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N128)+($O128*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M128=\"\",0,VLOOKUP($M128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N128)+($O128*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M128=\"\",0,VLOOKUP($M128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N128)+($O128*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I128*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I128*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I128*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I128*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I128*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M128=\"\",0,VLOOKUP($M128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P128)+($Q128*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M128=\"\",0,VLOOKUP($M128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P128)+($Q128*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M128=\"\",0,VLOOKUP($M128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P128)+($Q128*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M128=\"\",0,VLOOKUP($M128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P128)+($Q128*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M128=\"\",0,VLOOKUP($M128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P128)+($Q128*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"26.62","Transport med helning > 5 %?","Sprengt stein fra sidetak, målt i fylling",null,"lm3",null,{"$f":"E129*(Beregningsfaktorer!M$35+Beregningsfaktorer!M$33*2)","v":0},null,null,{"$f":"E129*Beregningsfaktorer!$C$147*Beregningsfaktorer!$M$16","v":0},"Fra materialtak",null,null,{"$f":"IF((OR(F129=\"RS\",M129=\"\")),0,VLOOKUP(M129,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N129","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F129=\"RS\",M129=\"\")),0,VLOOKUP(M129,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P129","v":0},{"$f":"IF(M129=\"\",\"\",VLOOKUP(M129,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H129*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H129*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H129*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H129*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H129*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K129*IF(OR($C129=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C129=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K129*IF(OR($C129=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C129=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K129*IF(OR($C129=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C129=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K129*IF(OR($C129=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C129=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K129*IF(OR($C129=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C129=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M129=\"\",0,VLOOKUP($M129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N129)+($O129*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M129=\"\",0,VLOOKUP($M129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N129)+($O129*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M129=\"\",0,VLOOKUP($M129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N129)+($O129*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M129=\"\",0,VLOOKUP($M129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N129)+($O129*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M129=\"\",0,VLOOKUP($M129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N129)+($O129*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I129*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I129*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I129*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I129*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I129*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M129=\"\",0,VLOOKUP($M129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P129)+($Q129*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M129=\"\",0,VLOOKUP($M129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P129)+($Q129*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M129=\"\",0,VLOOKUP($M129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P129)+($Q129*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M129=\"\",0,VLOOKUP($M129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P129)+($Q129*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M129=\"\",0,VLOOKUP($M129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P129)+($Q129*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"26.71","Transport med helning > 5 %?","Sprengt stein fra lager, målt i lager",null,"lm3",null,{"$f":"E130*(Beregningsfaktorer!M$35+Beregningsfaktorer!M$33*2)","v":0},null,null,{"$f":"E130*Beregningsfaktorer!$C$147*Beregningsfaktorer!$M$13","v":0},"Transport fra lager",null,null,{"$f":"IF((OR(F130=\"RS\",M130=\"\")),0,VLOOKUP(M130,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N130","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F130=\"RS\",M130=\"\")),0,VLOOKUP(M130,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P130","v":0},{"$f":"IF(M130=\"\",\"\",VLOOKUP(M130,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H130*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H130*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H130*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H130*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H130*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K130*IF(OR($C130=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C130=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K130*IF(OR($C130=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C130=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K130*IF(OR($C130=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C130=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K130*IF(OR($C130=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C130=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K130*IF(OR($C130=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C130=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M130=\"\",0,VLOOKUP($M130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N130)+($O130*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M130=\"\",0,VLOOKUP($M130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N130)+($O130*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M130=\"\",0,VLOOKUP($M130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N130)+($O130*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M130=\"\",0,VLOOKUP($M130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N130)+($O130*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M130=\"\",0,VLOOKUP($M130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N130)+($O130*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I130*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I130*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I130*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I130*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I130*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M130=\"\",0,VLOOKUP($M130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P130)+($Q130*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M130=\"\",0,VLOOKUP($M130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P130)+($Q130*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M130=\"\",0,VLOOKUP($M130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P130)+($Q130*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M130=\"\",0,VLOOKUP($M130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P130)+($Q130*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M130=\"\",0,VLOOKUP($M130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P130)+($Q130*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"26.72","Transport med helning > 5 %?","Sprengt stein fra lager, målt i fylling",null,"lm3",null,{"$f":"E131*(Beregningsfaktorer!M$35+Beregningsfaktorer!M$33*2)","v":0},null,null,{"$f":"E131*Beregningsfaktorer!$C$147*Beregningsfaktorer!$M$13","v":0},"Transport fra lager",null,null,{"$f":"IF((OR(F131=\"RS\",M131=\"\")),0,VLOOKUP(M131,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N131","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F131=\"RS\",M131=\"\")),0,VLOOKUP(M131,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P131","v":0},{"$f":"IF(M131=\"\",\"\",VLOOKUP(M131,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H131*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H131*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H131*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H131*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H131*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K131*IF(OR($C131=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C131=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K131*IF(OR($C131=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C131=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K131*IF(OR($C131=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C131=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K131*IF(OR($C131=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C131=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K131*IF(OR($C131=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C131=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M131=\"\",0,VLOOKUP($M131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N131)+($O131*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M131=\"\",0,VLOOKUP($M131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N131)+($O131*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M131=\"\",0,VLOOKUP($M131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N131)+($O131*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M131=\"\",0,VLOOKUP($M131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N131)+($O131*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M131=\"\",0,VLOOKUP($M131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N131)+($O131*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I131*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I131*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I131*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I131*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I131*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M131=\"\",0,VLOOKUP($M131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P131)+($Q131*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M131=\"\",0,VLOOKUP($M131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P131)+($Q131*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M131=\"\",0,VLOOKUP($M131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P131)+($Q131*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M131=\"\",0,VLOOKUP($M131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P131)+($Q131*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M131=\"\",0,VLOOKUP($M131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P131)+($Q131*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F132=\"RS\",M132=\"\")),0,VLOOKUP(M132,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N132","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F132=\"RS\",M132=\"\")),0,VLOOKUP(M132,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P132","v":0},{"$f":"IF(M132=\"\",\"\",VLOOKUP(M132,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H132*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H132*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H132*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H132*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H132*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K132*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K132*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K132*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K132*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K132*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M132=\"\",0,VLOOKUP($M132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N132)+($O132*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M132=\"\",0,VLOOKUP($M132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N132)+($O132*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M132=\"\",0,VLOOKUP($M132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N132)+($O132*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M132=\"\",0,VLOOKUP($M132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N132)+($O132*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M132=\"\",0,VLOOKUP($M132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N132)+($O132*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I132*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I132*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I132*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I132*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I132*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M132=\"\",0,VLOOKUP($M132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P132)+($Q132*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M132=\"\",0,VLOOKUP($M132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P132)+($Q132*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M132=\"\",0,VLOOKUP($M132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P132)+($Q132*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M132=\"\",0,VLOOKUP($M132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P132)+($Q132*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M132=\"\",0,VLOOKUP($M132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P132)+($Q132*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"27: DIVERSE MASSER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F133=\"RS\",M133=\"\")),0,VLOOKUP(M133,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N133","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F133=\"RS\",M133=\"\")),0,VLOOKUP(M133,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P133","v":0},{"$f":"IF(M133=\"\",\"\",VLOOKUP(M133,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H133*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H133*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H133*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H133*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H133*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K133*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K133*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K133*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K133*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K133*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M133=\"\",0,VLOOKUP($M133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N133)+($O133*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M133=\"\",0,VLOOKUP($M133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N133)+($O133*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M133=\"\",0,VLOOKUP($M133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N133)+($O133*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M133=\"\",0,VLOOKUP($M133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N133)+($O133*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M133=\"\",0,VLOOKUP($M133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N133)+($O133*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I133*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I133*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I133*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I133*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I133*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M133=\"\",0,VLOOKUP($M133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P133)+($Q133*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M133=\"\",0,VLOOKUP($M133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P133)+($Q133*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M133=\"\",0,VLOOKUP($M133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P133)+($Q133*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M133=\"\",0,VLOOKUP($M133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P133)+($Q133*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M133=\"\",0,VLOOKUP($M133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P133)+($Q133*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"27.11",null,"Filtersand (grus) under fylling",null,"m3",null,{"$f":"E134*(Beregningsfaktorer!M$34+Beregningsfaktorer!M$33*2)","v":0},null,null,{"$f":"E134*Beregningsfaktorer!C146*Beregningsfaktorer!M11","v":0},"Fra materialtak","Grus/pukk",{"$f":"E134/(Beregningsfaktorer!C148*1000)","v":0},{"$f":"IF((OR(F134=\"RS\",M134=\"\")),0,VLOOKUP(M134,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N134","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F134=\"RS\",M134=\"\")),0,VLOOKUP(M134,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P134","v":0},{"$f":"IF(M134=\"\",\"\",VLOOKUP(M134,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H134*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H134*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H134*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H134*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H134*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K134*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K134*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K134*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K134*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K134*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M134=\"\",0,VLOOKUP($M134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N134)+($O134*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M134=\"\",0,VLOOKUP($M134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N134)+($O134*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M134=\"\",0,VLOOKUP($M134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N134)+($O134*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M134=\"\",0,VLOOKUP($M134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N134)+($O134*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M134=\"\",0,VLOOKUP($M134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N134)+($O134*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I134*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I134*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I134*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I134*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I134*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M134=\"\",0,VLOOKUP($M134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P134)+($Q134*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M134=\"\",0,VLOOKUP($M134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P134)+($Q134*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M134=\"\",0,VLOOKUP($M134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P134)+($Q134*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M134=\"\",0,VLOOKUP($M134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P134)+($Q134*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M134=\"\",0,VLOOKUP($M134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P134)+($Q134*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"27.12",null,"Filtersand (grus) i fylling",null,"m3",null,{"$f":"E135*(Beregningsfaktorer!M$34+Beregningsfaktorer!M$33*2)","v":0},null,null,{"$f":"E135*Beregningsfaktorer!C146*Beregningsfaktorer!M11","v":0},"Fra materialtak","Grus/pukk",{"$f":"E135/(Beregningsfaktorer!C148*1000)","v":0},{"$f":"IF((OR(F135=\"RS\",M135=\"\")),0,VLOOKUP(M135,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N135","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F135=\"RS\",M135=\"\")),0,VLOOKUP(M135,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P135","v":0},{"$f":"IF(M135=\"\",\"\",VLOOKUP(M135,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H135*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H135*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H135*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H135*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H135*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K135*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K135*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K135*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K135*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K135*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M135=\"\",0,VLOOKUP($M135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N135)+($O135*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M135=\"\",0,VLOOKUP($M135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N135)+($O135*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M135=\"\",0,VLOOKUP($M135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N135)+($O135*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M135=\"\",0,VLOOKUP($M135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N135)+($O135*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M135=\"\",0,VLOOKUP($M135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N135)+($O135*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I135*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I135*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I135*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I135*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I135*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M135=\"\",0,VLOOKUP($M135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P135)+($Q135*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M135=\"\",0,VLOOKUP($M135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P135)+($Q135*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M135=\"\",0,VLOOKUP($M135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P135)+($Q135*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M135=\"\",0,VLOOKUP($M135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P135)+($Q135*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M135=\"\",0,VLOOKUP($M135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P135)+($Q135*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"27.21",null,"Demolering av blokker fra 1,0 til og med 5,0 m3",null,"stk",null,{"$f":"E136*3*Beregningsfaktorer!M$42","v":0},null,null,null,null,"Sprengstoff",{"$f":"E136*Beregningsfaktorer!M25","v":0},{"$f":"IF((OR(F136=\"RS\",M136=\"\")),0,VLOOKUP(M136,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N136","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F136=\"RS\",M136=\"\")),0,VLOOKUP(M136,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P136","v":0},{"$f":"IF(M136=\"\",\"\",VLOOKUP(M136,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sprengstoff"},{"$f":"$H136*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H136*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H136*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H136*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H136*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K136*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K136*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K136*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K136*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K136*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M136=\"\",0,VLOOKUP($M136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N136)+($O136*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M136=\"\",0,VLOOKUP($M136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N136)+($O136*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M136=\"\",0,VLOOKUP($M136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N136)+($O136*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M136=\"\",0,VLOOKUP($M136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N136)+($O136*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M136=\"\",0,VLOOKUP($M136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N136)+($O136*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I136*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I136*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I136*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I136*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I136*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M136=\"\",0,VLOOKUP($M136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P136)+($Q136*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M136=\"\",0,VLOOKUP($M136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P136)+($Q136*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M136=\"\",0,VLOOKUP($M136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P136)+($Q136*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M136=\"\",0,VLOOKUP($M136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P136)+($Q136*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M136=\"\",0,VLOOKUP($M136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P136)+($Q136*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"27.22",null,"Demolering av blokker fra 5,0 til og med 10 m3",null,"stk",null,{"$f":"E137*8*Beregningsfaktorer!M$42","v":0},null,null,null,null,"Sprengstoff",{"$f":"E137*Beregningsfaktorer!M26","v":0},{"$f":"IF((OR(F137=\"RS\",M137=\"\")),0,VLOOKUP(M137,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N137","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F137=\"RS\",M137=\"\")),0,VLOOKUP(M137,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P137","v":0},{"$f":"IF(M137=\"\",\"\",VLOOKUP(M137,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sprengstoff"},{"$f":"$H137*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H137*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H137*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H137*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H137*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K137*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K137*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K137*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K137*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K137*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M137=\"\",0,VLOOKUP($M137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N137)+($O137*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M137=\"\",0,VLOOKUP($M137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N137)+($O137*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M137=\"\",0,VLOOKUP($M137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N137)+($O137*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M137=\"\",0,VLOOKUP($M137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N137)+($O137*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M137=\"\",0,VLOOKUP($M137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N137)+($O137*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I137*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I137*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I137*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I137*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I137*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M137=\"\",0,VLOOKUP($M137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P137)+($Q137*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M137=\"\",0,VLOOKUP($M137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P137)+($Q137*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M137=\"\",0,VLOOKUP($M137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P137)+($Q137*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M137=\"\",0,VLOOKUP($M137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P137)+($Q137*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M137=\"\",0,VLOOKUP($M137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P137)+($Q137*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"27.7",null,"Leverings- og behandlingsgebyr, forurensede masser",null,"tonn",null,{"$f":"E138/Beregningsfaktorer!C$146*(Beregningsfaktorer!M$31+Beregningsfaktorer!M$32)","v":0},null,null,{"$f":"E138*Beregningsfaktorer!M174","v":0},null,"Forbrenning av bioavfall",null,{"$f":"IF((OR(F138=\"RS\",M138=\"\",M138=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M138,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N138","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F138=\"RS\",M138=\"\",M138=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M138,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P138","v":0},{"$f":"IF(M138=\"\",\"\",VLOOKUP(M138,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":0},{"$f":"$H138*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H138*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H138*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H138*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H138*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K138*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K138*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K138*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K138*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K138*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M138=\"\",0,VLOOKUP($M138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N138)+($O138*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M138=\"\",0,VLOOKUP($M138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N138)+($O138*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M138=\"\",0,VLOOKUP($M138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N138)+($O138*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M138=\"\",0,VLOOKUP($M138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N138)+($O138*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M138=\"\",0,VLOOKUP($M138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N138)+($O138*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I138*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I138*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I138*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I138*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I138*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M138=\"\",0,VLOOKUP($M138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P138)+($Q138*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M138=\"\",0,VLOOKUP($M138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P138)+($Q138*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M138=\"\",0,VLOOKUP($M138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P138)+($Q138*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M138=\"\",0,VLOOKUP($M138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P138)+($Q138*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M138=\"\",0,VLOOKUP($M138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P138)+($Q138*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"27.72",null,"Klasse 2",null,"tonn",null,{"$f":"E139/Beregningsfaktorer!C$146*(Beregningsfaktorer!M$31+Beregningsfaktorer!M$32)","v":0},null,null,{"$f":"E139*Beregningsfaktorer!M174","v":0},null,"Forbrenning av bioavfall",null,{"$f":"IF((OR(F139=\"RS\",M139=\"\",M139=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M139,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N139","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F139=\"RS\",M139=\"\",M139=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M139,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P139","v":0},{"$f":"IF(M139=\"\",\"\",VLOOKUP(M139,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":0},{"$f":"$H139*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H139*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H139*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H139*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H139*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K139*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K139*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K139*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K139*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K139*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M139=\"\",0,VLOOKUP($M139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N139)+($O139*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M139=\"\",0,VLOOKUP($M139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N139)+($O139*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M139=\"\",0,VLOOKUP($M139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N139)+($O139*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M139=\"\",0,VLOOKUP($M139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N139)+($O139*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M139=\"\",0,VLOOKUP($M139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N139)+($O139*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I139*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I139*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I139*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I139*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I139*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M139=\"\",0,VLOOKUP($M139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P139)+($Q139*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M139=\"\",0,VLOOKUP($M139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P139)+($Q139*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M139=\"\",0,VLOOKUP($M139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P139)+($Q139*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M139=\"\",0,VLOOKUP($M139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P139)+($Q139*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M139=\"\",0,VLOOKUP($M139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P139)+($Q139*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"27.73",null,"Klasse 3",null,"tonn",null,{"$f":"E140/Beregningsfaktorer!C$146*(Beregningsfaktorer!M$31+Beregningsfaktorer!M$32)","v":0},null,null,{"$f":"E140*Beregningsfaktorer!M174","v":0},null,"Forbrenning av bioavfall",null,{"$f":"IF((OR(F140=\"RS\",M140=\"\",M140=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M140,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N140","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F140=\"RS\",M140=\"\",M140=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M140,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P140","v":0},{"$f":"IF(M140=\"\",\"\",VLOOKUP(M140,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":0},{"$f":"$H140*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H140*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H140*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H140*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H140*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K140*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K140*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K140*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K140*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K140*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M140=\"\",0,VLOOKUP($M140,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N140)+($O140*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M140=\"\",0,VLOOKUP($M140,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N140)+($O140*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M140=\"\",0,VLOOKUP($M140,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N140)+($O140*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M140=\"\",0,VLOOKUP($M140,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N140)+($O140*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M140=\"\",0,VLOOKUP($M140,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N140)+($O140*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I140*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I140*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I140*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I140*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I140*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M140=\"\",0,VLOOKUP($M140,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P140)+($Q140*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M140=\"\",0,VLOOKUP($M140,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P140)+($Q140*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M140=\"\",0,VLOOKUP($M140,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P140)+($Q140*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M140=\"\",0,VLOOKUP($M140,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P140)+($Q140*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M140=\"\",0,VLOOKUP($M140,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P140)+($Q140*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"27.74",null,"Klasse 4",null,"tonn",null,{"$f":"E141/Beregningsfaktorer!C$146*(Beregningsfaktorer!M$31+Beregningsfaktorer!M$32)","v":0},null,null,{"$f":"E141*Beregningsfaktorer!M174","v":0},null,"Forbrenning av bioavfall",null,{"$f":"IF((OR(F141=\"RS\",M141=\"\",M141=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M141,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N141","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F141=\"RS\",M141=\"\",M141=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M141,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P141","v":0},{"$f":"IF(M141=\"\",\"\",VLOOKUP(M141,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":0},{"$f":"$H141*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H141*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H141*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H141*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H141*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K141*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K141*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K141*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K141*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K141*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M141=\"\",0,VLOOKUP($M141,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N141)+($O141*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M141=\"\",0,VLOOKUP($M141,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N141)+($O141*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M141=\"\",0,VLOOKUP($M141,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N141)+($O141*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M141=\"\",0,VLOOKUP($M141,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N141)+($O141*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M141=\"\",0,VLOOKUP($M141,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N141)+($O141*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I141*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I141*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I141*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I141*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I141*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M141=\"\",0,VLOOKUP($M141,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P141)+($Q141*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M141=\"\",0,VLOOKUP($M141,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P141)+($Q141*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M141=\"\",0,VLOOKUP($M141,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P141)+($Q141*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M141=\"\",0,VLOOKUP($M141,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P141)+($Q141*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M141=\"\",0,VLOOKUP($M141,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P141)+($Q141*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"27.75",null,"Klasse 5",null,"tonn",null,{"$f":"E142/Beregningsfaktorer!C$146*(Beregningsfaktorer!M$31+Beregningsfaktorer!M$32)","v":0},null,null,{"$f":"E142*Beregningsfaktorer!M174","v":0},null,"Forbrenning av bioavfall",null,{"$f":"IF((OR(F142=\"RS\",M142=\"\",M142=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M142,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N142","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F142=\"RS\",M142=\"\",M142=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M142,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P142","v":0},{"$f":"IF(M142=\"\",\"\",VLOOKUP(M142,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":0},{"$f":"$H142*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H142*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H142*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H142*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H142*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K142*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K142*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K142*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K142*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K142*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M142=\"\",0,VLOOKUP($M142,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N142)+($O142*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M142=\"\",0,VLOOKUP($M142,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N142)+($O142*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M142=\"\",0,VLOOKUP($M142,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N142)+($O142*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M142=\"\",0,VLOOKUP($M142,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N142)+($O142*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M142=\"\",0,VLOOKUP($M142,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N142)+($O142*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I142*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I142*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I142*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I142*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I142*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M142=\"\",0,VLOOKUP($M142,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P142)+($Q142*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M142=\"\",0,VLOOKUP($M142,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P142)+($Q142*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M142=\"\",0,VLOOKUP($M142,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P142)+($Q142*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M142=\"\",0,VLOOKUP($M142,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P142)+($Q142*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M142=\"\",0,VLOOKUP($M142,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P142)+($Q142*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"27.77",null,"Masser med uønskede arter",null,"tonn",null,{"$f":"E143/Beregningsfaktorer!C$146*(Beregningsfaktorer!M$31+Beregningsfaktorer!M$32)","v":0},null,null,{"$f":"E143*Beregningsfaktorer!M174","v":0},null,"Forbrenning av bioavfall",null,{"$f":"IF((OR(F143=\"RS\",M143=\"\",M143=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M143,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N143","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F143=\"RS\",M143=\"\",M143=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M143,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P143","v":0},{"$f":"IF(M143=\"\",\"\",VLOOKUP(M143,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":0},{"$f":"$H143*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H143*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H143*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H143*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H143*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K143*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K143*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K143*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K143*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K143*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M143=\"\",0,VLOOKUP($M143,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N143)+($O143*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M143=\"\",0,VLOOKUP($M143,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N143)+($O143*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M143=\"\",0,VLOOKUP($M143,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N143)+($O143*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M143=\"\",0,VLOOKUP($M143,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N143)+($O143*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M143=\"\",0,VLOOKUP($M143,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N143)+($O143*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I143*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I143*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I143*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I143*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I143*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M143=\"\",0,VLOOKUP($M143,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P143)+($Q143*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M143=\"\",0,VLOOKUP($M143,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P143)+($Q143*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M143=\"\",0,VLOOKUP($M143,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P143)+($Q143*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M143=\"\",0,VLOOKUP($M143,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P143)+($Q143*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M143=\"\",0,VLOOKUP($M143,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P143)+($Q143*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(H44:H143)","v":0},{"$f":"SUM(I44:I143)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(R44:R143)","v":0},{"$f":"SUM(S44:S143)","v":0},0,0,0,0,{"$f":"SUM(X42:X143)","v":0},{"$f":"SUM(Y42:Y143)","v":0},{"$f":"SUM(Z42:Z143)","v":0},{"$f":"SUM(AA42:AA143)","v":0},{"$f":"SUM(AB42:AB143)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"04: GRØFTER; KUMMER OG RØR"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F146=\"RS\",M146=\"\",M146=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M146,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N146","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F146=\"RS\",M146=\"\",M146=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M146,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P146","v":0},{"$f":"IF(M146=\"\",\"\",VLOOKUP(M146,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H146*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H146*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H146*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H146*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H146*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K146*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K146*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K146*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K146*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K146*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M146=\"\",0,VLOOKUP($M146,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N146)+($O146*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M146=\"\",0,VLOOKUP($M146,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N146)+($O146*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M146=\"\",0,VLOOKUP($M146,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N146)+($O146*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M146=\"\",0,VLOOKUP($M146,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N146)+($O146*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M146=\"\",0,VLOOKUP($M146,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N146)+($O146*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I146*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I146*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I146*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I146*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I146*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M146=\"\",0,VLOOKUP($M146,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P146)+($Q146*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M146=\"\",0,VLOOKUP($M146,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P146)+($Q146*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M146=\"\",0,VLOOKUP($M146,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P146)+($Q146*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M146=\"\",0,VLOOKUP($M146,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P146)+($Q146*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M146=\"\",0,VLOOKUP($M146,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P146)+($Q146*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"41: ÅPNE GRØFTER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F147=\"RS\",M147=\"\",M147=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M147,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N147","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F147=\"RS\",M147=\"\",M147=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M147,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P147","v":0},{"$f":"IF(M147=\"\",\"\",VLOOKUP(M147,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H147*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H147*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H147*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H147*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H147*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K147*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K147*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K147*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K147*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K147*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M147=\"\",0,VLOOKUP($M147,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N147)+($O147*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M147=\"\",0,VLOOKUP($M147,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N147)+($O147*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M147=\"\",0,VLOOKUP($M147,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N147)+($O147*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M147=\"\",0,VLOOKUP($M147,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N147)+($O147*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M147=\"\",0,VLOOKUP($M147,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N147)+($O147*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I147*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I147*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I147*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I147*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I147*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M147=\"\",0,VLOOKUP($M147,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P147)+($Q147*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M147=\"\",0,VLOOKUP($M147,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P147)+($Q147*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M147=\"\",0,VLOOKUP($M147,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P147)+($Q147*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M147=\"\",0,VLOOKUP($M147,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P147)+($Q147*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M147=\"\",0,VLOOKUP($M147,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P147)+($Q147*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"41.1",null,"Åpne grøfter i løsmasse",null,"m ",null,{"$f":"E148*Beregningsfaktorer!M$36","v":0},null,"etablering av grøft",null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F148=\"RS\",M148=\"\",M148=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M148,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N148","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F148=\"RS\",M148=\"\",M148=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M148,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P148","v":0},{"$f":"IF(M148=\"\",\"\",VLOOKUP(M148,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H148*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H148*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H148*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H148*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H148*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K148*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K148*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K148*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K148*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K148*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M148=\"\",0,VLOOKUP($M148,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N148)+($O148*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M148=\"\",0,VLOOKUP($M148,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N148)+($O148*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M148=\"\",0,VLOOKUP($M148,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N148)+($O148*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M148=\"\",0,VLOOKUP($M148,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N148)+($O148*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M148=\"\",0,VLOOKUP($M148,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N148)+($O148*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I148*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I148*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I148*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I148*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I148*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M148=\"\",0,VLOOKUP($M148,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P148)+($Q148*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M148=\"\",0,VLOOKUP($M148,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P148)+($Q148*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M148=\"\",0,VLOOKUP($M148,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P148)+($Q148*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M148=\"\",0,VLOOKUP($M148,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P148)+($Q148*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M148=\"\",0,VLOOKUP($M148,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P148)+($Q148*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"41.11","Transport med helning > 5 %?","Graving, opplasting, transport og utlegging",null,"fm3",null,null,null,"for beregning av transport",{"$f":"E149*Beregningsfaktorer!AK30*Beregningsfaktorer!C146*Beregningsfaktorer!M13","v":0},"antar til depot",null,null,{"$f":"IF((OR(F149=\"RS\",M149=\"\",M149=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M149,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N149","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F149=\"RS\",M149=\"\",M149=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M149,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P149","v":0},{"$f":"IF(M149=\"\",\"\",VLOOKUP(M149,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H149*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H149*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H149*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H149*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H149*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K149*IF(OR($C149=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C149=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K149*IF(OR($C149=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C149=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K149*IF(OR($C149=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C149=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K149*IF(OR($C149=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C149=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K149*IF(OR($C149=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C149=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M149=\"\",0,VLOOKUP($M149,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N149)+($O149*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M149=\"\",0,VLOOKUP($M149,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N149)+($O149*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M149=\"\",0,VLOOKUP($M149,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N149)+($O149*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M149=\"\",0,VLOOKUP($M149,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N149)+($O149*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M149=\"\",0,VLOOKUP($M149,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N149)+($O149*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I149*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I149*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I149*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I149*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I149*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M149=\"\",0,VLOOKUP($M149,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P149)+($Q149*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M149=\"\",0,VLOOKUP($M149,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P149)+($Q149*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M149=\"\",0,VLOOKUP($M149,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P149)+($Q149*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M149=\"\",0,VLOOKUP($M149,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P149)+($Q149*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M149=\"\",0,VLOOKUP($M149,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P149)+($Q149*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"41.2",null,"Rørgrøft i kombinert løsmasse/berg (løsmassetykkelse >= 0,3 m)",null,"m",null,{"$f":"E150*Beregningsfaktorer!M$36","v":0},null,"etablering av grøft",null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F150=\"RS\",M150=\"\",M150=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M150,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N150","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F150=\"RS\",M150=\"\",M150=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M150,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P150","v":0},{"$f":"IF(M150=\"\",\"\",VLOOKUP(M150,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H150*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H150*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H150*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H150*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H150*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K150*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K150*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K150*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K150*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K150*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M150=\"\",0,VLOOKUP($M150,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N150)+($O150*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M150=\"\",0,VLOOKUP($M150,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N150)+($O150*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M150=\"\",0,VLOOKUP($M150,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N150)+($O150*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M150=\"\",0,VLOOKUP($M150,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N150)+($O150*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M150=\"\",0,VLOOKUP($M150,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N150)+($O150*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I150*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I150*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I150*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I150*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I150*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M150=\"\",0,VLOOKUP($M150,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P150)+($Q150*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M150=\"\",0,VLOOKUP($M150,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P150)+($Q150*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M150=\"\",0,VLOOKUP($M150,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P150)+($Q150*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M150=\"\",0,VLOOKUP($M150,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P150)+($Q150*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M150=\"\",0,VLOOKUP($M150,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P150)+($Q150*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"41.21","Transport med helning > 5 %?","Graving, opplasting, transport og utlegging",null,"fm3",null,null,null,"for beregning av transport",{"$f":"E151*Beregningsfaktorer!AK30*Beregningsfaktorer!C146*Beregningsfaktorer!M13","v":0},"antar til depot",null,null,{"$f":"IF((OR(F151=\"RS\",M151=\"\",M151=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M151,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N151","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F151=\"RS\",M151=\"\",M151=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M151,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P151","v":0},{"$f":"IF(M151=\"\",\"\",VLOOKUP(M151,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H151*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H151*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H151*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H151*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H151*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K151*IF(OR($C151=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C151=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K151*IF(OR($C151=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C151=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K151*IF(OR($C151=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C151=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K151*IF(OR($C151=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C151=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K151*IF(OR($C151=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C151=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M151=\"\",0,VLOOKUP($M151,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N151)+($O151*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M151=\"\",0,VLOOKUP($M151,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N151)+($O151*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M151=\"\",0,VLOOKUP($M151,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N151)+($O151*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M151=\"\",0,VLOOKUP($M151,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N151)+($O151*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M151=\"\",0,VLOOKUP($M151,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N151)+($O151*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I151*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I151*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I151*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I151*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I151*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M151=\"\",0,VLOOKUP($M151,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P151)+($Q151*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M151=\"\",0,VLOOKUP($M151,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P151)+($Q151*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M151=\"\",0,VLOOKUP($M151,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P151)+($Q151*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M151=\"\",0,VLOOKUP($M151,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P151)+($Q151*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M151=\"\",0,VLOOKUP($M151,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P151)+($Q151*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"41.22","Velg grunnforhold","Sprengning, opplasting, transport og utlegging",null,"fm3",null,null,null,"for beregning av Sprengstoffmengde",{"$f":"E152*Beregningsfaktorer!AK30*Beregningsfaktorer!C146*Beregningsfaktorer!M13","v":0},"antar til depot","Sprengstoff",{"$f":"E152*IF(OR(C152=Nedtrekksmenyer!B92,C152=Nedtrekksmenyer!B93),Beregningsfaktorer!M20,Beregningsfaktorer!M21)","v":0},{"$f":"IF((OR(F152=\"RS\",M152=\"\",M152=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M152,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N152","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F152=\"RS\",M152=\"\",M152=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M152,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P152","v":0},{"$f":"IF(M152=\"\",\"\",VLOOKUP(M152,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sprengstoff"},{"$f":"$H152*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H152*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H152*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H152*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H152*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K152*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K152*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K152*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K152*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K152*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M152=\"\",0,VLOOKUP($M152,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N152)+($O152*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M152=\"\",0,VLOOKUP($M152,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N152)+($O152*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M152=\"\",0,VLOOKUP($M152,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N152)+($O152*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M152=\"\",0,VLOOKUP($M152,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N152)+($O152*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M152=\"\",0,VLOOKUP($M152,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N152)+($O152*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I152*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I152*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I152*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I152*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I152*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M152=\"\",0,VLOOKUP($M152,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P152)+($Q152*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M152=\"\",0,VLOOKUP($M152,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P152)+($Q152*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M152=\"\",0,VLOOKUP($M152,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P152)+($Q152*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M152=\"\",0,VLOOKUP($M152,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P152)+($Q152*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M152=\"\",0,VLOOKUP($M152,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P152)+($Q152*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"41.3",null,"Rørgrøft i berg (løsmassetykkelse < 0,3 m) og tunnel",null,"m",null,{"$f":"E153*Beregningsfaktorer!M$36","v":0},null,"etablering av grøft",null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F153=\"RS\",M153=\"\",M153=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M153,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N153","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F153=\"RS\",M153=\"\",M153=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M153,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P153","v":0},{"$f":"IF(M153=\"\",\"\",VLOOKUP(M153,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H153*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H153*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H153*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H153*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H153*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K153*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K153*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K153*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K153*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K153*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M153=\"\",0,VLOOKUP($M153,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N153)+($O153*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M153=\"\",0,VLOOKUP($M153,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N153)+($O153*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M153=\"\",0,VLOOKUP($M153,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N153)+($O153*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M153=\"\",0,VLOOKUP($M153,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N153)+($O153*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M153=\"\",0,VLOOKUP($M153,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N153)+($O153*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I153*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I153*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I153*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I153*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I153*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M153=\"\",0,VLOOKUP($M153,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P153)+($Q153*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M153=\"\",0,VLOOKUP($M153,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P153)+($Q153*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M153=\"\",0,VLOOKUP($M153,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P153)+($Q153*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M153=\"\",0,VLOOKUP($M153,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P153)+($Q153*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M153=\"\",0,VLOOKUP($M153,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P153)+($Q153*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"41.31","Transport med helning > 5 %?","Avdekking, sprengning, graving, transport og utlegging",null,"fm3",null,null,null,"for beregning av transport",{"$f":"E154*Beregningsfaktorer!AK30*Beregningsfaktorer!C148*Beregningsfaktorer!M13","v":0},"antar til depot","Sprengstoff",{"$f":"E154*IF(OR(C154=Nedtrekksmenyer!B92,C154=Nedtrekksmenyer!B93),Beregningsfaktorer!M20,Beregningsfaktorer!M21)","v":0},{"$f":"IF((OR(F154=\"RS\",M154=\"\",M154=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M154,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N154","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F154=\"RS\",M154=\"\",M154=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M154,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P154","v":0},{"$f":"IF(M154=\"\",\"\",VLOOKUP(M154,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sprengstoff"},{"$f":"$H154*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H154*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H154*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H154*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H154*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K154*IF(OR($C154=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C154=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K154*IF(OR($C154=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C154=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K154*IF(OR($C154=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C154=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K154*IF(OR($C154=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C154=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K154*IF(OR($C154=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C154=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M154=\"\",0,VLOOKUP($M154,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N154)+($O154*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M154=\"\",0,VLOOKUP($M154,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N154)+($O154*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M154=\"\",0,VLOOKUP($M154,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N154)+($O154*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M154=\"\",0,VLOOKUP($M154,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N154)+($O154*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M154=\"\",0,VLOOKUP($M154,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N154)+($O154*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I154*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I154*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I154*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I154*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I154*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M154=\"\",0,VLOOKUP($M154,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P154)+($Q154*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M154=\"\",0,VLOOKUP($M154,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P154)+($Q154*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M154=\"\",0,VLOOKUP($M154,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P154)+($Q154*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M154=\"\",0,VLOOKUP($M154,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P154)+($Q154*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M154=\"\",0,VLOOKUP($M154,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P154)+($Q154*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"41.4",null,"Åpne grøfter i sprengt stein",null,"m",null,{"$f":"E155*Beregningsfaktorer!M$36","v":0},null,"etablering av grøft",null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F155=\"RS\",M155=\"\",M155=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M155,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N155","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F155=\"RS\",M155=\"\",M155=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M155,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P155","v":0},{"$f":"IF(M155=\"\",\"\",VLOOKUP(M155,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H155*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H155*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H155*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H155*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H155*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K155*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K155*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K155*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K155*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K155*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M155=\"\",0,VLOOKUP($M155,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N155)+($O155*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M155=\"\",0,VLOOKUP($M155,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N155)+($O155*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M155=\"\",0,VLOOKUP($M155,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N155)+($O155*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M155=\"\",0,VLOOKUP($M155,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N155)+($O155*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M155=\"\",0,VLOOKUP($M155,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N155)+($O155*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I155*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I155*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I155*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I155*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I155*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M155=\"\",0,VLOOKUP($M155,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P155)+($Q155*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M155=\"\",0,VLOOKUP($M155,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P155)+($Q155*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M155=\"\",0,VLOOKUP($M155,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P155)+($Q155*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M155=\"\",0,VLOOKUP($M155,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P155)+($Q155*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M155=\"\",0,VLOOKUP($M155,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P155)+($Q155*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"41.41","Transport med helning > 5 %?","Avdekking, graving, opplasting, transport og utlegging",null,"fm3",null,null,null,"for beregning av transport",{"$f":"E156*Beregningsfaktorer!AK29*Beregningsfaktorer!C147*Beregningsfaktorer!M13","v":0},"antar til depot",null,null,{"$f":"IF((OR(F156=\"RS\",M156=\"\",M156=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M156,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N156","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F156=\"RS\",M156=\"\",M156=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M156,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P156","v":0},{"$f":"IF(M156=\"\",\"\",VLOOKUP(M156,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H156*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H156*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H156*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H156*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H156*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K156*IF(OR($C156=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C156=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K156*IF(OR($C156=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C156=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K156*IF(OR($C156=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C156=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K156*IF(OR($C156=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C156=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K156*IF(OR($C156=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C156=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M156=\"\",0,VLOOKUP($M156,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N156)+($O156*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M156=\"\",0,VLOOKUP($M156,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N156)+($O156*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M156=\"\",0,VLOOKUP($M156,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N156)+($O156*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M156=\"\",0,VLOOKUP($M156,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N156)+($O156*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M156=\"\",0,VLOOKUP($M156,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N156)+($O156*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I156*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I156*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I156*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I156*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I156*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M156=\"\",0,VLOOKUP($M156,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P156)+($Q156*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M156=\"\",0,VLOOKUP($M156,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P156)+($Q156*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M156=\"\",0,VLOOKUP($M156,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P156)+($Q156*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M156=\"\",0,VLOOKUP($M156,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P156)+($Q156*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M156=\"\",0,VLOOKUP($M156,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P156)+($Q156*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"41.5",null,"Åpne grøfter i myr",null,"m",null,{"$f":"E157*Beregningsfaktorer!M$36","v":0},null,"etablering av grøft",null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F157=\"RS\",M157=\"\",M157=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M157,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N157","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F157=\"RS\",M157=\"\",M157=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M157,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P157","v":0},{"$f":"IF(M157=\"\",\"\",VLOOKUP(M157,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H157*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H157*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H157*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H157*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H157*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K157*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K157*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K157*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K157*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K157*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M157=\"\",0,VLOOKUP($M157,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N157)+($O157*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M157=\"\",0,VLOOKUP($M157,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N157)+($O157*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M157=\"\",0,VLOOKUP($M157,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N157)+($O157*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M157=\"\",0,VLOOKUP($M157,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N157)+($O157*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M157=\"\",0,VLOOKUP($M157,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N157)+($O157*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I157*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I157*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I157*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I157*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I157*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M157=\"\",0,VLOOKUP($M157,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P157)+($Q157*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M157=\"\",0,VLOOKUP($M157,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P157)+($Q157*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M157=\"\",0,VLOOKUP($M157,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P157)+($Q157*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M157=\"\",0,VLOOKUP($M157,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P157)+($Q157*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M157=\"\",0,VLOOKUP($M157,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P157)+($Q157*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"41.51","Transport med helning > 5 %?","Graving, opplasting, transport og utlegging",null,"fm3",null,null,null,"for beregning av transport",{"$f":"E158*Beregningsfaktorer!AK32*Beregningsfaktorer!C146*Beregningsfaktorer!M13","v":0},"antar til depot",null,null,{"$f":"IF((OR(F158=\"RS\",M158=\"\",M158=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M158,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N158","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F158=\"RS\",M158=\"\",M158=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M158,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P158","v":0},{"$f":"IF(M158=\"\",\"\",VLOOKUP(M158,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H158*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H158*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H158*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H158*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H158*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K158*IF(OR($C158=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C158=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K158*IF(OR($C158=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C158=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K158*IF(OR($C158=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C158=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K158*IF(OR($C158=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C158=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K158*IF(OR($C158=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C158=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M158=\"\",0,VLOOKUP($M158,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N158)+($O158*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M158=\"\",0,VLOOKUP($M158,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N158)+($O158*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M158=\"\",0,VLOOKUP($M158,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N158)+($O158*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M158=\"\",0,VLOOKUP($M158,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N158)+($O158*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M158=\"\",0,VLOOKUP($M158,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N158)+($O158*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I158*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I158*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I158*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I158*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I158*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M158=\"\",0,VLOOKUP($M158,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P158)+($Q158*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M158=\"\",0,VLOOKUP($M158,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P158)+($Q158*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M158=\"\",0,VLOOKUP($M158,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P158)+($Q158*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M158=\"\",0,VLOOKUP($M158,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P158)+($Q158*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M158=\"\",0,VLOOKUP($M158,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P158)+($Q158*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F159=\"RS\",M159=\"\",M159=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M159,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N159","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F159=\"RS\",M159=\"\",M159=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M159,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P159","v":0},{"$f":"IF(M159=\"\",\"\",VLOOKUP(M159,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H159*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H159*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H159*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H159*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H159*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K159*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K159*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K159*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K159*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K159*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M159=\"\",0,VLOOKUP($M159,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N159)+($O159*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M159=\"\",0,VLOOKUP($M159,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N159)+($O159*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M159=\"\",0,VLOOKUP($M159,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N159)+($O159*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M159=\"\",0,VLOOKUP($M159,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N159)+($O159*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M159=\"\",0,VLOOKUP($M159,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N159)+($O159*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I159*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I159*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I159*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I159*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I159*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M159=\"\",0,VLOOKUP($M159,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P159)+($Q159*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M159=\"\",0,VLOOKUP($M159,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P159)+($Q159*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M159=\"\",0,VLOOKUP($M159,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P159)+($Q159*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M159=\"\",0,VLOOKUP($M159,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P159)+($Q159*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M159=\"\",0,VLOOKUP($M159,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P159)+($Q159*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"42: LUKKEDE RØRGRØFTER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F160=\"RS\",M160=\"\",M160=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M160,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N160","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F160=\"RS\",M160=\"\",M160=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M160,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P160","v":0},{"$f":"IF(M160=\"\",\"\",VLOOKUP(M160,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H160*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H160*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H160*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H160*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H160*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K160*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K160*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K160*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K160*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K160*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M160=\"\",0,VLOOKUP($M160,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N160)+($O160*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M160=\"\",0,VLOOKUP($M160,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N160)+($O160*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M160=\"\",0,VLOOKUP($M160,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N160)+($O160*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M160=\"\",0,VLOOKUP($M160,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N160)+($O160*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M160=\"\",0,VLOOKUP($M160,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N160)+($O160*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I160*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I160*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I160*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I160*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I160*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M160=\"\",0,VLOOKUP($M160,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P160)+($Q160*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M160=\"\",0,VLOOKUP($M160,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P160)+($Q160*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M160=\"\",0,VLOOKUP($M160,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P160)+($Q160*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M160=\"\",0,VLOOKUP($M160,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P160)+($Q160*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M160=\"\",0,VLOOKUP($M160,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P160)+($Q160*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"42.1",null,"Rørgrøft i løsmasse",null,"m",null,{"$f":"E161*Beregningsfaktorer!M36","v":0},null,"etablering av grøft",null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F161=\"RS\",M161=\"\",M161=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M161,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N161","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F161=\"RS\",M161=\"\",M161=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M161,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P161","v":0},{"$f":"IF(M161=\"\",\"\",VLOOKUP(M161,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H161*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H161*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H161*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H161*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H161*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K161*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K161*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K161*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K161*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K161*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M161=\"\",0,VLOOKUP($M161,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N161)+($O161*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M161=\"\",0,VLOOKUP($M161,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N161)+($O161*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M161=\"\",0,VLOOKUP($M161,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N161)+($O161*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M161=\"\",0,VLOOKUP($M161,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N161)+($O161*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M161=\"\",0,VLOOKUP($M161,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N161)+($O161*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I161*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I161*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I161*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I161*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I161*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M161=\"\",0,VLOOKUP($M161,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P161)+($Q161*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M161=\"\",0,VLOOKUP($M161,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P161)+($Q161*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M161=\"\",0,VLOOKUP($M161,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P161)+($Q161*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M161=\"\",0,VLOOKUP($M161,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P161)+($Q161*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M161=\"\",0,VLOOKUP($M161,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P161)+($Q161*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"42.11",null,"Graving",null,"fm3",null,{"$f":"E162*Beregningsfaktorer!M$34*Beregningsfaktorer!C$146","v":0},null,"for beregning av transport",null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F162=\"RS\",M162=\"\",M162=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M162,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N162","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F162=\"RS\",M162=\"\",M162=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M162,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P162","v":0},{"$f":"IF(M162=\"\",\"\",VLOOKUP(M162,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H162*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H162*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H162*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H162*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H162*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K162*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K162*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K162*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K162*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K162*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M162=\"\",0,VLOOKUP($M162,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N162)+($O162*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M162=\"\",0,VLOOKUP($M162,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N162)+($O162*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M162=\"\",0,VLOOKUP($M162,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N162)+($O162*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M162=\"\",0,VLOOKUP($M162,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N162)+($O162*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M162=\"\",0,VLOOKUP($M162,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N162)+($O162*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I162*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I162*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I162*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I162*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I162*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M162=\"\",0,VLOOKUP($M162,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P162)+($Q162*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M162=\"\",0,VLOOKUP($M162,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P162)+($Q162*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M162=\"\",0,VLOOKUP($M162,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P162)+($Q162*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M162=\"\",0,VLOOKUP($M162,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P162)+($Q162*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M162=\"\",0,VLOOKUP($M162,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P162)+($Q162*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"42.13",null,"Fiberduk",null,"m2",null,null,null,null,null,null,"Fiberduk",{"$f":"E163","v":0},{"$f":"IF((OR(F163=\"RS\",M163=\"\",M163=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M163,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N163","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F163=\"RS\",M163=\"\",M163=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M163,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P163","v":0},{"$f":"IF(M163=\"\",\"\",VLOOKUP(M163,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Geosynteter"},{"$f":"$H163*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H163*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H163*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H163*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H163*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K163*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K163*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K163*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K163*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K163*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M163=\"\",0,VLOOKUP($M163,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N163)+($O163*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M163=\"\",0,VLOOKUP($M163,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N163)+($O163*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M163=\"\",0,VLOOKUP($M163,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N163)+($O163*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M163=\"\",0,VLOOKUP($M163,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N163)+($O163*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M163=\"\",0,VLOOKUP($M163,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N163)+($O163*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I163*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I163*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I163*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I163*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I163*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M163=\"\",0,VLOOKUP($M163,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P163)+($Q163*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M163=\"\",0,VLOOKUP($M163,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P163)+($Q163*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M163=\"\",0,VLOOKUP($M163,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P163)+($Q163*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M163=\"\",0,VLOOKUP($M163,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P163)+($Q163*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M163=\"\",0,VLOOKUP($M163,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P163)+($Q163*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"42.14",null,"Fundament og omfylling for rør",null,"m3",null,null,null,"for beregning av transport",null,"fra materialtak",null,null,{"$f":"IF((OR(F164=\"RS\",M164=\"\",M164=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M164,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N164","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F164=\"RS\",M164=\"\",M164=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M164,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P164","v":0},{"$f":"IF(M164=\"\",\"\",VLOOKUP(M164,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H164*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H164*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H164*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H164*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H164*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K164*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K164*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K164*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K164*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K164*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M164=\"\",0,VLOOKUP($M164,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N164)+($O164*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M164=\"\",0,VLOOKUP($M164,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N164)+($O164*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M164=\"\",0,VLOOKUP($M164,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N164)+($O164*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M164=\"\",0,VLOOKUP($M164,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N164)+($O164*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M164=\"\",0,VLOOKUP($M164,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N164)+($O164*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I164*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I164*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I164*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I164*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I164*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M164=\"\",0,VLOOKUP($M164,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P164)+($Q164*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M164=\"\",0,VLOOKUP($M164,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P164)+($Q164*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M164=\"\",0,VLOOKUP($M164,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P164)+($Q164*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M164=\"\",0,VLOOKUP($M164,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P164)+($Q164*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M164=\"\",0,VLOOKUP($M164,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P164)+($Q164*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"42.15",null,"Gjenfylling over ledningssonen med stedlige masser",null,"m3",null,null,null,"for beregning av transport",{"$f":"E165*Beregningsfaktorer!M$11*Beregningsfaktorer!C$146","v":0},"innad i linja",null,null,{"$f":"IF((OR(F165=\"RS\",M165=\"\",M165=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M165,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N165","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F165=\"RS\",M165=\"\",M165=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M165,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P165","v":0},{"$f":"IF(M165=\"\",\"\",VLOOKUP(M165,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H165*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H165*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H165*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H165*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H165*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K165*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K165*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K165*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K165*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K165*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M165=\"\",0,VLOOKUP($M165,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N165)+($O165*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M165=\"\",0,VLOOKUP($M165,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N165)+($O165*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M165=\"\",0,VLOOKUP($M165,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N165)+($O165*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M165=\"\",0,VLOOKUP($M165,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N165)+($O165*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M165=\"\",0,VLOOKUP($M165,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N165)+($O165*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I165*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I165*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I165*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I165*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I165*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M165=\"\",0,VLOOKUP($M165,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P165)+($Q165*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M165=\"\",0,VLOOKUP($M165,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P165)+($Q165*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M165=\"\",0,VLOOKUP($M165,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P165)+($Q165*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M165=\"\",0,VLOOKUP($M165,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P165)+($Q165*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M165=\"\",0,VLOOKUP($M165,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P165)+($Q165*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"42.16","Transport med helning > 5 %?","Gjenfylling over ledningssonen med tilførte masser",null,"m3",null,null,null,null,{"$f":"E166*Beregningsfaktorer!M$16*Beregningsfaktorer!C$146","v":0},"fra materialtak","Grus/pukk",{"$f":"E166*Beregningsfaktorer!C146*1000","v":0},null,null,{"$f":"IF((OR(F166=\"RS\",M166=\"\",M166=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M166,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P166","v":0},{"$f":"IF(M166=\"\",\"\",VLOOKUP(M166,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H166*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H166*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H166*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H166*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H166*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K166*IF(OR($C166=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C166=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K166*IF(OR($C166=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C166=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K166*IF(OR($C166=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C166=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K166*IF(OR($C166=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C166=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K166*IF(OR($C166=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C166=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M166=\"\",0,VLOOKUP($M166,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N166)+($O166*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M166=\"\",0,VLOOKUP($M166,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N166)+($O166*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M166=\"\",0,VLOOKUP($M166,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N166)+($O166*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M166=\"\",0,VLOOKUP($M166,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N166)+($O166*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M166=\"\",0,VLOOKUP($M166,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N166)+($O166*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I166*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I166*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I166*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I166*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I166*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M166=\"\",0,VLOOKUP($M166,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P166)+($Q166*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M166=\"\",0,VLOOKUP($M166,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P166)+($Q166*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M166=\"\",0,VLOOKUP($M166,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P166)+($Q166*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M166=\"\",0,VLOOKUP($M166,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P166)+($Q166*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M166=\"\",0,VLOOKUP($M166,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P166)+($Q166*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"42.17","Transport med helning > 5 %?","Fjerning av overskuddsmasser",null,"fm3",null,null,null,"for beregning av transport",{"$f":"E167*Beregningsfaktorer!M$12*Beregningsfaktorer!C$146","v":0},"til fyllplass",null,null,{"$f":"IF((OR(F167=\"RS\",M167=\"\",M167=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M167,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N167","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F167=\"RS\",M167=\"\",M167=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M167,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P167","v":0},{"$f":"IF(M167=\"\",\"\",VLOOKUP(M167,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H167*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H167*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H167*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H167*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H167*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K167*IF(OR($C167=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C167=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K167*IF(OR($C167=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C167=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K167*IF(OR($C167=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C167=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K167*IF(OR($C167=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C167=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K167*IF(OR($C167=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C167=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M167=\"\",0,VLOOKUP($M167,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N167)+($O167*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M167=\"\",0,VLOOKUP($M167,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N167)+($O167*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M167=\"\",0,VLOOKUP($M167,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N167)+($O167*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M167=\"\",0,VLOOKUP($M167,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N167)+($O167*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M167=\"\",0,VLOOKUP($M167,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N167)+($O167*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I167*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I167*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I167*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I167*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I167*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M167=\"\",0,VLOOKUP($M167,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P167)+($Q167*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M167=\"\",0,VLOOKUP($M167,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P167)+($Q167*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M167=\"\",0,VLOOKUP($M167,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P167)+($Q167*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M167=\"\",0,VLOOKUP($M167,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P167)+($Q167*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M167=\"\",0,VLOOKUP($M167,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P167)+($Q167*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"42.2 ",null,"Åpne grøfter i kombinert løsmasse/berg",null,"m",null,{"$f":"E168*Beregningsfaktorer!M36","v":0},null,"etablering av grøft",null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F168=\"RS\",M168=\"\",M168=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M168,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N168","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F168=\"RS\",M168=\"\",M168=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M168,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P168","v":0},{"$f":"IF(M168=\"\",\"\",VLOOKUP(M168,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H168*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H168*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H168*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H168*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H168*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K168*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K168*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K168*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K168*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K168*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M168=\"\",0,VLOOKUP($M168,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N168)+($O168*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M168=\"\",0,VLOOKUP($M168,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N168)+($O168*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M168=\"\",0,VLOOKUP($M168,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N168)+($O168*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M168=\"\",0,VLOOKUP($M168,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N168)+($O168*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M168=\"\",0,VLOOKUP($M168,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N168)+($O168*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I168*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I168*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I168*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I168*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I168*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M168=\"\",0,VLOOKUP($M168,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P168)+($Q168*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M168=\"\",0,VLOOKUP($M168,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P168)+($Q168*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M168=\"\",0,VLOOKUP($M168,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P168)+($Q168*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M168=\"\",0,VLOOKUP($M168,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P168)+($Q168*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M168=\"\",0,VLOOKUP($M168,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P168)+($Q168*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"42.21",null,"Graving",null,"fm3",null,{"$f":"E169*Beregningsfaktorer!M$34*Beregningsfaktorer!C$146","v":0},null,null,{"$f":"E169*Beregningsfaktorer!AK30*Beregningsfaktorer!C146*Beregningsfaktorer!M13","v":0},"antar til depot",null,null,{"$f":"IF((OR(F169=\"RS\",M169=\"\",M169=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M169,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N169","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F169=\"RS\",M169=\"\",M169=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M169,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P169","v":0},{"$f":"IF(M169=\"\",\"\",VLOOKUP(M169,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H169*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H169*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H169*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H169*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H169*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K169*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K169*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K169*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K169*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K169*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M169=\"\",0,VLOOKUP($M169,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N169)+($O169*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M169=\"\",0,VLOOKUP($M169,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N169)+($O169*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M169=\"\",0,VLOOKUP($M169,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N169)+($O169*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M169=\"\",0,VLOOKUP($M169,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N169)+($O169*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M169=\"\",0,VLOOKUP($M169,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N169)+($O169*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I169*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I169*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I169*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I169*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I169*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M169=\"\",0,VLOOKUP($M169,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P169)+($Q169*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M169=\"\",0,VLOOKUP($M169,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P169)+($Q169*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M169=\"\",0,VLOOKUP($M169,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P169)+($Q169*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M169=\"\",0,VLOOKUP($M169,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P169)+($Q169*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M169=\"\",0,VLOOKUP($M169,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P169)+($Q169*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"42.22","Velg grunnforhold","Sprengning og oppgraving",null,"fm3",null,{"$f":"E170*(Beregningsfaktorer!M42+Beregningsfaktorer!M31)","v":0},null,null,null,null,"Sprengstoff",{"$f":"E170*IF(OR(C170=Nedtrekksmenyer!B92,C170=Nedtrekksmenyer!B93),Beregningsfaktorer!M20,Beregningsfaktorer!M21)","v":0},{"$f":"IF((OR(F170=\"RS\",M170=\"\",M170=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M170,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N170","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F170=\"RS\",M170=\"\",M170=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M170,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P170","v":0},{"$f":"IF(M170=\"\",\"\",VLOOKUP(M170,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sprengstoff"},{"$f":"$H170*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H170*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H170*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H170*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H170*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K170*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K170*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K170*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K170*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K170*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M170=\"\",0,VLOOKUP($M170,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N170)+($O170*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M170=\"\",0,VLOOKUP($M170,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N170)+($O170*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M170=\"\",0,VLOOKUP($M170,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N170)+($O170*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M170=\"\",0,VLOOKUP($M170,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N170)+($O170*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M170=\"\",0,VLOOKUP($M170,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N170)+($O170*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I170*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I170*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I170*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I170*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I170*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M170=\"\",0,VLOOKUP($M170,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P170)+($Q170*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M170=\"\",0,VLOOKUP($M170,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P170)+($Q170*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M170=\"\",0,VLOOKUP($M170,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P170)+($Q170*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M170=\"\",0,VLOOKUP($M170,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P170)+($Q170*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M170=\"\",0,VLOOKUP($M170,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P170)+($Q170*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"42.23",null,"Fiberduk",null,"m2",null,null,null,null,null,null,"Fiberduk",{"$f":"E171","v":0},{"$f":"IF((OR(F171=\"RS\",M171=\"\",M171=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M171,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N171","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F171=\"RS\",M171=\"\",M171=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M171,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P171","v":0},{"$f":"IF(M171=\"\",\"\",VLOOKUP(M171,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Geosynteter"},{"$f":"$H171*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H171*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H171*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H171*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H171*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K171*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K171*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K171*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K171*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K171*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M171=\"\",0,VLOOKUP($M171,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N171)+($O171*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M171=\"\",0,VLOOKUP($M171,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N171)+($O171*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M171=\"\",0,VLOOKUP($M171,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N171)+($O171*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M171=\"\",0,VLOOKUP($M171,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N171)+($O171*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M171=\"\",0,VLOOKUP($M171,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N171)+($O171*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I171*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I171*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I171*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I171*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I171*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M171=\"\",0,VLOOKUP($M171,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P171)+($Q171*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M171=\"\",0,VLOOKUP($M171,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P171)+($Q171*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M171=\"\",0,VLOOKUP($M171,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P171)+($Q171*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M171=\"\",0,VLOOKUP($M171,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P171)+($Q171*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M171=\"\",0,VLOOKUP($M171,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P171)+($Q171*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"42.24",null,"Fundament og omfylling for rør",null,"m3",null,null,null,"for beregning av transport",null,"fra materialtak",null,null,{"$f":"IF((OR(F172=\"RS\",M172=\"\",M172=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M172,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N172","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F172=\"RS\",M172=\"\",M172=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M172,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P172","v":0},{"$f":"IF(M172=\"\",\"\",VLOOKUP(M172,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H172*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H172*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H172*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H172*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H172*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K172*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K172*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K172*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K172*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K172*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M172=\"\",0,VLOOKUP($M172,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N172)+($O172*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M172=\"\",0,VLOOKUP($M172,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N172)+($O172*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M172=\"\",0,VLOOKUP($M172,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N172)+($O172*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M172=\"\",0,VLOOKUP($M172,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N172)+($O172*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M172=\"\",0,VLOOKUP($M172,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N172)+($O172*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I172*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I172*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I172*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I172*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I172*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M172=\"\",0,VLOOKUP($M172,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P172)+($Q172*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M172=\"\",0,VLOOKUP($M172,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P172)+($Q172*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M172=\"\",0,VLOOKUP($M172,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P172)+($Q172*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M172=\"\",0,VLOOKUP($M172,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P172)+($Q172*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M172=\"\",0,VLOOKUP($M172,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P172)+($Q172*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"42.25",null,"Gjenfylling over ledningssonen med stedlige masser",null,"m3",null,null,null,"for beregning av transport",{"$f":"E173*Beregningsfaktorer!M$11*Beregningsfaktorer!C$146","v":0},"innad i linja",null,null,{"$f":"IF((OR(F173=\"RS\",M173=\"\",M173=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M173,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N173","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F173=\"RS\",M173=\"\",M173=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M173,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P173","v":0},{"$f":"IF(M173=\"\",\"\",VLOOKUP(M173,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H173*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H173*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H173*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H173*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H173*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K173*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K173*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K173*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K173*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K173*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M173=\"\",0,VLOOKUP($M173,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N173)+($O173*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M173=\"\",0,VLOOKUP($M173,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N173)+($O173*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M173=\"\",0,VLOOKUP($M173,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N173)+($O173*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M173=\"\",0,VLOOKUP($M173,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N173)+($O173*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M173=\"\",0,VLOOKUP($M173,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N173)+($O173*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I173*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I173*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I173*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I173*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I173*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M173=\"\",0,VLOOKUP($M173,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P173)+($Q173*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M173=\"\",0,VLOOKUP($M173,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P173)+($Q173*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M173=\"\",0,VLOOKUP($M173,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P173)+($Q173*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M173=\"\",0,VLOOKUP($M173,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P173)+($Q173*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M173=\"\",0,VLOOKUP($M173,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P173)+($Q173*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"42.26","Transport med helning > 5 %?","Gjenfylling over ledningssonen med tilførte masser",null,"m3",null,null,null,"for beregning av transport",{"$f":"E174*Beregningsfaktorer!M$16*Beregningsfaktorer!C$146","v":0},"fra materialtak","Grus/pukk",{"$f":"E174*Beregningsfaktorer!C146*1000","v":0},null,null,{"$f":"IF((OR(F174=\"RS\",M174=\"\",M174=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M174,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P174","v":0},{"$f":"IF(M174=\"\",\"\",VLOOKUP(M174,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H174*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H174*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H174*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H174*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H174*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K174*IF(OR($C174=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C174=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K174*IF(OR($C174=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C174=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K174*IF(OR($C174=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C174=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K174*IF(OR($C174=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C174=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K174*IF(OR($C174=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C174=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M174=\"\",0,VLOOKUP($M174,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N174)+($O174*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M174=\"\",0,VLOOKUP($M174,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N174)+($O174*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M174=\"\",0,VLOOKUP($M174,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N174)+($O174*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M174=\"\",0,VLOOKUP($M174,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N174)+($O174*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M174=\"\",0,VLOOKUP($M174,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N174)+($O174*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I174*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I174*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I174*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I174*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I174*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M174=\"\",0,VLOOKUP($M174,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P174)+($Q174*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M174=\"\",0,VLOOKUP($M174,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P174)+($Q174*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M174=\"\",0,VLOOKUP($M174,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P174)+($Q174*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M174=\"\",0,VLOOKUP($M174,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P174)+($Q174*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M174=\"\",0,VLOOKUP($M174,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P174)+($Q174*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"42.27","Transport med helning > 5 %?","Fjerning av overskuddsmasser",null,"fm3",null,null,null,"for beregning av transport",{"$f":"E175*Beregningsfaktorer!M$12*Beregningsfaktorer!C$146","v":0},"til fyllplass",null,null,{"$f":"IF((OR(F175=\"RS\",M175=\"\",M175=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M175,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N175","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F175=\"RS\",M175=\"\",M175=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M175,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P175","v":0},{"$f":"IF(M175=\"\",\"\",VLOOKUP(M175,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H175*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H175*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H175*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H175*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H175*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K175*IF(OR($C175=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C175=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K175*IF(OR($C175=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C175=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K175*IF(OR($C175=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C175=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K175*IF(OR($C175=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C175=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K175*IF(OR($C175=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C175=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M175=\"\",0,VLOOKUP($M175,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N175)+($O175*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M175=\"\",0,VLOOKUP($M175,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N175)+($O175*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M175=\"\",0,VLOOKUP($M175,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N175)+($O175*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M175=\"\",0,VLOOKUP($M175,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N175)+($O175*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M175=\"\",0,VLOOKUP($M175,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N175)+($O175*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I175*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I175*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I175*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I175*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I175*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M175=\"\",0,VLOOKUP($M175,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P175)+($Q175*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M175=\"\",0,VLOOKUP($M175,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P175)+($Q175*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M175=\"\",0,VLOOKUP($M175,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P175)+($Q175*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M175=\"\",0,VLOOKUP($M175,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P175)+($Q175*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M175=\"\",0,VLOOKUP($M175,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P175)+($Q175*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"42.3",null,"Rørgrøft i berg",null,"m",null,{"$f":"E176*Beregningsfaktorer!M36","v":0},null,"etablering av grøft",null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F176=\"RS\",M176=\"\",M176=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M176,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N176","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F176=\"RS\",M176=\"\",M176=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M176,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P176","v":0},{"$f":"IF(M176=\"\",\"\",VLOOKUP(M176,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H176*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H176*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H176*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H176*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H176*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K176*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K176*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K176*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K176*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K176*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M176=\"\",0,VLOOKUP($M176,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N176)+($O176*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M176=\"\",0,VLOOKUP($M176,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N176)+($O176*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M176=\"\",0,VLOOKUP($M176,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N176)+($O176*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M176=\"\",0,VLOOKUP($M176,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N176)+($O176*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M176=\"\",0,VLOOKUP($M176,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N176)+($O176*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I176*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I176*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I176*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I176*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I176*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M176=\"\",0,VLOOKUP($M176,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P176)+($Q176*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M176=\"\",0,VLOOKUP($M176,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P176)+($Q176*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M176=\"\",0,VLOOKUP($M176,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P176)+($Q176*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M176=\"\",0,VLOOKUP($M176,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P176)+($Q176*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M176=\"\",0,VLOOKUP($M176,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P176)+($Q176*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"42.31",null,"Avdekking",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F177=\"RS\",M177=\"\",M177=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M177,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N177","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F177=\"RS\",M177=\"\",M177=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M177,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P177","v":0},{"$f":"IF(M177=\"\",\"\",VLOOKUP(M177,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H177*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H177*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H177*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H177*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H177*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K177*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K177*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K177*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K177*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K177*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M177=\"\",0,VLOOKUP($M177,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N177)+($O177*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M177=\"\",0,VLOOKUP($M177,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N177)+($O177*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M177=\"\",0,VLOOKUP($M177,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N177)+($O177*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M177=\"\",0,VLOOKUP($M177,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N177)+($O177*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M177=\"\",0,VLOOKUP($M177,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N177)+($O177*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I177*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I177*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I177*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I177*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I177*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M177=\"\",0,VLOOKUP($M177,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P177)+($Q177*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M177=\"\",0,VLOOKUP($M177,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P177)+($Q177*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M177=\"\",0,VLOOKUP($M177,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P177)+($Q177*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M177=\"\",0,VLOOKUP($M177,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P177)+($Q177*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M177=\"\",0,VLOOKUP($M177,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P177)+($Q177*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"42.32","Velg grunnforhold","Sprengning og oppgraving",null,"fm3",null,{"$f":"E178*Beregningsfaktorer!M$34*Beregningsfaktorer!C$146","v":0},null,null,null,null,"Sprengstoff",{"$f":"E178*IF(OR(C178=Nedtrekksmenyer!B92,C178=Nedtrekksmenyer!B93),Beregningsfaktorer!M20,Beregningsfaktorer!M21)","v":0},{"$f":"IF((OR(F178=\"RS\",M178=\"\",M178=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M178,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N178","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F178=\"RS\",M178=\"\",M178=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M178,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P178","v":0},{"$f":"IF(M178=\"\",\"\",VLOOKUP(M178,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sprengstoff"},{"$f":"$H178*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H178*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H178*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H178*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H178*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K178*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K178*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K178*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K178*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K178*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M178=\"\",0,VLOOKUP($M178,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N178)+($O178*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M178=\"\",0,VLOOKUP($M178,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N178)+($O178*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M178=\"\",0,VLOOKUP($M178,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N178)+($O178*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M178=\"\",0,VLOOKUP($M178,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N178)+($O178*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M178=\"\",0,VLOOKUP($M178,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N178)+($O178*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I178*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I178*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I178*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I178*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I178*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M178=\"\",0,VLOOKUP($M178,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P178)+($Q178*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M178=\"\",0,VLOOKUP($M178,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P178)+($Q178*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M178=\"\",0,VLOOKUP($M178,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P178)+($Q178*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M178=\"\",0,VLOOKUP($M178,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P178)+($Q178*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M178=\"\",0,VLOOKUP($M178,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P178)+($Q178*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"42.33",null,"Fiberduk",null,"m2",null,null,null,null,null,null,"Fiberduk",{"$f":"E179","v":0},{"$f":"IF((OR(F179=\"RS\",M179=\"\",M179=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M179,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N179","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F179=\"RS\",M179=\"\",M179=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M179,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P179","v":0},{"$f":"IF(M179=\"\",\"\",VLOOKUP(M179,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Geosynteter"},{"$f":"$H179*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H179*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H179*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H179*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H179*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K179*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K179*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K179*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K179*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K179*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M179=\"\",0,VLOOKUP($M179,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N179)+($O179*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M179=\"\",0,VLOOKUP($M179,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N179)+($O179*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M179=\"\",0,VLOOKUP($M179,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N179)+($O179*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M179=\"\",0,VLOOKUP($M179,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N179)+($O179*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M179=\"\",0,VLOOKUP($M179,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N179)+($O179*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I179*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I179*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I179*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I179*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I179*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M179=\"\",0,VLOOKUP($M179,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P179)+($Q179*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M179=\"\",0,VLOOKUP($M179,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P179)+($Q179*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M179=\"\",0,VLOOKUP($M179,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P179)+($Q179*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M179=\"\",0,VLOOKUP($M179,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P179)+($Q179*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M179=\"\",0,VLOOKUP($M179,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P179)+($Q179*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"42.34",null,"Fundament og omfylling for rør",null,"m3",null,null,null,"for beregning av transport",{"$f":"E180*Beregningsfaktorer!M$16*Beregningsfaktorer!C$146","v":0},"fra materialtak",null,null,{"$f":"IF((OR(F180=\"RS\",M180=\"\",M180=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M180,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N180","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F180=\"RS\",M180=\"\",M180=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M180,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P180","v":0},{"$f":"IF(M180=\"\",\"\",VLOOKUP(M180,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H180*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H180*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H180*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H180*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H180*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K180*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K180*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K180*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K180*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K180*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M180=\"\",0,VLOOKUP($M180,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N180)+($O180*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M180=\"\",0,VLOOKUP($M180,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N180)+($O180*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M180=\"\",0,VLOOKUP($M180,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N180)+($O180*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M180=\"\",0,VLOOKUP($M180,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N180)+($O180*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M180=\"\",0,VLOOKUP($M180,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N180)+($O180*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I180*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I180*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I180*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I180*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I180*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M180=\"\",0,VLOOKUP($M180,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P180)+($Q180*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M180=\"\",0,VLOOKUP($M180,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P180)+($Q180*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M180=\"\",0,VLOOKUP($M180,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P180)+($Q180*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M180=\"\",0,VLOOKUP($M180,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P180)+($Q180*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M180=\"\",0,VLOOKUP($M180,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P180)+($Q180*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"42.35",null,"Gjenfylling over ledningssonen med stedlige masser",null,"m3",null,null,null,"for beregning av transport",{"$f":"E181*Beregningsfaktorer!M$11*Beregningsfaktorer!C$146","v":0},"innad i linja",null,null,{"$f":"IF((OR(F181=\"RS\",M181=\"\",M181=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M181,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N181","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F181=\"RS\",M181=\"\",M181=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M181,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P181","v":0},{"$f":"IF(M181=\"\",\"\",VLOOKUP(M181,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H181*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H181*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H181*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H181*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H181*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K181*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K181*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K181*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K181*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K181*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M181=\"\",0,VLOOKUP($M181,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N181)+($O181*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M181=\"\",0,VLOOKUP($M181,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N181)+($O181*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M181=\"\",0,VLOOKUP($M181,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N181)+($O181*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M181=\"\",0,VLOOKUP($M181,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N181)+($O181*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M181=\"\",0,VLOOKUP($M181,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N181)+($O181*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I181*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I181*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I181*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I181*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I181*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M181=\"\",0,VLOOKUP($M181,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P181)+($Q181*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M181=\"\",0,VLOOKUP($M181,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P181)+($Q181*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M181=\"\",0,VLOOKUP($M181,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P181)+($Q181*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M181=\"\",0,VLOOKUP($M181,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P181)+($Q181*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M181=\"\",0,VLOOKUP($M181,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P181)+($Q181*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"42.36","Transport med helning > 5 %?","Gjenfylling over ledningssonen med tilførte masser",null,"m3",null,null,null,"for beregning av transport",{"$f":"E182*Beregningsfaktorer!M$16*Beregningsfaktorer!C$146","v":0},"fra materialtak",null,null,{"$f":"IF((OR(F182=\"RS\",M182=\"\",M182=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M182,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N182","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F182=\"RS\",M182=\"\",M182=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M182,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P182","v":0},{"$f":"IF(M182=\"\",\"\",VLOOKUP(M182,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H182*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H182*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H182*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H182*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H182*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K182*IF(OR($C182=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C182=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K182*IF(OR($C182=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C182=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K182*IF(OR($C182=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C182=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K182*IF(OR($C182=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C182=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K182*IF(OR($C182=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C182=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M182=\"\",0,VLOOKUP($M182,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N182)+($O182*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M182=\"\",0,VLOOKUP($M182,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N182)+($O182*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M182=\"\",0,VLOOKUP($M182,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N182)+($O182*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M182=\"\",0,VLOOKUP($M182,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N182)+($O182*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M182=\"\",0,VLOOKUP($M182,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N182)+($O182*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I182*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I182*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I182*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I182*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I182*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M182=\"\",0,VLOOKUP($M182,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P182)+($Q182*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M182=\"\",0,VLOOKUP($M182,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P182)+($Q182*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M182=\"\",0,VLOOKUP($M182,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P182)+($Q182*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M182=\"\",0,VLOOKUP($M182,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P182)+($Q182*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M182=\"\",0,VLOOKUP($M182,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P182)+($Q182*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"42.37","Transport med helning > 5 %?","Fjerning av overskuddsmasser",null,"fm3",null,null,null,"for beregning av transport",{"$f":"E183*Beregningsfaktorer!M$12*Beregningsfaktorer!C$146","v":0},"til fyllplass",null,null,{"$f":"IF((OR(F183=\"RS\",M183=\"\",M183=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M183,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N183","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F183=\"RS\",M183=\"\",M183=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M183,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P183","v":0},{"$f":"IF(M183=\"\",\"\",VLOOKUP(M183,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H183*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H183*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H183*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H183*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H183*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K183*IF(OR($C183=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C183=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K183*IF(OR($C183=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C183=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K183*IF(OR($C183=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C183=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K183*IF(OR($C183=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C183=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K183*IF(OR($C183=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C183=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M183=\"\",0,VLOOKUP($M183,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N183)+($O183*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M183=\"\",0,VLOOKUP($M183,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N183)+($O183*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M183=\"\",0,VLOOKUP($M183,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N183)+($O183*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M183=\"\",0,VLOOKUP($M183,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N183)+($O183*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M183=\"\",0,VLOOKUP($M183,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N183)+($O183*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I183*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I183*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I183*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I183*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I183*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M183=\"\",0,VLOOKUP($M183,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P183)+($Q183*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M183=\"\",0,VLOOKUP($M183,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P183)+($Q183*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M183=\"\",0,VLOOKUP($M183,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P183)+($Q183*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M183=\"\",0,VLOOKUP($M183,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P183)+($Q183*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M183=\"\",0,VLOOKUP($M183,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P183)+($Q183*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"42.4",null,"Rørgrøft i sprengt stein",null,"m",null,{"$f":"E184*Beregningsfaktorer!M36","v":0},null,"etablering av grøft",null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F184=\"RS\",M184=\"\",M184=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M184,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N184","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F184=\"RS\",M184=\"\",M184=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M184,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P184","v":0},{"$f":"IF(M184=\"\",\"\",VLOOKUP(M184,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H184*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H184*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H184*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H184*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H184*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K184*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K184*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K184*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K184*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K184*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M184=\"\",0,VLOOKUP($M184,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N184)+($O184*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M184=\"\",0,VLOOKUP($M184,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N184)+($O184*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M184=\"\",0,VLOOKUP($M184,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N184)+($O184*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M184=\"\",0,VLOOKUP($M184,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N184)+($O184*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M184=\"\",0,VLOOKUP($M184,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N184)+($O184*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I184*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I184*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I184*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I184*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I184*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M184=\"\",0,VLOOKUP($M184,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P184)+($Q184*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M184=\"\",0,VLOOKUP($M184,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P184)+($Q184*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M184=\"\",0,VLOOKUP($M184,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P184)+($Q184*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M184=\"\",0,VLOOKUP($M184,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P184)+($Q184*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M184=\"\",0,VLOOKUP($M184,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P184)+($Q184*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"42.41",null,"Graving",null,"fm3",null,null,null,null,{"$f":"E185*Beregningsfaktorer!AK29*Beregningsfaktorer!C147*Beregningsfaktorer!M13","v":0},null,null,null,{"$f":"IF((OR(F185=\"RS\",M185=\"\",M185=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M185,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N185","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F185=\"RS\",M185=\"\",M185=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M185,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P185","v":0},{"$f":"IF(M185=\"\",\"\",VLOOKUP(M185,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H185*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H185*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H185*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H185*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H185*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K185*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K185*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K185*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K185*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K185*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M185=\"\",0,VLOOKUP($M185,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N185)+($O185*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M185=\"\",0,VLOOKUP($M185,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N185)+($O185*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M185=\"\",0,VLOOKUP($M185,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N185)+($O185*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M185=\"\",0,VLOOKUP($M185,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N185)+($O185*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M185=\"\",0,VLOOKUP($M185,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N185)+($O185*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I185*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I185*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I185*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I185*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I185*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M185=\"\",0,VLOOKUP($M185,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P185)+($Q185*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M185=\"\",0,VLOOKUP($M185,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P185)+($Q185*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M185=\"\",0,VLOOKUP($M185,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P185)+($Q185*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M185=\"\",0,VLOOKUP($M185,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P185)+($Q185*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M185=\"\",0,VLOOKUP($M185,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P185)+($Q185*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"42.43",null,"Fiberduk",null,"m2",null,null,null,null,null,null,"Fiberduk",{"$f":"E186","v":0},{"$f":"IF((OR(F186=\"RS\",M186=\"\",M186=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M186,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N186","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F186=\"RS\",M186=\"\",M186=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M186,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P186","v":0},{"$f":"IF(M186=\"\",\"\",VLOOKUP(M186,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Geosynteter"},{"$f":"$H186*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H186*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H186*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H186*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H186*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K186*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K186*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K186*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K186*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K186*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M186=\"\",0,VLOOKUP($M186,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N186)+($O186*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M186=\"\",0,VLOOKUP($M186,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N186)+($O186*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M186=\"\",0,VLOOKUP($M186,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N186)+($O186*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M186=\"\",0,VLOOKUP($M186,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N186)+($O186*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M186=\"\",0,VLOOKUP($M186,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N186)+($O186*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I186*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I186*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I186*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I186*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I186*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M186=\"\",0,VLOOKUP($M186,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P186)+($Q186*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M186=\"\",0,VLOOKUP($M186,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P186)+($Q186*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M186=\"\",0,VLOOKUP($M186,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P186)+($Q186*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M186=\"\",0,VLOOKUP($M186,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P186)+($Q186*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M186=\"\",0,VLOOKUP($M186,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P186)+($Q186*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"42.44",null,"Fundament og omfylling for rør",null,"m3",null,null,null,"for beregning av transport",null,"fra materialtak",null,null,{"$f":"IF((OR(F187=\"RS\",M187=\"\",M187=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M187,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N187","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F187=\"RS\",M187=\"\",M187=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M187,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P187","v":0},{"$f":"IF(M187=\"\",\"\",VLOOKUP(M187,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H187*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H187*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H187*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H187*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H187*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K187*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K187*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K187*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K187*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K187*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M187=\"\",0,VLOOKUP($M187,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N187)+($O187*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M187=\"\",0,VLOOKUP($M187,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N187)+($O187*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M187=\"\",0,VLOOKUP($M187,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N187)+($O187*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M187=\"\",0,VLOOKUP($M187,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N187)+($O187*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M187=\"\",0,VLOOKUP($M187,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N187)+($O187*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"S187+X187+AC187","v":0},{"$f":"T187+Y187+AD187","v":0},{"$f":"U187+Z187+AE187","v":0},{"$f":"V187+AA187+AF187","v":0},{"$f":"W187+AB187+AG187","v":0},null,{"$f":"$I187*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I187*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I187*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I187*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I187*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M187=\"\",0,VLOOKUP($M187,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P187)+($Q187*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M187=\"\",0,VLOOKUP($M187,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P187)+($Q187*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M187=\"\",0,VLOOKUP($M187,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P187)+($Q187*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M187=\"\",0,VLOOKUP($M187,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P187)+($Q187*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M187=\"\",0,VLOOKUP($M187,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P187)+($Q187*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"AN187+AS187","v":0},{"$f":"AO187+AT187","v":0},{"$f":"AP187+AU187","v":0},{"$f":"AQ187+AV187","v":0},{"$f":"AR187+AW187","v":0}]
[null,"42.45",null,"Gjenfylling over ledningssonen med stedlige masser",null,"m3",null,null,null,"for beregning av transport",{"$f":"E188*Beregningsfaktorer!M$11*Beregningsfaktorer!C$146","v":0},"innad i linja",null,null,{"$f":"IF((OR(F188=\"RS\",M188=\"\",M188=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M188,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N188","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F188=\"RS\",M188=\"\",M188=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M188,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P188","v":0},{"$f":"IF(M188=\"\",\"\",VLOOKUP(M188,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H188*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H188*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H188*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H188*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H188*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K188*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K188*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K188*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K188*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K188*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M188=\"\",0,VLOOKUP($M188,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N188)+($O188*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M188=\"\",0,VLOOKUP($M188,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N188)+($O188*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M188=\"\",0,VLOOKUP($M188,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N188)+($O188*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M188=\"\",0,VLOOKUP($M188,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N188)+($O188*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M188=\"\",0,VLOOKUP($M188,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N188)+($O188*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I188*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I188*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I188*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I188*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I188*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M188=\"\",0,VLOOKUP($M188,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P188)+($Q188*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M188=\"\",0,VLOOKUP($M188,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P188)+($Q188*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M188=\"\",0,VLOOKUP($M188,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P188)+($Q188*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M188=\"\",0,VLOOKUP($M188,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P188)+($Q188*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M188=\"\",0,VLOOKUP($M188,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P188)+($Q188*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"42.46","Transport med helning > 5 %?","Gjenfylling over ledningssonen med tilførte masser",null,"m3",null,null,null,"for beregning av transport",{"$f":"E189*Beregningsfaktorer!M$16*Beregningsfaktorer!C$146","v":0},"fra materialtak","Grus/pukk",{"$f":"E189*Beregningsfaktorer!C146*1000","v":0},null,null,{"$f":"IF((OR(F189=\"RS\",M189=\"\",M189=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M189,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P189","v":0},{"$f":"IF(M189=\"\",\"\",VLOOKUP(M189,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H189*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H189*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H189*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H189*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H189*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K189*IF(OR($C189=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C189=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K189*IF(OR($C189=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C189=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K189*IF(OR($C189=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C189=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K189*IF(OR($C189=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C189=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K189*IF(OR($C189=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C189=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M189=\"\",0,VLOOKUP($M189,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N189)+($O189*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M189=\"\",0,VLOOKUP($M189,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N189)+($O189*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M189=\"\",0,VLOOKUP($M189,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N189)+($O189*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M189=\"\",0,VLOOKUP($M189,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N189)+($O189*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M189=\"\",0,VLOOKUP($M189,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N189)+($O189*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I189*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I189*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I189*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I189*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I189*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M189=\"\",0,VLOOKUP($M189,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P189)+($Q189*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M189=\"\",0,VLOOKUP($M189,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P189)+($Q189*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M189=\"\",0,VLOOKUP($M189,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P189)+($Q189*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M189=\"\",0,VLOOKUP($M189,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P189)+($Q189*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M189=\"\",0,VLOOKUP($M189,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P189)+($Q189*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"42.47","Transport med helning > 5 %?","Fjerning av overskuddsmasser",null,"fm3",null,null,null,"for beregning av transport",{"$f":"E190*Beregningsfaktorer!M$12*Beregningsfaktorer!C$146","v":0},"til fyllplass",null,null,{"$f":"IF((OR(F190=\"RS\",M190=\"\",M190=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M190,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N190","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F190=\"RS\",M190=\"\",M190=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M190,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P190","v":0},{"$f":"IF(M190=\"\",\"\",VLOOKUP(M190,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H190*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H190*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H190*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H190*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H190*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K190*IF(OR($C190=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C190=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K190*IF(OR($C190=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C190=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K190*IF(OR($C190=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C190=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K190*IF(OR($C190=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C190=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K190*IF(OR($C190=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C190=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M190=\"\",0,VLOOKUP($M190,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N190)+($O190*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M190=\"\",0,VLOOKUP($M190,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N190)+($O190*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M190=\"\",0,VLOOKUP($M190,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N190)+($O190*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M190=\"\",0,VLOOKUP($M190,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N190)+($O190*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M190=\"\",0,VLOOKUP($M190,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N190)+($O190*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I190*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I190*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I190*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I190*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I190*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M190=\"\",0,VLOOKUP($M190,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P190)+($Q190*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M190=\"\",0,VLOOKUP($M190,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P190)+($Q190*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M190=\"\",0,VLOOKUP($M190,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P190)+($Q190*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M190=\"\",0,VLOOKUP($M190,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P190)+($Q190*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M190=\"\",0,VLOOKUP($M190,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P190)+($Q190*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"42.5",null,"Avstivede grøfter",null,"m",null,{"$f":"E191*Beregningsfaktorer!M36","v":0},null,"etablering av grøft",null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F191=\"RS\",M191=\"\",M191=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M191,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N191","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F191=\"RS\",M191=\"\",M191=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M191,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P191","v":0},{"$f":"IF(M191=\"\",\"\",VLOOKUP(M191,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H191*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H191*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H191*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H191*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H191*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K191*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K191*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K191*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K191*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K191*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M191=\"\",0,VLOOKUP($M191,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N191)+($O191*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M191=\"\",0,VLOOKUP($M191,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N191)+($O191*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M191=\"\",0,VLOOKUP($M191,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N191)+($O191*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M191=\"\",0,VLOOKUP($M191,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N191)+($O191*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M191=\"\",0,VLOOKUP($M191,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N191)+($O191*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I191*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I191*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I191*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I191*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I191*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M191=\"\",0,VLOOKUP($M191,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P191)+($Q191*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M191=\"\",0,VLOOKUP($M191,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P191)+($Q191*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M191=\"\",0,VLOOKUP($M191,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P191)+($Q191*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M191=\"\",0,VLOOKUP($M191,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P191)+($Q191*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M191=\"\",0,VLOOKUP($M191,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P191)+($Q191*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"42.51",null,"Graving mellom spunt uten avstivning",null,"fm3",null,null,null,"for beregning av transport",null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F192=\"RS\",M192=\"\",M192=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M192,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N192","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F192=\"RS\",M192=\"\",M192=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M192,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P192","v":0},{"$f":"IF(M192=\"\",\"\",VLOOKUP(M192,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H192*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H192*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H192*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H192*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H192*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K192*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K192*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K192*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K192*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K192*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M192=\"\",0,VLOOKUP($M192,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N192)+($O192*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M192=\"\",0,VLOOKUP($M192,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N192)+($O192*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M192=\"\",0,VLOOKUP($M192,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N192)+($O192*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M192=\"\",0,VLOOKUP($M192,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N192)+($O192*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M192=\"\",0,VLOOKUP($M192,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N192)+($O192*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I192*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I192*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I192*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I192*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I192*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M192=\"\",0,VLOOKUP($M192,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P192)+($Q192*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M192=\"\",0,VLOOKUP($M192,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P192)+($Q192*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M192=\"\",0,VLOOKUP($M192,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P192)+($Q192*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M192=\"\",0,VLOOKUP($M192,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P192)+($Q192*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M192=\"\",0,VLOOKUP($M192,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P192)+($Q192*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"42.52",null,"Graving mellom spunt med avstivning",null,"fm3",null,null,null,"for beregning av transport",null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F193=\"RS\",M193=\"\",M193=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M193,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N193","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F193=\"RS\",M193=\"\",M193=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M193,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P193","v":0},{"$f":"IF(M193=\"\",\"\",VLOOKUP(M193,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H193*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H193*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H193*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H193*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H193*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K193*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K193*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K193*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K193*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K193*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M193=\"\",0,VLOOKUP($M193,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N193)+($O193*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M193=\"\",0,VLOOKUP($M193,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N193)+($O193*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M193=\"\",0,VLOOKUP($M193,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N193)+($O193*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M193=\"\",0,VLOOKUP($M193,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N193)+($O193*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M193=\"\",0,VLOOKUP($M193,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N193)+($O193*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I193*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I193*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I193*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I193*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I193*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M193=\"\",0,VLOOKUP($M193,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P193)+($Q193*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M193=\"\",0,VLOOKUP($M193,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P193)+($Q193*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M193=\"\",0,VLOOKUP($M193,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P193)+($Q193*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M193=\"\",0,VLOOKUP($M193,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P193)+($Q193*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M193=\"\",0,VLOOKUP($M193,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P193)+($Q193*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"42.53",null,"Fiberduk",null,"m2",null,null,null,null,null,null,"Fiberduk",{"$f":"E194","v":0},{"$f":"IF((OR(F194=\"RS\",M194=\"\",M194=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M194,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N194","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F194=\"RS\",M194=\"\",M194=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M194,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P194","v":0},{"$f":"IF(M194=\"\",\"\",VLOOKUP(M194,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Geosynteter"},{"$f":"$H194*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H194*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H194*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H194*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H194*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K194*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K194*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K194*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K194*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K194*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M194=\"\",0,VLOOKUP($M194,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N194)+($O194*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M194=\"\",0,VLOOKUP($M194,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N194)+($O194*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M194=\"\",0,VLOOKUP($M194,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N194)+($O194*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M194=\"\",0,VLOOKUP($M194,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N194)+($O194*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M194=\"\",0,VLOOKUP($M194,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N194)+($O194*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I194*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I194*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I194*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I194*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I194*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M194=\"\",0,VLOOKUP($M194,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P194)+($Q194*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M194=\"\",0,VLOOKUP($M194,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P194)+($Q194*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M194=\"\",0,VLOOKUP($M194,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P194)+($Q194*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M194=\"\",0,VLOOKUP($M194,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P194)+($Q194*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M194=\"\",0,VLOOKUP($M194,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P194)+($Q194*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"42.54",null,"Fundament og omfylling for rør",null,"m3",null,null,null,"for beregning av transport",null,"fra materialtak",null,null,{"$f":"IF((OR(F195=\"RS\",M195=\"\",M195=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M195,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N195","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F195=\"RS\",M195=\"\",M195=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M195,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P195","v":0},{"$f":"IF(M195=\"\",\"\",VLOOKUP(M195,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H195*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H195*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H195*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H195*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H195*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K195*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K195*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K195*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K195*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K195*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M195=\"\",0,VLOOKUP($M195,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N195)+($O195*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M195=\"\",0,VLOOKUP($M195,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N195)+($O195*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M195=\"\",0,VLOOKUP($M195,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N195)+($O195*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M195=\"\",0,VLOOKUP($M195,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N195)+($O195*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M195=\"\",0,VLOOKUP($M195,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N195)+($O195*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I195*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I195*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I195*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I195*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I195*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M195=\"\",0,VLOOKUP($M195,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P195)+($Q195*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M195=\"\",0,VLOOKUP($M195,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P195)+($Q195*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M195=\"\",0,VLOOKUP($M195,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P195)+($Q195*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M195=\"\",0,VLOOKUP($M195,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P195)+($Q195*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M195=\"\",0,VLOOKUP($M195,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P195)+($Q195*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"42.55",null,"Gjenfylling mellom spunt over ledningssonen med stedige masser",null,"m3",null,null,null,"for beregning av transport",{"$f":"E196*Beregningsfaktorer!AK$30*Beregningsfaktorer!C$146*Beregningsfaktorer!M$11","v":0},"innad i linja",null,null,{"$f":"IF((OR(F196=\"RS\",M196=\"\",M196=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M196,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N196","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F196=\"RS\",M196=\"\",M196=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M196,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P196","v":0},{"$f":"IF(M196=\"\",\"\",VLOOKUP(M196,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H196*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H196*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H196*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H196*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H196*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K196*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K196*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K196*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K196*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K196*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M196=\"\",0,VLOOKUP($M196,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N196)+($O196*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M196=\"\",0,VLOOKUP($M196,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N196)+($O196*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M196=\"\",0,VLOOKUP($M196,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N196)+($O196*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M196=\"\",0,VLOOKUP($M196,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N196)+($O196*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M196=\"\",0,VLOOKUP($M196,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N196)+($O196*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I196*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I196*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I196*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I196*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I196*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M196=\"\",0,VLOOKUP($M196,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P196)+($Q196*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M196=\"\",0,VLOOKUP($M196,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P196)+($Q196*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M196=\"\",0,VLOOKUP($M196,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P196)+($Q196*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M196=\"\",0,VLOOKUP($M196,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P196)+($Q196*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M196=\"\",0,VLOOKUP($M196,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P196)+($Q196*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"42.56","Transport med helning > 5 %?","Gjenfylling mellom spunt over ledningssonen med tilførte masser",null,"m3",null,null,null,"for beregning av transport",{"$f":"E197*Beregningsfaktorer!AK$30*Beregningsfaktorer!C$146*Beregningsfaktorer!M$16","v":0},"fra materialtak","Grus/pukk",{"$f":"E197*Beregningsfaktorer!C146*1000","v":0},null,null,{"$f":"IF((OR(F197=\"RS\",M197=\"\",M197=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M197,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P197","v":0},{"$f":"IF(M197=\"\",\"\",VLOOKUP(M197,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H197*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H197*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H197*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H197*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H197*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K197*IF(OR($C197=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C197=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K197*IF(OR($C197=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C197=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K197*IF(OR($C197=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C197=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K197*IF(OR($C197=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C197=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K197*IF(OR($C197=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C197=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M197=\"\",0,VLOOKUP($M197,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N197)+($O197*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M197=\"\",0,VLOOKUP($M197,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N197)+($O197*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M197=\"\",0,VLOOKUP($M197,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N197)+($O197*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M197=\"\",0,VLOOKUP($M197,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N197)+($O197*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M197=\"\",0,VLOOKUP($M197,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N197)+($O197*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I197*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I197*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I197*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I197*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I197*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M197=\"\",0,VLOOKUP($M197,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P197)+($Q197*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M197=\"\",0,VLOOKUP($M197,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P197)+($Q197*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M197=\"\",0,VLOOKUP($M197,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P197)+($Q197*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M197=\"\",0,VLOOKUP($M197,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P197)+($Q197*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M197=\"\",0,VLOOKUP($M197,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P197)+($Q197*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"42.57","Transport med helning > 5 %?","Fjerning av overskuddsmasser",null,"fm3",null,null,null,"for beregning av transport",{"$f":"E198*Beregningsfaktorer!AK$30*Beregningsfaktorer!C$146*Beregningsfaktorer!M$12","v":0},"til fyllplass",null,null,{"$f":"IF((OR(F198=\"RS\",M198=\"\",M198=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M198,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N198","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F198=\"RS\",M198=\"\",M198=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M198,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P198","v":0},{"$f":"IF(M198=\"\",\"\",VLOOKUP(M198,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H198*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H198*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H198*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H198*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H198*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K198*IF(OR($C198=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C198=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K198*IF(OR($C198=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C198=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K198*IF(OR($C198=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C198=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K198*IF(OR($C198=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C198=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K198*IF(OR($C198=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C198=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M198=\"\",0,VLOOKUP($M198,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N198)+($O198*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M198=\"\",0,VLOOKUP($M198,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N198)+($O198*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M198=\"\",0,VLOOKUP($M198,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N198)+($O198*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M198=\"\",0,VLOOKUP($M198,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N198)+($O198*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M198=\"\",0,VLOOKUP($M198,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N198)+($O198*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I198*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I198*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I198*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I198*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I198*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M198=\"\",0,VLOOKUP($M198,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P198)+($Q198*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M198=\"\",0,VLOOKUP($M198,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P198)+($Q198*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M198=\"\",0,VLOOKUP($M198,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P198)+($Q198*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M198=\"\",0,VLOOKUP($M198,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P198)+($Q198*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M198=\"\",0,VLOOKUP($M198,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P198)+($Q198*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F199=\"RS\",M199=\"\",M199=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M199,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N199","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F199=\"RS\",M199=\"\",M199=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M199,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P199","v":0},{"$f":"IF(M199=\"\",\"\",VLOOKUP(M199,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H199*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H199*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H199*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H199*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H199*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K199*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K199*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K199*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K199*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K199*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M199=\"\",0,VLOOKUP($M199,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N199)+($O199*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M199=\"\",0,VLOOKUP($M199,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N199)+($O199*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M199=\"\",0,VLOOKUP($M199,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N199)+($O199*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M199=\"\",0,VLOOKUP($M199,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N199)+($O199*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M199=\"\",0,VLOOKUP($M199,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N199)+($O199*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I199*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I199*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I199*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I199*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I199*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M199=\"\",0,VLOOKUP($M199,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P199)+($Q199*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M199=\"\",0,VLOOKUP($M199,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P199)+($Q199*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M199=\"\",0,VLOOKUP($M199,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P199)+($Q199*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M199=\"\",0,VLOOKUP($M199,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P199)+($Q199*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M199=\"\",0,VLOOKUP($M199,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P199)+($Q199*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"43: RØRLEDNINGER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F200=\"RS\",M200=\"\",M200=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M200,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N200","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F200=\"RS\",M200=\"\",M200=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M200,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P200","v":0},{"$f":"IF(M200=\"\",\"\",VLOOKUP(M200,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H200*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H200*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H200*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H200*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H200*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K200*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K200*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K200*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K200*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K200*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M200=\"\",0,VLOOKUP($M200,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N200)+($O200*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M200=\"\",0,VLOOKUP($M200,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N200)+($O200*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M200=\"\",0,VLOOKUP($M200,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N200)+($O200*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M200=\"\",0,VLOOKUP($M200,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N200)+($O200*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M200=\"\",0,VLOOKUP($M200,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N200)+($O200*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I200*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I200*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I200*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I200*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I200*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M200=\"\",0,VLOOKUP($M200,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P200)+($Q200*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M200=\"\",0,VLOOKUP($M200,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P200)+($Q200*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M200=\"\",0,VLOOKUP($M200,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P200)+($Q200*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M200=\"\",0,VLOOKUP($M200,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P200)+($Q200*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M200=\"\",0,VLOOKUP($M200,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P200)+($Q200*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"43.1","Valg: Betong/Plast","Drensledning",null,"m",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C201=Nedtrekksmenyer!$B$44,C201=Nedtrekksmenyer!$B$46),Nedtrekksmenyer!$B$46,Utslippsfaktorer!$B$37)","v":"Plast, PP"},{"$f":"IF('Veg i dagen'!M201=Nedtrekksmenyer!$B$46,Beregningsfaktorer!C66,Beregningsfaktorer!C52/Beregningsfaktorer!C159)*E201","v":0},{"$f":"IF((OR(F201=\"RS\",M201=\"\",M201=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M201,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N201","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F201=\"RS\",M201=\"\",M201=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M201,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P201","v":0},{"$f":"IF(M201=\"\",\"\",VLOOKUP(M201,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plast"},{"$f":"$H201*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H201*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H201*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H201*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H201*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K201*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K201*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K201*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K201*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K201*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M201=\"\",0,VLOOKUP($M201,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N201)+($O201*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M201=\"\",0,VLOOKUP($M201,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N201)+($O201*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M201=\"\",0,VLOOKUP($M201,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N201)+($O201*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M201=\"\",0,VLOOKUP($M201,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N201)+($O201*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M201=\"\",0,VLOOKUP($M201,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N201)+($O201*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I201*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I201*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I201*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I201*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I201*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M201=\"\",0,VLOOKUP($M201,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P201)+($Q201*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M201=\"\",0,VLOOKUP($M201,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P201)+($Q201*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M201=\"\",0,VLOOKUP($M201,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P201)+($Q201*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M201=\"\",0,VLOOKUP($M201,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P201)+($Q201*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M201=\"\",0,VLOOKUP($M201,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P201)+($Q201*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"43.11","Valg: Betong/Plast","Diameter <= 120 mm",null,"m",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C202=Nedtrekksmenyer!$B$44,C202=Nedtrekksmenyer!$B$46),Nedtrekksmenyer!$B$46,Utslippsfaktorer!$B$37)","v":"Plast, PP"},{"$f":"IF('Veg i dagen'!M202=Nedtrekksmenyer!$B$46,Beregningsfaktorer!C65,Beregningsfaktorer!C51/Beregningsfaktorer!C159/1000)*E202","v":0},{"$f":"IF((OR(F202=\"RS\",M202=\"\",M202=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M202,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N202","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F202=\"RS\",M202=\"\",M202=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M202,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P202","v":0},{"$f":"IF(M202=\"\",\"\",VLOOKUP(M202,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plast"},{"$f":"$H202*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H202*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H202*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H202*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H202*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K202*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K202*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K202*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K202*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K202*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M202=\"\",0,VLOOKUP($M202,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N202)+($O202*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M202=\"\",0,VLOOKUP($M202,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N202)+($O202*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M202=\"\",0,VLOOKUP($M202,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N202)+($O202*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M202=\"\",0,VLOOKUP($M202,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N202)+($O202*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M202=\"\",0,VLOOKUP($M202,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N202)+($O202*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I202*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I202*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I202*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I202*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I202*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M202=\"\",0,VLOOKUP($M202,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P202)+($Q202*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M202=\"\",0,VLOOKUP($M202,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P202)+($Q202*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M202=\"\",0,VLOOKUP($M202,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P202)+($Q202*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M202=\"\",0,VLOOKUP($M202,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P202)+($Q202*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M202=\"\",0,VLOOKUP($M202,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P202)+($Q202*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"43.12","Valg: Betong/Plast","Diameter > 120 mm",null,"m",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C203=Nedtrekksmenyer!$B$44,C203=Nedtrekksmenyer!$B$46),Nedtrekksmenyer!$B$46,Utslippsfaktorer!$B$37)","v":"Plast, PP"},{"$f":"IF('Veg i dagen'!M203=Nedtrekksmenyer!$B$46,Beregningsfaktorer!C65,Beregningsfaktorer!C51/Beregningsfaktorer!C159)*E203","v":0},{"$f":"IF((OR(F203=\"RS\",M203=\"\",M203=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M203,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N203","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F203=\"RS\",M203=\"\",M203=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M203,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P203","v":0},{"$f":"IF(M203=\"\",\"\",VLOOKUP(M203,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plast"},{"$f":"$H203*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H203*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H203*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H203*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H203*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K203*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K203*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K203*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K203*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K203*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M203=\"\",0,VLOOKUP($M203,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N203)+($O203*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M203=\"\",0,VLOOKUP($M203,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N203)+($O203*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M203=\"\",0,VLOOKUP($M203,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N203)+($O203*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M203=\"\",0,VLOOKUP($M203,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N203)+($O203*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M203=\"\",0,VLOOKUP($M203,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N203)+($O203*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I203*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I203*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I203*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I203*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I203*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M203=\"\",0,VLOOKUP($M203,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P203)+($Q203*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M203=\"\",0,VLOOKUP($M203,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P203)+($Q203*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M203=\"\",0,VLOOKUP($M203,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P203)+($Q203*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M203=\"\",0,VLOOKUP($M203,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P203)+($Q203*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M203=\"\",0,VLOOKUP($M203,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P203)+($Q203*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"43.2","Valg: Betong/Plast","Overvannsledning",null,"m",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C204=Nedtrekksmenyer!$B$44,C204=Nedtrekksmenyer!$B$46),Nedtrekksmenyer!$B$46,Utslippsfaktorer!$B$37)","v":"Plast, PP"},{"$f":"IF('Veg i dagen'!M204=Nedtrekksmenyer!$B$46,Beregningsfaktorer!C68,Beregningsfaktorer!C54/Beregningsfaktorer!C159)*E204","v":0},{"$f":"IF((OR(F204=\"RS\",M204=\"\",M204=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M204,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N204","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F204=\"RS\",M204=\"\",M204=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M204,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P204","v":0},{"$f":"IF(M204=\"\",\"\",VLOOKUP(M204,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plast"},{"$f":"$H204*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H204*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H204*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H204*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H204*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K204*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K204*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K204*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K204*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K204*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M204=\"\",0,VLOOKUP($M204,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N204)+($O204*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M204=\"\",0,VLOOKUP($M204,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N204)+($O204*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M204=\"\",0,VLOOKUP($M204,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N204)+($O204*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M204=\"\",0,VLOOKUP($M204,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N204)+($O204*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M204=\"\",0,VLOOKUP($M204,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N204)+($O204*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I204*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I204*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I204*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I204*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I204*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M204=\"\",0,VLOOKUP($M204,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P204)+($Q204*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M204=\"\",0,VLOOKUP($M204,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P204)+($Q204*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M204=\"\",0,VLOOKUP($M204,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P204)+($Q204*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M204=\"\",0,VLOOKUP($M204,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P204)+($Q204*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M204=\"\",0,VLOOKUP($M204,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P204)+($Q204*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"43.21","Valg: Betong/Plast","Diameter 150 mm",null,"m",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C205=Nedtrekksmenyer!$B$44,C205=Nedtrekksmenyer!$B$46),Nedtrekksmenyer!$B$46,Utslippsfaktorer!$B$37)","v":"Plast, PP"},{"$f":"IF('Veg i dagen'!M205=Nedtrekksmenyer!$B$46,Beregningsfaktorer!C65,Beregningsfaktorer!C51/Beregningsfaktorer!C159)*E205","v":0},{"$f":"IF((OR(F205=\"RS\",M205=\"\",M205=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M205,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N205","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F205=\"RS\",M205=\"\",M205=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M205,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P205","v":0},{"$f":"IF(M205=\"\",\"\",VLOOKUP(M205,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plast"},{"$f":"$H205*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H205*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H205*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H205*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H205*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K205*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K205*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K205*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K205*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K205*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M205=\"\",0,VLOOKUP($M205,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N205)+($O205*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M205=\"\",0,VLOOKUP($M205,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N205)+($O205*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M205=\"\",0,VLOOKUP($M205,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N205)+($O205*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M205=\"\",0,VLOOKUP($M205,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N205)+($O205*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M205=\"\",0,VLOOKUP($M205,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N205)+($O205*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I205*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I205*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I205*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I205*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I205*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M205=\"\",0,VLOOKUP($M205,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P205)+($Q205*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M205=\"\",0,VLOOKUP($M205,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P205)+($Q205*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M205=\"\",0,VLOOKUP($M205,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P205)+($Q205*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M205=\"\",0,VLOOKUP($M205,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P205)+($Q205*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M205=\"\",0,VLOOKUP($M205,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P205)+($Q205*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"42.22","Valg: Betong/Plast","Diameter 200 mm",null,"m",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C206=Nedtrekksmenyer!$B$44,C206=Nedtrekksmenyer!$B$46),Nedtrekksmenyer!$B$46,Utslippsfaktorer!$B$37)","v":"Plast, PP"},{"$f":"IF('Veg i dagen'!M206=Nedtrekksmenyer!$B$46,Beregningsfaktorer!C66,Beregningsfaktorer!C52/Beregningsfaktorer!C159)*E206","v":0},{"$f":"IF((OR(F206=\"RS\",M206=\"\",M206=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M206,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N206","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F206=\"RS\",M206=\"\",M206=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M206,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P206","v":0},{"$f":"IF(M206=\"\",\"\",VLOOKUP(M206,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plast"},{"$f":"$H206*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H206*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H206*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H206*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H206*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K206*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K206*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K206*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K206*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K206*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M206=\"\",0,VLOOKUP($M206,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N206)+($O206*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M206=\"\",0,VLOOKUP($M206,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N206)+($O206*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M206=\"\",0,VLOOKUP($M206,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N206)+($O206*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M206=\"\",0,VLOOKUP($M206,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N206)+($O206*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M206=\"\",0,VLOOKUP($M206,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N206)+($O206*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I206*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I206*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I206*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I206*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I206*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M206=\"\",0,VLOOKUP($M206,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P206)+($Q206*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M206=\"\",0,VLOOKUP($M206,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P206)+($Q206*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M206=\"\",0,VLOOKUP($M206,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P206)+($Q206*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M206=\"\",0,VLOOKUP($M206,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P206)+($Q206*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M206=\"\",0,VLOOKUP($M206,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P206)+($Q206*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"43.23","Valg: Betong/Plast","Diameter 250 mm",null,"m",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C207=Nedtrekksmenyer!$B$44,C207=Nedtrekksmenyer!$B$46),Nedtrekksmenyer!$B$46,Utslippsfaktorer!$B$37)","v":"Plast, PP"},{"$f":"IF('Veg i dagen'!M207=Nedtrekksmenyer!$B$46,Beregningsfaktorer!C67,Beregningsfaktorer!C53/Beregningsfaktorer!C159)*E207","v":0},{"$f":"IF((OR(F207=\"RS\",M207=\"\",M207=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M207,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N207","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F207=\"RS\",M207=\"\",M207=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M207,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P207","v":0},{"$f":"IF(M207=\"\",\"\",VLOOKUP(M207,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plast"},{"$f":"$H207*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H207*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H207*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H207*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H207*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K207*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K207*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K207*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K207*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K207*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M207=\"\",0,VLOOKUP($M207,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N207)+($O207*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M207=\"\",0,VLOOKUP($M207,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N207)+($O207*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M207=\"\",0,VLOOKUP($M207,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N207)+($O207*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M207=\"\",0,VLOOKUP($M207,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N207)+($O207*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M207=\"\",0,VLOOKUP($M207,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N207)+($O207*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I207*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I207*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I207*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I207*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I207*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M207=\"\",0,VLOOKUP($M207,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P207)+($Q207*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M207=\"\",0,VLOOKUP($M207,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P207)+($Q207*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M207=\"\",0,VLOOKUP($M207,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P207)+($Q207*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M207=\"\",0,VLOOKUP($M207,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P207)+($Q207*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M207=\"\",0,VLOOKUP($M207,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P207)+($Q207*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"43.24","Valg: Betong/Plast","Diameter 300 mm",null,"m",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C208=Nedtrekksmenyer!$B$44,C208=Nedtrekksmenyer!$B$46),Nedtrekksmenyer!$B$46,Utslippsfaktorer!$B$37)","v":"Plast, PP"},{"$f":"IF('Veg i dagen'!M208=Nedtrekksmenyer!$B$46,Beregningsfaktorer!C68,Beregningsfaktorer!C54/Beregningsfaktorer!C159)*E208","v":0},{"$f":"IF((OR(F208=\"RS\",M208=\"\",M208=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M208,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N208","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F208=\"RS\",M208=\"\",M208=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M208,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P208","v":0},{"$f":"IF(M208=\"\",\"\",VLOOKUP(M208,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plast"},{"$f":"$H208*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H208*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H208*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H208*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H208*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K208*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K208*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K208*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K208*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K208*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M208=\"\",0,VLOOKUP($M208,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N208)+($O208*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M208=\"\",0,VLOOKUP($M208,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N208)+($O208*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M208=\"\",0,VLOOKUP($M208,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N208)+($O208*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M208=\"\",0,VLOOKUP($M208,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N208)+($O208*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M208=\"\",0,VLOOKUP($M208,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N208)+($O208*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I208*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I208*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I208*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I208*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I208*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M208=\"\",0,VLOOKUP($M208,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P208)+($Q208*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M208=\"\",0,VLOOKUP($M208,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P208)+($Q208*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M208=\"\",0,VLOOKUP($M208,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P208)+($Q208*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M208=\"\",0,VLOOKUP($M208,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P208)+($Q208*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M208=\"\",0,VLOOKUP($M208,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P208)+($Q208*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"43.25","Valg: Betong/Plast","Diameter 400 mm",null,"m",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C209=Nedtrekksmenyer!$B$44,C209=Nedtrekksmenyer!$B$46),Nedtrekksmenyer!$B$46,Utslippsfaktorer!$B$37)","v":"Plast, PP"},{"$f":"IF('Veg i dagen'!M209=Nedtrekksmenyer!$B$46,Beregningsfaktorer!C69,Beregningsfaktorer!C55/Beregningsfaktorer!C159)*E209","v":0},{"$f":"IF((OR(F209=\"RS\",M209=\"\",M209=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M209,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N209","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F209=\"RS\",M209=\"\",M209=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M209,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P209","v":0},{"$f":"IF(M209=\"\",\"\",VLOOKUP(M209,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plast"},{"$f":"$H209*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H209*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H209*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H209*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H209*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K209*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K209*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K209*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K209*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K209*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M209=\"\",0,VLOOKUP($M209,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N209)+($O209*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M209=\"\",0,VLOOKUP($M209,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N209)+($O209*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M209=\"\",0,VLOOKUP($M209,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N209)+($O209*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M209=\"\",0,VLOOKUP($M209,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N209)+($O209*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M209=\"\",0,VLOOKUP($M209,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N209)+($O209*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I209*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I209*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I209*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I209*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I209*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M209=\"\",0,VLOOKUP($M209,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P209)+($Q209*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M209=\"\",0,VLOOKUP($M209,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P209)+($Q209*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M209=\"\",0,VLOOKUP($M209,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P209)+($Q209*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M209=\"\",0,VLOOKUP($M209,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P209)+($Q209*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M209=\"\",0,VLOOKUP($M209,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P209)+($Q209*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"43.26","Valg: Betong/Plast","Diameter 500 mm",null,"m",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C210=Nedtrekksmenyer!$B$44,C210=Nedtrekksmenyer!$B$46),Nedtrekksmenyer!$B$46,Utslippsfaktorer!$B$37)","v":"Plast, PP"},{"$f":"IF('Veg i dagen'!M210=Nedtrekksmenyer!$B$46,Beregningsfaktorer!C70,Beregningsfaktorer!C56/Beregningsfaktorer!C159)*E210","v":0},{"$f":"IF((OR(F210=\"RS\",M210=\"\",M210=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M210,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N210","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F210=\"RS\",M210=\"\",M210=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M210,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P210","v":0},{"$f":"IF(M210=\"\",\"\",VLOOKUP(M210,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plast"},{"$f":"$H210*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H210*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H210*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H210*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H210*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K210*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K210*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K210*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K210*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K210*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M210=\"\",0,VLOOKUP($M210,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N210)+($O210*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M210=\"\",0,VLOOKUP($M210,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N210)+($O210*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M210=\"\",0,VLOOKUP($M210,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N210)+($O210*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M210=\"\",0,VLOOKUP($M210,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N210)+($O210*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M210=\"\",0,VLOOKUP($M210,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N210)+($O210*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I210*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I210*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I210*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I210*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I210*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M210=\"\",0,VLOOKUP($M210,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P210)+($Q210*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M210=\"\",0,VLOOKUP($M210,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P210)+($Q210*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M210=\"\",0,VLOOKUP($M210,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P210)+($Q210*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M210=\"\",0,VLOOKUP($M210,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P210)+($Q210*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M210=\"\",0,VLOOKUP($M210,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P210)+($Q210*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"43.27","Valg: Betong/Plast","Diameter 600 mm",null,"m",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C211=Nedtrekksmenyer!$B$44,C211=Nedtrekksmenyer!$B$46),Nedtrekksmenyer!$B$46,Utslippsfaktorer!$B$37)","v":"Plast, PP"},{"$f":"IF('Veg i dagen'!M211=Nedtrekksmenyer!$B$46,Beregningsfaktorer!C71,Beregningsfaktorer!C57/Beregningsfaktorer!C159)*E211","v":0},{"$f":"IF((OR(F211=\"RS\",M211=\"\",M211=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M211,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N211","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F211=\"RS\",M211=\"\",M211=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M211,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P211","v":0},{"$f":"IF(M211=\"\",\"\",VLOOKUP(M211,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plast"},{"$f":"$H211*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H211*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H211*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H211*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H211*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K211*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K211*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K211*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K211*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K211*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M211=\"\",0,VLOOKUP($M211,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N211)+($O211*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M211=\"\",0,VLOOKUP($M211,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N211)+($O211*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M211=\"\",0,VLOOKUP($M211,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N211)+($O211*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M211=\"\",0,VLOOKUP($M211,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N211)+($O211*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M211=\"\",0,VLOOKUP($M211,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N211)+($O211*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I211*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I211*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I211*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I211*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I211*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M211=\"\",0,VLOOKUP($M211,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P211)+($Q211*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M211=\"\",0,VLOOKUP($M211,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P211)+($Q211*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M211=\"\",0,VLOOKUP($M211,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P211)+($Q211*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M211=\"\",0,VLOOKUP($M211,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P211)+($Q211*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M211=\"\",0,VLOOKUP($M211,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P211)+($Q211*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"43.28","Valg: Betong/Plast","Diameter > 600 mm",null,"m",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C212=Nedtrekksmenyer!$B$44,C212=Nedtrekksmenyer!$B$46),Nedtrekksmenyer!$B$46,Utslippsfaktorer!$B$37)","v":"Plast, PP"},{"$f":"IF('Veg i dagen'!M212=Nedtrekksmenyer!$B$46,Beregningsfaktorer!C72,Beregningsfaktorer!C58/Beregningsfaktorer!C159)*E212","v":0},{"$f":"IF((OR(F212=\"RS\",M212=\"\",M212=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M212,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N212","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F212=\"RS\",M212=\"\",M212=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M212,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P212","v":0},{"$f":"IF(M212=\"\",\"\",VLOOKUP(M212,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plast"},{"$f":"$H212*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H212*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H212*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H212*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H212*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K212*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K212*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K212*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K212*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K212*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M212=\"\",0,VLOOKUP($M212,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N212)+($O212*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M212=\"\",0,VLOOKUP($M212,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N212)+($O212*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M212=\"\",0,VLOOKUP($M212,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N212)+($O212*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M212=\"\",0,VLOOKUP($M212,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N212)+($O212*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M212=\"\",0,VLOOKUP($M212,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N212)+($O212*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I212*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I212*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I212*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I212*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I212*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M212=\"\",0,VLOOKUP($M212,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P212)+($Q212*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M212=\"\",0,VLOOKUP($M212,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P212)+($Q212*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M212=\"\",0,VLOOKUP($M212,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P212)+($Q212*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M212=\"\",0,VLOOKUP($M212,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P212)+($Q212*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M212=\"\",0,VLOOKUP($M212,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P212)+($Q212*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"43.3","Valg: Betong/Plast","Spillvannsledning (avløp)",null,"m",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C213=Nedtrekksmenyer!$B$49,C213=Nedtrekksmenyer!$B$51),Nedtrekksmenyer!$B$51,Utslippsfaktorer!$B$37)","v":"Plast, PVC"},{"$f":"IF('Veg i dagen'!M213=Nedtrekksmenyer!$B$51,Beregningsfaktorer!C65,Beregningsfaktorer!C51/Beregningsfaktorer!C159)*E213","v":0},{"$f":"IF((OR(F213=\"RS\",M213=\"\",M213=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M213,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N213","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F213=\"RS\",M213=\"\",M213=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M213,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P213","v":0},{"$f":"IF(M213=\"\",\"\",VLOOKUP(M213,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plast"},{"$f":"$H213*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H213*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H213*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H213*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H213*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K213*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K213*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K213*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K213*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K213*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M213=\"\",0,VLOOKUP($M213,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N213)+($O213*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M213=\"\",0,VLOOKUP($M213,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N213)+($O213*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M213=\"\",0,VLOOKUP($M213,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N213)+($O213*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M213=\"\",0,VLOOKUP($M213,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N213)+($O213*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M213=\"\",0,VLOOKUP($M213,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N213)+($O213*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I213*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I213*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I213*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I213*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I213*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M213=\"\",0,VLOOKUP($M213,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P213)+($Q213*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M213=\"\",0,VLOOKUP($M213,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P213)+($Q213*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M213=\"\",0,VLOOKUP($M213,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P213)+($Q213*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M213=\"\",0,VLOOKUP($M213,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P213)+($Q213*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M213=\"\",0,VLOOKUP($M213,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P213)+($Q213*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"43.31","Valg: Betong/Plast","Diameter 150 mm",null,"m",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C214=Nedtrekksmenyer!$B$49,C214=Nedtrekksmenyer!$B$51),Nedtrekksmenyer!$B$51,Utslippsfaktorer!$B$37)","v":"Plast, PVC"},{"$f":"IF('Veg i dagen'!M214=Nedtrekksmenyer!$B$51,Beregningsfaktorer!C65,Beregningsfaktorer!C51/Beregningsfaktorer!C159)*E214","v":0},{"$f":"IF((OR(F214=\"RS\",M214=\"\",M214=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M214,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N214","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F214=\"RS\",M214=\"\",M214=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M214,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P214","v":0},{"$f":"IF(M214=\"\",\"\",VLOOKUP(M214,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plast"},{"$f":"$H214*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H214*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H214*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H214*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H214*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K214*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K214*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K214*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K214*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K214*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M214=\"\",0,VLOOKUP($M214,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N214)+($O214*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M214=\"\",0,VLOOKUP($M214,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N214)+($O214*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M214=\"\",0,VLOOKUP($M214,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N214)+($O214*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M214=\"\",0,VLOOKUP($M214,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N214)+($O214*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M214=\"\",0,VLOOKUP($M214,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N214)+($O214*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I214*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I214*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I214*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I214*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I214*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M214=\"\",0,VLOOKUP($M214,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P214)+($Q214*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M214=\"\",0,VLOOKUP($M214,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P214)+($Q214*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M214=\"\",0,VLOOKUP($M214,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P214)+($Q214*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M214=\"\",0,VLOOKUP($M214,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P214)+($Q214*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M214=\"\",0,VLOOKUP($M214,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P214)+($Q214*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"43.32","Valg: Betong/Plast","Diameter 200 mm",null,"m",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C215=Nedtrekksmenyer!$B$49,C215=Nedtrekksmenyer!$B$51),Nedtrekksmenyer!$B$51,Utslippsfaktorer!$B$37)","v":"Plast, PVC"},{"$f":"IF('Veg i dagen'!M215=Nedtrekksmenyer!$B$51,Beregningsfaktorer!C66,Beregningsfaktorer!C52/Beregningsfaktorer!C159)*E215","v":0},{"$f":"IF((OR(F215=\"RS\",M215=\"\",M215=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M215,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N215","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F215=\"RS\",M215=\"\",M215=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M215,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P215","v":0},{"$f":"IF(M215=\"\",\"\",VLOOKUP(M215,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plast"},{"$f":"$H215*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H215*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H215*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H215*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H215*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K215*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K215*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K215*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K215*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K215*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M215=\"\",0,VLOOKUP($M215,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N215)+($O215*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M215=\"\",0,VLOOKUP($M215,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N215)+($O215*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M215=\"\",0,VLOOKUP($M215,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N215)+($O215*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M215=\"\",0,VLOOKUP($M215,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N215)+($O215*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M215=\"\",0,VLOOKUP($M215,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N215)+($O215*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I215*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I215*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I215*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I215*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I215*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M215=\"\",0,VLOOKUP($M215,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P215)+($Q215*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M215=\"\",0,VLOOKUP($M215,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P215)+($Q215*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M215=\"\",0,VLOOKUP($M215,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P215)+($Q215*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M215=\"\",0,VLOOKUP($M215,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P215)+($Q215*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M215=\"\",0,VLOOKUP($M215,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P215)+($Q215*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"43.33","Valg: Betong/Plast","Diameter 250 mm",null,"m",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C216=Nedtrekksmenyer!$B$49,C216=Nedtrekksmenyer!$B$51),Nedtrekksmenyer!$B$51,Utslippsfaktorer!$B$37)","v":"Plast, PVC"},{"$f":"IF('Veg i dagen'!M216=Nedtrekksmenyer!$B$51,Beregningsfaktorer!C67,Beregningsfaktorer!C53/Beregningsfaktorer!C159)*E216","v":0},{"$f":"IF((OR(F216=\"RS\",M216=\"\",M216=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M216,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N216","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F216=\"RS\",M216=\"\",M216=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M216,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P216","v":0},{"$f":"IF(M216=\"\",\"\",VLOOKUP(M216,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plast"},{"$f":"$H216*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H216*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H216*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H216*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H216*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K216*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K216*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K216*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K216*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K216*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M216=\"\",0,VLOOKUP($M216,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N216)+($O216*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M216=\"\",0,VLOOKUP($M216,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N216)+($O216*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M216=\"\",0,VLOOKUP($M216,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N216)+($O216*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M216=\"\",0,VLOOKUP($M216,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N216)+($O216*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M216=\"\",0,VLOOKUP($M216,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N216)+($O216*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I216*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I216*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I216*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I216*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I216*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M216=\"\",0,VLOOKUP($M216,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P216)+($Q216*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M216=\"\",0,VLOOKUP($M216,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P216)+($Q216*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M216=\"\",0,VLOOKUP($M216,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P216)+($Q216*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M216=\"\",0,VLOOKUP($M216,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P216)+($Q216*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M216=\"\",0,VLOOKUP($M216,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P216)+($Q216*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"43.34","Valg: Betong/Plast","Diameter 300 mm",null,"m",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C217=Nedtrekksmenyer!$B$49,C217=Nedtrekksmenyer!$B$51),Nedtrekksmenyer!$B$51,Utslippsfaktorer!$B$37)","v":"Plast, PVC"},{"$f":"IF('Veg i dagen'!M217=Nedtrekksmenyer!$B$51,Beregningsfaktorer!C68,Beregningsfaktorer!C54/Beregningsfaktorer!C159)*E217","v":0},{"$f":"IF((OR(F217=\"RS\",M217=\"\",M217=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M217,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N217","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F217=\"RS\",M217=\"\",M217=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M217,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P217","v":0},{"$f":"IF(M217=\"\",\"\",VLOOKUP(M217,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plast"},{"$f":"$H217*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H217*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H217*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H217*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H217*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K217*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K217*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K217*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K217*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K217*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M217=\"\",0,VLOOKUP($M217,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N217)+($O217*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M217=\"\",0,VLOOKUP($M217,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N217)+($O217*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M217=\"\",0,VLOOKUP($M217,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N217)+($O217*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M217=\"\",0,VLOOKUP($M217,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N217)+($O217*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M217=\"\",0,VLOOKUP($M217,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N217)+($O217*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I217*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I217*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I217*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I217*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I217*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M217=\"\",0,VLOOKUP($M217,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P217)+($Q217*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M217=\"\",0,VLOOKUP($M217,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P217)+($Q217*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M217=\"\",0,VLOOKUP($M217,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P217)+($Q217*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M217=\"\",0,VLOOKUP($M217,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P217)+($Q217*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M217=\"\",0,VLOOKUP($M217,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P217)+($Q217*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"43.35","Valg: Betong/Plast","Diameter 400 mm",null,"m",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C218=Nedtrekksmenyer!$B$49,C218=Nedtrekksmenyer!$B$51),Nedtrekksmenyer!$B$51,Utslippsfaktorer!$B$37)","v":"Plast, PVC"},{"$f":"IF('Veg i dagen'!M218=Nedtrekksmenyer!$B$51,Beregningsfaktorer!C69,Beregningsfaktorer!C55/Beregningsfaktorer!C159)*E218","v":0},{"$f":"IF((OR(F218=\"RS\",M218=\"\",M218=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M218,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N218","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F218=\"RS\",M218=\"\",M218=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M218,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P218","v":0},{"$f":"IF(M218=\"\",\"\",VLOOKUP(M218,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plast"},{"$f":"$H218*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H218*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H218*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H218*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H218*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K218*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K218*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K218*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K218*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K218*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M218=\"\",0,VLOOKUP($M218,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N218)+($O218*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M218=\"\",0,VLOOKUP($M218,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N218)+($O218*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M218=\"\",0,VLOOKUP($M218,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N218)+($O218*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M218=\"\",0,VLOOKUP($M218,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N218)+($O218*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M218=\"\",0,VLOOKUP($M218,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N218)+($O218*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I218*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I218*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I218*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I218*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I218*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M218=\"\",0,VLOOKUP($M218,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P218)+($Q218*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M218=\"\",0,VLOOKUP($M218,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P218)+($Q218*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M218=\"\",0,VLOOKUP($M218,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P218)+($Q218*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M218=\"\",0,VLOOKUP($M218,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P218)+($Q218*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M218=\"\",0,VLOOKUP($M218,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P218)+($Q218*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"43.36","Valg: Betong/Plast","Diameter 500 mm",null,"m",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C219=Nedtrekksmenyer!$B$49,C219=Nedtrekksmenyer!$B$51),Nedtrekksmenyer!$B$51,Utslippsfaktorer!$B$37)","v":"Plast, PVC"},{"$f":"IF('Veg i dagen'!M219=Nedtrekksmenyer!$B$51,Beregningsfaktorer!C70,Beregningsfaktorer!C56/Beregningsfaktorer!C159)*E219","v":0},{"$f":"IF((OR(F219=\"RS\",M219=\"\",M219=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M219,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N219","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F219=\"RS\",M219=\"\",M219=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M219,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P219","v":0},{"$f":"IF(M219=\"\",\"\",VLOOKUP(M219,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plast"},{"$f":"$H219*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H219*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H219*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H219*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H219*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K219*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K219*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K219*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K219*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K219*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M219=\"\",0,VLOOKUP($M219,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N219)+($O219*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M219=\"\",0,VLOOKUP($M219,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N219)+($O219*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M219=\"\",0,VLOOKUP($M219,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N219)+($O219*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M219=\"\",0,VLOOKUP($M219,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N219)+($O219*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M219=\"\",0,VLOOKUP($M219,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N219)+($O219*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I219*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I219*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I219*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I219*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I219*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M219=\"\",0,VLOOKUP($M219,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P219)+($Q219*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M219=\"\",0,VLOOKUP($M219,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P219)+($Q219*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M219=\"\",0,VLOOKUP($M219,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P219)+($Q219*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M219=\"\",0,VLOOKUP($M219,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P219)+($Q219*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M219=\"\",0,VLOOKUP($M219,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P219)+($Q219*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"43.37","Valg: Betong/Plast","Diameter 600 mm",null,"m",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C220=Nedtrekksmenyer!$B$49,C220=Nedtrekksmenyer!$B$51),Nedtrekksmenyer!$B$51,Utslippsfaktorer!$B$37)","v":"Plast, PVC"},{"$f":"IF('Veg i dagen'!M220=Nedtrekksmenyer!$B$51,Beregningsfaktorer!C71,Beregningsfaktorer!C57/Beregningsfaktorer!C159)*E220","v":0},{"$f":"IF((OR(F220=\"RS\",M220=\"\",M220=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M220,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N220","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F220=\"RS\",M220=\"\",M220=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M220,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P220","v":0},{"$f":"IF(M220=\"\",\"\",VLOOKUP(M220,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plast"},{"$f":"$H220*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H220*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H220*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H220*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H220*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K220*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K220*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K220*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K220*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K220*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M220=\"\",0,VLOOKUP($M220,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N220)+($O220*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M220=\"\",0,VLOOKUP($M220,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N220)+($O220*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M220=\"\",0,VLOOKUP($M220,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N220)+($O220*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M220=\"\",0,VLOOKUP($M220,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N220)+($O220*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M220=\"\",0,VLOOKUP($M220,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N220)+($O220*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I220*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I220*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I220*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I220*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I220*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M220=\"\",0,VLOOKUP($M220,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P220)+($Q220*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M220=\"\",0,VLOOKUP($M220,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P220)+($Q220*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M220=\"\",0,VLOOKUP($M220,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P220)+($Q220*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M220=\"\",0,VLOOKUP($M220,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P220)+($Q220*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M220=\"\",0,VLOOKUP($M220,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P220)+($Q220*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"43.38","Valg: Betong/Plast","Diameter > 600 mm",null,"m",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C221=Nedtrekksmenyer!$B$49,C221=Nedtrekksmenyer!$B$51),Nedtrekksmenyer!$B$51,Utslippsfaktorer!$B$37)","v":"Plast, PVC"},{"$f":"IF('Veg i dagen'!M221=Nedtrekksmenyer!$B$51,Beregningsfaktorer!C72,Beregningsfaktorer!C58/Beregningsfaktorer!C159)*E221","v":0},{"$f":"IF((OR(F221=\"RS\",M221=\"\",M221=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M221,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N221","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F221=\"RS\",M221=\"\",M221=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M221,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P221","v":0},{"$f":"IF(M221=\"\",\"\",VLOOKUP(M221,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plast"},{"$f":"$H221*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H221*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H221*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H221*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H221*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K221*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K221*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K221*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K221*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K221*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M221=\"\",0,VLOOKUP($M221,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N221)+($O221*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M221=\"\",0,VLOOKUP($M221,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N221)+($O221*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M221=\"\",0,VLOOKUP($M221,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N221)+($O221*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M221=\"\",0,VLOOKUP($M221,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N221)+($O221*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M221=\"\",0,VLOOKUP($M221,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N221)+($O221*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I221*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I221*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I221*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I221*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I221*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M221=\"\",0,VLOOKUP($M221,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P221)+($Q221*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M221=\"\",0,VLOOKUP($M221,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P221)+($Q221*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M221=\"\",0,VLOOKUP($M221,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P221)+($Q221*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M221=\"\",0,VLOOKUP($M221,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P221)+($Q221*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M221=\"\",0,VLOOKUP($M221,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P221)+($Q221*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"43.4","Valg: Støpejern/plast","Vannledning",null,"m",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C222=Nedtrekksmenyer!$B$54,C222=Nedtrekksmenyer!$B$56),Nedtrekksmenyer!$B$56,C222)","v":"Plast, PE"},{"$f":"IF('Veg i dagen'!M222=Nedtrekksmenyer!$B$56,Beregningsfaktorer!C88,Beregningsfaktorer!C94)*E222","v":0},{"$f":"IF((OR(F222=\"RS\",M222=\"\",M222=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M222,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N222","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F222=\"RS\",M222=\"\",M222=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M222,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P222","v":0},{"$f":"IF(M222=\"\",\"\",VLOOKUP(M222,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plast"},{"$f":"$H222*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H222*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H222*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H222*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H222*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K222*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K222*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K222*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K222*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K222*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M222=\"\",0,VLOOKUP($M222,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N222)+($O222*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M222=\"\",0,VLOOKUP($M222,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N222)+($O222*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M222=\"\",0,VLOOKUP($M222,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N222)+($O222*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M222=\"\",0,VLOOKUP($M222,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N222)+($O222*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M222=\"\",0,VLOOKUP($M222,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N222)+($O222*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I222*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I222*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I222*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I222*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I222*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M222=\"\",0,VLOOKUP($M222,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P222)+($Q222*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M222=\"\",0,VLOOKUP($M222,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P222)+($Q222*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M222=\"\",0,VLOOKUP($M222,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P222)+($Q222*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M222=\"\",0,VLOOKUP($M222,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P222)+($Q222*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M222=\"\",0,VLOOKUP($M222,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P222)+($Q222*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"43.41","Valg: Støpejern/plast","Innvendig diameter < 64 mm",null,"m",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C223=Nedtrekksmenyer!$B$54,C223=Nedtrekksmenyer!$B$56),Nedtrekksmenyer!$B$56,C223)","v":"Plast, PE"},{"$f":"IF('Veg i dagen'!M223=Nedtrekksmenyer!$B$56,Beregningsfaktorer!C87,Beregningsfaktorer!C93)*E223","v":0},{"$f":"IF((OR(F223=\"RS\",M223=\"\",M223=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M223,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N223","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F223=\"RS\",M223=\"\",M223=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M223,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P223","v":0},{"$f":"IF(M223=\"\",\"\",VLOOKUP(M223,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plast"},{"$f":"$H223*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H223*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H223*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H223*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H223*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K223*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K223*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K223*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K223*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K223*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M223=\"\",0,VLOOKUP($M223,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N223)+($O223*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M223=\"\",0,VLOOKUP($M223,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N223)+($O223*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M223=\"\",0,VLOOKUP($M223,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N223)+($O223*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M223=\"\",0,VLOOKUP($M223,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N223)+($O223*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M223=\"\",0,VLOOKUP($M223,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N223)+($O223*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I223*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I223*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I223*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I223*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I223*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M223=\"\",0,VLOOKUP($M223,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P223)+($Q223*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M223=\"\",0,VLOOKUP($M223,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P223)+($Q223*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M223=\"\",0,VLOOKUP($M223,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P223)+($Q223*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M223=\"\",0,VLOOKUP($M223,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P223)+($Q223*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M223=\"\",0,VLOOKUP($M223,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P223)+($Q223*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"43.42","Valg: Støpejern/plast","Innvendig diameter 64 - 200 mm",null,"m",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C224=Nedtrekksmenyer!$B$54,C224=Nedtrekksmenyer!$B$56),Nedtrekksmenyer!$B$56,C224)","v":"Plast, PE"},{"$f":"IF('Veg i dagen'!M224=Nedtrekksmenyer!$B$56,Beregningsfaktorer!C88,Beregningsfaktorer!C93)*E224","v":0},{"$f":"IF((OR(F224=\"RS\",M224=\"\",M224=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M224,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N224","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F224=\"RS\",M224=\"\",M224=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M224,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P224","v":0},{"$f":"IF(M224=\"\",\"\",VLOOKUP(M224,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plast"},{"$f":"$H224*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H224*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H224*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H224*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H224*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K224*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K224*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K224*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K224*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K224*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M224=\"\",0,VLOOKUP($M224,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N224)+($O224*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M224=\"\",0,VLOOKUP($M224,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N224)+($O224*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M224=\"\",0,VLOOKUP($M224,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N224)+($O224*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M224=\"\",0,VLOOKUP($M224,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N224)+($O224*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M224=\"\",0,VLOOKUP($M224,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N224)+($O224*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I224*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I224*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I224*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I224*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I224*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M224=\"\",0,VLOOKUP($M224,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P224)+($Q224*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M224=\"\",0,VLOOKUP($M224,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P224)+($Q224*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M224=\"\",0,VLOOKUP($M224,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P224)+($Q224*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M224=\"\",0,VLOOKUP($M224,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P224)+($Q224*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M224=\"\",0,VLOOKUP($M224,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P224)+($Q224*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"43.43","Valg: Støpejern/plast","Innvendig diameter 201 - 400 mm",null,"m",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C225=Nedtrekksmenyer!$B$54,C225=Nedtrekksmenyer!$B$56),Nedtrekksmenyer!$B$56,C225)","v":"Plast, PE"},{"$f":"IF('Veg i dagen'!M225=Nedtrekksmenyer!$B$56,Beregningsfaktorer!C89,Beregningsfaktorer!C94)*E225","v":0},{"$f":"IF((OR(F225=\"RS\",M225=\"\",M225=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M225,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N225","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F225=\"RS\",M225=\"\",M225=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M225,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P225","v":0},{"$f":"IF(M225=\"\",\"\",VLOOKUP(M225,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plast"},{"$f":"$H225*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H225*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H225*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H225*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H225*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K225*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K225*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K225*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K225*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K225*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M225=\"\",0,VLOOKUP($M225,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N225)+($O225*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M225=\"\",0,VLOOKUP($M225,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N225)+($O225*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M225=\"\",0,VLOOKUP($M225,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N225)+($O225*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M225=\"\",0,VLOOKUP($M225,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N225)+($O225*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M225=\"\",0,VLOOKUP($M225,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N225)+($O225*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I225*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I225*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I225*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I225*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I225*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M225=\"\",0,VLOOKUP($M225,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P225)+($Q225*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M225=\"\",0,VLOOKUP($M225,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P225)+($Q225*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M225=\"\",0,VLOOKUP($M225,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P225)+($Q225*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M225=\"\",0,VLOOKUP($M225,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P225)+($Q225*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M225=\"\",0,VLOOKUP($M225,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P225)+($Q225*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"43.44","Valg: Støpejern/plast","Innvendig didameter > 400 mm",null,"m",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C226=Nedtrekksmenyer!$B$54,C226=Nedtrekksmenyer!$B$56),Nedtrekksmenyer!$B$56,C226)","v":"Plast, PE"},{"$f":"IF('Veg i dagen'!M226=Nedtrekksmenyer!$B$56,Beregningsfaktorer!C90,Beregningsfaktorer!C95)*E226","v":0},{"$f":"IF((OR(F226=\"RS\",M226=\"\",M226=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M226,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N226","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F226=\"RS\",M226=\"\",M226=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M226,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P226","v":0},{"$f":"IF(M226=\"\",\"\",VLOOKUP(M226,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plast"},{"$f":"$H226*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H226*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H226*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H226*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H226*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K226*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K226*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K226*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K226*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K226*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M226=\"\",0,VLOOKUP($M226,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N226)+($O226*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M226=\"\",0,VLOOKUP($M226,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N226)+($O226*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M226=\"\",0,VLOOKUP($M226,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N226)+($O226*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M226=\"\",0,VLOOKUP($M226,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N226)+($O226*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M226=\"\",0,VLOOKUP($M226,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N226)+($O226*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I226*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I226*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I226*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I226*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I226*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M226=\"\",0,VLOOKUP($M226,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P226)+($Q226*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M226=\"\",0,VLOOKUP($M226,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P226)+($Q226*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M226=\"\",0,VLOOKUP($M226,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P226)+($Q226*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M226=\"\",0,VLOOKUP($M226,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P226)+($Q226*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M226=\"\",0,VLOOKUP($M226,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P226)+($Q226*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F227=\"RS\",M227=\"\",M227=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M227,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N227","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F227=\"RS\",M227=\"\",M227=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M227,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P227","v":0},{"$f":"IF(M227=\"\",\"\",VLOOKUP(M227,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H227*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H227*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H227*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H227*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H227*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K227*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K227*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K227*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K227*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K227*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M227=\"\",0,VLOOKUP($M227,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N227)+($O227*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M227=\"\",0,VLOOKUP($M227,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N227)+($O227*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M227=\"\",0,VLOOKUP($M227,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N227)+($O227*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M227=\"\",0,VLOOKUP($M227,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N227)+($O227*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M227=\"\",0,VLOOKUP($M227,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N227)+($O227*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I227*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I227*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I227*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I227*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I227*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M227=\"\",0,VLOOKUP($M227,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P227)+($Q227*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M227=\"\",0,VLOOKUP($M227,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P227)+($Q227*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M227=\"\",0,VLOOKUP($M227,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P227)+($Q227*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M227=\"\",0,VLOOKUP($M227,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P227)+($Q227*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M227=\"\",0,VLOOKUP($M227,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P227)+($Q227*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"44: KABLER OG LEDNINGER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F228=\"RS\",M228=\"\",M228=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M228,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N228","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F228=\"RS\",M228=\"\",M228=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M228,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P228","v":0},{"$f":"IF(M228=\"\",\"\",VLOOKUP(M228,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H228*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H228*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H228*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H228*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H228*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K228*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K228*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K228*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K228*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K228*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M228=\"\",0,VLOOKUP($M228,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N228)+($O228*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M228=\"\",0,VLOOKUP($M228,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N228)+($O228*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M228=\"\",0,VLOOKUP($M228,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N228)+($O228*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M228=\"\",0,VLOOKUP($M228,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N228)+($O228*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M228=\"\",0,VLOOKUP($M228,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N228)+($O228*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I228*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I228*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I228*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I228*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I228*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M228=\"\",0,VLOOKUP($M228,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P228)+($Q228*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M228=\"\",0,VLOOKUP($M228,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P228)+($Q228*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M228=\"\",0,VLOOKUP($M228,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P228)+($Q228*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M228=\"\",0,VLOOKUP($M228,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P228)+($Q228*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M228=\"\",0,VLOOKUP($M228,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P228)+($Q228*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"44.1",null,"Kabelgrøfter",null,"m",null,{"$f":"E229*Beregningsfaktorer!M36","v":0},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F229=\"RS\",M229=\"\",M229=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M229,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N229","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F229=\"RS\",M229=\"\",M229=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M229,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P229","v":0},{"$f":"IF(M229=\"\",\"\",VLOOKUP(M229,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H229*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H229*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H229*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H229*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H229*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K229*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K229*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K229*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K229*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K229*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M229=\"\",0,VLOOKUP($M229,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N229)+($O229*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M229=\"\",0,VLOOKUP($M229,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N229)+($O229*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M229=\"\",0,VLOOKUP($M229,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N229)+($O229*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M229=\"\",0,VLOOKUP($M229,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N229)+($O229*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M229=\"\",0,VLOOKUP($M229,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N229)+($O229*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I229*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I229*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I229*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I229*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I229*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M229=\"\",0,VLOOKUP($M229,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P229)+($Q229*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M229=\"\",0,VLOOKUP($M229,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P229)+($Q229*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M229=\"\",0,VLOOKUP($M229,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P229)+($Q229*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M229=\"\",0,VLOOKUP($M229,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P229)+($Q229*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M229=\"\",0,VLOOKUP($M229,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P229)+($Q229*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"44.11",null,"Graving/sprengning av grøfter",null,"fm3",null,null,null,"massetransport",{"$f":"E230*Beregningsfaktorer!AK$30*Beregningsfaktorer!C$146*Beregningsfaktorer!M$11","v":0},"i linja",null,null,{"$f":"IF((OR(F230=\"RS\",M230=\"\",M230=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M230,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N230","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F230=\"RS\",M230=\"\",M230=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M230,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P230","v":0},{"$f":"IF(M230=\"\",\"\",VLOOKUP(M230,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H230*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H230*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H230*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H230*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H230*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K230*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K230*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K230*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K230*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K230*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M230=\"\",0,VLOOKUP($M230,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N230)+($O230*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M230=\"\",0,VLOOKUP($M230,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N230)+($O230*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M230=\"\",0,VLOOKUP($M230,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N230)+($O230*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M230=\"\",0,VLOOKUP($M230,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N230)+($O230*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M230=\"\",0,VLOOKUP($M230,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N230)+($O230*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I230*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I230*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I230*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I230*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I230*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M230=\"\",0,VLOOKUP($M230,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P230)+($Q230*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M230=\"\",0,VLOOKUP($M230,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P230)+($Q230*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M230=\"\",0,VLOOKUP($M230,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P230)+($Q230*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M230=\"\",0,VLOOKUP($M230,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P230)+($Q230*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M230=\"\",0,VLOOKUP($M230,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P230)+($Q230*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"44.111",null,"Grøfter i jord",null,"fm3",null,null,null,"massetransport",{"$f":"E231*Beregningsfaktorer!AK$30*Beregningsfaktorer!C$146*Beregningsfaktorer!M$11","v":0},"i linja",null,null,{"$f":"IF((OR(F231=\"RS\",M231=\"\",M231=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M231,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N231","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F231=\"RS\",M231=\"\",M231=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M231,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P231","v":0},{"$f":"IF(M231=\"\",\"\",VLOOKUP(M231,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H231*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H231*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H231*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H231*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H231*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K231*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K231*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K231*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K231*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K231*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M231=\"\",0,VLOOKUP($M231,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N231)+($O231*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M231=\"\",0,VLOOKUP($M231,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N231)+($O231*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M231=\"\",0,VLOOKUP($M231,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N231)+($O231*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M231=\"\",0,VLOOKUP($M231,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N231)+($O231*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M231=\"\",0,VLOOKUP($M231,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N231)+($O231*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I231*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I231*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I231*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I231*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I231*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M231=\"\",0,VLOOKUP($M231,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P231)+($Q231*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M231=\"\",0,VLOOKUP($M231,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P231)+($Q231*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M231=\"\",0,VLOOKUP($M231,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P231)+($Q231*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M231=\"\",0,VLOOKUP($M231,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P231)+($Q231*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M231=\"\",0,VLOOKUP($M231,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P231)+($Q231*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"44.112",null,"Grøfter i kombinert jord/berg",null,"fm3",null,null,null,"massetransport",{"$f":"E232*Beregningsfaktorer!AK$30*Beregningsfaktorer!C$146*Beregningsfaktorer!M$11","v":0},"i linja",null,null,{"$f":"IF((OR(F232=\"RS\",M232=\"\",M232=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M232,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N232","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F232=\"RS\",M232=\"\",M232=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M232,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P232","v":0},{"$f":"IF(M232=\"\",\"\",VLOOKUP(M232,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H232*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H232*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H232*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H232*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H232*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K232*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K232*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K232*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K232*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K232*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M232=\"\",0,VLOOKUP($M232,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N232)+($O232*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M232=\"\",0,VLOOKUP($M232,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N232)+($O232*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M232=\"\",0,VLOOKUP($M232,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N232)+($O232*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M232=\"\",0,VLOOKUP($M232,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N232)+($O232*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M232=\"\",0,VLOOKUP($M232,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N232)+($O232*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I232*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I232*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I232*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I232*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I232*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M232=\"\",0,VLOOKUP($M232,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P232)+($Q232*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M232=\"\",0,VLOOKUP($M232,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P232)+($Q232*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M232=\"\",0,VLOOKUP($M232,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P232)+($Q232*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M232=\"\",0,VLOOKUP($M232,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P232)+($Q232*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M232=\"\",0,VLOOKUP($M232,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P232)+($Q232*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"44.113","Velg grunnforhold","Grøfter i berg",null,"fm3",null,{"$f":"E233*Beregningsfaktorer!M42","v":0},null,"massetransport",{"$f":"E233*Beregningsfaktorer!AK$29*Beregningsfaktorer!C$147*Beregningsfaktorer!M$11","v":0},"i linja","Sprengstoff",{"$f":"E233*IF(OR(C233=Nedtrekksmenyer!B92,C233=Nedtrekksmenyer!B93),Beregningsfaktorer!M20,Beregningsfaktorer!M21)","v":0},{"$f":"IF((OR(F233=\"RS\",M233=\"\",M233=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M233,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N233","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F233=\"RS\",M233=\"\",M233=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M233,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P233","v":0},{"$f":"IF(M233=\"\",\"\",VLOOKUP(M233,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sprengstoff"},{"$f":"$H233*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H233*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H233*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H233*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H233*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K233*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K233*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K233*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K233*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K233*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M233=\"\",0,VLOOKUP($M233,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N233)+($O233*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M233=\"\",0,VLOOKUP($M233,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N233)+($O233*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M233=\"\",0,VLOOKUP($M233,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N233)+($O233*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M233=\"\",0,VLOOKUP($M233,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N233)+($O233*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M233=\"\",0,VLOOKUP($M233,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N233)+($O233*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I233*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I233*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I233*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I233*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I233*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M233=\"\",0,VLOOKUP($M233,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P233)+($Q233*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M233=\"\",0,VLOOKUP($M233,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P233)+($Q233*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M233=\"\",0,VLOOKUP($M233,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P233)+($Q233*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M233=\"\",0,VLOOKUP($M233,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P233)+($Q233*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M233=\"\",0,VLOOKUP($M233,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P233)+($Q233*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"44.114","Velg grunnforhold","Grøfter i sprengt stein",null,"fm3",null,{"$f":"E234*Beregningsfaktorer!M42","v":0},null,"massetransport",{"$f":"E234*Beregningsfaktorer!AK$29*Beregningsfaktorer!C$147*Beregningsfaktorer!M$11","v":0},"i linja","Sprengstoff",{"$f":"E234*IF(OR(C234=Nedtrekksmenyer!B92,C234=Nedtrekksmenyer!B93),Beregningsfaktorer!M20,Beregningsfaktorer!M21)","v":0},{"$f":"IF((OR(F234=\"RS\",M234=\"\",M234=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M234,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N234","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F234=\"RS\",M234=\"\",M234=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M234,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P234","v":0},{"$f":"IF(M234=\"\",\"\",VLOOKUP(M234,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sprengstoff"},{"$f":"$H234*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H234*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H234*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H234*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H234*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K234*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K234*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K234*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K234*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K234*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M234=\"\",0,VLOOKUP($M234,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N234)+($O234*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M234=\"\",0,VLOOKUP($M234,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N234)+($O234*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M234=\"\",0,VLOOKUP($M234,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N234)+($O234*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M234=\"\",0,VLOOKUP($M234,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N234)+($O234*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M234=\"\",0,VLOOKUP($M234,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N234)+($O234*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I234*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I234*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I234*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I234*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I234*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M234=\"\",0,VLOOKUP($M234,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P234)+($Q234*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M234=\"\",0,VLOOKUP($M234,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P234)+($Q234*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M234=\"\",0,VLOOKUP($M234,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P234)+($Q234*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M234=\"\",0,VLOOKUP($M234,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P234)+($Q234*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M234=\"\",0,VLOOKUP($M234,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P234)+($Q234*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"44.12",null,"Fundament, sidefylling/omfylling og beskyttelseslag",null,"m3",null,null,null,"massetransport",{"$f":"E235*Beregningsfaktorer!C$147*Beregningsfaktorer!M$11","v":0},"i linja",null,null,{"$f":"IF((OR(F235=\"RS\",M235=\"\",M235=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M235,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N235","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F235=\"RS\",M235=\"\",M235=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M235,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P235","v":0},{"$f":"IF(M235=\"\",\"\",VLOOKUP(M235,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H235*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H235*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H235*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H235*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H235*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K235*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K235*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K235*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K235*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K235*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M235=\"\",0,VLOOKUP($M235,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N235)+($O235*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M235=\"\",0,VLOOKUP($M235,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N235)+($O235*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M235=\"\",0,VLOOKUP($M235,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N235)+($O235*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M235=\"\",0,VLOOKUP($M235,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N235)+($O235*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M235=\"\",0,VLOOKUP($M235,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N235)+($O235*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I235*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I235*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I235*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I235*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I235*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M235=\"\",0,VLOOKUP($M235,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P235)+($Q235*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M235=\"\",0,VLOOKUP($M235,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P235)+($Q235*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M235=\"\",0,VLOOKUP($M235,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P235)+($Q235*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M235=\"\",0,VLOOKUP($M235,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P235)+($Q235*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M235=\"\",0,VLOOKUP($M235,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P235)+($Q235*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"44.13",null,"Gjenfylling over ledningssonen",null,"m3",null,null,null,"massetransport",{"$f":"E236*Beregningsfaktorer!C$147*Beregningsfaktorer!M$11","v":0},"i linja",null,null,{"$f":"IF((OR(F236=\"RS\",M236=\"\",M236=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M236,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N236","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F236=\"RS\",M236=\"\",M236=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M236,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P236","v":0},{"$f":"IF(M236=\"\",\"\",VLOOKUP(M236,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H236*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H236*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H236*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H236*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H236*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K236*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K236*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K236*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K236*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K236*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M236=\"\",0,VLOOKUP($M236,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N236)+($O236*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M236=\"\",0,VLOOKUP($M236,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N236)+($O236*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M236=\"\",0,VLOOKUP($M236,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N236)+($O236*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M236=\"\",0,VLOOKUP($M236,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N236)+($O236*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M236=\"\",0,VLOOKUP($M236,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N236)+($O236*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I236*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I236*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I236*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I236*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I236*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M236=\"\",0,VLOOKUP($M236,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P236)+($Q236*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M236=\"\",0,VLOOKUP($M236,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P236)+($Q236*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M236=\"\",0,VLOOKUP($M236,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P236)+($Q236*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M236=\"\",0,VLOOKUP($M236,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P236)+($Q236*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M236=\"\",0,VLOOKUP($M236,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P236)+($Q236*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"44.14",null,"Fjerning av overskuddsmasser",null,"fm3",null,null,null,"massetransport",{"$f":"E237*Beregningsfaktorer!AK$30*Beregningsfaktorer!C$146*Beregningsfaktorer!M$12","v":0},"Til fyllplass",null,null,{"$f":"IF((OR(F237=\"RS\",M237=\"\",M237=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M237,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N237","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F237=\"RS\",M237=\"\",M237=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M237,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P237","v":0},{"$f":"IF(M237=\"\",\"\",VLOOKUP(M237,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H237*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H237*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H237*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H237*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H237*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K237*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K237*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K237*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K237*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K237*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M237=\"\",0,VLOOKUP($M237,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N237)+($O237*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M237=\"\",0,VLOOKUP($M237,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N237)+($O237*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M237=\"\",0,VLOOKUP($M237,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N237)+($O237*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M237=\"\",0,VLOOKUP($M237,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N237)+($O237*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M237=\"\",0,VLOOKUP($M237,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N237)+($O237*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I237*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I237*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I237*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I237*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I237*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M237=\"\",0,VLOOKUP($M237,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P237)+($Q237*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M237=\"\",0,VLOOKUP($M237,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P237)+($Q237*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M237=\"\",0,VLOOKUP($M237,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P237)+($Q237*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M237=\"\",0,VLOOKUP($M237,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P237)+($Q237*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M237=\"\",0,VLOOKUP($M237,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P237)+($Q237*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"44.2",null,"Kabler",null,"m ",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F238=\"RS\",M238=\"\",M238=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M238,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N238","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F238=\"RS\",M238=\"\",M238=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M238,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P238","v":0},{"$f":"IF(M238=\"\",\"\",VLOOKUP(M238,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H238*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H238*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H238*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H238*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H238*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K238*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K238*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K238*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K238*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K238*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M238=\"\",0,VLOOKUP($M238,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N238)+($O238*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M238=\"\",0,VLOOKUP($M238,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N238)+($O238*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M238=\"\",0,VLOOKUP($M238,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N238)+($O238*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M238=\"\",0,VLOOKUP($M238,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N238)+($O238*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M238=\"\",0,VLOOKUP($M238,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N238)+($O238*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I238*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I238*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I238*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I238*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I238*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M238=\"\",0,VLOOKUP($M238,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P238)+($Q238*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M238=\"\",0,VLOOKUP($M238,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P238)+($Q238*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M238=\"\",0,VLOOKUP($M238,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P238)+($Q238*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M238=\"\",0,VLOOKUP($M238,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P238)+($Q238*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M238=\"\",0,VLOOKUP($M238,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P238)+($Q238*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"44.21",null,"Høyspentkabler",null,"m",null,null,null,null,null,null,"Kabel, høyspent",{"$f":"E239","v":0},{"$f":"IF((OR(F239=\"RS\",M239=\"\",M239=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M239,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N239","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F239=\"RS\",M239=\"\",M239=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M239,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P239","v":0},{"$f":"IF(M239=\"\",\"\",VLOOKUP(M239,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kabling"},{"$f":"$H239*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H239*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H239*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H239*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H239*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K239*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K239*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K239*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K239*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K239*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M239=\"\",0,VLOOKUP($M239,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N239)+($O239*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M239=\"\",0,VLOOKUP($M239,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N239)+($O239*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M239=\"\",0,VLOOKUP($M239,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N239)+($O239*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M239=\"\",0,VLOOKUP($M239,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N239)+($O239*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M239=\"\",0,VLOOKUP($M239,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N239)+($O239*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I239*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I239*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I239*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I239*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I239*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M239=\"\",0,VLOOKUP($M239,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P239)+($Q239*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M239=\"\",0,VLOOKUP($M239,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P239)+($Q239*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M239=\"\",0,VLOOKUP($M239,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P239)+($Q239*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M239=\"\",0,VLOOKUP($M239,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P239)+($Q239*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M239=\"\",0,VLOOKUP($M239,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P239)+($Q239*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"44.22",null,"Lavspentkabler",null,"m",null,null,null,null,null,null,"Kabel, lavspent",{"$f":"E240","v":0},{"$f":"IF((OR(F240=\"RS\",M240=\"\",M240=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M240,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N240","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F240=\"RS\",M240=\"\",M240=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M240,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P240","v":0},{"$f":"IF(M240=\"\",\"\",VLOOKUP(M240,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kabling"},{"$f":"$H240*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H240*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H240*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H240*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H240*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K240*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K240*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K240*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K240*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K240*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M240=\"\",0,VLOOKUP($M240,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N240)+($O240*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M240=\"\",0,VLOOKUP($M240,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N240)+($O240*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M240=\"\",0,VLOOKUP($M240,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N240)+($O240*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M240=\"\",0,VLOOKUP($M240,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N240)+($O240*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M240=\"\",0,VLOOKUP($M240,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N240)+($O240*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I240*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I240*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I240*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I240*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I240*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M240=\"\",0,VLOOKUP($M240,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P240)+($Q240*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M240=\"\",0,VLOOKUP($M240,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P240)+($Q240*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M240=\"\",0,VLOOKUP($M240,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P240)+($Q240*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M240=\"\",0,VLOOKUP($M240,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P240)+($Q240*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M240=\"\",0,VLOOKUP($M240,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P240)+($Q240*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"44.23",null,"Telekabler",null,"m",null,null,null,null,null,null,"Kabel, tele",{"$f":"E241","v":0},{"$f":"IF((OR(F241=\"RS\",M241=\"\",M241=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M241,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N241","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F241=\"RS\",M241=\"\",M241=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M241,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P241","v":0},{"$f":"IF(M241=\"\",\"\",VLOOKUP(M241,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kabling"},{"$f":"$H241*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H241*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H241*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H241*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H241*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K241*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K241*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K241*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K241*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K241*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M241=\"\",0,VLOOKUP($M241,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N241)+($O241*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M241=\"\",0,VLOOKUP($M241,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N241)+($O241*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M241=\"\",0,VLOOKUP($M241,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N241)+($O241*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M241=\"\",0,VLOOKUP($M241,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N241)+($O241*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M241=\"\",0,VLOOKUP($M241,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N241)+($O241*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I241*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I241*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I241*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I241*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I241*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M241=\"\",0,VLOOKUP($M241,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P241)+($Q241*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M241=\"\",0,VLOOKUP($M241,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P241)+($Q241*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M241=\"\",0,VLOOKUP($M241,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P241)+($Q241*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M241=\"\",0,VLOOKUP($M241,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P241)+($Q241*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M241=\"\",0,VLOOKUP($M241,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P241)+($Q241*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"44.24",null,"Fiberoptiske kabler",null,"m",null,null,null,null,null,null,"Kabel, fiberoptisk",{"$f":"E242","v":0},{"$f":"IF((OR(F242=\"RS\",M242=\"\",M242=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M242,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N242","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F242=\"RS\",M242=\"\",M242=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M242,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P242","v":0},{"$f":"IF(M242=\"\",\"\",VLOOKUP(M242,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kabling"},{"$f":"$H242*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H242*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H242*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H242*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H242*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K242*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K242*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K242*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K242*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K242*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M242=\"\",0,VLOOKUP($M242,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N242)+($O242*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M242=\"\",0,VLOOKUP($M242,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N242)+($O242*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M242=\"\",0,VLOOKUP($M242,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N242)+($O242*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M242=\"\",0,VLOOKUP($M242,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N242)+($O242*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M242=\"\",0,VLOOKUP($M242,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N242)+($O242*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I242*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I242*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I242*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I242*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I242*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M242=\"\",0,VLOOKUP($M242,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P242)+($Q242*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M242=\"\",0,VLOOKUP($M242,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P242)+($Q242*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M242=\"\",0,VLOOKUP($M242,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P242)+($Q242*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M242=\"\",0,VLOOKUP($M242,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P242)+($Q242*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M242=\"\",0,VLOOKUP($M242,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P242)+($Q242*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"44.28",null,"Jordledning",null,"m",null,null,null,null,null,null,"Kabel, jordledning",{"$f":"E243","v":0},{"$f":"IF((OR(F243=\"RS\",M243=\"\",M243=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M243,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N243","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F243=\"RS\",M243=\"\",M243=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M243,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P243","v":0},{"$f":"IF(M243=\"\",\"\",VLOOKUP(M243,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kabling"},{"$f":"$H243*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H243*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H243*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H243*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H243*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K243*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K243*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K243*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K243*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K243*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M243=\"\",0,VLOOKUP($M243,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N243)+($O243*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M243=\"\",0,VLOOKUP($M243,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N243)+($O243*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M243=\"\",0,VLOOKUP($M243,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N243)+($O243*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M243=\"\",0,VLOOKUP($M243,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N243)+($O243*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M243=\"\",0,VLOOKUP($M243,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N243)+($O243*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I243*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I243*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I243*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I243*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I243*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M243=\"\",0,VLOOKUP($M243,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P243)+($Q243*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M243=\"\",0,VLOOKUP($M243,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P243)+($Q243*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M243=\"\",0,VLOOKUP($M243,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P243)+($Q243*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M243=\"\",0,VLOOKUP($M243,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P243)+($Q243*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M243=\"\",0,VLOOKUP($M243,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P243)+($Q243*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"44.3",null,"Trekkerør",null,"m",null,null,null,null,null,null,"Plast, PP",{"$f":"E244*(Beregningsfaktorer!C98+Beregningsfaktorer!C99)/2","v":0},{"$f":"IF((OR(F244=\"RS\",M244=\"\",M244=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M244,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N244","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F244=\"RS\",M244=\"\",M244=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M244,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P244","v":0},{"$f":"IF(M244=\"\",\"\",VLOOKUP(M244,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plast"},{"$f":"$H244*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H244*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H244*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H244*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H244*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K244*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K244*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K244*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K244*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K244*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M244=\"\",0,VLOOKUP($M244,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N244)+($O244*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M244=\"\",0,VLOOKUP($M244,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N244)+($O244*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M244=\"\",0,VLOOKUP($M244,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N244)+($O244*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M244=\"\",0,VLOOKUP($M244,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N244)+($O244*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M244=\"\",0,VLOOKUP($M244,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N244)+($O244*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I244*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I244*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I244*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I244*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I244*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M244=\"\",0,VLOOKUP($M244,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P244)+($Q244*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M244=\"\",0,VLOOKUP($M244,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P244)+($Q244*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M244=\"\",0,VLOOKUP($M244,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P244)+($Q244*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M244=\"\",0,VLOOKUP($M244,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P244)+($Q244*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M244=\"\",0,VLOOKUP($M244,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P244)+($Q244*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"44.31",null,"Trekkerør Ø 40 mm",null,"m",null,null,null,null,null,null,"Plast, PP",{"$f":"E245*Beregningsfaktorer!C98","v":0},{"$f":"IF((OR(F245=\"RS\",M245=\"\",M245=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M245,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N245","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F245=\"RS\",M245=\"\",M245=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M245,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P245","v":0},{"$f":"IF(M245=\"\",\"\",VLOOKUP(M245,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plast"},{"$f":"$H245*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H245*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H245*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H245*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H245*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K245*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K245*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K245*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K245*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K245*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M245=\"\",0,VLOOKUP($M245,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N245)+($O245*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M245=\"\",0,VLOOKUP($M245,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N245)+($O245*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M245=\"\",0,VLOOKUP($M245,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N245)+($O245*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M245=\"\",0,VLOOKUP($M245,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N245)+($O245*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M245=\"\",0,VLOOKUP($M245,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N245)+($O245*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I245*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I245*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I245*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I245*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I245*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M245=\"\",0,VLOOKUP($M245,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P245)+($Q245*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M245=\"\",0,VLOOKUP($M245,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P245)+($Q245*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M245=\"\",0,VLOOKUP($M245,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P245)+($Q245*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M245=\"\",0,VLOOKUP($M245,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P245)+($Q245*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M245=\"\",0,VLOOKUP($M245,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P245)+($Q245*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"44.32",null,"Trekkerør Ø 110 mm",null,"m",null,null,null,null,null,null,"Plast, PP",{"$f":"E246*Beregningsfaktorer!C99","v":0},{"$f":"IF((OR(F246=\"RS\",M246=\"\",M246=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M246,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N246","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F246=\"RS\",M246=\"\",M246=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M246,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P246","v":0},{"$f":"IF(M246=\"\",\"\",VLOOKUP(M246,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plast"},{"$f":"$H246*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H246*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H246*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H246*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H246*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K246*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K246*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K246*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K246*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K246*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M246=\"\",0,VLOOKUP($M246,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N246)+($O246*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M246=\"\",0,VLOOKUP($M246,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N246)+($O246*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M246=\"\",0,VLOOKUP($M246,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N246)+($O246*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M246=\"\",0,VLOOKUP($M246,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N246)+($O246*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M246=\"\",0,VLOOKUP($M246,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N246)+($O246*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I246*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I246*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I246*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I246*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I246*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M246=\"\",0,VLOOKUP($M246,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P246)+($Q246*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M246=\"\",0,VLOOKUP($M246,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P246)+($Q246*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M246=\"\",0,VLOOKUP($M246,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P246)+($Q246*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M246=\"\",0,VLOOKUP($M246,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P246)+($Q246*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M246=\"\",0,VLOOKUP($M246,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P246)+($Q246*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"44.4",null,"Kabelkanaler, innstøpte trekkerør og trekkekummer",null,"m",null,null,null,null,null,null,"Betong, til rør og kummer",{"$f":"E247*Beregningsfaktorer!C$129","v":0},{"$f":"IF((OR(F247=\"RS\",M247=\"\",M247=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M247,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N247","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F247=\"RS\",M247=\"\",M247=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M247,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P247","v":0},{"$f":"IF(M247=\"\",\"\",VLOOKUP(M247,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Betongelementer"},{"$f":"$H247*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H247*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H247*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H247*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H247*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K247*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K247*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K247*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K247*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K247*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M247=\"\",0,VLOOKUP($M247,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N247)+($O247*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M247=\"\",0,VLOOKUP($M247,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N247)+($O247*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M247=\"\",0,VLOOKUP($M247,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N247)+($O247*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M247=\"\",0,VLOOKUP($M247,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N247)+($O247*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M247=\"\",0,VLOOKUP($M247,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N247)+($O247*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I247*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I247*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I247*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I247*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I247*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M247=\"\",0,VLOOKUP($M247,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P247)+($Q247*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M247=\"\",0,VLOOKUP($M247,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P247)+($Q247*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M247=\"\",0,VLOOKUP($M247,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P247)+($Q247*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M247=\"\",0,VLOOKUP($M247,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P247)+($Q247*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M247=\"\",0,VLOOKUP($M247,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P247)+($Q247*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"44.41",null,"Kabelkanaler, plasstøpte",null,"m",null,null,null,null,null,null,"Betong, til rør og kummer",{"$f":"E248*Beregningsfaktorer!C$129","v":0},{"$f":"IF((OR(F248=\"RS\",M248=\"\",M248=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M248,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N248","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F248=\"RS\",M248=\"\",M248=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M248,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P248","v":0},{"$f":"IF(M248=\"\",\"\",VLOOKUP(M248,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Betongelementer"},{"$f":"$H248*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H248*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H248*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H248*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H248*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K248*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K248*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K248*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K248*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K248*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M248=\"\",0,VLOOKUP($M248,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N248)+($O248*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M248=\"\",0,VLOOKUP($M248,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N248)+($O248*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M248=\"\",0,VLOOKUP($M248,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N248)+($O248*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M248=\"\",0,VLOOKUP($M248,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N248)+($O248*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M248=\"\",0,VLOOKUP($M248,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N248)+($O248*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I248*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I248*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I248*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I248*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I248*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M248=\"\",0,VLOOKUP($M248,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P248)+($Q248*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M248=\"\",0,VLOOKUP($M248,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P248)+($Q248*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M248=\"\",0,VLOOKUP($M248,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P248)+($Q248*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M248=\"\",0,VLOOKUP($M248,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P248)+($Q248*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M248=\"\",0,VLOOKUP($M248,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P248)+($Q248*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"44.42",null,"Kabelkanaler, prefabrikkerte",null,"m",null,null,null,null,null,null,"Betong, til rør og kummer",{"$f":"E249*Beregningsfaktorer!C$129","v":0},{"$f":"IF((OR(F249=\"RS\",M249=\"\",M249=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M249,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N249","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F249=\"RS\",M249=\"\",M249=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M249,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P249","v":0},{"$f":"IF(M249=\"\",\"\",VLOOKUP(M249,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Betongelementer"},{"$f":"$H249*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H249*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H249*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H249*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H249*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K249*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K249*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K249*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K249*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K249*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M249=\"\",0,VLOOKUP($M249,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N249)+($O249*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M249=\"\",0,VLOOKUP($M249,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N249)+($O249*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M249=\"\",0,VLOOKUP($M249,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N249)+($O249*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M249=\"\",0,VLOOKUP($M249,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N249)+($O249*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M249=\"\",0,VLOOKUP($M249,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N249)+($O249*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"S249+X249+AC249","v":0},{"$f":"T249+Y249+AD249","v":0},{"$f":"U249+Z249+AE249","v":0},{"$f":"V249+AA249+AF249","v":0},{"$f":"W249+AB249+AG249","v":0},null,{"$f":"$I249*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I249*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I249*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I249*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I249*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M249=\"\",0,VLOOKUP($M249,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P249)+($Q249*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M249=\"\",0,VLOOKUP($M249,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P249)+($Q249*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M249=\"\",0,VLOOKUP($M249,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P249)+($Q249*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M249=\"\",0,VLOOKUP($M249,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P249)+($Q249*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M249=\"\",0,VLOOKUP($M249,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P249)+($Q249*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"AN249+AS249","v":0},{"$f":"AO249+AT249","v":0},{"$f":"AP249+AU249","v":0},{"$f":"AQ249+AV249","v":0},{"$f":"AR249+AW249","v":0}]
[null,"44.43",null,"Rørkryss, plasstøpte",null,"m3",null,null,null,null,null,null,"Betong, til rør og kummer",{"$f":"E250*Beregningsfaktorer!C159","v":0},{"$f":"IF((OR(F250=\"RS\",M250=\"\",M250=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M250,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N250","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F250=\"RS\",M250=\"\",M250=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M250,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P250","v":0},{"$f":"IF(M250=\"\",\"\",VLOOKUP(M250,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Betongelementer"},{"$f":"$H250*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H250*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H250*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H250*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H250*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K250*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K250*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K250*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K250*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K250*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M250=\"\",0,VLOOKUP($M250,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N250)+($O250*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M250=\"\",0,VLOOKUP($M250,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N250)+($O250*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M250=\"\",0,VLOOKUP($M250,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N250)+($O250*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M250=\"\",0,VLOOKUP($M250,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N250)+($O250*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M250=\"\",0,VLOOKUP($M250,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N250)+($O250*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I250*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I250*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I250*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I250*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I250*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M250=\"\",0,VLOOKUP($M250,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P250)+($Q250*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M250=\"\",0,VLOOKUP($M250,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P250)+($Q250*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M250=\"\",0,VLOOKUP($M250,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P250)+($Q250*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M250=\"\",0,VLOOKUP($M250,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P250)+($Q250*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M250=\"\",0,VLOOKUP($M250,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P250)+($Q250*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"44.44",null,"Rørkryss, prefabrikerte",null,"m",null,null,null,null,null,null,"Betong, til rør og kummer",{"$f":"E248*(2*Beregningsfaktorer!C$129)","v":0},{"$f":"IF((OR(F251=\"RS\",M251=\"\",M251=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M251,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N251","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F251=\"RS\",M251=\"\",M251=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M251,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P251","v":0},{"$f":"IF(M251=\"\",\"\",VLOOKUP(M251,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Betongelementer"},{"$f":"$H251*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H251*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H251*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H251*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H251*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K251*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K251*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K251*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K251*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K251*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M251=\"\",0,VLOOKUP($M251,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N251)+($O251*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M251=\"\",0,VLOOKUP($M251,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N251)+($O251*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M251=\"\",0,VLOOKUP($M251,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N251)+($O251*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M251=\"\",0,VLOOKUP($M251,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N251)+($O251*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M251=\"\",0,VLOOKUP($M251,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N251)+($O251*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I251*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I251*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I251*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I251*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I251*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M251=\"\",0,VLOOKUP($M251,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P251)+($Q251*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M251=\"\",0,VLOOKUP($M251,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P251)+($Q251*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M251=\"\",0,VLOOKUP($M251,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P251)+($Q251*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M251=\"\",0,VLOOKUP($M251,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P251)+($Q251*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M251=\"\",0,VLOOKUP($M251,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P251)+($Q251*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"44.45",null,"Trekkekummer, plasstøpte",null,"stk",null,null,null,null,null,null,"Betong, til rør og kummer",{"$f":"E252*Beregningsfaktorer!C113*Beregningsfaktorer!C159","v":0},{"$f":"IF((OR(F252=\"RS\",M252=\"\",M252=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M252,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N252","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F252=\"RS\",M252=\"\",M252=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M252,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P252","v":0},{"$f":"IF(M252=\"\",\"\",VLOOKUP(M252,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Betongelementer"},{"$f":"$H252*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H252*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H252*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H252*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H252*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K252*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K252*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K252*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K252*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K252*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M252=\"\",0,VLOOKUP($M252,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N252)+($O252*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M252=\"\",0,VLOOKUP($M252,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N252)+($O252*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M252=\"\",0,VLOOKUP($M252,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N252)+($O252*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M252=\"\",0,VLOOKUP($M252,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N252)+($O252*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M252=\"\",0,VLOOKUP($M252,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N252)+($O252*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I252*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I252*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I252*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I252*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I252*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M252=\"\",0,VLOOKUP($M252,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P252)+($Q252*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M252=\"\",0,VLOOKUP($M252,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P252)+($Q252*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M252=\"\",0,VLOOKUP($M252,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P252)+($Q252*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M252=\"\",0,VLOOKUP($M252,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P252)+($Q252*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M252=\"\",0,VLOOKUP($M252,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P252)+($Q252*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"44.46",null,"Trekkekummer, prefabrikerte",null,"stk",null,null,null,null,null,null,"Betong, til rør og kummer",{"$f":"E253*Beregningsfaktorer!C113*Beregningsfaktorer!C159","v":0},{"$f":"IF((OR(F253=\"RS\",M253=\"\",M253=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M253,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N253","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F253=\"RS\",M253=\"\",M253=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M253,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P253","v":0},{"$f":"IF(M253=\"\",\"\",VLOOKUP(M253,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Betongelementer"},{"$f":"$H253*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H253*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H253*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H253*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H253*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K253*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K253*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K253*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K253*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K253*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M253=\"\",0,VLOOKUP($M253,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N253)+($O253*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M253=\"\",0,VLOOKUP($M253,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N253)+($O253*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M253=\"\",0,VLOOKUP($M253,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N253)+($O253*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M253=\"\",0,VLOOKUP($M253,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N253)+($O253*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M253=\"\",0,VLOOKUP($M253,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N253)+($O253*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I253*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I253*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I253*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I253*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I253*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M253=\"\",0,VLOOKUP($M253,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P253)+($Q253*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M253=\"\",0,VLOOKUP($M253,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P253)+($Q253*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M253=\"\",0,VLOOKUP($M253,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P253)+($Q253*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M253=\"\",0,VLOOKUP($M253,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P253)+($Q253*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M253=\"\",0,VLOOKUP($M253,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P253)+($Q253*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"44.52",null,"Spunt inkl. avstiving",null,"m2",null,null,null,null,null,null,"Spuntstål",{"$f":"E254*Beregningsfaktorer!C141","v":0},{"$f":"IF((OR(F254=\"RS\",M254=\"\",M254=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M254,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N254","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F254=\"RS\",M254=\"\",M254=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M254,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P254","v":0},{"$f":"IF(M254=\"\",\"\",VLOOKUP(M254,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Spuntstål"},{"$f":"$H254*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H254*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H254*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H254*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H254*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K254*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K254*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K254*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K254*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K254*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M254=\"\",0,VLOOKUP($M254,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N254)+($O254*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M254=\"\",0,VLOOKUP($M254,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N254)+($O254*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M254=\"\",0,VLOOKUP($M254,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N254)+($O254*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M254=\"\",0,VLOOKUP($M254,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N254)+($O254*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M254=\"\",0,VLOOKUP($M254,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N254)+($O254*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I254*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I254*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I254*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I254*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I254*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M254=\"\",0,VLOOKUP($M254,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P254)+($Q254*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M254=\"\",0,VLOOKUP($M254,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P254)+($Q254*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M254=\"\",0,VLOOKUP($M254,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P254)+($Q254*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M254=\"\",0,VLOOKUP($M254,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P254)+($Q254*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M254=\"\",0,VLOOKUP($M254,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P254)+($Q254*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"44.53",null,"Graving av groper",null,"m3",null,{"$f":"E255*Beregningsfaktorer!M31","v":0},null,null,{"$f":"E255*Beregningsfaktorer!AK$30*Beregningsfaktorer!C$146*Beregningsfaktorer!M$11","v":0},"i linja",null,null,{"$f":"IF((OR(F255=\"RS\",M255=\"\",M255=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M255,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N255","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F255=\"RS\",M255=\"\",M255=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M255,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P255","v":0},{"$f":"IF(M255=\"\",\"\",VLOOKUP(M255,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H255*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H255*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H255*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H255*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H255*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K255*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K255*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K255*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K255*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K255*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M255=\"\",0,VLOOKUP($M255,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N255)+($O255*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M255=\"\",0,VLOOKUP($M255,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N255)+($O255*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M255=\"\",0,VLOOKUP($M255,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N255)+($O255*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M255=\"\",0,VLOOKUP($M255,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N255)+($O255*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M255=\"\",0,VLOOKUP($M255,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N255)+($O255*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I255*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I255*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I255*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I255*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I255*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M255=\"\",0,VLOOKUP($M255,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P255)+($Q255*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M255=\"\",0,VLOOKUP($M255,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P255)+($Q255*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M255=\"\",0,VLOOKUP($M255,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P255)+($Q255*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M255=\"\",0,VLOOKUP($M255,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P255)+($Q255*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M255=\"\",0,VLOOKUP($M255,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P255)+($Q255*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F256=\"RS\",M256=\"\",M256=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M256,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N256","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F256=\"RS\",M256=\"\",M256=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M256,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P256","v":0},{"$f":"IF(M256=\"\",\"\",VLOOKUP(M256,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H256*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H256*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H256*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H256*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H256*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K256*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K256*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K256*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K256*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K256*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M256=\"\",0,VLOOKUP($M256,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N256)+($O256*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M256=\"\",0,VLOOKUP($M256,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N256)+($O256*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M256=\"\",0,VLOOKUP($M256,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N256)+($O256*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M256=\"\",0,VLOOKUP($M256,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N256)+($O256*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M256=\"\",0,VLOOKUP($M256,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N256)+($O256*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I256*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I256*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I256*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I256*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I256*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M256=\"\",0,VLOOKUP($M256,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P256)+($Q256*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M256=\"\",0,VLOOKUP($M256,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P256)+($Q256*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M256=\"\",0,VLOOKUP($M256,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P256)+($Q256*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M256=\"\",0,VLOOKUP($M256,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P256)+($Q256*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M256=\"\",0,VLOOKUP($M256,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P256)+($Q256*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"45: STIKKRENNER, KULVERTER INKL. INN- OG UTLØPSKONSTRUKSJONER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F257=\"RS\",M257=\"\",M257=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M257,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N257","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F257=\"RS\",M257=\"\",M257=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M257,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P257","v":0},{"$f":"IF(M257=\"\",\"\",VLOOKUP(M257,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H257*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H257*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H257*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H257*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H257*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K257*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K257*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K257*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K257*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K257*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M257=\"\",0,VLOOKUP($M257,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N257)+($O257*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M257=\"\",0,VLOOKUP($M257,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N257)+($O257*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M257=\"\",0,VLOOKUP($M257,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N257)+($O257*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M257=\"\",0,VLOOKUP($M257,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N257)+($O257*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M257=\"\",0,VLOOKUP($M257,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N257)+($O257*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I257*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I257*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I257*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I257*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I257*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M257=\"\",0,VLOOKUP($M257,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P257)+($Q257*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M257=\"\",0,VLOOKUP($M257,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P257)+($Q257*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M257=\"\",0,VLOOKUP($M257,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P257)+($Q257*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M257=\"\",0,VLOOKUP($M257,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P257)+($Q257*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M257=\"\",0,VLOOKUP($M257,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P257)+($Q257*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"45.1",null,"Graving, sprengning mm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F258=\"RS\",M258=\"\",M258=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M258,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N258","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F258=\"RS\",M258=\"\",M258=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M258,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P258","v":0},{"$f":"IF(M258=\"\",\"\",VLOOKUP(M258,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H258*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H258*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H258*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H258*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H258*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K258*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K258*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K258*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K258*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K258*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M258=\"\",0,VLOOKUP($M258,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N258)+($O258*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M258=\"\",0,VLOOKUP($M258,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N258)+($O258*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M258=\"\",0,VLOOKUP($M258,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N258)+($O258*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M258=\"\",0,VLOOKUP($M258,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N258)+($O258*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M258=\"\",0,VLOOKUP($M258,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N258)+($O258*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I258*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I258*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I258*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I258*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I258*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M258=\"\",0,VLOOKUP($M258,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P258)+($Q258*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M258=\"\",0,VLOOKUP($M258,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P258)+($Q258*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M258=\"\",0,VLOOKUP($M258,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P258)+($Q258*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M258=\"\",0,VLOOKUP($M258,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P258)+($Q258*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M258=\"\",0,VLOOKUP($M258,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P258)+($Q258*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"45.11",null,"Graving ",null,"fm3",null,{"$f":"E259*Beregningsfaktorer!AK33*Beregningsfaktorer!M31","v":0},null,"Gravemaskin",null,"i linja",null,null,{"$f":"IF((OR(F259=\"RS\",M259=\"\",M259=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M259,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N259","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F259=\"RS\",M259=\"\",M259=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M259,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P259","v":0},{"$f":"IF(M259=\"\",\"\",VLOOKUP(M259,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H259*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H259*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H259*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H259*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H259*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K259*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K259*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K259*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K259*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K259*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M259=\"\",0,VLOOKUP($M259,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N259)+($O259*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M259=\"\",0,VLOOKUP($M259,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N259)+($O259*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M259=\"\",0,VLOOKUP($M259,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N259)+($O259*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M259=\"\",0,VLOOKUP($M259,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N259)+($O259*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M259=\"\",0,VLOOKUP($M259,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N259)+($O259*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I259*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I259*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I259*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I259*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I259*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M259=\"\",0,VLOOKUP($M259,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P259)+($Q259*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M259=\"\",0,VLOOKUP($M259,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P259)+($Q259*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M259=\"\",0,VLOOKUP($M259,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P259)+($Q259*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M259=\"\",0,VLOOKUP($M259,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P259)+($Q259*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M259=\"\",0,VLOOKUP($M259,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P259)+($Q259*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"45.12","Velg grunnforhold","Sprengning og oppgraving",null,"fm3",null,{"$f":"E260*Beregningsfaktorer!AK29*Beregningsfaktorer!M31","v":0},null,"Gravemaskin",null,"i linja","Sprengstoff",{"$f":"E260*IF(OR(C260=Nedtrekksmenyer!B$92,C260=Nedtrekksmenyer!B$93),Beregningsfaktorer!M$20,Beregningsfaktorer!M$21)","v":0},{"$f":"IF((OR(F260=\"RS\",M260=\"\",M260=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M260,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N260","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F260=\"RS\",M260=\"\",M260=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M260,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P260","v":0},{"$f":"IF(M260=\"\",\"\",VLOOKUP(M260,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sprengstoff"},{"$f":"$H260*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H260*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H260*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H260*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H260*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K260*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K260*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K260*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K260*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K260*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M260=\"\",0,VLOOKUP($M260,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N260)+($O260*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M260=\"\",0,VLOOKUP($M260,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N260)+($O260*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M260=\"\",0,VLOOKUP($M260,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N260)+($O260*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M260=\"\",0,VLOOKUP($M260,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N260)+($O260*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M260=\"\",0,VLOOKUP($M260,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N260)+($O260*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I260*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I260*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I260*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I260*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I260*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M260=\"\",0,VLOOKUP($M260,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P260)+($Q260*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M260=\"\",0,VLOOKUP($M260,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P260)+($Q260*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M260=\"\",0,VLOOKUP($M260,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P260)+($Q260*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M260=\"\",0,VLOOKUP($M260,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P260)+($Q260*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M260=\"\",0,VLOOKUP($M260,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P260)+($Q260*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"45.13",null,"Fiberduk",null,"m2",null,null,null,null,null,null,"Fiberduk",{"$f":"E261","v":0},{"$f":"IF((OR(F261=\"RS\",M261=\"\",M261=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M261,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N261","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F261=\"RS\",M261=\"\",M261=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M261,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P261","v":0},{"$f":"IF(M261=\"\",\"\",VLOOKUP(M261,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Geosynteter"},{"$f":"$H261*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H261*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H261*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H261*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H261*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K261*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K261*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K261*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K261*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K261*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M261=\"\",0,VLOOKUP($M261,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N261)+($O261*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M261=\"\",0,VLOOKUP($M261,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N261)+($O261*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M261=\"\",0,VLOOKUP($M261,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N261)+($O261*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M261=\"\",0,VLOOKUP($M261,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N261)+($O261*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M261=\"\",0,VLOOKUP($M261,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N261)+($O261*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I261*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I261*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I261*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I261*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I261*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M261=\"\",0,VLOOKUP($M261,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P261)+($Q261*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M261=\"\",0,VLOOKUP($M261,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P261)+($Q261*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M261=\"\",0,VLOOKUP($M261,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P261)+($Q261*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M261=\"\",0,VLOOKUP($M261,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P261)+($Q261*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M261=\"\",0,VLOOKUP($M261,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P261)+($Q261*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"45.14",null,"Fundament og omfylling for rør",null,"m3",null,{"$f":"E262*Beregningsfaktorer!M34","v":0},null,"Utgraving og planering av jordmasser",null,"i linja",null,null,{"$f":"IF((OR(F262=\"RS\",M262=\"\",M262=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M262,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N262","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F262=\"RS\",M262=\"\",M262=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M262,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P262","v":0},{"$f":"IF(M262=\"\",\"\",VLOOKUP(M262,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H262*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H262*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H262*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H262*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H262*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K262*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K262*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K262*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K262*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K262*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M262=\"\",0,VLOOKUP($M262,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N262)+($O262*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M262=\"\",0,VLOOKUP($M262,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N262)+($O262*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M262=\"\",0,VLOOKUP($M262,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N262)+($O262*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M262=\"\",0,VLOOKUP($M262,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N262)+($O262*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M262=\"\",0,VLOOKUP($M262,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N262)+($O262*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I262*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I262*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I262*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I262*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I262*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M262=\"\",0,VLOOKUP($M262,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P262)+($Q262*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M262=\"\",0,VLOOKUP($M262,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P262)+($Q262*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M262=\"\",0,VLOOKUP($M262,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P262)+($Q262*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M262=\"\",0,VLOOKUP($M262,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P262)+($Q262*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M262=\"\",0,VLOOKUP($M262,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P262)+($Q262*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"45.15",null,"Gjenfylling, stedige masser",null,"m3",null,{"$f":"E263*Beregningsfaktorer!M34","v":0},null,"Utgraving og planering av jordmasser",null,"i linja",null,null,{"$f":"IF((OR(F263=\"RS\",M263=\"\",M263=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M263,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N263","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F263=\"RS\",M263=\"\",M263=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M263,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P263","v":0},{"$f":"IF(M263=\"\",\"\",VLOOKUP(M263,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H263*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H263*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H263*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H263*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H263*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K263*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K263*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K263*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K263*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K263*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M263=\"\",0,VLOOKUP($M263,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N263)+($O263*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M263=\"\",0,VLOOKUP($M263,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N263)+($O263*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M263=\"\",0,VLOOKUP($M263,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N263)+($O263*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M263=\"\",0,VLOOKUP($M263,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N263)+($O263*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M263=\"\",0,VLOOKUP($M263,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N263)+($O263*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I263*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I263*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I263*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I263*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I263*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M263=\"\",0,VLOOKUP($M263,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P263)+($Q263*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M263=\"\",0,VLOOKUP($M263,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P263)+($Q263*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M263=\"\",0,VLOOKUP($M263,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P263)+($Q263*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M263=\"\",0,VLOOKUP($M263,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P263)+($Q263*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M263=\"\",0,VLOOKUP($M263,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P263)+($Q263*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"45.16",null,"Frostsikring",null,"m2",null,null,null,null,null,null,"Ekstrudert polystyren (XPS)",{"$f":"E264*Beregningsfaktorer!C101","v":0},{"$f":"IF((OR(F264=\"RS\",M264=\"\",M264=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M264,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N264","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F264=\"RS\",M264=\"\",M264=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M264,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P264","v":0},{"$f":"IF(M264=\"\",\"\",VLOOKUP(M264,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Ekstrudert polystyren (XPS)"},{"$f":"$H264*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H264*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H264*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H264*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H264*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K264*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K264*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K264*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K264*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K264*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M264=\"\",0,VLOOKUP($M264,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N264)+($O264*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M264=\"\",0,VLOOKUP($M264,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N264)+($O264*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M264=\"\",0,VLOOKUP($M264,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N264)+($O264*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M264=\"\",0,VLOOKUP($M264,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N264)+($O264*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M264=\"\",0,VLOOKUP($M264,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N264)+($O264*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I264*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I264*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I264*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I264*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I264*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M264=\"\",0,VLOOKUP($M264,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P264)+($Q264*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M264=\"\",0,VLOOKUP($M264,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P264)+($Q264*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M264=\"\",0,VLOOKUP($M264,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P264)+($Q264*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M264=\"\",0,VLOOKUP($M264,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P264)+($Q264*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M264=\"\",0,VLOOKUP($M264,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P264)+($Q264*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"45.17","Transport med helning > 5 %?","Fjerning av overskuddsmasser",null,"fm3",null,{"$f":"E265*Beregningsfaktorer!AJ30*Beregningsfaktorer!M31","v":0},null,"Gravemaskin",{"$f":"E265*Beregningsfaktorer!AK30*Beregningsfaktorer!C148*Beregningsfaktorer!M12","v":0},"transport til fyllplass",null,null,{"$f":"IF((OR(F265=\"RS\",M265=\"\",M265=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M265,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N265","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F265=\"RS\",M265=\"\",M265=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M265,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P265","v":0},{"$f":"IF(M265=\"\",\"\",VLOOKUP(M265,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H265*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H265*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H265*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H265*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H265*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K265*IF(OR($C265=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C265=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K265*IF(OR($C265=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C265=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K265*IF(OR($C265=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C265=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K265*IF(OR($C265=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C265=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K265*IF(OR($C265=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C265=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M265=\"\",0,VLOOKUP($M265,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N265)+($O265*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M265=\"\",0,VLOOKUP($M265,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N265)+($O265*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M265=\"\",0,VLOOKUP($M265,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N265)+($O265*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M265=\"\",0,VLOOKUP($M265,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N265)+($O265*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M265=\"\",0,VLOOKUP($M265,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N265)+($O265*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I265*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I265*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I265*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I265*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I265*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M265=\"\",0,VLOOKUP($M265,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P265)+($Q265*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M265=\"\",0,VLOOKUP($M265,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P265)+($Q265*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M265=\"\",0,VLOOKUP($M265,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P265)+($Q265*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M265=\"\",0,VLOOKUP($M265,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P265)+($Q265*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M265=\"\",0,VLOOKUP($M265,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P265)+($Q265*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"45.18",null,"Plastring",null,"m2",null,null,null,"Utelater",null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F266=\"RS\",M266=\"\",M266=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M266,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N266","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F266=\"RS\",M266=\"\",M266=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M266,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P266","v":0},{"$f":"IF(M266=\"\",\"\",VLOOKUP(M266,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H266*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H266*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H266*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H266*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H266*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K266*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K266*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K266*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K266*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K266*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M266=\"\",0,VLOOKUP($M266,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N266)+($O266*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M266=\"\",0,VLOOKUP($M266,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N266)+($O266*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M266=\"\",0,VLOOKUP($M266,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N266)+($O266*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M266=\"\",0,VLOOKUP($M266,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N266)+($O266*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M266=\"\",0,VLOOKUP($M266,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N266)+($O266*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I266*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I266*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I266*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I266*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I266*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M266=\"\",0,VLOOKUP($M266,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P266)+($Q266*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M266=\"\",0,VLOOKUP($M266,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P266)+($Q266*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M266=\"\",0,VLOOKUP($M266,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P266)+($Q266*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M266=\"\",0,VLOOKUP($M266,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P266)+($Q266*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M266=\"\",0,VLOOKUP($M266,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P266)+($Q266*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"45.2","Valg: Betong/plast/stål","Stikkrenner/kulverter, rør",null,"m",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C267=Nedtrekksmenyer!$B$59,C267=Nedtrekksmenyer!$B$60),\"Betong, til rør og kummer\",C267)","v":"Betong, til rør og kummer"},{"$f":"IF('Veg i dagen'!M267=Utslippsfaktorer!$B$37,Beregningsfaktorer!C56/Beregningsfaktorer!C159,IF('Veg i dagen'!M267=Nedtrekksmenyer!$B$61,Beregningsfaktorer!C70,Beregningsfaktorer!C80))*E267","v":0},{"$f":"IF((OR(F267=\"RS\",M267=\"\",M267=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M267,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N267","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F267=\"RS\",M267=\"\",M267=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M267,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P267","v":0},{"$f":"IF(M267=\"\",\"\",VLOOKUP(M267,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Betongelementer"},{"$f":"$H267*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H267*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H267*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H267*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H267*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K267*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K267*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K267*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K267*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K267*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M267=\"\",0,VLOOKUP($M267,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N267)+($O267*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M267=\"\",0,VLOOKUP($M267,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N267)+($O267*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M267=\"\",0,VLOOKUP($M267,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N267)+($O267*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M267=\"\",0,VLOOKUP($M267,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N267)+($O267*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M267=\"\",0,VLOOKUP($M267,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N267)+($O267*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I267*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I267*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I267*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I267*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I267*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M267=\"\",0,VLOOKUP($M267,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P267)+($Q267*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M267=\"\",0,VLOOKUP($M267,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P267)+($Q267*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M267=\"\",0,VLOOKUP($M267,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P267)+($Q267*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M267=\"\",0,VLOOKUP($M267,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P267)+($Q267*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M267=\"\",0,VLOOKUP($M267,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P267)+($Q267*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"45.21","Valg: Betong/plast/stål","Innvendig diameter 300 mm",null,"m",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C268=Nedtrekksmenyer!$B$59,C268=Nedtrekksmenyer!$B$60),\"Betong, til rør og kummer\",C268)","v":"Betong, til rør og kummer"},{"$f":"IF('Veg i dagen'!M268=Utslippsfaktorer!$B$37,Beregningsfaktorer!C54/Beregningsfaktorer!C159,IF('Veg i dagen'!M268=Nedtrekksmenyer!$B$61,Beregningsfaktorer!C68,Beregningsfaktorer!C78))*E268","v":0},{"$f":"IF((OR(F268=\"RS\",M268=\"\",M268=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M268,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N268","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F268=\"RS\",M268=\"\",M268=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M268,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P268","v":0},{"$f":"IF(M268=\"\",\"\",VLOOKUP(M268,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Betongelementer"},{"$f":"$H268*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H268*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H268*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H268*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H268*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K268*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K268*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K268*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K268*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K268*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M268=\"\",0,VLOOKUP($M268,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N268)+($O268*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M268=\"\",0,VLOOKUP($M268,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N268)+($O268*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M268=\"\",0,VLOOKUP($M268,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N268)+($O268*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M268=\"\",0,VLOOKUP($M268,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N268)+($O268*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M268=\"\",0,VLOOKUP($M268,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N268)+($O268*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I268*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I268*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I268*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I268*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I268*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M268=\"\",0,VLOOKUP($M268,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P268)+($Q268*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M268=\"\",0,VLOOKUP($M268,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P268)+($Q268*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M268=\"\",0,VLOOKUP($M268,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P268)+($Q268*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M268=\"\",0,VLOOKUP($M268,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P268)+($Q268*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M268=\"\",0,VLOOKUP($M268,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P268)+($Q268*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"45.22","Valg: Betong/plast/stål","Innvendig diameter 400 mm",null,"m",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C269=Nedtrekksmenyer!$B$59,C269=Nedtrekksmenyer!$B$60),\"Betong, til rør og kummer\",C269)","v":"Betong, til rør og kummer"},{"$f":"IF('Veg i dagen'!M269=Utslippsfaktorer!$B$37,Beregningsfaktorer!C55/Beregningsfaktorer!C159,IF('Veg i dagen'!M269=Nedtrekksmenyer!$B$61,Beregningsfaktorer!C69,Beregningsfaktorer!C79))*E269","v":0},{"$f":"IF((OR(F269=\"RS\",M269=\"\",M269=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M269,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N269","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F269=\"RS\",M269=\"\",M269=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M269,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P269","v":0},{"$f":"IF(M269=\"\",\"\",VLOOKUP(M269,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Betongelementer"},{"$f":"$H269*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H269*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H269*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H269*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H269*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K269*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K269*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K269*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K269*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K269*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M269=\"\",0,VLOOKUP($M269,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N269)+($O269*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M269=\"\",0,VLOOKUP($M269,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N269)+($O269*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M269=\"\",0,VLOOKUP($M269,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N269)+($O269*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M269=\"\",0,VLOOKUP($M269,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N269)+($O269*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M269=\"\",0,VLOOKUP($M269,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N269)+($O269*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I269*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I269*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I269*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I269*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I269*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M269=\"\",0,VLOOKUP($M269,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P269)+($Q269*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M269=\"\",0,VLOOKUP($M269,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P269)+($Q269*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M269=\"\",0,VLOOKUP($M269,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P269)+($Q269*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M269=\"\",0,VLOOKUP($M269,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P269)+($Q269*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M269=\"\",0,VLOOKUP($M269,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P269)+($Q269*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"45.23","Valg: Betong/plast/stål","Innvendig diameter 500 mm",null,"m",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C270=Nedtrekksmenyer!$B$59,C270=Nedtrekksmenyer!$B$60),\"Betong, til rør og kummer\",C270)","v":"Betong, til rør og kummer"},{"$f":"IF('Veg i dagen'!M270=Utslippsfaktorer!$B$37,Beregningsfaktorer!C56/Beregningsfaktorer!C159,IF('Veg i dagen'!M270=Nedtrekksmenyer!$B$61,Beregningsfaktorer!C70,Beregningsfaktorer!C80))*E270","v":0},{"$f":"IF((OR(F270=\"RS\",M270=\"\",M270=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M270,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N270","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F270=\"RS\",M270=\"\",M270=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M270,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P270","v":0},{"$f":"IF(M270=\"\",\"\",VLOOKUP(M270,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Betongelementer"},{"$f":"$H270*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H270*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H270*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H270*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H270*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K270*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K270*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K270*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K270*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K270*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M270=\"\",0,VLOOKUP($M270,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N270)+($O270*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M270=\"\",0,VLOOKUP($M270,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N270)+($O270*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M270=\"\",0,VLOOKUP($M270,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N270)+($O270*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M270=\"\",0,VLOOKUP($M270,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N270)+($O270*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M270=\"\",0,VLOOKUP($M270,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N270)+($O270*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I270*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I270*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I270*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I270*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I270*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M270=\"\",0,VLOOKUP($M270,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P270)+($Q270*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M270=\"\",0,VLOOKUP($M270,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P270)+($Q270*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M270=\"\",0,VLOOKUP($M270,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P270)+($Q270*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M270=\"\",0,VLOOKUP($M270,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P270)+($Q270*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M270=\"\",0,VLOOKUP($M270,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P270)+($Q270*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"45.24","Valg: Betong/plast/stål","Innvendig diameter 600 mm",null,"m",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C271=Nedtrekksmenyer!$B$59,C271=Nedtrekksmenyer!$B$60),\"Betong, til rør og kummer\",C271)","v":"Betong, til rør og kummer"},{"$f":"IF('Veg i dagen'!M271=Utslippsfaktorer!$B$37,Beregningsfaktorer!C57/Beregningsfaktorer!C159,IF('Veg i dagen'!M271=Nedtrekksmenyer!$B$61,Beregningsfaktorer!C71,Beregningsfaktorer!C81))*E271","v":0},{"$f":"IF((OR(F271=\"RS\",M271=\"\",M271=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M271,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N271","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F271=\"RS\",M271=\"\",M271=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M271,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P271","v":0},{"$f":"IF(M271=\"\",\"\",VLOOKUP(M271,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Betongelementer"},{"$f":"$H271*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H271*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H271*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H271*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H271*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K271*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K271*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K271*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K271*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K271*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M271=\"\",0,VLOOKUP($M271,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N271)+($O271*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M271=\"\",0,VLOOKUP($M271,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N271)+($O271*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M271=\"\",0,VLOOKUP($M271,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N271)+($O271*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M271=\"\",0,VLOOKUP($M271,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N271)+($O271*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M271=\"\",0,VLOOKUP($M271,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N271)+($O271*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I271*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I271*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I271*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I271*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I271*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M271=\"\",0,VLOOKUP($M271,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P271)+($Q271*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M271=\"\",0,VLOOKUP($M271,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P271)+($Q271*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M271=\"\",0,VLOOKUP($M271,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P271)+($Q271*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M271=\"\",0,VLOOKUP($M271,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P271)+($Q271*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M271=\"\",0,VLOOKUP($M271,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P271)+($Q271*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"45.25","Valg: Betong/plast/stål","Innvendig diameter 800 mm",null,"m",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C272=Nedtrekksmenyer!$B$59,C272=Nedtrekksmenyer!$B$60),\"Betong, til rør og kummer\",C272)","v":"Betong, til rør og kummer"},{"$f":"IF('Veg i dagen'!M272=Utslippsfaktorer!$B$37,Beregningsfaktorer!C59/Beregningsfaktorer!C159,IF('Veg i dagen'!M272=Nedtrekksmenyer!$B$61,Beregningsfaktorer!C73,Beregningsfaktorer!C82))*E272","v":0},{"$f":"IF((OR(F272=\"RS\",M272=\"\",M272=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M272,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N272","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F272=\"RS\",M272=\"\",M272=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M272,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P272","v":0},{"$f":"IF(M272=\"\",\"\",VLOOKUP(M272,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Betongelementer"},{"$f":"$H272*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H272*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H272*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H272*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H272*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K272*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K272*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K272*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K272*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K272*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M272=\"\",0,VLOOKUP($M272,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N272)+($O272*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M272=\"\",0,VLOOKUP($M272,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N272)+($O272*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M272=\"\",0,VLOOKUP($M272,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N272)+($O272*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M272=\"\",0,VLOOKUP($M272,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N272)+($O272*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M272=\"\",0,VLOOKUP($M272,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N272)+($O272*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I272*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I272*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I272*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I272*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I272*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M272=\"\",0,VLOOKUP($M272,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P272)+($Q272*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M272=\"\",0,VLOOKUP($M272,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P272)+($Q272*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M272=\"\",0,VLOOKUP($M272,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P272)+($Q272*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M272=\"\",0,VLOOKUP($M272,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P272)+($Q272*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M272=\"\",0,VLOOKUP($M272,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P272)+($Q272*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"45.26","Valg: Betong/plast/stål","Innvendig diameter 1000 mm",null,"m",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C273=Nedtrekksmenyer!$B$59,C273=Nedtrekksmenyer!$B$60),\"Betong, til rør og kummer\",C273)","v":"Betong, til rør og kummer"},{"$f":"IF('Veg i dagen'!M273=Utslippsfaktorer!$B$37,Beregningsfaktorer!C60/Beregningsfaktorer!C159,IF('Veg i dagen'!M273=Nedtrekksmenyer!$B$61,Beregningsfaktorer!C73,Beregningsfaktorer!C83))*E273","v":0},{"$f":"IF((OR(F273=\"RS\",M273=\"\",M273=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M273,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N273","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F273=\"RS\",M273=\"\",M273=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M273,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P273","v":0},{"$f":"IF(M273=\"\",\"\",VLOOKUP(M273,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Betongelementer"},{"$f":"$H273*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H273*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H273*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H273*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H273*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K273*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K273*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K273*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K273*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K273*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M273=\"\",0,VLOOKUP($M273,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N273)+($O273*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M273=\"\",0,VLOOKUP($M273,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N273)+($O273*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M273=\"\",0,VLOOKUP($M273,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N273)+($O273*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M273=\"\",0,VLOOKUP($M273,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N273)+($O273*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M273=\"\",0,VLOOKUP($M273,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N273)+($O273*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I273*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I273*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I273*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I273*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I273*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M273=\"\",0,VLOOKUP($M273,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P273)+($Q273*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M273=\"\",0,VLOOKUP($M273,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P273)+($Q273*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M273=\"\",0,VLOOKUP($M273,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P273)+($Q273*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M273=\"\",0,VLOOKUP($M273,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P273)+($Q273*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M273=\"\",0,VLOOKUP($M273,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P273)+($Q273*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"45.27","Valg: Betong/plast/stål","Innvendig diameter 1200 mm",null,"m",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C274=Nedtrekksmenyer!$B$59,C274=Nedtrekksmenyer!$B$60),\"Betong, til rør og kummer\",C274)","v":"Betong, til rør og kummer"},{"$f":"IF('Veg i dagen'!M274=Utslippsfaktorer!$B$37,Beregningsfaktorer!C61/Beregningsfaktorer!C159,IF('Veg i dagen'!M274=Nedtrekksmenyer!$B$61,Beregningsfaktorer!C74,Beregningsfaktorer!C84))*E274","v":0},{"$f":"IF((OR(F274=\"RS\",M274=\"\",M274=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M274,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N274","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F274=\"RS\",M274=\"\",M274=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M274,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P274","v":0},{"$f":"IF(M274=\"\",\"\",VLOOKUP(M274,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Betongelementer"},{"$f":"$H274*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H274*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H274*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H274*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H274*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K274*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K274*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K274*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K274*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K274*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M274=\"\",0,VLOOKUP($M274,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N274)+($O274*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M274=\"\",0,VLOOKUP($M274,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N274)+($O274*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M274=\"\",0,VLOOKUP($M274,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N274)+($O274*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M274=\"\",0,VLOOKUP($M274,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N274)+($O274*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M274=\"\",0,VLOOKUP($M274,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N274)+($O274*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I274*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I274*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I274*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I274*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I274*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M274=\"\",0,VLOOKUP($M274,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P274)+($Q274*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M274=\"\",0,VLOOKUP($M274,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P274)+($Q274*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M274=\"\",0,VLOOKUP($M274,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P274)+($Q274*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M274=\"\",0,VLOOKUP($M274,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P274)+($Q274*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M274=\"\",0,VLOOKUP($M274,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P274)+($Q274*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"45.28","Valg: Betong/plast/stål","Innvendig diameter 1400 mm",null,"m",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C275=Nedtrekksmenyer!$B$59,C275=Nedtrekksmenyer!$B$60),\"Betong, til rør og kummer\",C275)","v":"Betong, til rør og kummer"},{"$f":"IF('Veg i dagen'!M275=Utslippsfaktorer!$B$37,Beregningsfaktorer!C62/Beregningsfaktorer!C159,IF('Veg i dagen'!M275=Nedtrekksmenyer!$B$61,Beregningsfaktorer!C75,Beregningsfaktorer!C85))*E275","v":0},{"$f":"IF((OR(F275=\"RS\",M275=\"\",M275=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M275,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N275","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F275=\"RS\",M275=\"\",M275=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M275,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P275","v":0},{"$f":"IF(M275=\"\",\"\",VLOOKUP(M275,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Betongelementer"},{"$f":"$H275*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H275*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H275*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H275*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H275*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K275*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K275*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K275*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K275*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K275*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M275=\"\",0,VLOOKUP($M275,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N275)+($O275*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M275=\"\",0,VLOOKUP($M275,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N275)+($O275*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M275=\"\",0,VLOOKUP($M275,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N275)+($O275*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M275=\"\",0,VLOOKUP($M275,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N275)+($O275*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M275=\"\",0,VLOOKUP($M275,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N275)+($O275*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I275*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I275*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I275*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I275*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I275*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M275=\"\",0,VLOOKUP($M275,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P275)+($Q275*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M275=\"\",0,VLOOKUP($M275,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P275)+($Q275*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M275=\"\",0,VLOOKUP($M275,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P275)+($Q275*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M275=\"\",0,VLOOKUP($M275,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P275)+($Q275*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M275=\"\",0,VLOOKUP($M275,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P275)+($Q275*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"45.62",null,"Armering",null,"tonn",null,null,null,null,null,null,"Kamstål",{"$f":"E276*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F276=\"RS\",M276=\"\",M276=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M276,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N276","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F276=\"RS\",M276=\"\",M276=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M276,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P276","v":0},{"$f":"IF(M276=\"\",\"\",VLOOKUP(M276,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$H276*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H276*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H276*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H276*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H276*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K276*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K276*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K276*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K276*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K276*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M276=\"\",0,VLOOKUP($M276,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N276)+($O276*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M276=\"\",0,VLOOKUP($M276,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N276)+($O276*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M276=\"\",0,VLOOKUP($M276,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N276)+($O276*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M276=\"\",0,VLOOKUP($M276,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N276)+($O276*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M276=\"\",0,VLOOKUP($M276,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N276)+($O276*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I276*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I276*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I276*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I276*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I276*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M276=\"\",0,VLOOKUP($M276,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P276)+($Q276*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M276=\"\",0,VLOOKUP($M276,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P276)+($Q276*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M276=\"\",0,VLOOKUP($M276,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P276)+($Q276*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M276=\"\",0,VLOOKUP($M276,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P276)+($Q276*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M276=\"\",0,VLOOKUP($M276,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P276)+($Q276*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"45.63","Valg: Betongtype","Betong",null,"m3",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C277=Nedtrekksmenyer!B$100,Nedtrekksmenyer!B$104,C277)","v":"Betongstøp, B45, CEM I"},{"$f":"E277","v":0},{"$f":"IF((OR(F277=\"RS\",M277=\"\",M277=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M277,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N277","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F277=\"RS\",M277=\"\",M277=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M277,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P277","v":0},{"$f":"IF(M277=\"\",\"\",VLOOKUP(M277,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$H277*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H277*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H277*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H277*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H277*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K277*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K277*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K277*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K277*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K277*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M277=\"\",0,VLOOKUP($M277,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N277)+($O277*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M277=\"\",0,VLOOKUP($M277,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N277)+($O277*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M277=\"\",0,VLOOKUP($M277,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N277)+($O277*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M277=\"\",0,VLOOKUP($M277,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N277)+($O277*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M277=\"\",0,VLOOKUP($M277,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N277)+($O277*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I277*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I277*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I277*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I277*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I277*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M277=\"\",0,VLOOKUP($M277,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P277)+($Q277*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M277=\"\",0,VLOOKUP($M277,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P277)+($Q277*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M277=\"\",0,VLOOKUP($M277,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P277)+($Q277*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M277=\"\",0,VLOOKUP($M277,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P277)+($Q277*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M277=\"\",0,VLOOKUP($M277,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P277)+($Q277*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"45.64",null,"Frostsikring og fuktisolasjon",null,"m2",null,null,null,null,null,null,"Ekstrudert polystyren (XPS)",{"$f":"E278*Beregningsfaktorer!C100","v":0},{"$f":"IF((OR(F278=\"RS\",M278=\"\",M278=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M278,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N278","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F278=\"RS\",M278=\"\",M278=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M278,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P278","v":0},{"$f":"IF(M278=\"\",\"\",VLOOKUP(M278,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Ekstrudert polystyren (XPS)"},{"$f":"$H278*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H278*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H278*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H278*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H278*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K278*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K278*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K278*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K278*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K278*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M278=\"\",0,VLOOKUP($M278,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N278)+($O278*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M278=\"\",0,VLOOKUP($M278,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N278)+($O278*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M278=\"\",0,VLOOKUP($M278,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N278)+($O278*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M278=\"\",0,VLOOKUP($M278,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N278)+($O278*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M278=\"\",0,VLOOKUP($M278,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N278)+($O278*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I278*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I278*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I278*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I278*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I278*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M278=\"\",0,VLOOKUP($M278,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P278)+($Q278*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M278=\"\",0,VLOOKUP($M278,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P278)+($Q278*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M278=\"\",0,VLOOKUP($M278,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P278)+($Q278*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M278=\"\",0,VLOOKUP($M278,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P278)+($Q278*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M278=\"\",0,VLOOKUP($M278,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P278)+($Q278*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F279=\"RS\",M279=\"\",M279=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M279,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N279","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F279=\"RS\",M279=\"\",M279=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M279,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P279","v":0},{"$f":"IF(M279=\"\",\"\",VLOOKUP(M279,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H279*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H279*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H279*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H279*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H279*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K279*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K279*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K279*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K279*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K279*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M279=\"\",0,VLOOKUP($M279,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N279)+($O279*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M279=\"\",0,VLOOKUP($M279,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N279)+($O279*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M279=\"\",0,VLOOKUP($M279,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N279)+($O279*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M279=\"\",0,VLOOKUP($M279,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N279)+($O279*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M279=\"\",0,VLOOKUP($M279,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N279)+($O279*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I279*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I279*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I279*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I279*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I279*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M279=\"\",0,VLOOKUP($M279,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P279)+($Q279*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M279=\"\",0,VLOOKUP($M279,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P279)+($Q279*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M279=\"\",0,VLOOKUP($M279,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P279)+($Q279*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M279=\"\",0,VLOOKUP($M279,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P279)+($Q279*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M279=\"\",0,VLOOKUP($M279,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P279)+($Q279*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"46: KUMMER (LEVERING, MONTERING)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F280=\"RS\",M280=\"\",M280=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M280,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N280","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F280=\"RS\",M280=\"\",M280=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M280,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P280","v":0},{"$f":"IF(M280=\"\",\"\",VLOOKUP(M280,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H280*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H280*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H280*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H280*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H280*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K280*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K280*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K280*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K280*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K280*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M280=\"\",0,VLOOKUP($M280,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N280)+($O280*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M280=\"\",0,VLOOKUP($M280,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N280)+($O280*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M280=\"\",0,VLOOKUP($M280,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N280)+($O280*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M280=\"\",0,VLOOKUP($M280,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N280)+($O280*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M280=\"\",0,VLOOKUP($M280,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N280)+($O280*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I280*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I280*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I280*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I280*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I280*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M280=\"\",0,VLOOKUP($M280,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P280)+($Q280*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M280=\"\",0,VLOOKUP($M280,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P280)+($Q280*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M280=\"\",0,VLOOKUP($M280,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P280)+($Q280*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M280=\"\",0,VLOOKUP($M280,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P280)+($Q280*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M280=\"\",0,VLOOKUP($M280,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P280)+($Q280*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"46.1","Valg: Betong/plast","Sandfangskummer",null,"stk",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C281=Nedtrekksmenyer!$B$65,C281=Nedtrekksmenyer!$B$66),Utslippsfaktorer!$B$25,C281)","v":"Betong, elementer B45 CEM I"},{"$f":"IF('Veg i dagen'!M281=Utslippsfaktorer!$B$37,Beregningsfaktorer!C$106/Beregningsfaktorer!C$159,IF('Veg i dagen'!M281=Nedtrekksmenyer!$B$67,Beregningsfaktorer!C$107,Beregningsfaktorer!C$106))*E281","v":0},{"$f":"IF((OR(F281=\"RS\",M281=\"\",M281=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M281,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N281","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F281=\"RS\",M281=\"\",M281=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M281,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P281","v":0},{"$f":"IF(M281=\"\",\"\",VLOOKUP(M281,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Betongelementer"},{"$f":"$H281*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H281*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H281*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H281*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H281*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K281*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K281*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K281*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K281*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K281*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M281=\"\",0,VLOOKUP($M281,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N281)+($O281*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M281=\"\",0,VLOOKUP($M281,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N281)+($O281*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M281=\"\",0,VLOOKUP($M281,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N281)+($O281*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M281=\"\",0,VLOOKUP($M281,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N281)+($O281*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M281=\"\",0,VLOOKUP($M281,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N281)+($O281*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I281*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I281*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I281*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I281*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I281*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M281=\"\",0,VLOOKUP($M281,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P281)+($Q281*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M281=\"\",0,VLOOKUP($M281,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P281)+($Q281*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M281=\"\",0,VLOOKUP($M281,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P281)+($Q281*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M281=\"\",0,VLOOKUP($M281,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P281)+($Q281*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M281=\"\",0,VLOOKUP($M281,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P281)+($Q281*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"46.3","Valg: Betong/plast","Inspeksjonskummer",null,"stk",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C282=Nedtrekksmenyer!$B$65,C282=Nedtrekksmenyer!$B$66),Utslippsfaktorer!$B$25,C282)","v":"Betong, elementer B45 CEM I"},{"$f":"IF('Veg i dagen'!M282=Utslippsfaktorer!$B$37,Beregningsfaktorer!C$108/Beregningsfaktorer!C$159,IF('Veg i dagen'!M282=Nedtrekksmenyer!$B$67,Beregningsfaktorer!C$109,Beregningsfaktorer!C$108))*E282","v":0},{"$f":"IF((OR(F282=\"RS\",M282=\"\",M282=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M282,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N282","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F282=\"RS\",M282=\"\",M282=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M282,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P282","v":0},{"$f":"IF(M282=\"\",\"\",VLOOKUP(M282,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Betongelementer"},{"$f":"$H282*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H282*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H282*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H282*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H282*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K282*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K282*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K282*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K282*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K282*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M282=\"\",0,VLOOKUP($M282,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N282)+($O282*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M282=\"\",0,VLOOKUP($M282,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N282)+($O282*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M282=\"\",0,VLOOKUP($M282,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N282)+($O282*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M282=\"\",0,VLOOKUP($M282,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N282)+($O282*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M282=\"\",0,VLOOKUP($M282,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N282)+($O282*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I282*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I282*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I282*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I282*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I282*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M282=\"\",0,VLOOKUP($M282,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P282)+($Q282*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M282=\"\",0,VLOOKUP($M282,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P282)+($Q282*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M282=\"\",0,VLOOKUP($M282,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P282)+($Q282*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M282=\"\",0,VLOOKUP($M282,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P282)+($Q282*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M282=\"\",0,VLOOKUP($M282,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P282)+($Q282*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"46.4","Valg: Betong/plast","Spillvannskum",null,"stk",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C283=Nedtrekksmenyer!$B$65,C283=Nedtrekksmenyer!$B$66),Utslippsfaktorer!$B$25,C283)","v":"Betong, elementer B45 CEM I"},{"$f":"IF('Veg i dagen'!M283=Utslippsfaktorer!$B$37,Beregningsfaktorer!C$112/Beregningsfaktorer!C$159,IF('Veg i dagen'!M283=Nedtrekksmenyer!$B$67,Beregningsfaktorer!C$113,Beregningsfaktorer!C$112))*E283","v":0},{"$f":"IF((OR(F283=\"RS\",M283=\"\",M283=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M283,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N283","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F283=\"RS\",M283=\"\",M283=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M283,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P283","v":0},{"$f":"IF(M283=\"\",\"\",VLOOKUP(M283,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Betongelementer"},{"$f":"$H283*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H283*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H283*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H283*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H283*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K283*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K283*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K283*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K283*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K283*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M283=\"\",0,VLOOKUP($M283,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N283)+($O283*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M283=\"\",0,VLOOKUP($M283,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N283)+($O283*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M283=\"\",0,VLOOKUP($M283,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N283)+($O283*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M283=\"\",0,VLOOKUP($M283,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N283)+($O283*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M283=\"\",0,VLOOKUP($M283,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N283)+($O283*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I283*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I283*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I283*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I283*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I283*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M283=\"\",0,VLOOKUP($M283,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P283)+($Q283*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M283=\"\",0,VLOOKUP($M283,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P283)+($Q283*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M283=\"\",0,VLOOKUP($M283,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P283)+($Q283*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M283=\"\",0,VLOOKUP($M283,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P283)+($Q283*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M283=\"\",0,VLOOKUP($M283,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P283)+($Q283*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"46.5","Valg: Betong/plast","Vannkummer",null,"stk",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C284=Nedtrekksmenyer!$B$65,C284=Nedtrekksmenyer!$B$66),Utslippsfaktorer!$B$25,C284)","v":"Betong, elementer B45 CEM I"},{"$f":"IF('Veg i dagen'!M284=Utslippsfaktorer!$B$37,Beregningsfaktorer!C$110/Beregningsfaktorer!C$159,IF('Veg i dagen'!M284=Nedtrekksmenyer!$B$67,Beregningsfaktorer!C$111,Beregningsfaktorer!C$110))*E284","v":0},{"$f":"IF((OR(F284=\"RS\",M284=\"\",M284=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M284,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N284","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F284=\"RS\",M284=\"\",M284=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M284,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P284","v":0},{"$f":"IF(M284=\"\",\"\",VLOOKUP(M284,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Betongelementer"},{"$f":"$H284*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H284*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H284*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H284*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H284*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K284*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K284*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K284*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K284*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K284*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M284=\"\",0,VLOOKUP($M284,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N284)+($O284*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M284=\"\",0,VLOOKUP($M284,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N284)+($O284*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M284=\"\",0,VLOOKUP($M284,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N284)+($O284*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M284=\"\",0,VLOOKUP($M284,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N284)+($O284*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M284=\"\",0,VLOOKUP($M284,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N284)+($O284*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I284*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I284*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I284*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I284*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I284*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M284=\"\",0,VLOOKUP($M284,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P284)+($Q284*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M284=\"\",0,VLOOKUP($M284,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P284)+($Q284*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M284=\"\",0,VLOOKUP($M284,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P284)+($Q284*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M284=\"\",0,VLOOKUP($M284,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P284)+($Q284*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M284=\"\",0,VLOOKUP($M284,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P284)+($Q284*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"46.6","Valg: Betong/plast","Kombinerte kummer",null,"stk",null,null,null,null,null,"Antagelser som for vannkum",{"$f":"IF(OR(C285=Nedtrekksmenyer!$B$65,C285=Nedtrekksmenyer!$B$66),Utslippsfaktorer!$B$25,C285)","v":"Betong, elementer B45 CEM I"},{"$f":"IF('Veg i dagen'!M285=Utslippsfaktorer!$B$37,Beregningsfaktorer!C$106/Beregningsfaktorer!C$159,IF('Veg i dagen'!M285=Nedtrekksmenyer!$B$67,Beregningsfaktorer!C$107,Beregningsfaktorer!C$106))*E285","v":0},{"$f":"IF((OR(F285=\"RS\",M285=\"\",M285=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M285,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N285","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F285=\"RS\",M285=\"\",M285=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M285,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P285","v":0},{"$f":"IF(M285=\"\",\"\",VLOOKUP(M285,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Betongelementer"},{"$f":"$H285*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H285*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H285*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H285*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H285*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K285*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K285*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K285*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K285*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K285*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M285=\"\",0,VLOOKUP($M285,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N285)+($O285*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M285=\"\",0,VLOOKUP($M285,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N285)+($O285*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M285=\"\",0,VLOOKUP($M285,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N285)+($O285*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M285=\"\",0,VLOOKUP($M285,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N285)+($O285*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M285=\"\",0,VLOOKUP($M285,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N285)+($O285*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I285*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I285*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I285*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I285*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I285*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M285=\"\",0,VLOOKUP($M285,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P285)+($Q285*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M285=\"\",0,VLOOKUP($M285,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P285)+($Q285*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M285=\"\",0,VLOOKUP($M285,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P285)+($Q285*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M285=\"\",0,VLOOKUP($M285,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P285)+($Q285*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M285=\"\",0,VLOOKUP($M285,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P285)+($Q285*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"46.7","Valg: Betong/plast","Spesialkummer",null,"stk",null,null,null,null,null,"Antagelser som for vannkum",{"$f":"IF(OR(C286=Nedtrekksmenyer!$B$65,C286=Nedtrekksmenyer!$B$66),Utslippsfaktorer!$B$25,C286)","v":"Betong, elementer B45 CEM I"},{"$f":"IF('Veg i dagen'!M286=Utslippsfaktorer!$B$37,Beregningsfaktorer!C$106/Beregningsfaktorer!C$159,IF('Veg i dagen'!M286=Nedtrekksmenyer!$B$67,Beregningsfaktorer!C$107,Beregningsfaktorer!C$106))*E286","v":0},{"$f":"IF((OR(F286=\"RS\",M286=\"\",M286=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M286,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N286","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F286=\"RS\",M286=\"\",M286=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M286,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P286","v":0},{"$f":"IF(M286=\"\",\"\",VLOOKUP(M286,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Betongelementer"},{"$f":"$H286*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H286*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H286*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H286*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H286*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K286*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K286*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K286*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K286*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K286*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M286=\"\",0,VLOOKUP($M286,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N286)+($O286*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M286=\"\",0,VLOOKUP($M286,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N286)+($O286*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M286=\"\",0,VLOOKUP($M286,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N286)+($O286*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M286=\"\",0,VLOOKUP($M286,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N286)+($O286*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M286=\"\",0,VLOOKUP($M286,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N286)+($O286*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I286*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I286*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I286*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I286*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I286*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M286=\"\",0,VLOOKUP($M286,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P286)+($Q286*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M286=\"\",0,VLOOKUP($M286,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P286)+($Q286*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M286=\"\",0,VLOOKUP($M286,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P286)+($Q286*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M286=\"\",0,VLOOKUP($M286,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P286)+($Q286*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M286=\"\",0,VLOOKUP($M286,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P286)+($Q286*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"46.71",null,"Prefabrikert spesialkum",null,"stk",null,null,null,null,null,"Antagelser som for vannkum","Betong, til rør og kummer",{"$f":"IF('Veg i dagen'!M287=Utslippsfaktorer!$B$37,Beregningsfaktorer!C$106/Beregningsfaktorer!C$159,IF('Veg i dagen'!M287=Nedtrekksmenyer!$B$67,Beregningsfaktorer!C$107,Beregningsfaktorer!C$106))*E287","v":0},{"$f":"IF((OR(F287=\"RS\",M287=\"\",M287=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M287,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N287","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F287=\"RS\",M287=\"\",M287=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M287,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P287","v":0},{"$f":"IF(M287=\"\",\"\",VLOOKUP(M287,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Betongelementer"},{"$f":"$H287*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H287*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H287*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H287*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H287*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K287*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K287*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K287*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K287*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K287*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M287=\"\",0,VLOOKUP($M287,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N287)+($O287*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M287=\"\",0,VLOOKUP($M287,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N287)+($O287*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M287=\"\",0,VLOOKUP($M287,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N287)+($O287*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M287=\"\",0,VLOOKUP($M287,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N287)+($O287*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M287=\"\",0,VLOOKUP($M287,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N287)+($O287*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I287*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I287*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I287*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I287*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I287*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M287=\"\",0,VLOOKUP($M287,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P287)+($Q287*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M287=\"\",0,VLOOKUP($M287,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P287)+($Q287*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M287=\"\",0,VLOOKUP($M287,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P287)+($Q287*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M287=\"\",0,VLOOKUP($M287,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P287)+($Q287*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M287=\"\",0,VLOOKUP($M287,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P287)+($Q287*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"46.72",null,"Plasstøpt spesialkum",null,"stk",null,null,null,null,null,null,"Betong, til rør og kummer",{"$f":"IF('Veg i dagen'!M288=Utslippsfaktorer!$B$37,Beregningsfaktorer!C$106/Beregningsfaktorer!C$159,IF('Veg i dagen'!M288=Nedtrekksmenyer!$B$67,Beregningsfaktorer!C$107,Beregningsfaktorer!C$106))*E288","v":0},{"$f":"IF((OR(F288=\"RS\",M288=\"\",M288=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M288,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N288","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F288=\"RS\",M288=\"\",M288=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M288,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P288","v":0},{"$f":"IF(M288=\"\",\"\",VLOOKUP(M288,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Betongelementer"},{"$f":"$H288*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H288*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H288*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H288*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H288*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K288*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K288*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K288*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K288*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K288*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M288=\"\",0,VLOOKUP($M288,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N288)+($O288*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M288=\"\",0,VLOOKUP($M288,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N288)+($O288*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M288=\"\",0,VLOOKUP($M288,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N288)+($O288*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M288=\"\",0,VLOOKUP($M288,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N288)+($O288*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M288=\"\",0,VLOOKUP($M288,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N288)+($O288*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I288*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I288*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I288*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I288*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I288*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M288=\"\",0,VLOOKUP($M288,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P288)+($Q288*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M288=\"\",0,VLOOKUP($M288,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P288)+($Q288*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M288=\"\",0,VLOOKUP($M288,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P288)+($Q288*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M288=\"\",0,VLOOKUP($M288,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P288)+($Q288*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M288=\"\",0,VLOOKUP($M288,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P288)+($Q288*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"46.722",null,"Armering",null,"tonn",null,null,null,null,null,null,"Kamstål",{"$f":"E289*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F289=\"RS\",M289=\"\",M289=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M289,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N289","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F289=\"RS\",M289=\"\",M289=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M289,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P289","v":0},{"$f":"IF(M289=\"\",\"\",VLOOKUP(M289,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$H289*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H289*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H289*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H289*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H289*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K289*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K289*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K289*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K289*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K289*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M289=\"\",0,VLOOKUP($M289,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N289)+($O289*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M289=\"\",0,VLOOKUP($M289,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N289)+($O289*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M289=\"\",0,VLOOKUP($M289,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N289)+($O289*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M289=\"\",0,VLOOKUP($M289,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N289)+($O289*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M289=\"\",0,VLOOKUP($M289,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N289)+($O289*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I289*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I289*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I289*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I289*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I289*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M289=\"\",0,VLOOKUP($M289,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P289)+($Q289*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M289=\"\",0,VLOOKUP($M289,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P289)+($Q289*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M289=\"\",0,VLOOKUP($M289,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P289)+($Q289*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M289=\"\",0,VLOOKUP($M289,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P289)+($Q289*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M289=\"\",0,VLOOKUP($M289,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P289)+($Q289*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"46.723",null,"Betong",null,"m3",null,null,null,null,null,null,"Betongstøp, B45, CEM I",{"$f":"E290","v":0},{"$f":"IF((OR(F290=\"RS\",M290=\"\",M290=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M290,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N290","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F290=\"RS\",M290=\"\",M290=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M290,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P290","v":0},{"$f":"IF(M290=\"\",\"\",VLOOKUP(M290,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$H290*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H290*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H290*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H290*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H290*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K290*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K290*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K290*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K290*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K290*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M290=\"\",0,VLOOKUP($M290,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N290)+($O290*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M290=\"\",0,VLOOKUP($M290,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N290)+($O290*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M290=\"\",0,VLOOKUP($M290,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N290)+($O290*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M290=\"\",0,VLOOKUP($M290,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N290)+($O290*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M290=\"\",0,VLOOKUP($M290,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N290)+($O290*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I290*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I290*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I290*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I290*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I290*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M290=\"\",0,VLOOKUP($M290,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P290)+($Q290*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M290=\"\",0,VLOOKUP($M290,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P290)+($Q290*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M290=\"\",0,VLOOKUP($M290,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P290)+($Q290*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M290=\"\",0,VLOOKUP($M290,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P290)+($Q290*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M290=\"\",0,VLOOKUP($M290,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P290)+($Q290*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(H148:H290)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(R148:R290)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"05: VEGFUNDAMENT"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F293=\"RS\",M293=\"\")),0,VLOOKUP(M293,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N293","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F293=\"RS\",M293=\"\")),0,VLOOKUP(M293,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P293","v":0},{"$f":"IF(M293=\"\",\"\",VLOOKUP(M293,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H293*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H293*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H293*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H293*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H293*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K293*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K293*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K293*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K293*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K293*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M293=\"\",0,VLOOKUP($M293,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N293)+($O293*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M293=\"\",0,VLOOKUP($M293,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N293)+($O293*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M293=\"\",0,VLOOKUP($M293,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N293)+($O293*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M293=\"\",0,VLOOKUP($M293,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N293)+($O293*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M293=\"\",0,VLOOKUP($M293,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N293)+($O293*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I293*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I293*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I293*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I293*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I293*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M293=\"\",0,VLOOKUP($M293,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P293)+($Q293*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M293=\"\",0,VLOOKUP($M293,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P293)+($Q293*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M293=\"\",0,VLOOKUP($M293,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P293)+($Q293*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M293=\"\",0,VLOOKUP($M293,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P293)+($Q293*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M293=\"\",0,VLOOKUP($M293,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P293)+($Q293*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"51: PLANUM",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F294=\"RS\",M294=\"\")),0,VLOOKUP(M294,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N294","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F294=\"RS\",M294=\"\")),0,VLOOKUP(M294,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P294","v":0},{"$f":"IF(M294=\"\",\"\",VLOOKUP(M294,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H294*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H294*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H294*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H294*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H294*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K294*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K294*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K294*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K294*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K294*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M294=\"\",0,VLOOKUP($M294,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N294)+($O294*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M294=\"\",0,VLOOKUP($M294,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N294)+($O294*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M294=\"\",0,VLOOKUP($M294,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N294)+($O294*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M294=\"\",0,VLOOKUP($M294,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N294)+($O294*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M294=\"\",0,VLOOKUP($M294,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N294)+($O294*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I294*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I294*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I294*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I294*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I294*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M294=\"\",0,VLOOKUP($M294,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P294)+($Q294*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M294=\"\",0,VLOOKUP($M294,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P294)+($Q294*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M294=\"\",0,VLOOKUP($M294,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P294)+($Q294*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M294=\"\",0,VLOOKUP($M294,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P294)+($Q294*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M294=\"\",0,VLOOKUP($M294,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P294)+($Q294*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"51.1",null,"Stabilisering av planum",null,"m2",null,null,null,null,null,"Utelater",null,null,{"$f":"IF((OR(F295=\"RS\",M295=\"\")),0,VLOOKUP(M295,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N295","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F295=\"RS\",M295=\"\")),0,VLOOKUP(M295,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P295","v":0},{"$f":"IF(M295=\"\",\"\",VLOOKUP(M295,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H295*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H295*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H295*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H295*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H295*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K295*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K295*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K295*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K295*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K295*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M295=\"\",0,VLOOKUP($M295,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N295)+($O295*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M295=\"\",0,VLOOKUP($M295,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N295)+($O295*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M295=\"\",0,VLOOKUP($M295,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N295)+($O295*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M295=\"\",0,VLOOKUP($M295,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N295)+($O295*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M295=\"\",0,VLOOKUP($M295,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N295)+($O295*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I295*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I295*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I295*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I295*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I295*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M295=\"\",0,VLOOKUP($M295,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P295)+($Q295*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M295=\"\",0,VLOOKUP($M295,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P295)+($Q295*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M295=\"\",0,VLOOKUP($M295,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P295)+($Q295*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M295=\"\",0,VLOOKUP($M295,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P295)+($Q295*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M295=\"\",0,VLOOKUP($M295,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P295)+($Q295*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"51.21",null,"Masseutskifting under planum",null,"fm3",null,{"$f":"E296*Beregningsfaktorer!AK33*Beregningsfaktorer!M34","v":0},null,null,{"$f":"E296*Beregningsfaktorer!AK33*Beregningsfaktorer!C148*Beregningsfaktorer!M13*2","v":0},"masser ut+masser inn!",null,null,{"$f":"IF((OR(F296=\"RS\",M296=\"\")),0,VLOOKUP(M296,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N296","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F296=\"RS\",M296=\"\")),0,VLOOKUP(M296,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P296","v":0},{"$f":"IF(M296=\"\",\"\",VLOOKUP(M296,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H296*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H296*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H296*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H296*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H296*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K296*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K296*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K296*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K296*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K296*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M296=\"\",0,VLOOKUP($M296,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N296)+($O296*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M296=\"\",0,VLOOKUP($M296,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N296)+($O296*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M296=\"\",0,VLOOKUP($M296,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N296)+($O296*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M296=\"\",0,VLOOKUP($M296,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N296)+($O296*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M296=\"\",0,VLOOKUP($M296,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N296)+($O296*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I296*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I296*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I296*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I296*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I296*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M296=\"\",0,VLOOKUP($M296,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P296)+($Q296*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M296=\"\",0,VLOOKUP($M296,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P296)+($Q296*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M296=\"\",0,VLOOKUP($M296,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P296)+($Q296*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M296=\"\",0,VLOOKUP($M296,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P296)+($Q296*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M296=\"\",0,VLOOKUP($M296,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P296)+($Q296*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"51.22",null,"Forsterkning av planum med geosynter",null,"m2",null,null,null,null,null,null,"Fiberduk",{"$f":"E297","v":0},{"$f":"IF((OR(F297=\"RS\",M297=\"\")),0,VLOOKUP(M297,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N297","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F297=\"RS\",M297=\"\")),0,VLOOKUP(M297,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P297","v":0},{"$f":"IF(M297=\"\",\"\",VLOOKUP(M297,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Geosynteter"},{"$f":"$H297*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H297*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H297*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H297*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H297*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K297*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K297*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K297*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K297*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K297*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M297=\"\",0,VLOOKUP($M297,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N297)+($O297*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M297=\"\",0,VLOOKUP($M297,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N297)+($O297*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M297=\"\",0,VLOOKUP($M297,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N297)+($O297*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M297=\"\",0,VLOOKUP($M297,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N297)+($O297*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M297=\"\",0,VLOOKUP($M297,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N297)+($O297*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I297*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I297*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I297*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I297*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I297*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M297=\"\",0,VLOOKUP($M297,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P297)+($Q297*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M297=\"\",0,VLOOKUP($M297,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P297)+($Q297*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M297=\"\",0,VLOOKUP($M297,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P297)+($Q297*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M297=\"\",0,VLOOKUP($M297,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P297)+($Q297*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M297=\"\",0,VLOOKUP($M297,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P297)+($Q297*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"51.3",null,"Avretting, justering og komprimering av planum på jord",null,"m2",null,{"$f":"E298*Beregningsfaktorer!M$37*0.5","v":0},null,"Antatt 0,5 m tykkelse..",null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F298=\"RS\",M298=\"\")),0,VLOOKUP(M298,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N298","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F298=\"RS\",M298=\"\")),0,VLOOKUP(M298,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P298","v":0},{"$f":"IF(M298=\"\",\"\",VLOOKUP(M298,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H298*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H298*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H298*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H298*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H298*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K298*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K298*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K298*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K298*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K298*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M298=\"\",0,VLOOKUP($M298,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N298)+($O298*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M298=\"\",0,VLOOKUP($M298,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N298)+($O298*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M298=\"\",0,VLOOKUP($M298,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N298)+($O298*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M298=\"\",0,VLOOKUP($M298,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N298)+($O298*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M298=\"\",0,VLOOKUP($M298,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N298)+($O298*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I298*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I298*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I298*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I298*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I298*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M298=\"\",0,VLOOKUP($M298,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P298)+($Q298*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M298=\"\",0,VLOOKUP($M298,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P298)+($Q298*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M298=\"\",0,VLOOKUP($M298,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P298)+($Q298*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M298=\"\",0,VLOOKUP($M298,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P298)+($Q298*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M298=\"\",0,VLOOKUP($M298,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P298)+($Q298*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"51.4",null,"Avretting, justering og komprimering av planum på sprengt stein i skjæring, på fylling og i tunnel",null,"m2",null,{"$f":"E299*Beregningsfaktorer!M$37*0.5","v":0},null,"Antatt 0,5 m tykkelse..",null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F299=\"RS\",M299=\"\")),0,VLOOKUP(M299,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N299","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F299=\"RS\",M299=\"\")),0,VLOOKUP(M299,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P299","v":0},{"$f":"IF(M299=\"\",\"\",VLOOKUP(M299,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H299*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H299*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H299*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H299*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H299*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K299*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K299*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K299*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K299*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K299*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M299=\"\",0,VLOOKUP($M299,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N299)+($O299*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M299=\"\",0,VLOOKUP($M299,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N299)+($O299*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M299=\"\",0,VLOOKUP($M299,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N299)+($O299*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M299=\"\",0,VLOOKUP($M299,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N299)+($O299*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M299=\"\",0,VLOOKUP($M299,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N299)+($O299*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I299*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I299*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I299*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I299*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I299*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M299=\"\",0,VLOOKUP($M299,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P299)+($Q299*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M299=\"\",0,VLOOKUP($M299,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P299)+($Q299*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M299=\"\",0,VLOOKUP($M299,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P299)+($Q299*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M299=\"\",0,VLOOKUP($M299,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P299)+($Q299*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M299=\"\",0,VLOOKUP($M299,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P299)+($Q299*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"51.41",null,"Planum på steinfylling",null,"m2",null,{"$f":"E300*Beregningsfaktorer!M$37*0.5","v":0},null,"Antatt 0,5 m tykkelse..",null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F300=\"RS\",M300=\"\")),0,VLOOKUP(M300,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N300","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F300=\"RS\",M300=\"\")),0,VLOOKUP(M300,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P300","v":0},{"$f":"IF(M300=\"\",\"\",VLOOKUP(M300,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H300*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H300*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H300*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H300*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H300*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K300*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K300*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K300*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K300*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K300*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M300=\"\",0,VLOOKUP($M300,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N300)+($O300*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M300=\"\",0,VLOOKUP($M300,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N300)+($O300*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M300=\"\",0,VLOOKUP($M300,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N300)+($O300*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M300=\"\",0,VLOOKUP($M300,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N300)+($O300*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M300=\"\",0,VLOOKUP($M300,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N300)+($O300*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I300*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I300*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I300*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I300*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I300*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M300=\"\",0,VLOOKUP($M300,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P300)+($Q300*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M300=\"\",0,VLOOKUP($M300,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P300)+($Q300*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M300=\"\",0,VLOOKUP($M300,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P300)+($Q300*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M300=\"\",0,VLOOKUP($M300,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P300)+($Q300*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M300=\"\",0,VLOOKUP($M300,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P300)+($Q300*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"51.42",null,"Planum på dypsprengt stein i skjæring",null,"m2",null,{"$f":"E301*Beregningsfaktorer!M$37*0.5","v":0},null,"Antatt 0,5 m tykkelse..",null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F301=\"RS\",M301=\"\")),0,VLOOKUP(M301,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N301","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F301=\"RS\",M301=\"\")),0,VLOOKUP(M301,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P301","v":0},{"$f":"IF(M301=\"\",\"\",VLOOKUP(M301,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H301*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H301*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H301*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H301*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H301*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K301*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K301*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K301*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K301*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K301*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M301=\"\",0,VLOOKUP($M301,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N301)+($O301*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M301=\"\",0,VLOOKUP($M301,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N301)+($O301*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M301=\"\",0,VLOOKUP($M301,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N301)+($O301*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M301=\"\",0,VLOOKUP($M301,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N301)+($O301*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M301=\"\",0,VLOOKUP($M301,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N301)+($O301*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I301*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I301*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I301*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I301*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I301*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M301=\"\",0,VLOOKUP($M301,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P301)+($Q301*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M301=\"\",0,VLOOKUP($M301,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P301)+($Q301*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M301=\"\",0,VLOOKUP($M301,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P301)+($Q301*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M301=\"\",0,VLOOKUP($M301,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P301)+($Q301*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M301=\"\",0,VLOOKUP($M301,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P301)+($Q301*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"51.43",null,"Avrettinv mv. under isolasjonsplater på sprengt stein i tunnel",null,"m2",null,{"$f":"E302*Beregningsfaktorer!M$37*0.5","v":0},null,"Antatt 0,5 m tykkelse..",null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F302=\"RS\",M302=\"\")),0,VLOOKUP(M302,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N302","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F302=\"RS\",M302=\"\")),0,VLOOKUP(M302,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P302","v":0},{"$f":"IF(M302=\"\",\"\",VLOOKUP(M302,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H302*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H302*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H302*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H302*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H302*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K302*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K302*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K302*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K302*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K302*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M302=\"\",0,VLOOKUP($M302,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N302)+($O302*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M302=\"\",0,VLOOKUP($M302,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N302)+($O302*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M302=\"\",0,VLOOKUP($M302,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N302)+($O302*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M302=\"\",0,VLOOKUP($M302,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N302)+($O302*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M302=\"\",0,VLOOKUP($M302,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N302)+($O302*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I302*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I302*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I302*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I302*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I302*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M302=\"\",0,VLOOKUP($M302,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P302)+($Q302*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M302=\"\",0,VLOOKUP($M302,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P302)+($Q302*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M302=\"\",0,VLOOKUP($M302,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P302)+($Q302*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M302=\"\",0,VLOOKUP($M302,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P302)+($Q302*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M302=\"\",0,VLOOKUP($M302,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P302)+($Q302*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"51.44",null,"Planum i tunnel",null,"m2",null,{"$f":"E303*Beregningsfaktorer!M$37*0.5","v":0},null,"Antatt 0,5 m tykkelse..",null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F303=\"RS\",M303=\"\")),0,VLOOKUP(M303,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N303","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F303=\"RS\",M303=\"\")),0,VLOOKUP(M303,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P303","v":0},{"$f":"IF(M303=\"\",\"\",VLOOKUP(M303,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H303*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H303*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H303*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H303*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H303*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K303*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K303*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K303*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K303*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K303*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M303=\"\",0,VLOOKUP($M303,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N303)+($O303*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M303=\"\",0,VLOOKUP($M303,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N303)+($O303*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M303=\"\",0,VLOOKUP($M303,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N303)+($O303*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M303=\"\",0,VLOOKUP($M303,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N303)+($O303*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M303=\"\",0,VLOOKUP($M303,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N303)+($O303*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I303*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I303*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I303*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I303*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I303*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M303=\"\",0,VLOOKUP($M303,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P303)+($Q303*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M303=\"\",0,VLOOKUP($M303,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P303)+($Q303*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M303=\"\",0,VLOOKUP($M303,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P303)+($Q303*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M303=\"\",0,VLOOKUP($M303,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P303)+($Q303*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M303=\"\",0,VLOOKUP($M303,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P303)+($Q303*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"51.5",null,"Rensk, avretting og justering av planum på grunnsprengt berg",null,"m2",null,{"$f":"E304*Beregningsfaktorer!M$37*0.5","v":0},null,"Antatt 0,5 m tykkelse..",null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F304=\"RS\",M304=\"\")),0,VLOOKUP(M304,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N304","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F304=\"RS\",M304=\"\")),0,VLOOKUP(M304,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P304","v":0},{"$f":"IF(M304=\"\",\"\",VLOOKUP(M304,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H304*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H304*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H304*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H304*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H304*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K304*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K304*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K304*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K304*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K304*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M304=\"\",0,VLOOKUP($M304,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N304)+($O304*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M304=\"\",0,VLOOKUP($M304,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N304)+($O304*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M304=\"\",0,VLOOKUP($M304,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N304)+($O304*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M304=\"\",0,VLOOKUP($M304,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N304)+($O304*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M304=\"\",0,VLOOKUP($M304,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N304)+($O304*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I304*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I304*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I304*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I304*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I304*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M304=\"\",0,VLOOKUP($M304,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P304)+($Q304*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M304=\"\",0,VLOOKUP($M304,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P304)+($Q304*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M304=\"\",0,VLOOKUP($M304,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P304)+($Q304*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M304=\"\",0,VLOOKUP($M304,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P304)+($Q304*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M304=\"\",0,VLOOKUP($M304,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P304)+($Q304*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"51.6",null,"Utkilinger",null,"m3",null,{"$f":"E305*(Beregningsfaktorer!M$37+Beregningsfaktorer!M$35)","v":0},null,null,{"$f":"E305*Beregningsfaktorer!C148*Beregningsfaktorer!M16","v":0},null,null,null,{"$f":"IF((OR(F305=\"RS\",M305=\"\")),0,VLOOKUP(M305,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N305","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F305=\"RS\",M305=\"\")),0,VLOOKUP(M305,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P305","v":0},{"$f":"IF(M305=\"\",\"\",VLOOKUP(M305,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H305*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H305*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H305*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H305*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H305*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K305*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K305*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K305*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K305*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K305*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M305=\"\",0,VLOOKUP($M305,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N305)+($O305*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M305=\"\",0,VLOOKUP($M305,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N305)+($O305*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M305=\"\",0,VLOOKUP($M305,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N305)+($O305*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M305=\"\",0,VLOOKUP($M305,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N305)+($O305*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M305=\"\",0,VLOOKUP($M305,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N305)+($O305*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I305*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I305*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I305*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I305*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I305*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M305=\"\",0,VLOOKUP($M305,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P305)+($Q305*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M305=\"\",0,VLOOKUP($M305,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P305)+($Q305*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M305=\"\",0,VLOOKUP($M305,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P305)+($Q305*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M305=\"\",0,VLOOKUP($M305,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P305)+($Q305*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M305=\"\",0,VLOOKUP($M305,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P305)+($Q305*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F306=\"RS\",M306=\"\")),0,VLOOKUP(M306,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N306","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F306=\"RS\",M306=\"\")),0,VLOOKUP(M306,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P306","v":0},{"$f":"IF(M306=\"\",\"\",VLOOKUP(M306,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H306*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H306*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H306*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H306*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H306*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K306*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K306*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K306*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K306*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K306*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M306=\"\",0,VLOOKUP($M306,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N306)+($O306*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M306=\"\",0,VLOOKUP($M306,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N306)+($O306*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M306=\"\",0,VLOOKUP($M306,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N306)+($O306*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M306=\"\",0,VLOOKUP($M306,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N306)+($O306*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M306=\"\",0,VLOOKUP($M306,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N306)+($O306*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I306*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I306*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I306*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I306*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I306*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M306=\"\",0,VLOOKUP($M306,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P306)+($Q306*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M306=\"\",0,VLOOKUP($M306,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P306)+($Q306*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M306=\"\",0,VLOOKUP($M306,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P306)+($Q306*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M306=\"\",0,VLOOKUP($M306,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P306)+($Q306*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M306=\"\",0,VLOOKUP($M306,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P306)+($Q306*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"52: FILTERLAG OG SPESIELLE FROSTSIKRINGSLAG",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F307=\"RS\",M307=\"\")),0,VLOOKUP(M307,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N307","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F307=\"RS\",M307=\"\")),0,VLOOKUP(M307,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P307","v":0},{"$f":"IF(M307=\"\",\"\",VLOOKUP(M307,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H307*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H307*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H307*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H307*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H307*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K307*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K307*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K307*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K307*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K307*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M307=\"\",0,VLOOKUP($M307,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N307)+($O307*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M307=\"\",0,VLOOKUP($M307,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N307)+($O307*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M307=\"\",0,VLOOKUP($M307,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N307)+($O307*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M307=\"\",0,VLOOKUP($M307,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N307)+($O307*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M307=\"\",0,VLOOKUP($M307,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N307)+($O307*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I307*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I307*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I307*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I307*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I307*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M307=\"\",0,VLOOKUP($M307,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P307)+($Q307*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M307=\"\",0,VLOOKUP($M307,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P307)+($Q307*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M307=\"\",0,VLOOKUP($M307,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P307)+($Q307*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M307=\"\",0,VLOOKUP($M307,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P307)+($Q307*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M307=\"\",0,VLOOKUP($M307,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P307)+($Q307*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"52.1",null,"Filterlag",null,"m3",null,{"$f":"E308*Beregningsfaktorer!M$35","v":0},null,null,null,null,"Grus/pukk",{"$f":"E308*Beregningsfaktorer!C$148*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F308=\"RS\",M308=\"\")),0,VLOOKUP(M308,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N308","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F308=\"RS\",M308=\"\")),0,VLOOKUP(M308,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P308","v":0},{"$f":"IF(M308=\"\",\"\",VLOOKUP(M308,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H308*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H308*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H308*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H308*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H308*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K308*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K308*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K308*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K308*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K308*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M308=\"\",0,VLOOKUP($M308,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N308)+($O308*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M308=\"\",0,VLOOKUP($M308,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N308)+($O308*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M308=\"\",0,VLOOKUP($M308,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N308)+($O308*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M308=\"\",0,VLOOKUP($M308,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N308)+($O308*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M308=\"\",0,VLOOKUP($M308,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N308)+($O308*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"S308+X308+AC308","v":0},{"$f":"T308+Y308+AD308","v":0},{"$f":"U308+Z308+AE308","v":0},{"$f":"V308+AA308+AF308","v":0},{"$f":"W308+AB308+AG308","v":0},null,{"$f":"$I308*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I308*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I308*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I308*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I308*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M308=\"\",0,VLOOKUP($M308,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P308)+($Q308*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M308=\"\",0,VLOOKUP($M308,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P308)+($Q308*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M308=\"\",0,VLOOKUP($M308,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P308)+($Q308*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M308=\"\",0,VLOOKUP($M308,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P308)+($Q308*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M308=\"\",0,VLOOKUP($M308,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P308)+($Q308*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"AN308+AS308","v":0},{"$f":"AO308+AT308","v":0},{"$f":"AP308+AU308","v":0},{"$f":"AQ308+AV308","v":0},{"$f":"AR308+AW308","v":0}]
[null,"52.11",null,"Filterlag av sand og grus",null,"m3",null,{"$f":"E309*Beregningsfaktorer!M$35","v":0},null,null,null,null,"Grus/pukk",{"$f":"E309*Beregningsfaktorer!C$148*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F309=\"RS\",M309=\"\")),0,VLOOKUP(M309,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N309","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F309=\"RS\",M309=\"\")),0,VLOOKUP(M309,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P309","v":0},{"$f":"IF(M309=\"\",\"\",VLOOKUP(M309,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H309*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H309*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H309*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H309*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H309*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K309*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K309*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K309*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K309*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K309*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M309=\"\",0,VLOOKUP($M309,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N309)+($O309*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M309=\"\",0,VLOOKUP($M309,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N309)+($O309*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M309=\"\",0,VLOOKUP($M309,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N309)+($O309*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M309=\"\",0,VLOOKUP($M309,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N309)+($O309*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M309=\"\",0,VLOOKUP($M309,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N309)+($O309*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I309*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I309*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I309*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I309*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I309*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M309=\"\",0,VLOOKUP($M309,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P309)+($Q309*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M309=\"\",0,VLOOKUP($M309,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P309)+($Q309*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M309=\"\",0,VLOOKUP($M309,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P309)+($Q309*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M309=\"\",0,VLOOKUP($M309,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P309)+($Q309*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M309=\"\",0,VLOOKUP($M309,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P309)+($Q309*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"52.13",null,"Filterte lag av knuste eller sorterte grusmaterialer",null,"m3",null,{"$f":"E310*Beregningsfaktorer!M$35","v":0},null,null,null,null,"Grus/pukk",{"$f":"E310*Beregningsfaktorer!C$148*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F310=\"RS\",M310=\"\")),0,VLOOKUP(M310,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N310","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F310=\"RS\",M310=\"\")),0,VLOOKUP(M310,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P310","v":0},{"$f":"IF(M310=\"\",\"\",VLOOKUP(M310,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H310*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H310*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H310*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H310*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H310*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K310*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K310*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K310*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K310*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K310*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M310=\"\",0,VLOOKUP($M310,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N310)+($O310*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M310=\"\",0,VLOOKUP($M310,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N310)+($O310*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M310=\"\",0,VLOOKUP($M310,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N310)+($O310*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M310=\"\",0,VLOOKUP($M310,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N310)+($O310*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M310=\"\",0,VLOOKUP($M310,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N310)+($O310*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I310*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I310*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I310*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I310*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I310*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M310=\"\",0,VLOOKUP($M310,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P310)+($Q310*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M310=\"\",0,VLOOKUP($M310,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P310)+($Q310*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M310=\"\",0,VLOOKUP($M310,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P310)+($Q310*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M310=\"\",0,VLOOKUP($M310,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P310)+($Q310*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M310=\"\",0,VLOOKUP($M310,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P310)+($Q310*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"52.14",null,"Filterlag av knuste steinmaterialer",null,"m3",null,{"$f":"E311*Beregningsfaktorer!M$35","v":0},null,null,null,null,"Grus/pukk",{"$f":"E311*Beregningsfaktorer!C$148*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F311=\"RS\",M311=\"\")),0,VLOOKUP(M311,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N311","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F311=\"RS\",M311=\"\")),0,VLOOKUP(M311,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P311","v":0},{"$f":"IF(M311=\"\",\"\",VLOOKUP(M311,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H311*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H311*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H311*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H311*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H311*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K311*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K311*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K311*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K311*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K311*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M311=\"\",0,VLOOKUP($M311,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N311)+($O311*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M311=\"\",0,VLOOKUP($M311,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N311)+($O311*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M311=\"\",0,VLOOKUP($M311,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N311)+($O311*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M311=\"\",0,VLOOKUP($M311,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N311)+($O311*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M311=\"\",0,VLOOKUP($M311,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N311)+($O311*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I311*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I311*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I311*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I311*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I311*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M311=\"\",0,VLOOKUP($M311,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P311)+($Q311*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M311=\"\",0,VLOOKUP($M311,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P311)+($Q311*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M311=\"\",0,VLOOKUP($M311,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P311)+($Q311*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M311=\"\",0,VLOOKUP($M311,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P311)+($Q311*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M311=\"\",0,VLOOKUP($M311,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P311)+($Q311*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"52.2",null,"Separasjonslag/filterlag av fiberduk",null,"m2",null,null,null,null,null,null,"Fiberduk",{"$f":"E312","v":0},{"$f":"IF((OR(F312=\"RS\",M312=\"\")),0,VLOOKUP(M312,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N312","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F312=\"RS\",M312=\"\")),0,VLOOKUP(M312,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P312","v":0},{"$f":"IF(M312=\"\",\"\",VLOOKUP(M312,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Geosynteter"},{"$f":"$H312*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H312*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H312*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H312*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H312*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K312*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K312*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K312*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K312*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K312*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M312=\"\",0,VLOOKUP($M312,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N312)+($O312*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M312=\"\",0,VLOOKUP($M312,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N312)+($O312*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M312=\"\",0,VLOOKUP($M312,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N312)+($O312*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M312=\"\",0,VLOOKUP($M312,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N312)+($O312*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M312=\"\",0,VLOOKUP($M312,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N312)+($O312*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I312*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I312*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I312*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I312*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I312*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M312=\"\",0,VLOOKUP($M312,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P312)+($Q312*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M312=\"\",0,VLOOKUP($M312,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P312)+($Q312*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M312=\"\",0,VLOOKUP($M312,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P312)+($Q312*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M312=\"\",0,VLOOKUP($M312,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P312)+($Q312*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M312=\"\",0,VLOOKUP($M312,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P312)+($Q312*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"52.3",null,"Frostsikringslag",null,"m3",null,{"$f":"E313*Beregningsfaktorer!M$35","v":0},null,null,null,null,"Grus/pukk",{"$f":"E313*Beregningsfaktorer!C$148*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F313=\"RS\",M313=\"\")),0,VLOOKUP(M313,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N313","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F313=\"RS\",M313=\"\")),0,VLOOKUP(M313,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P313","v":0},{"$f":"IF(M313=\"\",\"\",VLOOKUP(M313,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H313*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H313*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H313*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H313*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H313*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K313*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K313*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K313*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K313*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K313*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M313=\"\",0,VLOOKUP($M313,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N313)+($O313*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M313=\"\",0,VLOOKUP($M313,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N313)+($O313*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M313=\"\",0,VLOOKUP($M313,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N313)+($O313*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M313=\"\",0,VLOOKUP($M313,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N313)+($O313*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M313=\"\",0,VLOOKUP($M313,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N313)+($O313*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I313*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I313*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I313*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I313*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I313*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M313=\"\",0,VLOOKUP($M313,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P313)+($Q313*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M313=\"\",0,VLOOKUP($M313,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P313)+($Q313*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M313=\"\",0,VLOOKUP($M313,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P313)+($Q313*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M313=\"\",0,VLOOKUP($M313,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P313)+($Q313*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M313=\"\",0,VLOOKUP($M313,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P313)+($Q313*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"52.31",null,"Frostsikringslag av sand, grus eller steinmatrialer",null,"m3",null,{"$f":"E314*Beregningsfaktorer!M$35","v":0},null,null,null,null,"Grus/pukk",{"$f":"E314*Beregningsfaktorer!C$148*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F314=\"RS\",M314=\"\")),0,VLOOKUP(M314,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N314","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F314=\"RS\",M314=\"\")),0,VLOOKUP(M314,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P314","v":0},{"$f":"IF(M314=\"\",\"\",VLOOKUP(M314,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H314*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H314*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H314*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H314*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H314*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K314*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K314*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K314*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K314*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K314*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M314=\"\",0,VLOOKUP($M314,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N314)+($O314*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M314=\"\",0,VLOOKUP($M314,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N314)+($O314*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M314=\"\",0,VLOOKUP($M314,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N314)+($O314*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M314=\"\",0,VLOOKUP($M314,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N314)+($O314*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M314=\"\",0,VLOOKUP($M314,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N314)+($O314*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I314*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I314*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I314*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I314*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I314*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M314=\"\",0,VLOOKUP($M314,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P314)+($Q314*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M314=\"\",0,VLOOKUP($M314,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P314)+($Q314*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M314=\"\",0,VLOOKUP($M314,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P314)+($Q314*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M314=\"\",0,VLOOKUP($M314,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P314)+($Q314*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M314=\"\",0,VLOOKUP($M314,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P314)+($Q314*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"52.32",null,"Frostsikringslag av lettklinker",null,"m3",null,null,null,null,null,null,"Lettklinker/Ekspandert leire",{"$f":"E315","v":0},{"$f":"IF((OR(F315=\"RS\",M315=\"\")),0,VLOOKUP(M315,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N315","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F315=\"RS\",M315=\"\")),0,VLOOKUP(M315,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P315","v":0},{"$f":"IF(M315=\"\",\"\",VLOOKUP(M315,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Lettklinker/Ekspandert leire"},{"$f":"$H315*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H315*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H315*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H315*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H315*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K315*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K315*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K315*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K315*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K315*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M315=\"\",0,VLOOKUP($M315,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N315)+($O315*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M315=\"\",0,VLOOKUP($M315,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N315)+($O315*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M315=\"\",0,VLOOKUP($M315,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N315)+($O315*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M315=\"\",0,VLOOKUP($M315,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N315)+($O315*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M315=\"\",0,VLOOKUP($M315,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N315)+($O315*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I315*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I315*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I315*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I315*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I315*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M315=\"\",0,VLOOKUP($M315,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P315)+($Q315*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M315=\"\",0,VLOOKUP($M315,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P315)+($Q315*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M315=\"\",0,VLOOKUP($M315,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P315)+($Q315*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M315=\"\",0,VLOOKUP($M315,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P315)+($Q315*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M315=\"\",0,VLOOKUP($M315,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P315)+($Q315*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"52.33",null,"Frostsikringslag av skumglassgranulat",null,"m3",null,null,null,null,null,null,"Skumglassgranulat",{"$f":"E316","v":0},{"$f":"IF((OR(F316=\"RS\",M316=\"\")),0,VLOOKUP(M316,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N316","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F316=\"RS\",M316=\"\")),0,VLOOKUP(M316,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P316","v":0},{"$f":"IF(M316=\"\",\"\",VLOOKUP(M316,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Skumglassgranulat"},{"$f":"$H316*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H316*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H316*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H316*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H316*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K316*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K316*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K316*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K316*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K316*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M316=\"\",0,VLOOKUP($M316,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N316)+($O316*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M316=\"\",0,VLOOKUP($M316,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N316)+($O316*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M316=\"\",0,VLOOKUP($M316,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N316)+($O316*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M316=\"\",0,VLOOKUP($M316,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N316)+($O316*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M316=\"\",0,VLOOKUP($M316,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N316)+($O316*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I316*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I316*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I316*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I316*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I316*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M316=\"\",0,VLOOKUP($M316,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P316)+($Q316*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M316=\"\",0,VLOOKUP($M316,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P316)+($Q316*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M316=\"\",0,VLOOKUP($M316,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P316)+($Q316*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M316=\"\",0,VLOOKUP($M316,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P316)+($Q316*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M316=\"\",0,VLOOKUP($M316,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P316)+($Q316*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"52.34",null,"Frostsikring med plater av ekstrudert polystyren (XPS)",null,"m3",null,null,null,null,null,null,"Ekstrudert polystyren (XPS)",{"$f":"E317","v":0},{"$f":"IF((OR(F317=\"RS\",M317=\"\")),0,VLOOKUP(M317,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N317","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F317=\"RS\",M317=\"\")),0,VLOOKUP(M317,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P317","v":0},{"$f":"IF(M317=\"\",\"\",VLOOKUP(M317,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Ekstrudert polystyren (XPS)"},{"$f":"$H317*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H317*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H317*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H317*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H317*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K317*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K317*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K317*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K317*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K317*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M317=\"\",0,VLOOKUP($M317,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N317)+($O317*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M317=\"\",0,VLOOKUP($M317,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N317)+($O317*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M317=\"\",0,VLOOKUP($M317,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N317)+($O317*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M317=\"\",0,VLOOKUP($M317,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N317)+($O317*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M317=\"\",0,VLOOKUP($M317,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N317)+($O317*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I317*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I317*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I317*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I317*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I317*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M317=\"\",0,VLOOKUP($M317,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P317)+($Q317*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M317=\"\",0,VLOOKUP($M317,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P317)+($Q317*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M317=\"\",0,VLOOKUP($M317,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P317)+($Q317*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M317=\"\",0,VLOOKUP($M317,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P317)+($Q317*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M317=\"\",0,VLOOKUP($M317,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P317)+($Q317*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F318=\"RS\",M318=\"\")),0,VLOOKUP(M318,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N318","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F318=\"RS\",M318=\"\")),0,VLOOKUP(M318,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P318","v":0},{"$f":"IF(M318=\"\",\"\",VLOOKUP(M318,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H318*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H318*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H318*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H318*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H318*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K318*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K318*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K318*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K318*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K318*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M318=\"\",0,VLOOKUP($M318,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N318)+($O318*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M318=\"\",0,VLOOKUP($M318,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N318)+($O318*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M318=\"\",0,VLOOKUP($M318,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N318)+($O318*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M318=\"\",0,VLOOKUP($M318,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N318)+($O318*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M318=\"\",0,VLOOKUP($M318,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N318)+($O318*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I318*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I318*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I318*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I318*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I318*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M318=\"\",0,VLOOKUP($M318,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P318)+($Q318*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M318=\"\",0,VLOOKUP($M318,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P318)+($Q318*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M318=\"\",0,VLOOKUP($M318,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P318)+($Q318*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M318=\"\",0,VLOOKUP($M318,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P318)+($Q318*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M318=\"\",0,VLOOKUP($M318,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P318)+($Q318*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"53: FORSTERKNINGSLAG",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F319=\"RS\",M319=\"\")),0,VLOOKUP(M319,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N319","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F319=\"RS\",M319=\"\")),0,VLOOKUP(M319,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P319","v":0},{"$f":"IF(M319=\"\",\"\",VLOOKUP(M319,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H319*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H319*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H319*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H319*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H319*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K319*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K319*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K319*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K319*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K319*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M319=\"\",0,VLOOKUP($M319,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N319)+($O319*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M319=\"\",0,VLOOKUP($M319,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N319)+($O319*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M319=\"\",0,VLOOKUP($M319,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N319)+($O319*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M319=\"\",0,VLOOKUP($M319,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N319)+($O319*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M319=\"\",0,VLOOKUP($M319,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N319)+($O319*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I319*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I319*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I319*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I319*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I319*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M319=\"\",0,VLOOKUP($M319,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P319)+($Q319*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M319=\"\",0,VLOOKUP($M319,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P319)+($Q319*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M319=\"\",0,VLOOKUP($M319,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P319)+($Q319*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M319=\"\",0,VLOOKUP($M319,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P319)+($Q319*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M319=\"\",0,VLOOKUP($M319,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P319)+($Q319*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"53.1","Transport med helning > 5 %?","Forsterkningslag sand, grus og samfengt pukk",null,"m3",null,{"$f":"E320*Beregningsfaktorer!M$38","v":0},null,null,{"$f":"E320*Beregningsfaktorer!C$148*Beregningsfaktorer!M$16","v":0},"Tilført utenfra","Grus/pukk",{"$f":"E320*Beregningsfaktorer!C$148*1000","v":0},null,null,{"$f":"IF((OR(F320=\"RS\",M320=\"\")),0,VLOOKUP(M320,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P320","v":0},{"$f":"IF(M320=\"\",\"\",VLOOKUP(M320,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H320*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H320*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H320*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H320*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H320*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K320*IF(OR($C320=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C320=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K320*IF(OR($C320=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C320=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K320*IF(OR($C320=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C320=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K320*IF(OR($C320=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C320=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K320*IF(OR($C320=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C320=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M320=\"\",0,VLOOKUP($M320,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N320)+($O320*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M320=\"\",0,VLOOKUP($M320,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N320)+($O320*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M320=\"\",0,VLOOKUP($M320,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N320)+($O320*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M320=\"\",0,VLOOKUP($M320,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N320)+($O320*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M320=\"\",0,VLOOKUP($M320,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N320)+($O320*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I320*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I320*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I320*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I320*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I320*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M320=\"\",0,VLOOKUP($M320,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P320)+($Q320*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M320=\"\",0,VLOOKUP($M320,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P320)+($Q320*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M320=\"\",0,VLOOKUP($M320,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P320)+($Q320*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M320=\"\",0,VLOOKUP($M320,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P320)+($Q320*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M320=\"\",0,VLOOKUP($M320,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P320)+($Q320*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"53.11",null,"Sand forsterkningslag",null,"m3",null,{"$f":"E321*Beregningsfaktorer!M$38","v":0},null,null,{"$f":"E321*Beregningsfaktorer!C$148*Beregningsfaktorer!M$11","v":0},"i linja","Grus/pukk",{"$f":"E321*Beregningsfaktorer!C$148*1000","v":0},null,null,{"$f":"IF((OR(F321=\"RS\",M321=\"\")),0,VLOOKUP(M321,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P321","v":0},{"$f":"IF(M321=\"\",\"\",VLOOKUP(M321,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H321*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H321*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H321*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H321*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H321*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K321*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K321*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K321*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K321*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K321*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M321=\"\",0,VLOOKUP($M321,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N321)+($O321*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M321=\"\",0,VLOOKUP($M321,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N321)+($O321*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M321=\"\",0,VLOOKUP($M321,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N321)+($O321*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M321=\"\",0,VLOOKUP($M321,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N321)+($O321*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M321=\"\",0,VLOOKUP($M321,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N321)+($O321*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I321*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I321*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I321*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I321*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I321*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M321=\"\",0,VLOOKUP($M321,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P321)+($Q321*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M321=\"\",0,VLOOKUP($M321,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P321)+($Q321*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M321=\"\",0,VLOOKUP($M321,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P321)+($Q321*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M321=\"\",0,VLOOKUP($M321,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P321)+($Q321*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M321=\"\",0,VLOOKUP($M321,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P321)+($Q321*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"53.111",null,"Sand forsterkningslag fra linjen eller sidetak",null,"m3",null,{"$f":"E322*Beregningsfaktorer!M$38","v":0},null,null,{"$f":"E322*Beregningsfaktorer!C$148*Beregningsfaktorer!M$11","v":0},"i linja","Grus/pukk",null,null,null,{"$f":"IF((OR(F322=\"RS\",M322=\"\")),0,VLOOKUP(M322,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P322","v":0},{"$f":"IF(M322=\"\",\"\",VLOOKUP(M322,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H322*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H322*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H322*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H322*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H322*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K322*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K322*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K322*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K322*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K322*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M322=\"\",0,VLOOKUP($M322,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N322)+($O322*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M322=\"\",0,VLOOKUP($M322,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N322)+($O322*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M322=\"\",0,VLOOKUP($M322,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N322)+($O322*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M322=\"\",0,VLOOKUP($M322,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N322)+($O322*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M322=\"\",0,VLOOKUP($M322,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N322)+($O322*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I322*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I322*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I322*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I322*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I322*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M322=\"\",0,VLOOKUP($M322,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P322)+($Q322*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M322=\"\",0,VLOOKUP($M322,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P322)+($Q322*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M322=\"\",0,VLOOKUP($M322,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P322)+($Q322*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M322=\"\",0,VLOOKUP($M322,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P322)+($Q322*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M322=\"\",0,VLOOKUP($M322,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P322)+($Q322*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"53.112","Transport med helning > 5 %?","Sand forsterkningslag tilført utenfra",null,"m3",null,{"$f":"E323*Beregningsfaktorer!M$38","v":0},null,null,{"$f":"E323*Beregningsfaktorer!C$148*Beregningsfaktorer!M$16","v":0},"Tilført utenfra","Grus/pukk",{"$f":"E323*Beregningsfaktorer!C$148*1000","v":0},null,null,{"$f":"IF((OR(F323=\"RS\",M323=\"\")),0,VLOOKUP(M323,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P323","v":0},{"$f":"IF(M323=\"\",\"\",VLOOKUP(M323,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H323*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H323*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H323*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H323*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H323*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K323*IF(OR($C323=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C323=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K323*IF(OR($C323=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C323=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K323*IF(OR($C323=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C323=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K323*IF(OR($C323=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C323=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K323*IF(OR($C323=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C323=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M323=\"\",0,VLOOKUP($M323,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N323)+($O323*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M323=\"\",0,VLOOKUP($M323,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N323)+($O323*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M323=\"\",0,VLOOKUP($M323,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N323)+($O323*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M323=\"\",0,VLOOKUP($M323,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N323)+($O323*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M323=\"\",0,VLOOKUP($M323,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N323)+($O323*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I323*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I323*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I323*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I323*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I323*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M323=\"\",0,VLOOKUP($M323,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P323)+($Q323*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M323=\"\",0,VLOOKUP($M323,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P323)+($Q323*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M323=\"\",0,VLOOKUP($M323,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P323)+($Q323*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M323=\"\",0,VLOOKUP($M323,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P323)+($Q323*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M323=\"\",0,VLOOKUP($M323,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P323)+($Q323*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"53.12","Transport med helning > 5 %?","Grus forsterkningslag",null,"m3",null,{"$f":"E324*Beregningsfaktorer!M$38","v":0},null,null,{"$f":"E324*Beregningsfaktorer!C$148*Beregningsfaktorer!M$16","v":0},"Tilført utenfra","Grus/pukk",null,null,null,{"$f":"IF((OR(F324=\"RS\",M324=\"\")),0,VLOOKUP(M324,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P324","v":0},{"$f":"IF(M324=\"\",\"\",VLOOKUP(M324,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H324*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H324*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H324*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H324*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H324*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K324*IF(OR($C324=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C324=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K324*IF(OR($C324=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C324=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K324*IF(OR($C324=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C324=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K324*IF(OR($C324=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C324=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K324*IF(OR($C324=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C324=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M324=\"\",0,VLOOKUP($M324,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N324)+($O324*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M324=\"\",0,VLOOKUP($M324,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N324)+($O324*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M324=\"\",0,VLOOKUP($M324,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N324)+($O324*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M324=\"\",0,VLOOKUP($M324,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N324)+($O324*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M324=\"\",0,VLOOKUP($M324,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N324)+($O324*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I324*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I324*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I324*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I324*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I324*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M324=\"\",0,VLOOKUP($M324,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P324)+($Q324*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M324=\"\",0,VLOOKUP($M324,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P324)+($Q324*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M324=\"\",0,VLOOKUP($M324,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P324)+($Q324*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M324=\"\",0,VLOOKUP($M324,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P324)+($Q324*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M324=\"\",0,VLOOKUP($M324,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P324)+($Q324*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"53.121",null,"Grus forsterkningslag fra linjen eller sidetak",null,"m3",null,{"$f":"E325*Beregningsfaktorer!M$38","v":0},null,null,{"$f":"E325*Beregningsfaktorer!C$148*Beregningsfaktorer!M$11","v":0},"i linja","Grus/pukk",null,null,null,{"$f":"IF((OR(F325=\"RS\",M325=\"\")),0,VLOOKUP(M325,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P325","v":0},{"$f":"IF(M325=\"\",\"\",VLOOKUP(M325,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H325*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H325*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H325*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H325*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H325*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K325*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K325*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K325*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K325*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K325*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M325=\"\",0,VLOOKUP($M325,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N325)+($O325*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M325=\"\",0,VLOOKUP($M325,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N325)+($O325*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M325=\"\",0,VLOOKUP($M325,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N325)+($O325*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M325=\"\",0,VLOOKUP($M325,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N325)+($O325*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M325=\"\",0,VLOOKUP($M325,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N325)+($O325*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I325*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I325*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I325*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I325*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I325*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M325=\"\",0,VLOOKUP($M325,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P325)+($Q325*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M325=\"\",0,VLOOKUP($M325,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P325)+($Q325*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M325=\"\",0,VLOOKUP($M325,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P325)+($Q325*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M325=\"\",0,VLOOKUP($M325,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P325)+($Q325*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M325=\"\",0,VLOOKUP($M325,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P325)+($Q325*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"53.122","Transport med helning > 5 %?","Grus forsterkningslag tilført utenfra",null,"m3",null,{"$f":"E326*Beregningsfaktorer!M$38","v":0},null,null,{"$f":"E326*Beregningsfaktorer!C$148*Beregningsfaktorer!M$16","v":0},"Tilført utenfra","Grus/pukk",{"$f":"E326*Beregningsfaktorer!C$148*1000","v":0},null,null,{"$f":"IF((OR(F326=\"RS\",M326=\"\")),0,VLOOKUP(M326,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P326","v":0},{"$f":"IF(M326=\"\",\"\",VLOOKUP(M326,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H326*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H326*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H326*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H326*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H326*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K326*IF(OR($C326=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C326=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K326*IF(OR($C326=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C326=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K326*IF(OR($C326=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C326=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K326*IF(OR($C326=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C326=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K326*IF(OR($C326=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C326=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M326=\"\",0,VLOOKUP($M326,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N326)+($O326*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M326=\"\",0,VLOOKUP($M326,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N326)+($O326*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M326=\"\",0,VLOOKUP($M326,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N326)+($O326*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M326=\"\",0,VLOOKUP($M326,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N326)+($O326*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M326=\"\",0,VLOOKUP($M326,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N326)+($O326*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I326*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I326*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I326*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I326*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I326*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M326=\"\",0,VLOOKUP($M326,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P326)+($Q326*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M326=\"\",0,VLOOKUP($M326,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P326)+($Q326*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M326=\"\",0,VLOOKUP($M326,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P326)+($Q326*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M326=\"\",0,VLOOKUP($M326,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P326)+($Q326*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M326=\"\",0,VLOOKUP($M326,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P326)+($Q326*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"53.131",null,"Samfengt pukk forsterkningslag fra linjen eller sidetak",null,"m3",null,{"$f":"E327*Beregningsfaktorer!M$38","v":0},null,null,{"$f":"E327*Beregningsfaktorer!C$148*Beregningsfaktorer!M$11","v":0},"i linja","Grus/pukk",null,null,null,{"$f":"IF((OR(F327=\"RS\",M327=\"\")),0,VLOOKUP(M327,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P327","v":0},{"$f":"IF(M327=\"\",\"\",VLOOKUP(M327,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H327*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H327*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H327*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H327*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H327*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K327*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K327*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K327*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K327*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K327*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M327=\"\",0,VLOOKUP($M327,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N327)+($O327*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M327=\"\",0,VLOOKUP($M327,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N327)+($O327*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M327=\"\",0,VLOOKUP($M327,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N327)+($O327*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M327=\"\",0,VLOOKUP($M327,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N327)+($O327*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M327=\"\",0,VLOOKUP($M327,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N327)+($O327*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I327*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I327*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I327*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I327*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I327*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M327=\"\",0,VLOOKUP($M327,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P327)+($Q327*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M327=\"\",0,VLOOKUP($M327,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P327)+($Q327*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M327=\"\",0,VLOOKUP($M327,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P327)+($Q327*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M327=\"\",0,VLOOKUP($M327,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P327)+($Q327*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M327=\"\",0,VLOOKUP($M327,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P327)+($Q327*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"53.132","Transport med helning > 5 %?","Samfengt pukk forsterkningslag tilført utenfra",null,"m3",null,{"$f":"E328*Beregningsfaktorer!M$38","v":0},null,null,{"$f":"E328*Beregningsfaktorer!C$148*Beregningsfaktorer!M$16","v":0},"Tilført utenfra","Grus/pukk",{"$f":"E328*Beregningsfaktorer!C$148*1000","v":0},null,null,{"$f":"IF((OR(F328=\"RS\",M328=\"\")),0,VLOOKUP(M328,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P328","v":0},{"$f":"IF(M328=\"\",\"\",VLOOKUP(M328,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H328*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H328*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H328*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H328*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H328*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K328*IF(OR($C328=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C328=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K328*IF(OR($C328=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C328=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K328*IF(OR($C328=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C328=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K328*IF(OR($C328=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C328=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K328*IF(OR($C328=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C328=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M328=\"\",0,VLOOKUP($M328,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N328)+($O328*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M328=\"\",0,VLOOKUP($M328,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N328)+($O328*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M328=\"\",0,VLOOKUP($M328,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N328)+($O328*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M328=\"\",0,VLOOKUP($M328,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N328)+($O328*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M328=\"\",0,VLOOKUP($M328,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N328)+($O328*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I328*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I328*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I328*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I328*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I328*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M328=\"\",0,VLOOKUP($M328,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P328)+($Q328*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M328=\"\",0,VLOOKUP($M328,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P328)+($Q328*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M328=\"\",0,VLOOKUP($M328,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P328)+($Q328*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M328=\"\",0,VLOOKUP($M328,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P328)+($Q328*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M328=\"\",0,VLOOKUP($M328,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P328)+($Q328*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"53.2","Transport med helning > 5 %?","Forsterkningslag av knuste steinmaterialer av pukk og kult",null,"m3",null,{"$f":"E329*Beregningsfaktorer!M$38","v":0},null,null,{"$f":"E329*Beregningsfaktorer!C$148*Beregningsfaktorer!M$16","v":0},"Tilført utenfra","Grus/pukk",{"$f":"E329*Beregningsfaktorer!C$148*1000","v":0},null,null,{"$f":"IF((OR(F329=\"RS\",M329=\"\")),0,VLOOKUP(M329,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P329","v":0},{"$f":"IF(M329=\"\",\"\",VLOOKUP(M329,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H329*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H329*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H329*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H329*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H329*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K329*IF(OR($C329=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C329=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K329*IF(OR($C329=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C329=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K329*IF(OR($C329=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C329=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K329*IF(OR($C329=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C329=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K329*IF(OR($C329=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C329=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M329=\"\",0,VLOOKUP($M329,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N329)+($O329*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M329=\"\",0,VLOOKUP($M329,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N329)+($O329*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M329=\"\",0,VLOOKUP($M329,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N329)+($O329*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M329=\"\",0,VLOOKUP($M329,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N329)+($O329*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M329=\"\",0,VLOOKUP($M329,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N329)+($O329*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I329*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I329*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I329*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I329*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I329*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M329=\"\",0,VLOOKUP($M329,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P329)+($Q329*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M329=\"\",0,VLOOKUP($M329,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P329)+($Q329*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M329=\"\",0,VLOOKUP($M329,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P329)+($Q329*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M329=\"\",0,VLOOKUP($M329,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P329)+($Q329*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M329=\"\",0,VLOOKUP($M329,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P329)+($Q329*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"53.21",null,"Forsterkningslag fra linjen eller sidetak",null,"m3",null,{"$f":"E330*Beregningsfaktorer!M$38","v":0},null,null,{"$f":"E330*Beregningsfaktorer!C$148*Beregningsfaktorer!M$11","v":0},"i linja","Grus/pukk",null,null,null,{"$f":"IF((OR(F330=\"RS\",M330=\"\")),0,VLOOKUP(M330,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P330","v":0},{"$f":"IF(M330=\"\",\"\",VLOOKUP(M330,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H330*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H330*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H330*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H330*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H330*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K330*IF(OR($C330=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C330=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K330*IF(OR($C330=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C330=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K330*IF(OR($C330=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C330=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K330*IF(OR($C330=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C330=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K330*IF(OR($C330=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C330=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M330=\"\",0,VLOOKUP($M330,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N330)+($O330*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M330=\"\",0,VLOOKUP($M330,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N330)+($O330*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M330=\"\",0,VLOOKUP($M330,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N330)+($O330*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M330=\"\",0,VLOOKUP($M330,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N330)+($O330*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M330=\"\",0,VLOOKUP($M330,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N330)+($O330*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I330*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I330*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I330*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I330*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I330*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M330=\"\",0,VLOOKUP($M330,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P330)+($Q330*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M330=\"\",0,VLOOKUP($M330,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P330)+($Q330*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M330=\"\",0,VLOOKUP($M330,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P330)+($Q330*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M330=\"\",0,VLOOKUP($M330,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P330)+($Q330*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M330=\"\",0,VLOOKUP($M330,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P330)+($Q330*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"53.22","Transport med helning > 5 %?","Forsterkningslag tilført utenfra",null,"m3",null,{"$f":"E331*Beregningsfaktorer!M$38","v":0},null,null,{"$f":"E331*Beregningsfaktorer!C$148*Beregningsfaktorer!M$16","v":0},"Tilført utenfra","Grus/pukk",{"$f":"E331*Beregningsfaktorer!C$148*1000","v":0},null,null,{"$f":"IF((OR(F331=\"RS\",M331=\"\")),0,VLOOKUP(M331,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P331","v":0},{"$f":"IF(M331=\"\",\"\",VLOOKUP(M331,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H331*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H331*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H331*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H331*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H331*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K331*IF(OR($C331=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C331=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K331*IF(OR($C331=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C331=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K331*IF(OR($C331=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C331=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K331*IF(OR($C331=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C331=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K331*IF(OR($C331=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C331=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M331=\"\",0,VLOOKUP($M331,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N331)+($O331*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M331=\"\",0,VLOOKUP($M331,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N331)+($O331*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M331=\"\",0,VLOOKUP($M331,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N331)+($O331*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M331=\"\",0,VLOOKUP($M331,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N331)+($O331*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M331=\"\",0,VLOOKUP($M331,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N331)+($O331*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I331*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I331*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I331*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I331*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I331*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M331=\"\",0,VLOOKUP($M331,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P331)+($Q331*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M331=\"\",0,VLOOKUP($M331,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P331)+($Q331*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M331=\"\",0,VLOOKUP($M331,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P331)+($Q331*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M331=\"\",0,VLOOKUP($M331,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P331)+($Q331*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M331=\"\",0,VLOOKUP($M331,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P331)+($Q331*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"53.3",null,"Forkiling av forsterkningslag",null,"m2",null,{"$f":"E332*Beregningsfaktorer!M$37","v":0},null,null,null,"Tilført utenfra","Grus/pukk",null,null,null,{"$f":"IF((OR(F332=\"RS\",M332=\"\")),0,VLOOKUP(M332,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P332","v":0},{"$f":"IF(M332=\"\",\"\",VLOOKUP(M332,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H332*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H332*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H332*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H332*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H332*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K332*IF(OR($C332=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C332=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K332*IF(OR($C332=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C332=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K332*IF(OR($C332=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C332=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K332*IF(OR($C332=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C332=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K332*IF(OR($C332=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C332=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M332=\"\",0,VLOOKUP($M332,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N332)+($O332*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M332=\"\",0,VLOOKUP($M332,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N332)+($O332*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M332=\"\",0,VLOOKUP($M332,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N332)+($O332*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M332=\"\",0,VLOOKUP($M332,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N332)+($O332*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M332=\"\",0,VLOOKUP($M332,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N332)+($O332*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I332*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I332*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I332*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I332*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I332*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M332=\"\",0,VLOOKUP($M332,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P332)+($Q332*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M332=\"\",0,VLOOKUP($M332,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P332)+($Q332*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M332=\"\",0,VLOOKUP($M332,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P332)+($Q332*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M332=\"\",0,VLOOKUP($M332,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P332)+($Q332*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M332=\"\",0,VLOOKUP($M332,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P332)+($Q332*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"53.31",null,"Forkiling med knust asfalt Ak",null,"m2",null,{"$f":"E333*Beregningsfaktorer!M$37","v":0},null,null,null,"Tilført utenfra","Grus/pukk",null,null,null,{"$f":"IF((OR(F333=\"RS\",M333=\"\")),0,VLOOKUP(M333,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P333","v":0},{"$f":"IF(M333=\"\",\"\",VLOOKUP(M333,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H333*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H333*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H333*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H333*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H333*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K333*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K333*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K333*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K333*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K333*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M333=\"\",0,VLOOKUP($M333,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N333)+($O333*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M333=\"\",0,VLOOKUP($M333,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N333)+($O333*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M333=\"\",0,VLOOKUP($M333,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N333)+($O333*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M333=\"\",0,VLOOKUP($M333,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N333)+($O333*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M333=\"\",0,VLOOKUP($M333,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N333)+($O333*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I333*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I333*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I333*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I333*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I333*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M333=\"\",0,VLOOKUP($M333,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P333)+($Q333*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M333=\"\",0,VLOOKUP($M333,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P333)+($Q333*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M333=\"\",0,VLOOKUP($M333,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P333)+($Q333*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M333=\"\",0,VLOOKUP($M333,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P333)+($Q333*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M333=\"\",0,VLOOKUP($M333,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P333)+($Q333*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"53.32",null,"Forkiling med steinmaterialer Fk med redusert finstoffinnhold",null,"m2",null,{"$f":"E334*Beregningsfaktorer!M$37","v":0},null,null,null,"Tilført utenfra","Grus/pukk",null,null,null,{"$f":"IF((OR(F334=\"RS\",M334=\"\")),0,VLOOKUP(M334,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P334","v":0},{"$f":"IF(M334=\"\",\"\",VLOOKUP(M334,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H334*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H334*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H334*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H334*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H334*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K334*IF(OR($C334=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C334=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K334*IF(OR($C334=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C334=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K334*IF(OR($C334=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C334=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K334*IF(OR($C334=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C334=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K334*IF(OR($C334=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C334=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M334=\"\",0,VLOOKUP($M334,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N334)+($O334*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M334=\"\",0,VLOOKUP($M334,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N334)+($O334*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M334=\"\",0,VLOOKUP($M334,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N334)+($O334*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M334=\"\",0,VLOOKUP($M334,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N334)+($O334*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M334=\"\",0,VLOOKUP($M334,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N334)+($O334*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I334*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I334*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I334*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I334*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I334*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M334=\"\",0,VLOOKUP($M334,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P334)+($Q334*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M334=\"\",0,VLOOKUP($M334,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P334)+($Q334*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M334=\"\",0,VLOOKUP($M334,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P334)+($Q334*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M334=\"\",0,VLOOKUP($M334,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P334)+($Q334*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M334=\"\",0,VLOOKUP($M334,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P334)+($Q334*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"53.33",null,"Forkiling med steinmaterialer Fk",null,"m2",null,{"$f":"E335*Beregningsfaktorer!M$37","v":0},null,null,null,"Tilført utenfra","Grus/pukk",null,null,null,{"$f":"IF((OR(F335=\"RS\",M335=\"\")),0,VLOOKUP(M335,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P335","v":0},{"$f":"IF(M335=\"\",\"\",VLOOKUP(M335,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H335*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H335*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H335*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H335*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H335*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K335*IF(OR($C335=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C335=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K335*IF(OR($C335=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C335=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K335*IF(OR($C335=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C335=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K335*IF(OR($C335=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C335=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K335*IF(OR($C335=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C335=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M335=\"\",0,VLOOKUP($M335,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N335)+($O335*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M335=\"\",0,VLOOKUP($M335,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N335)+($O335*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M335=\"\",0,VLOOKUP($M335,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N335)+($O335*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M335=\"\",0,VLOOKUP($M335,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N335)+($O335*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M335=\"\",0,VLOOKUP($M335,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N335)+($O335*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I335*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I335*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I335*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I335*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I335*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M335=\"\",0,VLOOKUP($M335,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P335)+($Q335*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M335=\"\",0,VLOOKUP($M335,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P335)+($Q335*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M335=\"\",0,VLOOKUP($M335,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P335)+($Q335*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M335=\"\",0,VLOOKUP($M335,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P335)+($Q335*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M335=\"\",0,VLOOKUP($M335,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P335)+($Q335*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"53.4",null,"Armering av forsterkningslag",null,"m2",null,null,null,null,null,null,"Armeringsduk",{"$f":"E336*Beregningsfaktorer!C$146*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F336=\"RS\",M336=\"\")),0,VLOOKUP(M336,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N336","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F336=\"RS\",M336=\"\")),0,VLOOKUP(M336,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P336","v":0},{"$f":"IF(M336=\"\",\"\",VLOOKUP(M336,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Geosynteter"},{"$f":"$H336*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H336*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H336*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H336*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H336*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K336*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K336*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K336*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K336*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K336*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M336=\"\",0,VLOOKUP($M336,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N336)+($O336*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M336=\"\",0,VLOOKUP($M336,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N336)+($O336*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M336=\"\",0,VLOOKUP($M336,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N336)+($O336*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M336=\"\",0,VLOOKUP($M336,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N336)+($O336*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M336=\"\",0,VLOOKUP($M336,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N336)+($O336*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I336*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I336*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I336*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I336*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I336*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M336=\"\",0,VLOOKUP($M336,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P336)+($Q336*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M336=\"\",0,VLOOKUP($M336,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P336)+($Q336*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M336=\"\",0,VLOOKUP($M336,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P336)+($Q336*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M336=\"\",0,VLOOKUP($M336,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P336)+($Q336*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M336=\"\",0,VLOOKUP($M336,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P336)+($Q336*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"53.5","Transport med helning > 5 %?","Forsterkningslag av knust asfalt Ak",null,"m3",null,{"$f":"E337*Beregningsfaktorer!M$37","v":0},null,null,{"$f":"E337*Beregningsfaktorer!C$148*Beregningsfaktorer!M$16","v":0},"Tilført utenfra","Grus/pukk",{"$f":"E337*Beregningsfaktorer!C$148*1000","v":0},null,null,{"$f":"IF((OR(F337=\"RS\",M337=\"\")),0,VLOOKUP(M337,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P337","v":0},{"$f":"IF(M337=\"\",\"\",VLOOKUP(M337,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H337*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H337*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H337*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H337*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H337*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K337*IF(OR($C337=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C337=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K337*IF(OR($C337=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C337=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K337*IF(OR($C337=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C337=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K337*IF(OR($C337=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C337=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K337*IF(OR($C337=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C337=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M337=\"\",0,VLOOKUP($M337,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N337)+($O337*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M337=\"\",0,VLOOKUP($M337,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N337)+($O337*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M337=\"\",0,VLOOKUP($M337,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N337)+($O337*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M337=\"\",0,VLOOKUP($M337,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N337)+($O337*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M337=\"\",0,VLOOKUP($M337,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N337)+($O337*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I337*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I337*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I337*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I337*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I337*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M337=\"\",0,VLOOKUP($M337,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P337)+($Q337*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M337=\"\",0,VLOOKUP($M337,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P337)+($Q337*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M337=\"\",0,VLOOKUP($M337,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P337)+($Q337*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M337=\"\",0,VLOOKUP($M337,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P337)+($Q337*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M337=\"\",0,VLOOKUP($M337,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P337)+($Q337*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"53.61","Transport med helning > 5 %?","Forsterkningslag av knust betong type Gjb I",null,"m3",null,{"$f":"E338*Beregningsfaktorer!M$37","v":0},null,null,{"$f":"E338*Beregningsfaktorer!C$148*Beregningsfaktorer!M$16","v":0},"Tilført utenfra","Grus/pukk",{"$f":"E338*Beregningsfaktorer!C$148*1000","v":0},null,null,{"$f":"IF((OR(F338=\"RS\",M338=\"\")),0,VLOOKUP(M338,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P338","v":0},{"$f":"IF(M338=\"\",\"\",VLOOKUP(M338,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H338*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H338*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H338*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H338*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H338*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K338*IF(OR($C338=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C338=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K338*IF(OR($C338=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C338=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K338*IF(OR($C338=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C338=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K338*IF(OR($C338=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C338=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K338*IF(OR($C338=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C338=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M338=\"\",0,VLOOKUP($M338,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N338)+($O338*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M338=\"\",0,VLOOKUP($M338,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N338)+($O338*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M338=\"\",0,VLOOKUP($M338,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N338)+($O338*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M338=\"\",0,VLOOKUP($M338,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N338)+($O338*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M338=\"\",0,VLOOKUP($M338,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N338)+($O338*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I338*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I338*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I338*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I338*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I338*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M338=\"\",0,VLOOKUP($M338,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P338)+($Q338*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M338=\"\",0,VLOOKUP($M338,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P338)+($Q338*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M338=\"\",0,VLOOKUP($M338,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P338)+($Q338*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M338=\"\",0,VLOOKUP($M338,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P338)+($Q338*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M338=\"\",0,VLOOKUP($M338,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P338)+($Q338*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"53.62","Transport med helning > 5 %?","Forsterkningslag av knust betong type Gjb II",null,"m3",null,{"$f":"E339*Beregningsfaktorer!M$37","v":0},null,null,{"$f":"E339*Beregningsfaktorer!C$148*Beregningsfaktorer!M$16","v":0},"Tilført utenfra","Grus/pukk",{"$f":"E339*Beregningsfaktorer!C$148*1000","v":0},null,null,{"$f":"IF((OR(F339=\"RS\",M339=\"\")),0,VLOOKUP(M339,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P339","v":0},{"$f":"IF(M339=\"\",\"\",VLOOKUP(M339,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H339*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H339*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H339*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H339*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H339*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K339*IF(OR($C339=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C339=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K339*IF(OR($C339=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C339=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K339*IF(OR($C339=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C339=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K339*IF(OR($C339=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C339=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K339*IF(OR($C339=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C339=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M339=\"\",0,VLOOKUP($M339,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N339)+($O339*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M339=\"\",0,VLOOKUP($M339,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N339)+($O339*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M339=\"\",0,VLOOKUP($M339,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N339)+($O339*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M339=\"\",0,VLOOKUP($M339,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N339)+($O339*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M339=\"\",0,VLOOKUP($M339,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N339)+($O339*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I339*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I339*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I339*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I339*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I339*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M339=\"\",0,VLOOKUP($M339,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P339)+($Q339*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M339=\"\",0,VLOOKUP($M339,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P339)+($Q339*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M339=\"\",0,VLOOKUP($M339,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P339)+($Q339*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M339=\"\",0,VLOOKUP($M339,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P339)+($Q339*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M339=\"\",0,VLOOKUP($M339,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P339)+($Q339*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F340=\"RS\",M340=\"\")),0,VLOOKUP(M340,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N340","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F340=\"RS\",M340=\"\")),0,VLOOKUP(M340,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P340","v":0},{"$f":"IF(M340=\"\",\"\",VLOOKUP(M340,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H340*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H340*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H340*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H340*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H340*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K340*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K340*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K340*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K340*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K340*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M340=\"\",0,VLOOKUP($M340,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N340)+($O340*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M340=\"\",0,VLOOKUP($M340,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N340)+($O340*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M340=\"\",0,VLOOKUP($M340,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N340)+($O340*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M340=\"\",0,VLOOKUP($M340,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N340)+($O340*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M340=\"\",0,VLOOKUP($M340,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N340)+($O340*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I340*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I340*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I340*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I340*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I340*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M340=\"\",0,VLOOKUP($M340,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P340)+($Q340*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M340=\"\",0,VLOOKUP($M340,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P340)+($Q340*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M340=\"\",0,VLOOKUP($M340,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P340)+($Q340*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M340=\"\",0,VLOOKUP($M340,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P340)+($Q340*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M340=\"\",0,VLOOKUP($M340,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P340)+($Q340*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"54: BÆRELAG AV MEKANISK STABILISERTE MATERIALER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F341=\"RS\",M341=\"\")),0,VLOOKUP(M341,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N341","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F341=\"RS\",M341=\"\")),0,VLOOKUP(M341,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P341","v":0},{"$f":"IF(M341=\"\",\"\",VLOOKUP(M341,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H341*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H341*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H341*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H341*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H341*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K341*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K341*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K341*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K341*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K341*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M341=\"\",0,VLOOKUP($M341,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N341)+($O341*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M341=\"\",0,VLOOKUP($M341,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N341)+($O341*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M341=\"\",0,VLOOKUP($M341,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N341)+($O341*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M341=\"\",0,VLOOKUP($M341,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N341)+($O341*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M341=\"\",0,VLOOKUP($M341,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N341)+($O341*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I341*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I341*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I341*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I341*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I341*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M341=\"\",0,VLOOKUP($M341,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P341)+($Q341*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M341=\"\",0,VLOOKUP($M341,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P341)+($Q341*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M341=\"\",0,VLOOKUP($M341,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P341)+($Q341*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M341=\"\",0,VLOOKUP($M341,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P341)+($Q341*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M341=\"\",0,VLOOKUP($M341,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P341)+($Q341*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"54.1","Transport med helning > 5 %?","Bærelag av knust grus",null,"m3",null,{"$f":"E342*Beregningsfaktorer!M$38","v":0},null,null,{"$f":"E342*Beregningsfaktorer!C$148*Beregningsfaktorer!M$16","v":0},"Tilført utenfra","Grus/pukk",{"$f":"E342*Beregningsfaktorer!C$148*1000","v":0},null,null,{"$f":"IF((OR(F342=\"RS\",M342=\"\")),0,VLOOKUP(M342,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P342","v":0},{"$f":"IF(M342=\"\",\"\",VLOOKUP(M342,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H342*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H342*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H342*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H342*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H342*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K342*IF(OR($C342=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C342=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K342*IF(OR($C342=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C342=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K342*IF(OR($C342=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C342=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K342*IF(OR($C342=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C342=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K342*IF(OR($C342=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C342=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M342=\"\",0,VLOOKUP($M342,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N342)+($O342*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M342=\"\",0,VLOOKUP($M342,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N342)+($O342*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M342=\"\",0,VLOOKUP($M342,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N342)+($O342*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M342=\"\",0,VLOOKUP($M342,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N342)+($O342*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M342=\"\",0,VLOOKUP($M342,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N342)+($O342*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I342*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I342*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I342*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I342*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I342*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M342=\"\",0,VLOOKUP($M342,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P342)+($Q342*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M342=\"\",0,VLOOKUP($M342,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P342)+($Q342*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M342=\"\",0,VLOOKUP($M342,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P342)+($Q342*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M342=\"\",0,VLOOKUP($M342,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P342)+($Q342*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M342=\"\",0,VLOOKUP($M342,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P342)+($Q342*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"54.11",null,"Bærelag av knust grus fra linjen eller sidetak",null,"m3",null,{"$f":"E343*Beregningsfaktorer!M$38","v":0},null,null,{"$f":"E343*Beregningsfaktorer!C$148*Beregningsfaktorer!M$11","v":0},"i linja","Grus/pukk",{"$f":"E343*Beregningsfaktorer!C$148*1000","v":0},null,null,{"$f":"IF((OR(F343=\"RS\",M343=\"\")),0,VLOOKUP(M343,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P343","v":0},{"$f":"IF(M343=\"\",\"\",VLOOKUP(M343,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H343*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H343*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H343*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H343*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H343*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K343*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K343*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K343*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K343*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K343*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M343=\"\",0,VLOOKUP($M343,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N343)+($O343*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M343=\"\",0,VLOOKUP($M343,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N343)+($O343*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M343=\"\",0,VLOOKUP($M343,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N343)+($O343*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M343=\"\",0,VLOOKUP($M343,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N343)+($O343*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M343=\"\",0,VLOOKUP($M343,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N343)+($O343*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I343*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I343*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I343*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I343*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I343*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M343=\"\",0,VLOOKUP($M343,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P343)+($Q343*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M343=\"\",0,VLOOKUP($M343,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P343)+($Q343*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M343=\"\",0,VLOOKUP($M343,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P343)+($Q343*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M343=\"\",0,VLOOKUP($M343,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P343)+($Q343*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M343=\"\",0,VLOOKUP($M343,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P343)+($Q343*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"54.12","Transport med helning > 5 %?","Bærelag av knust grus tilført utenfra",null,"m3",null,{"$f":"E344*Beregningsfaktorer!M$38","v":0},null,null,{"$f":"E344*Beregningsfaktorer!C$148*Beregningsfaktorer!M$16","v":0},"Tilført utenfra","Grus/pukk",{"$f":"E344*Beregningsfaktorer!C$148*1000","v":0},null,null,{"$f":"IF((OR(F344=\"RS\",M344=\"\")),0,VLOOKUP(M344,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P344","v":0},{"$f":"IF(M344=\"\",\"\",VLOOKUP(M344,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H344*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H344*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H344*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H344*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H344*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K344*IF(OR($C344=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C344=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K344*IF(OR($C344=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C344=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K344*IF(OR($C344=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C344=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K344*IF(OR($C344=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C344=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K344*IF(OR($C344=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C344=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M344=\"\",0,VLOOKUP($M344,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N344)+($O344*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M344=\"\",0,VLOOKUP($M344,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N344)+($O344*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M344=\"\",0,VLOOKUP($M344,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N344)+($O344*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M344=\"\",0,VLOOKUP($M344,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N344)+($O344*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M344=\"\",0,VLOOKUP($M344,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N344)+($O344*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I344*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I344*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I344*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I344*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I344*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M344=\"\",0,VLOOKUP($M344,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P344)+($Q344*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M344=\"\",0,VLOOKUP($M344,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P344)+($Q344*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M344=\"\",0,VLOOKUP($M344,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P344)+($Q344*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M344=\"\",0,VLOOKUP($M344,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P344)+($Q344*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M344=\"\",0,VLOOKUP($M344,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P344)+($Q344*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"54.2","Transport med helning > 5 %?","Bærelag av knuste steinmaterialer, Fk",null,"m3",null,{"$f":"E345*Beregningsfaktorer!M$38","v":0},null,null,{"$f":"E345*Beregningsfaktorer!C$148*Beregningsfaktorer!M$16","v":0},"Tilført utenfra","Grus/pukk",{"$f":"E345*Beregningsfaktorer!C$148*1000","v":0},null,null,{"$f":"IF((OR(F345=\"RS\",M345=\"\")),0,VLOOKUP(M345,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P345","v":0},{"$f":"IF(M345=\"\",\"\",VLOOKUP(M345,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H345*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H345*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H345*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H345*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H345*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K345*IF(OR($C345=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C345=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K345*IF(OR($C345=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C345=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K345*IF(OR($C345=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C345=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K345*IF(OR($C345=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C345=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K345*IF(OR($C345=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C345=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M345=\"\",0,VLOOKUP($M345,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N345)+($O345*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M345=\"\",0,VLOOKUP($M345,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N345)+($O345*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M345=\"\",0,VLOOKUP($M345,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N345)+($O345*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M345=\"\",0,VLOOKUP($M345,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N345)+($O345*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M345=\"\",0,VLOOKUP($M345,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N345)+($O345*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I345*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I345*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I345*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I345*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I345*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M345=\"\",0,VLOOKUP($M345,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P345)+($Q345*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M345=\"\",0,VLOOKUP($M345,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P345)+($Q345*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M345=\"\",0,VLOOKUP($M345,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P345)+($Q345*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M345=\"\",0,VLOOKUP($M345,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P345)+($Q345*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M345=\"\",0,VLOOKUP($M345,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P345)+($Q345*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"54.21",null,"Bærelag av knuste steinmaterialer, Fk fra linjen eller sidetak",null,"m3",null,{"$f":"E346*Beregningsfaktorer!M$38","v":0},null,null,{"$f":"E346*Beregningsfaktorer!C$148*Beregningsfaktorer!M$11","v":0},"i linja","Grus/pukk",{"$f":"E346*Beregningsfaktorer!C$148*1000","v":0},null,null,{"$f":"IF((OR(F346=\"RS\",M346=\"\")),0,VLOOKUP(M346,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P346","v":0},{"$f":"IF(M346=\"\",\"\",VLOOKUP(M346,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H346*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H346*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H346*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H346*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H346*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K346*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K346*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K346*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K346*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K346*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M346=\"\",0,VLOOKUP($M346,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N346)+($O346*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M346=\"\",0,VLOOKUP($M346,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N346)+($O346*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M346=\"\",0,VLOOKUP($M346,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N346)+($O346*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M346=\"\",0,VLOOKUP($M346,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N346)+($O346*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M346=\"\",0,VLOOKUP($M346,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N346)+($O346*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I346*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I346*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I346*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I346*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I346*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M346=\"\",0,VLOOKUP($M346,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P346)+($Q346*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M346=\"\",0,VLOOKUP($M346,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P346)+($Q346*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M346=\"\",0,VLOOKUP($M346,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P346)+($Q346*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M346=\"\",0,VLOOKUP($M346,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P346)+($Q346*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M346=\"\",0,VLOOKUP($M346,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P346)+($Q346*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"54.22","Transport med helning > 5 %?","Bærelag av knuste steinmaterialer, Fk tilført utenfra",null,"m3",null,{"$f":"E347*Beregningsfaktorer!M$38","v":0},null,null,{"$f":"E347*Beregningsfaktorer!C$148*Beregningsfaktorer!M$16","v":0},"Tilført utenfra","Grus/pukk",{"$f":"E347*Beregningsfaktorer!C$148*1000","v":0},null,null,{"$f":"IF((OR(F347=\"RS\",M347=\"\")),0,VLOOKUP(M347,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P347","v":0},{"$f":"IF(M347=\"\",\"\",VLOOKUP(M347,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H347*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H347*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H347*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H347*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H347*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K347*IF(OR($C347=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C347=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K347*IF(OR($C347=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C347=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K347*IF(OR($C347=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C347=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K347*IF(OR($C347=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C347=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K347*IF(OR($C347=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C347=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M347=\"\",0,VLOOKUP($M347,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N347)+($O347*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M347=\"\",0,VLOOKUP($M347,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N347)+($O347*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M347=\"\",0,VLOOKUP($M347,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N347)+($O347*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M347=\"\",0,VLOOKUP($M347,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N347)+($O347*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M347=\"\",0,VLOOKUP($M347,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N347)+($O347*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I347*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I347*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I347*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I347*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I347*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M347=\"\",0,VLOOKUP($M347,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P347)+($Q347*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M347=\"\",0,VLOOKUP($M347,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P347)+($Q347*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M347=\"\",0,VLOOKUP($M347,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P347)+($Q347*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M347=\"\",0,VLOOKUP($M347,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P347)+($Q347*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M347=\"\",0,VLOOKUP($M347,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P347)+($Q347*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"54.3",null,"Bærelag av forkilt pukk, Fp",null,"m2",null,{"$f":"E348*Beregningsfaktorer!C11*Beregningsfaktorer!M$38","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F348=\"RS\",M348=\"\")),0,VLOOKUP(M348,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P348","v":0},{"$f":"IF(M348=\"\",\"\",VLOOKUP(M348,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H348*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H348*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H348*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H348*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H348*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K348*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K348*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K348*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K348*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K348*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M348=\"\",0,VLOOKUP($M348,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N348)+($O348*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M348=\"\",0,VLOOKUP($M348,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N348)+($O348*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M348=\"\",0,VLOOKUP($M348,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N348)+($O348*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M348=\"\",0,VLOOKUP($M348,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N348)+($O348*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M348=\"\",0,VLOOKUP($M348,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N348)+($O348*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I348*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I348*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I348*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I348*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I348*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M348=\"\",0,VLOOKUP($M348,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P348)+($Q348*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M348=\"\",0,VLOOKUP($M348,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P348)+($Q348*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M348=\"\",0,VLOOKUP($M348,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P348)+($Q348*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M348=\"\",0,VLOOKUP($M348,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P348)+($Q348*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M348=\"\",0,VLOOKUP($M348,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P348)+($Q348*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"54.5",null,"Bærelag av knust betong, Gjb I",null,"m3",null,{"$f":"E349*Beregningsfaktorer!M$38","v":0},null,null,null,null,"Grus/pukk",{"$f":"E349*Beregningsfaktorer!C$148*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F349=\"RS\",M349=\"\")),0,VLOOKUP(M349,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N349","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F349=\"RS\",M349=\"\")),0,VLOOKUP(M349,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P349","v":0},{"$f":"IF(M349=\"\",\"\",VLOOKUP(M349,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H349*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H349*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H349*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H349*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H349*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K349*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K349*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K349*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K349*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K349*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M349=\"\",0,VLOOKUP($M349,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N349)+($O349*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M349=\"\",0,VLOOKUP($M349,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N349)+($O349*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M349=\"\",0,VLOOKUP($M349,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N349)+($O349*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M349=\"\",0,VLOOKUP($M349,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N349)+($O349*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M349=\"\",0,VLOOKUP($M349,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N349)+($O349*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I349*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I349*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I349*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I349*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I349*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M349=\"\",0,VLOOKUP($M349,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P349)+($Q349*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M349=\"\",0,VLOOKUP($M349,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P349)+($Q349*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M349=\"\",0,VLOOKUP($M349,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P349)+($Q349*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M349=\"\",0,VLOOKUP($M349,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P349)+($Q349*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M349=\"\",0,VLOOKUP($M349,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P349)+($Q349*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"54.6",null,"Armering av mekanisk stabilisert bærelag",null,"m2",null,null,null,null,null,null,"Armeringsduk",{"$f":"E350","v":0},{"$f":"IF((OR(F350=\"RS\",M350=\"\")),0,VLOOKUP(M350,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N350","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F350=\"RS\",M350=\"\")),0,VLOOKUP(M350,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P350","v":0},{"$f":"IF(M350=\"\",\"\",VLOOKUP(M350,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Geosynteter"},{"$f":"$H350*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H350*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H350*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H350*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H350*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K350*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K350*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K350*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K350*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K350*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M350=\"\",0,VLOOKUP($M350,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N350)+($O350*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M350=\"\",0,VLOOKUP($M350,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N350)+($O350*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M350=\"\",0,VLOOKUP($M350,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N350)+($O350*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M350=\"\",0,VLOOKUP($M350,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N350)+($O350*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M350=\"\",0,VLOOKUP($M350,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N350)+($O350*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I350*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I350*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I350*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I350*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I350*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M350=\"\",0,VLOOKUP($M350,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P350)+($Q350*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M350=\"\",0,VLOOKUP($M350,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P350)+($Q350*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M350=\"\",0,VLOOKUP($M350,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P350)+($Q350*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M350=\"\",0,VLOOKUP($M350,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P350)+($Q350*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M350=\"\",0,VLOOKUP($M350,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P350)+($Q350*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F351=\"RS\",M351=\"\")),0,VLOOKUP(M351,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N351","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F351=\"RS\",M351=\"\")),0,VLOOKUP(M351,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P351","v":0},{"$f":"IF(M351=\"\",\"\",VLOOKUP(M351,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H351*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H351*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H351*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H351*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H351*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K351*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K351*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K351*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K351*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K351*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M351=\"\",0,VLOOKUP($M351,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N351)+($O351*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M351=\"\",0,VLOOKUP($M351,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N351)+($O351*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M351=\"\",0,VLOOKUP($M351,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N351)+($O351*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M351=\"\",0,VLOOKUP($M351,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N351)+($O351*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M351=\"\",0,VLOOKUP($M351,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N351)+($O351*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I351*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I351*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I351*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I351*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I351*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M351=\"\",0,VLOOKUP($M351,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P351)+($Q351*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M351=\"\",0,VLOOKUP($M351,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P351)+($Q351*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M351=\"\",0,VLOOKUP($M351,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P351)+($Q351*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M351=\"\",0,VLOOKUP($M351,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P351)+($Q351*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M351=\"\",0,VLOOKUP($M351,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P351)+($Q351*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"55: BÆRELAG AV BITUMENSTABILISERTE MATERIALER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F352=\"RS\",M352=\"\")),0,VLOOKUP(M352,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N352","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F352=\"RS\",M352=\"\")),0,VLOOKUP(M352,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P352","v":0},{"$f":"IF(M352=\"\",\"\",VLOOKUP(M352,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H352*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H352*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H352*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H352*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H352*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K352*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K352*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K352*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K352*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K352*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M352=\"\",0,VLOOKUP($M352,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N352)+($O352*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M352=\"\",0,VLOOKUP($M352,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N352)+($O352*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M352=\"\",0,VLOOKUP($M352,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N352)+($O352*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M352=\"\",0,VLOOKUP($M352,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N352)+($O352*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M352=\"\",0,VLOOKUP($M352,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N352)+($O352*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I352*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I352*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I352*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I352*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I352*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M352=\"\",0,VLOOKUP($M352,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P352)+($Q352*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M352=\"\",0,VLOOKUP($M352,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P352)+($Q352*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M352=\"\",0,VLOOKUP($M352,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P352)+($Q352*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M352=\"\",0,VLOOKUP($M352,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P352)+($Q352*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M352=\"\",0,VLOOKUP($M352,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P352)+($Q352*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"55.1",null,"Bærelag av asfaltert grus, Ag",null,"m2",null,{"$f":"E353*Beregningsfaktorer!C$11*Beregningsfaktorer!M$38","v":0},null,null,null,null,"Asfaltert grus (Ag)",{"$f":"E353*Beregningsfaktorer!C11*Beregningsfaktorer!C149*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F353=\"RS\",M353=\"\")),0,VLOOKUP(M353,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N353","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F353=\"RS\",M353=\"\")),0,VLOOKUP(M353,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P353","v":0},{"$f":"IF(M353=\"\",\"\",VLOOKUP(M353,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H353*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H353*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H353*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H353*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H353*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K353*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K353*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K353*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K353*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K353*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M353=\"\",0,VLOOKUP($M353,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N353)+($O353*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M353=\"\",0,VLOOKUP($M353,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N353)+($O353*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M353=\"\",0,VLOOKUP($M353,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N353)+($O353*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M353=\"\",0,VLOOKUP($M353,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N353)+($O353*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M353=\"\",0,VLOOKUP($M353,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N353)+($O353*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I353*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I353*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I353*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I353*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I353*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M353=\"\",0,VLOOKUP($M353,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P353)+($Q353*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M353=\"\",0,VLOOKUP($M353,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P353)+($Q353*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M353=\"\",0,VLOOKUP($M353,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P353)+($Q353*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M353=\"\",0,VLOOKUP($M353,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P353)+($Q353*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M353=\"\",0,VLOOKUP($M353,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P353)+($Q353*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"55.11",null,"Bærelag av Ag 16",null,"tonn",null,{"$f":"E354/Beregningsfaktorer!C149*Beregningsfaktorer!M38","v":0},null,null,null,null,"Asfaltert grus (Ag)",{"$f":"E354*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F354=\"RS\",M354=\"\")),0,VLOOKUP(M354,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N354","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F354=\"RS\",M354=\"\")),0,VLOOKUP(M354,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P354","v":0},{"$f":"IF(M354=\"\",\"\",VLOOKUP(M354,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H354*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H354*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H354*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H354*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H354*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K354*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K354*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K354*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K354*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K354*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M354=\"\",0,VLOOKUP($M354,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N354)+($O354*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M354=\"\",0,VLOOKUP($M354,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N354)+($O354*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M354=\"\",0,VLOOKUP($M354,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N354)+($O354*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M354=\"\",0,VLOOKUP($M354,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N354)+($O354*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M354=\"\",0,VLOOKUP($M354,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N354)+($O354*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I354*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I354*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I354*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I354*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I354*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M354=\"\",0,VLOOKUP($M354,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P354)+($Q354*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M354=\"\",0,VLOOKUP($M354,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P354)+($Q354*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M354=\"\",0,VLOOKUP($M354,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P354)+($Q354*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M354=\"\",0,VLOOKUP($M354,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P354)+($Q354*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M354=\"\",0,VLOOKUP($M354,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P354)+($Q354*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"55.2",null,"Bærelag av asfaltert pukk, Ap",null,"m2",null,{"$f":"E355*Beregningsfaktorer!C$11*Beregningsfaktorer!M$38","v":0},null,null,null,null,"Asfaltert pukk (Ap)",{"$f":"E355*Beregningsfaktorer!C$11*Beregningsfaktorer!C$148*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F355=\"RS\",M355=\"\")),0,VLOOKUP(M355,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N355","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F355=\"RS\",M355=\"\")),0,VLOOKUP(M355,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P355","v":0},{"$f":"IF(M355=\"\",\"\",VLOOKUP(M355,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H355*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H355*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H355*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H355*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H355*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K355*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K355*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K355*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K355*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K355*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M355=\"\",0,VLOOKUP($M355,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N355)+($O355*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M355=\"\",0,VLOOKUP($M355,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N355)+($O355*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M355=\"\",0,VLOOKUP($M355,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N355)+($O355*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M355=\"\",0,VLOOKUP($M355,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N355)+($O355*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M355=\"\",0,VLOOKUP($M355,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N355)+($O355*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I355*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I355*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I355*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I355*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I355*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M355=\"\",0,VLOOKUP($M355,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P355)+($Q355*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M355=\"\",0,VLOOKUP($M355,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P355)+($Q355*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M355=\"\",0,VLOOKUP($M355,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P355)+($Q355*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M355=\"\",0,VLOOKUP($M355,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P355)+($Q355*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M355=\"\",0,VLOOKUP($M355,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P355)+($Q355*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"55.3",null,"Bærelag av penetrert pukk, Pp",null,"m2",null,{"$f":"E356*Beregningsfaktorer!C$11*Beregningsfaktorer!M$38","v":0},null,null,null,null,"Asfaltert pukk (Ap)",{"$f":"E356*Beregningsfaktorer!C$11*Beregningsfaktorer!C$148*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F356=\"RS\",M356=\"\")),0,VLOOKUP(M356,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N356","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F356=\"RS\",M356=\"\")),0,VLOOKUP(M356,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P356","v":0},{"$f":"IF(M356=\"\",\"\",VLOOKUP(M356,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H356*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H356*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H356*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H356*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H356*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K356*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K356*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K356*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K356*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K356*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M356=\"\",0,VLOOKUP($M356,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N356)+($O356*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M356=\"\",0,VLOOKUP($M356,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N356)+($O356*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M356=\"\",0,VLOOKUP($M356,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N356)+($O356*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M356=\"\",0,VLOOKUP($M356,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N356)+($O356*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M356=\"\",0,VLOOKUP($M356,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N356)+($O356*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I356*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I356*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I356*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I356*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I356*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M356=\"\",0,VLOOKUP($M356,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P356)+($Q356*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M356=\"\",0,VLOOKUP($M356,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P356)+($Q356*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M356=\"\",0,VLOOKUP($M356,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P356)+($Q356*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M356=\"\",0,VLOOKUP($M356,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P356)+($Q356*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M356=\"\",0,VLOOKUP($M356,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P356)+($Q356*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"55.4",null,"Bærelag av øvrige bitumenstabiliserte materialer",null,"m2",null,{"$f":"E357*Beregningsfaktorer!C$11*Beregningsfaktorer!M$38","v":0},null,null,null,null,"Asfaltert pukk (Ap)",{"$f":"E357*Beregningsfaktorer!C$11*Beregningsfaktorer!C$148*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F357=\"RS\",M357=\"\")),0,VLOOKUP(M357,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N357","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F357=\"RS\",M357=\"\")),0,VLOOKUP(M357,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P357","v":0},{"$f":"IF(M357=\"\",\"\",VLOOKUP(M357,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H357*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H357*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H357*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H357*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H357*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K357*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K357*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K357*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K357*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K357*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M357=\"\",0,VLOOKUP($M357,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N357)+($O357*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M357=\"\",0,VLOOKUP($M357,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N357)+($O357*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M357=\"\",0,VLOOKUP($M357,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N357)+($O357*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M357=\"\",0,VLOOKUP($M357,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N357)+($O357*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M357=\"\",0,VLOOKUP($M357,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N357)+($O357*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I357*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I357*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I357*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I357*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I357*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M357=\"\",0,VLOOKUP($M357,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P357)+($Q357*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M357=\"\",0,VLOOKUP($M357,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P357)+($Q357*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M357=\"\",0,VLOOKUP($M357,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P357)+($Q357*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M357=\"\",0,VLOOKUP($M357,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P357)+($Q357*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M357=\"\",0,VLOOKUP($M357,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P357)+($Q357*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"55.41",null,"Bærelag av emulsjonsgrus, Eg",null,"m2",null,{"$f":"E358*Beregningsfaktorer!C$11*Beregningsfaktorer!M$38","v":0},null,null,null,"Relativt like matrialer","Emulsjonsgrus (Esg)",{"$f":"E358*Beregningsfaktorer!C$11*Beregningsfaktorer!C$148*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F358=\"RS\",M358=\"\")),0,VLOOKUP(M358,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N358","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F358=\"RS\",M358=\"\")),0,VLOOKUP(M358,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P358","v":0},{"$f":"IF(M358=\"\",\"\",VLOOKUP(M358,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H358*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H358*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H358*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H358*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H358*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K358*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K358*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K358*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K358*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K358*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M358=\"\",0,VLOOKUP($M358,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N358)+($O358*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M358=\"\",0,VLOOKUP($M358,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N358)+($O358*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M358=\"\",0,VLOOKUP($M358,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N358)+($O358*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M358=\"\",0,VLOOKUP($M358,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N358)+($O358*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M358=\"\",0,VLOOKUP($M358,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N358)+($O358*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I358*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I358*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I358*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I358*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I358*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M358=\"\",0,VLOOKUP($M358,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P358)+($Q358*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M358=\"\",0,VLOOKUP($M358,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P358)+($Q358*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M358=\"\",0,VLOOKUP($M358,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P358)+($Q358*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M358=\"\",0,VLOOKUP($M358,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P358)+($Q358*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M358=\"\",0,VLOOKUP($M358,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P358)+($Q358*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"55.42",null,"Bærelag av emulsjonspukk, Ep",null,"m2",null,{"$f":"E359*Beregningsfaktorer!C$11*Beregningsfaktorer!M$38","v":0},null,null,null,"Relativt like matrialer","Emulsjonsgrus (Esg)",{"$f":"E359*Beregningsfaktorer!C$11*Beregningsfaktorer!C$148*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F359=\"RS\",M359=\"\")),0,VLOOKUP(M359,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N359","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F359=\"RS\",M359=\"\")),0,VLOOKUP(M359,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P359","v":0},{"$f":"IF(M359=\"\",\"\",VLOOKUP(M359,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H359*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H359*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H359*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H359*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H359*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K359*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K359*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K359*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K359*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K359*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M359=\"\",0,VLOOKUP($M359,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N359)+($O359*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M359=\"\",0,VLOOKUP($M359,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N359)+($O359*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M359=\"\",0,VLOOKUP($M359,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N359)+($O359*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M359=\"\",0,VLOOKUP($M359,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N359)+($O359*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M359=\"\",0,VLOOKUP($M359,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N359)+($O359*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I359*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I359*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I359*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I359*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I359*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M359=\"\",0,VLOOKUP($M359,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P359)+($Q359*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M359=\"\",0,VLOOKUP($M359,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P359)+($Q359*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M359=\"\",0,VLOOKUP($M359,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P359)+($Q359*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M359=\"\",0,VLOOKUP($M359,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P359)+($Q359*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M359=\"\",0,VLOOKUP($M359,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P359)+($Q359*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"55.43",null,"Bærelag av skumgrus, Sg",null,"m2",null,{"$f":"E360*Beregningsfaktorer!C$11*Beregningsfaktorer!M$38","v":0},null,null,null,"Relativt like matrialer","Emulsjonsgrus (Esg)",{"$f":"E360*Beregningsfaktorer!C$11*Beregningsfaktorer!C$148*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F360=\"RS\",M360=\"\")),0,VLOOKUP(M360,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N360","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F360=\"RS\",M360=\"\")),0,VLOOKUP(M360,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P360","v":0},{"$f":"IF(M360=\"\",\"\",VLOOKUP(M360,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H360*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H360*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H360*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H360*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H360*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K360*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K360*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K360*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K360*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K360*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M360=\"\",0,VLOOKUP($M360,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N360)+($O360*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M360=\"\",0,VLOOKUP($M360,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N360)+($O360*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M360=\"\",0,VLOOKUP($M360,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N360)+($O360*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M360=\"\",0,VLOOKUP($M360,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N360)+($O360*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M360=\"\",0,VLOOKUP($M360,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N360)+($O360*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I360*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I360*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I360*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I360*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I360*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M360=\"\",0,VLOOKUP($M360,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P360)+($Q360*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M360=\"\",0,VLOOKUP($M360,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P360)+($Q360*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M360=\"\",0,VLOOKUP($M360,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P360)+($Q360*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M360=\"\",0,VLOOKUP($M360,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P360)+($Q360*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M360=\"\",0,VLOOKUP($M360,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P360)+($Q360*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"55.44",null,"Bærelag av bitumenstabilisert grus",null,"m2",null,{"$f":"E361*Beregningsfaktorer!C$11*Beregningsfaktorer!M$38","v":0},null,null,null,"Relativt like matrialer","Emulsjonsgrus (Esg)",{"$f":"E361*Beregningsfaktorer!C$11*Beregningsfaktorer!C$148*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F361=\"RS\",M361=\"\")),0,VLOOKUP(M361,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N361","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F361=\"RS\",M361=\"\")),0,VLOOKUP(M361,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P361","v":0},{"$f":"IF(M361=\"\",\"\",VLOOKUP(M361,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H361*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H361*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H361*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H361*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H361*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K361*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K361*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K361*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K361*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K361*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M361=\"\",0,VLOOKUP($M361,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N361)+($O361*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M361=\"\",0,VLOOKUP($M361,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N361)+($O361*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M361=\"\",0,VLOOKUP($M361,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N361)+($O361*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M361=\"\",0,VLOOKUP($M361,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N361)+($O361*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M361=\"\",0,VLOOKUP($M361,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N361)+($O361*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I361*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I361*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I361*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I361*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I361*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M361=\"\",0,VLOOKUP($M361,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P361)+($Q361*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M361=\"\",0,VLOOKUP($M361,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P361)+($Q361*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M361=\"\",0,VLOOKUP($M361,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P361)+($Q361*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M361=\"\",0,VLOOKUP($M361,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P361)+($Q361*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M361=\"\",0,VLOOKUP($M361,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P361)+($Q361*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F362=\"RS\",M362=\"\")),0,VLOOKUP(M362,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N362","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F362=\"RS\",M362=\"\")),0,VLOOKUP(M362,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P362","v":0},{"$f":"IF(M362=\"\",\"\",VLOOKUP(M362,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H362*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H362*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H362*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H362*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H362*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K362*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K362*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K362*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K362*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K362*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M362=\"\",0,VLOOKUP($M362,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N362)+($O362*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M362=\"\",0,VLOOKUP($M362,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N362)+($O362*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M362=\"\",0,VLOOKUP($M362,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N362)+($O362*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M362=\"\",0,VLOOKUP($M362,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N362)+($O362*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M362=\"\",0,VLOOKUP($M362,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N362)+($O362*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I362*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I362*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I362*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I362*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I362*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M362=\"\",0,VLOOKUP($M362,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P362)+($Q362*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M362=\"\",0,VLOOKUP($M362,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P362)+($Q362*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M362=\"\",0,VLOOKUP($M362,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P362)+($Q362*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M362=\"\",0,VLOOKUP($M362,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P362)+($Q362*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M362=\"\",0,VLOOKUP($M362,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P362)+($Q362*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"56: BÆRELAG AV SEMENTSTABILISERTE MATERIALER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F363=\"RS\",M363=\"\")),0,VLOOKUP(M363,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N363","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F363=\"RS\",M363=\"\")),0,VLOOKUP(M363,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P363","v":0},{"$f":"IF(M363=\"\",\"\",VLOOKUP(M363,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H363*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H363*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H363*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H363*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H363*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K363*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K363*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K363*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K363*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K363*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M363=\"\",0,VLOOKUP($M363,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N363)+($O363*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M363=\"\",0,VLOOKUP($M363,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N363)+($O363*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M363=\"\",0,VLOOKUP($M363,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N363)+($O363*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M363=\"\",0,VLOOKUP($M363,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N363)+($O363*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M363=\"\",0,VLOOKUP($M363,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N363)+($O363*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I363*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I363*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I363*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I363*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I363*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M363=\"\",0,VLOOKUP($M363,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P363)+($Q363*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M363=\"\",0,VLOOKUP($M363,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P363)+($Q363*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M363=\"\",0,VLOOKUP($M363,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P363)+($Q363*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M363=\"\",0,VLOOKUP($M363,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P363)+($Q363*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M363=\"\",0,VLOOKUP($M363,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P363)+($Q363*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"56.2",null,"Bærelag av sementstabilisert grus, Cg",null,"m3",null,{"$f":"E364*Beregningsfaktorer!C$11*Beregningsfaktorer!M$38","v":0},null,null,null,null,"Sementstabilisert grus",{"$f":"E364*Beregningsfaktorer!C148*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F364=\"RS\",M364=\"\")),0,VLOOKUP(M364,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N364","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F364=\"RS\",M364=\"\")),0,VLOOKUP(M364,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P364","v":0},{"$f":"IF(M364=\"\",\"\",VLOOKUP(M364,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H364*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H364*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H364*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H364*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H364*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K364*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K364*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K364*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K364*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K364*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M364=\"\",0,VLOOKUP($M364,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N364)+($O364*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M364=\"\",0,VLOOKUP($M364,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N364)+($O364*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M364=\"\",0,VLOOKUP($M364,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N364)+($O364*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M364=\"\",0,VLOOKUP($M364,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N364)+($O364*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M364=\"\",0,VLOOKUP($M364,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N364)+($O364*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I364*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I364*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I364*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I364*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I364*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M364=\"\",0,VLOOKUP($M364,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P364)+($Q364*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M364=\"\",0,VLOOKUP($M364,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P364)+($Q364*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M364=\"\",0,VLOOKUP($M364,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P364)+($Q364*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M364=\"\",0,VLOOKUP($M364,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P364)+($Q364*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M364=\"\",0,VLOOKUP($M364,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P364)+($Q364*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(H295:H364)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(R295:R364)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"06: VEGDEKKE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F367=\"RS\",M367=\"\",M367=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M367,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N367","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F367=\"RS\",M367=\"\",M367=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M367,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P367","v":0},{"$f":"IF(M367=\"\",\"\",VLOOKUP(M367,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H367*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H367*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H367*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H367*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H367*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K367*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K367*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K367*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K367*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K367*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M367=\"\",0,VLOOKUP($M367,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N367)+($O367*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M367=\"\",0,VLOOKUP($M367,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N367)+($O367*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M367=\"\",0,VLOOKUP($M367,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N367)+($O367*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M367=\"\",0,VLOOKUP($M367,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N367)+($O367*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M367=\"\",0,VLOOKUP($M367,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N367)+($O367*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"S367+X367+AC367","v":0},{"$f":"T367+Y367+AD367","v":0},{"$f":"U367+Z367+AE367","v":0},{"$f":"V367+AA367+AF367","v":0},{"$f":"W367+AB367+AG367","v":0},null,{"$f":"$I367*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I367*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I367*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I367*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I367*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M367=\"\",0,VLOOKUP($M367,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P367)+($Q367*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M367=\"\",0,VLOOKUP($M367,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P367)+($Q367*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M367=\"\",0,VLOOKUP($M367,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P367)+($Q367*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M367=\"\",0,VLOOKUP($M367,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P367)+($Q367*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M367=\"\",0,VLOOKUP($M367,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P367)+($Q367*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"AN367+AS367","v":0},{"$f":"AO367+AT367","v":0},{"$f":"AP367+AU367","v":0},{"$f":"AQ367+AV367","v":0},{"$f":"AR367+AW367","v":0}]
[null,"61: GRUSDEKKE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F368=\"RS\",M368=\"\",M368=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M368,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N368","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F368=\"RS\",M368=\"\",M368=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M368,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P368","v":0},{"$f":"IF(M368=\"\",\"\",VLOOKUP(M368,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H368*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H368*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H368*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H368*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H368*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K368*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K368*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K368*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K368*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K368*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M368=\"\",0,VLOOKUP($M368,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N368)+($O368*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M368=\"\",0,VLOOKUP($M368,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N368)+($O368*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M368=\"\",0,VLOOKUP($M368,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N368)+($O368*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M368=\"\",0,VLOOKUP($M368,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N368)+($O368*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M368=\"\",0,VLOOKUP($M368,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N368)+($O368*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I368*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I368*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I368*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I368*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I368*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M368=\"\",0,VLOOKUP($M368,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P368)+($Q368*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M368=\"\",0,VLOOKUP($M368,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P368)+($Q368*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M368=\"\",0,VLOOKUP($M368,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P368)+($Q368*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M368=\"\",0,VLOOKUP($M368,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P368)+($Q368*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M368=\"\",0,VLOOKUP($M368,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P368)+($Q368*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"61.1","Transport med helning > 5 %?","Oppgrusing (legging av grusdekke)",null,"m3",null,{"$f":"E369*Beregningsfaktorer!M35","v":0},null,null,{"$f":"E369*Beregningsfaktorer!C$148*Beregningsfaktorer!M$16","v":0},"Tilført utenfra","Grus/pukk",{"$f":"E369*Beregningsfaktorer!C148*1000","v":0},null,null,{"$f":"IF((OR(F369=\"RS\",M369=\"\",M369=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M369,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P369","v":0},{"$f":"IF(M369=\"\",\"\",VLOOKUP(M369,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H369*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H369*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H369*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H369*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H369*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K369*IF(OR($C369=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C369=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$K369*IF(OR($C369=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C369=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$K369*IF(OR($C369=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C369=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$K369*IF(OR($C369=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C369=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$K369*IF(OR($C369=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C369=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($M369=\"\",0,VLOOKUP($M369,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N369)+($O369*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M369=\"\",0,VLOOKUP($M369,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N369)+($O369*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M369=\"\",0,VLOOKUP($M369,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N369)+($O369*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M369=\"\",0,VLOOKUP($M369,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N369)+($O369*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M369=\"\",0,VLOOKUP($M369,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N369)+($O369*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I369*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I369*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I369*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I369*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I369*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M369=\"\",0,VLOOKUP($M369,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P369)+($Q369*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M369=\"\",0,VLOOKUP($M369,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P369)+($Q369*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M369=\"\",0,VLOOKUP($M369,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P369)+($Q369*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M369=\"\",0,VLOOKUP($M369,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P369)+($Q369*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M369=\"\",0,VLOOKUP($M369,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P369)+($Q369*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F370=\"RS\",M370=\"\",M370=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M370,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N370","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F370=\"RS\",M370=\"\",M370=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M370,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P370","v":0},{"$f":"IF(M370=\"\",\"\",VLOOKUP(M370,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H370*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H370*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H370*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H370*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H370*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K370*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K370*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K370*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K370*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K370*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M370=\"\",0,VLOOKUP($M370,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N370)+($O370*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M370=\"\",0,VLOOKUP($M370,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N370)+($O370*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M370=\"\",0,VLOOKUP($M370,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N370)+($O370*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M370=\"\",0,VLOOKUP($M370,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N370)+($O370*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M370=\"\",0,VLOOKUP($M370,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N370)+($O370*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I370*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I370*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I370*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I370*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I370*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M370=\"\",0,VLOOKUP($M370,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P370)+($Q370*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M370=\"\",0,VLOOKUP($M370,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P370)+($Q370*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M370=\"\",0,VLOOKUP($M370,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P370)+($Q370*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M370=\"\",0,VLOOKUP($M370,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P370)+($Q370*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M370=\"\",0,VLOOKUP($M370,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P370)+($Q370*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"63: RIVING, SKJÆRING, FRESING OG OPPRETTING AV FASTE DEKKER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F371=\"RS\",M371=\"\",M371=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M371,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N371","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F371=\"RS\",M371=\"\",M371=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M371,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P371","v":0},{"$f":"IF(M371=\"\",\"\",VLOOKUP(M371,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H371*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H371*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H371*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H371*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H371*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K371*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K371*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K371*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K371*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K371*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M371=\"\",0,VLOOKUP($M371,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N371)+($O371*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M371=\"\",0,VLOOKUP($M371,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N371)+($O371*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M371=\"\",0,VLOOKUP($M371,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N371)+($O371*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M371=\"\",0,VLOOKUP($M371,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N371)+($O371*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M371=\"\",0,VLOOKUP($M371,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N371)+($O371*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I371*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I371*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I371*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I371*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I371*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M371=\"\",0,VLOOKUP($M371,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P371)+($Q371*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M371=\"\",0,VLOOKUP($M371,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P371)+($Q371*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M371=\"\",0,VLOOKUP($M371,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P371)+($Q371*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M371=\"\",0,VLOOKUP($M371,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P371)+($Q371*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M371=\"\",0,VLOOKUP($M371,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P371)+($Q371*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"63.11",null,"Riving av faste dekker",null,"m2",null,{"$f":"E372*Beregningsfaktorer!M49","v":0},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F372=\"RS\",M372=\"\",M372=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M372,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N372","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F372=\"RS\",M372=\"\",M372=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M372,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P372","v":0},{"$f":"IF(M372=\"\",\"\",VLOOKUP(M372,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H372*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H372*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H372*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H372*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H372*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K372*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K372*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K372*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K372*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K372*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M372=\"\",0,VLOOKUP($M372,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N372)+($O372*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M372=\"\",0,VLOOKUP($M372,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N372)+($O372*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M372=\"\",0,VLOOKUP($M372,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N372)+($O372*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M372=\"\",0,VLOOKUP($M372,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N372)+($O372*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M372=\"\",0,VLOOKUP($M372,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N372)+($O372*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I372*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I372*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I372*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I372*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I372*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M372=\"\",0,VLOOKUP($M372,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P372)+($Q372*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M372=\"\",0,VLOOKUP($M372,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P372)+($Q372*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M372=\"\",0,VLOOKUP($M372,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P372)+($Q372*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M372=\"\",0,VLOOKUP($M372,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P372)+($Q372*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M372=\"\",0,VLOOKUP($M372,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P372)+($Q372*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"63.12",null,"Skjæring av faste dekker",null,"m",null,null,null,"Utelater",null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F373=\"RS\",M373=\"\",M373=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M373,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N373","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F373=\"RS\",M373=\"\",M373=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M373,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P373","v":0},{"$f":"IF(M373=\"\",\"\",VLOOKUP(M373,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H373*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H373*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H373*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H373*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H373*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K373*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K373*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K373*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K373*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K373*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M373=\"\",0,VLOOKUP($M373,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N373)+($O373*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M373=\"\",0,VLOOKUP($M373,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N373)+($O373*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M373=\"\",0,VLOOKUP($M373,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N373)+($O373*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M373=\"\",0,VLOOKUP($M373,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N373)+($O373*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M373=\"\",0,VLOOKUP($M373,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N373)+($O373*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I373*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I373*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I373*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I373*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I373*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M373=\"\",0,VLOOKUP($M373,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P373)+($Q373*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M373=\"\",0,VLOOKUP($M373,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P373)+($Q373*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M373=\"\",0,VLOOKUP($M373,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P373)+($Q373*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M373=\"\",0,VLOOKUP($M373,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P373)+($Q373*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M373=\"\",0,VLOOKUP($M373,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P373)+($Q373*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"63.2",null,"Fresing av faste dekker",null,"m2",null,{"$f":"E374*Beregningsfaktorer!M50","v":0},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F374=\"RS\",M374=\"\",M374=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M374,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N374","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F374=\"RS\",M374=\"\",M374=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M374,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P374","v":0},{"$f":"IF(M374=\"\",\"\",VLOOKUP(M374,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H374*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H374*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H374*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H374*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H374*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K374*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K374*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K374*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K374*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K374*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M374=\"\",0,VLOOKUP($M374,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N374)+($O374*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M374=\"\",0,VLOOKUP($M374,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N374)+($O374*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M374=\"\",0,VLOOKUP($M374,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N374)+($O374*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M374=\"\",0,VLOOKUP($M374,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N374)+($O374*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M374=\"\",0,VLOOKUP($M374,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N374)+($O374*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I374*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I374*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I374*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I374*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I374*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M374=\"\",0,VLOOKUP($M374,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P374)+($Q374*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M374=\"\",0,VLOOKUP($M374,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P374)+($Q374*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M374=\"\",0,VLOOKUP($M374,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P374)+($Q374*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M374=\"\",0,VLOOKUP($M374,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P374)+($Q374*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M374=\"\",0,VLOOKUP($M374,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P374)+($Q374*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"63.3",null,"Oppretting av faste dekker",null,"tonn",null,null,null,null,null,null,"Asfaltgrusbetong og asfaltbetong",{"$f":"E375*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F375=\"RS\",M375=\"\",M375=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M375,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N375","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F375=\"RS\",M375=\"\",M375=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M375,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P375","v":0},{"$f":"IF(M375=\"\",\"\",VLOOKUP(M375,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H375*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H375*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H375*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H375*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H375*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K375*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K375*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K375*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K375*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K375*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M375=\"\",0,VLOOKUP($M375,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N375)+($O375*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M375=\"\",0,VLOOKUP($M375,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N375)+($O375*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M375=\"\",0,VLOOKUP($M375,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N375)+($O375*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M375=\"\",0,VLOOKUP($M375,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N375)+($O375*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M375=\"\",0,VLOOKUP($M375,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N375)+($O375*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I375*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I375*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I375*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I375*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I375*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M375=\"\",0,VLOOKUP($M375,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P375)+($Q375*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M375=\"\",0,VLOOKUP($M375,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P375)+($Q375*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M375=\"\",0,VLOOKUP($M375,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P375)+($Q375*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M375=\"\",0,VLOOKUP($M375,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P375)+($Q375*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M375=\"\",0,VLOOKUP($M375,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P375)+($Q375*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"63.31",null,"Oppretting med asfaltgrusbetong, Agb",null,"tonn",null,null,null,null,null,null,"Asfaltgrusbetong og asfaltbetong",{"$f":"E376*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F376=\"RS\",M376=\"\",M376=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M376,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N376","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F376=\"RS\",M376=\"\",M376=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M376,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P376","v":0},{"$f":"IF(M376=\"\",\"\",VLOOKUP(M376,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H376*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H376*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H376*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H376*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H376*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K376*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K376*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K376*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K376*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K376*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M376=\"\",0,VLOOKUP($M376,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N376)+($O376*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M376=\"\",0,VLOOKUP($M376,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N376)+($O376*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M376=\"\",0,VLOOKUP($M376,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N376)+($O376*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M376=\"\",0,VLOOKUP($M376,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N376)+($O376*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M376=\"\",0,VLOOKUP($M376,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N376)+($O376*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I376*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I376*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I376*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I376*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I376*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M376=\"\",0,VLOOKUP($M376,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P376)+($Q376*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M376=\"\",0,VLOOKUP($M376,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P376)+($Q376*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M376=\"\",0,VLOOKUP($M376,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P376)+($Q376*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M376=\"\",0,VLOOKUP($M376,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P376)+($Q376*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M376=\"\",0,VLOOKUP($M376,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P376)+($Q376*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"63.32",null,"Oppretting med asfaltbetong, Ab",null,"tonn",null,null,null,null,null,null,"Asfaltgrusbetong og asfaltbetong",{"$f":"E377*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F377=\"RS\",M377=\"\",M377=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M377,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N377","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F377=\"RS\",M377=\"\",M377=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M377,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P377","v":0},{"$f":"IF(M377=\"\",\"\",VLOOKUP(M377,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H377*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H377*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H377*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H377*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H377*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K377*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K377*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K377*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K377*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K377*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M377=\"\",0,VLOOKUP($M377,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N377)+($O377*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M377=\"\",0,VLOOKUP($M377,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N377)+($O377*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M377=\"\",0,VLOOKUP($M377,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N377)+($O377*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M377=\"\",0,VLOOKUP($M377,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N377)+($O377*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M377=\"\",0,VLOOKUP($M377,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N377)+($O377*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I377*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I377*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I377*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I377*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I377*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M377=\"\",0,VLOOKUP($M377,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P377)+($Q377*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M377=\"\",0,VLOOKUP($M377,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P377)+($Q377*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M377=\"\",0,VLOOKUP($M377,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P377)+($Q377*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M377=\"\",0,VLOOKUP($M377,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P377)+($Q377*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M377=\"\",0,VLOOKUP($M377,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P377)+($Q377*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"63.33",null,"Oppretting med mykasfalt, Ma",null,"tonn",null,null,null,null,null,null,"Mykasfalt (Ma)",{"$f":"E378*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F378=\"RS\",M378=\"\",M378=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M378,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N378","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F378=\"RS\",M378=\"\",M378=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M378,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P378","v":0},{"$f":"IF(M378=\"\",\"\",VLOOKUP(M378,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H378*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H378*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H378*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H378*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H378*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K378*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K378*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K378*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K378*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K378*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M378=\"\",0,VLOOKUP($M378,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N378)+($O378*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M378=\"\",0,VLOOKUP($M378,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N378)+($O378*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M378=\"\",0,VLOOKUP($M378,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N378)+($O378*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M378=\"\",0,VLOOKUP($M378,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N378)+($O378*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M378=\"\",0,VLOOKUP($M378,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N378)+($O378*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I378*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I378*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I378*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I378*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I378*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M378=\"\",0,VLOOKUP($M378,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P378)+($Q378*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M378=\"\",0,VLOOKUP($M378,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P378)+($Q378*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M378=\"\",0,VLOOKUP($M378,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P378)+($Q378*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M378=\"\",0,VLOOKUP($M378,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P378)+($Q378*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M378=\"\",0,VLOOKUP($M378,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P378)+($Q378*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"63.34",null,"Oppretting med asfaltert grus, Ag",null,"tonn",null,null,null,null,null,null,"Asfaltert grus (Ag)",{"$f":"E379*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F379=\"RS\",M379=\"\",M379=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M379,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N379","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F379=\"RS\",M379=\"\",M379=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M379,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P379","v":0},{"$f":"IF(M379=\"\",\"\",VLOOKUP(M379,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H379*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H379*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H379*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H379*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H379*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K379*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K379*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K379*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K379*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K379*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M379=\"\",0,VLOOKUP($M379,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N379)+($O379*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M379=\"\",0,VLOOKUP($M379,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N379)+($O379*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M379=\"\",0,VLOOKUP($M379,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N379)+($O379*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M379=\"\",0,VLOOKUP($M379,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N379)+($O379*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M379=\"\",0,VLOOKUP($M379,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N379)+($O379*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I379*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I379*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I379*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I379*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I379*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M379=\"\",0,VLOOKUP($M379,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P379)+($Q379*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M379=\"\",0,VLOOKUP($M379,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P379)+($Q379*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M379=\"\",0,VLOOKUP($M379,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P379)+($Q379*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M379=\"\",0,VLOOKUP($M379,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P379)+($Q379*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M379=\"\",0,VLOOKUP($M379,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P379)+($Q379*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F380=\"RS\",M380=\"\",M380=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M380,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N380","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F380=\"RS\",M380=\"\",M380=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M380,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P380","v":0},{"$f":"IF(M380=\"\",\"\",VLOOKUP(M380,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H380*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H380*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H380*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H380*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H380*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K380*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K380*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K380*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K380*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K380*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M380=\"\",0,VLOOKUP($M380,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N380)+($O380*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M380=\"\",0,VLOOKUP($M380,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N380)+($O380*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M380=\"\",0,VLOOKUP($M380,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N380)+($O380*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M380=\"\",0,VLOOKUP($M380,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N380)+($O380*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M380=\"\",0,VLOOKUP($M380,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N380)+($O380*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I380*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I380*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I380*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I380*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I380*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M380=\"\",0,VLOOKUP($M380,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P380)+($Q380*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M380=\"\",0,VLOOKUP($M380,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P380)+($Q380*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M380=\"\",0,VLOOKUP($M380,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P380)+($Q380*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M380=\"\",0,VLOOKUP($M380,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P380)+($Q380*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M380=\"\",0,VLOOKUP($M380,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P380)+($Q380*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"65: ASFALTDEKKER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F381=\"RS\",M381=\"\",M381=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M381,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N381","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F381=\"RS\",M381=\"\",M381=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M381,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P381","v":0},{"$f":"IF(M381=\"\",\"\",VLOOKUP(M381,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H381*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H381*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H381*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H381*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H381*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K381*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K381*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K381*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K381*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K381*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M381=\"\",0,VLOOKUP($M381,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N381)+($O381*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M381=\"\",0,VLOOKUP($M381,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N381)+($O381*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M381=\"\",0,VLOOKUP($M381,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N381)+($O381*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M381=\"\",0,VLOOKUP($M381,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N381)+($O381*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M381=\"\",0,VLOOKUP($M381,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N381)+($O381*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I381*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I381*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I381*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I381*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I381*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M381=\"\",0,VLOOKUP($M381,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P381)+($Q381*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M381=\"\",0,VLOOKUP($M381,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P381)+($Q381*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M381=\"\",0,VLOOKUP($M381,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P381)+($Q381*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M381=\"\",0,VLOOKUP($M381,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P381)+($Q381*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M381=\"\",0,VLOOKUP($M381,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P381)+($Q381*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"65.1",null,"Asfaltdekker bindlag",null,"m2",null,{"$f":"E382*Beregningsfaktorer!$C$12*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149","v":0},null,null,null,null,"Asfaltgrusbetong og asfaltbetong",{"$f":"E382*Beregningsfaktorer!$C$12*Beregningsfaktorer!$C$149*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F382=\"RS\",M382=\"\",M382=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M382,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N382","v":0},null,null,{"$f":"IF(M382=\"\",\"\",VLOOKUP(M382,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H382*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H382*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H382*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H382*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H382*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K382*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K382*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K382*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K382*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K382*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M382=\"\",0,VLOOKUP($M382,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N382)+($O382*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M382=\"\",0,VLOOKUP($M382,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N382)+($O382*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M382=\"\",0,VLOOKUP($M382,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N382)+($O382*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M382=\"\",0,VLOOKUP($M382,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N382)+($O382*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M382=\"\",0,VLOOKUP($M382,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N382)+($O382*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I382*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I382*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I382*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I382*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I382*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M382=\"\",0,VLOOKUP($M382,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P382)+($Q382*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M382=\"\",0,VLOOKUP($M382,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P382)+($Q382*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M382=\"\",0,VLOOKUP($M382,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P382)+($Q382*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M382=\"\",0,VLOOKUP($M382,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P382)+($Q382*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M382=\"\",0,VLOOKUP($M382,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P382)+($Q382*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"65.1X1",null,"Bindlag av lavtemperaturasfalt",null,"m2",null,{"$f":"E383*Beregningsfaktorer!$C$12*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149","v":0},null,null,null,null,"Lavtemperatur-asfalt",{"$f":"E383*Beregningsfaktorer!$C$12*Beregningsfaktorer!$C$149*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F383=\"RS\",M383=\"\",M383=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M383,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N383","v":0},null,null,{"$f":"IF(M383=\"\",\"\",VLOOKUP(M383,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H383*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H383*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H383*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H383*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H383*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"((IF($M383=\"\",0,VLOOKUP($M383,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N383)+($O383*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M383=\"\",0,VLOOKUP($M383,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N383)+($O383*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M383=\"\",0,VLOOKUP($M383,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N383)+($O383*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M383=\"\",0,VLOOKUP($M383,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N383)+($O383*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M383=\"\",0,VLOOKUP($M383,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N383)+($O383*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"S383+X383+AC383","v":0},0,0,0,0,null,{"$f":"$I383*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I383*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I383*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I383*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I383*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M383=\"\",0,VLOOKUP($M383,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P383)+($Q383*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M383=\"\",0,VLOOKUP($M383,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P383)+($Q383*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M383=\"\",0,VLOOKUP($M383,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P383)+($Q383*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M383=\"\",0,VLOOKUP($M383,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P383)+($Q383*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M383=\"\",0,VLOOKUP($M383,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P383)+($Q383*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0}]
[null,"65.1X2",null,"Bindlag av kaldprodusert asfalt",null,"m2",null,{"$f":"E384*Beregningsfaktorer!$C$12*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149","v":0},null,null,null,null,"Kaldprodusert asfalt",{"$f":"E384*Beregningsfaktorer!$C$12*Beregningsfaktorer!$C$149*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F384=\"RS\",M384=\"\",M384=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M384,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N384","v":0},null,null,{"$f":"IF(M384=\"\",\"\",VLOOKUP(M384,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H384*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H384*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H384*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H384*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H384*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"((IF($M384=\"\",0,VLOOKUP($M384,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N384)+($O384*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M384=\"\",0,VLOOKUP($M384,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N384)+($O384*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M384=\"\",0,VLOOKUP($M384,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N384)+($O384*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M384=\"\",0,VLOOKUP($M384,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N384)+($O384*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M384=\"\",0,VLOOKUP($M384,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N384)+($O384*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I384*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I384*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I384*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I384*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I384*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M384=\"\",0,VLOOKUP($M384,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P384)+($Q384*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M384=\"\",0,VLOOKUP($M384,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P384)+($Q384*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M384=\"\",0,VLOOKUP($M384,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P384)+($Q384*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M384=\"\",0,VLOOKUP($M384,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P384)+($Q384*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M384=\"\",0,VLOOKUP($M384,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P384)+($Q384*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0}]
[null,"65.11",null,"Bindlag av asfaltgrusbetong (Agb)",null,"m2",null,{"$f":"E385*Beregningsfaktorer!$C$12*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149","v":0},null,null,null,null,"Asfaltgrusbetong og asfaltbetong",{"$f":"E385*Beregningsfaktorer!$C$12*Beregningsfaktorer!$C$149*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F385=\"RS\",M385=\"\",M385=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M385,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N385","v":0},null,null,{"$f":"IF(M385=\"\",\"\",VLOOKUP(M385,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H385*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H385*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H385*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H385*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H385*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K385*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K385*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K385*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K385*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K385*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M385=\"\",0,VLOOKUP($M385,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N385)+($O385*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M385=\"\",0,VLOOKUP($M385,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N385)+($O385*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M385=\"\",0,VLOOKUP($M385,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N385)+($O385*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M385=\"\",0,VLOOKUP($M385,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N385)+($O385*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M385=\"\",0,VLOOKUP($M385,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N385)+($O385*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I385*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I385*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I385*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I385*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I385*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M385=\"\",0,VLOOKUP($M385,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P385)+($Q385*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M385=\"\",0,VLOOKUP($M385,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P385)+($Q385*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M385=\"\",0,VLOOKUP($M385,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P385)+($Q385*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M385=\"\",0,VLOOKUP($M385,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P385)+($Q385*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M385=\"\",0,VLOOKUP($M385,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P385)+($Q385*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"65.12",null,"Bindlag av asfaltbetong (Ab)",null,"m2",null,{"$f":"E386*Beregningsfaktorer!$C$12*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149","v":0},null,null,null,null,"Asfaltgrusbetong og asfaltbetong",{"$f":"E386*Beregningsfaktorer!$C$12*Beregningsfaktorer!$C$149*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F386=\"RS\",M386=\"\",M386=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M386,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N386","v":0},null,null,{"$f":"IF(M386=\"\",\"\",VLOOKUP(M386,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H386*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H386*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H386*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H386*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H386*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K386*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K386*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K386*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K386*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K386*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M386=\"\",0,VLOOKUP($M386,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N386)+($O386*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M386=\"\",0,VLOOKUP($M386,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N386)+($O386*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M386=\"\",0,VLOOKUP($M386,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N386)+($O386*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M386=\"\",0,VLOOKUP($M386,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N386)+($O386*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M386=\"\",0,VLOOKUP($M386,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N386)+($O386*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I386*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I386*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I386*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I386*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I386*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M386=\"\",0,VLOOKUP($M386,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P386)+($Q386*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M386=\"\",0,VLOOKUP($M386,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P386)+($Q386*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M386=\"\",0,VLOOKUP($M386,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P386)+($Q386*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M386=\"\",0,VLOOKUP($M386,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P386)+($Q386*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M386=\"\",0,VLOOKUP($M386,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P386)+($Q386*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"65.13",null,"Bindlag av mykasfalt (Ma)",null,"m2",null,{"$f":"E387*Beregningsfaktorer!$C$12*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149","v":0},null,null,null,"Bruker samme egenvekt som asfaltgrusbetong, er sannsynligvis lavere ","Mykasfalt (Ma)",{"$f":"E387*Beregningsfaktorer!$C$12*Beregningsfaktorer!$C$149*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F387=\"RS\",M387=\"\",M387=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M387,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N387","v":0},null,null,{"$f":"IF(M387=\"\",\"\",VLOOKUP(M387,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H387*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H387*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H387*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H387*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H387*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K387*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K387*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K387*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K387*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K387*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M387=\"\",0,VLOOKUP($M387,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N387)+($O387*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M387=\"\",0,VLOOKUP($M387,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N387)+($O387*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M387=\"\",0,VLOOKUP($M387,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N387)+($O387*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M387=\"\",0,VLOOKUP($M387,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N387)+($O387*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M387=\"\",0,VLOOKUP($M387,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N387)+($O387*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I387*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I387*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I387*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I387*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I387*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M387=\"\",0,VLOOKUP($M387,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P387)+($Q387*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M387=\"\",0,VLOOKUP($M387,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P387)+($Q387*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M387=\"\",0,VLOOKUP($M387,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P387)+($Q387*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M387=\"\",0,VLOOKUP($M387,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P387)+($Q387*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M387=\"\",0,VLOOKUP($M387,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P387)+($Q387*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"65.17",null,"Bindlag av øvrige massetyper",null,"m2",null,{"$f":"E388*Beregningsfaktorer!$C$12*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149","v":0},null,null,null,"Bruker samme egenvekt som asfaltgrusbetong, er sannsynligvis lavere ","Asfaltert grus (Ag)",{"$f":"E388*Beregningsfaktorer!$C$12*Beregningsfaktorer!$C$149*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F388=\"RS\",M388=\"\",M388=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M388,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N388","v":0},null,null,{"$f":"IF(M388=\"\",\"\",VLOOKUP(M388,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H388*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H388*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H388*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H388*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H388*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K388*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K388*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K388*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K388*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K388*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M388=\"\",0,VLOOKUP($M388,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N388)+($O388*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M388=\"\",0,VLOOKUP($M388,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N388)+($O388*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M388=\"\",0,VLOOKUP($M388,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N388)+($O388*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M388=\"\",0,VLOOKUP($M388,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N388)+($O388*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M388=\"\",0,VLOOKUP($M388,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N388)+($O388*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I388*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I388*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I388*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I388*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I388*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M388=\"\",0,VLOOKUP($M388,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P388)+($Q388*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M388=\"\",0,VLOOKUP($M388,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P388)+($Q388*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M388=\"\",0,VLOOKUP($M388,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P388)+($Q388*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M388=\"\",0,VLOOKUP($M388,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P388)+($Q388*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M388=\"\",0,VLOOKUP($M388,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P388)+($Q388*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"64.171",null,"Bindlag av asfaltert grus (Ag)",null,"m2",null,{"$f":"E389*Beregningsfaktorer!$C$12*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149","v":0},null,null,null,"Bruker samme egenvekt som asfaltgrusbetong, er sannsynligvis lavere ","Asfaltert grus (Ag)",{"$f":"E389*Beregningsfaktorer!$C$12*Beregningsfaktorer!$C$149*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F389=\"RS\",M389=\"\",M389=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M389,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N389","v":0},null,null,{"$f":"IF(M389=\"\",\"\",VLOOKUP(M389,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H389*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H389*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H389*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H389*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H389*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K389*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K389*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K389*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K389*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K389*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M389=\"\",0,VLOOKUP($M389,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N389)+($O389*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M389=\"\",0,VLOOKUP($M389,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N389)+($O389*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M389=\"\",0,VLOOKUP($M389,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N389)+($O389*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M389=\"\",0,VLOOKUP($M389,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N389)+($O389*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M389=\"\",0,VLOOKUP($M389,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N389)+($O389*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I389*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I389*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I389*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I389*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I389*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M389=\"\",0,VLOOKUP($M389,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P389)+($Q389*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M389=\"\",0,VLOOKUP($M389,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P389)+($Q389*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M389=\"\",0,VLOOKUP($M389,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P389)+($Q389*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M389=\"\",0,VLOOKUP($M389,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P389)+($Q389*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M389=\"\",0,VLOOKUP($M389,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P389)+($Q389*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"65.172",null,"Bindlag av asfaltskumgrus (Asg)",null,"m2",null,{"$f":"E390*Beregningsfaktorer!$C$12*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149","v":0},null,null,null,null,"Asfaltskumgrus (Asg)",{"$f":"E390*Beregningsfaktorer!$C$12*Beregningsfaktorer!$C$149*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F390=\"RS\",M390=\"\",M390=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M390,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N390","v":0},null,null,{"$f":"IF(M390=\"\",\"\",VLOOKUP(M390,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H390*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H390*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H390*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H390*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H390*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K390*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K390*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K390*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K390*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K390*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M390=\"\",0,VLOOKUP($M390,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N390)+($O390*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M390=\"\",0,VLOOKUP($M390,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N390)+($O390*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M390=\"\",0,VLOOKUP($M390,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N390)+($O390*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M390=\"\",0,VLOOKUP($M390,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N390)+($O390*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M390=\"\",0,VLOOKUP($M390,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N390)+($O390*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I390*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I390*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I390*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I390*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I390*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M390=\"\",0,VLOOKUP($M390,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P390)+($Q390*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M390=\"\",0,VLOOKUP($M390,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P390)+($Q390*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M390=\"\",0,VLOOKUP($M390,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P390)+($Q390*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M390=\"\",0,VLOOKUP($M390,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P390)+($Q390*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M390=\"\",0,VLOOKUP($M390,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P390)+($Q390*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"65.173",null,"Bindlag av skjelettasfalt (Ska)",null,"m2",null,{"$f":"E391*Beregningsfaktorer!$C$12*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149","v":0},null,null,null,null,"Skjelettasfalt (Ska)",{"$f":"E391*Beregningsfaktorer!$C$12*Beregningsfaktorer!$C$149*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F391=\"RS\",M391=\"\",M391=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M391,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N391","v":0},null,null,{"$f":"IF(M391=\"\",\"\",VLOOKUP(M391,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H391*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H391*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H391*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H391*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H391*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K391*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K391*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K391*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K391*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K391*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M391=\"\",0,VLOOKUP($M391,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N391)+($O391*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M391=\"\",0,VLOOKUP($M391,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N391)+($O391*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M391=\"\",0,VLOOKUP($M391,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N391)+($O391*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M391=\"\",0,VLOOKUP($M391,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N391)+($O391*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M391=\"\",0,VLOOKUP($M391,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N391)+($O391*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I391*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I391*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I391*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I391*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I391*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M391=\"\",0,VLOOKUP($M391,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P391)+($Q391*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M391=\"\",0,VLOOKUP($M391,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P391)+($Q391*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M391=\"\",0,VLOOKUP($M391,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P391)+($Q391*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M391=\"\",0,VLOOKUP($M391,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P391)+($Q391*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M391=\"\",0,VLOOKUP($M391,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P391)+($Q391*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"65.174",null,"Bindlag av støpeasfalt (Sta)",null,"m2",null,{"$f":"E392*Beregningsfaktorer!$C$12*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149","v":0},null,null,null,null,"Støpeasfalt (Sta)",{"$f":"E392*Beregningsfaktorer!$C$12*Beregningsfaktorer!$C$149*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F392=\"RS\",M392=\"\",M392=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M392,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N392","v":0},null,null,{"$f":"IF(M392=\"\",\"\",VLOOKUP(M392,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H392*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H392*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H392*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H392*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H392*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K392*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K392*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K392*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K392*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K392*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M392=\"\",0,VLOOKUP($M392,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N392)+($O392*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M392=\"\",0,VLOOKUP($M392,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N392)+($O392*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M392=\"\",0,VLOOKUP($M392,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N392)+($O392*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M392=\"\",0,VLOOKUP($M392,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N392)+($O392*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M392=\"\",0,VLOOKUP($M392,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N392)+($O392*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I392*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I392*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I392*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I392*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I392*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M392=\"\",0,VLOOKUP($M392,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P392)+($Q392*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M392=\"\",0,VLOOKUP($M392,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P392)+($Q392*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M392=\"\",0,VLOOKUP($M392,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P392)+($Q392*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M392=\"\",0,VLOOKUP($M392,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P392)+($Q392*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M392=\"\",0,VLOOKUP($M392,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P392)+($Q392*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"65.175",null,"Bindlag av topeka (Top)",null,"m2",null,{"$f":"E393*Beregningsfaktorer!$C$12*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149","v":0},null,null,null,"Asfaltmembran","Topeka (Top)",{"$f":"E393*Beregningsfaktorer!$C$12*Beregningsfaktorer!$C$149*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F393=\"RS\",M393=\"\",M393=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M393,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N393","v":0},null,null,{"$f":"IF(M393=\"\",\"\",VLOOKUP(M393,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H393*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H393*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H393*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H393*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H393*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K393*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K393*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K393*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K393*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K393*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M393=\"\",0,VLOOKUP($M393,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N393)+($O393*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M393=\"\",0,VLOOKUP($M393,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N393)+($O393*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M393=\"\",0,VLOOKUP($M393,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N393)+($O393*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M393=\"\",0,VLOOKUP($M393,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N393)+($O393*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M393=\"\",0,VLOOKUP($M393,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N393)+($O393*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I393*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I393*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I393*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I393*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I393*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M393=\"\",0,VLOOKUP($M393,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P393)+($Q393*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M393=\"\",0,VLOOKUP($M393,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P393)+($Q393*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M393=\"\",0,VLOOKUP($M393,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P393)+($Q393*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M393=\"\",0,VLOOKUP($M393,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P393)+($Q393*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M393=\"\",0,VLOOKUP($M393,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P393)+($Q393*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"65.176",null,"Bindlag av emulsjonsgrus (Esg)",null,"m2",null,{"$f":"E394*Beregningsfaktorer!$C$12*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149","v":0},null,null,null,null,"Emulsjonsgrus (Esg)",{"$f":"E394*Beregningsfaktorer!$C$12*Beregningsfaktorer!$C$149*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F394=\"RS\",M394=\"\",M394=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M394,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N394","v":0},null,null,{"$f":"IF(M394=\"\",\"\",VLOOKUP(M394,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H394*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H394*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H394*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H394*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H394*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K394*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K394*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K394*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K394*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K394*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M394=\"\",0,VLOOKUP($M394,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N394)+($O394*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M394=\"\",0,VLOOKUP($M394,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N394)+($O394*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M394=\"\",0,VLOOKUP($M394,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N394)+($O394*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M394=\"\",0,VLOOKUP($M394,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N394)+($O394*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M394=\"\",0,VLOOKUP($M394,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N394)+($O394*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I394*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I394*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I394*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I394*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I394*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M394=\"\",0,VLOOKUP($M394,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P394)+($Q394*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M394=\"\",0,VLOOKUP($M394,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P394)+($Q394*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M394=\"\",0,VLOOKUP($M394,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P394)+($Q394*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M394=\"\",0,VLOOKUP($M394,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P394)+($Q394*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M394=\"\",0,VLOOKUP($M394,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P394)+($Q394*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"65.177",null,"Bindlag av gjenbruksasfalt (Gja)",null,"m2",null,{"$f":"E395*Beregningsfaktorer!$C$12*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149","v":0},null,null,null,null,"Gjenbruksasfalt (Gja)",{"$f":"E395*Beregningsfaktorer!$C$12*Beregningsfaktorer!$C$149*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F395=\"RS\",M395=\"\",M395=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M395,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N395","v":0},null,null,{"$f":"IF(M395=\"\",\"\",VLOOKUP(M395,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H395*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H395*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H395*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H395*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H395*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K395*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K395*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K395*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K395*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K395*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M395=\"\",0,VLOOKUP($M395,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N395)+($O395*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M395=\"\",0,VLOOKUP($M395,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N395)+($O395*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M395=\"\",0,VLOOKUP($M395,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N395)+($O395*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M395=\"\",0,VLOOKUP($M395,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N395)+($O395*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M395=\"\",0,VLOOKUP($M395,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N395)+($O395*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I395*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I395*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I395*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I395*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I395*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M395=\"\",0,VLOOKUP($M395,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P395)+($Q395*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M395=\"\",0,VLOOKUP($M395,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P395)+($Q395*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M395=\"\",0,VLOOKUP($M395,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P395)+($Q395*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M395=\"\",0,VLOOKUP($M395,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P395)+($Q395*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M395=\"\",0,VLOOKUP($M395,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P395)+($Q395*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"65.2",null,"Asfaltdekker slitelag",null,"m2",null,{"$f":"E396*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149","v":0},{"$f":"(E396*Beregningsfaktorer!$M$50*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$C$149*Beregningsfaktorer!$Z$40+E396*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149*Beregningsfaktorer!$Z$39)*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$20)","v":0},null,null,null,"Asfaltgrusbetong og asfaltbetong",{"$f":"E396*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$C$149*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F396=\"RS\",M396=\"\",M396=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M396,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N396","v":0},{"$f":"N396*Prosjektbeskrivelse!C$7/Beregningsfaktorer!Z$20*Beregningsfaktorer!Z$39","v":0},{"$f":"IF((OR(F396=\"RS\",M396=\"\",M396=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M396,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P396","v":0},{"$f":"IF(M396=\"\",\"\",VLOOKUP(M396,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H396*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H396*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H396*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H396*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H396*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K396*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K396*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K396*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K396*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K396*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M396=\"\",0,VLOOKUP($M396,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N396)+($O396*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M396=\"\",0,VLOOKUP($M396,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N396)+($O396*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M396=\"\",0,VLOOKUP($M396,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N396)+($O396*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M396=\"\",0,VLOOKUP($M396,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N396)+($O396*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M396=\"\",0,VLOOKUP($M396,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N396)+($O396*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I396*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I396*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I396*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I396*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I396*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M396=\"\",0,VLOOKUP($M396,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P396)+($Q396*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M396=\"\",0,VLOOKUP($M396,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P396)+($Q396*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M396=\"\",0,VLOOKUP($M396,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P396)+($Q396*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M396=\"\",0,VLOOKUP($M396,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P396)+($Q396*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M396=\"\",0,VLOOKUP($M396,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P396)+($Q396*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"65.2X1",null,"Slitelag av lavtemperaturasfalt",null,"m2",null,{"$f":"E397*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149","v":0},{"$f":"(E397*Beregningsfaktorer!$M$50*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$C$149*Beregningsfaktorer!$Z$40+E397*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149*Beregningsfaktorer!$Z$39)*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$20)","v":0},null,null,null,"Lavtemperatur-asfalt",{"$f":"E397*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$C$149*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F397=\"RS\",M397=\"\",M397=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M397,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N397","v":0},{"$f":"N397*Prosjektbeskrivelse!C$7/Beregningsfaktorer!Z$20*Beregningsfaktorer!Z$39","v":0},{"$f":"IF((OR(F397=\"RS\",M397=\"\",M397=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M397,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P397","v":0},{"$f":"IF(M397=\"\",\"\",VLOOKUP(M397,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H397*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H397*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H397*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H397*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H397*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"((IF($M397=\"\",0,VLOOKUP($M397,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N397)+($O397*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M397=\"\",0,VLOOKUP($M397,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N397)+($O397*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M397=\"\",0,VLOOKUP($M397,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N397)+($O397*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M397=\"\",0,VLOOKUP($M397,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N397)+($O397*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M397=\"\",0,VLOOKUP($M397,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N397)+($O397*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"S397+X397+AC397","v":0},0,0,0,0,null,{"$f":"$I397*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I397*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I397*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I397*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I397*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M397=\"\",0,VLOOKUP($M397,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P397)+($Q397*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M397=\"\",0,VLOOKUP($M397,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P397)+($Q397*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M397=\"\",0,VLOOKUP($M397,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P397)+($Q397*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M397=\"\",0,VLOOKUP($M397,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P397)+($Q397*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M397=\"\",0,VLOOKUP($M397,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P397)+($Q397*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"AN397+AS397","v":0},0,0,0,0]
[null,"65.2X2",null,"Slitelag av kaldprodusert asfalt",null,"m2",null,{"$f":"E398*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149","v":0},{"$f":"(E398*Beregningsfaktorer!$M$50*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$C$149*Beregningsfaktorer!$Z$40+E398*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149*Beregningsfaktorer!$Z$39)*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$20)","v":0},null,null,null,"Kaldprodusert asfalt",{"$f":"E398*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$C$149*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F398=\"RS\",M398=\"\",M398=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M398,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N398","v":0},{"$f":"N398*Prosjektbeskrivelse!C$7/Beregningsfaktorer!Z$20*Beregningsfaktorer!Z$39","v":0},{"$f":"IF((OR(F398=\"RS\",M398=\"\",M398=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M398,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P398","v":0},{"$f":"IF(M398=\"\",\"\",VLOOKUP(M398,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H398*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H398*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H398*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H398*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H398*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"((IF($M398=\"\",0,VLOOKUP($M398,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N398)+($O398*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M398=\"\",0,VLOOKUP($M398,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N398)+($O398*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M398=\"\",0,VLOOKUP($M398,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N398)+($O398*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M398=\"\",0,VLOOKUP($M398,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N398)+($O398*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M398=\"\",0,VLOOKUP($M398,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N398)+($O398*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I398*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I398*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I398*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I398*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I398*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M398=\"\",0,VLOOKUP($M398,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P398)+($Q398*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M398=\"\",0,VLOOKUP($M398,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P398)+($Q398*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M398=\"\",0,VLOOKUP($M398,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P398)+($Q398*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M398=\"\",0,VLOOKUP($M398,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P398)+($Q398*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M398=\"\",0,VLOOKUP($M398,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P398)+($Q398*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"65.21",null,"Slitelag av asfaltgrusbetong (Agb)",null,"m2",null,{"$f":"E399*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149","v":0},{"$f":"(E399*Beregningsfaktorer!$M$50*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$C$149*Beregningsfaktorer!$Z$40+E399*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149*Beregningsfaktorer!$Z$39)*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$20)","v":0},null,null,null,"Asfaltgrusbetong og asfaltbetong",{"$f":"E399*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$C$149*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F399=\"RS\",M399=\"\",M399=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M399,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N399","v":0},{"$f":"N399*Prosjektbeskrivelse!C$7/Beregningsfaktorer!Z$20*Beregningsfaktorer!Z$39","v":0},{"$f":"IF((OR(F399=\"RS\",M399=\"\",M399=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M399,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P399","v":0},{"$f":"IF(M399=\"\",\"\",VLOOKUP(M399,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H399*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H399*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H399*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H399*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H399*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K399*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K399*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K399*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K399*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K399*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M399=\"\",0,VLOOKUP($M399,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N399)+($O399*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M399=\"\",0,VLOOKUP($M399,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N399)+($O399*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M399=\"\",0,VLOOKUP($M399,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N399)+($O399*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M399=\"\",0,VLOOKUP($M399,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N399)+($O399*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M399=\"\",0,VLOOKUP($M399,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N399)+($O399*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I399*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I399*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I399*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I399*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I399*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M399=\"\",0,VLOOKUP($M399,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P399)+($Q399*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M399=\"\",0,VLOOKUP($M399,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P399)+($Q399*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M399=\"\",0,VLOOKUP($M399,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P399)+($Q399*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M399=\"\",0,VLOOKUP($M399,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P399)+($Q399*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M399=\"\",0,VLOOKUP($M399,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P399)+($Q399*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"65.22",null,"Slitelag av asfaltbetong (Ab)",null,"m2",null,{"$f":"E400*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149","v":0},{"$f":"(E400*Beregningsfaktorer!$M$50*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$C$149*Beregningsfaktorer!$Z$40+E400*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149*Beregningsfaktorer!$Z$39)*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$20)","v":0},null,null,null,"Asfaltgrusbetong og asfaltbetong",{"$f":"E400*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$C$149*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F400=\"RS\",M400=\"\",M400=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M400,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N400","v":0},{"$f":"N400*Prosjektbeskrivelse!C$7/Beregningsfaktorer!Z$20*Beregningsfaktorer!Z$39","v":0},{"$f":"IF((OR(F400=\"RS\",M400=\"\",M400=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M400,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P400","v":0},{"$f":"IF(M400=\"\",\"\",VLOOKUP(M400,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H400*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H400*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H400*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H400*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H400*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K400*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K400*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K400*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K400*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K400*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M400=\"\",0,VLOOKUP($M400,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N400)+($O400*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M400=\"\",0,VLOOKUP($M400,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N400)+($O400*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M400=\"\",0,VLOOKUP($M400,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N400)+($O400*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M400=\"\",0,VLOOKUP($M400,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N400)+($O400*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M400=\"\",0,VLOOKUP($M400,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N400)+($O400*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I400*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I400*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I400*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I400*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I400*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M400=\"\",0,VLOOKUP($M400,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P400)+($Q400*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M400=\"\",0,VLOOKUP($M400,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P400)+($Q400*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M400=\"\",0,VLOOKUP($M400,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P400)+($Q400*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M400=\"\",0,VLOOKUP($M400,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P400)+($Q400*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M400=\"\",0,VLOOKUP($M400,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P400)+($Q400*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"AN400+AS400","v":0},0,0,0,0]
[null,"65.23",null,"Slitelag av mykasfalt (Ma)",null,"m2",null,{"$f":"E401*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149","v":0},{"$f":"(E401*Beregningsfaktorer!$M$50*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$C$149*Beregningsfaktorer!$Z$40+E401*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149*Beregningsfaktorer!$Z$39)*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$20)","v":0},null,null,null,"Mykasfalt (Ma)",{"$f":"E401*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$C$149*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F401=\"RS\",M401=\"\",M401=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M401,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N401","v":0},{"$f":"N401*Prosjektbeskrivelse!C$7/Beregningsfaktorer!Z$20*Beregningsfaktorer!Z$39","v":0},{"$f":"IF((OR(F401=\"RS\",M401=\"\",M401=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M401,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P401","v":0},{"$f":"IF(M401=\"\",\"\",VLOOKUP(M401,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H401*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H401*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H401*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H401*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H401*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K401*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K401*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K401*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K401*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K401*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M401=\"\",0,VLOOKUP($M401,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N401)+($O401*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M401=\"\",0,VLOOKUP($M401,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N401)+($O401*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M401=\"\",0,VLOOKUP($M401,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N401)+($O401*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M401=\"\",0,VLOOKUP($M401,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N401)+($O401*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M401=\"\",0,VLOOKUP($M401,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N401)+($O401*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I401*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I401*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I401*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I401*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I401*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M401=\"\",0,VLOOKUP($M401,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P401)+($Q401*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M401=\"\",0,VLOOKUP($M401,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P401)+($Q401*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M401=\"\",0,VLOOKUP($M401,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P401)+($Q401*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M401=\"\",0,VLOOKUP($M401,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P401)+($Q401*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M401=\"\",0,VLOOKUP($M401,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P401)+($Q401*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"65.24",null,"Slitelag av skjelettasfalt (Ska)",null,"m2",null,{"$f":"E402*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149","v":0},{"$f":"(E402*Beregningsfaktorer!$M$50*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$C$149*Beregningsfaktorer!$Z$40+E402*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149*Beregningsfaktorer!$Z$39)*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$20)","v":0},null,null,null,"Skjelettasfalt (Ska)",{"$f":"E402*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$C$149*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F402=\"RS\",M402=\"\",M402=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M402,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N402","v":0},{"$f":"N402*Prosjektbeskrivelse!C$7/Beregningsfaktorer!Z$20*Beregningsfaktorer!Z$39","v":0},{"$f":"IF((OR(F402=\"RS\",M402=\"\",M402=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M402,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P402","v":0},{"$f":"IF(M402=\"\",\"\",VLOOKUP(M402,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H402*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H402*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H402*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H402*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H402*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K402*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K402*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K402*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K402*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K402*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M402=\"\",0,VLOOKUP($M402,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N402)+($O402*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M402=\"\",0,VLOOKUP($M402,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N402)+($O402*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M402=\"\",0,VLOOKUP($M402,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N402)+($O402*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M402=\"\",0,VLOOKUP($M402,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N402)+($O402*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M402=\"\",0,VLOOKUP($M402,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N402)+($O402*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I402*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I402*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I402*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I402*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I402*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M402=\"\",0,VLOOKUP($M402,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P402)+($Q402*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M402=\"\",0,VLOOKUP($M402,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P402)+($Q402*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M402=\"\",0,VLOOKUP($M402,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P402)+($Q402*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M402=\"\",0,VLOOKUP($M402,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P402)+($Q402*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M402=\"\",0,VLOOKUP($M402,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P402)+($Q402*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"65.25",null,"Slitelag av støpeasfalt (Sta)",null,"m2",null,{"$f":"E403*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149","v":0},{"$f":"(E403*Beregningsfaktorer!$M$50*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$C$149*Beregningsfaktorer!$Z$40+E403*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149*Beregningsfaktorer!$Z$39)*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$20)","v":0},null,null,null,"Støpeasfalt (Sta)",{"$f":"E403*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$C$149*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F403=\"RS\",M403=\"\",M403=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M403,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N403","v":0},{"$f":"N403*Prosjektbeskrivelse!C$7/Beregningsfaktorer!Z$20*Beregningsfaktorer!Z$39","v":0},{"$f":"IF((OR(F403=\"RS\",M403=\"\",M403=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M403,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P403","v":0},{"$f":"IF(M403=\"\",\"\",VLOOKUP(M403,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H403*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H403*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H403*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H403*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H403*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K403*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K403*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K403*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K403*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K403*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M403=\"\",0,VLOOKUP($M403,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N403)+($O403*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M403=\"\",0,VLOOKUP($M403,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N403)+($O403*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M403=\"\",0,VLOOKUP($M403,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N403)+($O403*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M403=\"\",0,VLOOKUP($M403,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N403)+($O403*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M403=\"\",0,VLOOKUP($M403,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N403)+($O403*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I403*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I403*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I403*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I403*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I403*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M403=\"\",0,VLOOKUP($M403,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P403)+($Q403*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M403=\"\",0,VLOOKUP($M403,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P403)+($Q403*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M403=\"\",0,VLOOKUP($M403,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P403)+($Q403*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M403=\"\",0,VLOOKUP($M403,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P403)+($Q403*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M403=\"\",0,VLOOKUP($M403,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P403)+($Q403*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"65.27",null,"Slitelag av øvrige massetyper",null,"m2",null,{"$f":"E404*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149","v":0},{"$f":"(E404*Beregningsfaktorer!$M$50*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$C$149*Beregningsfaktorer!$Z$40+E404*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149*Beregningsfaktorer!$Z$39)*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$20)","v":0},null,null,null,null,{"$f":"E404*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$C$149*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F404=\"RS\",M404=\"\",M404=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M404,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N404","v":0},{"$f":"N404*Prosjektbeskrivelse!C$7/Beregningsfaktorer!Z$20*Beregningsfaktorer!Z$39","v":0},{"$f":"IF((OR(F404=\"RS\",M404=\"\",M404=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M404,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P404","v":0},{"$f":"IF(M404=\"\",\"\",VLOOKUP(M404,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H404*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H404*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H404*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H404*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H404*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K404*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K404*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K404*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K404*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K404*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M404=\"\",0,VLOOKUP($M404,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N404)+($O404*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M404=\"\",0,VLOOKUP($M404,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N404)+($O404*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M404=\"\",0,VLOOKUP($M404,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N404)+($O404*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M404=\"\",0,VLOOKUP($M404,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N404)+($O404*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M404=\"\",0,VLOOKUP($M404,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N404)+($O404*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I404*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I404*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I404*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I404*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I404*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M404=\"\",0,VLOOKUP($M404,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P404)+($Q404*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M404=\"\",0,VLOOKUP($M404,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P404)+($Q404*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M404=\"\",0,VLOOKUP($M404,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P404)+($Q404*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M404=\"\",0,VLOOKUP($M404,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P404)+($Q404*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M404=\"\",0,VLOOKUP($M404,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P404)+($Q404*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"65.271",null,"Slitelag av topeka (Top)",null,"m2",null,{"$f":"E405*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149","v":0},{"$f":"(E405*Beregningsfaktorer!$M$50*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$C$149*Beregningsfaktorer!$Z$40+E405*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149*Beregningsfaktorer!$Z$39)*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$20)","v":0},null,null,"Asfaltmembran","Topeka (Top)",{"$f":"E405*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$C$149*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F405=\"RS\",M405=\"\",M405=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M405,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N405","v":0},{"$f":"N405*Prosjektbeskrivelse!C$7/Beregningsfaktorer!Z$20*Beregningsfaktorer!Z$39","v":0},{"$f":"IF((OR(F405=\"RS\",M405=\"\",M405=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M405,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P405","v":0},{"$f":"IF(M405=\"\",\"\",VLOOKUP(M405,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H405*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H405*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H405*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H405*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H405*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K405*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K405*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K405*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K405*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K405*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M405=\"\",0,VLOOKUP($M405,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N405)+($O405*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M405=\"\",0,VLOOKUP($M405,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N405)+($O405*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M405=\"\",0,VLOOKUP($M405,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N405)+($O405*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M405=\"\",0,VLOOKUP($M405,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N405)+($O405*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M405=\"\",0,VLOOKUP($M405,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N405)+($O405*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I405*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I405*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I405*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I405*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I405*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M405=\"\",0,VLOOKUP($M405,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P405)+($Q405*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M405=\"\",0,VLOOKUP($M405,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P405)+($Q405*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M405=\"\",0,VLOOKUP($M405,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P405)+($Q405*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M405=\"\",0,VLOOKUP($M405,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P405)+($Q405*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M405=\"\",0,VLOOKUP($M405,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P405)+($Q405*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"65.272",null,"Slitelag av drensasfalt (Da)",null,"m2",null,{"$f":"E406*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149","v":0},{"$f":"(E406*Beregningsfaktorer!$M$50*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$C$149*Beregningsfaktorer!$Z$40+E406*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149*Beregningsfaktorer!$Z$39)*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$20)","v":0},null,null,null,"Drensasfalt (Da)",{"$f":"E406*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$C$149*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F406=\"RS\",M406=\"\",M406=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M406,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N406","v":0},{"$f":"N406*Prosjektbeskrivelse!C$7/Beregningsfaktorer!Z$20*Beregningsfaktorer!Z$39","v":0},{"$f":"IF((OR(F406=\"RS\",M406=\"\",M406=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M406,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P406","v":0},{"$f":"IF(M406=\"\",\"\",VLOOKUP(M406,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H406*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H406*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H406*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H406*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H406*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K406*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K406*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K406*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K406*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K406*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M406=\"\",0,VLOOKUP($M406,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N406)+($O406*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M406=\"\",0,VLOOKUP($M406,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N406)+($O406*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M406=\"\",0,VLOOKUP($M406,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N406)+($O406*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M406=\"\",0,VLOOKUP($M406,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N406)+($O406*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M406=\"\",0,VLOOKUP($M406,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N406)+($O406*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I406*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I406*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I406*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I406*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I406*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M406=\"\",0,VLOOKUP($M406,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P406)+($Q406*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M406=\"\",0,VLOOKUP($M406,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P406)+($Q406*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M406=\"\",0,VLOOKUP($M406,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P406)+($Q406*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M406=\"\",0,VLOOKUP($M406,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P406)+($Q406*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M406=\"\",0,VLOOKUP($M406,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P406)+($Q406*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"65.273",null,"Slitelag av tynndekke (T)",null,"m2",null,{"$f":"E407*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149","v":0},{"$f":"(E407*Beregningsfaktorer!$M$50*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$C$149*Beregningsfaktorer!$Z$40+E407*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149*Beregningsfaktorer!$Z$39)*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$20)","v":0},"Høy andel bindemiddel, antar noenlunde likt som for topeka",null,"Asfaltmembran","Tynndekke (T)",{"$f":"E407*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$C$149*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F407=\"RS\",M407=\"\",M407=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M407,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N407","v":0},{"$f":"N407*Prosjektbeskrivelse!C$7/Beregningsfaktorer!Z$20*Beregningsfaktorer!Z$39","v":0},{"$f":"IF((OR(F407=\"RS\",M407=\"\",M407=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M407,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P407","v":0},{"$f":"IF(M407=\"\",\"\",VLOOKUP(M407,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H407*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H407*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H407*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H407*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H407*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K407*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K407*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K407*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K407*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K407*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M407=\"\",0,VLOOKUP($M407,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N407)+($O407*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M407=\"\",0,VLOOKUP($M407,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N407)+($O407*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M407=\"\",0,VLOOKUP($M407,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N407)+($O407*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M407=\"\",0,VLOOKUP($M407,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N407)+($O407*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M407=\"\",0,VLOOKUP($M407,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N407)+($O407*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I407*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I407*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I407*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I407*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I407*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M407=\"\",0,VLOOKUP($M407,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P407)+($Q407*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M407=\"\",0,VLOOKUP($M407,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P407)+($Q407*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M407=\"\",0,VLOOKUP($M407,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P407)+($Q407*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M407=\"\",0,VLOOKUP($M407,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P407)+($Q407*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M407=\"\",0,VLOOKUP($M407,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P407)+($Q407*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"65.274",null,"Slitelag av emulsjonsgrus, tett (Egt)",null,"m2",null,{"$f":"E408*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149","v":0},{"$f":"(E408*Beregningsfaktorer!$M$50*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$C$149*Beregningsfaktorer!$Z$40+E408*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149*Beregningsfaktorer!$Z$39)*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$20)","v":0},null,null,null,"Emulsjonsgrus (Esg)",{"$f":"E408*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$C$149*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F408=\"RS\",M408=\"\",M408=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M408,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N408","v":0},{"$f":"N408*Prosjektbeskrivelse!C$7/Beregningsfaktorer!Z$20*Beregningsfaktorer!Z$39","v":0},{"$f":"IF((OR(F408=\"RS\",M408=\"\",M408=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M408,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P408","v":0},{"$f":"IF(M408=\"\",\"\",VLOOKUP(M408,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H408*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H408*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H408*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H408*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H408*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K408*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K408*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K408*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K408*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K408*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M408=\"\",0,VLOOKUP($M408,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N408)+($O408*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M408=\"\",0,VLOOKUP($M408,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N408)+($O408*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M408=\"\",0,VLOOKUP($M408,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N408)+($O408*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M408=\"\",0,VLOOKUP($M408,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N408)+($O408*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M408=\"\",0,VLOOKUP($M408,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N408)+($O408*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I408*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I408*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I408*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I408*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I408*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M408=\"\",0,VLOOKUP($M408,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P408)+($Q408*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M408=\"\",0,VLOOKUP($M408,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P408)+($Q408*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M408=\"\",0,VLOOKUP($M408,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P408)+($Q408*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M408=\"\",0,VLOOKUP($M408,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P408)+($Q408*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M408=\"\",0,VLOOKUP($M408,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P408)+($Q408*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"65.275",null,"Slitelag av asfaltskumgrus (Asg)",null,"m2",null,{"$f":"E409*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149","v":0},{"$f":"(E409*Beregningsfaktorer!$M$50*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$C$149*Beregningsfaktorer!$Z$40+E409*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149*Beregningsfaktorer!$Z$39)*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$20)","v":0},null,null,null,"Asfaltskumgrus (Asg)",{"$f":"E409*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$C$149*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F409=\"RS\",M409=\"\",M409=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M409,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N409","v":0},{"$f":"N409*Prosjektbeskrivelse!C$7/Beregningsfaktorer!Z$20*Beregningsfaktorer!Z$39","v":0},{"$f":"IF((OR(F409=\"RS\",M409=\"\",M409=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M409,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P409","v":0},{"$f":"IF(M409=\"\",\"\",VLOOKUP(M409,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H409*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H409*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H409*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H409*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H409*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K409*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K409*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K409*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K409*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K409*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M409=\"\",0,VLOOKUP($M409,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N409)+($O409*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M409=\"\",0,VLOOKUP($M409,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N409)+($O409*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M409=\"\",0,VLOOKUP($M409,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N409)+($O409*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M409=\"\",0,VLOOKUP($M409,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N409)+($O409*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M409=\"\",0,VLOOKUP($M409,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N409)+($O409*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I409*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I409*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I409*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I409*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I409*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M409=\"\",0,VLOOKUP($M409,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P409)+($Q409*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M409=\"\",0,VLOOKUP($M409,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P409)+($Q409*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M409=\"\",0,VLOOKUP($M409,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P409)+($Q409*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M409=\"\",0,VLOOKUP($M409,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P409)+($Q409*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M409=\"\",0,VLOOKUP($M409,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P409)+($Q409*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"65.276",null,"Slitelag av gjenbruksasfalt (Gja)",null,"m2",null,{"$f":"E414*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149","v":0},{"$f":"(E410*Beregningsfaktorer!$M$50*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$C$149*Beregningsfaktorer!$Z$40+E410*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149*Beregningsfaktorer!$Z$39)*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$20)","v":0},null,null,null,"Gjenbruksasfalt (Gja)",{"$f":"E410*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$C$149*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F410=\"RS\",M410=\"\",M410=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M410,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N410","v":0},{"$f":"N410*Prosjektbeskrivelse!C$7/Beregningsfaktorer!Z$20*Beregningsfaktorer!Z$39","v":0},{"$f":"IF((OR(F410=\"RS\",M410=\"\",M410=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M410,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P410","v":0},{"$f":"IF(M410=\"\",\"\",VLOOKUP(M410,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H410*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H410*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H410*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H410*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H410*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K410*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K410*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K410*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K410*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K410*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M410=\"\",0,VLOOKUP($M410,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N410)+($O410*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M410=\"\",0,VLOOKUP($M410,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N410)+($O410*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M410=\"\",0,VLOOKUP($M410,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N410)+($O410*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M410=\"\",0,VLOOKUP($M410,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N410)+($O410*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M410=\"\",0,VLOOKUP($M410,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N410)+($O410*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I410*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I410*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I410*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I410*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I410*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M410=\"\",0,VLOOKUP($M410,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P410)+($Q410*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M410=\"\",0,VLOOKUP($M410,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P410)+($Q410*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M410=\"\",0,VLOOKUP($M410,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P410)+($Q410*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M410=\"\",0,VLOOKUP($M410,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P410)+($Q410*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M410=\"\",0,VLOOKUP($M410,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P410)+($Q410*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"65.277",null,"Slitelag av slamasfalt (Sla)",null,"m2",null,{"$f":"E411*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149","v":0},{"$f":"(E411*Beregningsfaktorer!$M$50*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$C$149*Beregningsfaktorer!$Z$40+E411*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149*Beregningsfaktorer!$Z$39)*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$20)","v":0},null,null,null,"Slamasfalt (Sla)",{"$f":"E411*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$C$149*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F411=\"RS\",M411=\"\",M411=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M411,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N411","v":0},{"$f":"N411*Prosjektbeskrivelse!C$7/Beregningsfaktorer!Z$20*Beregningsfaktorer!Z$39","v":0},{"$f":"IF((OR(F411=\"RS\",M411=\"\",M411=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M411,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P411","v":0},{"$f":"IF(M411=\"\",\"\",VLOOKUP(M411,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H411*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H411*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H411*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H411*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H411*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K411*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K411*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K411*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K411*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K411*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M411=\"\",0,VLOOKUP($M411,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N411)+($O411*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M411=\"\",0,VLOOKUP($M411,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N411)+($O411*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M411=\"\",0,VLOOKUP($M411,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N411)+($O411*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M411=\"\",0,VLOOKUP($M411,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N411)+($O411*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M411=\"\",0,VLOOKUP($M411,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N411)+($O411*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I411*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I411*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I411*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I411*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I411*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M411=\"\",0,VLOOKUP($M411,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P411)+($Q411*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M411=\"\",0,VLOOKUP($M411,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P411)+($Q411*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M411=\"\",0,VLOOKUP($M411,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P411)+($Q411*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M411=\"\",0,VLOOKUP($M411,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P411)+($Q411*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M411=\"\",0,VLOOKUP($M411,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P411)+($Q411*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"65.3",null,"Armering av asfaltdekker",null,"m2",null,null,{"$f":"(E412*Beregningsfaktorer!$M$50*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$C$149*Beregningsfaktorer!$Z$40+E412*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149*Beregningsfaktorer!$Z$39)*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$20)","v":0},null,null,null,"Armeringsduk",{"$f":"E412","v":0},{"$f":"IF((OR(F412=\"RS\",M412=\"\",M412=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M412,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N412","v":0},{"$f":"N412*Prosjektbeskrivelse!C$7/Beregningsfaktorer!Z$20*Beregningsfaktorer!Z$39","v":0},{"$f":"IF((OR(F412=\"RS\",M412=\"\",M412=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M412,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P412","v":0},{"$f":"IF(M412=\"\",\"\",VLOOKUP(M412,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Geosynteter"},{"$f":"$H412*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H412*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H412*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H412*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H412*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K412*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K412*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K412*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K412*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K412*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M412=\"\",0,VLOOKUP($M412,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N412)+($O412*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M412=\"\",0,VLOOKUP($M412,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N412)+($O412*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M412=\"\",0,VLOOKUP($M412,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N412)+($O412*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M412=\"\",0,VLOOKUP($M412,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N412)+($O412*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M412=\"\",0,VLOOKUP($M412,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N412)+($O412*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I412*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I412*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I412*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I412*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I412*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M412=\"\",0,VLOOKUP($M412,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P412)+($Q412*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M412=\"\",0,VLOOKUP($M412,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P412)+($Q412*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M412=\"\",0,VLOOKUP($M412,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P412)+($Q412*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M412=\"\",0,VLOOKUP($M412,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P412)+($Q412*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M412=\"\",0,VLOOKUP($M412,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P412)+($Q412*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"65.4",null,"Klebing av asfaltdekker",null,"m2",null,{"$f":"E413*Beregningsfaktorer!M47","v":0},{"$f":"(E413*Beregningsfaktorer!$M$50*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$C$149*Beregningsfaktorer!$Z$40+E413*Beregningsfaktorer!$C$13*Beregningsfaktorer!$M$48*Beregningsfaktorer!$C$149*Beregningsfaktorer!$Z$39)*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$20)","v":0},null,null,null,"Bitumenemulsjon",{"$f":"E413*Beregningsfaktorer!C19","v":0},{"$f":"IF((OR(F413=\"RS\",M413=\"\",M413=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M413,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N413","v":0},{"$f":"N413*Prosjektbeskrivelse!C$7/Beregningsfaktorer!Z$20*Beregningsfaktorer!Z$39","v":0},{"$f":"IF((OR(F413=\"RS\",M413=\"\",M413=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M413,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P413","v":0},{"$f":"IF(M413=\"\",\"\",VLOOKUP(M413,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H413*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H413*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H413*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H413*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H413*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K413*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K413*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K413*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K413*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K413*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M413=\"\",0,VLOOKUP($M413,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N413)+($O413*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M413=\"\",0,VLOOKUP($M413,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N413)+($O413*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M413=\"\",0,VLOOKUP($M413,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N413)+($O413*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M413=\"\",0,VLOOKUP($M413,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N413)+($O413*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M413=\"\",0,VLOOKUP($M413,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N413)+($O413*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I413*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I413*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I413*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I413*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I413*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M413=\"\",0,VLOOKUP($M413,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P413)+($Q413*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M413=\"\",0,VLOOKUP($M413,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P413)+($Q413*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M413=\"\",0,VLOOKUP($M413,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P413)+($Q413*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M413=\"\",0,VLOOKUP($M413,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P413)+($Q413*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M413=\"\",0,VLOOKUP($M413,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P413)+($Q413*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F414=\"RS\",M414=\"\",M414=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M414,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N414","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F414=\"RS\",M414=\"\",M414=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M414,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P414","v":0},{"$f":"IF(M414=\"\",\"\",VLOOKUP(M414,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H414*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H414*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H414*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H414*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H414*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K414*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K414*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K414*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K414*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K414*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M414=\"\",0,VLOOKUP($M414,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N414)+($O414*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M414=\"\",0,VLOOKUP($M414,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N414)+($O414*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M414=\"\",0,VLOOKUP($M414,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N414)+($O414*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M414=\"\",0,VLOOKUP($M414,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N414)+($O414*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M414=\"\",0,VLOOKUP($M414,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N414)+($O414*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I414*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I414*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I414*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I414*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I414*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M414=\"\",0,VLOOKUP($M414,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P414)+($Q414*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M414=\"\",0,VLOOKUP($M414,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P414)+($Q414*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M414=\"\",0,VLOOKUP($M414,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P414)+($Q414*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M414=\"\",0,VLOOKUP($M414,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P414)+($Q414*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M414=\"\",0,VLOOKUP($M414,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P414)+($Q414*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"66: BETONGDEKKER OG DEKKER AV BELEGNINGSSTEIN OG HELLER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F415=\"RS\",M415=\"\",M415=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M415,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N415","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F415=\"RS\",M415=\"\",M415=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M415,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P415","v":0},{"$f":"IF(M415=\"\",\"\",VLOOKUP(M415,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H415*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H415*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H415*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H415*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H415*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K415*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K415*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K415*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K415*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K415*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M415=\"\",0,VLOOKUP($M415,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N415)+($O415*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M415=\"\",0,VLOOKUP($M415,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N415)+($O415*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M415=\"\",0,VLOOKUP($M415,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N415)+($O415*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M415=\"\",0,VLOOKUP($M415,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N415)+($O415*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M415=\"\",0,VLOOKUP($M415,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N415)+($O415*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I415*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I415*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I415*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I415*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I415*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M415=\"\",0,VLOOKUP($M415,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P415)+($Q415*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M415=\"\",0,VLOOKUP($M415,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P415)+($Q415*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M415=\"\",0,VLOOKUP($M415,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P415)+($Q415*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M415=\"\",0,VLOOKUP($M415,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P415)+($Q415*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M415=\"\",0,VLOOKUP($M415,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P415)+($Q415*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"66.1",null,"Betongdekker, nye",null,"m2",null,null,{"$f":"E416*Beregningsfaktorer!$C$15*Beregningsfaktorer!$M$50*Beregningsfaktorer!$Z$38*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$20)","v":0},null,null,null,"Betongslitelag, B55 med stålfiberarmering",{"$f":"E416","v":0},{"$f":"IF((OR(F416=\"RS\",M416=\"\",M416=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M416,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N416","v":0},{"$f":"N416*Prosjektbeskrivelse!C$7/(Beregningsfaktorer!Z$21)*Beregningsfaktorer!Z$39","v":0},{"$f":"IF((OR(F416=\"RS\",M416=\"\",M416=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M416,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P416","v":0},{"$f":"IF(M416=\"\",\"\",VLOOKUP(M416,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$H416*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H416*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H416*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H416*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H416*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K416*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K416*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K416*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K416*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K416*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M416=\"\",0,VLOOKUP($M416,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N416)+($O416*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M416=\"\",0,VLOOKUP($M416,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N416)+($O416*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M416=\"\",0,VLOOKUP($M416,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N416)+($O416*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M416=\"\",0,VLOOKUP($M416,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N416)+($O416*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M416=\"\",0,VLOOKUP($M416,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N416)+($O416*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I416*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I416*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I416*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I416*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I416*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M416=\"\",0,VLOOKUP($M416,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P416)+($Q416*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M416=\"\",0,VLOOKUP($M416,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P416)+($Q416*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M416=\"\",0,VLOOKUP($M416,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P416)+($Q416*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M416=\"\",0,VLOOKUP($M416,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P416)+($Q416*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M416=\"\",0,VLOOKUP($M416,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P416)+($Q416*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"66.11",null,"Uarmerte betongdekker",null,"m2",null,null,{"$f":"E417*Beregningsfaktorer!$C$15*Beregningsfaktorer!$M$50*Beregningsfaktorer!$Z$38*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$20)","v":0},null,null,null,"Betongstøp, B55, CEM I",{"$f":"E417*Beregningsfaktorer!C$15","v":0},{"$f":"IF((OR(F417=\"RS\",M417=\"\",M417=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M417,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N417","v":0},{"$f":"N417*Prosjektbeskrivelse!C$7/(Beregningsfaktorer!Z$21)*Beregningsfaktorer!Z$39","v":0},{"$f":"IF((OR(F417=\"RS\",M417=\"\",M417=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M417,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P417","v":0},{"$f":"IF(M417=\"\",\"\",VLOOKUP(M417,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$H417*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H417*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H417*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H417*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H417*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K417*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K417*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K417*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K417*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K417*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M417=\"\",0,VLOOKUP($M417,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N417)+($O417*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M417=\"\",0,VLOOKUP($M417,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N417)+($O417*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M417=\"\",0,VLOOKUP($M417,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N417)+($O417*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M417=\"\",0,VLOOKUP($M417,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N417)+($O417*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M417=\"\",0,VLOOKUP($M417,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N417)+($O417*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I417*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I417*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I417*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I417*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I417*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M417=\"\",0,VLOOKUP($M417,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P417)+($Q417*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M417=\"\",0,VLOOKUP($M417,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P417)+($Q417*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M417=\"\",0,VLOOKUP($M417,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P417)+($Q417*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M417=\"\",0,VLOOKUP($M417,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P417)+($Q417*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M417=\"\",0,VLOOKUP($M417,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P417)+($Q417*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"66.12",null,"Armerte betongdekker",null,"m2",null,null,{"$f":"E422*Beregningsfaktorer!$C$15*Beregningsfaktorer!$M$50*Beregningsfaktorer!$Z$38*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$20)","v":0},null,null,null,"Betongslitelag, B55 med stålfiberarmering",{"$f":"E422","v":0},{"$f":"IF((OR(F418=\"RS\",M418=\"\",M418=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M418,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N418","v":0},{"$f":"N418*Prosjektbeskrivelse!C$7/(Beregningsfaktorer!Z$21)*Beregningsfaktorer!Z$39","v":0},{"$f":"IF((OR(F418=\"RS\",M418=\"\",M418=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M418,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P418","v":0},{"$f":"IF(M418=\"\",\"\",VLOOKUP(M418,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$H418*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H418*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H418*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H418*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H418*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K418*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K418*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K418*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K418*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K418*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M418=\"\",0,VLOOKUP($M418,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N418)+($O418*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M418=\"\",0,VLOOKUP($M418,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N418)+($O418*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M418=\"\",0,VLOOKUP($M418,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N418)+($O418*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M418=\"\",0,VLOOKUP($M418,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N418)+($O418*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M418=\"\",0,VLOOKUP($M418,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N418)+($O418*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I418*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I418*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I418*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I418*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I418*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M418=\"\",0,VLOOKUP($M418,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P418)+($Q418*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M418=\"\",0,VLOOKUP($M418,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P418)+($Q418*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M418=\"\",0,VLOOKUP($M418,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P418)+($Q418*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M418=\"\",0,VLOOKUP($M418,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P418)+($Q418*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M418=\"\",0,VLOOKUP($M418,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P418)+($Q418*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F419=\"RS\",M419=\"\",M419=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M419,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N419","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F419=\"RS\",M419=\"\",M419=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M419,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P419","v":0},{"$f":"IF(M419=\"\",\"\",VLOOKUP(M419,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H419*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H419*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H419*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H419*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H419*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K419*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K419*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K419*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K419*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K419*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M419=\"\",0,VLOOKUP($M419,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N419)+($O419*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M419=\"\",0,VLOOKUP($M419,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N419)+($O419*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M419=\"\",0,VLOOKUP($M419,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N419)+($O419*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M419=\"\",0,VLOOKUP($M419,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N419)+($O419*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M419=\"\",0,VLOOKUP($M419,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N419)+($O419*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I419*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I419*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I419*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I419*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I419*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M419=\"\",0,VLOOKUP($M419,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P419)+($Q419*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M419=\"\",0,VLOOKUP($M419,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P419)+($Q419*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M419=\"\",0,VLOOKUP($M419,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P419)+($Q419*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M419=\"\",0,VLOOKUP($M419,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P419)+($Q419*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M419=\"\",0,VLOOKUP($M419,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P419)+($Q419*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"67: BELEGNINGER UTENFOR KJØREBANEN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F420=\"RS\",M420=\"\",M420=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M420,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N420","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F420=\"RS\",M420=\"\",M420=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M420,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P420","v":0},{"$f":"IF(M420=\"\",\"\",VLOOKUP(M420,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H420*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H420*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H420*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H420*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H420*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K420*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K420*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K420*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K420*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K420*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M420=\"\",0,VLOOKUP($M420,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N420)+($O420*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M420=\"\",0,VLOOKUP($M420,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N420)+($O420*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M420=\"\",0,VLOOKUP($M420,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N420)+($O420*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M420=\"\",0,VLOOKUP($M420,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N420)+($O420*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M420=\"\",0,VLOOKUP($M420,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N420)+($O420*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I420*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I420*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I420*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I420*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I420*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M420=\"\",0,VLOOKUP($M420,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P420)+($Q420*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M420=\"\",0,VLOOKUP($M420,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P420)+($Q420*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M420=\"\",0,VLOOKUP($M420,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P420)+($Q420*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M420=\"\",0,VLOOKUP($M420,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P420)+($Q420*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M420=\"\",0,VLOOKUP($M420,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P420)+($Q420*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"67.11",null,"Belegninger av grus eller steinmaterialer på skuldre",null,"m2",null,{"$f":"E421*Beregningsfaktorer!C14*Beregningsfaktorer!M35","v":0},null,null,null,null,"Grus/pukk",{"$f":"E421*Beregningsfaktorer!C15","v":0},{"$f":"IF((OR(F421=\"RS\",M421=\"\",M421=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M421,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N421","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F421=\"RS\",M421=\"\",M421=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M421,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P421","v":0},{"$f":"IF(M421=\"\",\"\",VLOOKUP(M421,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H421*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H421*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H421*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H421*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H421*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K421*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K421*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K421*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K421*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K421*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M421=\"\",0,VLOOKUP($M421,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N421)+($O421*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M421=\"\",0,VLOOKUP($M421,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N421)+($O421*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M421=\"\",0,VLOOKUP($M421,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N421)+($O421*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M421=\"\",0,VLOOKUP($M421,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N421)+($O421*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M421=\"\",0,VLOOKUP($M421,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N421)+($O421*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"S421+X421+AC421","v":0},{"$f":"T421+Y421+AD421","v":0},{"$f":"U421+Z421+AE421","v":0},{"$f":"V421+AA421+AF421","v":0},{"$f":"W421+AB421+AG421","v":0},null,{"$f":"$I421*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I421*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I421*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I421*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I421*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M421=\"\",0,VLOOKUP($M421,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P421)+($Q421*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M421=\"\",0,VLOOKUP($M421,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P421)+($Q421*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M421=\"\",0,VLOOKUP($M421,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P421)+($Q421*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M421=\"\",0,VLOOKUP($M421,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P421)+($Q421*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M421=\"\",0,VLOOKUP($M421,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P421)+($Q421*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"AN421+AS421","v":0},{"$f":"AO421+AT421","v":0},{"$f":"AP421+AU421","v":0},{"$f":"AQ421+AV421","v":0},{"$f":"AR421+AW421","v":0}]
[null,"67.12",null,"Belegning av asfalt på skuldre",null,"m2",null,{"$f":"E422*Beregningsfaktorer!M$48","v":0},null,null,null,null,"Asfaltgrusbetong og asfaltbetong",{"$f":"E422*Beregningsfaktorer!C14*Beregningsfaktorer!C149*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F422=\"RS\",M422=\"\",M422=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M422,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N422","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F422=\"RS\",M422=\"\",M422=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M422,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P422","v":0},{"$f":"IF(M422=\"\",\"\",VLOOKUP(M422,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H422*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H422*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H422*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H422*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H422*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K422*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K422*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K422*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K422*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K422*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M422=\"\",0,VLOOKUP($M422,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N422)+($O422*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M422=\"\",0,VLOOKUP($M422,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N422)+($O422*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M422=\"\",0,VLOOKUP($M422,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N422)+($O422*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M422=\"\",0,VLOOKUP($M422,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N422)+($O422*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M422=\"\",0,VLOOKUP($M422,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N422)+($O422*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I422*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I422*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I422*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I422*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I422*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M422=\"\",0,VLOOKUP($M422,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P422)+($Q422*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M422=\"\",0,VLOOKUP($M422,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P422)+($Q422*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M422=\"\",0,VLOOKUP($M422,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P422)+($Q422*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M422=\"\",0,VLOOKUP($M422,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P422)+($Q422*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M422=\"\",0,VLOOKUP($M422,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P422)+($Q422*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"67.13",null,"Belegning av knust asfalt på skuldre",null,"m2",null,{"$f":"E423*Beregningsfaktorer!M37","v":0},null,null,null,null,"Grus/pukk",{"$f":"E423*Beregningsfaktorer!C15","v":0},{"$f":"IF((OR(F423=\"RS\",M423=\"\",M423=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M423,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N423","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F423=\"RS\",M423=\"\",M423=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M423,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P423","v":0},{"$f":"IF(M423=\"\",\"\",VLOOKUP(M423,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H423*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H423*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H423*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H423*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H423*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K423*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K423*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K423*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K423*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K423*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M423=\"\",0,VLOOKUP($M423,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N423)+($O423*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M423=\"\",0,VLOOKUP($M423,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N423)+($O423*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M423=\"\",0,VLOOKUP($M423,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N423)+($O423*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M423=\"\",0,VLOOKUP($M423,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N423)+($O423*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M423=\"\",0,VLOOKUP($M423,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N423)+($O423*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I423*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I423*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I423*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I423*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I423*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M423=\"\",0,VLOOKUP($M423,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P423)+($Q423*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M423=\"\",0,VLOOKUP($M423,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P423)+($Q423*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M423=\"\",0,VLOOKUP($M423,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P423)+($Q423*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M423=\"\",0,VLOOKUP($M423,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P423)+($Q423*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M423=\"\",0,VLOOKUP($M423,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P423)+($Q423*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"67.21",null,"Asfaltdekke på fortau/gangbane/trafikkøy",null,"m2",null,{"$f":"E424*Beregningsfaktorer!M$48","v":0},null,null,null,null,"Asfaltgrusbetong og asfaltbetong",{"$f":"E424*Beregningsfaktorer!C13*Beregningsfaktorer!C149*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F424=\"RS\",M424=\"\",M424=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M424,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N424","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F424=\"RS\",M424=\"\",M424=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M424,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P424","v":0},{"$f":"IF(M424=\"\",\"\",VLOOKUP(M424,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H424*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H424*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H424*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H424*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H424*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K424*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K424*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K424*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K424*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K424*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M424=\"\",0,VLOOKUP($M424,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N424)+($O424*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M424=\"\",0,VLOOKUP($M424,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N424)+($O424*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M424=\"\",0,VLOOKUP($M424,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N424)+($O424*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M424=\"\",0,VLOOKUP($M424,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N424)+($O424*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M424=\"\",0,VLOOKUP($M424,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N424)+($O424*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I424*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I424*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I424*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I424*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I424*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M424=\"\",0,VLOOKUP($M424,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P424)+($Q424*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M424=\"\",0,VLOOKUP($M424,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P424)+($Q424*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M424=\"\",0,VLOOKUP($M424,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P424)+($Q424*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M424=\"\",0,VLOOKUP($M424,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P424)+($Q424*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M424=\"\",0,VLOOKUP($M424,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P424)+($Q424*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"67.22",null,"Steindekker på fortau/gangbane/trafikkøy",null,"m2",null,{"$f":"E425*Beregningsfaktorer!M37","v":0},null,null,null,null,"Grus/pukk",{"$f":"E425*Beregningsfaktorer!C15","v":0},{"$f":"IF((OR(F425=\"RS\",M425=\"\",M425=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M425,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N425","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F425=\"RS\",M425=\"\",M425=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M425,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P425","v":0},{"$f":"IF(M425=\"\",\"\",VLOOKUP(M425,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$H425*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H425*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H425*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H425*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H425*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K425*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K425*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K425*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K425*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K425*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M425=\"\",0,VLOOKUP($M425,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N425)+($O425*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M425=\"\",0,VLOOKUP($M425,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N425)+($O425*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M425=\"\",0,VLOOKUP($M425,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N425)+($O425*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M425=\"\",0,VLOOKUP($M425,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N425)+($O425*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M425=\"\",0,VLOOKUP($M425,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N425)+($O425*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I425*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I425*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I425*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I425*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I425*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M425=\"\",0,VLOOKUP($M425,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P425)+($Q425*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M425=\"\",0,VLOOKUP($M425,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P425)+($Q425*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M425=\"\",0,VLOOKUP($M425,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P425)+($Q425*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M425=\"\",0,VLOOKUP($M425,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P425)+($Q425*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M425=\"\",0,VLOOKUP($M425,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P425)+($Q425*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"67.24","Valg: Betongtype","Betong på skulder i tunnel",null,"m2",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C426=Nedtrekksmenyer!B$100,Nedtrekksmenyer!B$101,C426)","v":"Betongstøp, B35, CEM I"},{"$f":"E430*Beregningsfaktorer!C126","v":0},{"$f":"IF((OR(F426=\"RS\",M426=\"\",M426=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M426,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N426","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F426=\"RS\",M426=\"\",M426=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M426,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P426","v":0},{"$f":"IF(M426=\"\",\"\",VLOOKUP(M426,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$H426*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H426*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H426*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H426*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H426*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K426*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K426*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K426*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K426*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K426*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M426=\"\",0,VLOOKUP($M426,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N426)+($O426*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M426=\"\",0,VLOOKUP($M426,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N426)+($O426*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M426=\"\",0,VLOOKUP($M426,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N426)+($O426*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M426=\"\",0,VLOOKUP($M426,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N426)+($O426*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M426=\"\",0,VLOOKUP($M426,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N426)+($O426*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I426*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I426*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I426*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I426*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I426*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M426=\"\",0,VLOOKUP($M426,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P426)+($Q426*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M426=\"\",0,VLOOKUP($M426,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P426)+($Q426*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M426=\"\",0,VLOOKUP($M426,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P426)+($Q426*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M426=\"\",0,VLOOKUP($M426,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P426)+($Q426*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M426=\"\",0,VLOOKUP($M426,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P426)+($Q426*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(H369:H426)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"07: VEGUTSTYR OG MILJØTILTAK"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F429=\"RS\",M429=\"\",M429=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M429,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N429","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F429=\"RS\",M429=\"\",M429=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M429,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P429","v":0},{"$f":"IF(M429=\"\",\"\",VLOOKUP(M429,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE))","v":""},{"$f":"$H429*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H429*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H429*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H429*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H429*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K429*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K429*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K429*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K429*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K429*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M429=\"\",0,VLOOKUP($M429,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N429)+($O429*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M429=\"\",0,VLOOKUP($M429,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N429)+($O429*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M429=\"\",0,VLOOKUP($M429,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N429)+($O429*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M429=\"\",0,VLOOKUP($M429,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N429)+($O429*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M429=\"\",0,VLOOKUP($M429,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N429)+($O429*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I429*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I429*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I429*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I429*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I429*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M429=\"\",0,VLOOKUP($M429,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P429)+($Q429*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M429=\"\",0,VLOOKUP($M429,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P429)+($Q429*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M429=\"\",0,VLOOKUP($M429,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P429)+($Q429*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M429=\"\",0,VLOOKUP($M429,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P429)+($Q429*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M429=\"\",0,VLOOKUP($M429,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P429)+($Q429*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"71: MURER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F430=\"RS\",M430=\"\",M430=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M430,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N430","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F430=\"RS\",M430=\"\",M430=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M430,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P430","v":0},{"$f":"IF(M430=\"\",\"\",VLOOKUP(M430,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE))","v":""},{"$f":"$H430*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H430*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H430*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H430*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H430*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K430*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K430*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K430*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K430*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K430*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M430=\"\",0,VLOOKUP($M430,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N430)+($O430*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M430=\"\",0,VLOOKUP($M430,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N430)+($O430*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M430=\"\",0,VLOOKUP($M430,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N430)+($O430*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M430=\"\",0,VLOOKUP($M430,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N430)+($O430*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M430=\"\",0,VLOOKUP($M430,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N430)+($O430*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I430*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I430*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I430*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I430*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I430*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M430=\"\",0,VLOOKUP($M430,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P430)+($Q430*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M430=\"\",0,VLOOKUP($M430,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P430)+($Q430*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M430=\"\",0,VLOOKUP($M430,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P430)+($Q430*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M430=\"\",0,VLOOKUP($M430,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P430)+($Q430*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M430=\"\",0,VLOOKUP($M430,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P430)+($Q430*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"71.1",null,"Murer av naturstein",null,"m2",null,null,null,null,null,null,"Naturstein",{"$f":"E431*Beregningsfaktorer!C21*Beregningsfaktorer!C147*Beregningsfaktorer!D160/1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F431=\"RS\",M431=\"\",M431=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M431,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N431","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F431=\"RS\",M431=\"\",M431=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M431,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P431","v":0},{"$f":"IF(M431=\"\",\"\",VLOOKUP(M431,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Naturstein"},{"$f":"$H431*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H431*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H431*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H431*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H431*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K431*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K431*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K431*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K431*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K431*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M431=\"\",0,VLOOKUP($M431,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N431)+($O431*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M431=\"\",0,VLOOKUP($M431,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N431)+($O431*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M431=\"\",0,VLOOKUP($M431,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N431)+($O431*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M431=\"\",0,VLOOKUP($M431,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N431)+($O431*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M431=\"\",0,VLOOKUP($M431,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N431)+($O431*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I431*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I431*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I431*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I431*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I431*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M431=\"\",0,VLOOKUP($M431,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P431)+($Q431*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M431=\"\",0,VLOOKUP($M431,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P431)+($Q431*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M431=\"\",0,VLOOKUP($M431,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P431)+($Q431*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M431=\"\",0,VLOOKUP($M431,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P431)+($Q431*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M431=\"\",0,VLOOKUP($M431,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P431)+($Q431*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"71.11","Velg grunnforhold","Sprengningsarb., pigging og fjerning av overskuddsmasse",null,"fm3",null,{"$f":"E432*Beregningsfaktorer!M42","v":0},null,null,{"$f":"E432*Beregningsfaktorer!AK$29*Beregningsfaktorer!C$147/1000*Beregningsfaktorer!M$11","v":0},"i linja","Sprengstoff",{"$f":"E432*IF(OR(C432=Nedtrekksmenyer!B$92,C432=Nedtrekksmenyer!B$93),Beregningsfaktorer!M$20,Beregningsfaktorer!M$21)","v":0},{"$f":"IF((OR(F432=\"RS\",M432=\"\",M432=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M432,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N432","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F432=\"RS\",M432=\"\",M432=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M432,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P432","v":0},{"$f":"IF(M432=\"\",\"\",VLOOKUP(M432,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sprengstoff"},{"$f":"$H432*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H432*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H432*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H432*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H432*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K432*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K432*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K432*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K432*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K432*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M432=\"\",0,VLOOKUP($M432,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N432)+($O432*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M432=\"\",0,VLOOKUP($M432,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N432)+($O432*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M432=\"\",0,VLOOKUP($M432,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N432)+($O432*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M432=\"\",0,VLOOKUP($M432,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N432)+($O432*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M432=\"\",0,VLOOKUP($M432,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N432)+($O432*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I432*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I432*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I432*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I432*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I432*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M432=\"\",0,VLOOKUP($M432,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P432)+($Q432*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M432=\"\",0,VLOOKUP($M432,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P432)+($Q432*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M432=\"\",0,VLOOKUP($M432,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P432)+($Q432*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M432=\"\",0,VLOOKUP($M432,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P432)+($Q432*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M432=\"\",0,VLOOKUP($M432,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P432)+($Q432*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"71.12",null,"Graving, bergrensk og fjerning av overskuddsmasse",null,"fm3",null,{"$f":"E433*Beregningsfaktorer!M31","v":0},null,null,{"$f":"E433*Beregningsfaktorer!AK$29*Beregningsfaktorer!C$147/1000*Beregningsfaktorer!M$11","v":0},"i linja",null,null,{"$f":"IF((OR(F433=\"RS\",M433=\"\",M433=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M433,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N433","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F433=\"RS\",M433=\"\",M433=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M433,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P433","v":0},{"$f":"IF(M433=\"\",\"\",VLOOKUP(M433,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H433*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H433*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H433*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H433*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H433*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K433*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K433*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K433*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K433*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K433*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M433=\"\",0,VLOOKUP($M433,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N433)+($O433*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M433=\"\",0,VLOOKUP($M433,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N433)+($O433*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M433=\"\",0,VLOOKUP($M433,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N433)+($O433*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M433=\"\",0,VLOOKUP($M433,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N433)+($O433*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M433=\"\",0,VLOOKUP($M433,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N433)+($O433*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I433*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I433*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I433*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I433*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I433*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M433=\"\",0,VLOOKUP($M433,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P433)+($Q433*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M433=\"\",0,VLOOKUP($M433,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P433)+($Q433*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M433=\"\",0,VLOOKUP($M433,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P433)+($Q433*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M433=\"\",0,VLOOKUP($M433,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P433)+($Q433*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M433=\"\",0,VLOOKUP($M433,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P433)+($Q433*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"71.2","Valg: Betongtype","Murer av plasstøpt betong",null,"m2",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C434=Nedtrekksmenyer!B$100,Nedtrekksmenyer!B$101,C434)","v":"Betongstøp, B35, CEM I"},{"$f":"E434*Beregningsfaktorer!C22","v":0},{"$f":"IF((OR(F434=\"RS\",M434=\"\",M434=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M434,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N434","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F434=\"RS\",M434=\"\",M434=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M434,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P434","v":0},{"$f":"IF(M434=\"\",\"\",VLOOKUP(M434,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$H434*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H434*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H434*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H434*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H434*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K434*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K434*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K434*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K434*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K434*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M434=\"\",0,VLOOKUP($M434,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N434)+($O434*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M434=\"\",0,VLOOKUP($M434,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N434)+($O434*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M434=\"\",0,VLOOKUP($M434,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N434)+($O434*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M434=\"\",0,VLOOKUP($M434,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N434)+($O434*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M434=\"\",0,VLOOKUP($M434,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N434)+($O434*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I434*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I434*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I434*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I434*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I434*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M434=\"\",0,VLOOKUP($M434,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P434)+($Q434*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M434=\"\",0,VLOOKUP($M434,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P434)+($Q434*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M434=\"\",0,VLOOKUP($M434,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P434)+($Q434*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M434=\"\",0,VLOOKUP($M434,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P434)+($Q434*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M434=\"\",0,VLOOKUP($M434,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P434)+($Q434*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"71.21","Velg grunnforhold","Sprengningsarbeider, pigging og fjerning av overskuddsmasse",null,"fm3",null,{"$f":"E435*Beregningsfaktorer!M42","v":0},null,null,{"$f":"E435*Beregningsfaktorer!AK$29*Beregningsfaktorer!C$147/1000*Beregningsfaktorer!M$11","v":0},"i linja","Sprengstoff",{"$f":"E435*IF(OR(C435=Nedtrekksmenyer!B$92,C435=Nedtrekksmenyer!B$93),Beregningsfaktorer!M$20,Beregningsfaktorer!M$21)","v":0},{"$f":"IF((OR(F435=\"RS\",M435=\"\",M435=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M435,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N435","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F435=\"RS\",M435=\"\",M435=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M435,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P435","v":0},{"$f":"IF(M435=\"\",\"\",VLOOKUP(M435,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sprengstoff"},{"$f":"$H435*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H435*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H435*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H435*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H435*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K435*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K435*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K435*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K435*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K435*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M435=\"\",0,VLOOKUP($M435,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N435)+($O435*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M435=\"\",0,VLOOKUP($M435,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N435)+($O435*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M435=\"\",0,VLOOKUP($M435,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N435)+($O435*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M435=\"\",0,VLOOKUP($M435,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N435)+($O435*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M435=\"\",0,VLOOKUP($M435,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N435)+($O435*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I435*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I435*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I435*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I435*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I435*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M435=\"\",0,VLOOKUP($M435,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P435)+($Q435*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M435=\"\",0,VLOOKUP($M435,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P435)+($Q435*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M435=\"\",0,VLOOKUP($M435,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P435)+($Q435*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M435=\"\",0,VLOOKUP($M435,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P435)+($Q435*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M435=\"\",0,VLOOKUP($M435,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P435)+($Q435*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"71.22",null,"Graving, bergrensk og fjerning av overskuddsmasse",null,"fm3",null,{"$f":"E436*Beregningsfaktorer!M31","v":0},null,null,{"$f":"E436*Beregningsfaktorer!AK$29*Beregningsfaktorer!C$147/1000*Beregningsfaktorer!M$11","v":0},"i linja",null,null,{"$f":"IF((OR(F436=\"RS\",M436=\"\",M436=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M436,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N436","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F436=\"RS\",M436=\"\",M436=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M436,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P436","v":0},{"$f":"IF(M436=\"\",\"\",VLOOKUP(M436,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H436*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H436*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H436*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H436*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H436*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K436*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K436*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K436*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K436*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K436*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M436=\"\",0,VLOOKUP($M436,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N436)+($O436*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M436=\"\",0,VLOOKUP($M436,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N436)+($O436*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M436=\"\",0,VLOOKUP($M436,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N436)+($O436*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M436=\"\",0,VLOOKUP($M436,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N436)+($O436*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M436=\"\",0,VLOOKUP($M436,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N436)+($O436*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I436*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I436*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I436*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I436*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I436*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M436=\"\",0,VLOOKUP($M436,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P436)+($Q436*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M436=\"\",0,VLOOKUP($M436,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P436)+($Q436*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M436=\"\",0,VLOOKUP($M436,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P436)+($Q436*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M436=\"\",0,VLOOKUP($M436,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P436)+($Q436*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M436=\"\",0,VLOOKUP($M436,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P436)+($Q436*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"71.23",null,"Frostsikring",null,"m2",null,null,null,null,null,null,"Ekstrudert polystyren (XPS)",{"$f":"E441*Beregningsfaktorer!C101","v":0},{"$f":"IF((OR(F437=\"RS\",M437=\"\",M437=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M437,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N437","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F437=\"RS\",M437=\"\",M437=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M437,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P437","v":0},{"$f":"IF(M437=\"\",\"\",VLOOKUP(M437,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Ekstrudert polystyren (XPS)"},{"$f":"$H437*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H437*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H437*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H437*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H437*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K437*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K437*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K437*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K437*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K437*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M437=\"\",0,VLOOKUP($M437,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N437)+($O437*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M437=\"\",0,VLOOKUP($M437,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N437)+($O437*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M437=\"\",0,VLOOKUP($M437,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N437)+($O437*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M437=\"\",0,VLOOKUP($M437,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N437)+($O437*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M437=\"\",0,VLOOKUP($M437,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N437)+($O437*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I437*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I437*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I437*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I437*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I437*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M437=\"\",0,VLOOKUP($M437,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P437)+($Q437*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M437=\"\",0,VLOOKUP($M437,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P437)+($Q437*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M437=\"\",0,VLOOKUP($M437,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P437)+($Q437*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M437=\"\",0,VLOOKUP($M437,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P437)+($Q437*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M437=\"\",0,VLOOKUP($M437,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P437)+($Q437*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"71.25",null,"Armering",null,"tonn",null,null,null,null,null,null,"Kamstål",{"$f":"E442*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F438=\"RS\",M438=\"\",M438=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M438,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N438","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F438=\"RS\",M438=\"\",M438=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M438,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P438","v":0},{"$f":"IF(M438=\"\",\"\",VLOOKUP(M438,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$H438*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H438*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H438*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H438*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H438*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K438*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K438*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K438*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K438*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K438*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M438=\"\",0,VLOOKUP($M438,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N438)+($O438*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M438=\"\",0,VLOOKUP($M438,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N438)+($O438*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M438=\"\",0,VLOOKUP($M438,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N438)+($O438*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M438=\"\",0,VLOOKUP($M438,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N438)+($O438*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M438=\"\",0,VLOOKUP($M438,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N438)+($O438*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I438*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I438*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I438*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I438*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I438*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M438=\"\",0,VLOOKUP($M438,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P438)+($Q438*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M438=\"\",0,VLOOKUP($M438,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P438)+($Q438*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M438=\"\",0,VLOOKUP($M438,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P438)+($Q438*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M438=\"\",0,VLOOKUP($M438,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P438)+($Q438*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M438=\"\",0,VLOOKUP($M438,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P438)+($Q438*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"71.26","Valg: Betongtype","Betong",null,"m3",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C439=Nedtrekksmenyer!B$100,Nedtrekksmenyer!B$101,C439)","v":"Betongstøp, B35, CEM I"},{"$f":"E443","v":0},{"$f":"IF((OR(F439=\"RS\",M439=\"\",M439=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M439,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N439","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F439=\"RS\",M439=\"\",M439=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M439,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P439","v":0},{"$f":"IF(M439=\"\",\"\",VLOOKUP(M439,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$H439*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H439*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H439*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H439*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H439*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K439*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K439*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K439*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K439*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K439*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M439=\"\",0,VLOOKUP($M439,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N439)+($O439*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M439=\"\",0,VLOOKUP($M439,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N439)+($O439*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M439=\"\",0,VLOOKUP($M439,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N439)+($O439*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M439=\"\",0,VLOOKUP($M439,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N439)+($O439*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M439=\"\",0,VLOOKUP($M439,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N439)+($O439*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I439*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I439*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I439*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I439*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I439*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M439=\"\",0,VLOOKUP($M439,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P439)+($Q439*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M439=\"\",0,VLOOKUP($M439,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P439)+($Q439*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M439=\"\",0,VLOOKUP($M439,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P439)+($Q439*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M439=\"\",0,VLOOKUP($M439,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P439)+($Q439*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M439=\"\",0,VLOOKUP($M439,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P439)+($Q439*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"71.27",null,"Tilbakefylling",null,"m3",null,{"$f":"E440*Beregningsfaktorer!M34","v":0},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F440=\"RS\",M440=\"\",M440=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M440,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N440","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F440=\"RS\",M440=\"\",M440=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M440,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P440","v":0},{"$f":"IF(M440=\"\",\"\",VLOOKUP(M440,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H440*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H440*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H440*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H440*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H440*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K440*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K440*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K440*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K440*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K440*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M440=\"\",0,VLOOKUP($M440,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N440)+($O440*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M440=\"\",0,VLOOKUP($M440,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N440)+($O440*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M440=\"\",0,VLOOKUP($M440,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N440)+($O440*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M440=\"\",0,VLOOKUP($M440,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N440)+($O440*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M440=\"\",0,VLOOKUP($M440,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N440)+($O440*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I440*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I440*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I440*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I440*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I440*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M440=\"\",0,VLOOKUP($M440,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P440)+($Q440*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M440=\"\",0,VLOOKUP($M440,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P440)+($Q440*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M440=\"\",0,VLOOKUP($M440,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P440)+($Q440*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M440=\"\",0,VLOOKUP($M440,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P440)+($Q440*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M440=\"\",0,VLOOKUP($M440,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P440)+($Q440*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"71.3","Valg: Betongtype","Murer av betongelementer",null,"m2",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C441=Nedtrekksmenyer!B$100,Nedtrekksmenyer!B$101,C441)","v":"Betongstøp, B35, CEM I"},{"$f":"E445*Beregningsfaktorer!C22","v":0},{"$f":"IF((OR(F441=\"RS\",M441=\"\",M441=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M441,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N441","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F441=\"RS\",M441=\"\",M441=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M441,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P441","v":0},{"$f":"IF(M441=\"\",\"\",VLOOKUP(M441,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$H441*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H441*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H441*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H441*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H441*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K441*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K441*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K441*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K441*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K441*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M441=\"\",0,VLOOKUP($M441,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N441)+($O441*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M441=\"\",0,VLOOKUP($M441,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N441)+($O441*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M441=\"\",0,VLOOKUP($M441,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N441)+($O441*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M441=\"\",0,VLOOKUP($M441,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N441)+($O441*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M441=\"\",0,VLOOKUP($M441,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N441)+($O441*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I441*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I441*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I441*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I441*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I441*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M441=\"\",0,VLOOKUP($M441,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P441)+($Q441*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M441=\"\",0,VLOOKUP($M441,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P441)+($Q441*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M441=\"\",0,VLOOKUP($M441,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P441)+($Q441*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M441=\"\",0,VLOOKUP($M441,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P441)+($Q441*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M441=\"\",0,VLOOKUP($M441,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P441)+($Q441*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"71.31","Velg grunnforhold","Sprengningsarbeider, pigging og fjerning av overskuddsmasse",null,"fm3",null,{"$f":"E442*Beregningsfaktorer!M42","v":0},null,null,{"$f":"E442*Beregningsfaktorer!AK$29*Beregningsfaktorer!C$147/1000*Beregningsfaktorer!M$11","v":0},"i linja","Sprengstoff",{"$f":"E442*IF(OR(C442=Nedtrekksmenyer!B$92,C442=Nedtrekksmenyer!B$93),Beregningsfaktorer!M$20,Beregningsfaktorer!M$21)","v":0},{"$f":"IF((OR(F442=\"RS\",M442=\"\",M442=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M442,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N442","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F442=\"RS\",M442=\"\",M442=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M442,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P442","v":0},{"$f":"IF(M442=\"\",\"\",VLOOKUP(M442,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sprengstoff"},{"$f":"$H442*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H442*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H442*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H442*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H442*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K442*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K442*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K442*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K442*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K442*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M442=\"\",0,VLOOKUP($M442,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N442)+($O442*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M442=\"\",0,VLOOKUP($M442,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N442)+($O442*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M442=\"\",0,VLOOKUP($M442,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N442)+($O442*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M442=\"\",0,VLOOKUP($M442,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N442)+($O442*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M442=\"\",0,VLOOKUP($M442,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N442)+($O442*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I442*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I442*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I442*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I442*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I442*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M442=\"\",0,VLOOKUP($M442,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P442)+($Q442*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M442=\"\",0,VLOOKUP($M442,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P442)+($Q442*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M442=\"\",0,VLOOKUP($M442,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P442)+($Q442*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M442=\"\",0,VLOOKUP($M442,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P442)+($Q442*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M442=\"\",0,VLOOKUP($M442,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P442)+($Q442*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"71.32",null,"Graving, bergrensk og fjerning av overskuddsmasse",null,"fm3",null,{"$f":"E443*Beregningsfaktorer!M31","v":0},null,null,{"$f":"E443*Beregningsfaktorer!AK$29*Beregningsfaktorer!C$147/1000*Beregningsfaktorer!M$11","v":0},"i linja",null,null,{"$f":"IF((OR(F443=\"RS\",M443=\"\",M443=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M443,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N443","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F443=\"RS\",M443=\"\",M443=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M443,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P443","v":0},{"$f":"IF(M443=\"\",\"\",VLOOKUP(M443,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H443*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H443*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H443*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H443*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H443*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K443*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K443*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K443*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K443*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K443*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M443=\"\",0,VLOOKUP($M443,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N443)+($O443*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M443=\"\",0,VLOOKUP($M443,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N443)+($O443*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M443=\"\",0,VLOOKUP($M443,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N443)+($O443*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M443=\"\",0,VLOOKUP($M443,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N443)+($O443*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M443=\"\",0,VLOOKUP($M443,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N443)+($O443*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I443*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I443*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I443*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I443*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I443*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M443=\"\",0,VLOOKUP($M443,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P443)+($Q443*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M443=\"\",0,VLOOKUP($M443,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P443)+($Q443*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M443=\"\",0,VLOOKUP($M443,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P443)+($Q443*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M443=\"\",0,VLOOKUP($M443,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P443)+($Q443*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M443=\"\",0,VLOOKUP($M443,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P443)+($Q443*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"71.33",null,"Frostsikring av mur",null,"m2",null,null,null,null,null,null,"Ekstrudert polystyren (XPS)",{"$f":"E444*Beregningsfaktorer!C101","v":0},{"$f":"IF((OR(F444=\"RS\",M444=\"\",M444=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M444,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N444","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F444=\"RS\",M444=\"\",M444=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M444,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P444","v":0},{"$f":"IF(M444=\"\",\"\",VLOOKUP(M444,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Ekstrudert polystyren (XPS)"},{"$f":"$H444*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H444*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H444*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H444*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H444*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K444*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K444*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K444*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K444*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K444*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M444=\"\",0,VLOOKUP($M444,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N444)+($O444*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M444=\"\",0,VLOOKUP($M444,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N444)+($O444*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M444=\"\",0,VLOOKUP($M444,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N444)+($O444*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M444=\"\",0,VLOOKUP($M444,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N444)+($O444*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M444=\"\",0,VLOOKUP($M444,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N444)+($O444*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I444*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I444*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I444*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I444*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I444*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M444=\"\",0,VLOOKUP($M444,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P444)+($Q444*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M444=\"\",0,VLOOKUP($M444,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P444)+($Q444*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M444=\"\",0,VLOOKUP($M444,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P444)+($Q444*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M444=\"\",0,VLOOKUP($M444,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P444)+($Q444*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M444=\"\",0,VLOOKUP($M444,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P444)+($Q444*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"71.37",null,"Tilbakefylling",null,"m3",null,{"$f":"E445*Beregningsfaktorer!M34","v":0},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F445=\"RS\",M445=\"\",M445=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M445,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N445","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F445=\"RS\",M445=\"\",M445=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M445,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P445","v":0},{"$f":"IF(M445=\"\",\"\",VLOOKUP(M445,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H445*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H445*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H445*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H445*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H445*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K445*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K445*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K445*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K445*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K445*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M445=\"\",0,VLOOKUP($M445,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N445)+($O445*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M445=\"\",0,VLOOKUP($M445,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N445)+($O445*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M445=\"\",0,VLOOKUP($M445,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N445)+($O445*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M445=\"\",0,VLOOKUP($M445,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N445)+($O445*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M445=\"\",0,VLOOKUP($M445,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N445)+($O445*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I445*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I445*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I445*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I445*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I445*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M445=\"\",0,VLOOKUP($M445,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P445)+($Q445*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M445=\"\",0,VLOOKUP($M445,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P445)+($Q445*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M445=\"\",0,VLOOKUP($M445,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P445)+($Q445*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M445=\"\",0,VLOOKUP($M445,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P445)+($Q445*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M445=\"\",0,VLOOKUP($M445,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P445)+($Q445*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"71.51","Velg grunnforhold","Sprengningsarbeider, pigging og fjerning av overskuddsmasse",null,"fm3",null,{"$f":"E446*Beregningsfaktorer!M42","v":0},null,null,{"$f":"E450*Beregningsfaktorer!AK$29*Beregningsfaktorer!C$147/1000*Beregningsfaktorer!M$11","v":0},"i linja","Sprengstoff",{"$f":"E446*IF(OR(C446=Nedtrekksmenyer!B$92,C446=Nedtrekksmenyer!B$93),Beregningsfaktorer!M$20,Beregningsfaktorer!M$21)","v":0},{"$f":"IF((OR(F446=\"RS\",M446=\"\",M446=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M446,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N446","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F446=\"RS\",M446=\"\",M446=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M446,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P446","v":0},{"$f":"IF(M446=\"\",\"\",VLOOKUP(M446,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sprengstoff"},{"$f":"$H446*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H446*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H446*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H446*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H446*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K446*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K446*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K446*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K446*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K446*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M446=\"\",0,VLOOKUP($M446,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N446)+($O446*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M446=\"\",0,VLOOKUP($M446,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N446)+($O446*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M446=\"\",0,VLOOKUP($M446,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N446)+($O446*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M446=\"\",0,VLOOKUP($M446,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N446)+($O446*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M446=\"\",0,VLOOKUP($M446,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N446)+($O446*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I446*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I446*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I446*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I446*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I446*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M446=\"\",0,VLOOKUP($M446,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P446)+($Q446*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M446=\"\",0,VLOOKUP($M446,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P446)+($Q446*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M446=\"\",0,VLOOKUP($M446,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P446)+($Q446*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M446=\"\",0,VLOOKUP($M446,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P446)+($Q446*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M446=\"\",0,VLOOKUP($M446,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P446)+($Q446*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"71.52",null,"Graving, bergrensk og fjerning av overskuddsmasse",null,"fm3",null,{"$f":"E447*Beregningsfaktorer!M31","v":0},null,null,{"$f":"E451*Beregningsfaktorer!AK$29*Beregningsfaktorer!C$147/1000*Beregningsfaktorer!M$11","v":0},"i linja",null,null,{"$f":"IF((OR(F447=\"RS\",M447=\"\",M447=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M447,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N447","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F447=\"RS\",M447=\"\",M447=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M447,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P447","v":0},{"$f":"IF(M447=\"\",\"\",VLOOKUP(M447,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H447*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H447*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H447*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H447*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H447*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K447*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K447*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K447*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K447*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K447*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M447=\"\",0,VLOOKUP($M447,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N447)+($O447*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M447=\"\",0,VLOOKUP($M447,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N447)+($O447*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M447=\"\",0,VLOOKUP($M447,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N447)+($O447*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M447=\"\",0,VLOOKUP($M447,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N447)+($O447*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M447=\"\",0,VLOOKUP($M447,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N447)+($O447*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I447*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I447*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I447*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I447*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I447*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M447=\"\",0,VLOOKUP($M447,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P447)+($Q447*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M447=\"\",0,VLOOKUP($M447,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P447)+($Q447*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M447=\"\",0,VLOOKUP($M447,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P447)+($Q447*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M447=\"\",0,VLOOKUP($M447,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P447)+($Q447*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M447=\"\",0,VLOOKUP($M447,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P447)+($Q447*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"71.57",null,"Tilbakefylling",null,"m3",null,{"$f":"E448*Beregningsfaktorer!M34","v":0},null,null,{"$f":"E448*Beregningsfaktorer!AK$29*Beregningsfaktorer!C$147/1000*Beregningsfaktorer!M$11","v":0},"i linja",null,null,{"$f":"IF((OR(F448=\"RS\",M448=\"\",M448=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M448,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N448","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F448=\"RS\",M448=\"\",M448=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M448,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P448","v":0},{"$f":"IF(M448=\"\",\"\",VLOOKUP(M448,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H448*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H448*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H448*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H448*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H448*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K448*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K448*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K448*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K448*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K448*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M448=\"\",0,VLOOKUP($M448,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N448)+($O448*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M448=\"\",0,VLOOKUP($M448,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N448)+($O448*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M448=\"\",0,VLOOKUP($M448,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N448)+($O448*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M448=\"\",0,VLOOKUP($M448,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N448)+($O448*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M448=\"\",0,VLOOKUP($M448,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N448)+($O448*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I448*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I448*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I448*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I448*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I448*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M448=\"\",0,VLOOKUP($M448,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P448)+($Q448*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M448=\"\",0,VLOOKUP($M448,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P448)+($Q448*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M448=\"\",0,VLOOKUP($M448,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P448)+($Q448*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M448=\"\",0,VLOOKUP($M448,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P448)+($Q448*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M448=\"\",0,VLOOKUP($M448,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P448)+($Q448*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F449=\"RS\",M449=\"\",M449=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M449,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N449","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F449=\"RS\",M449=\"\",M449=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M449,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P449","v":0},{"$f":"IF(M449=\"\",\"\",VLOOKUP(M449,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H449*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H449*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H449*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H449*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H449*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K449*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K449*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K449*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K449*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K449*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M449=\"\",0,VLOOKUP($M449,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N449)+($O449*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M449=\"\",0,VLOOKUP($M449,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N449)+($O449*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M449=\"\",0,VLOOKUP($M449,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N449)+($O449*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M449=\"\",0,VLOOKUP($M449,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N449)+($O449*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M449=\"\",0,VLOOKUP($M449,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N449)+($O449*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I449*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I449*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I449*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I449*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I449*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M449=\"\",0,VLOOKUP($M449,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P449)+($Q449*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M449=\"\",0,VLOOKUP($M449,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P449)+($Q449*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M449=\"\",0,VLOOKUP($M449,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P449)+($Q449*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M449=\"\",0,VLOOKUP($M449,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P449)+($Q449*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M449=\"\",0,VLOOKUP($M449,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P449)+($Q449*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"72: BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG STØYTILTAK",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F450=\"RS\",M450=\"\",M450=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M450,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N450","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F450=\"RS\",M450=\"\",M450=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M450,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P450","v":0},{"$f":"IF(M450=\"\",\"\",VLOOKUP(M450,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H450*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H450*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H450*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H450*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H450*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K450*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K450*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K450*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K450*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K450*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M450=\"\",0,VLOOKUP($M450,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N450)+($O450*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M450=\"\",0,VLOOKUP($M450,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N450)+($O450*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M450=\"\",0,VLOOKUP($M450,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N450)+($O450*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M450=\"\",0,VLOOKUP($M450,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N450)+($O450*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M450=\"\",0,VLOOKUP($M450,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N450)+($O450*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I450*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I450*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I450*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I450*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I450*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M450=\"\",0,VLOOKUP($M450,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P450)+($Q450*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M450=\"\",0,VLOOKUP($M450,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P450)+($Q450*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M450=\"\",0,VLOOKUP($M450,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P450)+($Q450*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M450=\"\",0,VLOOKUP($M450,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P450)+($Q450*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M450=\"\",0,VLOOKUP($M450,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P450)+($Q450*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"72.1",null,"Støyskjermer",null,"m2",null,null,null,null,null,null,"Trykkimpregnert tre",{"$f":"E451*Beregningsfaktorer!C23+((E451/Beregningsfaktorer!C24)/2*Beregningsfaktorer!C24*Beregningsfaktorer!C23*Beregningsfaktorer!C23)","v":0},{"$f":"IF((OR(F451=\"RS\",M451=\"\",M451=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M451,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N451","v":0},{"$f":"Prosjektbeskrivelse!C$7/Beregningsfaktorer!Z$25*'Veg i dagen'!N451","v":0},{"$f":"IF((OR(F451=\"RS\",M451=\"\",M451=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M451,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P451","v":0},{"$f":"IF(M451=\"\",\"\",VLOOKUP(M451,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Trevirke"},{"$f":"$H451*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H451*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H451*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H451*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H451*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K451*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K451*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K451*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K451*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K451*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M451=\"\",0,VLOOKUP($M451,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N451)+($O451*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M451=\"\",0,VLOOKUP($M451,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N451)+($O451*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M451=\"\",0,VLOOKUP($M451,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N451)+($O451*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M451=\"\",0,VLOOKUP($M451,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N451)+($O451*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M451=\"\",0,VLOOKUP($M451,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N451)+($O451*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I451*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I451*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I451*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I451*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I451*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M451=\"\",0,VLOOKUP($M451,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P451)+($Q451*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M451=\"\",0,VLOOKUP($M451,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P451)+($Q451*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M451=\"\",0,VLOOKUP($M451,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P451)+($Q451*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M451=\"\",0,VLOOKUP($M451,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P451)+($Q451*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M451=\"\",0,VLOOKUP($M451,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P451)+($Q451*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"72.121","Valg: Betongtype","Søyler av betong",null,"stk",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C452=Nedtrekksmenyer!B$100,Nedtrekksmenyer!B$101,C452)","v":"Betongstøp, B35, CEM I"},{"$f":"E452*Beregningsfaktorer!C24*Beregningsfaktorer!C23*Beregningsfaktorer!C23","v":0},{"$f":"IF((OR(F452=\"RS\",M452=\"\",M452=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M452,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N452","v":0},{"$f":"Prosjektbeskrivelse!C$7/Beregningsfaktorer!Z$25*'Veg i dagen'!N452","v":0},{"$f":"IF((OR(F452=\"RS\",M452=\"\",M452=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M452,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P452","v":0},{"$f":"IF(M452=\"\",\"\",VLOOKUP(M452,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$H452*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H452*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H452*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H452*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H452*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K452*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K452*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K452*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K452*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K452*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M452=\"\",0,VLOOKUP($M452,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N452)+($O452*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M452=\"\",0,VLOOKUP($M452,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N452)+($O452*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M452=\"\",0,VLOOKUP($M452,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N452)+($O452*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M452=\"\",0,VLOOKUP($M452,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N452)+($O452*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M452=\"\",0,VLOOKUP($M452,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N452)+($O452*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I452*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I452*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I452*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I452*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I452*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M452=\"\",0,VLOOKUP($M452,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P452)+($Q452*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M452=\"\",0,VLOOKUP($M452,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P452)+($Q452*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M452=\"\",0,VLOOKUP($M452,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P452)+($Q452*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M452=\"\",0,VLOOKUP($M452,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P452)+($Q452*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M452=\"\",0,VLOOKUP($M452,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P452)+($Q452*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"72.122",null,"Søyler av tre",null,"stk",null,null,null,null,null,null,"Trykkimpregnert tre",{"$f":"E453*Beregningsfaktorer!C24*Beregningsfaktorer!C23*Beregningsfaktorer!C23","v":0},{"$f":"IF((OR(F453=\"RS\",M453=\"\",M453=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M453,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N453","v":0},{"$f":"Prosjektbeskrivelse!C$7/Beregningsfaktorer!Z$25*'Veg i dagen'!N453","v":0},{"$f":"IF((OR(F453=\"RS\",M453=\"\",M453=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M453,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P453","v":0},{"$f":"IF(M453=\"\",\"\",VLOOKUP(M453,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Trevirke"},{"$f":"$H453*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H453*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H453*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H453*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H453*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K453*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K453*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K453*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K453*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K453*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M453=\"\",0,VLOOKUP($M453,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N453)+($O453*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M453=\"\",0,VLOOKUP($M453,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N453)+($O453*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M453=\"\",0,VLOOKUP($M453,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N453)+($O453*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M453=\"\",0,VLOOKUP($M453,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N453)+($O453*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M453=\"\",0,VLOOKUP($M453,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N453)+($O453*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I453*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I453*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I453*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I453*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I453*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M453=\"\",0,VLOOKUP($M453,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P453)+($Q453*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M453=\"\",0,VLOOKUP($M453,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P453)+($Q453*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M453=\"\",0,VLOOKUP($M453,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P453)+($Q453*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M453=\"\",0,VLOOKUP($M453,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P453)+($Q453*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M453=\"\",0,VLOOKUP($M453,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P453)+($Q453*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"72.123",null,"Søyler av stål",null,"stk",null,null,null,null,null,null,"Stål, varmforsinket",{"$f":"E454*Beregningsfaktorer!C24*((0.03*0.03)-(0.02*0.02))*Beregningsfaktorer!C163","v":0},{"$f":"IF((OR(F454=\"RS\",M454=\"\",M454=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M454,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N454","v":0},{"$f":"Prosjektbeskrivelse!C$7/Beregningsfaktorer!Z$25*'Veg i dagen'!N454","v":0},{"$f":"IF((OR(F454=\"RS\",M454=\"\",M454=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M454,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P454","v":0},{"$f":"IF(M454=\"\",\"\",VLOOKUP(M454,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$H454*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H454*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H454*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H454*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H454*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K454*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K454*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K454*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K454*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K454*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M454=\"\",0,VLOOKUP($M454,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N454)+($O454*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M454=\"\",0,VLOOKUP($M454,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N454)+($O454*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M454=\"\",0,VLOOKUP($M454,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N454)+($O454*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M454=\"\",0,VLOOKUP($M454,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N454)+($O454*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M454=\"\",0,VLOOKUP($M454,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N454)+($O454*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I454*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I454*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I454*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I454*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I454*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M454=\"\",0,VLOOKUP($M454,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P454)+($Q454*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M454=\"\",0,VLOOKUP($M454,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P454)+($Q454*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M454=\"\",0,VLOOKUP($M454,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P454)+($Q454*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M454=\"\",0,VLOOKUP($M454,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P454)+($Q454*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M454=\"\",0,VLOOKUP($M454,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P454)+($Q454*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"72.131","Valg: Betongtype","Skjermvegger av betong",null,"m2",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C455=Nedtrekksmenyer!B$100,Nedtrekksmenyer!B$101,C455)","v":"Betongstøp, B35, CEM I"},{"$f":"E455*Beregningsfaktorer!C23","v":0},{"$f":"IF((OR(F455=\"RS\",M455=\"\",M455=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M455,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N455","v":0},{"$f":"Prosjektbeskrivelse!C$7/Beregningsfaktorer!Z$25*'Veg i dagen'!N455","v":0},{"$f":"IF((OR(F455=\"RS\",M455=\"\",M455=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M455,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P455","v":0},{"$f":"IF(M455=\"\",\"\",VLOOKUP(M455,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$H455*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H455*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H455*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H455*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H455*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K455*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K455*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K455*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K455*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K455*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M455=\"\",0,VLOOKUP($M455,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N455)+($O455*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M455=\"\",0,VLOOKUP($M455,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N455)+($O455*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M455=\"\",0,VLOOKUP($M455,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N455)+($O455*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M455=\"\",0,VLOOKUP($M455,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N455)+($O455*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M455=\"\",0,VLOOKUP($M455,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N455)+($O455*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I455*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I455*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I455*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I455*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I455*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M455=\"\",0,VLOOKUP($M455,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P455)+($Q455*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M455=\"\",0,VLOOKUP($M455,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P455)+($Q455*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M455=\"\",0,VLOOKUP($M455,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P455)+($Q455*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M455=\"\",0,VLOOKUP($M455,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P455)+($Q455*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M455=\"\",0,VLOOKUP($M455,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P455)+($Q455*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"72.132",null,"Skjermvegger av tre",null,"m2",null,null,null,null,null,null,"Trykkimpregnert tre",{"$f":"E456*Beregningsfaktorer!C23","v":0},{"$f":"IF((OR(F456=\"RS\",M456=\"\",M456=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M456,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N456","v":0},{"$f":"Prosjektbeskrivelse!C$7/Beregningsfaktorer!Z$25*'Veg i dagen'!N456","v":0},{"$f":"IF((OR(F456=\"RS\",M456=\"\",M456=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M456,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P456","v":0},{"$f":"IF(M456=\"\",\"\",VLOOKUP(M456,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Trevirke"},{"$f":"$H456*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H456*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H456*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H456*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H456*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K456*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K456*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K456*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K456*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K456*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M456=\"\",0,VLOOKUP($M456,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N456)+($O456*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M456=\"\",0,VLOOKUP($M456,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N456)+($O456*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M456=\"\",0,VLOOKUP($M456,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N456)+($O456*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M456=\"\",0,VLOOKUP($M456,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N456)+($O456*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M456=\"\",0,VLOOKUP($M456,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N456)+($O456*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I456*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I456*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I456*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I456*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I456*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M456=\"\",0,VLOOKUP($M456,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P456)+($Q456*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M456=\"\",0,VLOOKUP($M456,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P456)+($Q456*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M456=\"\",0,VLOOKUP($M456,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P456)+($Q456*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M456=\"\",0,VLOOKUP($M456,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P456)+($Q456*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M456=\"\",0,VLOOKUP($M456,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P456)+($Q456*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F457=\"RS\",M457=\"\",M457=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M457,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N457","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F457=\"RS\",M457=\"\",M457=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M457,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P457","v":0},{"$f":"IF(M457=\"\",\"\",VLOOKUP(M457,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H457*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H457*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H457*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H457*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H457*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K457*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K457*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K457*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K457*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K457*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M457=\"\",0,VLOOKUP($M457,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N457)+($O457*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M457=\"\",0,VLOOKUP($M457,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N457)+($O457*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M457=\"\",0,VLOOKUP($M457,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N457)+($O457*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M457=\"\",0,VLOOKUP($M457,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N457)+($O457*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M457=\"\",0,VLOOKUP($M457,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N457)+($O457*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I457*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I457*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I457*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I457*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I457*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M457=\"\",0,VLOOKUP($M457,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P457)+($Q457*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M457=\"\",0,VLOOKUP($M457,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P457)+($Q457*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M457=\"\",0,VLOOKUP($M457,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P457)+($Q457*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M457=\"\",0,VLOOKUP($M457,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P457)+($Q457*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M457=\"\",0,VLOOKUP($M457,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P457)+($Q457*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"74: GRØNTAREALER OG SKRÅNINGER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F458=\"RS\",M458=\"\",M458=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M458,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N458","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F458=\"RS\",M458=\"\",M458=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M458,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P458","v":0},{"$f":"IF(M458=\"\",\"\",VLOOKUP(M458,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H458*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H458*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H458*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H458*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H458*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K458*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K458*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K458*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K458*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K458*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M458=\"\",0,VLOOKUP($M458,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N458)+($O458*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M458=\"\",0,VLOOKUP($M458,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N458)+($O458*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M458=\"\",0,VLOOKUP($M458,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N458)+($O458*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M458=\"\",0,VLOOKUP($M458,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N458)+($O458*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M458=\"\",0,VLOOKUP($M458,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N458)+($O458*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I458*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I458*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I458*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I458*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I458*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M458=\"\",0,VLOOKUP($M458,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P458)+($Q458*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M458=\"\",0,VLOOKUP($M458,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P458)+($Q458*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M458=\"\",0,VLOOKUP($M458,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P458)+($Q458*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M458=\"\",0,VLOOKUP($M458,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P458)+($Q458*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M458=\"\",0,VLOOKUP($M458,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P458)+($Q458*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"74.31",null,"Separasjonslag i veggrøfter/midtdeler og under grøntarealer",null,"m2",null,null,null,null,null,null,"Fiberduk",{"$f":"E463","v":0},{"$f":"IF((OR(F459=\"RS\",M459=\"\",M459=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M459,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N459","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F459=\"RS\",M459=\"\",M459=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M459,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P459","v":0},{"$f":"IF(M459=\"\",\"\",VLOOKUP(M459,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Geosynteter"},{"$f":"$H459*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H459*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H459*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H459*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H459*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K459*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K459*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K459*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K459*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K459*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M459=\"\",0,VLOOKUP($M459,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N459)+($O459*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M459=\"\",0,VLOOKUP($M459,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N459)+($O459*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M459=\"\",0,VLOOKUP($M459,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N459)+($O459*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M459=\"\",0,VLOOKUP($M459,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N459)+($O459*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M459=\"\",0,VLOOKUP($M459,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N459)+($O459*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I459*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I459*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I459*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I459*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I459*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M459=\"\",0,VLOOKUP($M459,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P459)+($Q459*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M459=\"\",0,VLOOKUP($M459,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P459)+($Q459*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M459=\"\",0,VLOOKUP($M459,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P459)+($Q459*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M459=\"\",0,VLOOKUP($M459,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P459)+($Q459*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M459=\"\",0,VLOOKUP($M459,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P459)+($Q459*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"74.41",null,"Utlegging og finplanering av vegetasjonsdekke og matjord",null,"m2",null,{"$f":"E460*0.1*Beregningsfaktorer!M$34","v":0},null,"i linja",{"$f":"E460*0.1*Beregningsfaktorer!$C$146*Beregningsfaktorer!$M$11","v":0},null,null,null,{"$f":"IF((OR(F460=\"RS\",M460=\"\",M460=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M460,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N460","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F460=\"RS\",M460=\"\",M460=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M460,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P460","v":0},{"$f":"IF(M460=\"\",\"\",VLOOKUP(M460,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H460*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H460*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H460*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H460*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H460*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K460*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K460*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K460*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K460*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K460*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M460=\"\",0,VLOOKUP($M460,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N460)+($O460*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M460=\"\",0,VLOOKUP($M460,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N460)+($O460*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M460=\"\",0,VLOOKUP($M460,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N460)+($O460*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M460=\"\",0,VLOOKUP($M460,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N460)+($O460*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M460=\"\",0,VLOOKUP($M460,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N460)+($O460*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I460*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I460*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I460*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I460*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I460*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M460=\"\",0,VLOOKUP($M460,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P460)+($Q460*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M460=\"\",0,VLOOKUP($M460,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P460)+($Q460*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M460=\"\",0,VLOOKUP($M460,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P460)+($Q460*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M460=\"\",0,VLOOKUP($M460,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P460)+($Q460*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M460=\"\",0,VLOOKUP($M460,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P460)+($Q460*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"74.411",null,"Utltegging av vegetansjonsdekke for naturlig vegetasjonsinnvandring",null,"m2",null,{"$f":"E461*0.1*Beregningsfaktorer!M$34","v":0},null,"fra materialtak",{"$f":"E461*0.1*Beregningsfaktorer!$C$146*Beregningsfaktorer!$M$11","v":0},null,null,null,{"$f":"IF((OR(F461=\"RS\",M461=\"\",M461=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M461,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N461","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F461=\"RS\",M461=\"\",M461=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M461,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P461","v":0},{"$f":"IF(M461=\"\",\"\",VLOOKUP(M461,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H461*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H461*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H461*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H461*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H461*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K461*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K461*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K461*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K461*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K461*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M461=\"\",0,VLOOKUP($M461,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N461)+($O461*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M461=\"\",0,VLOOKUP($M461,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N461)+($O461*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M461=\"\",0,VLOOKUP($M461,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N461)+($O461*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M461=\"\",0,VLOOKUP($M461,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N461)+($O461*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M461=\"\",0,VLOOKUP($M461,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N461)+($O461*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I461*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I461*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I461*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I461*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I461*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M461=\"\",0,VLOOKUP($M461,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P461)+($Q461*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M461=\"\",0,VLOOKUP($M461,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P461)+($Q461*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M461=\"\",0,VLOOKUP($M461,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P461)+($Q461*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M461=\"\",0,VLOOKUP($M461,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P461)+($Q461*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M461=\"\",0,VLOOKUP($M461,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P461)+($Q461*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"74.412",null,"Utlegging og planering for grasbakke",null,"m2",null,{"$f":"E462*0.1*Beregningsfaktorer!M$34","v":0},null,"fra materialtak",{"$f":"E462*0.1*Beregningsfaktorer!$C$146*Beregningsfaktorer!$M$11","v":0},null,null,null,{"$f":"IF((OR(F462=\"RS\",M462=\"\",M462=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M462,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N462","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F462=\"RS\",M462=\"\",M462=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M462,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P462","v":0},{"$f":"IF(M462=\"\",\"\",VLOOKUP(M462,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H462*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H462*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H462*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H462*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H462*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K462*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K462*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K462*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K462*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K462*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M462=\"\",0,VLOOKUP($M462,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N462)+($O462*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M462=\"\",0,VLOOKUP($M462,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N462)+($O462*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M462=\"\",0,VLOOKUP($M462,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N462)+($O462*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M462=\"\",0,VLOOKUP($M462,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N462)+($O462*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M462=\"\",0,VLOOKUP($M462,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N462)+($O462*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I462*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I462*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I462*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I462*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I462*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M462=\"\",0,VLOOKUP($M462,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P462)+($Q462*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M462=\"\",0,VLOOKUP($M462,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P462)+($Q462*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M462=\"\",0,VLOOKUP($M462,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P462)+($Q462*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M462=\"\",0,VLOOKUP($M462,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P462)+($Q462*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M462=\"\",0,VLOOKUP($M462,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P462)+($Q462*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"74.413",null,"Utlegging og planering for bruksplen",null,"m2",null,{"$f":"E463*0.1*Beregningsfaktorer!M$34","v":0},null,"fra materialtak",{"$f":"E463*0.1*Beregningsfaktorer!$C$146*Beregningsfaktorer!$M$11","v":0},null,null,null,{"$f":"IF((OR(F463=\"RS\",M463=\"\",M463=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M463,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N463","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F463=\"RS\",M463=\"\",M463=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M463,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P463","v":0},{"$f":"IF(M463=\"\",\"\",VLOOKUP(M463,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H463*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H463*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H463*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H463*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H463*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K463*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K463*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K463*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K463*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K463*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M463=\"\",0,VLOOKUP($M463,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N463)+($O463*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M463=\"\",0,VLOOKUP($M463,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N463)+($O463*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M463=\"\",0,VLOOKUP($M463,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N463)+($O463*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M463=\"\",0,VLOOKUP($M463,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N463)+($O463*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M463=\"\",0,VLOOKUP($M463,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N463)+($O463*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I463*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I463*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I463*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I463*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I463*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M463=\"\",0,VLOOKUP($M463,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P463)+($Q463*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M463=\"\",0,VLOOKUP($M463,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P463)+($Q463*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M463=\"\",0,VLOOKUP($M463,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P463)+($Q463*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M463=\"\",0,VLOOKUP($M463,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P463)+($Q463*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M463=\"\",0,VLOOKUP($M463,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P463)+($Q463*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"74.434",null,"Kalking av arealer for tilsåing og beplanting",null,"m2",null,null,null,null,null,null,"Kalk",{"$f":"0.4*E464","v":0},{"$f":"IF((OR(F464=\"RS\",M464=\"\",M464=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M464,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N464","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F464=\"RS\",M464=\"\",M464=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M464,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P464","v":0},{"$f":"IF(M464=\"\",\"\",VLOOKUP(M464,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kalk"},{"$f":"$H464*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H464*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H464*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H464*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H464*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K464*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K464*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K464*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K464*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K464*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M464=\"\",0,VLOOKUP($M464,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N464)+($O464*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M464=\"\",0,VLOOKUP($M464,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N464)+($O464*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M464=\"\",0,VLOOKUP($M464,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N464)+($O464*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M464=\"\",0,VLOOKUP($M464,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N464)+($O464*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M464=\"\",0,VLOOKUP($M464,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N464)+($O464*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I464*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I464*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I464*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I464*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I464*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M464=\"\",0,VLOOKUP($M464,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P464)+($Q464*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M464=\"\",0,VLOOKUP($M464,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P464)+($Q464*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M464=\"\",0,VLOOKUP($M464,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P464)+($Q464*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M464=\"\",0,VLOOKUP($M464,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P464)+($Q464*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M464=\"\",0,VLOOKUP($M464,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P464)+($Q464*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"74.435",null,"Gjødsling av arealer for tilsåing og beplanting",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F465=\"RS\",M465=\"\",M465=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M465,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N465","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F465=\"RS\",M465=\"\",M465=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M465,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P465","v":0},{"$f":"IF(M465=\"\",\"\",VLOOKUP(M465,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H465*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H465*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H465*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H465*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H465*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K465*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K465*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K465*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K465*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K465*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M465=\"\",0,VLOOKUP($M465,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N465)+($O465*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M465=\"\",0,VLOOKUP($M465,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N465)+($O465*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M465=\"\",0,VLOOKUP($M465,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N465)+($O465*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M465=\"\",0,VLOOKUP($M465,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N465)+($O465*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M465=\"\",0,VLOOKUP($M465,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N465)+($O465*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I465*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I465*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I465*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I465*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I465*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M465=\"\",0,VLOOKUP($M465,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P465)+($Q465*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M465=\"\",0,VLOOKUP($M465,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P465)+($Q465*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M465=\"\",0,VLOOKUP($M465,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P465)+($Q465*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M465=\"\",0,VLOOKUP($M465,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P465)+($Q465*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M465=\"\",0,VLOOKUP($M465,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P465)+($Q465*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"74.44",null,"Innkjøpt vekstjord/anleggsjord",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F466=\"RS\",M466=\"\",M466=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M466,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N466","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F466=\"RS\",M466=\"\",M466=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M466,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P466","v":0},{"$f":"IF(M466=\"\",\"\",VLOOKUP(M466,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H466*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H466*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H466*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H466*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H466*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K466*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K466*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K466*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K466*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K466*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M466=\"\",0,VLOOKUP($M466,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N466)+($O466*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M466=\"\",0,VLOOKUP($M466,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N466)+($O466*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M466=\"\",0,VLOOKUP($M466,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N466)+($O466*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M466=\"\",0,VLOOKUP($M466,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N466)+($O466*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M466=\"\",0,VLOOKUP($M466,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N466)+($O466*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I466*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I466*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I466*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I466*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I466*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M466=\"\",0,VLOOKUP($M466,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P466)+($Q466*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M466=\"\",0,VLOOKUP($M466,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P466)+($Q466*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M466=\"\",0,VLOOKUP($M466,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P466)+($Q466*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M466=\"\",0,VLOOKUP($M466,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P466)+($Q466*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M466=\"\",0,VLOOKUP($M466,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P466)+($Q466*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"74.63",null,"Planting av busker",null,"stk",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F467=\"RS\",M467=\"\",M467=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M467,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N467","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F467=\"RS\",M467=\"\",M467=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M467,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P467","v":0},{"$f":"IF(M467=\"\",\"\",VLOOKUP(M467,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H467*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H467*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H467*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H467*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H467*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K467*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K467*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K467*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K467*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K467*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M467=\"\",0,VLOOKUP($M467,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N467)+($O467*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M467=\"\",0,VLOOKUP($M467,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N467)+($O467*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M467=\"\",0,VLOOKUP($M467,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N467)+($O467*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M467=\"\",0,VLOOKUP($M467,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N467)+($O467*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M467=\"\",0,VLOOKUP($M467,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N467)+($O467*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I467*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I467*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I467*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I467*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I467*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M467=\"\",0,VLOOKUP($M467,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P467)+($Q467*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M467=\"\",0,VLOOKUP($M467,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P467)+($Q467*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M467=\"\",0,VLOOKUP($M467,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P467)+($Q467*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M467=\"\",0,VLOOKUP($M467,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P467)+($Q467*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M467=\"\",0,VLOOKUP($M467,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P467)+($Q467*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"74.64",null,"Planting av masseplanter i eksisterende jordmasser",null,"stk",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F468=\"RS\",M468=\"\",M468=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M468,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N468","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F468=\"RS\",M468=\"\",M468=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M468,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P468","v":0},{"$f":"IF(M468=\"\",\"\",VLOOKUP(M468,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H468*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H468*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H468*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H468*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H468*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K468*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K468*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K468*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K468*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K468*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M468=\"\",0,VLOOKUP($M468,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N468)+($O468*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M468=\"\",0,VLOOKUP($M468,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N468)+($O468*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M468=\"\",0,VLOOKUP($M468,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N468)+($O468*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M468=\"\",0,VLOOKUP($M468,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N468)+($O468*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M468=\"\",0,VLOOKUP($M468,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N468)+($O468*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I468*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I468*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I468*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I468*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I468*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M468=\"\",0,VLOOKUP($M468,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P468)+($Q468*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M468=\"\",0,VLOOKUP($M468,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P468)+($Q468*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M468=\"\",0,VLOOKUP($M468,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P468)+($Q468*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M468=\"\",0,VLOOKUP($M468,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P468)+($Q468*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M468=\"\",0,VLOOKUP($M468,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P468)+($Q468*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"74.65",null,"Planting av stauder",null,"stk",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F469=\"RS\",M469=\"\",M469=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M469,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N469","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F469=\"RS\",M469=\"\",M469=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M469,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P469","v":0},{"$f":"IF(M469=\"\",\"\",VLOOKUP(M469,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H469*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H469*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H469*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H469*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H469*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K469*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K469*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K469*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K469*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K469*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M469=\"\",0,VLOOKUP($M469,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N469)+($O469*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M469=\"\",0,VLOOKUP($M469,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N469)+($O469*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M469=\"\",0,VLOOKUP($M469,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N469)+($O469*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M469=\"\",0,VLOOKUP($M469,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N469)+($O469*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M469=\"\",0,VLOOKUP($M469,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N469)+($O469*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I469*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I469*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I469*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I469*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I469*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M469=\"\",0,VLOOKUP($M469,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P469)+($Q469*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M469=\"\",0,VLOOKUP($M469,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P469)+($Q469*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M469=\"\",0,VLOOKUP($M469,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P469)+($Q469*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M469=\"\",0,VLOOKUP($M469,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P469)+($Q469*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M469=\"\",0,VLOOKUP($M469,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P469)+($Q469*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"74.681",null,"Utlegging av dekkmateriale",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F470=\"RS\",M470=\"\",M470=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M470,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N470","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F470=\"RS\",M470=\"\",M470=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M470,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P470","v":0},{"$f":"IF(M470=\"\",\"\",VLOOKUP(M470,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H470*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H470*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H470*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H470*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H470*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K470*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K470*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K470*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K470*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K470*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M470=\"\",0,VLOOKUP($M470,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N470)+($O470*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M470=\"\",0,VLOOKUP($M470,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N470)+($O470*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M470=\"\",0,VLOOKUP($M470,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N470)+($O470*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M470=\"\",0,VLOOKUP($M470,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N470)+($O470*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M470=\"\",0,VLOOKUP($M470,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N470)+($O470*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I470*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I470*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I470*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I470*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I470*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M470=\"\",0,VLOOKUP($M470,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P470)+($Q470*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M470=\"\",0,VLOOKUP($M470,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P470)+($Q470*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M470=\"\",0,VLOOKUP($M470,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P470)+($Q470*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M470=\"\",0,VLOOKUP($M470,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P470)+($Q470*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M470=\"\",0,VLOOKUP($M470,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P470)+($Q470*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"74.683",null,"Gjødsling",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F471=\"RS\",M471=\"\",M471=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M471,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N471","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F471=\"RS\",M471=\"\",M471=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M471,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P471","v":0},{"$f":"IF(M471=\"\",\"\",VLOOKUP(M471,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H471*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H471*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H471*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H471*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H471*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K471*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K471*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K471*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K471*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K471*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M471=\"\",0,VLOOKUP($M471,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N471)+($O471*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M471=\"\",0,VLOOKUP($M471,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N471)+($O471*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M471=\"\",0,VLOOKUP($M471,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N471)+($O471*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M471=\"\",0,VLOOKUP($M471,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N471)+($O471*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M471=\"\",0,VLOOKUP($M471,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N471)+($O471*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I471*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I471*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I471*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I471*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I471*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M471=\"\",0,VLOOKUP($M471,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P471)+($Q471*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M471=\"\",0,VLOOKUP($M471,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P471)+($Q471*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M471=\"\",0,VLOOKUP($M471,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P471)+($Q471*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M471=\"\",0,VLOOKUP($M471,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P471)+($Q471*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M471=\"\",0,VLOOKUP($M471,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P471)+($Q471*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"74.684",null,"Ugrasbekjemping",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F472=\"RS\",M472=\"\",M472=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M472,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N472","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F472=\"RS\",M472=\"\",M472=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M472,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P472","v":0},{"$f":"IF(M472=\"\",\"\",VLOOKUP(M472,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H472*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H472*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H472*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H472*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H472*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K472*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K472*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K472*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K472*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K472*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M472=\"\",0,VLOOKUP($M472,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N472)+($O472*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M472=\"\",0,VLOOKUP($M472,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N472)+($O472*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M472=\"\",0,VLOOKUP($M472,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N472)+($O472*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M472=\"\",0,VLOOKUP($M472,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N472)+($O472*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M472=\"\",0,VLOOKUP($M472,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N472)+($O472*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I472*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I472*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I472*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I472*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I472*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M472=\"\",0,VLOOKUP($M472,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P472)+($Q472*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M472=\"\",0,VLOOKUP($M472,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P472)+($Q472*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M472=\"\",0,VLOOKUP($M472,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P472)+($Q472*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M472=\"\",0,VLOOKUP($M472,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P472)+($Q472*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M472=\"\",0,VLOOKUP($M472,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P472)+($Q472*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F473=\"RS\",M473=\"\",M473=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M473,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N473","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F473=\"RS\",M473=\"\",M473=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M473,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P473","v":0},{"$f":"IF(M473=\"\",\"\",VLOOKUP(M473,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H473*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H473*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H473*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H473*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H473*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K473*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K473*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K473*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K473*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K473*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M473=\"\",0,VLOOKUP($M473,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N473)+($O473*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M473=\"\",0,VLOOKUP($M473,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N473)+($O473*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M473=\"\",0,VLOOKUP($M473,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N473)+($O473*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M473=\"\",0,VLOOKUP($M473,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N473)+($O473*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M473=\"\",0,VLOOKUP($M473,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N473)+($O473*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I473*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I473*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I473*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I473*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I473*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M473=\"\",0,VLOOKUP($M473,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P473)+($Q473*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M473=\"\",0,VLOOKUP($M473,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P473)+($Q473*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M473=\"\",0,VLOOKUP($M473,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P473)+($Q473*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M473=\"\",0,VLOOKUP($M473,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P473)+($Q473*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M473=\"\",0,VLOOKUP($M473,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P473)+($Q473*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"75: KANTSTEIN, REKKVERK OG GJERDER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F474=\"RS\",M474=\"\",M474=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M474,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N474","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F474=\"RS\",M474=\"\",M474=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M474,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P474","v":0},{"$f":"IF(M474=\"\",\"\",VLOOKUP(M474,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H474*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H474*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H474*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H474*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H474*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K474*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K474*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K474*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K474*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K474*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M474=\"\",0,VLOOKUP($M474,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N474)+($O474*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M474=\"\",0,VLOOKUP($M474,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N474)+($O474*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M474=\"\",0,VLOOKUP($M474,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N474)+($O474*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M474=\"\",0,VLOOKUP($M474,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N474)+($O474*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M474=\"\",0,VLOOKUP($M474,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N474)+($O474*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"S474+X474+AC474","v":0},{"$f":"T474+Y474+AD474","v":0},{"$f":"U474+Z474+AE474","v":0},{"$f":"V474+AA474+AF474","v":0},{"$f":"W474+AB474+AG474","v":0},null,{"$f":"$I474*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I474*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I474*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I474*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I474*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M474=\"\",0,VLOOKUP($M474,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P474)+($Q474*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M474=\"\",0,VLOOKUP($M474,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P474)+($Q474*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M474=\"\",0,VLOOKUP($M474,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P474)+($Q474*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M474=\"\",0,VLOOKUP($M474,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P474)+($Q474*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M474=\"\",0,VLOOKUP($M474,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P474)+($Q474*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"AN474+AS474","v":0},{"$f":"AO474+AT474","v":0},{"$f":"AP474+AU474","v":0},{"$f":"AQ474+AV474","v":0},{"$f":"AR474+AW474","v":0}]
[null,"75.1","Valg: Betongtype","Kantstein",null,"m",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C475=Nedtrekksmenyer!B$100,Nedtrekksmenyer!B$101,C475)","v":"Betongstøp, B35, CEM I"},{"$f":"E475*0.2*Beregningsfaktorer!D22","v":0},{"$f":"IF((OR(F475=\"RS\",M475=\"\",M475=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M475,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N475","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F475=\"RS\",M475=\"\",M475=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M475,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P475","v":0},{"$f":"IF(M475=\"\",\"\",VLOOKUP(M475,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$H475*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H475*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H475*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H475*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H475*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K475*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K475*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K475*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K475*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K475*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M475=\"\",0,VLOOKUP($M475,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N475)+($O475*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M475=\"\",0,VLOOKUP($M475,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N475)+($O475*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M475=\"\",0,VLOOKUP($M475,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N475)+($O475*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M475=\"\",0,VLOOKUP($M475,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N475)+($O475*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M475=\"\",0,VLOOKUP($M475,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N475)+($O475*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I475*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I475*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I475*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I475*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I475*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M475=\"\",0,VLOOKUP($M475,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P475)+($Q475*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M475=\"\",0,VLOOKUP($M475,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P475)+($Q475*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M475=\"\",0,VLOOKUP($M475,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P475)+($Q475*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M475=\"\",0,VLOOKUP($M475,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P475)+($Q475*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M475=\"\",0,VLOOKUP($M475,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P475)+($Q475*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"75.11",null,"Kantstein av naturstein",null,"m",null,null,null,null,null,null,"Naturstein",{"$f":"E476*0.2*0.2*Beregningsfaktorer!C161","v":0},{"$f":"IF((OR(F476=\"RS\",M476=\"\",M476=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M476,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N476","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F476=\"RS\",M476=\"\",M476=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M476,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P476","v":0},{"$f":"IF(M476=\"\",\"\",VLOOKUP(M476,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Naturstein"},{"$f":"$H476*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H476*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H476*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H476*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H476*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K476*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K476*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K476*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K476*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K476*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M476=\"\",0,VLOOKUP($M476,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N476)+($O476*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M476=\"\",0,VLOOKUP($M476,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N476)+($O476*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M476=\"\",0,VLOOKUP($M476,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N476)+($O476*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M476=\"\",0,VLOOKUP($M476,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N476)+($O476*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M476=\"\",0,VLOOKUP($M476,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N476)+($O476*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I476*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I476*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I476*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I476*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I476*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M476=\"\",0,VLOOKUP($M476,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P476)+($Q476*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M476=\"\",0,VLOOKUP($M476,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P476)+($Q476*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M476=\"\",0,VLOOKUP($M476,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P476)+($Q476*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M476=\"\",0,VLOOKUP($M476,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P476)+($Q476*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M476=\"\",0,VLOOKUP($M476,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P476)+($Q476*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"75.12","Valg: Betongtype","Kantstein av betong",null,"m",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C477=Nedtrekksmenyer!B$100,Nedtrekksmenyer!B$101,C477)","v":"Betongstøp, B35, CEM I"},{"$f":"E477*0.2*0.2","v":0},{"$f":"IF((OR(F477=\"RS\",M477=\"\",M477=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M477,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N477","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F477=\"RS\",M477=\"\",M477=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M477,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P477","v":0},{"$f":"IF(M477=\"\",\"\",VLOOKUP(M477,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$H477*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H477*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H477*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H477*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H477*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K477*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K477*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K477*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K477*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K477*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M477=\"\",0,VLOOKUP($M477,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N477)+($O477*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M477=\"\",0,VLOOKUP($M477,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N477)+($O477*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M477=\"\",0,VLOOKUP($M477,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N477)+($O477*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M477=\"\",0,VLOOKUP($M477,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N477)+($O477*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M477=\"\",0,VLOOKUP($M477,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N477)+($O477*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I477*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I477*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I477*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I477*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I477*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M477=\"\",0,VLOOKUP($M477,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P477)+($Q477*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M477=\"\",0,VLOOKUP($M477,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P477)+($Q477*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M477=\"\",0,VLOOKUP($M477,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P477)+($Q477*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M477=\"\",0,VLOOKUP($M477,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P477)+($Q477*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M477=\"\",0,VLOOKUP($M477,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P477)+($Q477*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"75.13",null,"Kantstein av asfalt",null,"m",null,null,null,null,null,null,"Asfaltgrusbetong og asfaltbetong",{"$f":"E478*0.2*0.2*Beregningsfaktorer!C149*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F478=\"RS\",M478=\"\",M478=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M478,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N478","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F478=\"RS\",M478=\"\",M478=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M478,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P478","v":0},{"$f":"IF(M478=\"\",\"\",VLOOKUP(M478,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$H478*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H478*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H478*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H478*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H478*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K478*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K478*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K478*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K478*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K478*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M478=\"\",0,VLOOKUP($M478,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N478)+($O478*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M478=\"\",0,VLOOKUP($M478,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N478)+($O478*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M478=\"\",0,VLOOKUP($M478,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N478)+($O478*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M478=\"\",0,VLOOKUP($M478,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N478)+($O478*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M478=\"\",0,VLOOKUP($M478,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N478)+($O478*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I478*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I478*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I478*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I478*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I478*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M478=\"\",0,VLOOKUP($M478,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P478)+($Q478*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M478=\"\",0,VLOOKUP($M478,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P478)+($Q478*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M478=\"\",0,VLOOKUP($M478,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P478)+($Q478*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M478=\"\",0,VLOOKUP($M478,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P478)+($Q478*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M478=\"\",0,VLOOKUP($M478,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P478)+($Q478*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"75.2 ",null,"Rekkverk",null,"m",null,null,null,null,null,null,"Stål, varmforsinket",{"$f":"E479*Beregningsfaktorer!C$29","v":0},{"$f":"IF((OR(F479=\"RS\",M479=\"\",M479=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M479,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N479","v":0},{"$f":"N479*Prosjektbeskrivelse!C$7/Beregningsfaktorer!Z$22","v":0},{"$f":"IF((OR(F479=\"RS\",M479=\"\",M479=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M479,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P479","v":0},{"$f":"IF(M479=\"\",\"\",VLOOKUP(M479,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$H479*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H479*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H479*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H479*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H479*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K479*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K479*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K479*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K479*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K479*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M479=\"\",0,VLOOKUP($M479,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N479)+($O479*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M479=\"\",0,VLOOKUP($M479,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N479)+($O479*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M479=\"\",0,VLOOKUP($M479,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N479)+($O479*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M479=\"\",0,VLOOKUP($M479,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N479)+($O479*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M479=\"\",0,VLOOKUP($M479,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N479)+($O479*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I479*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I479*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I479*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I479*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I479*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M479=\"\",0,VLOOKUP($M479,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P479)+($Q479*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M479=\"\",0,VLOOKUP($M479,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P479)+($Q479*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M479=\"\",0,VLOOKUP($M479,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P479)+($Q479*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M479=\"\",0,VLOOKUP($M479,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P479)+($Q479*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M479=\"\",0,VLOOKUP($M479,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P479)+($Q479*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"75.21",null,"Rekkverk av tre",null,"m",null,null,null,null,null,null,"Trykkimpregnert tre",{"$f":"E480*Beregningsfaktorer!C27/Beregningsfaktorer!C157","v":0},{"$f":"IF((OR(F480=\"RS\",M480=\"\",M480=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M480,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N480","v":0},{"$f":"N480*Prosjektbeskrivelse!C$7/Beregningsfaktorer!Z$22","v":0},{"$f":"IF((OR(F480=\"RS\",M480=\"\",M480=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M480,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P480","v":0},{"$f":"IF(M480=\"\",\"\",VLOOKUP(M480,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Trevirke"},{"$f":"$H480*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H480*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H480*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H480*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H480*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K480*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K480*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K480*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K480*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K480*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M480=\"\",0,VLOOKUP($M480,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N480)+($O480*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M480=\"\",0,VLOOKUP($M480,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N480)+($O480*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M480=\"\",0,VLOOKUP($M480,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N480)+($O480*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M480=\"\",0,VLOOKUP($M480,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N480)+($O480*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M480=\"\",0,VLOOKUP($M480,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N480)+($O480*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I480*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I480*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I480*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I480*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I480*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M480=\"\",0,VLOOKUP($M480,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P480)+($Q480*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M480=\"\",0,VLOOKUP($M480,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P480)+($Q480*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M480=\"\",0,VLOOKUP($M480,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P480)+($Q480*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M480=\"\",0,VLOOKUP($M480,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P480)+($Q480*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M480=\"\",0,VLOOKUP($M480,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P480)+($Q480*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"75.22","Valg: Betongtype","Rekkverk av betong",null,"m",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C481=Nedtrekksmenyer!B$100,Nedtrekksmenyer!B$101,C481)","v":"Betongstøp, B35, CEM I"},{"$f":"E481*Beregningsfaktorer!C25","v":0},{"$f":"IF((OR(F481=\"RS\",M481=\"\",M481=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M481,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N481","v":0},{"$f":"N481*Prosjektbeskrivelse!C$7/Beregningsfaktorer!Z$22","v":0},{"$f":"IF((OR(F481=\"RS\",M481=\"\",M481=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M481,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P481","v":0},{"$f":"IF(M481=\"\",\"\",VLOOKUP(M481,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$H481*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H481*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H481*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H481*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H481*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K481*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K481*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K481*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K481*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K481*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M481=\"\",0,VLOOKUP($M481,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N481)+($O481*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M481=\"\",0,VLOOKUP($M481,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N481)+($O481*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M481=\"\",0,VLOOKUP($M481,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N481)+($O481*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M481=\"\",0,VLOOKUP($M481,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N481)+($O481*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M481=\"\",0,VLOOKUP($M481,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N481)+($O481*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I481*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I481*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I481*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I481*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I481*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M481=\"\",0,VLOOKUP($M481,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P481)+($Q481*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M481=\"\",0,VLOOKUP($M481,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P481)+($Q481*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M481=\"\",0,VLOOKUP($M481,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P481)+($Q481*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M481=\"\",0,VLOOKUP($M481,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P481)+($Q481*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M481=\"\",0,VLOOKUP($M481,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P481)+($Q481*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"75.23",null,"Rekkverk av stålskinner",null,"m",null,null,null,null,null,null,"Stål, varmforsinket",{"$f":"E482*Beregningsfaktorer!C$29","v":0},{"$f":"IF((OR(F482=\"RS\",M482=\"\",M482=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M482,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N482","v":0},{"$f":"N482*Prosjektbeskrivelse!C$7/Beregningsfaktorer!Z$22","v":0},{"$f":"IF((OR(F482=\"RS\",M482=\"\",M482=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M482,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P482","v":0},{"$f":"IF(M482=\"\",\"\",VLOOKUP(M482,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$H482*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H482*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H482*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H482*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H482*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K482*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K482*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K482*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K482*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K482*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M482=\"\",0,VLOOKUP($M482,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N482)+($O482*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M482=\"\",0,VLOOKUP($M482,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N482)+($O482*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M482=\"\",0,VLOOKUP($M482,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N482)+($O482*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M482=\"\",0,VLOOKUP($M482,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N482)+($O482*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M482=\"\",0,VLOOKUP($M482,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N482)+($O482*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I482*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I482*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I482*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I482*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I482*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M482=\"\",0,VLOOKUP($M482,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P482)+($Q482*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M482=\"\",0,VLOOKUP($M482,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P482)+($Q482*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M482=\"\",0,VLOOKUP($M482,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P482)+($Q482*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M482=\"\",0,VLOOKUP($M482,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P482)+($Q482*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M482=\"\",0,VLOOKUP($M482,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P482)+($Q482*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"75.231",null,"Enkelt rekkverk av stål på trestolper",null,"m",null,null,null,null,null,null,"Stål, varmforsinket",{"$f":"E483*Beregningsfaktorer!C$38","v":0},{"$f":"IF((OR(F483=\"RS\",M483=\"\",M483=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M483,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N483","v":0},{"$f":"N483*Prosjektbeskrivelse!C$7/Beregningsfaktorer!Z$22","v":0},{"$f":"IF((OR(F483=\"RS\",M483=\"\",M483=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M483,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P483","v":0},{"$f":"IF(M483=\"\",\"\",VLOOKUP(M483,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$H483*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H483*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H483*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H483*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H483*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K483*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K483*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K483*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K483*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K483*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M483=\"\",0,VLOOKUP($M483,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N483)+($O483*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M483=\"\",0,VLOOKUP($M483,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N483)+($O483*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M483=\"\",0,VLOOKUP($M483,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N483)+($O483*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M483=\"\",0,VLOOKUP($M483,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N483)+($O483*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M483=\"\",0,VLOOKUP($M483,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N483)+($O483*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I483*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I483*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I483*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I483*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I483*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M483=\"\",0,VLOOKUP($M483,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P483)+($Q483*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M483=\"\",0,VLOOKUP($M483,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P483)+($Q483*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M483=\"\",0,VLOOKUP($M483,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P483)+($Q483*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M483=\"\",0,VLOOKUP($M483,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P483)+($Q483*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M483=\"\",0,VLOOKUP($M483,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P483)+($Q483*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"75.232",null,"Enkelt rekkverk av stål på stålstolper",null,"m",null,null,null,null,null,null,"Stål, varmforsinket",{"$f":"E484*Beregningsfaktorer!C$38","v":0},{"$f":"IF((OR(F484=\"RS\",M484=\"\",M484=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M484,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N484","v":0},{"$f":"N484*Prosjektbeskrivelse!C$7/Beregningsfaktorer!Z$22","v":0},{"$f":"IF((OR(F484=\"RS\",M484=\"\",M484=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M484,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P484","v":0},{"$f":"IF(M484=\"\",\"\",VLOOKUP(M484,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$H484*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H484*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H484*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H484*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H484*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K484*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K484*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K484*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K484*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K484*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M484=\"\",0,VLOOKUP($M484,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N484)+($O484*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M484=\"\",0,VLOOKUP($M484,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N484)+($O484*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M484=\"\",0,VLOOKUP($M484,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N484)+($O484*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M484=\"\",0,VLOOKUP($M484,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N484)+($O484*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M484=\"\",0,VLOOKUP($M484,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N484)+($O484*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I484*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I484*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I484*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I484*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I484*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M484=\"\",0,VLOOKUP($M484,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P484)+($Q484*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M484=\"\",0,VLOOKUP($M484,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P484)+($Q484*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M484=\"\",0,VLOOKUP($M484,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P484)+($Q484*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M484=\"\",0,VLOOKUP($M484,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P484)+($Q484*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M484=\"\",0,VLOOKUP($M484,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P484)+($Q484*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"75.233",null,"Enkelt rekkverk av stål på plaststolper",null,"m",null,null,null,null,null,null,"Stål, varmforsinket",{"$f":"E485*Beregningsfaktorer!C$38","v":0},{"$f":"IF((OR(F485=\"RS\",M485=\"\",M485=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M485,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N485","v":0},{"$f":"N485*Prosjektbeskrivelse!C$7/Beregningsfaktorer!Z$22","v":0},{"$f":"IF((OR(F485=\"RS\",M485=\"\",M485=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M485,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P485","v":0},{"$f":"IF(M485=\"\",\"\",VLOOKUP(M485,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$H485*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H485*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H485*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H485*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H485*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K485*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K485*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K485*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K485*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K485*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M485=\"\",0,VLOOKUP($M485,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N485)+($O485*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M485=\"\",0,VLOOKUP($M485,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N485)+($O485*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M485=\"\",0,VLOOKUP($M485,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N485)+($O485*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M485=\"\",0,VLOOKUP($M485,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N485)+($O485*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M485=\"\",0,VLOOKUP($M485,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N485)+($O485*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I485*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I485*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I485*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I485*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I485*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M485=\"\",0,VLOOKUP($M485,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P485)+($Q485*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M485=\"\",0,VLOOKUP($M485,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P485)+($Q485*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M485=\"\",0,VLOOKUP($M485,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P485)+($Q485*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M485=\"\",0,VLOOKUP($M485,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P485)+($Q485*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M485=\"\",0,VLOOKUP($M485,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P485)+($Q485*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"75.234",null,"Dobbelt rekkverk av stål på trestolper",null,"m",null,null,null,null,null,null,"Stål, varmforsinket",{"$f":"E486*Beregningsfaktorer!C$38*2","v":0},{"$f":"IF((OR(F486=\"RS\",M486=\"\",M486=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M486,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N486","v":0},{"$f":"N486*Prosjektbeskrivelse!C$7/Beregningsfaktorer!Z$22","v":0},{"$f":"IF((OR(F486=\"RS\",M486=\"\",M486=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M486,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P486","v":0},{"$f":"IF(M486=\"\",\"\",VLOOKUP(M486,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$H486*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H486*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H486*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H486*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H486*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K486*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K486*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K486*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K486*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K486*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M486=\"\",0,VLOOKUP($M486,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N486)+($O486*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M486=\"\",0,VLOOKUP($M486,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N486)+($O486*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M486=\"\",0,VLOOKUP($M486,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N486)+($O486*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M486=\"\",0,VLOOKUP($M486,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N486)+($O486*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M486=\"\",0,VLOOKUP($M486,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N486)+($O486*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I486*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I486*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I486*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I486*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I486*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M486=\"\",0,VLOOKUP($M486,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P486)+($Q486*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M486=\"\",0,VLOOKUP($M486,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P486)+($Q486*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M486=\"\",0,VLOOKUP($M486,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P486)+($Q486*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M486=\"\",0,VLOOKUP($M486,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P486)+($Q486*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M486=\"\",0,VLOOKUP($M486,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P486)+($Q486*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"75.235",null,"Dobbelt rekkverk av stål på stålstolper",null,"m",null,null,null,null,null,null,"Stål, varmforsinket",{"$f":"E487*Beregningsfaktorer!C$38*2","v":0},{"$f":"IF((OR(F487=\"RS\",M487=\"\",M487=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M487,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N487","v":0},{"$f":"N487*Prosjektbeskrivelse!C$7/Beregningsfaktorer!Z$22","v":0},{"$f":"IF((OR(F487=\"RS\",M487=\"\",M487=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M487,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P487","v":0},{"$f":"IF(M487=\"\",\"\",VLOOKUP(M487,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$H487*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H487*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H487*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H487*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H487*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K487*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K487*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K487*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K487*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K487*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M487=\"\",0,VLOOKUP($M487,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N487)+($O487*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M487=\"\",0,VLOOKUP($M487,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N487)+($O487*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M487=\"\",0,VLOOKUP($M487,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N487)+($O487*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M487=\"\",0,VLOOKUP($M487,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N487)+($O487*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M487=\"\",0,VLOOKUP($M487,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N487)+($O487*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I487*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I487*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I487*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I487*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I487*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M487=\"\",0,VLOOKUP($M487,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P487)+($Q487*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M487=\"\",0,VLOOKUP($M487,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P487)+($Q487*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M487=\"\",0,VLOOKUP($M487,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P487)+($Q487*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M487=\"\",0,VLOOKUP($M487,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P487)+($Q487*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M487=\"\",0,VLOOKUP($M487,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P487)+($Q487*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"75.236",null,"Dobbelt rekkverk av stål på plaststolper",null,"m",null,null,null,null,null,null,"Stål, varmforsinket",{"$f":"E488*Beregningsfaktorer!C$38*2","v":0},{"$f":"IF((OR(F488=\"RS\",M488=\"\",M488=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M488,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N488","v":0},{"$f":"N488*Prosjektbeskrivelse!C$7/Beregningsfaktorer!Z$22","v":0},{"$f":"IF((OR(F488=\"RS\",M488=\"\",M488=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M488,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P488","v":0},{"$f":"IF(M488=\"\",\"\",VLOOKUP(M488,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$H488*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H488*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H488*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H488*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H488*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K488*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K488*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K488*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K488*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K488*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M488=\"\",0,VLOOKUP($M488,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N488)+($O488*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M488=\"\",0,VLOOKUP($M488,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N488)+($O488*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M488=\"\",0,VLOOKUP($M488,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N488)+($O488*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M488=\"\",0,VLOOKUP($M488,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N488)+($O488*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M488=\"\",0,VLOOKUP($M488,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N488)+($O488*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I488*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I488*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I488*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I488*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I488*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M488=\"\",0,VLOOKUP($M488,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P488)+($Q488*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M488=\"\",0,VLOOKUP($M488,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P488)+($Q488*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M488=\"\",0,VLOOKUP($M488,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P488)+($Q488*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M488=\"\",0,VLOOKUP($M488,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P488)+($Q488*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M488=\"\",0,VLOOKUP($M488,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P488)+($Q488*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"75.24",null,"Rekkverk av wire",null,"m",null,null,null,null,null,null,"Stål, varmforsinket",{"$f":"E489*Beregningsfaktorer!C26","v":0},{"$f":"IF((OR(F489=\"RS\",M489=\"\",M489=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M489,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N489","v":0},{"$f":"N489*Prosjektbeskrivelse!C$7/Beregningsfaktorer!Z$22","v":0},{"$f":"IF((OR(F489=\"RS\",M489=\"\",M489=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M489,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P489","v":0},{"$f":"IF(M489=\"\",\"\",VLOOKUP(M489,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$H489*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H489*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H489*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H489*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H489*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K489*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K489*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K489*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K489*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K489*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M489=\"\",0,VLOOKUP($M489,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N489)+($O489*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M489=\"\",0,VLOOKUP($M489,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N489)+($O489*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M489=\"\",0,VLOOKUP($M489,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N489)+($O489*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M489=\"\",0,VLOOKUP($M489,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N489)+($O489*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M489=\"\",0,VLOOKUP($M489,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N489)+($O489*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I489*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I489*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I489*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I489*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I489*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M489=\"\",0,VLOOKUP($M489,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P489)+($Q489*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M489=\"\",0,VLOOKUP($M489,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P489)+($Q489*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M489=\"\",0,VLOOKUP($M489,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P489)+($Q489*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M489=\"\",0,VLOOKUP($M489,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P489)+($Q489*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M489=\"\",0,VLOOKUP($M489,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P489)+($Q489*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"75.3",null,"Gjerder",null,"m",null,null,null,null,null,null,"Stål, varmforsinket",{"$f":"E490*Beregningsfaktorer!C$37","v":0},{"$f":"IF((OR(F490=\"RS\",M490=\"\",M490=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M490,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N490","v":0},{"$f":"N490*Prosjektbeskrivelse!C$7/Beregningsfaktorer!Z$24","v":0},{"$f":"IF((OR(F490=\"RS\",M490=\"\",M490=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M490,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P490","v":0},{"$f":"IF(M490=\"\",\"\",VLOOKUP(M490,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$H490*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H490*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H490*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H490*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H490*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K490*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K490*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K490*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K490*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K490*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M490=\"\",0,VLOOKUP($M490,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N490)+($O490*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M490=\"\",0,VLOOKUP($M490,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N490)+($O490*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M490=\"\",0,VLOOKUP($M490,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N490)+($O490*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M490=\"\",0,VLOOKUP($M490,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N490)+($O490*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M490=\"\",0,VLOOKUP($M490,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N490)+($O490*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I490*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I490*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I490*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I490*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I490*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M490=\"\",0,VLOOKUP($M490,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P490)+($Q490*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M490=\"\",0,VLOOKUP($M490,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P490)+($Q490*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M490=\"\",0,VLOOKUP($M490,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P490)+($Q490*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M490=\"\",0,VLOOKUP($M490,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P490)+($Q490*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M490=\"\",0,VLOOKUP($M490,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P490)+($Q490*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"75.31",null,"Trafikkgjerde",null,"m",null,null,null,null,null,null,"Stål, varmforsinket",{"$f":"E491*Beregningsfaktorer!C$37","v":0},{"$f":"IF((OR(F491=\"RS\",M491=\"\",M491=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M491,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N491","v":0},{"$f":"N491*Prosjektbeskrivelse!C$7/Beregningsfaktorer!Z$24","v":0},{"$f":"IF((OR(F491=\"RS\",M491=\"\",M491=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M491,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P491","v":0},{"$f":"IF(M491=\"\",\"\",VLOOKUP(M491,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$H491*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H491*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H491*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H491*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H491*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K491*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K491*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K491*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K491*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K491*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M491=\"\",0,VLOOKUP($M491,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N491)+($O491*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M491=\"\",0,VLOOKUP($M491,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N491)+($O491*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M491=\"\",0,VLOOKUP($M491,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N491)+($O491*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M491=\"\",0,VLOOKUP($M491,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N491)+($O491*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M491=\"\",0,VLOOKUP($M491,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N491)+($O491*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I491*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I491*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I491*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I491*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I491*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M491=\"\",0,VLOOKUP($M491,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P491)+($Q491*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M491=\"\",0,VLOOKUP($M491,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P491)+($Q491*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M491=\"\",0,VLOOKUP($M491,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P491)+($Q491*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M491=\"\",0,VLOOKUP($M491,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P491)+($Q491*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M491=\"\",0,VLOOKUP($M491,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P491)+($Q491*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"75.32",null,"Stålflettverksgjerde på stålstolper i jord",null,"m",null,null,null,null,null,null,"Stål, varmforsinket",{"$f":"E492*Beregningsfaktorer!C$37","v":0},{"$f":"IF((OR(F492=\"RS\",M492=\"\",M492=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M492,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N492","v":0},{"$f":"N492*Prosjektbeskrivelse!C$7/Beregningsfaktorer!Z$24","v":0},{"$f":"IF((OR(F492=\"RS\",M492=\"\",M492=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M492,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P492","v":0},{"$f":"IF(M492=\"\",\"\",VLOOKUP(M492,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$H492*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H492*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H492*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H492*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H492*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K492*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K492*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K492*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K492*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K492*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M492=\"\",0,VLOOKUP($M492,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N492)+($O492*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M492=\"\",0,VLOOKUP($M492,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N492)+($O492*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M492=\"\",0,VLOOKUP($M492,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N492)+($O492*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M492=\"\",0,VLOOKUP($M492,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N492)+($O492*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M492=\"\",0,VLOOKUP($M492,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N492)+($O492*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I492*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I492*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I492*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I492*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I492*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M492=\"\",0,VLOOKUP($M492,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P492)+($Q492*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M492=\"\",0,VLOOKUP($M492,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P492)+($Q492*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M492=\"\",0,VLOOKUP($M492,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P492)+($Q492*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M492=\"\",0,VLOOKUP($M492,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P492)+($Q492*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M492=\"\",0,VLOOKUP($M492,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P492)+($Q492*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"75.33",null,"Stålflettverksgjerde på stålstolper i berg",null,"m",null,null,null,null,null,null,"Stål, varmforsinket",{"$f":"E493*Beregningsfaktorer!C$37","v":0},{"$f":"IF((OR(F493=\"RS\",M493=\"\",M493=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M493,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N493","v":0},{"$f":"N493*Prosjektbeskrivelse!C$7/Beregningsfaktorer!Z$24","v":0},{"$f":"IF((OR(F493=\"RS\",M493=\"\",M493=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M493,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P493","v":0},{"$f":"IF(M493=\"\",\"\",VLOOKUP(M493,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$H493*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H493*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H493*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H493*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H493*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K493*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K493*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K493*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K493*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K493*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M493=\"\",0,VLOOKUP($M493,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N493)+($O493*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M493=\"\",0,VLOOKUP($M493,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N493)+($O493*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M493=\"\",0,VLOOKUP($M493,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N493)+($O493*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M493=\"\",0,VLOOKUP($M493,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N493)+($O493*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M493=\"\",0,VLOOKUP($M493,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N493)+($O493*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I493*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I493*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I493*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I493*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I493*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M493=\"\",0,VLOOKUP($M493,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P493)+($Q493*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M493=\"\",0,VLOOKUP($M493,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P493)+($Q493*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M493=\"\",0,VLOOKUP($M493,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P493)+($Q493*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M493=\"\",0,VLOOKUP($M493,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P493)+($Q493*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M493=\"\",0,VLOOKUP($M493,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P493)+($Q493*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"75.34",null,"Storrutet gjerde",null,"m",null,null,null,null,null,null,"Stål, varmforsinket",{"$f":"E494*Beregningsfaktorer!C$37","v":0},{"$f":"IF((OR(F494=\"RS\",M494=\"\",M494=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M494,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N494","v":0},{"$f":"N494*Prosjektbeskrivelse!C$7/Beregningsfaktorer!Z$24","v":0},{"$f":"IF((OR(F494=\"RS\",M494=\"\",M494=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M494,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P494","v":0},{"$f":"IF(M494=\"\",\"\",VLOOKUP(M494,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$H494*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H494*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H494*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H494*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H494*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K494*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K494*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K494*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K494*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K494*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M494=\"\",0,VLOOKUP($M494,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N494)+($O494*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M494=\"\",0,VLOOKUP($M494,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N494)+($O494*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M494=\"\",0,VLOOKUP($M494,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N494)+($O494*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M494=\"\",0,VLOOKUP($M494,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N494)+($O494*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M494=\"\",0,VLOOKUP($M494,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N494)+($O494*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I494*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I494*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I494*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I494*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I494*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M494=\"\",0,VLOOKUP($M494,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P494)+($Q494*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M494=\"\",0,VLOOKUP($M494,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P494)+($Q494*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M494=\"\",0,VLOOKUP($M494,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P494)+($Q494*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M494=\"\",0,VLOOKUP($M494,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P494)+($Q494*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M494=\"\",0,VLOOKUP($M494,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P494)+($Q494*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"75.4",null,"Viltgjerde",null,"m",null,null,null,null,null,null,"Stål, varmforsinket",{"$f":"E495*Beregningsfaktorer!C39","v":0},{"$f":"IF((OR(F495=\"RS\",M495=\"\",M495=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M495,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N495","v":0},{"$f":"N495*Prosjektbeskrivelse!C$7/Beregningsfaktorer!Z$24","v":0},{"$f":"IF((OR(F495=\"RS\",M495=\"\",M495=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M495,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P495","v":0},{"$f":"IF(M495=\"\",\"\",VLOOKUP(M495,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$H495*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H495*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H495*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H495*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H495*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K495*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K495*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K495*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K495*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K495*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M495=\"\",0,VLOOKUP($M495,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N495)+($O495*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M495=\"\",0,VLOOKUP($M495,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N495)+($O495*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M495=\"\",0,VLOOKUP($M495,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N495)+($O495*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M495=\"\",0,VLOOKUP($M495,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N495)+($O495*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M495=\"\",0,VLOOKUP($M495,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N495)+($O495*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I495*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I495*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I495*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I495*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I495*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M495=\"\",0,VLOOKUP($M495,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P495)+($Q495*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M495=\"\",0,VLOOKUP($M495,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P495)+($Q495*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M495=\"\",0,VLOOKUP($M495,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P495)+($Q495*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M495=\"\",0,VLOOKUP($M495,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P495)+($Q495*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M495=\"\",0,VLOOKUP($M495,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P495)+($Q495*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F496=\"RS\",M496=\"\",M496=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M496,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N496","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F496=\"RS\",M496=\"\",M496=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M496,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P496","v":0},{"$f":"IF(M496=\"\",\"\",VLOOKUP(M496,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H496*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H496*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H496*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H496*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H496*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K496*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K496*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K496*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K496*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K496*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M496=\"\",0,VLOOKUP($M496,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N496)+($O496*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M496=\"\",0,VLOOKUP($M496,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N496)+($O496*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M496=\"\",0,VLOOKUP($M496,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N496)+($O496*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M496=\"\",0,VLOOKUP($M496,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N496)+($O496*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M496=\"\",0,VLOOKUP($M496,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N496)+($O496*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I496*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I496*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I496*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I496*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I496*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M496=\"\",0,VLOOKUP($M496,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P496)+($Q496*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M496=\"\",0,VLOOKUP($M496,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P496)+($Q496*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M496=\"\",0,VLOOKUP($M496,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P496)+($Q496*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M496=\"\",0,VLOOKUP($M496,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P496)+($Q496*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M496=\"\",0,VLOOKUP($M496,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P496)+($Q496*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"76: TRAFIKKREGULERING OG BELYSNING",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F497=\"RS\",M497=\"\",M497=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M497,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N497","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F497=\"RS\",M497=\"\",M497=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M497,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P497","v":0},{"$f":"IF(M497=\"\",\"\",VLOOKUP(M497,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H497*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H497*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H497*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H497*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H497*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K497*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K497*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K497*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K497*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K497*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M497=\"\",0,VLOOKUP($M497,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N497)+($O497*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M497=\"\",0,VLOOKUP($M497,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N497)+($O497*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M497=\"\",0,VLOOKUP($M497,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N497)+($O497*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M497=\"\",0,VLOOKUP($M497,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N497)+($O497*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M497=\"\",0,VLOOKUP($M497,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N497)+($O497*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I497*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I497*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I497*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I497*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I497*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M497=\"\",0,VLOOKUP($M497,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P497)+($Q497*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M497=\"\",0,VLOOKUP($M497,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P497)+($Q497*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M497=\"\",0,VLOOKUP($M497,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P497)+($Q497*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M497=\"\",0,VLOOKUP($M497,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P497)+($Q497*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M497=\"\",0,VLOOKUP($M497,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P497)+($Q497*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"76.1",null,"Signalanlegg",null,"RS",null,null,null,null,null,null,{"$f":"D498","v":"Signalanlegg"},0,{"$f":"IF((OR(F498=\"RS\",M498=\"\",M498=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M498,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N498","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F498=\"RS\",M498=\"\",M498=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M498,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P498","v":0},{"$f":"IF(M498=\"\",\"\",VLOOKUP(M498,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - Elektriske installasjoner"},{"$f":"$H498*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H498*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H498*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H498*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H498*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K498*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K498*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K498*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K498*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K498*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M498=\"\",0,VLOOKUP($M498,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N498)+($O498*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M498=\"\",0,VLOOKUP($M498,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N498)+($O498*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M498=\"\",0,VLOOKUP($M498,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N498)+($O498*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M498=\"\",0,VLOOKUP($M498,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N498)+($O498*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M498=\"\",0,VLOOKUP($M498,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N498)+($O498*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I498*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I498*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I498*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I498*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I498*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M498=\"\",0,VLOOKUP($M498,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P498)+($Q498*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M498=\"\",0,VLOOKUP($M498,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P498)+($Q498*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M498=\"\",0,VLOOKUP($M498,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P498)+($Q498*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M498=\"\",0,VLOOKUP($M498,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P498)+($Q498*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M498=\"\",0,VLOOKUP($M498,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P498)+($Q498*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"76.2",null,"Styring og overvåkingssystemer",null,"RS",null,null,null,null,null,null,"Styring og overvåkingssystemer",0,{"$f":"IF((OR(F499=\"RS\",M499=\"\",M499=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M499,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N499","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F499=\"RS\",M499=\"\",M499=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M499,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P499","v":0},{"$f":"IF(M499=\"\",\"\",VLOOKUP(M499,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - Elektriske installasjoner"},{"$f":"$H499*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H499*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H499*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H499*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H499*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K499*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K499*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K499*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K499*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K499*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M499=\"\",0,VLOOKUP($M499,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N499)+($O499*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M499=\"\",0,VLOOKUP($M499,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N499)+($O499*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M499=\"\",0,VLOOKUP($M499,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N499)+($O499*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M499=\"\",0,VLOOKUP($M499,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N499)+($O499*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M499=\"\",0,VLOOKUP($M499,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N499)+($O499*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I499*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I499*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I499*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I499*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I499*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M499=\"\",0,VLOOKUP($M499,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P499)+($Q499*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M499=\"\",0,VLOOKUP($M499,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P499)+($Q499*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M499=\"\",0,VLOOKUP($M499,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P499)+($Q499*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M499=\"\",0,VLOOKUP($M499,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P499)+($Q499*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M499=\"\",0,VLOOKUP($M499,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P499)+($Q499*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"76.3",null,"Belysning for gater og veier",null,"RS",null,null,null,null,null,null,"Belysning for gater og veier",0,{"$f":"IF((OR(F500=\"RS\",M500=\"\",M500=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M500,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N500","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F500=\"RS\",M500=\"\",M500=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M500,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P500","v":0},{"$f":"IF(M500=\"\",\"\",VLOOKUP(M500,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - Elektriske installasjoner"},{"$f":"$H500*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H500*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H500*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H500*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H500*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K500*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K500*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K500*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K500*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K500*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M500=\"\",0,VLOOKUP($M500,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N500)+($O500*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M500=\"\",0,VLOOKUP($M500,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N500)+($O500*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M500=\"\",0,VLOOKUP($M500,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N500)+($O500*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M500=\"\",0,VLOOKUP($M500,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N500)+($O500*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M500=\"\",0,VLOOKUP($M500,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N500)+($O500*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I500*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I500*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I500*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I500*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I500*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M500=\"\",0,VLOOKUP($M500,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P500)+($Q500*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M500=\"\",0,VLOOKUP($M500,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P500)+($Q500*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M500=\"\",0,VLOOKUP($M500,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P500)+($Q500*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M500=\"\",0,VLOOKUP($M500,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P500)+($Q500*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M500=\"\",0,VLOOKUP($M500,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P500)+($Q500*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"76.341",null,"Tremaster",null,"stk",null,null,null,null,null,null,"Trykkimpregnert tre",{"$f":"E501*Beregningsfaktorer!C41","v":0},{"$f":"IF((OR(F501=\"RS\",M501=\"\",M501=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M501,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N501","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F501=\"RS\",M501=\"\",M501=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M501,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P501","v":0},{"$f":"IF(M501=\"\",\"\",VLOOKUP(M501,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Trevirke"},{"$f":"$H501*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H501*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H501*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H501*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H501*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K501*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K501*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K501*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K501*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K501*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M501=\"\",0,VLOOKUP($M501,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N501)+($O501*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M501=\"\",0,VLOOKUP($M501,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N501)+($O501*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M501=\"\",0,VLOOKUP($M501,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N501)+($O501*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M501=\"\",0,VLOOKUP($M501,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N501)+($O501*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M501=\"\",0,VLOOKUP($M501,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N501)+($O501*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I501*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I501*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I501*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I501*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I501*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M501=\"\",0,VLOOKUP($M501,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P501)+($Q501*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M501=\"\",0,VLOOKUP($M501,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P501)+($Q501*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M501=\"\",0,VLOOKUP($M501,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P501)+($Q501*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M501=\"\",0,VLOOKUP($M501,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P501)+($Q501*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M501=\"\",0,VLOOKUP($M501,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P501)+($Q501*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"76.342",null,"Master av metall",null,"stk",null,null,null,null,null,null,"Stål, varmforsinket",{"$f":"E502*Beregningsfaktorer!C40","v":0},{"$f":"IF((OR(F502=\"RS\",M502=\"\",M502=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M502,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N502","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F502=\"RS\",M502=\"\",M502=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M502,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P502","v":0},{"$f":"IF(M502=\"\",\"\",VLOOKUP(M502,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$H502*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H502*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H502*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H502*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H502*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K502*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K502*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K502*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K502*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K502*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M502=\"\",0,VLOOKUP($M502,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N502)+($O502*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M502=\"\",0,VLOOKUP($M502,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N502)+($O502*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M502=\"\",0,VLOOKUP($M502,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N502)+($O502*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M502=\"\",0,VLOOKUP($M502,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N502)+($O502*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M502=\"\",0,VLOOKUP($M502,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N502)+($O502*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I502*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I502*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I502*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I502*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I502*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M502=\"\",0,VLOOKUP($M502,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P502)+($Q502*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M502=\"\",0,VLOOKUP($M502,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P502)+($Q502*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M502=\"\",0,VLOOKUP($M502,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P502)+($Q502*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M502=\"\",0,VLOOKUP($M502,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P502)+($Q502*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M502=\"\",0,VLOOKUP($M502,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P502)+($Q502*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"76.37","Velg type belysning","Armatur/lamper",null,"stk",null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C503=Nedtrekksmenyer!D26,Nedtrekksmenyer!D27,C503)","v":"Standard vegbelysning"},{"$f":"E503","v":0},{"$f":"IF((OR(F503=\"RS\",M503=\"\",M503=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M503,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N503","v":0},{"$f":"N503*Prosjektbeskrivelse!C7/Beregningsfaktorer!Z27","v":0},{"$f":"IF((OR(F503=\"RS\",M503=\"\",M503=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M503,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P503","v":0},{"$f":"IF(M503=\"\",\"\",VLOOKUP(M503,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Belysningsutstyr"},{"$f":"$H503*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H503*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H503*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H503*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H503*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K503*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K503*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K503*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K503*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K503*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M503=\"\",0,VLOOKUP($M503,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N503)+($O503*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M503=\"\",0,VLOOKUP($M503,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N503)+($O503*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M503=\"\",0,VLOOKUP($M503,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N503)+($O503*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M503=\"\",0,VLOOKUP($M503,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N503)+($O503*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M503=\"\",0,VLOOKUP($M503,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N503)+($O503*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I503*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I503*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I503*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I503*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I503*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M503=\"\",0,VLOOKUP($M503,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P503)+($Q503*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M503=\"\",0,VLOOKUP($M503,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P503)+($Q503*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M503=\"\",0,VLOOKUP($M503,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P503)+($Q503*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M503=\"\",0,VLOOKUP($M503,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P503)+($Q503*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M503=\"\",0,VLOOKUP($M503,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P503)+($Q503*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F504=\"RS\",M504=\"\",M504=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M504,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N504","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F504=\"RS\",M504=\"\",M504=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M504,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P504","v":0},{"$f":"IF(M504=\"\",\"\",VLOOKUP(M504,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H504*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H504*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H504*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H504*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H504*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K504*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K504*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K504*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K504*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K504*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M504=\"\",0,VLOOKUP($M504,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N504)+($O504*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M504=\"\",0,VLOOKUP($M504,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N504)+($O504*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M504=\"\",0,VLOOKUP($M504,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N504)+($O504*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M504=\"\",0,VLOOKUP($M504,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N504)+($O504*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M504=\"\",0,VLOOKUP($M504,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N504)+($O504*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I504*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I504*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I504*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I504*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I504*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M504=\"\",0,VLOOKUP($M504,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P504)+($Q504*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M504=\"\",0,VLOOKUP($M504,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P504)+($Q504*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M504=\"\",0,VLOOKUP($M504,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P504)+($Q504*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M504=\"\",0,VLOOKUP($M504,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P504)+($Q504*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M504=\"\",0,VLOOKUP($M504,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P504)+($Q504*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"77: SKILT, VEGMERKING OG OPTISK LEDNING",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F505=\"RS\",M505=\"\",M505=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M505,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N505","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F505=\"RS\",M505=\"\",M505=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M505,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P505","v":0},{"$f":"IF(M505=\"\",\"\",VLOOKUP(M505,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$H505*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H505*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H505*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H505*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H505*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K505*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K505*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K505*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K505*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K505*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M505=\"\",0,VLOOKUP($M505,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N505)+($O505*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M505=\"\",0,VLOOKUP($M505,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N505)+($O505*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M505=\"\",0,VLOOKUP($M505,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N505)+($O505*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M505=\"\",0,VLOOKUP($M505,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N505)+($O505*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M505=\"\",0,VLOOKUP($M505,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N505)+($O505*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I505*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I505*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I505*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I505*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I505*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M505=\"\",0,VLOOKUP($M505,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P505)+($Q505*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M505=\"\",0,VLOOKUP($M505,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P505)+($Q505*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M505=\"\",0,VLOOKUP($M505,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P505)+($Q505*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M505=\"\",0,VLOOKUP($M505,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P505)+($Q505*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M505=\"\",0,VLOOKUP($M505,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P505)+($Q505*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"77.1",null,"Oppsetting av skilt",null,"stk",null,null,null,null,null,null,"Vegskilt",{"$f":"E506","v":0},{"$f":"IF((OR(F506=\"RS\",M506=\"\",M506=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M506,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*N506","v":0},{"$f":"N506*Prosjektbeskrivelse!C7/Beregningsfaktorer!Z29","v":0},{"$f":"IF((OR(F506=\"RS\",M506=\"\",M506=\"Forbrenning av bioavfall\")),0,VLOOKUP(M506,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*P506","v":0},{"$f":"IF(M506=\"\",\"\",VLOOKUP(M506,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Vegutstyr"},{"$f":"$H506*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$H506*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$H506*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$H506*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$H506*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$K506*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$K506*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$K506*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$K506*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$K506*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($M506=\"\",0,VLOOKUP($M506,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$N506)+($O506*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M506=\"\",0,VLOOKUP($M506,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$N506)+($O506*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M506=\"\",0,VLOOKUP($M506,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$N506)+($O506*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M506=\"\",0,VLOOKUP($M506,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$N506)+($O506*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M506=\"\",0,VLOOKUP($M506,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$N506)+($O506*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$I506*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$I506*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$I506*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$I506*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$I506*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($M506=\"\",0,VLOOKUP($M506,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$P506)+($Q506*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($M506=\"\",0,VLOOKUP($M506,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$P506)+($Q506*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($M506=\"\",0,VLOOKUP($M506,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$P506)+($Q506*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($M506=\"\",0,VLOOKUP($M506,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$P506)+($Q506*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($M506=\"\",0,VLOOKUP($M506,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$P506)+($Q506*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(H431:H506)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,{"$f":"SUM(S431:S506)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"H40+H144+H291+H365+H427+H507","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"S40+S144+S291+S365+S427+S507","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null," "]

{"sheet":"Bruer","index":3,"n_rows":222,"n_cols":76,"rows_kept":222,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,40,4,59],[4,61,4,75],[5,55,5,59],[5,71,5,75],[1,18,1,19],[1,20,1,21],[5,40,5,44],[5,45,5,49],[5,50,5,54],[5,61,5,65],[5,66,5,70],[1,22,1,23],[1,24,1,25],[4,34,4,38],[208,2,218,2],[1,16,1,17],[4,29,4,31],[4,32,4,33],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,1,13],[1,14,1,15]]}
[]
[null,"HOVEDPROSESS 08: BRUER OG KAIER",null,null,"Bruer totalt",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>0,\"Bru 1\",\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>1,\"Bru 2\",\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>2,\"Bru 3\",\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>3,\"Bru 4\",\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>3,\"Bru 5\",\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>3,\"Bru 5\",\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>3,\"Bru 7\",\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>3,\"Bru 8\",\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>3,\"Bru 9\",\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>3,\"Bru 10\",\" \")","v":" "}]
[null,null,null,"Lengde:",{"$f":"G3+I3+K3+M3+O3+Q3+S3+U3+W3+Y3","v":0},"m",{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>0,VLOOKUP(1,Prosjektbeskrivelse!AF10:AG29,2,0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>0,\"m\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>1,VLOOKUP(2,Prosjektbeskrivelse!AF10:AG29,2,0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>1,\"m\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>2,VLOOKUP(3,Prosjektbeskrivelse!AF10:AG29,2,0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>2,\"m\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>3,VLOOKUP(4,Prosjektbeskrivelse!AF10:AG29,2,0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>3,\"m\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>4,VLOOKUP(5,Prosjektbeskrivelse!AF10:AG29,2,0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>4,\"m\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>5,VLOOKUP(6,Prosjektbeskrivelse!AF10:AG29,2,0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>5,\"m\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>6,VLOOKUP(7,Prosjektbeskrivelse!AF10:AG29,2,0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>6,\"m\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>7,VLOOKUP(8,Prosjektbeskrivelse!AF10:AG29,2,0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>7,\"m\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>8,VLOOKUP(9,Prosjektbeskrivelse!AF10:AG29,2,0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>8,\"m\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>9,VLOOKUP(10,Prosjektbeskrivelse!AF10:AG29,2,0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>9,\"m\",\" \")","v":" "}]
[null,null,null,"Stedskode:",null,null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG31>0,VLOOKUP(1,Prosjektbeskrivelse!$AF10:$AH29,3,0),0)","v":0},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG31>1,VLOOKUP(2,Prosjektbeskrivelse!$AF10:$AH29,3,0),0)","v":0},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG31>2,VLOOKUP(3,Prosjektbeskrivelse!$AF10:$AH29,3,0),0)","v":0},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG31>3,VLOOKUP(4,Prosjektbeskrivelse!$AF10:$AH29,3,0),0)","v":0},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG31>4,VLOOKUP(5,Prosjektbeskrivelse!$AF10:$AH29,3,0),0)","v":0},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG31>5,VLOOKUP(6,Prosjektbeskrivelse!$AF10:$AH29,3,0),0)","v":0},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG31>6,VLOOKUP(7,Prosjektbeskrivelse!$AF10:$AH29,3,0),0)","v":0},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG31>7,VLOOKUP(8,Prosjektbeskrivelse!$AF10:$AH29,3,0),0)","v":0},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG31>8,VLOOKUP(9,Prosjektbeskrivelse!$AF10:$AH29,3,0),0)","v":0},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG31>9,VLOOKUP(10,Prosjektbeskrivelse!$AF10:$AH29,3,0),0)","v":0}]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E3<>Prosjektbeskrivelse!F30, \"Total lengde ulik prosjektbeskrivelse\", \"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Dieselforbruk, ekskl transport (l)",null,null,"Massetransport (tkm)",null,"Materialer/prosesser",null,null,null,null,null,"Utbygging",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Drift og vedlikehold"]
[null,null,null,null,"Mengde","Enhet",{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AE31>1,\"Mengde\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>0,\"Enhet\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>1,\"Mengde\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>1,\"Enhet\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>2,\"Mengde\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>2,\"Enhet\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>3,\"Mengde\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>3,\"Enhet\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>4,\"Mengde\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>4,\"Enhet\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>5,\"Mengde\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>5,\"Enhet\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>6,\"Mengde\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>6,\"Enhet\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>7,\"Mengde\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>7,\"Enhet\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>8,\"Mengde\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>8,\"Enhet\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>9,\"Mengde\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AG31>9,\"Enhet\",\" \")","v":" "},null,null,null,"Utbygging","D&V","Kommentar","tkm (utbygging)","Kommentar","Material","Mengde, utbygging (må stemme med enhet i utslippsfaktor)","Material-transport (tkm)","Mengde, D&V","Material-transport (tkm) D&V",null,"Diesel",null,null,null,null,"Massetransport",null,null,null,null,"Materialer",null,null,null,null,"Sum",null,null,null,null,null,"Diesel",null,null,null,null,"Materialer",null,null,null,null,"Sum"]
[]
[null,"81: LØSMASSER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ",null,"kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Materialgruppe","K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE",null,"K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE"]
[null,"81.1",null,"Gravearbeider over vann",{"$f":"G10+I10+K10+M10+O10+Q10+S10+U10+W10+Y10","v":0},"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,{"$f":"E10*Beregningsfaktorer!$AK$31*Beregningsfaktorer!$M$31","v":0},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F10=\"RS\",AJ10=\"\")),0,VLOOKUP(AI10,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ10","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F10=\"RS\",AL10=\"\")),0,VLOOKUP(AI10,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL10","v":0},{"$f":"IF(AI10=\"\",\"\",VLOOKUP(AI10,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE))","v":""},{"$f":"$AD10*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD10*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD10*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD10*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD10*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG10*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG10*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG10*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG10*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG10*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ10=\"\",0,VLOOKUP($AI10,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ10)+($AK10*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ10=\"\",0,VLOOKUP($AI10,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ10)+($AK10*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ10=\"\",0,VLOOKUP($AI10,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ10)+($AK10*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ10=\"\",0,VLOOKUP($AI10,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ10)+($AK10*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ10=\"\",0,VLOOKUP($AI10,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ10)+($AK10*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"AO10+AT10+AY10","v":0},{"$f":"AP10+AU10+AZ10","v":0},{"$f":"AQ10+AV10+BA10","v":0},{"$f":"AR10+AW10+BB10","v":0},{"$f":"AS10+AX10+BC10","v":0},null,{"$f":"$AE10*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE10*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE10*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE10*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE10*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL10=\"\",0,VLOOKUP($AI10,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL10)+($AM10*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL10=\"\",0,VLOOKUP($AI10,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL10)+($AM10*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL10=\"\",0,VLOOKUP($AI10,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL10)+($AM10*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL10=\"\",0,VLOOKUP($AI10,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL10)+($AM10*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL10=\"\",0,VLOOKUP($AI10,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL10)+($AM10*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"BJ10+BO10","v":0},{"$f":"BK10+BP10","v":0},{"$f":"BL10+BQ10","v":0},{"$f":"BM10+BR10","v":0},{"$f":"BN10+BS10","v":0}]
[null,"81.11",null,"Graving av løsmasser i uavstivet byggegrop over vann",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,{"$f":"E11*Beregningsfaktorer!$AK$31*Beregningsfaktorer!$M$31","v":0},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F11=\"RS\",AJ11=\"\")),0,VLOOKUP(AI11,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ11","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F11=\"RS\",AL11=\"\")),0,VLOOKUP(AI11,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL11","v":0},{"$f":"IF(AI11=\"\",\"\",VLOOKUP(AI11,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$AD11*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD11*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD11*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD11*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD11*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG11*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG11*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG11*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG11*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG11*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ11=\"\",0,VLOOKUP($AI11,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ11)+($AK11*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ11=\"\",0,VLOOKUP($AI11,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ11)+($AK11*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ11=\"\",0,VLOOKUP($AI11,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ11)+($AK11*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ11=\"\",0,VLOOKUP($AI11,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ11)+($AK11*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ11=\"\",0,VLOOKUP($AI11,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ11)+($AK11*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"AO11+AT11+AY11","v":0},{"$f":"AP11+AU11+AZ11","v":0},{"$f":"AQ11+AV11+BA11","v":0},{"$f":"AR11+AW11+BB11","v":0},{"$f":"AS11+AX11+BC11","v":0},null,{"$f":"$AE11*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE11*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE11*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE11*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE11*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL11=\"\",0,VLOOKUP($AI11,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL11)+($AM11*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL11=\"\",0,VLOOKUP($AI11,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL11)+($AM11*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL11=\"\",0,VLOOKUP($AI11,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL11)+($AM11*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL11=\"\",0,VLOOKUP($AI11,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL11)+($AM11*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL11=\"\",0,VLOOKUP($AI11,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL11)+($AM11*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"BJ11+BO11","v":0},{"$f":"BK11+BP11","v":0},{"$f":"BL11+BQ11","v":0},{"$f":"BM11+BR11","v":0},{"$f":"BN11+BS11","v":0}]
[null,"81.12",null,"Graving av løsmasser i avstivet byggegrop over vann",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,{"$f":"E12*Beregningsfaktorer!$AK$31*Beregningsfaktorer!$M$31","v":0},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F12=\"RS\",AJ12=\"\")),0,VLOOKUP(AI12,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ12","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F12=\"RS\",AL12=\"\")),0,VLOOKUP(AI12,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL12","v":0},{"$f":"IF(AI12=\"\",\"\",VLOOKUP(AI12,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$AD12*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD12*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD12*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD12*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD12*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG12*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG12*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG12*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG12*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG12*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ12=\"\",0,VLOOKUP($AI12,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ12)+($AK12*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ12=\"\",0,VLOOKUP($AI12,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ12)+($AK12*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ12=\"\",0,VLOOKUP($AI12,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ12)+($AK12*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ12=\"\",0,VLOOKUP($AI12,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ12)+($AK12*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ12=\"\",0,VLOOKUP($AI12,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ12)+($AK12*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE12*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE12*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE12*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE12*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE12*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL12=\"\",0,VLOOKUP($AI12,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL12)+($AM12*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL12=\"\",0,VLOOKUP($AI12,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL12)+($AM12*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL12=\"\",0,VLOOKUP($AI12,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL12)+($AM12*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL12=\"\",0,VLOOKUP($AI12,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL12)+($AM12*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL12=\"\",0,VLOOKUP($AI12,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL12)+($AM12*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"81.13",null,"Tillegg for løsgjøring av harde masser i uavstivet og avstivet byggegrop over vann",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,{"$f":"E13*Beregningsfaktorer!$AK$30*Beregningsfaktorer!$M$31","v":0},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F13=\"RS\",AJ13=\"\")),0,VLOOKUP(AI13,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ13","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F13=\"RS\",AL13=\"\")),0,VLOOKUP(AI13,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL13","v":0},{"$f":"IF(AI13=\"\",\"\",VLOOKUP(AI13,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$AD13*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD13*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD13*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD13*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD13*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG13*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG13*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG13*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG13*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG13*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ13=\"\",0,VLOOKUP($AI13,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ13)+($AK13*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ13=\"\",0,VLOOKUP($AI13,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ13)+($AK13*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ13=\"\",0,VLOOKUP($AI13,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ13)+($AK13*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ13=\"\",0,VLOOKUP($AI13,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ13)+($AK13*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ13=\"\",0,VLOOKUP($AI13,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ13)+($AK13*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE13*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE13*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE13*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE13*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE13*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL13=\"\",0,VLOOKUP($AI13,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL13)+($AM13*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL13=\"\",0,VLOOKUP($AI13,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL13)+($AM13*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL13=\"\",0,VLOOKUP($AI13,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL13)+($AM13*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL13=\"\",0,VLOOKUP($AI13,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL13)+($AM13*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL13=\"\",0,VLOOKUP($AI13,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL13)+($AM13*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"81.3",null,"Gravearbeider under vann",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,{"$f":"E14*Beregningsfaktorer!$AK$31*Beregningsfaktorer!$M$31","v":0},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F14=\"RS\",AJ14=\"\")),0,VLOOKUP(AI14,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ14","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F14=\"RS\",AL14=\"\")),0,VLOOKUP(AI14,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL14","v":0},{"$f":"IF(AI14=\"\",\"\",VLOOKUP(AI14,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$AD14*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD14*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD14*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD14*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD14*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG14*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG14*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG14*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG14*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG14*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ14=\"\",0,VLOOKUP($AI14,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ14)+($AK14*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ14=\"\",0,VLOOKUP($AI14,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ14)+($AK14*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ14=\"\",0,VLOOKUP($AI14,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ14)+($AK14*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ14=\"\",0,VLOOKUP($AI14,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ14)+($AK14*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ14=\"\",0,VLOOKUP($AI14,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ14)+($AK14*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE14*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE14*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE14*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE14*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE14*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL14=\"\",0,VLOOKUP($AI14,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL14)+($AM14*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL14=\"\",0,VLOOKUP($AI14,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL14)+($AM14*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL14=\"\",0,VLOOKUP($AI14,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL14)+($AM14*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL14=\"\",0,VLOOKUP($AI14,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL14)+($AM14*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL14=\"\",0,VLOOKUP($AI14,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL14)+($AM14*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"81.31",null,"Graving av løsmasser og sprengt stein i uavstivet eller avstivet byggegrop under vann",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,{"$f":"E15*Beregningsfaktorer!$AK$31*Beregningsfaktorer!$M$31","v":0},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F15=\"RS\",AJ15=\"\")),0,VLOOKUP(AI15,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ15","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F15=\"RS\",AL15=\"\")),0,VLOOKUP(AI15,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL15","v":0},{"$f":"IF(AI15=\"\",\"\",VLOOKUP(AI15,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$AD15*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD15*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD15*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD15*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD15*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG15*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG15*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG15*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG15*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG15*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ15=\"\",0,VLOOKUP($AI15,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ15)+($AK15*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ15=\"\",0,VLOOKUP($AI15,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ15)+($AK15*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ15=\"\",0,VLOOKUP($AI15,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ15)+($AK15*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ15=\"\",0,VLOOKUP($AI15,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ15)+($AK15*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ15=\"\",0,VLOOKUP($AI15,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ15)+($AK15*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE15*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE15*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE15*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE15*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE15*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL15=\"\",0,VLOOKUP($AI15,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL15)+($AM15*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL15=\"\",0,VLOOKUP($AI15,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL15)+($AM15*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL15=\"\",0,VLOOKUP($AI15,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL15)+($AM15*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL15=\"\",0,VLOOKUP($AI15,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL15)+($AM15*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL15=\"\",0,VLOOKUP($AI15,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL15)+($AM15*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"81.32",null,"Tillegg for løsgjøring av harde masser i uavstivet eller avstivet byggegrop under vann",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,{"$f":"E16*Beregningsfaktorer!$AK$30*Beregningsfaktorer!$M$31","v":0},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F16=\"RS\",AJ16=\"\")),0,VLOOKUP(AI16,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ16","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F16=\"RS\",AL16=\"\")),0,VLOOKUP(AI16,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL16","v":0},{"$f":"IF(AI16=\"\",\"\",VLOOKUP(AI16,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$AD16*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD16*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD16*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD16*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD16*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG16*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG16*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG16*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG16*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG16*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ16=\"\",0,VLOOKUP($AI16,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ16)+($AK16*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ16=\"\",0,VLOOKUP($AI16,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ16)+($AK16*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ16=\"\",0,VLOOKUP($AI16,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ16)+($AK16*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ16=\"\",0,VLOOKUP($AI16,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ16)+($AK16*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ16=\"\",0,VLOOKUP($AI16,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ16)+($AK16*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE16*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE16*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE16*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE16*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE16*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL16=\"\",0,VLOOKUP($AI16,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL16)+($AM16*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL16=\"\",0,VLOOKUP($AI16,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL16)+($AM16*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL16=\"\",0,VLOOKUP($AI16,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL16)+($AM16*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL16=\"\",0,VLOOKUP($AI16,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL16)+($AM16*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL16=\"\",0,VLOOKUP($AI16,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL16)+($AM16*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"81.5",null,"Masser under og inntil konstruksjoner over vann",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,{"$f":"E17*(Beregningsfaktorer!AA53*Beregningsfaktorer!$M$35+Beregningsfaktorer!$AK$33*Beregningsfaktorer!$M$34)/2","v":0},null,"Antatt snitt jord/stein",null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F17=\"RS\",AJ17=\"\")),0,VLOOKUP(AI17,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ17","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F17=\"RS\",AL17=\"\")),0,VLOOKUP(AI17,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL17","v":0},{"$f":"IF(AI17=\"\",\"\",VLOOKUP(AI17,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$AD17*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD17*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD17*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD17*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD17*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG17*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG17*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG17*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG17*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG17*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ17=\"\",0,VLOOKUP($AI17,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ17)+($AK17*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ17=\"\",0,VLOOKUP($AI17,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ17)+($AK17*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ17=\"\",0,VLOOKUP($AI17,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ17)+($AK17*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ17=\"\",0,VLOOKUP($AI17,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ17)+($AK17*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ17=\"\",0,VLOOKUP($AI17,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ17)+($AK17*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE17*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE17*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE17*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE17*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE17*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL17=\"\",0,VLOOKUP($AI17,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL17)+($AM17*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL17=\"\",0,VLOOKUP($AI17,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL17)+($AM17*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL17=\"\",0,VLOOKUP($AI17,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL17)+($AM17*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL17=\"\",0,VLOOKUP($AI17,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL17)+($AM17*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL17=\"\",0,VLOOKUP($AI17,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL17)+($AM17*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"81.51",null,"Avrettingslag over vann",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,{"$f":"E18*Beregningsfaktorer!M26+E18*0.15*Beregningsfaktorer!AL20*Beregningsfaktorer!M24","v":0},null,"Utlegging, planering, komprimering",null,null,"Grus/pukk",{"$f":"E18*Beregningsfaktorer!$AL$31*Beregningsfaktorer!$C$148*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F18=\"RS\",AJ18=\"\")),0,VLOOKUP(AI18,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ18","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F18=\"RS\",AL18=\"\")),0,VLOOKUP(AI18,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL18","v":0},{"$f":"IF(AI18=\"\",\"\",VLOOKUP(AI18,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$AD18*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD18*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD18*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD18*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD18*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG18*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG18*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG18*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG18*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG18*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ18=\"\",0,VLOOKUP($AI18,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ18)+($AK18*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ18=\"\",0,VLOOKUP($AI18,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ18)+($AK18*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ18=\"\",0,VLOOKUP($AI18,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ18)+($AK18*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ18=\"\",0,VLOOKUP($AI18,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ18)+($AK18*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ18=\"\",0,VLOOKUP($AI18,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ18)+($AK18*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"AO18+AT18+AY18","v":0},{"$f":"AP18+AU18+AZ18","v":0},{"$f":"AQ18+AV18+BA18","v":0},{"$f":"AR18+AW18+BB18","v":0},{"$f":"AS18+AX18+BC18","v":0},null,{"$f":"$AE18*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE18*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE18*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE18*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE18*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL18=\"\",0,VLOOKUP($AI18,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL18)+($AM18*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL18=\"\",0,VLOOKUP($AI18,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL18)+($AM18*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL18=\"\",0,VLOOKUP($AI18,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL18)+($AM18*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL18=\"\",0,VLOOKUP($AI18,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL18)+($AM18*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL18=\"\",0,VLOOKUP($AI18,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL18)+($AM18*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"BJ18+BO18","v":0},{"$f":"BK18+BP18","v":0},{"$f":"BL18+BQ18","v":0},{"$f":"BM18+BR18","v":0},{"$f":"BN18+BS18","v":0}]
[null,"81.52",null,"Oppfyllinger over vann",{"$f":"G19+I19+K19+M19+O19+Q19+S19+U19+W19+Y19","v":0},"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,{"$f":"E19*Beregningsfaktorer!$AL$31*Beregningsfaktorer!$M$35","v":0},null,"Antatt grus",null,null,"Grus/pukk",{"$f":"E19*Beregningsfaktorer!$AL$31*Beregningsfaktorer!$C$148*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F19=\"RS\",AJ19=\"\")),0,VLOOKUP(AI19,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ19","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F19=\"RS\",AL19=\"\")),0,VLOOKUP(AI19,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL19","v":0},{"$f":"IF(AI19=\"\",\"\",VLOOKUP(AI19,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$AD19*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD19*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD19*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD19*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD19*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG19*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG19*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG19*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG19*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG19*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ19=\"\",0,VLOOKUP($AI19,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ19)+($AK19*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ19=\"\",0,VLOOKUP($AI19,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ19)+($AK19*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ19=\"\",0,VLOOKUP($AI19,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ19)+($AK19*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ19=\"\",0,VLOOKUP($AI19,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ19)+($AK19*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ19=\"\",0,VLOOKUP($AI19,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ19)+($AK19*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"AO19+AT19+AY19","v":0},0,0,0,0,null,{"$f":"$AE19*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE19*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE19*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE19*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE19*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL19=\"\",0,VLOOKUP($AI19,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL19)+($AM19*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL19=\"\",0,VLOOKUP($AI19,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL19)+($AM19*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL19=\"\",0,VLOOKUP($AI19,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL19)+($AM19*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL19=\"\",0,VLOOKUP($AI19,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL19)+($AM19*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL19=\"\",0,VLOOKUP($AI19,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL19)+($AM19*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"BJ19+BO19","v":0},0,0,0,0]
[null,"81.53",null,"Fylling med knuste masser inntil konstruksjoner over vann",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,{"$f":"E20*Beregningsfaktorer!AL30*Beregningsfaktorer!M35","v":0},null,null,null,null,"Grus/pukk",{"$f":"E20*Beregningsfaktorer!$AL$30*Beregningsfaktorer!$C$148*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F20=\"RS\",AJ20=\"\")),0,VLOOKUP(AI20,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ20","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F20=\"RS\",AL20=\"\")),0,VLOOKUP(AI20,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL20","v":0},{"$f":"IF(AI20=\"\",\"\",VLOOKUP(AI20,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$AD20*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD20*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD20*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD20*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD20*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG20*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG20*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG20*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG20*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG20*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ20=\"\",0,VLOOKUP($AI20,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ20)+($AK20*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ20=\"\",0,VLOOKUP($AI20,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ20)+($AK20*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ20=\"\",0,VLOOKUP($AI20,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ20)+($AK20*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ20=\"\",0,VLOOKUP($AI20,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ20)+($AK20*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ20=\"\",0,VLOOKUP($AI20,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ20)+($AK20*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE20*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE20*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE20*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE20*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE20*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL20=\"\",0,VLOOKUP($AI20,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL20)+($AM20*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL20=\"\",0,VLOOKUP($AI20,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL20)+($AM20*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL20=\"\",0,VLOOKUP($AI20,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL20)+($AM20*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL20=\"\",0,VLOOKUP($AI20,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL20)+($AM20*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL20=\"\",0,VLOOKUP($AI20,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL20)+($AM20*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"81.55",null,"Tilbakefylling inntil fundamenter",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,{"$f":"E21*Beregningsfaktorer!AL31*Beregningsfaktorer!M35","v":0},null,"Antatt grus, stedlig",null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F21=\"RS\",AJ21=\"\")),0,VLOOKUP(AI21,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ21","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F21=\"RS\",AL21=\"\")),0,VLOOKUP(AI21,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL21","v":0},{"$f":"IF(AI21=\"\",\"\",VLOOKUP(AI21,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$AD21*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD21*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD21*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD21*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD21*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG21*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG21*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG21*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG21*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG21*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ21=\"\",0,VLOOKUP($AI21,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ21)+($AK21*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ21=\"\",0,VLOOKUP($AI21,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ21)+($AK21*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ21=\"\",0,VLOOKUP($AI21,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ21)+($AK21*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ21=\"\",0,VLOOKUP($AI21,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ21)+($AK21*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ21=\"\",0,VLOOKUP($AI21,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ21)+($AK21*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE21*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE21*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE21*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE21*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE21*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL21=\"\",0,VLOOKUP($AI21,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL21)+($AM21*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL21=\"\",0,VLOOKUP($AI21,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL21)+($AM21*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL21=\"\",0,VLOOKUP($AI21,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL21)+($AM21*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL21=\"\",0,VLOOKUP($AI21,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL21)+($AM21*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL21=\"\",0,VLOOKUP($AI21,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL21)+($AM21*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"81.6",null,"Masser under og inntil konstruksjoner under vann",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,{"$f":"E22*Beregningsfaktorer!$AL$30*Beregningsfaktorer!$M$35","v":0},null,null,null,null,"Grus/pukk",{"$f":"E22*Beregningsfaktorer!$AL$31*Beregningsfaktorer!$C$148*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F22=\"RS\",AJ22=\"\")),0,VLOOKUP(AI22,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ22","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F22=\"RS\",AL22=\"\")),0,VLOOKUP(AI22,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL22","v":0},{"$f":"IF(AI22=\"\",\"\",VLOOKUP(AI22,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$AD22*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD22*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD22*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD22*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD22*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG22*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG22*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG22*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG22*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG22*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ22=\"\",0,VLOOKUP($AI22,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ22)+($AK22*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ22=\"\",0,VLOOKUP($AI22,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ22)+($AK22*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ22=\"\",0,VLOOKUP($AI22,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ22)+($AK22*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ22=\"\",0,VLOOKUP($AI22,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ22)+($AK22*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ22=\"\",0,VLOOKUP($AI22,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ22)+($AK22*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE22*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE22*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE22*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE22*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE22*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL22=\"\",0,VLOOKUP($AI22,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL22)+($AM22*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL22=\"\",0,VLOOKUP($AI22,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL22)+($AM22*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL22=\"\",0,VLOOKUP($AI22,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL22)+($AM22*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL22=\"\",0,VLOOKUP($AI22,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL22)+($AM22*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL22=\"\",0,VLOOKUP($AI22,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL22)+($AM22*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"81.61",null,"Avrettingslag under vann",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,{"$f":"E23*Beregningsfaktorer!M37+E23*0.15*Beregningsfaktorer!C148*Beregningsfaktorer!M35","v":0},null,"Utlegging, planering, komprimering",null,null,"Grus/pukk",{"$f":"E23*0.15*Beregningsfaktorer!$AL$31*Beregningsfaktorer!$C$148*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F23=\"RS\",AJ23=\"\")),0,VLOOKUP(AI23,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ23","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F23=\"RS\",AL23=\"\")),0,VLOOKUP(AI23,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL23","v":0},{"$f":"IF(AI23=\"\",\"\",VLOOKUP(AI23,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$AD23*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD23*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD23*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD23*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD23*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG23*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG23*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG23*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG23*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG23*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ23=\"\",0,VLOOKUP($AI23,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ23)+($AK23*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ23=\"\",0,VLOOKUP($AI23,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ23)+($AK23*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ23=\"\",0,VLOOKUP($AI23,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ23)+($AK23*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ23=\"\",0,VLOOKUP($AI23,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ23)+($AK23*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ23=\"\",0,VLOOKUP($AI23,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ23)+($AK23*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"AO23+AT23+AY23","v":0},0,0,0,0,null,{"$f":"$AE23*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE23*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE23*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE23*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE23*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL23=\"\",0,VLOOKUP($AI23,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL23)+($AM23*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL23=\"\",0,VLOOKUP($AI23,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL23)+($AM23*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL23=\"\",0,VLOOKUP($AI23,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL23)+($AM23*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL23=\"\",0,VLOOKUP($AI23,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL23)+($AM23*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL23=\"\",0,VLOOKUP($AI23,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL23)+($AM23*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"BJ23+BO23","v":0},0,0,0,0]
[null,"81.62",null,"Oppfylling under vann",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,{"$f":"E24*Beregningsfaktorer!AL30*Beregningsfaktorer!C147*Beregningsfaktorer!$M$35","v":0},null,"Antatt grus",null,null,"Grus/pukk",{"$f":"E24*Beregningsfaktorer!$AL$30*Beregningsfaktorer!$C$147*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F24=\"RS\",AJ24=\"\")),0,VLOOKUP(AI24,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ24","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F24=\"RS\",AL24=\"\")),0,VLOOKUP(AI24,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL24","v":0},{"$f":"IF(AI24=\"\",\"\",VLOOKUP(AI24,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$AD24*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD24*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD24*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD24*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD24*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG24*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG24*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG24*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG24*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG24*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ24=\"\",0,VLOOKUP($AI24,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ24)+($AK24*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ24=\"\",0,VLOOKUP($AI24,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ24)+($AK24*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ24=\"\",0,VLOOKUP($AI24,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ24)+($AK24*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ24=\"\",0,VLOOKUP($AI24,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ24)+($AK24*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ24=\"\",0,VLOOKUP($AI24,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ24)+($AK24*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE24*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE24*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE24*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE24*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE24*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL24=\"\",0,VLOOKUP($AI24,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL24)+($AM24*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL24=\"\",0,VLOOKUP($AI24,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL24)+($AM24*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL24=\"\",0,VLOOKUP($AI24,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL24)+($AM24*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL24=\"\",0,VLOOKUP($AI24,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL24)+($AM24*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL24=\"\",0,VLOOKUP($AI24,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL24)+($AM24*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"81.63",null,"Masser inntil konstruksjoner under vann",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,{"$f":"E25*Beregningsfaktorer!$AL$31*Beregningsfaktorer!$M$35","v":0},null,"Antatt grus",null,null,"Grus/pukk",{"$f":"E25*Beregningsfaktorer!$AL$31*Beregningsfaktorer!$C$148*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F25=\"RS\",AJ25=\"\")),0,VLOOKUP(AI25,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ25","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F25=\"RS\",AL25=\"\")),0,VLOOKUP(AI25,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL25","v":0},{"$f":"IF(AI25=\"\",\"\",VLOOKUP(AI25,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$AD25*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD25*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD25*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD25*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD25*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG25*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG25*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG25*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG25*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG25*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ25=\"\",0,VLOOKUP($AI25,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ25)+($AK25*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ25=\"\",0,VLOOKUP($AI25,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ25)+($AK25*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ25=\"\",0,VLOOKUP($AI25,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ25)+($AK25*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ25=\"\",0,VLOOKUP($AI25,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ25)+($AK25*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ25=\"\",0,VLOOKUP($AI25,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ25)+($AK25*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE25*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE25*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE25*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE25*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE25*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL25=\"\",0,VLOOKUP($AI25,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL25)+($AM25*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL25=\"\",0,VLOOKUP($AI25,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL25)+($AM25*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL25=\"\",0,VLOOKUP($AI25,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL25)+($AM25*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL25=\"\",0,VLOOKUP($AI25,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL25)+($AM25*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL25=\"\",0,VLOOKUP($AI25,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL25)+($AM25*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"81.64",null,"Beskyttelseslag mot membran under vann",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,{"$f":"E26*Beregningsfaktorer!AL31*Beregningsfaktorer!M35","v":0},null,null,null,null,"Grus/pukk",{"$f":"E26*Beregningsfaktorer!$AL$31*Beregningsfaktorer!$C$148*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F26=\"RS\",AJ26=\"\")),0,VLOOKUP(AI26,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ26","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F26=\"RS\",AL26=\"\")),0,VLOOKUP(AI26,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL26","v":0},{"$f":"IF(AI26=\"\",\"\",VLOOKUP(AI26,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Grus/pukk"},{"$f":"$AD26*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD26*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD26*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD26*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD26*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG26*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG26*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG26*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG26*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG26*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ26=\"\",0,VLOOKUP($AI26,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ26)+($AK26*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ26=\"\",0,VLOOKUP($AI26,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ26)+($AK26*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ26=\"\",0,VLOOKUP($AI26,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ26)+($AK26*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ26=\"\",0,VLOOKUP($AI26,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ26)+($AK26*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ26=\"\",0,VLOOKUP($AI26,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ26)+($AK26*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE26*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE26*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE26*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE26*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE26*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL26=\"\",0,VLOOKUP($AI26,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL26)+($AM26*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL26=\"\",0,VLOOKUP($AI26,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL26)+($AM26*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL26=\"\",0,VLOOKUP($AI26,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL26)+($AM26*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL26=\"\",0,VLOOKUP($AI26,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL26)+($AM26*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL26=\"\",0,VLOOKUP($AI26,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL26)+($AM26*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"81.65",null,"Tilbakefylling inntil fundamenter under vann",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,{"$f":"E27*Beregningsfaktorer!AL31*Beregningsfaktorer!C148*Beregningsfaktorer!$M$35","v":0},null,"Antatt grus, stedlig",null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F27=\"RS\",AJ27=\"\")),0,VLOOKUP(AI27,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ27","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F27=\"RS\",AL27=\"\")),0,VLOOKUP(AI27,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL27","v":0},{"$f":"IF(AI27=\"\",\"\",VLOOKUP(AI27,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$AD27*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD27*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD27*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD27*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD27*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG27*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG27*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG27*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG27*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG27*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ27=\"\",0,VLOOKUP($AI27,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ27)+($AK27*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ27=\"\",0,VLOOKUP($AI27,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ27)+($AK27*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ27=\"\",0,VLOOKUP($AI27,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ27)+($AK27*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ27=\"\",0,VLOOKUP($AI27,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ27)+($AK27*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ27=\"\",0,VLOOKUP($AI27,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ27)+($AK27*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE27*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE27*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE27*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE27*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE27*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL27=\"\",0,VLOOKUP($AI27,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL27)+($AM27*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL27=\"\",0,VLOOKUP($AI27,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL27)+($AM27*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL27=\"\",0,VLOOKUP($AI27,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL27)+($AM27*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL27=\"\",0,VLOOKUP($AI27,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL27)+($AM27*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL27=\"\",0,VLOOKUP($AI27,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL27)+($AM27*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>3,F28,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>4,F28,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>5,F28,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>6,F28,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>7,F28,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>8,F28,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>9,F28,\" \")","v":" "},null,null,"SUM",{"$f":"SUM(AD10:AD27)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"82: BERG",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>3,F29,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>4,F29,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>5,F29,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>6,F29,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>7,F29,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>8,F29,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>9,F29,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F29=\"RS\",AJ29=\"\")),0,VLOOKUP(AI29,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$184,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ29","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F29=\"RS\",AL29=\"\")),0,VLOOKUP(AI29,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$184,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL29","v":0},{"$f":"IF(AI29=\"\",\"\",VLOOKUP(AI29,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE))","v":""},{"$f":"$AD29*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD29*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD29*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD29*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD29*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG29*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG29*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG29*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG29*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG29*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ29=\"\",0,VLOOKUP($AI29,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AJ29)+($AK29*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ29=\"\",0,VLOOKUP($AI29,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AJ29)+($AK29*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ29=\"\",0,VLOOKUP($AI29,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AJ29)+($AK29*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ29=\"\",0,VLOOKUP($AI29,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AJ29)+($AK29*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ29=\"\",0,VLOOKUP($AI29,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AJ29)+($AK29*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE29*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE29*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE29*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE29*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE29*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL29=\"\",0,VLOOKUP($AI29,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AL29)+($AM29*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL29=\"\",0,VLOOKUP($AI29,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AL29)+($AM29*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL29=\"\",0,VLOOKUP($AI29,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AL29)+($AM29*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL29=\"\",0,VLOOKUP($AI29,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AL29)+($AM29*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL29=\"\",0,VLOOKUP($AI29,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AL29)+($AM29*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Materialgruppe","K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE",null,"K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE"]
[null,"82.1","Valg: Spengning/pigging","Sprengning/demolering over vann",{"$f":"G31+I31+K31+M31+O31+Q31+S31+U31+W31+Y31","v":0},"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,{"$f":"IF(C31=Nedtrekksmenyer!$B$123,Bruer!E31*Beregningsfaktorer!$M$43,0)","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C31=Nedtrekksmenyer!$B$121,C31=Nedtrekksmenyer!$B$122),\"Sprengstoff\",\"\")","v":"Sprengstoff"},{"$f":"IF(AI31=\"Sprengstoff\",E31*(Beregningsfaktorer!M20+Beregningsfaktorer!M21)/2,0)","v":0},{"$f":"IF((OR(F31=\"RS\",AJ31=\"\")),0,VLOOKUP(AI31,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ31","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F31=\"RS\",AL31=\"\")),0,VLOOKUP(AI31,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL31","v":0},{"$f":"IF(AI31=\"\",\"\",VLOOKUP(AI31,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sprengstoff"},{"$f":"$AD31*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD31*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD31*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD31*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD31*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG31*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG31*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG31*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG31*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG31*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ31=\"\",0,VLOOKUP($AI31,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ31)+($AK31*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ31=\"\",0,VLOOKUP($AI31,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ31)+($AK31*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ31=\"\",0,VLOOKUP($AI31,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ31)+($AK31*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ31=\"\",0,VLOOKUP($AI31,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ31)+($AK31*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ31=\"\",0,VLOOKUP($AI31,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ31)+($AK31*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"AO31+AT31+AY31","v":0},{"$f":"AP31+AU31+AZ31","v":0},{"$f":"AQ31+AV31+BA31","v":0},{"$f":"AR31+AW31+BB31","v":0},{"$f":"AS31+AX31+BC31","v":0},null,{"$f":"$AE31*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE31*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE31*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE31*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE31*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL31=\"\",0,VLOOKUP($AI31,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL31)+($AM31*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL31=\"\",0,VLOOKUP($AI31,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL31)+($AM31*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL31=\"\",0,VLOOKUP($AI31,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL31)+($AM31*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL31=\"\",0,VLOOKUP($AI31,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL31)+($AM31*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL31=\"\",0,VLOOKUP($AI31,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL31)+($AM31*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"BJ31+BO31","v":0},{"$f":"BK31+BP31","v":0},{"$f":"BL31+BQ31","v":0},{"$f":"BM31+BR31","v":0},{"$f":"BN31+BS31","v":0}]
[null,"82.11","Velg fjellklasse","Sprengning over vann",{"$f":"G32+I32+K32+M32+O32+Q32+S32+U32+W32+Y32","v":0},"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,null,"Sprengstoff",{"$f":"E32*IF(OR(C32=Nedtrekksmenyer!C92,C32=Nedtrekksmenyer!C93),Beregningsfaktorer!M22,IF(C32=Nedtrekksmenyer!C94,Beregningsfaktorer!M23,Beregningsfaktorer!M24))","v":0},{"$f":"IF((OR(F32=\"RS\",AJ32=\"\")),0,VLOOKUP(AI32,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ32","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F32=\"RS\",AL32=\"\")),0,VLOOKUP(AI32,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL32","v":0},{"$f":"IF(AI32=\"\",\"\",VLOOKUP(AI32,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sprengstoff"},{"$f":"$AD32*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD32*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD32*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD32*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD32*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG32*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG32*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG32*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG32*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG32*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ32=\"\",0,VLOOKUP($AI32,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ32)+($AK32*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ32=\"\",0,VLOOKUP($AI32,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ32)+($AK32*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ32=\"\",0,VLOOKUP($AI32,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ32)+($AK32*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ32=\"\",0,VLOOKUP($AI32,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ32)+($AK32*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ32=\"\",0,VLOOKUP($AI32,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ32)+($AK32*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE32*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE32*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE32*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE32*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE32*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL32=\"\",0,VLOOKUP($AI32,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL32)+($AM32*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL32=\"\",0,VLOOKUP($AI32,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL32)+($AM32*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL32=\"\",0,VLOOKUP($AI32,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL32)+($AM32*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL32=\"\",0,VLOOKUP($AI32,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL32)+($AM32*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL32=\"\",0,VLOOKUP($AI32,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL32)+($AM32*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"82.12","Valg: Spengning/pigging","Demolering av blokker over vann",{"$f":"G33+I33+K33+M33+O33+Q33+S33+U33+W33+Y33","v":0},"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,{"$f":"IF(C33=Nedtrekksmenyer!$B$123,Bruer!E33*5*Beregningsfaktorer!$M$43,0)","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C33=Nedtrekksmenyer!$B$121,C33=Nedtrekksmenyer!$B$122),\"Sprengstoff\",\"\")","v":"Sprengstoff"},{"$f":"IF(AI33=\"Sprengstoff\",E33*5*(Beregningsfaktorer!M25+Beregningsfaktorer!M26)/2,0)","v":0},{"$f":"IF((OR(F33=\"RS\",AJ33=\"\")),0,VLOOKUP(AI33,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ33","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F33=\"RS\",AL33=\"\")),0,VLOOKUP(AI33,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL33","v":0},{"$f":"IF(AI33=\"\",\"\",VLOOKUP(AI33,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sprengstoff"},{"$f":"$AD33*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD33*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD33*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD33*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD33*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG33*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG33*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG33*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG33*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG33*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ33=\"\",0,VLOOKUP($AI33,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ33)+($AK33*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ33=\"\",0,VLOOKUP($AI33,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ33)+($AK33*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ33=\"\",0,VLOOKUP($AI33,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ33)+($AK33*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ33=\"\",0,VLOOKUP($AI33,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ33)+($AK33*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ33=\"\",0,VLOOKUP($AI33,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ33)+($AK33*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE33*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE33*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE33*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE33*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE33*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL33=\"\",0,VLOOKUP($AI33,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL33)+($AM33*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL33=\"\",0,VLOOKUP($AI33,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL33)+($AM33*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL33=\"\",0,VLOOKUP($AI33,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL33)+($AM33*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL33=\"\",0,VLOOKUP($AI33,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL33)+($AM33*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL33=\"\",0,VLOOKUP($AI33,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL33)+($AM33*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"82.121","Valg: Spengning/pigging","Demolering av blokker fra 1,0 til og med 5,0 m3",{"$f":"G34+I34+K34+M34+O34+Q34+S34+U34+W34+Y34","v":0},"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,{"$f":"IF(C34=Nedtrekksmenyer!$B$123,Bruer!E34*3*Beregningsfaktorer!$M$43,0)","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C34=Nedtrekksmenyer!$B$121,C34=Nedtrekksmenyer!$B$122),\"Sprengstoff\",\"\")","v":"Sprengstoff"},{"$f":"IF(AI34=\"Sprengstoff\",E34*3*Beregningsfaktorer!M25,0)","v":0},{"$f":"IF((OR(F34=\"RS\",AJ34=\"\")),0,VLOOKUP(AI34,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ34","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F34=\"RS\",AL34=\"\")),0,VLOOKUP(AI34,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL34","v":0},{"$f":"IF(AI34=\"\",\"\",VLOOKUP(AI34,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sprengstoff"},{"$f":"$AD34*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD34*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD34*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD34*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD34*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG34*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG34*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG34*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG34*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG34*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ34=\"\",0,VLOOKUP($AI34,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ34)+($AK34*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ34=\"\",0,VLOOKUP($AI34,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ34)+($AK34*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ34=\"\",0,VLOOKUP($AI34,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ34)+($AK34*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ34=\"\",0,VLOOKUP($AI34,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ34)+($AK34*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ34=\"\",0,VLOOKUP($AI34,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ34)+($AK34*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE34*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE34*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE34*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE34*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE34*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL34=\"\",0,VLOOKUP($AI34,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL34)+($AM34*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL34=\"\",0,VLOOKUP($AI34,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL34)+($AM34*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL34=\"\",0,VLOOKUP($AI34,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL34)+($AM34*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL34=\"\",0,VLOOKUP($AI34,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL34)+($AM34*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL34=\"\",0,VLOOKUP($AI34,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL34)+($AM34*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"82.122","Valg: Spengning/pigging","Demolering av blokker fra 5,0 til og med 10 m3",0,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,{"$f":"IF(C35=Nedtrekksmenyer!$B$123,Bruer!E35*7*Beregningsfaktorer!$M$43,0)","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C35=Nedtrekksmenyer!$B$121,C35=Nedtrekksmenyer!$B$122),\"Sprengstoff\",\"\")","v":"Sprengstoff"},{"$f":"IF(AI35=\"Sprengstoff\",E35*7*Beregningsfaktorer!M26,0)","v":0},{"$f":"IF((OR(F35=\"RS\",AJ35=\"\")),0,VLOOKUP(AI35,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ35","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F35=\"RS\",AL35=\"\")),0,VLOOKUP(AI35,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL35","v":0},{"$f":"IF(AI35=\"\",\"\",VLOOKUP(AI35,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sprengstoff"},{"$f":"$AD35*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD35*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD35*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD35*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD35*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG35*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG35*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG35*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG35*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG35*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ35=\"\",0,VLOOKUP($AI35,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ35)+($AK35*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ35=\"\",0,VLOOKUP($AI35,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ35)+($AK35*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ35=\"\",0,VLOOKUP($AI35,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ35)+($AK35*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ35=\"\",0,VLOOKUP($AI35,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ35)+($AK35*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ35=\"\",0,VLOOKUP($AI35,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ35)+($AK35*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE35*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE35*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE35*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE35*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE35*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL35=\"\",0,VLOOKUP($AI35,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL35)+($AM35*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL35=\"\",0,VLOOKUP($AI35,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL35)+($AM35*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL35=\"\",0,VLOOKUP($AI35,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL35)+($AM35*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL35=\"\",0,VLOOKUP($AI35,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL35)+($AM35*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL35=\"\",0,VLOOKUP($AI35,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL35)+($AM35*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"82.2","Valg: Spengning/pigging","Sprengning/demolering under vann",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,{"$f":"IF(C36=Nedtrekksmenyer!$B$123,Bruer!E36*Beregningsfaktorer!$M$43,0)","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C36=Nedtrekksmenyer!$B$121,C36=Nedtrekksmenyer!$B$122),\"Sprengstoff\",\"\")","v":"Sprengstoff"},{"$f":"IF(AI36=\"Sprengstoff\",E36*(Beregningsfaktorer!M25+Beregningsfaktorer!M26)/2,0)","v":0},{"$f":"IF((OR(F36=\"RS\",AJ36=\"\")),0,VLOOKUP(AI36,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ36","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F36=\"RS\",AL36=\"\")),0,VLOOKUP(AI36,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL36","v":0},{"$f":"IF(AI36=\"\",\"\",VLOOKUP(AI36,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sprengstoff"},{"$f":"$AD36*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD36*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD36*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD36*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD36*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG36*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG36*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG36*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG36*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG36*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ36=\"\",0,VLOOKUP($AI36,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ36)+($AK36*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ36=\"\",0,VLOOKUP($AI36,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ36)+($AK36*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ36=\"\",0,VLOOKUP($AI36,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ36)+($AK36*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ36=\"\",0,VLOOKUP($AI36,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ36)+($AK36*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ36=\"\",0,VLOOKUP($AI36,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ36)+($AK36*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE36*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE36*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE36*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE36*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE36*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL36=\"\",0,VLOOKUP($AI36,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL36)+($AM36*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL36=\"\",0,VLOOKUP($AI36,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL36)+($AM36*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL36=\"\",0,VLOOKUP($AI36,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL36)+($AM36*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL36=\"\",0,VLOOKUP($AI36,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL36)+($AM36*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL36=\"\",0,VLOOKUP($AI36,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL36)+($AM36*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"82.21","Velg fjellklasse","Sprengning under vann",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,null,"Sprengstoff",{"$f":"E37*IF(OR(C37=Nedtrekksmenyer!C92,C37=Nedtrekksmenyer!C93),Beregningsfaktorer!M22,IF(C37=Nedtrekksmenyer!C94,Beregningsfaktorer!M23,Beregningsfaktorer!M24))","v":0},{"$f":"IF((OR(F37=\"RS\",AJ37=\"\")),0,VLOOKUP(AI37,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ37","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F37=\"RS\",AL37=\"\")),0,VLOOKUP(AI37,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL37","v":0},{"$f":"IF(AI37=\"\",\"\",VLOOKUP(AI37,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sprengstoff"},{"$f":"$AD37*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD37*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD37*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD37*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD37*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG37*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG37*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG37*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG37*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG37*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ37=\"\",0,VLOOKUP($AI37,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ37)+($AK37*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ37=\"\",0,VLOOKUP($AI37,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ37)+($AK37*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ37=\"\",0,VLOOKUP($AI37,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ37)+($AK37*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ37=\"\",0,VLOOKUP($AI37,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ37)+($AK37*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ37=\"\",0,VLOOKUP($AI37,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ37)+($AK37*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE37*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE37*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE37*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE37*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE37*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL37=\"\",0,VLOOKUP($AI37,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL37)+($AM37*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL37=\"\",0,VLOOKUP($AI37,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL37)+($AM37*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL37=\"\",0,VLOOKUP($AI37,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL37)+($AM37*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL37=\"\",0,VLOOKUP($AI37,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL37)+($AM37*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL37=\"\",0,VLOOKUP($AI37,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL37)+($AM37*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"82.22","Valg: Spengning/pigging","Demolering av blokker under vann",0,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,{"$f":"IF(C38=Nedtrekksmenyer!$B$123,Bruer!E38*5*Beregningsfaktorer!$M$43,0)","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C38=Nedtrekksmenyer!$B$121,C38=Nedtrekksmenyer!$B$122),\"Sprengstoff\",\"\")","v":"Sprengstoff"},{"$f":"IF(AI38=\"Sprengstoff\",E38*5*(Beregningsfaktorer!M25+Beregningsfaktorer!M26)/2,0)","v":0},{"$f":"IF((OR(F38=\"RS\",AJ38=\"\")),0,VLOOKUP(AI38,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ38","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F38=\"RS\",AL38=\"\")),0,VLOOKUP(AI38,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL38","v":0},{"$f":"IF(AI38=\"\",\"\",VLOOKUP(AI38,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sprengstoff"},{"$f":"$AD38*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD38*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD38*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD38*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD38*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG38*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG38*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG38*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG38*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG38*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ38=\"\",0,VLOOKUP($AI38,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ38)+($AK38*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ38=\"\",0,VLOOKUP($AI38,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ38)+($AK38*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ38=\"\",0,VLOOKUP($AI38,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ38)+($AK38*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ38=\"\",0,VLOOKUP($AI38,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ38)+($AK38*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ38=\"\",0,VLOOKUP($AI38,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ38)+($AK38*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"AO38+AT38+AY38","v":0},{"$f":"AP38+AU38+AZ38","v":0},{"$f":"AQ38+AV38+BA38","v":0},{"$f":"AR38+AW38+BB38","v":0},{"$f":"AS38+AX38+BC38","v":0},null,{"$f":"$AE38*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE38*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE38*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE38*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE38*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL38=\"\",0,VLOOKUP($AI38,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL38)+($AM38*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL38=\"\",0,VLOOKUP($AI38,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL38)+($AM38*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL38=\"\",0,VLOOKUP($AI38,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL38)+($AM38*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL38=\"\",0,VLOOKUP($AI38,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL38)+($AM38*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL38=\"\",0,VLOOKUP($AI38,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL38)+($AM38*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"BJ38+BO38","v":0},{"$f":"BK38+BP38","v":0},{"$f":"BL38+BQ38","v":0},{"$f":"BM38+BR38","v":0},{"$f":"BN38+BS38","v":0}]
[null,"82.221","Valg: Spengning/pigging","Demolering av blokker fra 1,0 til og med 5,0 m3",0,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,{"$f":"IF(C39=Nedtrekksmenyer!$B$123,Bruer!E39*3*Beregningsfaktorer!$M$43,0)","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C39=Nedtrekksmenyer!$B$121,C39=Nedtrekksmenyer!$B$122),\"Sprengstoff\",\"\")","v":"Sprengstoff"},{"$f":"IF(AI39=\"Sprengstoff\",E39*3*Beregningsfaktorer!M25,0)","v":0},{"$f":"IF((OR(F39=\"RS\",AJ39=\"\")),0,VLOOKUP(AI39,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ39","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F39=\"RS\",AL39=\"\")),0,VLOOKUP(AI39,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL39","v":0},{"$f":"IF(AI39=\"\",\"\",VLOOKUP(AI39,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sprengstoff"},{"$f":"$AD39*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD39*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD39*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD39*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD39*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG39*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG39*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG39*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG39*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG39*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ39=\"\",0,VLOOKUP($AI39,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ39)+($AK39*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ39=\"\",0,VLOOKUP($AI39,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ39)+($AK39*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ39=\"\",0,VLOOKUP($AI39,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ39)+($AK39*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ39=\"\",0,VLOOKUP($AI39,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ39)+($AK39*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ39=\"\",0,VLOOKUP($AI39,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ39)+($AK39*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE39*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE39*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE39*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE39*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE39*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL39=\"\",0,VLOOKUP($AI39,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL39)+($AM39*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL39=\"\",0,VLOOKUP($AI39,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL39)+($AM39*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL39=\"\",0,VLOOKUP($AI39,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL39)+($AM39*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL39=\"\",0,VLOOKUP($AI39,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL39)+($AM39*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL39=\"\",0,VLOOKUP($AI39,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL39)+($AM39*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"82.222","Valg: Spengning/pigging","Demolering av blokker fra 5,0 til og med 10 m3",{"$f":"G40+I40+K40+M40+O40+Q40+S40+U40+W40+Y40","v":0},"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,{"$f":"IF(C40=Nedtrekksmenyer!$B$123,Bruer!E40*7*Beregningsfaktorer!$M$43,0)","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C40=Nedtrekksmenyer!$B$121,C40=Nedtrekksmenyer!$B$122),\"Sprengstoff\",\"\")","v":"Sprengstoff"},{"$f":"IF(AI40=\"Sprengstoff\",E40*7*Beregningsfaktorer!M26,0)","v":0},{"$f":"IF((OR(F40=\"RS\",AJ40=\"\")),0,VLOOKUP(AI40,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ40","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F40=\"RS\",AL40=\"\")),0,VLOOKUP(AI40,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL40","v":0},{"$f":"IF(AI40=\"\",\"\",VLOOKUP(AI40,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sprengstoff"},{"$f":"$AD40*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD40*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD40*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD40*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD40*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG40*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG40*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG40*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG40*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG40*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ40=\"\",0,VLOOKUP($AI40,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ40)+($AK40*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ40=\"\",0,VLOOKUP($AI40,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ40)+($AK40*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ40=\"\",0,VLOOKUP($AI40,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ40)+($AK40*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ40=\"\",0,VLOOKUP($AI40,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ40)+($AK40*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ40=\"\",0,VLOOKUP($AI40,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ40)+($AK40*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE40*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE40*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE40*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE40*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE40*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL40=\"\",0,VLOOKUP($AI40,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL40)+($AM40*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL40=\"\",0,VLOOKUP($AI40,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL40)+($AM40*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL40=\"\",0,VLOOKUP($AI40,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL40)+($AM40*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL40=\"\",0,VLOOKUP($AI40,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL40)+($AM40*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL40=\"\",0,VLOOKUP($AI40,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL40)+($AM40*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"82.25",null,"Rigg for ny sprengning under vann",{"$f":"G41+I41+K41+M41+O41+Q41+S41+U41+W41+Y41","v":0},"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"D41","v":"Rigg for ny sprengning under vann"},{"$f":"E41","v":0},{"$f":"IF((OR(F41=\"RS\",AJ41=\"\")),0,VLOOKUP(AI41,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ41","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F41=\"RS\",AL41=\"\")),0,VLOOKUP(AI41,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL41","v":0},{"$f":"IF(AI41=\"\",\"\",VLOOKUP(AI41,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - Rigg og drift"},{"$f":"$AD41*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD41*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD41*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD41*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD41*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG41*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG41*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG41*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG41*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG41*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ41=\"\",0,VLOOKUP($AI41,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ41)+($AK41*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ41=\"\",0,VLOOKUP($AI41,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ41)+($AK41*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ41=\"\",0,VLOOKUP($AI41,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ41)+($AK41*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ41=\"\",0,VLOOKUP($AI41,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ41)+($AK41*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ41=\"\",0,VLOOKUP($AI41,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ41)+($AK41*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE41*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE41*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE41*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE41*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE41*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL41=\"\",0,VLOOKUP($AI41,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL41)+($AM41*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL41=\"\",0,VLOOKUP($AI41,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL41)+($AM41*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL41=\"\",0,VLOOKUP($AI41,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL41)+($AM41*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL41=\"\",0,VLOOKUP($AI41,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL41)+($AM41*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL41=\"\",0,VLOOKUP($AI41,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL41)+($AM41*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"82.4",null,"Hullboring og kjerneboring",{"$f":"G42+I42+K42+M42+O42+Q42+S42+U42+W42+Y42","v":0},"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,{"$f":"E42*Beregningsfaktorer!M44","v":0},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F42=\"RS\",AJ42=\"\")),0,VLOOKUP(AI42,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ42","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F42=\"RS\",AL42=\"\")),0,VLOOKUP(AI42,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL42","v":0},{"$f":"IF(AI42=\"\",\"\",VLOOKUP(AI42,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$AD42*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD42*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD42*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD42*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD42*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG42*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG42*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG42*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG42*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG42*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ42=\"\",0,VLOOKUP($AI42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ42)+($AK42*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ42=\"\",0,VLOOKUP($AI42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ42)+($AK42*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ42=\"\",0,VLOOKUP($AI42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ42)+($AK42*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ42=\"\",0,VLOOKUP($AI42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ42)+($AK42*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ42=\"\",0,VLOOKUP($AI42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ42)+($AK42*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE42*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE42*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE42*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE42*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE42*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL42=\"\",0,VLOOKUP($AI42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL42)+($AM42*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL42=\"\",0,VLOOKUP($AI42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL42)+($AM42*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL42=\"\",0,VLOOKUP($AI42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL42)+($AM42*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL42=\"\",0,VLOOKUP($AI42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL42)+($AM42*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL42=\"\",0,VLOOKUP($AI42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL42)+($AM42*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"82.41",null,"Hullboring i berg og betong",{"$f":"G43+I43+K43+M43+O43+Q43+S43+U43+W43+Y43","v":0},"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,{"$f":"E43*Beregningsfaktorer!M44","v":0},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F43=\"RS\",AJ43=\"\")),0,VLOOKUP(AI43,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ43","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F43=\"RS\",AL43=\"\")),0,VLOOKUP(AI43,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL43","v":0},{"$f":"IF(AI43=\"\",\"\",VLOOKUP(AI43,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$AD43*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD43*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD43*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD43*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD43*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG43*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG43*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG43*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG43*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG43*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ43=\"\",0,VLOOKUP($AI43,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ43)+($AK43*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ43=\"\",0,VLOOKUP($AI43,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ43)+($AK43*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ43=\"\",0,VLOOKUP($AI43,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ43)+($AK43*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ43=\"\",0,VLOOKUP($AI43,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ43)+($AK43*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ43=\"\",0,VLOOKUP($AI43,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ43)+($AK43*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE43*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE43*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE43*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE43*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE43*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL43=\"\",0,VLOOKUP($AI43,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL43)+($AM43*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL43=\"\",0,VLOOKUP($AI43,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL43)+($AM43*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL43=\"\",0,VLOOKUP($AI43,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL43)+($AM43*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL43=\"\",0,VLOOKUP($AI43,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL43)+($AM43*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL43=\"\",0,VLOOKUP($AI43,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL43)+($AM43*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"82.42",null,"Kjerneboring i berg og betong og uttak av kjerner",{"$f":"G44+I44+K44+M44+O44+Q44+S44+U44+W44+Y44","v":0},"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,{"$f":"E44*Beregningsfaktorer!M45","v":0},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F44=\"RS\",AJ44=\"\")),0,VLOOKUP(AI44,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ44","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F44=\"RS\",AL44=\"\")),0,VLOOKUP(AI44,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL44","v":0},{"$f":"IF(AI44=\"\",\"\",VLOOKUP(AI44,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$AD44*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD44*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD44*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD44*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD44*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG44*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG44*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG44*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG44*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG44*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ44=\"\",0,VLOOKUP($AI44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ44)+($AK44*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ44=\"\",0,VLOOKUP($AI44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ44)+($AK44*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ44=\"\",0,VLOOKUP($AI44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ44)+($AK44*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ44=\"\",0,VLOOKUP($AI44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ44)+($AK44*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ44=\"\",0,VLOOKUP($AI44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ44)+($AK44*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE44*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE44*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE44*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE44*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE44*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL44=\"\",0,VLOOKUP($AI44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL44)+($AM44*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL44=\"\",0,VLOOKUP($AI44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL44)+($AM44*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL44=\"\",0,VLOOKUP($AI44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL44)+($AM44*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL44=\"\",0,VLOOKUP($AI44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL44)+($AM44*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL44=\"\",0,VLOOKUP($AI44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL44)+($AM44*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>3,F45,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>4,F45,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>5,F45,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>6,F45,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>7,F45,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>8,F45,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>9,F45,\" \")","v":" "},null,null,"SUM",{"$f":"SUM(AD32:AD44)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"83: KONSTRUKSJONER I GRUNNEN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>3,F46,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>4,F46,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>5,F46,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>6,F46,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>7,F46,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>8,F46,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>9,F46,\" \")","v":" "}," ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F46=\"RS\",AJ46=\"\")),0,VLOOKUP(AI46,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$184,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ46","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F46=\"RS\",AL46=\"\")),0,VLOOKUP(AI46,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$184,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL46","v":0},{"$f":"IF(AI46=\"\",\"\",VLOOKUP(AI46,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE))","v":""},{"$f":"$AD46*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD46*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD46*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD46*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD46*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG46*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG46*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG46*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG46*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG46*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ46=\"\",0,VLOOKUP($AI46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AJ46)+($AK46*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ46=\"\",0,VLOOKUP($AI46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AJ46)+($AK46*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ46=\"\",0,VLOOKUP($AI46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AJ46)+($AK46*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ46=\"\",0,VLOOKUP($AI46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AJ46)+($AK46*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ46=\"\",0,VLOOKUP($AI46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AJ46)+($AK46*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE46*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE46*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE46*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE46*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE46*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL46=\"\",0,VLOOKUP($AI46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AL46)+($AM46*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL46=\"\",0,VLOOKUP($AI46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AL46)+($AM46*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL46=\"\",0,VLOOKUP($AI46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AL46)+($AM46*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL46=\"\",0,VLOOKUP($AI46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AL46)+($AM46*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL46=\"\",0,VLOOKUP($AI46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AL46)+($AM46*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Materialgruppe","K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE",null,"K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE"]
[null,"83.12","Valg: Peletype","Levering av betongpeler med tilbehør (slakkarmerte)",{"$f":"G48+I48+K48+M48+O48+Q48+S48+U48+W48+Y48","v":0},"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C48=Nedtrekksmenyer!$B$132,C48=Nedtrekksmenyer!$B$133),Nedtrekksmenyer!$B$133,Nedtrekksmenyer!$B$134)","v":"Betongpel P270"},{"$f":"E48","v":0},{"$f":"IF((OR(F48=\"RS\",AJ48=\"\")),0,VLOOKUP(AI48,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ48","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F48=\"RS\",AL48=\"\")),0,VLOOKUP(AI48,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL48","v":0},{"$f":"IF(AI48=\"\",\"\",VLOOKUP(AI48,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Betongelementer"},{"$f":"$AD48*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD48*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD48*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD48*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD48*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG48*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG48*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG48*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG48*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG48*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ48=\"\",0,VLOOKUP($AI48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ48)+($AK48*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ48=\"\",0,VLOOKUP($AI48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ48)+($AK48*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ48=\"\",0,VLOOKUP($AI48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ48)+($AK48*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ48=\"\",0,VLOOKUP($AI48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ48)+($AK48*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ48=\"\",0,VLOOKUP($AI48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ48)+($AK48*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE48*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE48*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE48*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE48*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE48*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL48=\"\",0,VLOOKUP($AI48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL48)+($AM48*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL48=\"\",0,VLOOKUP($AI48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL48)+($AM48*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL48=\"\",0,VLOOKUP($AI48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL48)+($AM48*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL48=\"\",0,VLOOKUP($AI48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL48)+($AM48*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL48=\"\",0,VLOOKUP($AI48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL48)+($AM48*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"83.2",null,"Rammede stålrørspeler",{"$f":"G49+I49+K49+M49+O49+Q49+S49+U49+W49+Y49","v":0},"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,null,null,null,null,null,"Stål",{"$f":"E49*Beregningsfaktorer!C138","v":0},{"$f":"IF((OR(F49=\"RS\",AJ49=\"\")),0,VLOOKUP(AI49,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ49","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F49=\"RS\",AL49=\"\")),0,VLOOKUP(AI49,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL49","v":0},{"$f":"IF(AI49=\"\",\"\",VLOOKUP(AI49,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AD49*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD49*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD49*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD49*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD49*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG49*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG49*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG49*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG49*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG49*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ49=\"\",0,VLOOKUP($AI49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ49)+($AK49*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ49=\"\",0,VLOOKUP($AI49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ49)+($AK49*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ49=\"\",0,VLOOKUP($AI49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ49)+($AK49*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ49=\"\",0,VLOOKUP($AI49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ49)+($AK49*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ49=\"\",0,VLOOKUP($AI49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ49)+($AK49*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"AO49+AT49+AY49","v":0},{"$f":"AP49+AU49+AZ49","v":0},{"$f":"AQ49+AV49+BA49","v":0},{"$f":"AR49+AW49+BB49","v":0},{"$f":"AS49+AX49+BC49","v":0},null,{"$f":"$AE49*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE49*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE49*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE49*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE49*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL49=\"\",0,VLOOKUP($AI49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL49)+($AM49*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL49=\"\",0,VLOOKUP($AI49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL49)+($AM49*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL49=\"\",0,VLOOKUP($AI49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL49)+($AM49*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL49=\"\",0,VLOOKUP($AI49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL49)+($AM49*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL49=\"\",0,VLOOKUP($AI49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL49)+($AM49*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"BJ49+BO49","v":0},{"$f":"BK49+BP49","v":0},{"$f":"BL49+BQ49","v":0},{"$f":"BM49+BR49","v":0},{"$f":"BN49+BS49","v":0}]
[null,"83.22",null,"Levering av stålrør og pelemateriell",0,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,null,null,null,null,null,"Stål",{"$f":"E50*Beregningsfaktorer!C138","v":0},{"$f":"IF((OR(F50=\"RS\",AJ50=\"\")),0,VLOOKUP(AI50,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ50","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F50=\"RS\",AL50=\"\")),0,VLOOKUP(AI50,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL50","v":0},{"$f":"IF(AI50=\"\",\"\",VLOOKUP(AI50,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AD50*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD50*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD50*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD50*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD50*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG50*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG50*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG50*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG50*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG50*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ50=\"\",0,VLOOKUP($AI50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ50)+($AK50*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ50=\"\",0,VLOOKUP($AI50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ50)+($AK50*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ50=\"\",0,VLOOKUP($AI50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ50)+($AK50*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ50=\"\",0,VLOOKUP($AI50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ50)+($AK50*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ50=\"\",0,VLOOKUP($AI50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ50)+($AK50*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE50*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE50*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE50*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE50*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE50*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL50=\"\",0,VLOOKUP($AI50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL50)+($AM50*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL50=\"\",0,VLOOKUP($AI50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL50)+($AM50*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL50=\"\",0,VLOOKUP($AI50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL50)+($AM50*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL50=\"\",0,VLOOKUP($AI50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL50)+($AM50*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL50=\"\",0,VLOOKUP($AI50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL50)+($AM50*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"83.281",null,"Armering",0,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål",{"$f":"E51","v":0},{"$f":"IF((OR(F51=\"RS\",AJ51=\"\")),0,VLOOKUP(AI51,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ51","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F51=\"RS\",AL51=\"\")),0,VLOOKUP(AI51,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL51","v":0},{"$f":"IF(AI51=\"\",\"\",VLOOKUP(AI51,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AD51*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD51*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD51*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD51*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD51*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG51*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG51*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG51*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG51*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG51*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ51=\"\",0,VLOOKUP($AI51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ51)+($AK51*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ51=\"\",0,VLOOKUP($AI51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ51)+($AK51*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ51=\"\",0,VLOOKUP($AI51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ51)+($AK51*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ51=\"\",0,VLOOKUP($AI51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ51)+($AK51*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ51=\"\",0,VLOOKUP($AI51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ51)+($AK51*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE51*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE51*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE51*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE51*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE51*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL51=\"\",0,VLOOKUP($AI51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL51)+($AM51*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL51=\"\",0,VLOOKUP($AI51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL51)+($AM51*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL51=\"\",0,VLOOKUP($AI51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL51)+($AM51*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL51=\"\",0,VLOOKUP($AI51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL51)+($AM51*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL51=\"\",0,VLOOKUP($AI51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL51)+($AM51*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"83.282","Valg: Betongtype","Utstøping",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C52=Nedtrekksmenyer!B$100,Nedtrekksmenyer!B$104,Bruer!C52)","v":"Betongstøp, B45, CEM I"},{"$f":"E52","v":0},{"$f":"IF((OR(F52=\"RS\",AJ52=\"\")),0,VLOOKUP(AI52,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ52","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F52=\"RS\",AL52=\"\")),0,VLOOKUP(AI52,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL52","v":0},{"$f":"IF(AI52=\"\",\"\",VLOOKUP(AI52,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$AD52*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD52*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD52*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD52*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD52*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG52*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG52*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG52*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG52*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG52*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ52=\"\",0,VLOOKUP($AI52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ52)+($AK52*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ52=\"\",0,VLOOKUP($AI52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ52)+($AK52*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ52=\"\",0,VLOOKUP($AI52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ52)+($AK52*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ52=\"\",0,VLOOKUP($AI52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ52)+($AK52*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ52=\"\",0,VLOOKUP($AI52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ52)+($AK52*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE52*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE52*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE52*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE52*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE52*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL52=\"\",0,VLOOKUP($AI52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL52)+($AM52*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL52=\"\",0,VLOOKUP($AI52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL52)+($AM52*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL52=\"\",0,VLOOKUP($AI52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL52)+($AM52*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL52=\"\",0,VLOOKUP($AI52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL52)+($AM52*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL52=\"\",0,VLOOKUP($AI52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL52)+($AM52*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"83.3",null,"Borede stålrørspeler",{"$f":"G53+I53+K53+M53+O53+Q53+S53+U53+W53+Y53","v":0},"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,null,null,null,null,null,"Stål",{"$f":"E53*Beregningsfaktorer!C138","v":0},{"$f":"IF((OR(F53=\"RS\",AJ53=\"\")),0,VLOOKUP(AI53,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ53","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F53=\"RS\",AL53=\"\")),0,VLOOKUP(AI53,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL53","v":0},{"$f":"IF(AI53=\"\",\"\",VLOOKUP(AI53,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AD53*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD53*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD53*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD53*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD53*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG53*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG53*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG53*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG53*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG53*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ53=\"\",0,VLOOKUP($AI53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ53)+($AK53*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ53=\"\",0,VLOOKUP($AI53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ53)+($AK53*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ53=\"\",0,VLOOKUP($AI53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ53)+($AK53*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ53=\"\",0,VLOOKUP($AI53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ53)+($AK53*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ53=\"\",0,VLOOKUP($AI53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ53)+($AK53*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"AO53+AT53+AY53","v":0},{"$f":"AP53+AU53+AZ53","v":0},{"$f":"AQ53+AV53+BA53","v":0},{"$f":"AR53+AW53+BB53","v":0},{"$f":"AS53+AX53+BC53","v":0},null,{"$f":"$AE53*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE53*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE53*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE53*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE53*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL53=\"\",0,VLOOKUP($AI53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL53)+($AM53*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL53=\"\",0,VLOOKUP($AI53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL53)+($AM53*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL53=\"\",0,VLOOKUP($AI53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL53)+($AM53*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL53=\"\",0,VLOOKUP($AI53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL53)+($AM53*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL53=\"\",0,VLOOKUP($AI53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL53)+($AM53*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"BJ53+BO53","v":0},{"$f":"BK53+BP53","v":0},{"$f":"BL53+BQ53","v":0},{"$f":"BM53+BR53","v":0},{"$f":"BN53+BS53","v":0}]
[null,"83.32",null,"Levering av stålrør og pelemateriell",0,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,null,null,null,null,null,"Stål",{"$f":"E54*Beregningsfaktorer!C138","v":0},{"$f":"IF((OR(F54=\"RS\",AJ54=\"\")),0,VLOOKUP(AI54,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ54","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F54=\"RS\",AL54=\"\")),0,VLOOKUP(AI54,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL54","v":0},{"$f":"IF(AI54=\"\",\"\",VLOOKUP(AI54,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AD54*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD54*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD54*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD54*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD54*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG54*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG54*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG54*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG54*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG54*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ54=\"\",0,VLOOKUP($AI54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ54)+($AK54*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ54=\"\",0,VLOOKUP($AI54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ54)+($AK54*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ54=\"\",0,VLOOKUP($AI54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ54)+($AK54*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ54=\"\",0,VLOOKUP($AI54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ54)+($AK54*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ54=\"\",0,VLOOKUP($AI54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ54)+($AK54*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE54*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE54*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE54*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE54*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE54*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL54=\"\",0,VLOOKUP($AI54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL54)+($AM54*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL54=\"\",0,VLOOKUP($AI54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL54)+($AM54*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL54=\"\",0,VLOOKUP($AI54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL54)+($AM54*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL54=\"\",0,VLOOKUP($AI54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL54)+($AM54*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL54=\"\",0,VLOOKUP($AI54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL54)+($AM54*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"83.4",null,"Borede peler (pilarer)",{"$f":"G55+I55+K55+M55+O55+Q55+S55+U55+W55+Y55","v":0},"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,null,null,null,null,null,"Stål",{"$f":"E55*Beregningsfaktorer!C138","v":0},{"$f":"IF((OR(F55=\"RS\",AJ55=\"\")),0,VLOOKUP(AI55,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ55","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F55=\"RS\",AL55=\"\")),0,VLOOKUP(AI55,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL55","v":0},{"$f":"IF(AI55=\"\",\"\",VLOOKUP(AI55,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AD55*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD55*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD55*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD55*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD55*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG55*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG55*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG55*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG55*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG55*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ55=\"\",0,VLOOKUP($AI55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ55)+($AK55*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ55=\"\",0,VLOOKUP($AI55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ55)+($AK55*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ55=\"\",0,VLOOKUP($AI55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ55)+($AK55*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ55=\"\",0,VLOOKUP($AI55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ55)+($AK55*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ55=\"\",0,VLOOKUP($AI55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ55)+($AK55*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"AO55+AT55+AY55","v":0},0,0,0,0,null,{"$f":"$AE55*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE55*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE55*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE55*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE55*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL55=\"\",0,VLOOKUP($AI55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL55)+($AM55*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL55=\"\",0,VLOOKUP($AI55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL55)+($AM55*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL55=\"\",0,VLOOKUP($AI55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL55)+($AM55*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL55=\"\",0,VLOOKUP($AI55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL55)+($AM55*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL55=\"\",0,VLOOKUP($AI55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL55)+($AM55*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"BJ55+BO55","v":0},0,0,0,0]
[null,"83.413",null,"Kjerneboring for pelefot",{"$f":"G56+I56+K56+M56+O56+Q56+S56+U56+W56+Y56","v":0},"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,{"$f":"E56*Beregningsfaktorer!$M$45","v":0},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F56=\"RS\",AJ56=\"\")),0,VLOOKUP(AI56,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ56","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F56=\"RS\",AL56=\"\")),0,VLOOKUP(AI56,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL56","v":0},{"$f":"IF(AI56=\"\",\"\",VLOOKUP(AI56,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$AD56*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD56*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD56*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD56*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD56*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG56*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG56*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG56*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG56*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG56*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ56=\"\",0,VLOOKUP($AI56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ56)+($AK56*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ56=\"\",0,VLOOKUP($AI56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ56)+($AK56*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ56=\"\",0,VLOOKUP($AI56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ56)+($AK56*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ56=\"\",0,VLOOKUP($AI56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ56)+($AK56*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ56=\"\",0,VLOOKUP($AI56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ56)+($AK56*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE56*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE56*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE56*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE56*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE56*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL56=\"\",0,VLOOKUP($AI56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL56)+($AM56*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL56=\"\",0,VLOOKUP($AI56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL56)+($AM56*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL56=\"\",0,VLOOKUP($AI56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL56)+($AM56*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL56=\"\",0,VLOOKUP($AI56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL56)+($AM56*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL56=\"\",0,VLOOKUP($AI56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL56)+($AM56*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"83.431",null,"Massetransport fra sjakt",{"$f":"G57+I57+K57+M57+O57+Q57+S57+U57+W57+Y57","v":0},"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,{"$f":"E57*Beregningsfaktorer!AK32*(Beregningsfaktorer!M33+Beregningsfaktorer!M34)","v":0},null,"Utgraving, planering og tipp",{"$f":"E57*Beregningsfaktorer!C146*Beregningsfaktorer!AK32*Beregningsfaktorer!M11","v":0},null,null,null,{"$f":"IF((OR(F57=\"RS\",AJ57=\"\")),0,VLOOKUP(AI57,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ57","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F57=\"RS\",AL57=\"\")),0,VLOOKUP(AI57,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL57","v":0},{"$f":"IF(AI57=\"\",\"\",VLOOKUP(AI57,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$AD57*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD57*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD57*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD57*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD57*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG57*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG57*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG57*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG57*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG57*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ57=\"\",0,VLOOKUP($AI57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ57)+($AK57*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ57=\"\",0,VLOOKUP($AI57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ57)+($AK57*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ57=\"\",0,VLOOKUP($AI57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ57)+($AK57*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ57=\"\",0,VLOOKUP($AI57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ57)+($AK57*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ57=\"\",0,VLOOKUP($AI57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ57)+($AK57*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE57*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE57*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE57*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE57*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE57*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL57=\"\",0,VLOOKUP($AI57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL57)+($AM57*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL57=\"\",0,VLOOKUP($AI57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL57)+($AM57*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL57=\"\",0,VLOOKUP($AI57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL57)+($AM57*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL57=\"\",0,VLOOKUP($AI57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL57)+($AM57*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL57=\"\",0,VLOOKUP($AI57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL57)+($AM57*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"83.452",null,"Armering",0,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål",{"$f":"E58","v":0},{"$f":"IF((OR(F58=\"RS\",AJ58=\"\")),0,VLOOKUP(AI58,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ58","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F58=\"RS\",AL58=\"\")),0,VLOOKUP(AI58,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL58","v":0},{"$f":"IF(AI58=\"\",\"\",VLOOKUP(AI58,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AD58*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD58*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD58*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD58*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD58*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG58*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG58*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG58*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG58*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG58*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ58=\"\",0,VLOOKUP($AI58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ58)+($AK58*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ58=\"\",0,VLOOKUP($AI58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ58)+($AK58*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ58=\"\",0,VLOOKUP($AI58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ58)+($AK58*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ58=\"\",0,VLOOKUP($AI58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ58)+($AK58*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ58=\"\",0,VLOOKUP($AI58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ58)+($AK58*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE58*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE58*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE58*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE58*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE58*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL58=\"\",0,VLOOKUP($AI58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL58)+($AM58*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL58=\"\",0,VLOOKUP($AI58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL58)+($AM58*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL58=\"\",0,VLOOKUP($AI58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL58)+($AM58*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL58=\"\",0,VLOOKUP($AI58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL58)+($AM58*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL58=\"\",0,VLOOKUP($AI58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL58)+($AM58*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"83.453",null,"Foringsrør for kjerneboring/kontroll/inspeksjon",{"$f":"G59+I59+K59+M59+O59+Q59+S59+U59+W59+Y59","v":0},"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,null,null,null,null,null,"Stål",{"$f":"E59*Beregningsfaktorer!C141","v":0},{"$f":"IF((OR(F59=\"RS\",AJ59=\"\")),0,VLOOKUP(AI59,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ59","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F59=\"RS\",AL59=\"\")),0,VLOOKUP(AI59,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL59","v":0},{"$f":"IF(AI59=\"\",\"\",VLOOKUP(AI59,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AD59*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD59*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD59*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD59*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD59*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG59*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG59*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG59*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG59*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG59*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ59=\"\",0,VLOOKUP($AI59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ59)+($AK59*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ59=\"\",0,VLOOKUP($AI59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ59)+($AK59*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ59=\"\",0,VLOOKUP($AI59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ59)+($AK59*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ59=\"\",0,VLOOKUP($AI59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ59)+($AK59*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ59=\"\",0,VLOOKUP($AI59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ59)+($AK59*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"AO59+AT59+AY59","v":0},{"$f":"AP59+AU59+AZ59","v":0},{"$f":"AQ59+AV59+BA59","v":0},{"$f":"AR59+AW59+BB59","v":0},{"$f":"AS59+AX59+BC59","v":0},null,{"$f":"$AE59*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE59*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE59*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE59*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE59*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL59=\"\",0,VLOOKUP($AI59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL59)+($AM59*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL59=\"\",0,VLOOKUP($AI59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL59)+($AM59*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL59=\"\",0,VLOOKUP($AI59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL59)+($AM59*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL59=\"\",0,VLOOKUP($AI59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL59)+($AM59*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL59=\"\",0,VLOOKUP($AI59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL59)+($AM59*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"BJ59+BO59","v":0},{"$f":"BK59+BP59","v":0},{"$f":"BL59+BQ59","v":0},{"$f":"BM59+BR59","v":0},{"$f":"BN59+BS59","v":0}]
[null,"83.461",null,"Støping av betong i borerør",0,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,null,null,null,null,null,"Betongstøp, B45, CEM I",{"$f":"E60*(0.32/2)^2*3.14","v":0},{"$f":"IF((OR(F60=\"RS\",AJ60=\"\")),0,VLOOKUP(AI60,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ60","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F60=\"RS\",AL60=\"\")),0,VLOOKUP(AI60,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL60","v":0},{"$f":"IF(AI60=\"\",\"\",VLOOKUP(AI60,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$AD60*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD60*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD60*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD60*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD60*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG60*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG60*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG60*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG60*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG60*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ60=\"\",0,VLOOKUP($AI60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ60)+($AK60*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ60=\"\",0,VLOOKUP($AI60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ60)+($AK60*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ60=\"\",0,VLOOKUP($AI60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ60)+($AK60*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ60=\"\",0,VLOOKUP($AI60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ60)+($AK60*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ60=\"\",0,VLOOKUP($AI60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ60)+($AK60*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE60*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE60*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE60*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE60*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE60*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL60=\"\",0,VLOOKUP($AI60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL60)+($AM60*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL60=\"\",0,VLOOKUP($AI60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL60)+($AM60*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL60=\"\",0,VLOOKUP($AI60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL60)+($AM60*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL60=\"\",0,VLOOKUP($AI60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL60)+($AM60*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL60=\"\",0,VLOOKUP($AI60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL60)+($AM60*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"83.462",null,"Tillegg for merforbruk av betong",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,null,"Betongstøp, B45, CEM I",{"$f":"E61","v":0},{"$f":"IF((OR(F61=\"RS\",AJ61=\"\")),0,VLOOKUP(AI61,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ61","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F61=\"RS\",AL61=\"\")),0,VLOOKUP(AI61,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL61","v":0},{"$f":"IF(AI61=\"\",\"\",VLOOKUP(AI61,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$AD61*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD61*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD61*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD61*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD61*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG61*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG61*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG61*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG61*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG61*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ61=\"\",0,VLOOKUP($AI61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ61)+($AK61*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ61=\"\",0,VLOOKUP($AI61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ61)+($AK61*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ61=\"\",0,VLOOKUP($AI61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ61)+($AK61*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ61=\"\",0,VLOOKUP($AI61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ61)+($AK61*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ61=\"\",0,VLOOKUP($AI61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ61)+($AK61*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE61*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE61*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE61*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE61*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE61*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL61=\"\",0,VLOOKUP($AI61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL61)+($AM61*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL61=\"\",0,VLOOKUP($AI61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL61)+($AM61*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL61=\"\",0,VLOOKUP($AI61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL61)+($AM61*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL61=\"\",0,VLOOKUP($AI61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL61)+($AM61*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL61=\"\",0,VLOOKUP($AI61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL61)+($AM61*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"83.4713",null,"Boring og uttak av kjerner i hele pelen",0,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,{"$f":"E62*Beregningsfaktorer!$M$45","v":0},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F62=\"RS\",AJ62=\"\")),0,VLOOKUP(AI62,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ62","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F62=\"RS\",AL62=\"\")),0,VLOOKUP(AI62,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL62","v":0},{"$f":"IF(AI62=\"\",\"\",VLOOKUP(AI62,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$AD62*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD62*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD62*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD62*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD62*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG62*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG62*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG62*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG62*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG62*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ62=\"\",0,VLOOKUP($AI62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ62)+($AK62*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ62=\"\",0,VLOOKUP($AI62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ62)+($AK62*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ62=\"\",0,VLOOKUP($AI62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ62)+($AK62*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ62=\"\",0,VLOOKUP($AI62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ62)+($AK62*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ62=\"\",0,VLOOKUP($AI62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ62)+($AK62*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE62*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE62*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE62*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE62*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE62*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL62=\"\",0,VLOOKUP($AI62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL62)+($AM62*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL62=\"\",0,VLOOKUP($AI62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL62)+($AM62*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL62=\"\",0,VLOOKUP($AI62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL62)+($AM62*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL62=\"\",0,VLOOKUP($AI62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL62)+($AM62*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL62=\"\",0,VLOOKUP($AI62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL62)+($AM62*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"83.4714",null,"Boring og uttak av kjerner i pelefoten",0,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,{"$f":"E63*Beregningsfaktorer!M45","v":0},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F63=\"RS\",AJ63=\"\")),0,VLOOKUP(AI63,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ63","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F63=\"RS\",AL63=\"\")),0,VLOOKUP(AI63,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL63","v":0},{"$f":"IF(AI63=\"\",\"\",VLOOKUP(AI63,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$AD63*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD63*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD63*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD63*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD63*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG63*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG63*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG63*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG63*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG63*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ63=\"\",0,VLOOKUP($AI63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ63)+($AK63*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ63=\"\",0,VLOOKUP($AI63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ63)+($AK63*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ63=\"\",0,VLOOKUP($AI63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ63)+($AK63*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ63=\"\",0,VLOOKUP($AI63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ63)+($AK63*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ63=\"\",0,VLOOKUP($AI63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ63)+($AK63*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE63*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE63*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE63*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE63*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE63*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL63=\"\",0,VLOOKUP($AI63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL63)+($AM63*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL63=\"\",0,VLOOKUP($AI63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL63)+($AM63*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL63=\"\",0,VLOOKUP($AI63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL63)+($AM63*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL63=\"\",0,VLOOKUP($AI63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL63)+($AM63*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL63=\"\",0,VLOOKUP($AI63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL63)+($AM63*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"83.531",null,"Levering og nedboring av foringsrør i løsmasse",0,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,null,null,null,null,null,"Stål",{"$f":"E64*Beregningsfaktorer!C$140","v":0},{"$f":"IF((OR(F64=\"RS\",AJ64=\"\")),0,VLOOKUP(AI64,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ64","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F64=\"RS\",AL64=\"\")),0,VLOOKUP(AI64,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL64","v":0},{"$f":"IF(AI64=\"\",\"\",VLOOKUP(AI64,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AD64*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD64*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD64*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD64*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD64*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG64*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG64*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG64*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG64*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG64*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ64=\"\",0,VLOOKUP($AI64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ64)+($AK64*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ64=\"\",0,VLOOKUP($AI64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ64)+($AK64*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ64=\"\",0,VLOOKUP($AI64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ64)+($AK64*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ64=\"\",0,VLOOKUP($AI64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ64)+($AK64*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ64=\"\",0,VLOOKUP($AI64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ64)+($AK64*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE64*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE64*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE64*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE64*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE64*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL64=\"\",0,VLOOKUP($AI64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL64)+($AM64*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL64=\"\",0,VLOOKUP($AI64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL64)+($AM64*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL64=\"\",0,VLOOKUP($AI64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL64)+($AM64*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL64=\"\",0,VLOOKUP($AI64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL64)+($AM64*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL64=\"\",0,VLOOKUP($AI64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL64)+($AM64*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"83.532",null,"Boring med foringsrør i berg",0,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,{"$f":"E65*Beregningsfaktorer!$M$45","v":0},null," ",null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F65=\"RS\",AJ65=\"\")),0,VLOOKUP(AI65,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ65","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F65=\"RS\",AL65=\"\")),0,VLOOKUP(AI65,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL65","v":0},{"$f":"IF(AI65=\"\",\"\",VLOOKUP(AI65,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$AD65*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD65*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD65*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD65*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD65*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG65*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG65*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG65*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG65*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG65*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ65=\"\",0,VLOOKUP($AI65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ65)+($AK65*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ65=\"\",0,VLOOKUP($AI65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ65)+($AK65*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ65=\"\",0,VLOOKUP($AI65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ65)+($AK65*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ65=\"\",0,VLOOKUP($AI65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ65)+($AK65*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ65=\"\",0,VLOOKUP($AI65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ65)+($AK65*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE65*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE65*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE65*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE65*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE65*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL65=\"\",0,VLOOKUP($AI65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL65)+($AM65*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL65=\"\",0,VLOOKUP($AI65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL65)+($AM65*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL65=\"\",0,VLOOKUP($AI65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL65)+($AM65*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL65=\"\",0,VLOOKUP($AI65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL65)+($AM65*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL65=\"\",0,VLOOKUP($AI65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL65)+($AM65*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"83.533",null,"Boring under foringsrør i berg",0,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,{"$f":"E66*Beregningsfaktorer!$M$45","v":0},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F66=\"RS\",AJ66=\"\")),0,VLOOKUP(AI66,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ66","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F66=\"RS\",AL66=\"\")),0,VLOOKUP(AI66,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL66","v":0},{"$f":"IF(AI66=\"\",\"\",VLOOKUP(AI66,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$AD66*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD66*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD66*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD66*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD66*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG66*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG66*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG66*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG66*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG66*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ66=\"\",0,VLOOKUP($AI66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ66)+($AK66*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ66=\"\",0,VLOOKUP($AI66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ66)+($AK66*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ66=\"\",0,VLOOKUP($AI66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ66)+($AK66*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ66=\"\",0,VLOOKUP($AI66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ66)+($AK66*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ66=\"\",0,VLOOKUP($AI66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ66)+($AK66*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE66*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE66*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE66*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE66*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE66*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL66=\"\",0,VLOOKUP($AI66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL66)+($AM66*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL66=\"\",0,VLOOKUP($AI66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL66)+($AM66*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL66=\"\",0,VLOOKUP($AI66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL66)+($AM66*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL66=\"\",0,VLOOKUP($AI66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL66)+($AM66*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL66=\"\",0,VLOOKUP($AI66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL66)+($AM66*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"83.541",null,"Injisering inntil 200 kg sement",0,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,null,null,null,null,null,"Sement, CEM I",{"$f":"E67*200","v":0},{"$f":"IF((OR(F67=\"RS\",AJ67=\"\")),0,VLOOKUP(AI67,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ67","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F67=\"RS\",AL67=\"\")),0,VLOOKUP(AI67,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL67","v":0},{"$f":"IF(AI67=\"\",\"\",VLOOKUP(AI67,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sement"},{"$f":"$AD67*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD67*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD67*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD67*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD67*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG67*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG67*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG67*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG67*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG67*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ67=\"\",0,VLOOKUP($AI67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ67)+($AK67*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ67=\"\",0,VLOOKUP($AI67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ67)+($AK67*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ67=\"\",0,VLOOKUP($AI67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ67)+($AK67*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ67=\"\",0,VLOOKUP($AI67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ67)+($AK67*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ67=\"\",0,VLOOKUP($AI67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ67)+($AK67*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE67*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE67*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE67*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE67*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE67*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL67=\"\",0,VLOOKUP($AI67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL67)+($AM67*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL67=\"\",0,VLOOKUP($AI67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL67)+($AM67*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL67=\"\",0,VLOOKUP($AI67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL67)+($AM67*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL67=\"\",0,VLOOKUP($AI67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL67)+($AM67*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL67=\"\",0,VLOOKUP($AI67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL67)+($AM67*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"83.542",null,"Tillegg for merforbruk utover 200 kg sement",0,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,null,null,null,null,null,null,null,"Sement, CEM I",{"$f":"E68","v":0},{"$f":"IF((OR(F68=\"RS\",AJ68=\"\")),0,VLOOKUP(AI68,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ68","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F68=\"RS\",AL68=\"\")),0,VLOOKUP(AI68,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL68","v":0},{"$f":"IF(AI68=\"\",\"\",VLOOKUP(AI68,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sement"},{"$f":"$AD68*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD68*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD68*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD68*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD68*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG68*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG68*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG68*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG68*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG68*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ68=\"\",0,VLOOKUP($AI68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ68)+($AK68*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ68=\"\",0,VLOOKUP($AI68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ68)+($AK68*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ68=\"\",0,VLOOKUP($AI68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ68)+($AK68*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ68=\"\",0,VLOOKUP($AI68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ68)+($AK68*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ68=\"\",0,VLOOKUP($AI68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ68)+($AK68*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE68*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE68*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE68*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE68*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE68*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL68=\"\",0,VLOOKUP($AI68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL68)+($AM68*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL68=\"\",0,VLOOKUP($AI68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL68)+($AM68*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL68=\"\",0,VLOOKUP($AI68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL68)+($AM68*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL68=\"\",0,VLOOKUP($AI68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL68)+($AM68*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL68=\"\",0,VLOOKUP($AI68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL68)+($AM68*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"83.561",null,"Levering av stålkjerner inklusive skjøt",0,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,null,null,null,null,null,"Stål",{"$f":"E69*Beregningsfaktorer!D139","v":0},{"$f":"IF((OR(F69=\"RS\",AJ69=\"\")),0,VLOOKUP(AI69,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ69","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F69=\"RS\",AL69=\"\")),0,VLOOKUP(AI69,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL69","v":0},{"$f":"IF(AI69=\"\",\"\",VLOOKUP(AI69,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AD69*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD69*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD69*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD69*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD69*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG69*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG69*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG69*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG69*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG69*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ69=\"\",0,VLOOKUP($AI69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ69)+($AK69*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ69=\"\",0,VLOOKUP($AI69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ69)+($AK69*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ69=\"\",0,VLOOKUP($AI69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ69)+($AK69*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ69=\"\",0,VLOOKUP($AI69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ69)+($AK69*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ69=\"\",0,VLOOKUP($AI69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ69)+($AK69*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE69*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE69*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE69*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE69*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE69*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL69=\"\",0,VLOOKUP($AI69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL69)+($AM69*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL69=\"\",0,VLOOKUP($AI69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL69)+($AM69*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL69=\"\",0,VLOOKUP($AI69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL69)+($AM69*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL69=\"\",0,VLOOKUP($AI69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL69)+($AM69*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL69=\"\",0,VLOOKUP($AI69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL69)+($AM69*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"83.562",null,"Tillegg for strekkpeler",0,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,null,null,null,null,null,"Stål",{"$f":"E70*Beregningsfaktorer!D139","v":0},{"$f":"IF((OR(F70=\"RS\",AJ70=\"\")),0,VLOOKUP(AI70,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ70","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F70=\"RS\",AL70=\"\")),0,VLOOKUP(AI70,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL70","v":0},{"$f":"IF(AI70=\"\",\"\",VLOOKUP(AI70,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AD70*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD70*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD70*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD70*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD70*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG70*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG70*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG70*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG70*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG70*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ70=\"\",0,VLOOKUP($AI70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ70)+($AK70*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ70=\"\",0,VLOOKUP($AI70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ70)+($AK70*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ70=\"\",0,VLOOKUP($AI70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ70)+($AK70*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ70=\"\",0,VLOOKUP($AI70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ70)+($AK70*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ70=\"\",0,VLOOKUP($AI70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ70)+($AK70*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE70*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE70*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE70*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE70*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE70*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL70=\"\",0,VLOOKUP($AI70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL70)+($AM70*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL70=\"\",0,VLOOKUP($AI70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL70)+($AM70*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL70=\"\",0,VLOOKUP($AI70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL70)+($AM70*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL70=\"\",0,VLOOKUP($AI70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL70)+($AM70*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL70=\"\",0,VLOOKUP($AI70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL70)+($AM70*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"83.61",null,"Stålspunt",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,"Spuntstål",{"$f":"E71*Beregningsfaktorer!C141","v":0},{"$f":"IF((OR(F71=\"RS\",AJ71=\"\")),0,VLOOKUP(AI71,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ71","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F71=\"RS\",AL71=\"\")),0,VLOOKUP(AI71,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL71","v":0},{"$f":"IF(AI71=\"\",\"\",VLOOKUP(AI71,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Spuntstål"},{"$f":"$AD71*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD71*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD71*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD71*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD71*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG71*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG71*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG71*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG71*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG71*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ71=\"\",0,VLOOKUP($AI71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ71)+($AK71*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ71=\"\",0,VLOOKUP($AI71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ71)+($AK71*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ71=\"\",0,VLOOKUP($AI71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ71)+($AK71*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ71=\"\",0,VLOOKUP($AI71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ71)+($AK71*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ71=\"\",0,VLOOKUP($AI71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ71)+($AK71*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE71*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE71*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE71*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE71*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE71*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL71=\"\",0,VLOOKUP($AI71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL71)+($AM71*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL71=\"\",0,VLOOKUP($AI71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL71)+($AM71*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL71=\"\",0,VLOOKUP($AI71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL71)+($AM71*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL71=\"\",0,VLOOKUP($AI71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL71)+($AM71*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL71=\"\",0,VLOOKUP($AI71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL71)+($AM71*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"83.632",null,"Levering og nedboring av rør i løsmasse",{"$f":"G72+I72+K72+M72+O72+Q72+S72+U72+W72+Y72","v":0},"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,{"$f":"E72*Beregningsfaktorer!$M$45","v":0},null,null,null,null,"Stål",{"$f":"E72*Beregningsfaktorer!C$138","v":0},{"$f":"IF((OR(F72=\"RS\",AJ72=\"\")),0,VLOOKUP(AI72,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ72","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F72=\"RS\",AL72=\"\")),0,VLOOKUP(AI72,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL72","v":0},{"$f":"IF(AI72=\"\",\"\",VLOOKUP(AI72,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AD72*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD72*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD72*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD72*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD72*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG72*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG72*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG72*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG72*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG72*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ72=\"\",0,VLOOKUP($AI72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ72)+($AK72*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ72=\"\",0,VLOOKUP($AI72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ72)+($AK72*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ72=\"\",0,VLOOKUP($AI72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ72)+($AK72*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ72=\"\",0,VLOOKUP($AI72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ72)+($AK72*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ72=\"\",0,VLOOKUP($AI72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ72)+($AK72*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"AO72+AT72+AY72","v":0},0,0,0,0,null,{"$f":"$AE72*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE72*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE72*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE72*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE72*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL72=\"\",0,VLOOKUP($AI72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL72)+($AM72*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL72=\"\",0,VLOOKUP($AI72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL72)+($AM72*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL72=\"\",0,VLOOKUP($AI72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL72)+($AM72*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL72=\"\",0,VLOOKUP($AI72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL72)+($AM72*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL72=\"\",0,VLOOKUP($AI72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL72)+($AM72*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"BJ72+BO72","v":0},0,0,0,0]
[null,"83.633",null,"Innboring i berg",0,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,{"$f":"E73*Beregningsfaktorer!$M$45","v":0},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F73=\"RS\",AJ73=\"\")),0,VLOOKUP(AI73,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ73","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F73=\"RS\",AL73=\"\")),0,VLOOKUP(AI73,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL73","v":0},{"$f":"IF(AI73=\"\",\"\",VLOOKUP(AI73,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$AD73*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD73*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD73*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD73*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD73*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG73*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG73*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG73*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG73*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG73*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ73=\"\",0,VLOOKUP($AI73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ73)+($AK73*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ73=\"\",0,VLOOKUP($AI73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ73)+($AK73*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ73=\"\",0,VLOOKUP($AI73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ73)+($AK73*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ73=\"\",0,VLOOKUP($AI73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ73)+($AK73*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ73=\"\",0,VLOOKUP($AI73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ73)+($AK73*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE73*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE73*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE73*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE73*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE73*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL73=\"\",0,VLOOKUP($AI73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL73)+($AM73*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL73=\"\",0,VLOOKUP($AI73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL73)+($AM73*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL73=\"\",0,VLOOKUP($AI73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL73)+($AM73*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL73=\"\",0,VLOOKUP($AI73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL73)+($AM73*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL73=\"\",0,VLOOKUP($AI73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL73)+($AM73*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"83.635",null,"Armering av rør",0,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål",{"$f":"E74","v":0},{"$f":"IF((OR(F74=\"RS\",AJ74=\"\")),0,VLOOKUP(AI74,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ74","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F74=\"RS\",AL74=\"\")),0,VLOOKUP(AI74,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL74","v":0},{"$f":"IF(AI74=\"\",\"\",VLOOKUP(AI74,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AD74*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD74*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD74*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD74*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD74*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG74*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG74*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG74*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG74*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG74*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ74=\"\",0,VLOOKUP($AI74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ74)+($AK74*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ74=\"\",0,VLOOKUP($AI74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ74)+($AK74*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ74=\"\",0,VLOOKUP($AI74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ74)+($AK74*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ74=\"\",0,VLOOKUP($AI74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ74)+($AK74*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ74=\"\",0,VLOOKUP($AI74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ74)+($AK74*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE74*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE74*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE74*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE74*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE74*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL74=\"\",0,VLOOKUP($AI74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL74)+($AM74*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL74=\"\",0,VLOOKUP($AI74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL74)+($AM74*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL74=\"\",0,VLOOKUP($AI74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL74)+($AM74*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL74=\"\",0,VLOOKUP($AI74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL74)+($AM74*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL74=\"\",0,VLOOKUP($AI74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL74)+($AM74*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"83.636","Valg: Betongtype","Utstøping av rør",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C75=Nedtrekksmenyer!B$100,Nedtrekksmenyer!B$104,Bruer!C75)","v":"Betongstøp, B45, CEM I"},{"$f":"E75","v":0},{"$f":"IF((OR(F75=\"RS\",AJ75=\"\")),0,VLOOKUP(AI75,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ75","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F75=\"RS\",AL75=\"\")),0,VLOOKUP(AI75,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL75","v":0},{"$f":"IF(AI75=\"\",\"\",VLOOKUP(AI75,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$AD75*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD75*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD75*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD75*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD75*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG75*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG75*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG75*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG75*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG75*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ75=\"\",0,VLOOKUP($AI75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ75)+($AK75*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ75=\"\",0,VLOOKUP($AI75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ75)+($AK75*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ75=\"\",0,VLOOKUP($AI75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ75)+($AK75*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ75=\"\",0,VLOOKUP($AI75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ75)+($AK75*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ75=\"\",0,VLOOKUP($AI75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ75)+($AK75*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE75*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE75*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE75*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE75*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE75*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL75=\"\",0,VLOOKUP($AI75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL75)+($AM75*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL75=\"\",0,VLOOKUP($AI75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL75)+($AM75*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL75=\"\",0,VLOOKUP($AI75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL75)+($AM75*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL75=\"\",0,VLOOKUP($AI75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL75)+($AM75*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL75=\"\",0,VLOOKUP($AI75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL75)+($AM75*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"83.64",null,"Slissevegger",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,"Slissevegg",{"$f":"E76","v":0},{"$f":"IF((OR(F76=\"RS\",AJ76=\"\")),0,VLOOKUP(AI76,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ76","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F76=\"RS\",AL76=\"\")),0,VLOOKUP(AI76,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL76","v":0},{"$f":"IF(AI76=\"\",\"\",VLOOKUP(AI76,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$AD76*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD76*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD76*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD76*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD76*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG76*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG76*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG76*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG76*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG76*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ76=\"\",0,VLOOKUP($AI76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ76)+($AK76*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ76=\"\",0,VLOOKUP($AI76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ76)+($AK76*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ76=\"\",0,VLOOKUP($AI76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ76)+($AK76*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ76=\"\",0,VLOOKUP($AI76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ76)+($AK76*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ76=\"\",0,VLOOKUP($AI76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ76)+($AK76*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE76*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE76*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE76*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE76*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE76*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL76=\"\",0,VLOOKUP($AI76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL76)+($AM76*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL76=\"\",0,VLOOKUP($AI76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL76)+($AM76*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL76=\"\",0,VLOOKUP($AI76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL76)+($AM76*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL76=\"\",0,VLOOKUP($AI76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL76)+($AM76*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL76=\"\",0,VLOOKUP($AI76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL76)+($AM76*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"83.646",null,"Armering av slissevegg",0,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål",{"$f":"E77*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F77=\"RS\",AJ77=\"\")),0,VLOOKUP(AI77,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ77","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F77=\"RS\",AL77=\"\")),0,VLOOKUP(AI77,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL77","v":0},{"$f":"IF(AI77=\"\",\"\",VLOOKUP(AI77,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AD77*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD77*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD77*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD77*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD77*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG77*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG77*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG77*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG77*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG77*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ77=\"\",0,VLOOKUP($AI77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ77)+($AK77*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ77=\"\",0,VLOOKUP($AI77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ77)+($AK77*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ77=\"\",0,VLOOKUP($AI77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ77)+($AK77*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ77=\"\",0,VLOOKUP($AI77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ77)+($AK77*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ77=\"\",0,VLOOKUP($AI77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ77)+($AK77*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE77*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE77*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE77*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE77*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE77*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL77=\"\",0,VLOOKUP($AI77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL77)+($AM77*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL77=\"\",0,VLOOKUP($AI77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL77)+($AM77*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL77=\"\",0,VLOOKUP($AI77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL77)+($AM77*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL77=\"\",0,VLOOKUP($AI77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL77)+($AM77*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL77=\"\",0,VLOOKUP($AI77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL77)+($AM77*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"83.647","Valg: Betongtype","Betong",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C78=Nedtrekksmenyer!B100,Nedtrekksmenyer!B104,Bruer!C78)","v":"Betongstøp, B45, CEM I"},{"$f":"E78","v":0},{"$f":"IF((OR(F78=\"RS\",AJ78=\"\")),0,VLOOKUP(AI78,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ78","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F78=\"RS\",AL78=\"\")),0,VLOOKUP(AI78,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL78","v":0},{"$f":"IF(AI78=\"\",\"\",VLOOKUP(AI78,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$AD78*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD78*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD78*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD78*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD78*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG78*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG78*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG78*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG78*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG78*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ78=\"\",0,VLOOKUP($AI78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ78)+($AK78*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ78=\"\",0,VLOOKUP($AI78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ78)+($AK78*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ78=\"\",0,VLOOKUP($AI78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ78)+($AK78*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ78=\"\",0,VLOOKUP($AI78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ78)+($AK78*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ78=\"\",0,VLOOKUP($AI78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ78)+($AK78*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE78*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE78*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE78*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE78*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE78*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL78=\"\",0,VLOOKUP($AI78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL78)+($AM78*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL78=\"\",0,VLOOKUP($AI78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL78)+($AM78*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL78=\"\",0,VLOOKUP($AI78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL78)+($AM78*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL78=\"\",0,VLOOKUP($AI78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL78)+($AM78*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL78=\"\",0,VLOOKUP($AI78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL78)+($AM78*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"83.712",null,"Etablering av borhull for forankringer i berg med foringsrør i løsmasser",0,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,{"$f":"E79*Beregningsfaktorer!M45","v":0},null," ",null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F79=\"RS\",AJ79=\"\")),0,VLOOKUP(AI79,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ79","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F79=\"RS\",AL79=\"\")),0,VLOOKUP(AI79,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL79","v":0},{"$f":"IF(AI79=\"\",\"\",VLOOKUP(AI79,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$AD79*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD79*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD79*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD79*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD79*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG79*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG79*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG79*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG79*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG79*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ79=\"\",0,VLOOKUP($AI79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ79)+($AK79*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ79=\"\",0,VLOOKUP($AI79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ79)+($AK79*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ79=\"\",0,VLOOKUP($AI79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ79)+($AK79*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ79=\"\",0,VLOOKUP($AI79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ79)+($AK79*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ79=\"\",0,VLOOKUP($AI79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ79)+($AK79*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE79*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE79*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE79*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE79*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE79*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL79=\"\",0,VLOOKUP($AI79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL79)+($AM79*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL79=\"\",0,VLOOKUP($AI79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL79)+($AM79*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL79=\"\",0,VLOOKUP($AI79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL79)+($AM79*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL79=\"\",0,VLOOKUP($AI79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL79)+($AM79*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL79=\"\",0,VLOOKUP($AI79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL79)+($AM79*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"83.7123",null,"Etablering av borhull for forankringer i berg uten foringsrør i løsmasser",{"$f":"G80+I80+K80+M80+O80+Q80+S80+U80+W80+Y80","v":0},"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,{"$f":"E80*Beregningsfaktorer!M45","v":0},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F80=\"RS\",AJ80=\"\")),0,VLOOKUP(AI80,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ80","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F80=\"RS\",AL80=\"\")),0,VLOOKUP(AI80,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL80","v":0},{"$f":"IF(AI80=\"\",\"\",VLOOKUP(AI80,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$AD80*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD80*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD80*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD80*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD80*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG80*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG80*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG80*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG80*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG80*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ80=\"\",0,VLOOKUP($AI80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ80)+($AK80*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ80=\"\",0,VLOOKUP($AI80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ80)+($AK80*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ80=\"\",0,VLOOKUP($AI80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ80)+($AK80*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ80=\"\",0,VLOOKUP($AI80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ80)+($AK80*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ80=\"\",0,VLOOKUP($AI80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ80)+($AK80*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"AO80+AT80+AY80","v":0},{"$f":"AP80+AU80+AZ80","v":0},{"$f":"AQ80+AV80+BA80","v":0},{"$f":"AR80+AW80+BB80","v":0},{"$f":"AS80+AX80+BC80","v":0},null,{"$f":"$AE80*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE80*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE80*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE80*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE80*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL80=\"\",0,VLOOKUP($AI80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL80)+($AM80*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL80=\"\",0,VLOOKUP($AI80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL80)+($AM80*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL80=\"\",0,VLOOKUP($AI80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL80)+($AM80*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL80=\"\",0,VLOOKUP($AI80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL80)+($AM80*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL80=\"\",0,VLOOKUP($AI80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL80)+($AM80*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"BJ80+BO80","v":0},{"$f":"BK80+BP80","v":0},{"$f":"BL80+BQ80","v":0},{"$f":"BM80+BR80","v":0},{"$f":"BN80+BS80","v":0}]
[null,"83.722",null,"Etablering av borhull for forankringer",0,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,{"$f":"E81*Beregningsfaktorer!$M$45","v":0},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F81=\"RS\",AJ81=\"\")),0,VLOOKUP(AI81,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ81","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F81=\"RS\",AL81=\"\")),0,VLOOKUP(AI81,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL81","v":0},{"$f":"IF(AI81=\"\",\"\",VLOOKUP(AI81,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$AD81*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD81*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD81*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD81*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD81*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG81*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG81*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG81*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG81*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG81*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ81=\"\",0,VLOOKUP($AI81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ81)+($AK81*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ81=\"\",0,VLOOKUP($AI81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ81)+($AK81*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ81=\"\",0,VLOOKUP($AI81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ81)+($AK81*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ81=\"\",0,VLOOKUP($AI81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ81)+($AK81*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ81=\"\",0,VLOOKUP($AI81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ81)+($AK81*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE81*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE81*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE81*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE81*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE81*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL81=\"\",0,VLOOKUP($AI81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL81)+($AM81*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL81=\"\",0,VLOOKUP($AI81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL81)+($AM81*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL81=\"\",0,VLOOKUP($AI81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL81)+($AM81*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL81=\"\",0,VLOOKUP($AI81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL81)+($AM81*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL81=\"\",0,VLOOKUP($AI81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL81)+($AM81*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"83.761",null,"Innstøpte bolter i berg over vann",0,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"3*Beregningsfaktorer!C46*E82","v":0},{"$f":"IF((OR(F82=\"RS\",AJ82=\"\")),0,VLOOKUP(AI82,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ82","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F82=\"RS\",AL82=\"\")),0,VLOOKUP(AI82,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL82","v":0},{"$f":"IF(AI82=\"\",\"\",VLOOKUP(AI82,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AD82*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD82*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD82*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD82*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD82*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG82*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG82*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG82*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG82*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG82*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ82=\"\",0,VLOOKUP($AI82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ82)+($AK82*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ82=\"\",0,VLOOKUP($AI82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ82)+($AK82*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ82=\"\",0,VLOOKUP($AI82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ82)+($AK82*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ82=\"\",0,VLOOKUP($AI82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ82)+($AK82*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ82=\"\",0,VLOOKUP($AI82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ82)+($AK82*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE82*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE82*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE82*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE82*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE82*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL82=\"\",0,VLOOKUP($AI82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL82)+($AM82*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL82=\"\",0,VLOOKUP($AI82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL82)+($AM82*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL82=\"\",0,VLOOKUP($AI82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL82)+($AM82*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL82=\"\",0,VLOOKUP($AI82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL82)+($AM82*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL82=\"\",0,VLOOKUP($AI82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL82)+($AM82*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"83.762",null,"Innstøpte bolter i berg under vann",0,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"3*Beregningsfaktorer!C46*E83","v":0},{"$f":"IF((OR(F83=\"RS\",AJ83=\"\")),0,VLOOKUP(AI83,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ83","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F83=\"RS\",AL83=\"\")),0,VLOOKUP(AI83,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL83","v":0},{"$f":"IF(AI83=\"\",\"\",VLOOKUP(AI83,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AD83*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD83*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD83*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD83*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD83*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG83*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG83*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG83*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG83*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG83*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ83=\"\",0,VLOOKUP($AI83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ83)+($AK83*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ83=\"\",0,VLOOKUP($AI83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ83)+($AK83*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ83=\"\",0,VLOOKUP($AI83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ83)+($AK83*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ83=\"\",0,VLOOKUP($AI83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ83)+($AK83*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ83=\"\",0,VLOOKUP($AI83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ83)+($AK83*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE83*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE83*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE83*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE83*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE83*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL83=\"\",0,VLOOKUP($AI83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL83)+($AM83*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL83=\"\",0,VLOOKUP($AI83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL83)+($AM83*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL83=\"\",0,VLOOKUP($AI83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL83)+($AM83*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL83=\"\",0,VLOOKUP($AI83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL83)+($AM83*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL83=\"\",0,VLOOKUP($AI83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL83)+($AM83*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>3,F84,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>4,F84,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>5,F84,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>6,F84,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>7,F84,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>8,F84,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>9,F84,\" \")","v":" "},null,null,"SUM",{"$f":"SUM(AD48:AD83)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"84: BETONG",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>3,F85,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>4,F85,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>5,F85,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>6,F85,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>7,F85,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>8,F85,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>9,F85,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F85=\"RS\",AJ85=\"\")),0,VLOOKUP(AI85,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$184,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ85","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F85=\"RS\",AL85=\"\")),0,VLOOKUP(AI85,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$184,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL85","v":0},{"$f":"IF(AI85=\"\",\"\",VLOOKUP(AI85,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE))","v":""},{"$f":"$AD85*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD85*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD85*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD85*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD85*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG85*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG85*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG85*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG85*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG85*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ85=\"\",0,VLOOKUP($AI85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AJ85)+($AK85*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ85=\"\",0,VLOOKUP($AI85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AJ85)+($AK85*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ85=\"\",0,VLOOKUP($AI85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AJ85)+($AK85*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ85=\"\",0,VLOOKUP($AI85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AJ85)+($AK85*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ85=\"\",0,VLOOKUP($AI85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AJ85)+($AK85*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE85*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE85*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE85*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE85*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE85*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL85=\"\",0,VLOOKUP($AI85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AL85)+($AM85*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL85=\"\",0,VLOOKUP($AI85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AL85)+($AM85*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL85=\"\",0,VLOOKUP($AI85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AL85)+($AM85*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL85=\"\",0,VLOOKUP($AI85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AL85)+($AM85*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL85=\"\",0,VLOOKUP($AI85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AL85)+($AM85*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Materialgruppe","K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE",null,"K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE"]
[null,"84.1",null,"Stillas, provisoriske avstivinger og overbygg",{"$f":"G87+I87+K87+M87+O87+Q87+S87+U87+W87+Y87","v":0},"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"D87","v":"Stillas, provisoriske avstivinger og overbygg"},{"$f":"E87","v":0},{"$f":"IF((OR(F87=\"RS\",AJ87=\"\")),0,VLOOKUP(AI87,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ87","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F87=\"RS\",AL87=\"\")),0,VLOOKUP(AI87,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL87","v":0},{"$f":"IF(AI87=\"\",\"\",VLOOKUP(AI87,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - Rigg og drift"},{"$f":"$AD87*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD87*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD87*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD87*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD87*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG87*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG87*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG87*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG87*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG87*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ87=\"\",0,VLOOKUP($AI87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ87)+($AK87*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ87=\"\",0,VLOOKUP($AI87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ87)+($AK87*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ87=\"\",0,VLOOKUP($AI87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ87)+($AK87*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ87=\"\",0,VLOOKUP($AI87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ87)+($AK87*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ87=\"\",0,VLOOKUP($AI87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ87)+($AK87*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE87*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE87*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE87*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE87*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE87*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL87=\"\",0,VLOOKUP($AI87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL87)+($AM87*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL87=\"\",0,VLOOKUP($AI87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL87)+($AM87*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL87=\"\",0,VLOOKUP($AI87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL87)+($AM87*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL87=\"\",0,VLOOKUP($AI87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL87)+($AM87*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL87=\"\",0,VLOOKUP($AI87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL87)+($AM87*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"84.2",null,"Forskaling",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,"Konstruksjonstrevirke",{"$f":"E88*Beregningsfaktorer!C125","v":0},{"$f":"IF((OR(F88=\"RS\",AJ88=\"\")),0,VLOOKUP(AI88,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ88","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F88=\"RS\",AL88=\"\")),0,VLOOKUP(AI88,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL88","v":0},{"$f":"IF(AI88=\"\",\"\",VLOOKUP(AI88,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Trevirke"},{"$f":"$AD88*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD88*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD88*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD88*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD88*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG88*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG88*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG88*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG88*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG88*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ88=\"\",0,VLOOKUP($AI88,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ88)+($AK88*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ88=\"\",0,VLOOKUP($AI88,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ88)+($AK88*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ88=\"\",0,VLOOKUP($AI88,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ88)+($AK88*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ88=\"\",0,VLOOKUP($AI88,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ88)+($AK88*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ88=\"\",0,VLOOKUP($AI88,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ88)+($AK88*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE88*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE88*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE88*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE88*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE88*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL88=\"\",0,VLOOKUP($AI88,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL88)+($AM88*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL88=\"\",0,VLOOKUP($AI88,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL88)+($AM88*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL88=\"\",0,VLOOKUP($AI88,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL88)+($AM88*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL88=\"\",0,VLOOKUP($AI88,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL88)+($AM88*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL88=\"\",0,VLOOKUP($AI88,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL88)+($AM88*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"84.3",null,"Armering",0,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål",{"$f":"E89*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F89=\"RS\",AJ89=\"\")),0,VLOOKUP(AI89,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ89","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F89=\"RS\",AL89=\"\")),0,VLOOKUP(AI89,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL89","v":0},{"$f":"IF(AI89=\"\",\"\",VLOOKUP(AI89,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AD89*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD89*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD89*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD89*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD89*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG89*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG89*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG89*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG89*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG89*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ89=\"\",0,VLOOKUP($AI89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ89)+($AK89*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ89=\"\",0,VLOOKUP($AI89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ89)+($AK89*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ89=\"\",0,VLOOKUP($AI89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ89)+($AK89*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ89=\"\",0,VLOOKUP($AI89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ89)+($AK89*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ89=\"\",0,VLOOKUP($AI89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ89)+($AK89*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE89*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE89*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE89*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE89*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE89*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL89=\"\",0,VLOOKUP($AI89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL89)+($AM89*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL89=\"\",0,VLOOKUP($AI89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL89)+($AM89*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL89=\"\",0,VLOOKUP($AI89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL89)+($AM89*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL89=\"\",0,VLOOKUP($AI89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL89)+($AM89*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL89=\"\",0,VLOOKUP($AI89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL89)+($AM89*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"84.31",null,"Armering kamstål B 500 NC",0,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål",{"$f":"E90*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F90=\"RS\",AJ90=\"\")),0,VLOOKUP(AI90,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ90","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F90=\"RS\",AL90=\"\")),0,VLOOKUP(AI90,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL90","v":0},{"$f":"IF(AI90=\"\",\"\",VLOOKUP(AI90,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AD90*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD90*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD90*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD90*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD90*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG90*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG90*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG90*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG90*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG90*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ90=\"\",0,VLOOKUP($AI90,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ90)+($AK90*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ90=\"\",0,VLOOKUP($AI90,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ90)+($AK90*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ90=\"\",0,VLOOKUP($AI90,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ90)+($AK90*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ90=\"\",0,VLOOKUP($AI90,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ90)+($AK90*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ90=\"\",0,VLOOKUP($AI90,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ90)+($AK90*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE90*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE90*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE90*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE90*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE90*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL90=\"\",0,VLOOKUP($AI90,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL90)+($AM90*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL90=\"\",0,VLOOKUP($AI90,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL90)+($AM90*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL90=\"\",0,VLOOKUP($AI90,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL90)+($AM90*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL90=\"\",0,VLOOKUP($AI90,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL90)+($AM90*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL90=\"\",0,VLOOKUP($AI90,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL90)+($AM90*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"84.32",null,"Slakkarmering, spesialkvaliteter",0,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål, rustfritt",{"$f":"E91*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F91=\"RS\",AJ91=\"\")),0,VLOOKUP(AI91,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ91","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F91=\"RS\",AL91=\"\")),0,VLOOKUP(AI91,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL91","v":0},{"$f":"IF(AI91=\"\",\"\",VLOOKUP(AI91,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AD91*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD91*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD91*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD91*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD91*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG91*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG91*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG91*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG91*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG91*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ91=\"\",0,VLOOKUP($AI91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ91)+($AK91*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ91=\"\",0,VLOOKUP($AI91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ91)+($AK91*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ91=\"\",0,VLOOKUP($AI91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ91)+($AK91*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ91=\"\",0,VLOOKUP($AI91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ91)+($AK91*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ91=\"\",0,VLOOKUP($AI91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ91)+($AK91*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE91*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE91*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE91*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE91*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE91*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL91=\"\",0,VLOOKUP($AI91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL91)+($AM91*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL91=\"\",0,VLOOKUP($AI91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL91)+($AM91*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL91=\"\",0,VLOOKUP($AI91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL91)+($AM91*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL91=\"\",0,VLOOKUP($AI91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL91)+($AM91*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL91=\"\",0,VLOOKUP($AI91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL91)+($AM91*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"84.321",null,"Bi-stål",0,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål, galvanisert",{"$f":"E92*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F92=\"RS\",AJ92=\"\")),0,VLOOKUP(AI92,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ92","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F92=\"RS\",AL92=\"\")),0,VLOOKUP(AI92,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL92","v":0},{"$f":"IF(AI92=\"\",\"\",VLOOKUP(AI92,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AD92*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD92*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD92*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD92*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD92*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG92*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG92*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG92*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG92*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG92*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ92=\"\",0,VLOOKUP($AI92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ92)+($AK92*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ92=\"\",0,VLOOKUP($AI92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ92)+($AK92*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ92=\"\",0,VLOOKUP($AI92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ92)+($AK92*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ92=\"\",0,VLOOKUP($AI92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ92)+($AK92*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ92=\"\",0,VLOOKUP($AI92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ92)+($AK92*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE92*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE92*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE92*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE92*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE92*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL92=\"\",0,VLOOKUP($AI92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL92)+($AM92*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL92=\"\",0,VLOOKUP($AI92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL92)+($AM92*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL92=\"\",0,VLOOKUP($AI92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL92)+($AM92*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL92=\"\",0,VLOOKUP($AI92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL92)+($AM92*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL92=\"\",0,VLOOKUP($AI92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL92)+($AM92*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"84.323",null,"Armering av rustfritt kamstål",0,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål, rustfritt",{"$f":"E93*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F93=\"RS\",AJ93=\"\")),0,VLOOKUP(AI93,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ93","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F93=\"RS\",AL93=\"\")),0,VLOOKUP(AI93,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL93","v":0},{"$f":"IF(AI93=\"\",\"\",VLOOKUP(AI93,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AD93*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD93*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD93*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD93*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD93*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG93*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG93*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG93*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG93*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG93*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ93=\"\",0,VLOOKUP($AI93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ93)+($AK93*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ93=\"\",0,VLOOKUP($AI93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ93)+($AK93*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ93=\"\",0,VLOOKUP($AI93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ93)+($AK93*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ93=\"\",0,VLOOKUP($AI93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ93)+($AK93*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ93=\"\",0,VLOOKUP($AI93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ93)+($AK93*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE93*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE93*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE93*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE93*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE93*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL93=\"\",0,VLOOKUP($AI93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL93)+($AM93*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL93=\"\",0,VLOOKUP($AI93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL93)+($AM93*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL93=\"\",0,VLOOKUP($AI93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL93)+($AM93*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL93=\"\",0,VLOOKUP($AI93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL93)+($AM93*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL93=\"\",0,VLOOKUP($AI93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL93)+($AM93*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"84.324",null,"Fiberarmering",{"$f":"G94+I94+K94+M94+O94+Q94+S94+U94+W94+Y94","v":0},"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål",{"$f":"E94","v":0},{"$f":"IF((OR(F94=\"RS\",AJ94=\"\")),0,VLOOKUP(AI94,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ94","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F94=\"RS\",AL94=\"\")),0,VLOOKUP(AI94,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL94","v":0},{"$f":"IF(AI94=\"\",\"\",VLOOKUP(AI94,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AD94*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD94*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD94*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD94*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD94*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG94*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG94*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG94*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG94*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG94*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ94=\"\",0,VLOOKUP($AI94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ94)+($AK94*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ94=\"\",0,VLOOKUP($AI94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ94)+($AK94*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ94=\"\",0,VLOOKUP($AI94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ94)+($AK94*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ94=\"\",0,VLOOKUP($AI94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ94)+($AK94*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ94=\"\",0,VLOOKUP($AI94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ94)+($AK94*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE94*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE94*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE94*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE94*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE94*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL94=\"\",0,VLOOKUP($AI94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL94)+($AM94*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL94=\"\",0,VLOOKUP($AI94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL94)+($AM94*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL94=\"\",0,VLOOKUP($AI94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL94)+($AM94*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL94=\"\",0,VLOOKUP($AI94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL94)+($AM94*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL94=\"\",0,VLOOKUP($AI94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL94)+($AM94*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"84.325",null,"Ikke-metallisk armering",0,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,null,null,null,null,null,null,null,"Plast, PP",{"$f":"E95","v":0},{"$f":"IF((OR(F95=\"RS\",AJ95=\"\")),0,VLOOKUP(AI95,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ95","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F95=\"RS\",AL95=\"\")),0,VLOOKUP(AI95,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL95","v":0},{"$f":"IF(AI95=\"\",\"\",VLOOKUP(AI95,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plast"},{"$f":"$AD95*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD95*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD95*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD95*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD95*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG95*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG95*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG95*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG95*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG95*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ95=\"\",0,VLOOKUP($AI95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ95)+($AK95*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ95=\"\",0,VLOOKUP($AI95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ95)+($AK95*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ95=\"\",0,VLOOKUP($AI95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ95)+($AK95*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ95=\"\",0,VLOOKUP($AI95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ95)+($AK95*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ95=\"\",0,VLOOKUP($AI95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ95)+($AK95*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE95*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE95*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE95*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE95*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE95*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL95=\"\",0,VLOOKUP($AI95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL95)+($AM95*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL95=\"\",0,VLOOKUP($AI95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL95)+($AM95*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL95=\"\",0,VLOOKUP($AI95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL95)+($AM95*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL95=\"\",0,VLOOKUP($AI95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL95)+($AM95*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL95=\"\",0,VLOOKUP($AI95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL95)+($AM95*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"84.33",null,"Sveisede armeringsnett og armeringsenheter",0,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål",{"$f":"E96*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F96=\"RS\",AJ96=\"\")),0,VLOOKUP(AI96,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ96","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F96=\"RS\",AL96=\"\")),0,VLOOKUP(AI96,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL96","v":0},{"$f":"IF(AI96=\"\",\"\",VLOOKUP(AI96,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AD96*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD96*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD96*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD96*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD96*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG96*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG96*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG96*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG96*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG96*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ96=\"\",0,VLOOKUP($AI96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ96)+($AK96*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ96=\"\",0,VLOOKUP($AI96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ96)+($AK96*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ96=\"\",0,VLOOKUP($AI96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ96)+($AK96*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ96=\"\",0,VLOOKUP($AI96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ96)+($AK96*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ96=\"\",0,VLOOKUP($AI96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ96)+($AK96*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE96*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE96*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE96*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE96*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE96*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL96=\"\",0,VLOOKUP($AI96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL96)+($AM96*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL96=\"\",0,VLOOKUP($AI96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL96)+($AM96*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL96=\"\",0,VLOOKUP($AI96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL96)+($AM96*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL96=\"\",0,VLOOKUP($AI96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL96)+($AM96*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL96=\"\",0,VLOOKUP($AI96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL96)+($AM96*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"84.36",null,"Spennarmering",0,"mMN",null,"mMN",null,"mMN",null,"mMN",null,"mMN",null,"mMN",null,"mMN",null,"mMN",null,"mMN",null,"mMN",null,"mMN",null,null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål",{"$f":"E97*Beregningsfaktorer!C116","v":0},{"$f":"IF((OR(F97=\"RS\",AJ97=\"\")),0,VLOOKUP(AI97,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ97","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F97=\"RS\",AL97=\"\")),0,VLOOKUP(AI97,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL97","v":0},{"$f":"IF(AI97=\"\",\"\",VLOOKUP(AI97,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AD97*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD97*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD97*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD97*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD97*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG97*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG97*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG97*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG97*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG97*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ97=\"\",0,VLOOKUP($AI97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ97)+($AK97*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ97=\"\",0,VLOOKUP($AI97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ97)+($AK97*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ97=\"\",0,VLOOKUP($AI97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ97)+($AK97*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ97=\"\",0,VLOOKUP($AI97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ97)+($AK97*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ97=\"\",0,VLOOKUP($AI97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ97)+($AK97*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"AO97+AT97+AY97","v":0},{"$f":"AP97+AU97+AZ97","v":0},{"$f":"AQ97+AV97+BA97","v":0},{"$f":"AR97+AW97+BB97","v":0},{"$f":"AS97+AX97+BC97","v":0},null,{"$f":"$AE97*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE97*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE97*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE97*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE97*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL97=\"\",0,VLOOKUP($AI97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL97)+($AM97*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL97=\"\",0,VLOOKUP($AI97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL97)+($AM97*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL97=\"\",0,VLOOKUP($AI97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL97)+($AM97*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL97=\"\",0,VLOOKUP($AI97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL97)+($AM97*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL97=\"\",0,VLOOKUP($AI97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL97)+($AM97*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"BJ97+BO97","v":0},{"$f":"BK97+BP97","v":0},{"$f":"BL97+BQ97","v":0},{"$f":"BM97+BR97","v":0},{"$f":"BN97+BS97","v":0}]
[null,"84.4","Valg: Betongtype","Betongstøp",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C98=Nedtrekksmenyer!B100,Nedtrekksmenyer!B104,Bruer!C98)","v":"Betongstøp, B45, CEM I"},{"$f":"E98","v":0},{"$f":"IF((OR(F98=\"RS\",AJ98=\"\")),0,VLOOKUP(AI98,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ98","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F98=\"RS\",AL98=\"\")),0,VLOOKUP(AI98,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL98","v":0},{"$f":"IF(AI98=\"\",\"\",VLOOKUP(AI98,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$AD98*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD98*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD98*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD98*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD98*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG98*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG98*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG98*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG98*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG98*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ98=\"\",0,VLOOKUP($AI98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ98)+($AK98*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ98=\"\",0,VLOOKUP($AI98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ98)+($AK98*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ98=\"\",0,VLOOKUP($AI98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ98)+($AK98*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ98=\"\",0,VLOOKUP($AI98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ98)+($AK98*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ98=\"\",0,VLOOKUP($AI98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ98)+($AK98*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE98*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE98*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE98*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE98*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE98*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL98=\"\",0,VLOOKUP($AI98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL98)+($AM98*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL98=\"\",0,VLOOKUP($AI98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL98)+($AM98*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL98=\"\",0,VLOOKUP($AI98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL98)+($AM98*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL98=\"\",0,VLOOKUP($AI98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL98)+($AM98*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL98=\"\",0,VLOOKUP($AI98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL98)+($AM98*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"84.41","Valg: Betongtype","Betongstøp over vann, normalvektsbetong",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C99=Nedtrekksmenyer!B100,Nedtrekksmenyer!B104,Bruer!C99)","v":"Betongstøp, B45, CEM I"},0,{"$f":"IF((OR(F99=\"RS\",AJ99=\"\")),0,VLOOKUP(AI99,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ99","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F99=\"RS\",AL99=\"\")),0,VLOOKUP(AI99,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL99","v":0},{"$f":"IF(AI99=\"\",\"\",VLOOKUP(AI99,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$AD99*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD99*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD99*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD99*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD99*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG99*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG99*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG99*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG99*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG99*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ99=\"\",0,VLOOKUP($AI99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ99)+($AK99*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ99=\"\",0,VLOOKUP($AI99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ99)+($AK99*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ99=\"\",0,VLOOKUP($AI99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ99)+($AK99*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ99=\"\",0,VLOOKUP($AI99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ99)+($AK99*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ99=\"\",0,VLOOKUP($AI99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ99)+($AK99*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE99*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE99*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE99*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE99*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE99*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL99=\"\",0,VLOOKUP($AI99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL99)+($AM99*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL99=\"\",0,VLOOKUP($AI99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL99)+($AM99*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL99=\"\",0,VLOOKUP($AI99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL99)+($AM99*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL99=\"\",0,VLOOKUP($AI99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL99)+($AM99*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL99=\"\",0,VLOOKUP($AI99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL99)+($AM99*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"84.413","Valg: Betongtype","Betong SV-kjemisk",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C100=Nedtrekksmenyer!B100,Nedtrekksmenyer!B104,Bruer!C100)","v":"Betongstøp, B45, CEM I"},0,{"$f":"IF((OR(F100=\"RS\",AJ100=\"\")),0,VLOOKUP(AI100,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ100","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F100=\"RS\",AL100=\"\")),0,VLOOKUP(AI100,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL100","v":0},{"$f":"IF(AI100=\"\",\"\",VLOOKUP(AI100,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$AD100*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD100*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD100*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD100*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD100*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG100*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG100*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG100*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG100*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG100*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ100=\"\",0,VLOOKUP($AI100,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ100)+($AK100*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ100=\"\",0,VLOOKUP($AI100,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ100)+($AK100*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ100=\"\",0,VLOOKUP($AI100,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ100)+($AK100*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ100=\"\",0,VLOOKUP($AI100,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ100)+($AK100*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ100=\"\",0,VLOOKUP($AI100,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ100)+($AK100*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE100*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE100*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE100*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE100*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE100*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL100=\"\",0,VLOOKUP($AI100,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL100)+($AM100*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL100=\"\",0,VLOOKUP($AI100,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL100)+($AM100*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL100=\"\",0,VLOOKUP($AI100,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL100)+($AM100*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL100=\"\",0,VLOOKUP($AI100,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL100)+($AM100*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL100=\"\",0,VLOOKUP($AI100,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL100)+($AM100*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"84.4131","Valg: Sementtype","Betong B35 SV-kjemisk",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C101=Nedtrekksmenyer!D100,C101=Nedtrekksmenyer!D101),Nedtrekksmenyer!D101,C101)","v":"Betongstøp, B35, CEM I"},0,{"$f":"IF((OR(F101=\"RS\",AJ101=\"\")),0,VLOOKUP(AI101,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ101","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F101=\"RS\",AL101=\"\")),0,VLOOKUP(AI101,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL101","v":0},{"$f":"IF(AI101=\"\",\"\",VLOOKUP(AI101,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$AD101*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD101*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD101*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD101*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD101*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG101*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG101*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG101*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG101*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG101*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ101=\"\",0,VLOOKUP($AI101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ101)+($AK101*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ101=\"\",0,VLOOKUP($AI101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ101)+($AK101*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ101=\"\",0,VLOOKUP($AI101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ101)+($AK101*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ101=\"\",0,VLOOKUP($AI101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ101)+($AK101*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ101=\"\",0,VLOOKUP($AI101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ101)+($AK101*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE101*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE101*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE101*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE101*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE101*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL101=\"\",0,VLOOKUP($AI101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL101)+($AM101*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL101=\"\",0,VLOOKUP($AI101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL101)+($AM101*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL101=\"\",0,VLOOKUP($AI101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL101)+($AM101*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL101=\"\",0,VLOOKUP($AI101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL101)+($AM101*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL101=\"\",0,VLOOKUP($AI101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL101)+($AM101*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"84.4132","Valg: Sementtype","Betong B45 SV-kjemisk",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C102=Nedtrekksmenyer!E100,C102=Nedtrekksmenyer!E101),Nedtrekksmenyer!E101,E102)","v":"Betongstøp, B45, CEM I"},0,{"$f":"IF((OR(F102=\"RS\",AJ102=\"\")),0,VLOOKUP(AI102,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ102","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F102=\"RS\",AL102=\"\")),0,VLOOKUP(AI102,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL102","v":0},{"$f":"IF(AI102=\"\",\"\",VLOOKUP(AI102,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$AD102*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD102*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD102*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD102*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD102*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG102*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG102*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG102*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG102*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG102*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ102=\"\",0,VLOOKUP($AI102,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ102)+($AK102*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ102=\"\",0,VLOOKUP($AI102,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ102)+($AK102*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ102=\"\",0,VLOOKUP($AI102,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ102)+($AK102*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ102=\"\",0,VLOOKUP($AI102,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ102)+($AK102*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ102=\"\",0,VLOOKUP($AI102,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ102)+($AK102*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE102*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE102*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE102*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE102*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE102*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL102=\"\",0,VLOOKUP($AI102,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL102)+($AM102*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL102=\"\",0,VLOOKUP($AI102,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL102)+($AM102*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL102=\"\",0,VLOOKUP($AI102,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL102)+($AM102*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL102=\"\",0,VLOOKUP($AI102,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL102)+($AM102*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL102=\"\",0,VLOOKUP($AI102,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL102)+($AM102*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"84.4133","Valg: Sementtype","Betong B55 SV-kjemisk",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C103=Nedtrekksmenyer!F100,C103=Nedtrekksmenyer!F101),Nedtrekksmenyer!F101,C103)","v":"Betongstøp, B55, CEM I"},0,{"$f":"IF((OR(F103=\"RS\",AJ103=\"\")),0,VLOOKUP(AI103,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ103","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F103=\"RS\",AL103=\"\")),0,VLOOKUP(AI103,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL103","v":0},{"$f":"IF(AI103=\"\",\"\",VLOOKUP(AI103,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$AD103*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD103*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD103*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD103*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD103*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG103*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG103*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG103*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG103*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG103*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ103=\"\",0,VLOOKUP($AI103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ103)+($AK103*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ103=\"\",0,VLOOKUP($AI103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ103)+($AK103*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ103=\"\",0,VLOOKUP($AI103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ103)+($AK103*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ103=\"\",0,VLOOKUP($AI103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ103)+($AK103*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ103=\"\",0,VLOOKUP($AI103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ103)+($AK103*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE103*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE103*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE103*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE103*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE103*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL103=\"\",0,VLOOKUP($AI103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL103)+($AM103*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL103=\"\",0,VLOOKUP($AI103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL103)+($AM103*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL103=\"\",0,VLOOKUP($AI103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL103)+($AM103*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL103=\"\",0,VLOOKUP($AI103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL103)+($AM103*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL103=\"\",0,VLOOKUP($AI103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL103)+($AM103*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"84.414","Valg: Betongtype","Betong SV-Lavvarme",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C104=Nedtrekksmenyer!B100,Nedtrekksmenyer!B105,Bruer!C104)","v":"Betongstøp, B45, CEM II/A"},0,{"$f":"IF((OR(F104=\"RS\",AJ104=\"\")),0,VLOOKUP(AI104,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ104","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F104=\"RS\",AL104=\"\")),0,VLOOKUP(AI104,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL104","v":0},{"$f":"IF(AI104=\"\",\"\",VLOOKUP(AI104,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$AD104*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD104*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD104*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD104*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD104*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG104*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG104*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG104*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG104*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG104*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ104=\"\",0,VLOOKUP($AI104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ104)+($AK104*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ104=\"\",0,VLOOKUP($AI104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ104)+($AK104*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ104=\"\",0,VLOOKUP($AI104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ104)+($AK104*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ104=\"\",0,VLOOKUP($AI104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ104)+($AK104*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ104=\"\",0,VLOOKUP($AI104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ104)+($AK104*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE104*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE104*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE104*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE104*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE104*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL104=\"\",0,VLOOKUP($AI104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL104)+($AM104*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL104=\"\",0,VLOOKUP($AI104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL104)+($AM104*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL104=\"\",0,VLOOKUP($AI104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL104)+($AM104*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL104=\"\",0,VLOOKUP($AI104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL104)+($AM104*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL104=\"\",0,VLOOKUP($AI104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL104)+($AM104*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"84.4141","Valg: Sementtype","Betong B35 SV-Lavvarme",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C105=Nedtrekksmenyer!D100,C105=Nedtrekksmenyer!D102),Nedtrekksmenyer!D102,C105)","v":"Betongstøp, B35, CEM II/A"},0,{"$f":"IF((OR(F105=\"RS\",AJ105=\"\")),0,VLOOKUP(AI105,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ105","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F105=\"RS\",AL105=\"\")),0,VLOOKUP(AI105,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL105","v":0},{"$f":"IF(AI105=\"\",\"\",VLOOKUP(AI105,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$AD105*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD105*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD105*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD105*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD105*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG105*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG105*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG105*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG105*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG105*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ105=\"\",0,VLOOKUP($AI105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ105)+($AK105*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ105=\"\",0,VLOOKUP($AI105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ105)+($AK105*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ105=\"\",0,VLOOKUP($AI105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ105)+($AK105*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ105=\"\",0,VLOOKUP($AI105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ105)+($AK105*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ105=\"\",0,VLOOKUP($AI105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ105)+($AK105*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE105*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE105*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE105*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE105*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE105*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL105=\"\",0,VLOOKUP($AI105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL105)+($AM105*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL105=\"\",0,VLOOKUP($AI105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL105)+($AM105*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL105=\"\",0,VLOOKUP($AI105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL105)+($AM105*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL105=\"\",0,VLOOKUP($AI105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL105)+($AM105*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL105=\"\",0,VLOOKUP($AI105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL105)+($AM105*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"84.4142","Valg: Sementtype","Betong B45 SV-Lavvarme",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C106=Nedtrekksmenyer!E100,C106=Nedtrekksmenyer!E101),Nedtrekksmenyer!E101,C106)","v":"Betongstøp, B45, CEM I"},0,{"$f":"IF((OR(F106=\"RS\",AJ106=\"\")),0,VLOOKUP(AI106,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ106","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F106=\"RS\",AL106=\"\")),0,VLOOKUP(AI106,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL106","v":0},{"$f":"IF(AI106=\"\",\"\",VLOOKUP(AI106,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$AD106*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD106*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD106*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD106*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD106*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG106*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG106*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG106*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG106*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG106*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ106=\"\",0,VLOOKUP($AI106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ106)+($AK106*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ106=\"\",0,VLOOKUP($AI106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ106)+($AK106*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ106=\"\",0,VLOOKUP($AI106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ106)+($AK106*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ106=\"\",0,VLOOKUP($AI106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ106)+($AK106*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ106=\"\",0,VLOOKUP($AI106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ106)+($AK106*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE106*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE106*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE106*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE106*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE106*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL106=\"\",0,VLOOKUP($AI106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL106)+($AM106*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL106=\"\",0,VLOOKUP($AI106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL106)+($AM106*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL106=\"\",0,VLOOKUP($AI106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL106)+($AM106*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL106=\"\",0,VLOOKUP($AI106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL106)+($AM106*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL106=\"\",0,VLOOKUP($AI106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL106)+($AM106*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"84.415",null,"Ballastbetong, ikke konstruktiv betong",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,null,"Betongstøp, B35, CEM I",0,{"$f":"IF((OR(F107=\"RS\",AJ107=\"\")),0,VLOOKUP(AI107,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ107","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F107=\"RS\",AL107=\"\")),0,VLOOKUP(AI107,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL107","v":0},{"$f":"IF(AI107=\"\",\"\",VLOOKUP(AI107,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$AD107*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD107*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD107*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD107*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD107*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG107*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG107*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG107*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG107*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG107*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ107=\"\",0,VLOOKUP($AI107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ107)+($AK107*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ107=\"\",0,VLOOKUP($AI107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ107)+($AK107*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ107=\"\",0,VLOOKUP($AI107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ107)+($AK107*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ107=\"\",0,VLOOKUP($AI107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ107)+($AK107*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ107=\"\",0,VLOOKUP($AI107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ107)+($AK107*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE107*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE107*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE107*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE107*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE107*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL107=\"\",0,VLOOKUP($AI107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL107)+($AM107*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL107=\"\",0,VLOOKUP($AI107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL107)+($AM107*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL107=\"\",0,VLOOKUP($AI107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL107)+($AM107*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL107=\"\",0,VLOOKUP($AI107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL107)+($AM107*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL107=\"\",0,VLOOKUP($AI107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL107)+($AM107*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"84.416","Valg: Betongtype","Støp over vann med spesialbetong",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C108=Nedtrekksmenyer!B100,Nedtrekksmenyer!B104,Bruer!C108)","v":"Betongstøp, B45, CEM I"},0,{"$f":"IF((OR(F108=\"RS\",AJ108=\"\")),0,VLOOKUP(AI108,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ108","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F108=\"RS\",AL108=\"\")),0,VLOOKUP(AI108,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL108","v":0},{"$f":"IF(AI108=\"\",\"\",VLOOKUP(AI108,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$AD108*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD108*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD108*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD108*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD108*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG108*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG108*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG108*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG108*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG108*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ108=\"\",0,VLOOKUP($AI108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ108)+($AK108*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ108=\"\",0,VLOOKUP($AI108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ108)+($AK108*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ108=\"\",0,VLOOKUP($AI108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ108)+($AK108*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ108=\"\",0,VLOOKUP($AI108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ108)+($AK108*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ108=\"\",0,VLOOKUP($AI108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ108)+($AK108*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE108*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE108*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE108*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE108*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE108*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL108=\"\",0,VLOOKUP($AI108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL108)+($AM108*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL108=\"\",0,VLOOKUP($AI108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL108)+($AM108*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL108=\"\",0,VLOOKUP($AI108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL108)+($AM108*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL108=\"\",0,VLOOKUP($AI108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL108)+($AM108*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL108=\"\",0,VLOOKUP($AI108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL108)+($AM108*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"84.42",null,"Betongstøp over vann, lettbetong",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,null,"Lettbetong",{"$f":"E109*Beregningsfaktorer!$C$160*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F109=\"RS\",AJ109=\"\")),0,VLOOKUP(AI109,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ109","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F109=\"RS\",AL109=\"\")),0,VLOOKUP(AI109,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL109","v":0},{"$f":"IF(AI109=\"\",\"\",VLOOKUP(AI109,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$AD109*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD109*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD109*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD109*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD109*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG109*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG109*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG109*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG109*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG109*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ109=\"\",0,VLOOKUP($AI109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ109)+($AK109*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ109=\"\",0,VLOOKUP($AI109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ109)+($AK109*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ109=\"\",0,VLOOKUP($AI109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ109)+($AK109*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ109=\"\",0,VLOOKUP($AI109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ109)+($AK109*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ109=\"\",0,VLOOKUP($AI109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ109)+($AK109*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE109*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE109*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE109*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE109*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE109*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL109=\"\",0,VLOOKUP($AI109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL109)+($AM109*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL109=\"\",0,VLOOKUP($AI109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL109)+($AM109*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL109=\"\",0,VLOOKUP($AI109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL109)+($AM109*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL109=\"\",0,VLOOKUP($AI109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL109)+($AM109*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL109=\"\",0,VLOOKUP($AI109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL109)+($AM109*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"84.43","Valg: Betongtype","Betongstøp i vann, undervannsstøp",{"$f":"G110+I110+K110+M110+O110+Q110+S110+U110+W110+Y110","v":0},"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C110=Nedtrekksmenyer!B100,Nedtrekksmenyer!B104,Bruer!C110)","v":"Betongstøp, B45, CEM I"},{"$f":"E110","v":0},{"$f":"IF((OR(F110=\"RS\",AJ110=\"\")),0,VLOOKUP(AI110,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ110","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F110=\"RS\",AL110=\"\")),0,VLOOKUP(AI110,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL110","v":0},{"$f":"IF(AI110=\"\",\"\",VLOOKUP(AI110,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$AD110*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD110*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD110*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD110*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD110*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG110*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG110*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG110*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG110*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG110*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ110=\"\",0,VLOOKUP($AI110,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ110)+($AK110*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ110=\"\",0,VLOOKUP($AI110,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ110)+($AK110*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ110=\"\",0,VLOOKUP($AI110,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ110)+($AK110*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ110=\"\",0,VLOOKUP($AI110,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ110)+($AK110*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ110=\"\",0,VLOOKUP($AI110,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ110)+($AK110*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE110*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE110*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE110*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE110*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE110*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL110=\"\",0,VLOOKUP($AI110,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL110)+($AM110*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL110=\"\",0,VLOOKUP($AI110,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL110)+($AM110*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL110=\"\",0,VLOOKUP($AI110,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL110)+($AM110*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL110=\"\",0,VLOOKUP($AI110,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL110)+($AM110*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL110=\"\",0,VLOOKUP($AI110,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL110)+($AM110*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"84.431","Valg: Sementtype","Undervannsstøp med B35 M40 med AUV-betong",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C111=Nedtrekksmenyer!D100,C111=Nedtrekksmenyer!D101),Nedtrekksmenyer!D101,C111)","v":"Betongstøp, B35, CEM I"},0,{"$f":"IF((OR(F111=\"RS\",AJ111=\"\")),0,VLOOKUP(AI111,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ111","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F111=\"RS\",AL111=\"\")),0,VLOOKUP(AI111,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL111","v":0},{"$f":"IF(AI111=\"\",\"\",VLOOKUP(AI111,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$AD111*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD111*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD111*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD111*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD111*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG111*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG111*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG111*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG111*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG111*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ111=\"\",0,VLOOKUP($AI111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ111)+($AK111*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ111=\"\",0,VLOOKUP($AI111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ111)+($AK111*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ111=\"\",0,VLOOKUP($AI111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ111)+($AK111*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ111=\"\",0,VLOOKUP($AI111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ111)+($AK111*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ111=\"\",0,VLOOKUP($AI111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ111)+($AK111*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE111*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE111*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE111*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE111*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE111*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL111=\"\",0,VLOOKUP($AI111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL111)+($AM111*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL111=\"\",0,VLOOKUP($AI111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL111)+($AM111*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL111=\"\",0,VLOOKUP($AI111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL111)+($AM111*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL111=\"\",0,VLOOKUP($AI111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL111)+($AM111*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL111=\"\",0,VLOOKUP($AI111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL111)+($AM111*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"84.432","Valg: Sementtype","Undervannstøp med normal undervannsbetong",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C112=Nedtrekksmenyer!F100,C112=Nedtrekksmenyer!F101),Nedtrekksmenyer!F101,C112)","v":"Betongstøp, B55, CEM I"},0,{"$f":"IF((OR(F112=\"RS\",AJ112=\"\")),0,VLOOKUP(AI112,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ112","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F112=\"RS\",AL112=\"\")),0,VLOOKUP(AI112,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL112","v":0},{"$f":"IF(AI112=\"\",\"\",VLOOKUP(AI112,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$AD112*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD112*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD112*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD112*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD112*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG112*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG112*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG112*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG112*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG112*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ112=\"\",0,VLOOKUP($AI112,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ112)+($AK112*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ112=\"\",0,VLOOKUP($AI112,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ112)+($AK112*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ112=\"\",0,VLOOKUP($AI112,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ112)+($AK112*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ112=\"\",0,VLOOKUP($AI112,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ112)+($AK112*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ112=\"\",0,VLOOKUP($AI112,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ112)+($AK112*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE112*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE112*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE112*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE112*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE112*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL112=\"\",0,VLOOKUP($AI112,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL112)+($AM112*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL112=\"\",0,VLOOKUP($AI112,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL112)+($AM112*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL112=\"\",0,VLOOKUP($AI112,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL112)+($AM112*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL112=\"\",0,VLOOKUP($AI112,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL112)+($AM112*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL112=\"\",0,VLOOKUP($AI112,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL112)+($AM112*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"84.44","Valg: Sementtype","Betongstøp med sprøytebetong",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(C113=Nedtrekksmenyer!C70,C113=Nedtrekksmenyer!C71),Nedtrekksmenyer!C71,IF(C113=Nedtrekksmenyer!C72,Nedtrekksmenyer!C72,Nedtrekksmenyer!C73))","v":"Sprøytebetong B35, CEM I"},0,{"$f":"IF((OR(F113=\"RS\",AJ113=\"\")),0,VLOOKUP(AI113,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ113","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F113=\"RS\",AL113=\"\")),0,VLOOKUP(AI113,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL113","v":0},{"$f":"IF(AI113=\"\",\"\",VLOOKUP(AI113,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sprøytebetong"},{"$f":"$AD113*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD113*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD113*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD113*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD113*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG113*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG113*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG113*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG113*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG113*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ113=\"\",0,VLOOKUP($AI113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ113)+($AK113*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ113=\"\",0,VLOOKUP($AI113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ113)+($AK113*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ113=\"\",0,VLOOKUP($AI113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ113)+($AK113*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ113=\"\",0,VLOOKUP($AI113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ113)+($AK113*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ113=\"\",0,VLOOKUP($AI113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ113)+($AK113*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE113*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE113*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE113*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE113*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE113*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL113=\"\",0,VLOOKUP($AI113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL113)+($AM113*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL113=\"\",0,VLOOKUP($AI113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL113)+($AM113*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL113=\"\",0,VLOOKUP($AI113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL113)+($AM113*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL113=\"\",0,VLOOKUP($AI113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL113)+($AM113*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL113=\"\",0,VLOOKUP($AI113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL113)+($AM113*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"84.7",null,"Monteringsferdige betongelementer",0,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,null,null,null,null,null,null,null,"Betong, elementer B45 CEM I",0,{"$f":"IF((OR(F114=\"RS\",AJ114=\"\")),0,VLOOKUP(AI114,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ114","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F114=\"RS\",AL114=\"\")),0,VLOOKUP(AI114,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL114","v":0},{"$f":"IF(AI114=\"\",\"\",VLOOKUP(AI114,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Betongelementer"},{"$f":"$AD114*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD114*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD114*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD114*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD114*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG114*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG114*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG114*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG114*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG114*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ114=\"\",0,VLOOKUP($AI114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ114)+($AK114*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ114=\"\",0,VLOOKUP($AI114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ114)+($AK114*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ114=\"\",0,VLOOKUP($AI114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ114)+($AK114*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ114=\"\",0,VLOOKUP($AI114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ114)+($AK114*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ114=\"\",0,VLOOKUP($AI114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ114)+($AK114*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE114*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE114*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE114*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE114*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE114*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL114=\"\",0,VLOOKUP($AI114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL114)+($AM114*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL114=\"\",0,VLOOKUP($AI114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL114)+($AM114*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL114=\"\",0,VLOOKUP($AI114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL114)+($AM114*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL114=\"\",0,VLOOKUP($AI114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL114)+($AM114*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL114=\"\",0,VLOOKUP($AI114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL114)+($AM114*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"84.71",null,"Bjelke- og plateelementer",0,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,null,null,null,null,null,null,null,"Betong, elementer B45 CEM I",0,{"$f":"IF((OR(F115=\"RS\",AJ115=\"\")),0,VLOOKUP(AI115,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ115","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F115=\"RS\",AL115=\"\")),0,VLOOKUP(AI115,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL115","v":0},{"$f":"IF(AI115=\"\",\"\",VLOOKUP(AI115,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Betongelementer"},{"$f":"$AD115*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD115*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD115*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD115*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD115*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG115*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG115*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG115*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG115*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG115*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ115=\"\",0,VLOOKUP($AI115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ115)+($AK115*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ115=\"\",0,VLOOKUP($AI115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ115)+($AK115*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ115=\"\",0,VLOOKUP($AI115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ115)+($AK115*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ115=\"\",0,VLOOKUP($AI115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ115)+($AK115*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ115=\"\",0,VLOOKUP($AI115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ115)+($AK115*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE115*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE115*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE115*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE115*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE115*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL115=\"\",0,VLOOKUP($AI115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL115)+($AM115*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL115=\"\",0,VLOOKUP($AI115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL115)+($AM115*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL115=\"\",0,VLOOKUP($AI115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL115)+($AM115*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL115=\"\",0,VLOOKUP($AI115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL115)+($AM115*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL115=\"\",0,VLOOKUP($AI115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL115)+($AM115*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"84.72",null,"Dekkeelementer",0,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,null,null,null,null,null,null,null,"Betong, elementer B45 CEM I",0,{"$f":"IF((OR(F116=\"RS\",AJ116=\"\")),0,VLOOKUP(AI116,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ116","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F116=\"RS\",AL116=\"\")),0,VLOOKUP(AI116,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL116","v":0},{"$f":"IF(AI116=\"\",\"\",VLOOKUP(AI116,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Betongelementer"},{"$f":"$AD116*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD116*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD116*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD116*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD116*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG116*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG116*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG116*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG116*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG116*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ116=\"\",0,VLOOKUP($AI116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ116)+($AK116*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ116=\"\",0,VLOOKUP($AI116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ116)+($AK116*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ116=\"\",0,VLOOKUP($AI116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ116)+($AK116*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ116=\"\",0,VLOOKUP($AI116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ116)+($AK116*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ116=\"\",0,VLOOKUP($AI116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ116)+($AK116*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE116*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE116*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE116*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE116*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE116*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL116=\"\",0,VLOOKUP($AI116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL116)+($AM116*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL116=\"\",0,VLOOKUP($AI116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL116)+($AM116*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL116=\"\",0,VLOOKUP($AI116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL116)+($AM116*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL116=\"\",0,VLOOKUP($AI116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL116)+($AM116*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL116=\"\",0,VLOOKUP($AI116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL116)+($AM116*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"84.73",null,"Kulvertelementer",{"$f":"G117+I117+K117+M117+O117+Q117+S117+U117+W117+Y117","v":0},"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,null,null,null,null,null,null,null,"Betong, elementer B45 CEM I",{"$f":"E117","v":0},{"$f":"IF((OR(F117=\"RS\",AJ117=\"\")),0,VLOOKUP(AI117,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ117","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F117=\"RS\",AL117=\"\")),0,VLOOKUP(AI117,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL117","v":0},{"$f":"IF(AI117=\"\",\"\",VLOOKUP(AI117,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Betongelementer"},{"$f":"$AD117*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD117*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD117*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD117*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD117*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG117*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG117*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG117*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG117*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG117*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ117=\"\",0,VLOOKUP($AI117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ117)+($AK117*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ117=\"\",0,VLOOKUP($AI117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ117)+($AK117*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ117=\"\",0,VLOOKUP($AI117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ117)+($AK117*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ117=\"\",0,VLOOKUP($AI117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ117)+($AK117*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ117=\"\",0,VLOOKUP($AI117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ117)+($AK117*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE117*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE117*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE117*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE117*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE117*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL117=\"\",0,VLOOKUP($AI117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL117)+($AM117*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL117=\"\",0,VLOOKUP($AI117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL117)+($AM117*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL117=\"\",0,VLOOKUP($AI117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL117)+($AM117*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL117=\"\",0,VLOOKUP($AI117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL117)+($AM117*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL117=\"\",0,VLOOKUP($AI117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL117)+($AM117*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"84.8",null,"Liming, overflatebehandling og hjelpeprodukter",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,"Epoxy",{"$f":"E118*Beregningsfaktorer!C$143","v":0},{"$f":"IF((OR(F118=\"RS\",AJ118=\"\")),0,VLOOKUP(AI118,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ118","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F118=\"RS\",AL118=\"\")),0,VLOOKUP(AI118,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL118","v":0},{"$f":"IF(AI118=\"\",\"\",VLOOKUP(AI118,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Epoxy"},{"$f":"$AD118*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD118*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD118*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD118*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD118*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG118*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG118*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG118*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG118*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG118*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ118=\"\",0,VLOOKUP($AI118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ118)+($AK118*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ118=\"\",0,VLOOKUP($AI118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ118)+($AK118*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ118=\"\",0,VLOOKUP($AI118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ118)+($AK118*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ118=\"\",0,VLOOKUP($AI118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ118)+($AK118*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ118=\"\",0,VLOOKUP($AI118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ118)+($AK118*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE118*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE118*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE118*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE118*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE118*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL118=\"\",0,VLOOKUP($AI118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL118)+($AM118*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL118=\"\",0,VLOOKUP($AI118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL118)+($AM118*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL118=\"\",0,VLOOKUP($AI118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL118)+($AM118*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL118=\"\",0,VLOOKUP($AI118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL118)+($AM118*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL118=\"\",0,VLOOKUP($AI118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL118)+($AM118*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"84.81",null,"Konstruktiv liming",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,"Epoxy",{"$f":"E119*Beregningsfaktorer!C$143","v":0},{"$f":"IF((OR(F119=\"RS\",AJ119=\"\")),0,VLOOKUP(AI119,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ119","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F119=\"RS\",AL119=\"\")),0,VLOOKUP(AI119,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL119","v":0},{"$f":"IF(AI119=\"\",\"\",VLOOKUP(AI119,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Epoxy"},{"$f":"$AD119*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD119*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD119*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD119*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD119*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG119*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG119*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG119*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG119*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG119*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ119=\"\",0,VLOOKUP($AI119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ119)+($AK119*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ119=\"\",0,VLOOKUP($AI119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ119)+($AK119*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ119=\"\",0,VLOOKUP($AI119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ119)+($AK119*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ119=\"\",0,VLOOKUP($AI119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ119)+($AK119*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ119=\"\",0,VLOOKUP($AI119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ119)+($AK119*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE119*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE119*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE119*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE119*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE119*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL119=\"\",0,VLOOKUP($AI119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL119)+($AM119*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL119=\"\",0,VLOOKUP($AI119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL119)+($AM119*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL119=\"\",0,VLOOKUP($AI119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL119)+($AM119*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL119=\"\",0,VLOOKUP($AI119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL119)+($AM119*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL119=\"\",0,VLOOKUP($AI119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL119)+($AM119*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"84.811",null,"Konstruktiv liming av fersk betong til herdnet betong",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,"Epoxy",{"$f":"E120*Beregningsfaktorer!C$143","v":0},{"$f":"IF((OR(F120=\"RS\",AJ120=\"\")),0,VLOOKUP(AI120,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ120","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F120=\"RS\",AL120=\"\")),0,VLOOKUP(AI120,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL120","v":0},{"$f":"IF(AI120=\"\",\"\",VLOOKUP(AI120,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Epoxy"},{"$f":"$AD120*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD120*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD120*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD120*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD120*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG120*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG120*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG120*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG120*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG120*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ120=\"\",0,VLOOKUP($AI120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ120)+($AK120*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ120=\"\",0,VLOOKUP($AI120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ120)+($AK120*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ120=\"\",0,VLOOKUP($AI120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ120)+($AK120*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ120=\"\",0,VLOOKUP($AI120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ120)+($AK120*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ120=\"\",0,VLOOKUP($AI120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ120)+($AK120*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE120*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE120*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE120*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE120*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE120*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL120=\"\",0,VLOOKUP($AI120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL120)+($AM120*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL120=\"\",0,VLOOKUP($AI120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL120)+($AM120*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL120=\"\",0,VLOOKUP($AI120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL120)+($AM120*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL120=\"\",0,VLOOKUP($AI120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL120)+($AM120*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL120=\"\",0,VLOOKUP($AI120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL120)+($AM120*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"84.812",null,"Konstruktiv liming av herdnet betong, metaller etc til herdnet betong",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,"Epoxy",{"$f":"E121*Beregningsfaktorer!C$143","v":0},{"$f":"IF((OR(F121=\"RS\",AJ121=\"\")),0,VLOOKUP(AI121,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ121","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F121=\"RS\",AL121=\"\")),0,VLOOKUP(AI121,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL121","v":0},{"$f":"IF(AI121=\"\",\"\",VLOOKUP(AI121,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Epoxy"},{"$f":"$AD121*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD121*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD121*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD121*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD121*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG121*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG121*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG121*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG121*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG121*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ121=\"\",0,VLOOKUP($AI121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ121)+($AK121*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ121=\"\",0,VLOOKUP($AI121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ121)+($AK121*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ121=\"\",0,VLOOKUP($AI121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ121)+($AK121*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ121=\"\",0,VLOOKUP($AI121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ121)+($AK121*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ121=\"\",0,VLOOKUP($AI121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ121)+($AK121*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE121*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE121*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE121*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE121*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE121*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL121=\"\",0,VLOOKUP($AI121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL121)+($AM121*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL121=\"\",0,VLOOKUP($AI121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL121)+($AM121*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL121=\"\",0,VLOOKUP($AI121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL121)+($AM121*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL121=\"\",0,VLOOKUP($AI121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL121)+($AM121*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL121=\"\",0,VLOOKUP($AI121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL121)+($AM121*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"84.82",null,"Liming med sementslemming",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,"Sement, CEM I",{"$f":"3*E122","v":0},{"$f":"IF((OR(F122=\"RS\",AJ122=\"\")),0,VLOOKUP(AI122,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ122","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F122=\"RS\",AL122=\"\")),0,VLOOKUP(AI122,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL122","v":0},{"$f":"IF(AI122=\"\",\"\",VLOOKUP(AI122,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sement"},{"$f":"$AD122*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD122*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD122*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD122*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD122*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG122*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG122*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG122*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG122*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG122*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ122=\"\",0,VLOOKUP($AI122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ122)+($AK122*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ122=\"\",0,VLOOKUP($AI122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ122)+($AK122*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ122=\"\",0,VLOOKUP($AI122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ122)+($AK122*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ122=\"\",0,VLOOKUP($AI122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ122)+($AK122*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ122=\"\",0,VLOOKUP($AI122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ122)+($AK122*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE122*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE122*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE122*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE122*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE122*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL122=\"\",0,VLOOKUP($AI122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL122)+($AM122*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL122=\"\",0,VLOOKUP($AI122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL122)+($AM122*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL122=\"\",0,VLOOKUP($AI122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL122)+($AM122*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL122=\"\",0,VLOOKUP($AI122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL122)+($AM122*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL122=\"\",0,VLOOKUP($AI122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL122)+($AM122*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>3,F123,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>4,F123,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>5,F123,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>6,F123,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>7,F123,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>8,F123,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>9,F123,\" \")","v":" "},null,null,"SUM",{"$f":"SUM(AD87:AD122)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"85: STÅL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>3,F124,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>4,F124,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>5,F124,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>6,F124,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>7,F124,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>8,F124,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>9,F124,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F124=\"RS\",AJ124=\"\")),0,VLOOKUP(AI124,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$184,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ124","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F124=\"RS\",AL124=\"\")),0,VLOOKUP(AI124,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$184,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL124","v":0},{"$f":"IF(AI124=\"\",\"\",VLOOKUP(AI124,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE))","v":""},{"$f":"$AD124*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD124*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD124*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD124*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD124*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG124*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG124*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG124*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG124*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG124*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ124=\"\",0,VLOOKUP($AI124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AJ124)+($AK124*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ124=\"\",0,VLOOKUP($AI124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AJ124)+($AK124*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ124=\"\",0,VLOOKUP($AI124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AJ124)+($AK124*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ124=\"\",0,VLOOKUP($AI124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AJ124)+($AK124*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ124=\"\",0,VLOOKUP($AI124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AJ124)+($AK124*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"AO124+AT124+AY124","v":0},{"$f":"AP124+AU124+AZ124","v":0},{"$f":"AQ124+AV124+BA124","v":0},{"$f":"AR124+AW124+BB124","v":0},{"$f":"AS124+AX124+BC124","v":0},null,{"$f":"$AE124*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE124*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE124*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE124*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE124*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL124=\"\",0,VLOOKUP($AI124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AL124)+($AM124*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL124=\"\",0,VLOOKUP($AI124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AL124)+($AM124*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL124=\"\",0,VLOOKUP($AI124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AL124)+($AM124*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL124=\"\",0,VLOOKUP($AI124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AL124)+($AM124*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL124=\"\",0,VLOOKUP($AI124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AL124)+($AM124*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"BJ124+BO124","v":0},{"$f":"BK124+BP124","v":0},{"$f":"BL124+BQ124","v":0},{"$f":"BM124+BR124","v":0},{"$f":"BN124+BS124","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Materialgruppe","K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE",null,"K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE"]
[null,"85.1",null,"Levering av stålmaterialer",{"$f":"G126+I126+K126+M126+O126+Q126+S126+U126+W126+Y126","v":0},"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,null,null,null,null,null,null,null,"Stål",{"$f":"E126*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F126=\"RS\",AJ126=\"\")),0,VLOOKUP(AI126,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ126","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F126=\"RS\",AL126=\"\")),0,VLOOKUP(AI126,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL126","v":0},{"$f":"IF(AI126=\"\",\"\",VLOOKUP(AI126,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AD126*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD126*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD126*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD126*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD126*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG126*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG126*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG126*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG126*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG126*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ126=\"\",0,VLOOKUP($AI126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ126)+($AK126*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ126=\"\",0,VLOOKUP($AI126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ126)+($AK126*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ126=\"\",0,VLOOKUP($AI126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ126)+($AK126*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ126=\"\",0,VLOOKUP($AI126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ126)+($AK126*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ126=\"\",0,VLOOKUP($AI126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ126)+($AK126*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE126*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE126*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE126*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE126*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE126*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL126=\"\",0,VLOOKUP($AI126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL126)+($AM126*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL126=\"\",0,VLOOKUP($AI126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL126)+($AM126*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL126=\"\",0,VLOOKUP($AI126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL126)+($AM126*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL126=\"\",0,VLOOKUP($AI126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL126)+($AM126*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL126=\"\",0,VLOOKUP($AI126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL126)+($AM126*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"85.11",null,"Levering av valset stål og tilsettmaterialer for sveising",{"$f":"G127+I127+K127+M127+O127+Q127+S127+U127+W127+Y127","v":0},"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,null,null,null,null,null,null,null,"Stål",{"$f":"E127*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F127=\"RS\",AJ127=\"\")),0,VLOOKUP(AI127,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ127","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F127=\"RS\",AL127=\"\")),0,VLOOKUP(AI127,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL127","v":0},{"$f":"IF(AI127=\"\",\"\",VLOOKUP(AI127,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AD127*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD127*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD127*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD127*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD127*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG127*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG127*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG127*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG127*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG127*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ127=\"\",0,VLOOKUP($AI127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ127)+($AK127*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ127=\"\",0,VLOOKUP($AI127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ127)+($AK127*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ127=\"\",0,VLOOKUP($AI127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ127)+($AK127*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ127=\"\",0,VLOOKUP($AI127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ127)+($AK127*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ127=\"\",0,VLOOKUP($AI127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ127)+($AK127*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE127*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE127*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE127*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE127*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE127*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL127=\"\",0,VLOOKUP($AI127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL127)+($AM127*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL127=\"\",0,VLOOKUP($AI127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL127)+($AM127*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL127=\"\",0,VLOOKUP($AI127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL127)+($AM127*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL127=\"\",0,VLOOKUP($AI127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL127)+($AM127*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL127=\"\",0,VLOOKUP($AI127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL127)+($AM127*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"85.12",null,"Levering av støpestål og støpejern",{"$f":"G128+I128+K128+M128+O128+Q128+S128+U128+W128+Y128","v":0},"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,null,null,null,null,null,null,null,"Støpejern",{"$f":"E128*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F128=\"RS\",AJ128=\"\")),0,VLOOKUP(AI128,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ128","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F128=\"RS\",AL128=\"\")),0,VLOOKUP(AI128,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL128","v":0},{"$f":"IF(AI128=\"\",\"\",VLOOKUP(AI128,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AD128*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD128*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD128*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD128*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD128*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG128*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG128*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG128*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG128*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG128*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ128=\"\",0,VLOOKUP($AI128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ128)+($AK128*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ128=\"\",0,VLOOKUP($AI128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ128)+($AK128*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ128=\"\",0,VLOOKUP($AI128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ128)+($AK128*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ128=\"\",0,VLOOKUP($AI128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ128)+($AK128*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ128=\"\",0,VLOOKUP($AI128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ128)+($AK128*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE128*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE128*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE128*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE128*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE128*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL128=\"\",0,VLOOKUP($AI128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL128)+($AM128*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL128=\"\",0,VLOOKUP($AI128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL128)+($AM128*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL128=\"\",0,VLOOKUP($AI128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL128)+($AM128*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL128=\"\",0,VLOOKUP($AI128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL128)+($AM128*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL128=\"\",0,VLOOKUP($AI128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL128)+($AM128*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"85.13",null,"Levering av skruer m/muttere og skiver",{"$f":"G129+I129+K129+M129+O129+Q129+S129+U129+W129+Y129","v":0},"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,null,null,null,null,null,null,null,"Stål, varmforsinket",{"$f":"E129","v":0},{"$f":"IF((OR(F129=\"RS\",AJ129=\"\")),0,VLOOKUP(AI129,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ129","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F129=\"RS\",AL129=\"\")),0,VLOOKUP(AI129,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL129","v":0},{"$f":"IF(AI129=\"\",\"\",VLOOKUP(AI129,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AD129*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD129*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD129*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD129*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD129*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG129*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG129*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG129*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG129*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG129*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ129=\"\",0,VLOOKUP($AI129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ129)+($AK129*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ129=\"\",0,VLOOKUP($AI129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ129)+($AK129*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ129=\"\",0,VLOOKUP($AI129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ129)+($AK129*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ129=\"\",0,VLOOKUP($AI129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ129)+($AK129*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ129=\"\",0,VLOOKUP($AI129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ129)+($AK129*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE129*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE129*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE129*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE129*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE129*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL129=\"\",0,VLOOKUP($AI129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL129)+($AM129*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL129=\"\",0,VLOOKUP($AI129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL129)+($AM129*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL129=\"\",0,VLOOKUP($AI129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL129)+($AM129*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL129=\"\",0,VLOOKUP($AI129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL129)+($AM129*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL129=\"\",0,VLOOKUP($AI129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL129)+($AM129*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"85.14",null,"Levering og sveising av boltedybler",{"$f":"G130+I130+K130+M130+O130+Q130+S130+U130+W130+Y130","v":0},"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,null,null,null,null,null,null,null,"Stål",0,{"$f":"IF((OR(F130=\"RS\",AJ130=\"\")),0,VLOOKUP(AI130,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ130","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F130=\"RS\",AL130=\"\")),0,VLOOKUP(AI130,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL130","v":0},{"$f":"IF(AI130=\"\",\"\",VLOOKUP(AI130,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AD130*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD130*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD130*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD130*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD130*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG130*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG130*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG130*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG130*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG130*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ130=\"\",0,VLOOKUP($AI130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ130)+($AK130*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ130=\"\",0,VLOOKUP($AI130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ130)+($AK130*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ130=\"\",0,VLOOKUP($AI130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ130)+($AK130*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ130=\"\",0,VLOOKUP($AI130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ130)+($AK130*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ130=\"\",0,VLOOKUP($AI130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ130)+($AK130*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE130*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE130*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE130*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE130*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE130*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL130=\"\",0,VLOOKUP($AI130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL130)+($AM130*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL130=\"\",0,VLOOKUP($AI130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL130)+($AM130*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL130=\"\",0,VLOOKUP($AI130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL130)+($AM130*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL130=\"\",0,VLOOKUP($AI130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL130)+($AM130*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL130=\"\",0,VLOOKUP($AI130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL130)+($AM130*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"85.3",null,"Overflatebehandling av stålkonstruksjoner",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,"Epoxymaling, 100um",0,{"$f":"IF((OR(F131=\"RS\",AJ131=\"\")),0,VLOOKUP(AI131,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ131","v":0},{"$f":"AJ131*Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$32","v":0},{"$f":"IF((OR(F131=\"RS\",AL131=\"\")),0,VLOOKUP(AI131,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL131","v":0},{"$f":"IF(AI131=\"\",\"\",VLOOKUP(AI131,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Overflatebehandling"},{"$f":"$AD131*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD131*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD131*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD131*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD131*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG131*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG131*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG131*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG131*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG131*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ131=\"\",0,VLOOKUP($AI131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ131)+($AK131*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ131=\"\",0,VLOOKUP($AI131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ131)+($AK131*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ131=\"\",0,VLOOKUP($AI131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ131)+($AK131*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ131=\"\",0,VLOOKUP($AI131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ131)+($AK131*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ131=\"\",0,VLOOKUP($AI131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ131)+($AK131*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE131*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE131*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE131*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE131*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE131*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL131=\"\",0,VLOOKUP($AI131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL131)+($AM131*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL131=\"\",0,VLOOKUP($AI131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL131)+($AM131*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL131=\"\",0,VLOOKUP($AI131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL131)+($AM131*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL131=\"\",0,VLOOKUP($AI131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL131)+($AM131*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL131=\"\",0,VLOOKUP($AI131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL131)+($AM131*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"85.34",null,"Metallisering",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,"Sinkbelegg, stål, 130um",0,{"$f":"IF((OR(F132=\"RS\",AJ132=\"\")),0,VLOOKUP(AI132,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ132","v":0},{"$f":"AJ132*Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$32","v":0},{"$f":"IF((OR(F132=\"RS\",AL132=\"\")),0,VLOOKUP(AI132,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL132","v":0},{"$f":"IF(AI132=\"\",\"\",VLOOKUP(AI132,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Overflatebehandling"},{"$f":"$AD132*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD132*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD132*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD132*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD132*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG132*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG132*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG132*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG132*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG132*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ132=\"\",0,VLOOKUP($AI132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ132)+($AK132*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ132=\"\",0,VLOOKUP($AI132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ132)+($AK132*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ132=\"\",0,VLOOKUP($AI132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ132)+($AK132*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ132=\"\",0,VLOOKUP($AI132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ132)+($AK132*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ132=\"\",0,VLOOKUP($AI132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ132)+($AK132*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE132*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE132*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE132*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE132*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE132*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL132=\"\",0,VLOOKUP($AI132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL132)+($AM132*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL132=\"\",0,VLOOKUP($AI132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL132)+($AM132*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL132=\"\",0,VLOOKUP($AI132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL132)+($AM132*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL132=\"\",0,VLOOKUP($AI132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL132)+($AM132*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL132=\"\",0,VLOOKUP($AI132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL132)+($AM132*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"85.341",null,"Metallisering ved varmsprøyting med sink",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,"Sinkbelegg, stål, 130um",0,{"$f":"IF((OR(F133=\"RS\",AJ133=\"\")),0,VLOOKUP(AI133,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ133","v":0},{"$f":"AJ133*Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$32","v":0},{"$f":"IF((OR(F133=\"RS\",AL133=\"\")),0,VLOOKUP(AI133,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL133","v":0},{"$f":"IF(AI133=\"\",\"\",VLOOKUP(AI133,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Overflatebehandling"},{"$f":"$AD133*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD133*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD133*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD133*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD133*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG133*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG133*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG133*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG133*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG133*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ133=\"\",0,VLOOKUP($AI133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ133)+($AK133*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ133=\"\",0,VLOOKUP($AI133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ133)+($AK133*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ133=\"\",0,VLOOKUP($AI133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ133)+($AK133*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ133=\"\",0,VLOOKUP($AI133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ133)+($AK133*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ133=\"\",0,VLOOKUP($AI133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ133)+($AK133*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE133*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE133*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE133*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE133*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE133*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL133=\"\",0,VLOOKUP($AI133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL133)+($AM133*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL133=\"\",0,VLOOKUP($AI133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL133)+($AM133*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL133=\"\",0,VLOOKUP($AI133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL133)+($AM133*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL133=\"\",0,VLOOKUP($AI133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL133)+($AM133*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL133=\"\",0,VLOOKUP($AI133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL133)+($AM133*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"85.342",null,"Varmforsinking",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,"Sinkbelegg, stål, 130um",0,{"$f":"IF((OR(F134=\"RS\",AJ134=\"\")),0,VLOOKUP(AI134,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ134","v":0},{"$f":"AJ134*Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$32","v":0},{"$f":"IF((OR(F134=\"RS\",AL134=\"\")),0,VLOOKUP(AI134,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL134","v":0},{"$f":"IF(AI134=\"\",\"\",VLOOKUP(AI134,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Overflatebehandling"},{"$f":"$AD134*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD134*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD134*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD134*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD134*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG134*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG134*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG134*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG134*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG134*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ134=\"\",0,VLOOKUP($AI134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ134)+($AK134*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ134=\"\",0,VLOOKUP($AI134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ134)+($AK134*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ134=\"\",0,VLOOKUP($AI134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ134)+($AK134*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ134=\"\",0,VLOOKUP($AI134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ134)+($AK134*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ134=\"\",0,VLOOKUP($AI134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ134)+($AK134*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE134*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE134*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE134*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE134*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE134*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL134=\"\",0,VLOOKUP($AI134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL134)+($AM134*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL134=\"\",0,VLOOKUP($AI134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL134)+($AM134*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL134=\"\",0,VLOOKUP($AI134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL134)+($AM134*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL134=\"\",0,VLOOKUP($AI134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL134)+($AM134*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL134=\"\",0,VLOOKUP($AI134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL134)+($AM134*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"85.35",null,"Påføring av maling/ organiske belegg",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,"Epoxymaling, 100um",0,{"$f":"IF((OR(F135=\"RS\",AJ135=\"\")),0,VLOOKUP(AI135,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ135","v":0},{"$f":"AJ135*Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$32","v":0},{"$f":"IF((OR(F135=\"RS\",AL135=\"\")),0,VLOOKUP(AI135,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL135","v":0},{"$f":"IF(AI135=\"\",\"\",VLOOKUP(AI135,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Overflatebehandling"},{"$f":"$AD135*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD135*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD135*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD135*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD135*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG135*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG135*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG135*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG135*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG135*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ135=\"\",0,VLOOKUP($AI135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ135)+($AK135*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ135=\"\",0,VLOOKUP($AI135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ135)+($AK135*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ135=\"\",0,VLOOKUP($AI135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ135)+($AK135*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ135=\"\",0,VLOOKUP($AI135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ135)+($AK135*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ135=\"\",0,VLOOKUP($AI135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ135)+($AK135*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE135*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE135*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE135*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE135*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE135*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL135=\"\",0,VLOOKUP($AI135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL135)+($AM135*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL135=\"\",0,VLOOKUP($AI135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL135)+($AM135*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL135=\"\",0,VLOOKUP($AI135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL135)+($AM135*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL135=\"\",0,VLOOKUP($AI135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL135)+($AM135*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL135=\"\",0,VLOOKUP($AI135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL135)+($AM135*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"85.351",null,"Sealer på termisk sprøytet sink",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,"Epoxymaling, 100um",0,{"$f":"IF((OR(F136=\"RS\",AJ136=\"\")),0,VLOOKUP(AI136,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ136","v":0},{"$f":"AJ136*Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$32","v":0},{"$f":"IF((OR(F136=\"RS\",AL136=\"\")),0,VLOOKUP(AI136,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL136","v":0},{"$f":"IF(AI136=\"\",\"\",VLOOKUP(AI136,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Overflatebehandling"},{"$f":"$AD136*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD136*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD136*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD136*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD136*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG136*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG136*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG136*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG136*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG136*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ136=\"\",0,VLOOKUP($AI136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ136)+($AK136*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ136=\"\",0,VLOOKUP($AI136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ136)+($AK136*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ136=\"\",0,VLOOKUP($AI136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ136)+($AK136*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ136=\"\",0,VLOOKUP($AI136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ136)+($AK136*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ136=\"\",0,VLOOKUP($AI136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ136)+($AK136*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE136*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE136*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE136*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE136*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE136*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL136=\"\",0,VLOOKUP($AI136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL136)+($AM136*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL136=\"\",0,VLOOKUP($AI136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL136)+($AM136*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL136=\"\",0,VLOOKUP($AI136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL136)+($AM136*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL136=\"\",0,VLOOKUP($AI136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL136)+($AM136*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL136=\"\",0,VLOOKUP($AI136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL136)+($AM136*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"85.352",null,"Epoksymastik",{"$f":"G137+I137+K137+M137+O137+Q137+S137+U137+W137+Y137","v":0},"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,"Epoxymaling, 100um",0,{"$f":"IF((OR(F137=\"RS\",AJ137=\"\")),0,VLOOKUP(AI137,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ137","v":0},{"$f":"AJ137*Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$32","v":0},{"$f":"IF((OR(F137=\"RS\",AL137=\"\")),0,VLOOKUP(AI137,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL137","v":0},{"$f":"IF(AI137=\"\",\"\",VLOOKUP(AI137,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Overflatebehandling"},{"$f":"$AD137*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD137*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD137*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD137*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD137*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG137*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG137*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG137*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG137*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG137*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ137=\"\",0,VLOOKUP($AI137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ137)+($AK137*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ137=\"\",0,VLOOKUP($AI137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ137)+($AK137*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ137=\"\",0,VLOOKUP($AI137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ137)+($AK137*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ137=\"\",0,VLOOKUP($AI137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ137)+($AK137*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ137=\"\",0,VLOOKUP($AI137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ137)+($AK137*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE137*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE137*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE137*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE137*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE137*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL137=\"\",0,VLOOKUP($AI137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL137)+($AM137*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL137=\"\",0,VLOOKUP($AI137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL137)+($AM137*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL137=\"\",0,VLOOKUP($AI137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL137)+($AM137*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL137=\"\",0,VLOOKUP($AI137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL137)+($AM137*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL137=\"\",0,VLOOKUP($AI137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL137)+($AM137*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"85.353",null,"Polyuretan/polyuretan-akryl",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,"Polyuretan",{"$f":"E138*(0.00008)*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F138=\"RS\",AJ138=\"\")),0,VLOOKUP(AI138,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ138","v":0},{"$f":"AJ138*Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$32","v":0},{"$f":"IF((OR(F138=\"RS\",AL138=\"\")),0,VLOOKUP(AI138,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL138","v":0},{"$f":"IF(AI138=\"\",\"\",VLOOKUP(AI138,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plast"},{"$f":"$AD138*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD138*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD138*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD138*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD138*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG138*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG138*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG138*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG138*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG138*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ138=\"\",0,VLOOKUP($AI138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ138)+($AK138*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ138=\"\",0,VLOOKUP($AI138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ138)+($AK138*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ138=\"\",0,VLOOKUP($AI138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ138)+($AK138*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ138=\"\",0,VLOOKUP($AI138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ138)+($AK138*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ138=\"\",0,VLOOKUP($AI138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ138)+($AK138*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE138*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE138*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE138*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE138*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE138*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL138=\"\",0,VLOOKUP($AI138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL138)+($AM138*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL138=\"\",0,VLOOKUP($AI138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL138)+($AM138*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL138=\"\",0,VLOOKUP($AI138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL138)+($AM138*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL138=\"\",0,VLOOKUP($AI138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL138)+($AM138*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL138=\"\",0,VLOOKUP($AI138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL138)+($AM138*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"85.36",null,"Pulverlakkering",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,"Pulverlakkering, 60um",{"$f":"E139","v":0},{"$f":"IF((OR(F139=\"RS\",AJ139=\"\")),0,VLOOKUP(AI139,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ139","v":0},{"$f":"AJ139*Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$32","v":0},{"$f":"IF((OR(F139=\"RS\",AL139=\"\")),0,VLOOKUP(AI139,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL139","v":0},{"$f":"IF(AI139=\"\",\"\",VLOOKUP(AI139,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Overflatebehandling"},{"$f":"$AD139*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD139*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD139*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD139*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD139*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG139*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG139*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG139*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG139*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG139*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ139=\"\",0,VLOOKUP($AI139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ139)+($AK139*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ139=\"\",0,VLOOKUP($AI139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ139)+($AK139*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ139=\"\",0,VLOOKUP($AI139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ139)+($AK139*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ139=\"\",0,VLOOKUP($AI139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ139)+($AK139*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ139=\"\",0,VLOOKUP($AI139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ139)+($AK139*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE139*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE139*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE139*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE139*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE139*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL139=\"\",0,VLOOKUP($AI139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL139)+($AM139*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL139=\"\",0,VLOOKUP($AI139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL139)+($AM139*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL139=\"\",0,VLOOKUP($AI139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL139)+($AM139*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL139=\"\",0,VLOOKUP($AI139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL139)+($AM139*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL139=\"\",0,VLOOKUP($AI139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL139)+($AM139*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"85.41",null,"Transport av stålkonstruksjoner",0,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,null,null,null,null,null,{"$f":"E140*Beregningsfaktorer!M15","v":0},"Hva med transport til vanns?",null,null,{"$f":"IF((OR(F140=\"RS\",AJ140=\"\")),0,VLOOKUP(AI140,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ140","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F140=\"RS\",AL140=\"\")),0,VLOOKUP(AI140,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL140","v":0},{"$f":"IF(AI140=\"\",\"\",VLOOKUP(AI140,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$AD140*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD140*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD140*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD140*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD140*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG140*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG140*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG140*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG140*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG140*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ140=\"\",0,VLOOKUP($AI140,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ140)+($AK140*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ140=\"\",0,VLOOKUP($AI140,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ140)+($AK140*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ140=\"\",0,VLOOKUP($AI140,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ140)+($AK140*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ140=\"\",0,VLOOKUP($AI140,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ140)+($AK140*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ140=\"\",0,VLOOKUP($AI140,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ140)+($AK140*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE140*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE140*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE140*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE140*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE140*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL140=\"\",0,VLOOKUP($AI140,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL140)+($AM140*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL140=\"\",0,VLOOKUP($AI140,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL140)+($AM140*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL140=\"\",0,VLOOKUP($AI140,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL140)+($AM140*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL140=\"\",0,VLOOKUP($AI140,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL140)+($AM140*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL140=\"\",0,VLOOKUP($AI140,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL140)+($AM140*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"85.44",null,"Overflatebehandling etter montasje",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,"Epoxymaling, 100um",{"$f":"E141","v":0},{"$f":"IF((OR(F141=\"RS\",AJ141=\"\")),0,VLOOKUP(AI141,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ141","v":0},{"$f":"AJ141*Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$32","v":0},{"$f":"IF((OR(F141=\"RS\",AL141=\"\")),0,VLOOKUP(AI141,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL141","v":0},{"$f":"IF(AI141=\"\",\"\",VLOOKUP(AI141,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Overflatebehandling"},{"$f":"$AD141*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD141*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD141*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD141*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD141*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG141*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG141*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG141*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG141*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG141*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ141=\"\",0,VLOOKUP($AI141,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ141)+($AK141*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ141=\"\",0,VLOOKUP($AI141,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ141)+($AK141*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ141=\"\",0,VLOOKUP($AI141,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ141)+($AK141*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ141=\"\",0,VLOOKUP($AI141,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ141)+($AK141*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ141=\"\",0,VLOOKUP($AI141,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ141)+($AK141*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE141*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE141*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE141*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE141*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE141*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL141=\"\",0,VLOOKUP($AI141,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL141)+($AM141*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL141=\"\",0,VLOOKUP($AI141,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL141)+($AM141*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL141=\"\",0,VLOOKUP($AI141,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL141)+($AM141*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL141=\"\",0,VLOOKUP($AI141,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL141)+($AM141*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL141=\"\",0,VLOOKUP($AI141,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL141)+($AM141*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"85.442",null,"Termisk sprøytet sink etter montasje",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,"Sinkbelegg, stål, 130um",{"$f":"E142","v":0},{"$f":"IF((OR(F142=\"RS\",AJ142=\"\")),0,VLOOKUP(AI142,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ142","v":0},{"$f":"AJ142*Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$32","v":0},{"$f":"IF((OR(F142=\"RS\",AL142=\"\")),0,VLOOKUP(AI142,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL142","v":0},{"$f":"IF(AI142=\"\",\"\",VLOOKUP(AI142,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Overflatebehandling"},{"$f":"$AD142*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD142*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD142*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD142*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD142*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG142*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG142*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG142*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG142*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG142*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ142=\"\",0,VLOOKUP($AI142,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ142)+($AK142*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ142=\"\",0,VLOOKUP($AI142,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ142)+($AK142*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ142=\"\",0,VLOOKUP($AI142,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ142)+($AK142*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ142=\"\",0,VLOOKUP($AI142,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ142)+($AK142*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ142=\"\",0,VLOOKUP($AI142,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ142)+($AK142*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE142*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE142*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE142*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE142*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE142*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL142=\"\",0,VLOOKUP($AI142,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL142)+($AM142*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL142=\"\",0,VLOOKUP($AI142,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL142)+($AM142*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL142=\"\",0,VLOOKUP($AI142,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL142)+($AM142*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL142=\"\",0,VLOOKUP($AI142,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL142)+($AM142*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL142=\"\",0,VLOOKUP($AI142,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL142)+($AM142*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"85.443",null,"Sealer på metallbelegg etter montasje",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,"Epoxymaling, 100um",{"$f":"E143","v":0},{"$f":"IF((OR(F143=\"RS\",AJ143=\"\")),0,VLOOKUP(AI143,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ143","v":0},{"$f":"AJ143*Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$32","v":0},{"$f":"IF((OR(F143=\"RS\",AL143=\"\")),0,VLOOKUP(AI143,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL143","v":0},{"$f":"IF(AI143=\"\",\"\",VLOOKUP(AI143,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Overflatebehandling"},{"$f":"$AD143*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD143*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD143*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD143*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD143*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG143*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG143*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG143*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG143*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG143*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ143=\"\",0,VLOOKUP($AI143,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ143)+($AK143*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ143=\"\",0,VLOOKUP($AI143,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ143)+($AK143*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ143=\"\",0,VLOOKUP($AI143,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ143)+($AK143*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ143=\"\",0,VLOOKUP($AI143,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ143)+($AK143*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ143=\"\",0,VLOOKUP($AI143,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ143)+($AK143*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE143*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE143*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE143*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE143*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE143*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL143=\"\",0,VLOOKUP($AI143,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL143)+($AM143*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL143=\"\",0,VLOOKUP($AI143,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL143)+($AM143*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL143=\"\",0,VLOOKUP($AI143,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL143)+($AM143*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL143=\"\",0,VLOOKUP($AI143,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL143)+($AM143*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL143=\"\",0,VLOOKUP($AI143,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL143)+($AM143*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"85.444",null,"Epoksymastik etter montasje",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,"Epoxymaling, 100um",{"$f":"E144","v":0},{"$f":"IF((OR(F144=\"RS\",AJ144=\"\")),0,VLOOKUP(AI144,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ144","v":0},{"$f":"AJ144*Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$32","v":0},{"$f":"IF((OR(F144=\"RS\",AL144=\"\")),0,VLOOKUP(AI144,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL144","v":0},{"$f":"IF(AI144=\"\",\"\",VLOOKUP(AI144,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Overflatebehandling"},{"$f":"$AD144*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD144*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD144*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD144*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD144*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG144*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG144*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG144*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG144*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG144*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ144=\"\",0,VLOOKUP($AI144,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ144)+($AK144*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ144=\"\",0,VLOOKUP($AI144,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ144)+($AK144*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ144=\"\",0,VLOOKUP($AI144,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ144)+($AK144*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ144=\"\",0,VLOOKUP($AI144,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ144)+($AK144*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ144=\"\",0,VLOOKUP($AI144,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ144)+($AK144*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE144*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE144*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE144*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE144*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE144*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL144=\"\",0,VLOOKUP($AI144,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL144)+($AM144*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL144=\"\",0,VLOOKUP($AI144,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL144)+($AM144*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL144=\"\",0,VLOOKUP($AI144,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL144)+($AM144*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL144=\"\",0,VLOOKUP($AI144,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL144)+($AM144*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL144=\"\",0,VLOOKUP($AI144,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL144)+($AM144*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"85.445",null,"Polyuretan maling etter montasje",{"$f":"G145+I145+K145+M145+O145+Q145+S145+U145+W145+Y145","v":0},"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,"Polyuretan",{"$f":"E145*(0.00008)*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F145=\"RS\",AJ145=\"\")),0,VLOOKUP(AI145,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ145","v":0},{"$f":"AJ145*Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$32","v":0},{"$f":"IF((OR(F145=\"RS\",AL145=\"\")),0,VLOOKUP(AI145,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL145","v":0},{"$f":"IF(AI145=\"\",\"\",VLOOKUP(AI145,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plast"},{"$f":"$AD145*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD145*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD145*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD145*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD145*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG145*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG145*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG145*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG145*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG145*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ145=\"\",0,VLOOKUP($AI145,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ145)+($AK145*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ145=\"\",0,VLOOKUP($AI145,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ145)+($AK145*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ145=\"\",0,VLOOKUP($AI145,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ145)+($AK145*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ145=\"\",0,VLOOKUP($AI145,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ145)+($AK145*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ145=\"\",0,VLOOKUP($AI145,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ145)+($AK145*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE145*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE145*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE145*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE145*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE145*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL145=\"\",0,VLOOKUP($AI145,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL145)+($AM145*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL145=\"\",0,VLOOKUP($AI145,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL145)+($AM145*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL145=\"\",0,VLOOKUP($AI145,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL145)+($AM145*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL145=\"\",0,VLOOKUP($AI145,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL145)+($AM145*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL145=\"\",0,VLOOKUP($AI145,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL145)+($AM145*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"85.51",null,"Levering og montering av gitterrister",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,"Stål",{"$f":"E146*Beregningsfaktorer!C121","v":0},{"$f":"IF((OR(F146=\"RS\",AJ146=\"\")),0,VLOOKUP(AI146,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ146","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F146=\"RS\",AL146=\"\")),0,VLOOKUP(AI146,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL146","v":0},{"$f":"IF(AI146=\"\",\"\",VLOOKUP(AI146,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AD146*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD146*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD146*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD146*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD146*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG146*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG146*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG146*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG146*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG146*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ146=\"\",0,VLOOKUP($AI146,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ146)+($AK146*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ146=\"\",0,VLOOKUP($AI146,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ146)+($AK146*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ146=\"\",0,VLOOKUP($AI146,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ146)+($AK146*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ146=\"\",0,VLOOKUP($AI146,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ146)+($AK146*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ146=\"\",0,VLOOKUP($AI146,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ146)+($AK146*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE146*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE146*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE146*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE146*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE146*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL146=\"\",0,VLOOKUP($AI146,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL146)+($AM146*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL146=\"\",0,VLOOKUP($AI146,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL146)+($AM146*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL146=\"\",0,VLOOKUP($AI146,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL146)+($AM146*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL146=\"\",0,VLOOKUP($AI146,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL146)+($AM146*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL146=\"\",0,VLOOKUP($AI146,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL146)+($AM146*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"85.511",null,"Levering av kjøresterke gitterrister",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,"Stål",{"$f":"E147*Beregningsfaktorer!C121","v":0},{"$f":"IF((OR(F147=\"RS\",AJ147=\"\")),0,VLOOKUP(AI147,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ147","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F147=\"RS\",AL147=\"\")),0,VLOOKUP(AI147,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL147","v":0},{"$f":"IF(AI147=\"\",\"\",VLOOKUP(AI147,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AD147*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD147*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD147*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD147*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD147*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG147*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG147*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG147*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG147*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG147*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ147=\"\",0,VLOOKUP($AI147,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ147)+($AK147*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ147=\"\",0,VLOOKUP($AI147,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ147)+($AK147*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ147=\"\",0,VLOOKUP($AI147,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ147)+($AK147*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ147=\"\",0,VLOOKUP($AI147,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ147)+($AK147*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ147=\"\",0,VLOOKUP($AI147,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ147)+($AK147*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE147*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE147*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE147*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE147*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE147*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL147=\"\",0,VLOOKUP($AI147,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL147)+($AM147*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL147=\"\",0,VLOOKUP($AI147,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL147)+($AM147*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL147=\"\",0,VLOOKUP($AI147,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL147)+($AM147*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL147=\"\",0,VLOOKUP($AI147,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL147)+($AM147*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL147=\"\",0,VLOOKUP($AI147,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL147)+($AM147*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"85.513",null,"Levering av ikke-kjørbare gitterrister",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,"Stål",{"$f":"E148*Beregningsfaktorer!C122","v":0},{"$f":"IF((OR(F148=\"RS\",AJ148=\"\")),0,VLOOKUP(AI148,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ148","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F148=\"RS\",AL148=\"\")),0,VLOOKUP(AI148,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL148","v":0},{"$f":"IF(AI148=\"\",\"\",VLOOKUP(AI148,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AD148*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD148*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD148*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD148*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD148*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG148*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG148*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG148*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG148*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG148*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ148=\"\",0,VLOOKUP($AI148,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ148)+($AK148*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ148=\"\",0,VLOOKUP($AI148,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ148)+($AK148*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ148=\"\",0,VLOOKUP($AI148,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ148)+($AK148*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ148=\"\",0,VLOOKUP($AI148,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ148)+($AK148*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ148=\"\",0,VLOOKUP($AI148,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ148)+($AK148*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE148*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE148*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE148*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE148*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE148*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL148=\"\",0,VLOOKUP($AI148,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL148)+($AM148*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL148=\"\",0,VLOOKUP($AI148,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL148)+($AM148*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL148=\"\",0,VLOOKUP($AI148,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL148)+($AM148*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL148=\"\",0,VLOOKUP($AI148,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL148)+($AM148*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL148=\"\",0,VLOOKUP($AI148,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL148)+($AM148*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"85.52",null,"Levering og montering av lagre og festeelementer for kabler",0,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,null,null,null,null,null,null,null,"Stål",{"$f":"E149*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F149=\"RS\",AJ149=\"\")),0,VLOOKUP(AI149,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ149","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F149=\"RS\",AL149=\"\")),0,VLOOKUP(AI149,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL149","v":0},{"$f":"IF(AI149=\"\",\"\",VLOOKUP(AI149,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AD149*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD149*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD149*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD149*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD149*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG149*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG149*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG149*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG149*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG149*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ149=\"\",0,VLOOKUP($AI149,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ149)+($AK149*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ149=\"\",0,VLOOKUP($AI149,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ149)+($AK149*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ149=\"\",0,VLOOKUP($AI149,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ149)+($AK149*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ149=\"\",0,VLOOKUP($AI149,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ149)+($AK149*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ149=\"\",0,VLOOKUP($AI149,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ149)+($AK149*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE149*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE149*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE149*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE149*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE149*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL149=\"\",0,VLOOKUP($AI149,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL149)+($AM149*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL149=\"\",0,VLOOKUP($AI149,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL149)+($AM149*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL149=\"\",0,VLOOKUP($AI149,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL149)+($AM149*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL149=\"\",0,VLOOKUP($AI149,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL149)+($AM149*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL149=\"\",0,VLOOKUP($AI149,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL149)+($AM149*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"85.53",null,"Kulvert av stålrør, lysåpning L>2,5 m",0,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,null,null,null,null,null,"Stål, varmforsinket",{"$f":"E150*Beregningsfaktorer!C142","v":0},{"$f":"IF((OR(F150=\"RS\",AJ150=\"\")),0,VLOOKUP(AI150,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ150","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F150=\"RS\",AL150=\"\")),0,VLOOKUP(AI150,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL150","v":0},{"$f":"IF(AI150=\"\",\"\",VLOOKUP(AI150,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AD150*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD150*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD150*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD150*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD150*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG150*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG150*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG150*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG150*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG150*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ150=\"\",0,VLOOKUP($AI150,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ150)+($AK150*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ150=\"\",0,VLOOKUP($AI150,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ150)+($AK150*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ150=\"\",0,VLOOKUP($AI150,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ150)+($AK150*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ150=\"\",0,VLOOKUP($AI150,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ150)+($AK150*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ150=\"\",0,VLOOKUP($AI150,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ150)+($AK150*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE150*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE150*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE150*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE150*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE150*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL150=\"\",0,VLOOKUP($AI150,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL150)+($AM150*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL150=\"\",0,VLOOKUP($AI150,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL150)+($AM150*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL150=\"\",0,VLOOKUP($AI150,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL150)+($AM150*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL150=\"\",0,VLOOKUP($AI150,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL150)+($AM150*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL150=\"\",0,VLOOKUP($AI150,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL150)+($AM150*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"85.6",null,"Levering av brukabler",0,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,null,null,null,null,null,null,null,"Stål",{"$f":"E151*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F151=\"RS\",AJ151=\"\")),0,VLOOKUP(AI151,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ151","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F151=\"RS\",AL151=\"\")),0,VLOOKUP(AI151,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL151","v":0},{"$f":"IF(AI151=\"\",\"\",VLOOKUP(AI151,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AD151*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD151*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD151*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD151*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD151*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG151*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG151*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG151*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG151*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG151*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ151=\"\",0,VLOOKUP($AI151,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ151)+($AK151*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ151=\"\",0,VLOOKUP($AI151,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ151)+($AK151*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ151=\"\",0,VLOOKUP($AI151,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ151)+($AK151*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ151=\"\",0,VLOOKUP($AI151,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ151)+($AK151*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ151=\"\",0,VLOOKUP($AI151,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ151)+($AK151*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE151*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE151*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE151*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE151*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE151*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL151=\"\",0,VLOOKUP($AI151,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL151)+($AM151*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL151=\"\",0,VLOOKUP($AI151,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL151)+($AM151*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL151=\"\",0,VLOOKUP($AI151,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL151)+($AM151*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL151=\"\",0,VLOOKUP($AI151,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL151)+($AM151*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL151=\"\",0,VLOOKUP($AI151,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL151)+($AM151*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>3,F152,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>4,F152,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>5,F152,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>6,F152,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>7,F152,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>8,F152,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>9,F152,\" \")","v":" "},null,null,"SUM",{"$f":"SUM(AD126:AD151)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"86: TRE, STEIN, ALUMINIUM ETC:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>3,F153,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>4,F153,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>5,F153,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>6,F153,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>7,F153,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>8,F153,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>9,F153,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F153=\"RS\",AJ153=\"\")),0,VLOOKUP(AI153,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$184,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ153","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F153=\"RS\",AL153=\"\")),0,VLOOKUP(AI153,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$184,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL153","v":0},{"$f":"IF(AI153=\"\",\"\",VLOOKUP(AI153,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE))","v":""},{"$f":"$AD153*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD153*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD153*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD153*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD153*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG153*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG153*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG153*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG153*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG153*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ153=\"\",0,VLOOKUP($AI153,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AJ153)+($AK153*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ153=\"\",0,VLOOKUP($AI153,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AJ153)+($AK153*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ153=\"\",0,VLOOKUP($AI153,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AJ153)+($AK153*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ153=\"\",0,VLOOKUP($AI153,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AJ153)+($AK153*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ153=\"\",0,VLOOKUP($AI153,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AJ153)+($AK153*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE153*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE153*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE153*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE153*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE153*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL153=\"\",0,VLOOKUP($AI153,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AL153)+($AM153*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL153=\"\",0,VLOOKUP($AI153,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AL153)+($AM153*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL153=\"\",0,VLOOKUP($AI153,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AL153)+($AM153*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL153=\"\",0,VLOOKUP($AI153,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AL153)+($AM153*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL153=\"\",0,VLOOKUP($AI153,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AL153)+($AM153*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Materialgruppe","K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE",null,"K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE"]
[null,"86.111",null,"Levering av konstruksjonstrevirke",{"$f":"G155+I155+K155+M155+O155+Q155+S155+U155+W155+Y155","v":0},"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,null,"Konstruksjonstrevirke",{"$f":"E155","v":0},{"$f":"IF((OR(F155=\"RS\",AJ155=\"\")),0,VLOOKUP(AI155,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ155","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F155=\"RS\",AL155=\"\")),0,VLOOKUP(AI155,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL155","v":0},{"$f":"IF(AI155=\"\",\"\",VLOOKUP(AI155,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Trevirke"},{"$f":"$AD155*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD155*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD155*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD155*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD155*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG155*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG155*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG155*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG155*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG155*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ155=\"\",0,VLOOKUP($AI155,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ155)+($AK155*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ155=\"\",0,VLOOKUP($AI155,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ155)+($AK155*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ155=\"\",0,VLOOKUP($AI155,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ155)+($AK155*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ155=\"\",0,VLOOKUP($AI155,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ155)+($AK155*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ155=\"\",0,VLOOKUP($AI155,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ155)+($AK155*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE155*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE155*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE155*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE155*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE155*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL155=\"\",0,VLOOKUP($AI155,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL155)+($AM155*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL155=\"\",0,VLOOKUP($AI155,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL155)+($AM155*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL155=\"\",0,VLOOKUP($AI155,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL155)+($AM155*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL155=\"\",0,VLOOKUP($AI155,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL155)+($AM155*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL155=\"\",0,VLOOKUP($AI155,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL155)+($AM155*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"86.112",null,"Levering av limtre",{"$f":"G156+I156+K156+M156+O156+Q156+S156+U156+W156+Y156","v":0},"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,null,"Limtre",{"$f":"E156","v":0},{"$f":"IF((OR(F156=\"RS\",AJ156=\"\")),0,VLOOKUP(AI156,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ156","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F156=\"RS\",AL156=\"\")),0,VLOOKUP(AI156,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL156","v":0},{"$f":"IF(AI156=\"\",\"\",VLOOKUP(AI156,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Trevirke"},{"$f":"$AD156*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD156*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD156*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD156*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD156*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG156*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG156*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG156*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG156*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG156*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ156=\"\",0,VLOOKUP($AI156,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ156)+($AK156*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ156=\"\",0,VLOOKUP($AI156,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ156)+($AK156*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ156=\"\",0,VLOOKUP($AI156,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ156)+($AK156*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ156=\"\",0,VLOOKUP($AI156,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ156)+($AK156*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ156=\"\",0,VLOOKUP($AI156,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ156)+($AK156*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE156*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE156*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE156*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE156*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE156*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL156=\"\",0,VLOOKUP($AI156,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL156)+($AM156*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL156=\"\",0,VLOOKUP($AI156,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL156)+($AM156*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL156=\"\",0,VLOOKUP($AI156,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL156)+($AM156*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL156=\"\",0,VLOOKUP($AI156,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL156)+($AM156*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL156=\"\",0,VLOOKUP($AI156,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL156)+($AM156*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"86.113",null,"Levering av forbindelsesmidler og stag",{"$f":"G157+I157+K157+M157+O157+Q157+S157+U157+W157+Y157","v":0},"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,null,null,null,null,null,null,null,"Stål, varmforsinket",{"$f":"E157*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F157=\"RS\",AJ157=\"\")),0,VLOOKUP(AI157,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ157","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F157=\"RS\",AL157=\"\")),0,VLOOKUP(AI157,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL157","v":0},{"$f":"IF(AI157=\"\",\"\",VLOOKUP(AI157,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AD157*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD157*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD157*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD157*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD157*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG157*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG157*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG157*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG157*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG157*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ157=\"\",0,VLOOKUP($AI157,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ157)+($AK157*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ157=\"\",0,VLOOKUP($AI157,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ157)+($AK157*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ157=\"\",0,VLOOKUP($AI157,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ157)+($AK157*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ157=\"\",0,VLOOKUP($AI157,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ157)+($AK157*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ157=\"\",0,VLOOKUP($AI157,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ157)+($AK157*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE157*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE157*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE157*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE157*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE157*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL157=\"\",0,VLOOKUP($AI157,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL157)+($AM157*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL157=\"\",0,VLOOKUP($AI157,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL157)+($AM157*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL157=\"\",0,VLOOKUP($AI157,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL157)+($AM157*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL157=\"\",0,VLOOKUP($AI157,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL157)+($AM157*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL157=\"\",0,VLOOKUP($AI157,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL157)+($AM157*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"86.13",null,"Kjemisk beskyttelse av trekonstruksjoner",{"$f":"G158+I158+K158+M158+O158+Q158+S158+U158+W158+Y158","v":0},"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,null,"Trykkimpregnering med salt",{"$f":"E158","v":0},{"$f":"IF((OR(F158=\"RS\",AJ158=\"\")),0,VLOOKUP(AI158,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ158","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F158=\"RS\",AL158=\"\")),0,VLOOKUP(AI158,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL158","v":0},{"$f":"IF(AI158=\"\",\"\",VLOOKUP(AI158,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Trevirke"},{"$f":"$AD158*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD158*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD158*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD158*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD158*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG158*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG158*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG158*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG158*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG158*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ158=\"\",0,VLOOKUP($AI158,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ158)+($AK158*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ158=\"\",0,VLOOKUP($AI158,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ158)+($AK158*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ158=\"\",0,VLOOKUP($AI158,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ158)+($AK158*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ158=\"\",0,VLOOKUP($AI158,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ158)+($AK158*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ158=\"\",0,VLOOKUP($AI158,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ158)+($AK158*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE158*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE158*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE158*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE158*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE158*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL158=\"\",0,VLOOKUP($AI158,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL158)+($AM158*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL158=\"\",0,VLOOKUP($AI158,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL158)+($AM158*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL158=\"\",0,VLOOKUP($AI158,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL158)+($AM158*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL158=\"\",0,VLOOKUP($AI158,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL158)+($AM158*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL158=\"\",0,VLOOKUP($AI158,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL158)+($AM158*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"86.131",null,"Trykkimpregnering av trevirke",{"$f":"G159+I159+K159+M159+O159+Q159+S159+U159+W159+Y159","v":0},"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,null,"Trykkimpregnering med salt",0,{"$f":"IF((OR(F159=\"RS\",AJ159=\"\")),0,VLOOKUP(AI159,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ159","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F159=\"RS\",AL159=\"\")),0,VLOOKUP(AI159,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL159","v":0},{"$f":"IF(AI159=\"\",\"\",VLOOKUP(AI159,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Trevirke"},{"$f":"$AD159*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD159*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD159*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD159*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD159*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG159*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG159*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG159*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG159*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG159*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ159=\"\",0,VLOOKUP($AI159,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ159)+($AK159*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ159=\"\",0,VLOOKUP($AI159,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ159)+($AK159*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ159=\"\",0,VLOOKUP($AI159,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ159)+($AK159*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ159=\"\",0,VLOOKUP($AI159,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ159)+($AK159*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ159=\"\",0,VLOOKUP($AI159,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ159)+($AK159*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE159*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE159*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE159*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE159*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE159*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL159=\"\",0,VLOOKUP($AI159,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL159)+($AM159*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL159=\"\",0,VLOOKUP($AI159,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL159)+($AM159*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL159=\"\",0,VLOOKUP($AI159,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL159)+($AM159*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL159=\"\",0,VLOOKUP($AI159,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL159)+($AM159*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL159=\"\",0,VLOOKUP($AI159,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL159)+($AM159*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"86.1311",null,"Trykkimpregnering av konstruksjonstrevirke med kreosot",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,null,"Trykkimpregnering med kreosot",0,{"$f":"IF((OR(F160=\"RS\",AJ160=\"\")),0,VLOOKUP(AI160,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ160","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F160=\"RS\",AL160=\"\")),0,VLOOKUP(AI160,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL160","v":0},{"$f":"IF(AI160=\"\",\"\",VLOOKUP(AI160,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Trevirke"},{"$f":"$AD160*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD160*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD160*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD160*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD160*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG160*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG160*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG160*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG160*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG160*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ160=\"\",0,VLOOKUP($AI160,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ160)+($AK160*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ160=\"\",0,VLOOKUP($AI160,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ160)+($AK160*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ160=\"\",0,VLOOKUP($AI160,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ160)+($AK160*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ160=\"\",0,VLOOKUP($AI160,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ160)+($AK160*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ160=\"\",0,VLOOKUP($AI160,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ160)+($AK160*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE160*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE160*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE160*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE160*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE160*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL160=\"\",0,VLOOKUP($AI160,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL160)+($AM160*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL160=\"\",0,VLOOKUP($AI160,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL160)+($AM160*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL160=\"\",0,VLOOKUP($AI160,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL160)+($AM160*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL160=\"\",0,VLOOKUP($AI160,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL160)+($AM160*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL160=\"\",0,VLOOKUP($AI160,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL160)+($AM160*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"86.1312",null,"Trykkimpregnering av limtre med kreosot",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,null,"Trykkimpregnering med kreosot",0,{"$f":"IF((OR(F161=\"RS\",AJ161=\"\")),0,VLOOKUP(AI161,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ161","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F161=\"RS\",AL161=\"\")),0,VLOOKUP(AI161,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL161","v":0},{"$f":"IF(AI161=\"\",\"\",VLOOKUP(AI161,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Trevirke"},{"$f":"$AD161*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD161*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD161*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD161*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD161*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG161*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG161*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG161*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG161*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG161*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ161=\"\",0,VLOOKUP($AI161,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ161)+($AK161*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ161=\"\",0,VLOOKUP($AI161,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ161)+($AK161*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ161=\"\",0,VLOOKUP($AI161,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ161)+($AK161*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ161=\"\",0,VLOOKUP($AI161,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ161)+($AK161*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ161=\"\",0,VLOOKUP($AI161,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ161)+($AK161*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE161*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE161*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE161*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE161*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE161*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL161=\"\",0,VLOOKUP($AI161,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL161)+($AM161*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL161=\"\",0,VLOOKUP($AI161,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL161)+($AM161*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL161=\"\",0,VLOOKUP($AI161,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL161)+($AM161*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL161=\"\",0,VLOOKUP($AI161,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL161)+($AM161*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL161=\"\",0,VLOOKUP($AI161,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL161)+($AM161*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"86.1313",null,"Trykkimpregnering av konstruksjonstrevirke med Cu-salt",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,null,"Trykkimpregnering med salt",0,{"$f":"IF((OR(F162=\"RS\",AJ162=\"\")),0,VLOOKUP(AI162,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ162","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F162=\"RS\",AL162=\"\")),0,VLOOKUP(AI162,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL162","v":0},{"$f":"IF(AI162=\"\",\"\",VLOOKUP(AI162,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Trevirke"},{"$f":"$AD162*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD162*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD162*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD162*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD162*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG162*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG162*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG162*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG162*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG162*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ162=\"\",0,VLOOKUP($AI162,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ162)+($AK162*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ162=\"\",0,VLOOKUP($AI162,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ162)+($AK162*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ162=\"\",0,VLOOKUP($AI162,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ162)+($AK162*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ162=\"\",0,VLOOKUP($AI162,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ162)+($AK162*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ162=\"\",0,VLOOKUP($AI162,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ162)+($AK162*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE162*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE162*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE162*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE162*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE162*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL162=\"\",0,VLOOKUP($AI162,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL162)+($AM162*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL162=\"\",0,VLOOKUP($AI162,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL162)+($AM162*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL162=\"\",0,VLOOKUP($AI162,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL162)+($AM162*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL162=\"\",0,VLOOKUP($AI162,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL162)+($AM162*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL162=\"\",0,VLOOKUP($AI162,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL162)+($AM162*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"86.1314",null,"Trykkimpregnering av konstruksjonstrevirke med andre impregneringsmidler",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,null,"Trykkimpregnering med salt",0,{"$f":"IF((OR(F163=\"RS\",AJ163=\"\")),0,VLOOKUP(AI163,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ163","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F163=\"RS\",AL163=\"\")),0,VLOOKUP(AI163,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL163","v":0},{"$f":"IF(AI163=\"\",\"\",VLOOKUP(AI163,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Trevirke"},{"$f":"$AD163*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD163*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD163*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD163*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD163*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG163*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG163*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG163*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG163*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG163*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ163=\"\",0,VLOOKUP($AI163,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ163)+($AK163*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ163=\"\",0,VLOOKUP($AI163,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ163)+($AK163*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ163=\"\",0,VLOOKUP($AI163,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ163)+($AK163*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ163=\"\",0,VLOOKUP($AI163,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ163)+($AK163*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ163=\"\",0,VLOOKUP($AI163,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ163)+($AK163*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE163*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE163*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE163*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE163*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE163*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL163=\"\",0,VLOOKUP($AI163,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL163)+($AM163*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL163=\"\",0,VLOOKUP($AI163,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL163)+($AM163*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL163=\"\",0,VLOOKUP($AI163,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL163)+($AM163*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL163=\"\",0,VLOOKUP($AI163,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL163)+($AM163*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL163=\"\",0,VLOOKUP($AI163,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL163)+($AM163*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"86.1315",null,"Tillegg for trykkimpregnering av limtrelameller",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,null,"Trykkimpregnering med kreosot",0,{"$f":"IF((OR(F164=\"RS\",AJ164=\"\")),0,VLOOKUP(AI164,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ164","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F164=\"RS\",AL164=\"\")),0,VLOOKUP(AI164,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL164","v":0},{"$f":"IF(AI164=\"\",\"\",VLOOKUP(AI164,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Trevirke"},{"$f":"$AD164*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD164*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD164*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD164*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD164*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG164*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG164*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG164*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG164*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG164*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ164=\"\",0,VLOOKUP($AI164,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ164)+($AK164*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ164=\"\",0,VLOOKUP($AI164,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ164)+($AK164*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ164=\"\",0,VLOOKUP($AI164,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ164)+($AK164*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ164=\"\",0,VLOOKUP($AI164,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ164)+($AK164*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ164=\"\",0,VLOOKUP($AI164,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ164)+($AK164*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE164*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE164*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE164*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE164*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE164*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL164=\"\",0,VLOOKUP($AI164,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL164)+($AM164*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL164=\"\",0,VLOOKUP($AI164,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL164)+($AM164*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL164=\"\",0,VLOOKUP($AI164,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL164)+($AM164*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL164=\"\",0,VLOOKUP($AI164,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL164)+($AM164*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL164=\"\",0,VLOOKUP($AI164,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL164)+($AM164*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"86.132",null,"Annen kjemisk trebeskyttelse",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,"Oljemaling",{"$f":"E165*Beregningsfaktorer!C143","v":0},{"$f":"IF((OR(F165=\"RS\",AJ165=\"\")),0,VLOOKUP(AI165,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ165","v":0},{"$f":"AJ165*Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$33","v":0},{"$f":"IF((OR(F165=\"RS\",AL165=\"\")),0,VLOOKUP(AI165,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL165","v":0},{"$f":"IF(AI165=\"\",\"\",VLOOKUP(AI165,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Overflatebehandling"},{"$f":"$AD165*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD165*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD165*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD165*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD165*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG165*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG165*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG165*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG165*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG165*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ165=\"\",0,VLOOKUP($AI165,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ165)+($AK165*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ165=\"\",0,VLOOKUP($AI165,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ165)+($AK165*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ165=\"\",0,VLOOKUP($AI165,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ165)+($AK165*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ165=\"\",0,VLOOKUP($AI165,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ165)+($AK165*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ165=\"\",0,VLOOKUP($AI165,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ165)+($AK165*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE165*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE165*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE165*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE165*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE165*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL165=\"\",0,VLOOKUP($AI165,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL165)+($AM165*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL165=\"\",0,VLOOKUP($AI165,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL165)+($AM165*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL165=\"\",0,VLOOKUP($AI165,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL165)+($AM165*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL165=\"\",0,VLOOKUP($AI165,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL165)+($AM165*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL165=\"\",0,VLOOKUP($AI165,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL165)+($AM165*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"86.1441",null,"Spennarbeider ved tverrspente dekker",0,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,null,null,null,null,null,"Stål",{"$f":"E166*1.4*Prosjektbeskrivelse!C16*4","v":0},{"$f":"IF((OR(F166=\"RS\",AJ166=\"\")),0,VLOOKUP(AI166,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ166","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F166=\"RS\",AL166=\"\")),0,VLOOKUP(AI166,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL166","v":0},{"$f":"IF(AI166=\"\",\"\",VLOOKUP(AI166,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AD166*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD166*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD166*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD166*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD166*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG166*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG166*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG166*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG166*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG166*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ166=\"\",0,VLOOKUP($AI166,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ166)+($AK166*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ166=\"\",0,VLOOKUP($AI166,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ166)+($AK166*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ166=\"\",0,VLOOKUP($AI166,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ166)+($AK166*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ166=\"\",0,VLOOKUP($AI166,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ166)+($AK166*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ166=\"\",0,VLOOKUP($AI166,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ166)+($AK166*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"AO166+AT166+AY166","v":0},0,0,0,0,null,{"$f":"$AE166*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE166*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE166*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE166*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE166*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL166=\"\",0,VLOOKUP($AI166,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL166)+($AM166*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL166=\"\",0,VLOOKUP($AI166,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL166)+($AM166*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL166=\"\",0,VLOOKUP($AI166,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL166)+($AM166*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL166=\"\",0,VLOOKUP($AI166,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL166)+($AM166*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL166=\"\",0,VLOOKUP($AI166,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL166)+($AM166*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"BJ166+BO166","v":0},0,0,0,0]
[null,"86.146",null,"Legging av treslitelag på tverrspent dekke",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,"Trykkimpregnert tre",{"$f":"E167*0.3","v":0},{"$f":"IF((OR(F167=\"RS\",AJ167=\"\")),0,VLOOKUP(AI167,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ167","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F167=\"RS\",AL167=\"\")),0,VLOOKUP(AI167,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL167","v":0},{"$f":"IF(AI167=\"\",\"\",VLOOKUP(AI167,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Trevirke"},{"$f":"$AD167*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD167*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD167*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD167*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD167*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG167*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG167*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG167*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG167*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG167*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ167=\"\",0,VLOOKUP($AI167,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ167)+($AK167*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ167=\"\",0,VLOOKUP($AI167,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ167)+($AK167*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ167=\"\",0,VLOOKUP($AI167,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ167)+($AK167*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ167=\"\",0,VLOOKUP($AI167,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ167)+($AK167*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ167=\"\",0,VLOOKUP($AI167,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ167)+($AK167*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE167*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE167*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE167*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE167*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE167*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL167=\"\",0,VLOOKUP($AI167,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL167)+($AM167*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL167=\"\",0,VLOOKUP($AI167,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL167)+($AM167*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL167=\"\",0,VLOOKUP($AI167,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL167)+($AM167*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL167=\"\",0,VLOOKUP($AI167,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL167)+($AM167*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL167=\"\",0,VLOOKUP($AI167,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL167)+($AM167*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"86.147",null,"Legging av treslitelag på strøved eller bjelkelag",{"$f":"G168+I168+K168+M168+O168+Q168+S168+U168+W168+Y168","v":0},"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,"Trykkimpregnert tre",{"$f":"E168*0.3","v":0},{"$f":"IF((OR(F168=\"RS\",AJ168=\"\")),0,VLOOKUP(AI168,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ168","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F168=\"RS\",AL168=\"\")),0,VLOOKUP(AI168,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL168","v":0},{"$f":"IF(AI168=\"\",\"\",VLOOKUP(AI168,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Trevirke"},{"$f":"$AD168*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD168*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD168*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD168*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD168*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG168*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG168*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG168*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG168*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG168*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ168=\"\",0,VLOOKUP($AI168,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ168)+($AK168*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ168=\"\",0,VLOOKUP($AI168,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ168)+($AK168*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ168=\"\",0,VLOOKUP($AI168,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ168)+($AK168*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ168=\"\",0,VLOOKUP($AI168,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ168)+($AK168*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ168=\"\",0,VLOOKUP($AI168,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ168)+($AK168*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE168*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE168*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE168*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE168*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE168*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL168=\"\",0,VLOOKUP($AI168,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL168)+($AM168*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL168=\"\",0,VLOOKUP($AI168,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL168)+($AM168*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL168=\"\",0,VLOOKUP($AI168,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL168)+($AM168*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL168=\"\",0,VLOOKUP($AI168,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL168)+($AM168*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL168=\"\",0,VLOOKUP($AI168,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL168)+($AM168*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"86.15",null,"Konstruktiv beskyttelse",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,"Kobber",{"$f":"E169*0.0007*Beregningsfaktorer!C162","v":0},{"$f":"IF((OR(F169=\"RS\",AJ169=\"\")),0,VLOOKUP(AI169,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ169","v":0},{"$f":"AJ169*Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$34","v":0},{"$f":"IF((OR(F169=\"RS\",AL169=\"\")),0,VLOOKUP(AI169,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL169","v":0},{"$f":"IF(AI169=\"\",\"\",VLOOKUP(AI169,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kobber"},{"$f":"$AD169*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD169*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD169*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD169*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD169*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG169*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG169*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG169*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG169*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG169*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ169=\"\",0,VLOOKUP($AI169,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ169)+($AK169*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ169=\"\",0,VLOOKUP($AI169,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ169)+($AK169*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ169=\"\",0,VLOOKUP($AI169,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ169)+($AK169*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ169=\"\",0,VLOOKUP($AI169,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ169)+($AK169*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ169=\"\",0,VLOOKUP($AI169,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ169)+($AK169*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE169*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE169*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE169*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE169*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE169*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL169=\"\",0,VLOOKUP($AI169,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL169)+($AM169*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL169=\"\",0,VLOOKUP($AI169,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL169)+($AM169*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL169=\"\",0,VLOOKUP($AI169,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL169)+($AM169*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL169=\"\",0,VLOOKUP($AI169,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL169)+($AM169*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL169=\"\",0,VLOOKUP($AI169,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL169)+($AM169*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"86.151","Valg: Kobber/sink/stål","Beslag",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Bruer!C170=Nedtrekksmenyer!B126,Nedtrekksmenyer!B127,Bruer!C170)","v":"Kobber"},{"$f":"IF(AI170=Nedtrekksmenyer!B127,Bruer!E170*0.0007*Beregningsfaktorer!C162, IF(AI170=Nedtrekksmenyer!B128,Bruer!E170*0.0007*Beregningsfaktorer!C164,Bruer!E170*0.0007*Beregningsfaktorer!C163))","v":0},{"$f":"IF((OR(F170=\"RS\",AJ170=\"\")),0,VLOOKUP(AI170,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ170","v":0},{"$f":"AJ170*Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$34","v":0},{"$f":"IF((OR(F170=\"RS\",AL170=\"\")),0,VLOOKUP(AI170,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL170","v":0},{"$f":"IF(AI170=\"\",\"\",VLOOKUP(AI170,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kobber"},{"$f":"$AD170*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD170*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD170*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD170*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD170*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG170*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG170*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG170*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG170*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG170*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ170=\"\",0,VLOOKUP($AI170,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ170)+($AK170*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ170=\"\",0,VLOOKUP($AI170,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ170)+($AK170*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ170=\"\",0,VLOOKUP($AI170,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ170)+($AK170*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ170=\"\",0,VLOOKUP($AI170,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ170)+($AK170*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ170=\"\",0,VLOOKUP($AI170,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ170)+($AK170*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE170*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE170*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE170*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE170*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE170*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL170=\"\",0,VLOOKUP($AI170,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL170)+($AM170*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL170=\"\",0,VLOOKUP($AI170,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL170)+($AM170*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL170=\"\",0,VLOOKUP($AI170,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL170)+($AM170*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL170=\"\",0,VLOOKUP($AI170,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL170)+($AM170*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL170=\"\",0,VLOOKUP($AI170,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL170)+($AM170*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"86.152",null,"Tresjalusi",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,"Konstruksjonstrevirke",{"$f":"E171*(73/1000)","v":0},{"$f":"IF((OR(F171=\"RS\",AJ171=\"\")),0,VLOOKUP(AI171,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ171","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F171=\"RS\",AL171=\"\")),0,VLOOKUP(AI171,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL171","v":0},{"$f":"IF(AI171=\"\",\"\",VLOOKUP(AI171,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Trevirke"},{"$f":"$AD171*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD171*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD171*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD171*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD171*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG171*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG171*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG171*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG171*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG171*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ171=\"\",0,VLOOKUP($AI171,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ171)+($AK171*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ171=\"\",0,VLOOKUP($AI171,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ171)+($AK171*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ171=\"\",0,VLOOKUP($AI171,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ171)+($AK171*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ171=\"\",0,VLOOKUP($AI171,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ171)+($AK171*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ171=\"\",0,VLOOKUP($AI171,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ171)+($AK171*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE171*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE171*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE171*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE171*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE171*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL171=\"\",0,VLOOKUP($AI171,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL171)+($AM171*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL171=\"\",0,VLOOKUP($AI171,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL171)+($AM171*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL171=\"\",0,VLOOKUP($AI171,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL171)+($AM171*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL171=\"\",0,VLOOKUP($AI171,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL171)+($AM171*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL171=\"\",0,VLOOKUP($AI171,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL171)+($AM171*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"86.1521",null,"Trespiler",{"$f":"G172+I172+K172+M172+O172+Q172+S172+U172+W172+Y172","v":0},"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,null,"Konstruksjonstrevirke",{"$f":"E172","v":0},{"$f":"IF((OR(F172=\"RS\",AJ172=\"\")),0,VLOOKUP(AI172,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ172","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F172=\"RS\",AL172=\"\")),0,VLOOKUP(AI172,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL172","v":0},{"$f":"IF(AI172=\"\",\"\",VLOOKUP(AI172,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Trevirke"},{"$f":"$AD172*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD172*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD172*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD172*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD172*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG172*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG172*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG172*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG172*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG172*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ172=\"\",0,VLOOKUP($AI172,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ172)+($AK172*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ172=\"\",0,VLOOKUP($AI172,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ172)+($AK172*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ172=\"\",0,VLOOKUP($AI172,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ172)+($AK172*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ172=\"\",0,VLOOKUP($AI172,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ172)+($AK172*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ172=\"\",0,VLOOKUP($AI172,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ172)+($AK172*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE172*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE172*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE172*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE172*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE172*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL172=\"\",0,VLOOKUP($AI172,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL172)+($AM172*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL172=\"\",0,VLOOKUP($AI172,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL172)+($AM172*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL172=\"\",0,VLOOKUP($AI172,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL172)+($AM172*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL172=\"\",0,VLOOKUP($AI172,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL172)+($AM172*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL172=\"\",0,VLOOKUP($AI172,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL172)+($AM172*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"86.1522",null,"Festebraketter for trespiler",0,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,null,null,null,null,null,null,null,"Stål, varmforsinket",{"$f":"E173*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F173=\"RS\",AJ173=\"\")),0,VLOOKUP(AI173,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ173","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F173=\"RS\",AL173=\"\")),0,VLOOKUP(AI173,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL173","v":0},{"$f":"IF(AI173=\"\",\"\",VLOOKUP(AI173,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AD173*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD173*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD173*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD173*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD173*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG173*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG173*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG173*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG173*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG173*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ173=\"\",0,VLOOKUP($AI173,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ173)+($AK173*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ173=\"\",0,VLOOKUP($AI173,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ173)+($AK173*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ173=\"\",0,VLOOKUP($AI173,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ173)+($AK173*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ173=\"\",0,VLOOKUP($AI173,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ173)+($AK173*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ173=\"\",0,VLOOKUP($AI173,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ173)+($AK173*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE173*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE173*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE173*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE173*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE173*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL173=\"\",0,VLOOKUP($AI173,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL173)+($AM173*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL173=\"\",0,VLOOKUP($AI173,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL173)+($AM173*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL173=\"\",0,VLOOKUP($AI173,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL173)+($AM173*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL173=\"\",0,VLOOKUP($AI173,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL173)+($AM173*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL173=\"\",0,VLOOKUP($AI173,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL173)+($AM173*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"86.1523",null,"Trykkimpregnering av trespiler med kreosot.",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,null,"Trykkimpregnering med kreosot",{"$f":"E174","v":0},{"$f":"IF((OR(F174=\"RS\",AJ174=\"\")),0,VLOOKUP(AI174,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ174","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F174=\"RS\",AL174=\"\")),0,VLOOKUP(AI174,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL174","v":0},{"$f":"IF(AI174=\"\",\"\",VLOOKUP(AI174,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Trevirke"},{"$f":"$AD174*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD174*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD174*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD174*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD174*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG174*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG174*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG174*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG174*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG174*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ174=\"\",0,VLOOKUP($AI174,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ174)+($AK174*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ174=\"\",0,VLOOKUP($AI174,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ174)+($AK174*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ174=\"\",0,VLOOKUP($AI174,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ174)+($AK174*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ174=\"\",0,VLOOKUP($AI174,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ174)+($AK174*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ174=\"\",0,VLOOKUP($AI174,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ174)+($AK174*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE174*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE174*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE174*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE174*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE174*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL174=\"\",0,VLOOKUP($AI174,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL174)+($AM174*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL174=\"\",0,VLOOKUP($AI174,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL174)+($AM174*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL174=\"\",0,VLOOKUP($AI174,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL174)+($AM174*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL174=\"\",0,VLOOKUP($AI174,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL174)+($AM174*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL174=\"\",0,VLOOKUP($AI174,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL174)+($AM174*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"86.162",null,"Montering av trekonstruksjoner",0,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"D175","v":"Montering av trekonstruksjoner"},{"$f":"E175","v":0},{"$f":"IF((OR(F175=\"RS\",AJ175=\"\")),0,VLOOKUP(AI175,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ175","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F175=\"RS\",AL175=\"\")),0,VLOOKUP(AI175,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL175","v":0},{"$f":"IF(AI175=\"\",\"\",VLOOKUP(AI175,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - Rigg og drift"},{"$f":"$AD175*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD175*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD175*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD175*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD175*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG175*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG175*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG175*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG175*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG175*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ175=\"\",0,VLOOKUP($AI175,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ175)+($AK175*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ175=\"\",0,VLOOKUP($AI175,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ175)+($AK175*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ175=\"\",0,VLOOKUP($AI175,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ175)+($AK175*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ175=\"\",0,VLOOKUP($AI175,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ175)+($AK175*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ175=\"\",0,VLOOKUP($AI175,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ175)+($AK175*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE175*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE175*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE175*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE175*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE175*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL175=\"\",0,VLOOKUP($AI175,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL175)+($AM175*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL175=\"\",0,VLOOKUP($AI175,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL175)+($AM175*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL175=\"\",0,VLOOKUP($AI175,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL175)+($AM175*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL175=\"\",0,VLOOKUP($AI175,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL175)+($AM175*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL175=\"\",0,VLOOKUP($AI175,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL175)+($AM175*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"86.163",null,"Montering av buer",0,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"D176","v":"Montering av buer"},{"$f":"E176","v":0},{"$f":"IF((OR(F176=\"RS\",AJ176=\"\")),0,VLOOKUP(AI176,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ176","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F176=\"RS\",AL176=\"\")),0,VLOOKUP(AI176,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL176","v":0},{"$f":"IF(AI176=\"\",\"\",VLOOKUP(AI176,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - Rigg og drift"},{"$f":"$AD176*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD176*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD176*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD176*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD176*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG176*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG176*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG176*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG176*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG176*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ176=\"\",0,VLOOKUP($AI176,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ176)+($AK176*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ176=\"\",0,VLOOKUP($AI176,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ176)+($AK176*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ176=\"\",0,VLOOKUP($AI176,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ176)+($AK176*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ176=\"\",0,VLOOKUP($AI176,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ176)+($AK176*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ176=\"\",0,VLOOKUP($AI176,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ176)+($AK176*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE176*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE176*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE176*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE176*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE176*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL176=\"\",0,VLOOKUP($AI176,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL176)+($AM176*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL176=\"\",0,VLOOKUP($AI176,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL176)+($AM176*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL176=\"\",0,VLOOKUP($AI176,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL176)+($AM176*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL176=\"\",0,VLOOKUP($AI176,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL176)+($AM176*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL176=\"\",0,VLOOKUP($AI176,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL176)+($AM176*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"86.164",null,"Montering av tverrspent dekke",{"$f":"G177+I177+K177+M177+O177+Q177+S177+U177+W177+Y177","v":0},"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F177=\"RS\",AJ177=\"\")),0,VLOOKUP(AI177,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ177","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F177=\"RS\",AL177=\"\")),0,VLOOKUP(AI177,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL177","v":0},{"$f":"IF(AI177=\"\",\"\",VLOOKUP(AI177,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$AD177*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD177*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD177*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD177*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD177*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG177*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG177*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG177*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG177*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG177*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ177=\"\",0,VLOOKUP($AI177,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ177)+($AK177*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ177=\"\",0,VLOOKUP($AI177,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ177)+($AK177*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ177=\"\",0,VLOOKUP($AI177,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ177)+($AK177*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ177=\"\",0,VLOOKUP($AI177,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ177)+($AK177*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ177=\"\",0,VLOOKUP($AI177,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ177)+($AK177*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE177*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE177*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE177*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE177*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE177*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL177=\"\",0,VLOOKUP($AI177,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL177)+($AM177*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL177=\"\",0,VLOOKUP($AI177,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL177)+($AM177*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL177=\"\",0,VLOOKUP($AI177,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL177)+($AM177*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL177=\"\",0,VLOOKUP($AI177,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL177)+($AM177*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL177=\"\",0,VLOOKUP($AI177,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL177)+($AM177*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"86.23",null,"Levering av stein",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,null,"Naturstein",{"$f":"E178*Beregningsfaktorer!C161","v":0},{"$f":"IF((OR(F178=\"RS\",AJ178=\"\")),0,VLOOKUP(AI178,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ178","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F178=\"RS\",AL178=\"\")),0,VLOOKUP(AI178,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL178","v":0},{"$f":"IF(AI178=\"\",\"\",VLOOKUP(AI178,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Naturstein"},{"$f":"$AD178*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD178*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD178*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD178*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD178*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG178*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG178*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG178*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG178*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG178*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ178=\"\",0,VLOOKUP($AI178,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ178)+($AK178*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ178=\"\",0,VLOOKUP($AI178,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ178)+($AK178*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ178=\"\",0,VLOOKUP($AI178,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ178)+($AK178*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ178=\"\",0,VLOOKUP($AI178,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ178)+($AK178*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ178=\"\",0,VLOOKUP($AI178,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ178)+($AK178*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"AO178+AT178+AY178","v":0},{"$f":"AP178+AU178+AZ178","v":0},{"$f":"AQ178+AV178+BA178","v":0},{"$f":"AR178+AW178+BB178","v":0},{"$f":"AS178+AX178+BC178","v":0},null,{"$f":"$AE178*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE178*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE178*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE178*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE178*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL178=\"\",0,VLOOKUP($AI178,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL178)+($AM178*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL178=\"\",0,VLOOKUP($AI178,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL178)+($AM178*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL178=\"\",0,VLOOKUP($AI178,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL178)+($AM178*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL178=\"\",0,VLOOKUP($AI178,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL178)+($AM178*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL178=\"\",0,VLOOKUP($AI178,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL178)+($AM178*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"BJ178+BO178","v":0},{"$f":"BK178+BP178","v":0},{"$f":"BL178+BQ178","v":0},{"$f":"BM178+BR178","v":0},{"$f":"BN178+BS178","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>3,F179,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>4,F179,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>5,F179,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>6,F179,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>7,F179,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>8,F179,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>9,F179,\" \")","v":" "},null,null,"SUM",{"$f":"SUM(AD155:AD178)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"87: BRUBELEGNING, UTSTYR OG SPESIALARBEIDER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>3,F180,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>4,F180,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>5,F180,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>6,F180,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>7,F180,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>8,F180,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>9,F180,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F180=\"RS\",AJ180=\"\")),0,VLOOKUP(AI180,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$184,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ180","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F180=\"RS\",AL180=\"\")),0,VLOOKUP(AI180,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$184,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL180","v":0},{"$f":"IF(AI180=\"\",\"\",VLOOKUP(AI180,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE))","v":""},{"$f":"$AD180*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD180*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD180*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD180*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD180*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG180*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG180*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG180*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG180*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG180*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ180=\"\",0,VLOOKUP($AI180,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AJ180)+($AK180*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ180=\"\",0,VLOOKUP($AI180,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AJ180)+($AK180*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ180=\"\",0,VLOOKUP($AI180,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AJ180)+($AK180*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ180=\"\",0,VLOOKUP($AI180,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AJ180)+($AK180*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ180=\"\",0,VLOOKUP($AI180,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AJ180)+($AK180*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE180*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE180*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE180*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE180*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE180*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL180=\"\",0,VLOOKUP($AI180,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AL180)+($AM180*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL180=\"\",0,VLOOKUP($AI180,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AL180)+($AM180*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL180=\"\",0,VLOOKUP($AI180,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AL180)+($AM180*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL180=\"\",0,VLOOKUP($AI180,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AL180)+($AM180*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL180=\"\",0,VLOOKUP($AI180,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AL180)+($AM180*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>3,F181,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>4,F181,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>5,F181,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>6,F181,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>7,F181,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>8,F181,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>9,F181,\" \")","v":" "},null,null,"SUM",{"$f":"SUM(AD157:AD180)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"87.1",null,"Fuktisolering, membran, fugeterskler og rissanvisende fuger",{"$f":"G182+I182+K182+M182+O182+Q182+S182+U182+W182+Y182","v":0},"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,null,null,{"$f":"Beregningsfaktorer!$M$48*Bruer!E182","v":0},{"$f":"((Beregningsfaktorer!$M$50*E182*Beregningsfaktorer!$Z$40*Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$20)+(Beregningsfaktorer!$M$48*E182*Beregningsfaktorer!$Z$39*Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$20))*0.5","v":0},null,null,null,"Asfaltgrusbetong og asfaltbetong",{"$f":"E182*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F182=\"RS\",AJ182=\"\")),0,VLOOKUP(AI182,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ182","v":0},{"$f":"AJ182*Beregningsfaktorer!$Z$39*Prosjektbeskrivelse!$C$7*0.5/Beregningsfaktorer!$Z$20","v":0},{"$f":"IF((OR(F182=\"RS\",AL182=\"\")),0,VLOOKUP(AI182,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL182","v":0},{"$f":"IF(AI182=\"\",\"\",VLOOKUP(AI182,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$AD182*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD182*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD182*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD182*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD182*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG182*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG182*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG182*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG182*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG182*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ182=\"\",0,VLOOKUP($AI182,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ182)+($AK182*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ182=\"\",0,VLOOKUP($AI182,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ182)+($AK182*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ182=\"\",0,VLOOKUP($AI182,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ182)+($AK182*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ182=\"\",0,VLOOKUP($AI182,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ182)+($AK182*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ182=\"\",0,VLOOKUP($AI182,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ182)+($AK182*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE182*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE182*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE182*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE182*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE182*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL182=\"\",0,VLOOKUP($AI182,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL182)+($AM182*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL182=\"\",0,VLOOKUP($AI182,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL182)+($AM182*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL182=\"\",0,VLOOKUP($AI182,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL182)+($AM182*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL182=\"\",0,VLOOKUP($AI182,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL182)+($AM182*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL182=\"\",0,VLOOKUP($AI182,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL182)+($AM182*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"87.12",null,"Forenkelt fuktisolering type A2",{"$f":"G183+I183+K183+M183+O183+Q183+S183+U183+W183+Y183","v":0},"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,{"$f":"E183*Beregningsfaktorer!$M$47*2","v":0},null,null,null,null,"Bitumenemulsjon",{"$f":"E183*Beregningsfaktorer!$C$20*2","v":0},{"$f":"IF((OR(F183=\"RS\",AJ183=\"\")),0,VLOOKUP(AI183,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ183","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F183=\"RS\",AL183=\"\")),0,VLOOKUP(AI183,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL183","v":0},{"$f":"IF(AI183=\"\",\"\",VLOOKUP(AI183,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$AD183*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD183*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD183*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD183*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD183*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG183*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG183*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG183*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG183*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG183*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ183=\"\",0,VLOOKUP($AI183,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ183)+($AK183*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ183=\"\",0,VLOOKUP($AI183,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ183)+($AK183*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ183=\"\",0,VLOOKUP($AI183,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ183)+($AK183*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ183=\"\",0,VLOOKUP($AI183,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ183)+($AK183*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ183=\"\",0,VLOOKUP($AI183,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ183)+($AK183*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"AO183+AT183+AY183","v":0},{"$f":"AP183+AU183+AZ183","v":0},{"$f":"AQ183+AV183+BA183","v":0},{"$f":"AR183+AW183+BB183","v":0},{"$f":"AS183+AX183+BC183","v":0},null,{"$f":"$AE183*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE183*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE183*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE183*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE183*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL183=\"\",0,VLOOKUP($AI183,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL183)+($AM183*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL183=\"\",0,VLOOKUP($AI183,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL183)+($AM183*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL183=\"\",0,VLOOKUP($AI183,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL183)+($AM183*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL183=\"\",0,VLOOKUP($AI183,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL183)+($AM183*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL183=\"\",0,VLOOKUP($AI183,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL183)+($AM183*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"BJ183+BO183","v":0},{"$f":"BK183+BP183","v":0},{"$f":"BL183+BQ183","v":0},{"$f":"BM183+BR183","v":0},{"$f":"BN183+BS183","v":0}]
[null,"87.121",null,"Forenklet fuktisolering type A2-1 med lettflytende epoxy",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,{"$f":"E184*Beregningsfaktorer!$M$47*2","v":0},null,null,null,null,"Bitumenemulsjon",{"$f":"E184*Beregningsfaktorer!$C$20*2","v":0},{"$f":"IF((OR(F184=\"RS\",AJ184=\"\")),0,VLOOKUP(AI184,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ184","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F184=\"RS\",AL184=\"\")),0,VLOOKUP(AI184,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL184","v":0},{"$f":"IF(AI184=\"\",\"\",VLOOKUP(AI184,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$AD184*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD184*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD184*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD184*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD184*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG184*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG184*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG184*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG184*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG184*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ184=\"\",0,VLOOKUP($AI184,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ184)+($AK184*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ184=\"\",0,VLOOKUP($AI184,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ184)+($AK184*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ184=\"\",0,VLOOKUP($AI184,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ184)+($AK184*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ184=\"\",0,VLOOKUP($AI184,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ184)+($AK184*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ184=\"\",0,VLOOKUP($AI184,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ184)+($AK184*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE184*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE184*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE184*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE184*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE184*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL184=\"\",0,VLOOKUP($AI184,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL184)+($AM184*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL184=\"\",0,VLOOKUP($AI184,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL184)+($AM184*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL184=\"\",0,VLOOKUP($AI184,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL184)+($AM184*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL184=\"\",0,VLOOKUP($AI184,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL184)+($AM184*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL184=\"\",0,VLOOKUP($AI184,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL184)+($AM184*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"87.122",null,"Forenklet fuktisolering type A2-2 med polymermodifisert bitumenemulsjon C60BP3",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,{"$f":"E185*Beregningsfaktorer!$M$47*2","v":0},null,null,null,null,"Bitumenemulsjon",{"$f":"E185*Beregningsfaktorer!$C$20*2","v":0},{"$f":"IF((OR(F185=\"RS\",AJ185=\"\")),0,VLOOKUP(AI185,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ185","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F185=\"RS\",AL185=\"\")),0,VLOOKUP(AI185,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL185","v":0},{"$f":"IF(AI185=\"\",\"\",VLOOKUP(AI185,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$AD185*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD185*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD185*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD185*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD185*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG185*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG185*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG185*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG185*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG185*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ185=\"\",0,VLOOKUP($AI185,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ185)+($AK185*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ185=\"\",0,VLOOKUP($AI185,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ185)+($AK185*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ185=\"\",0,VLOOKUP($AI185,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ185)+($AK185*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ185=\"\",0,VLOOKUP($AI185,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ185)+($AK185*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ185=\"\",0,VLOOKUP($AI185,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ185)+($AK185*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE185*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE185*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE185*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE185*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE185*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL185=\"\",0,VLOOKUP($AI185,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL185)+($AM185*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL185=\"\",0,VLOOKUP($AI185,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL185)+($AM185*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL185=\"\",0,VLOOKUP($AI185,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL185)+($AM185*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL185=\"\",0,VLOOKUP($AI185,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL185)+($AM185*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL185=\"\",0,VLOOKUP($AI185,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL185)+($AM185*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"87.14",null,"Full fuktisolering - A3",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,{"$f":"E186*Beregningsfaktorer!$M$47","v":0},null,null,null,null,"Topeka (Top)",{"$f":"E186*(12/1000)*Beregningsfaktorer!$C$150*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F186=\"RS\",AJ186=\"\")),0,VLOOKUP(AI186,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ186","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F186=\"RS\",AL186=\"\")),0,VLOOKUP(AI186,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL186","v":0},{"$f":"IF(AI186=\"\",\"\",VLOOKUP(AI186,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$AD186*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD186*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD186*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD186*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD186*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG186*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG186*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG186*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG186*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG186*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ186=\"\",0,VLOOKUP($AI186,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ186)+($AK186*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ186=\"\",0,VLOOKUP($AI186,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ186)+($AK186*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ186=\"\",0,VLOOKUP($AI186,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ186)+($AK186*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ186=\"\",0,VLOOKUP($AI186,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ186)+($AK186*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ186=\"\",0,VLOOKUP($AI186,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ186)+($AK186*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE186*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE186*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE186*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE186*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE186*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL186=\"\",0,VLOOKUP($AI186,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL186)+($AM186*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL186=\"\",0,VLOOKUP($AI186,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL186)+($AM186*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL186=\"\",0,VLOOKUP($AI186,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL186)+($AM186*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL186=\"\",0,VLOOKUP($AI186,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL186)+($AM186*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL186=\"\",0,VLOOKUP($AI186,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL186)+($AM186*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"87.131",null,"Fuktisolering type A3-1 epoxy og isolasjonsstøpeasfalt",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,{"$f":"E187*Beregningsfaktorer!$M$47*4","v":0},null,null,null,null,"Bitumenemulsjon",{"$f":"E187*Beregningsfaktorer!$C$20*4","v":0},{"$f":"IF((OR(F187=\"RS\",AJ187=\"\")),0,VLOOKUP(AI187,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ187","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F187=\"RS\",AL187=\"\")),0,VLOOKUP(AI187,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL187","v":0},{"$f":"IF(AI187=\"\",\"\",VLOOKUP(AI187,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$AD187*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD187*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD187*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD187*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD187*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG187*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG187*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG187*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG187*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG187*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ187=\"\",0,VLOOKUP($AI187,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ187)+($AK187*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ187=\"\",0,VLOOKUP($AI187,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ187)+($AK187*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ187=\"\",0,VLOOKUP($AI187,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ187)+($AK187*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ187=\"\",0,VLOOKUP($AI187,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ187)+($AK187*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ187=\"\",0,VLOOKUP($AI187,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ187)+($AK187*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE187*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE187*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE187*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE187*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE187*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL187=\"\",0,VLOOKUP($AI187,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL187)+($AM187*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL187=\"\",0,VLOOKUP($AI187,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL187)+($AM187*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL187=\"\",0,VLOOKUP($AI187,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL187)+($AM187*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL187=\"\",0,VLOOKUP($AI187,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL187)+($AM187*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL187=\"\",0,VLOOKUP($AI187,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL187)+($AM187*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"87.132",null,"Fuktisolering type A3-2 med prefabrikert membran og beskyttelseslag",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,"Plastmembran",{"$f":"E188","v":0},{"$f":"IF((OR(F188=\"RS\",AJ188=\"\")),0,VLOOKUP(AI188,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ188","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F188=\"RS\",AL188=\"\")),0,VLOOKUP(AI188,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL188","v":0},{"$f":"IF(AI188=\"\",\"\",VLOOKUP(AI188,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Geosynteter"},{"$f":"$AD188*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD188*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD188*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD188*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD188*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG188*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG188*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG188*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG188*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG188*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ188=\"\",0,VLOOKUP($AI188,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ188)+($AK188*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ188=\"\",0,VLOOKUP($AI188,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ188)+($AK188*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ188=\"\",0,VLOOKUP($AI188,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ188)+($AK188*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ188=\"\",0,VLOOKUP($AI188,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ188)+($AK188*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ188=\"\",0,VLOOKUP($AI188,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ188)+($AK188*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE188*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE188*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE188*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE188*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE188*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL188=\"\",0,VLOOKUP($AI188,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL188)+($AM188*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL188=\"\",0,VLOOKUP($AI188,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL188)+($AM188*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL188=\"\",0,VLOOKUP($AI188,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL188)+($AM188*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL188=\"\",0,VLOOKUP($AI188,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL188)+($AM188*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL188=\"\",0,VLOOKUP($AI188,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL188)+($AM188*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"87.133",null,"Fuktisolering type A3-3 med akrylat, polyuretan eller polyurea og heftlag",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,{"$f":"E189*Beregningsfaktorer!$M$47","v":0},null,null,null,null,"Topeka (Top)",{"$f":"E189*(12/1000)*Beregningsfaktorer!$C$150*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F189=\"RS\",AJ189=\"\")),0,VLOOKUP(AI189,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ189","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F189=\"RS\",AL189=\"\")),0,VLOOKUP(AI189,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL189","v":0},{"$f":"IF(AI189=\"\",\"\",VLOOKUP(AI189,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$AD189*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD189*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD189*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD189*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD189*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG189*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG189*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG189*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG189*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG189*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ189=\"\",0,VLOOKUP($AI189,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ189)+($AK189*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ189=\"\",0,VLOOKUP($AI189,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ189)+($AK189*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ189=\"\",0,VLOOKUP($AI189,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ189)+($AK189*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ189=\"\",0,VLOOKUP($AI189,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ189)+($AK189*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ189=\"\",0,VLOOKUP($AI189,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ189)+($AK189*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE189*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE189*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE189*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE189*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE189*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL189=\"\",0,VLOOKUP($AI189,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL189)+($AM189*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL189=\"\",0,VLOOKUP($AI189,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL189)+($AM189*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL189=\"\",0,VLOOKUP($AI189,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL189)+($AM189*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL189=\"\",0,VLOOKUP($AI189,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL189)+($AM189*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL189=\"\",0,VLOOKUP($AI189,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL189)+($AM189*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"87.134",null,"Fuktisolering type A3-4 med C60BP3 og topeka 4s",{"$f":"G190+I190+K190+M190+O190+Q190+S190+U190+W190+Y190","v":0},"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,{"$f":"E190*Beregningsfaktorer!$M$47","v":0},null,null,null,null,"Topeka (Top)",{"$f":"E190*(12/1000)*Beregningsfaktorer!$C$150*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F190=\"RS\",AJ190=\"\")),0,VLOOKUP(AI190,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ190","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F190=\"RS\",AL190=\"\")),0,VLOOKUP(AI190,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL190","v":0},{"$f":"IF(AI190=\"\",\"\",VLOOKUP(AI190,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$AD190*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD190*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD190*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD190*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD190*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG190*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG190*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG190*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG190*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG190*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ190=\"\",0,VLOOKUP($AI190,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ190)+($AK190*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ190=\"\",0,VLOOKUP($AI190,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ190)+($AK190*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ190=\"\",0,VLOOKUP($AI190,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ190)+($AK190*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ190=\"\",0,VLOOKUP($AI190,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ190)+($AK190*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ190=\"\",0,VLOOKUP($AI190,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ190)+($AK190*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE190*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE190*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE190*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE190*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE190*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL190=\"\",0,VLOOKUP($AI190,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL190)+($AM190*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL190=\"\",0,VLOOKUP($AI190,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL190)+($AM190*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL190=\"\",0,VLOOKUP($AI190,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL190)+($AM190*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL190=\"\",0,VLOOKUP($AI190,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL190)+($AM190*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL190=\"\",0,VLOOKUP($AI190,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL190)+($AM190*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"87.135",null,"Membran over grunnvannstand på konstruksjoner i fylling",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,"Plastmembran",{"$f":"E191","v":0},{"$f":"IF((OR(F191=\"RS\",AJ191=\"\")),0,VLOOKUP(AI191,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ191","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F191=\"RS\",AL191=\"\")),0,VLOOKUP(AI191,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL191","v":0},{"$f":"IF(AI191=\"\",\"\",VLOOKUP(AI191,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Geosynteter"},{"$f":"$AD191*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD191*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD191*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD191*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD191*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG191*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG191*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG191*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG191*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG191*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ191=\"\",0,VLOOKUP($AI191,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ191)+($AK191*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ191=\"\",0,VLOOKUP($AI191,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ191)+($AK191*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ191=\"\",0,VLOOKUP($AI191,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ191)+($AK191*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ191=\"\",0,VLOOKUP($AI191,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ191)+($AK191*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ191=\"\",0,VLOOKUP($AI191,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ191)+($AK191*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE191*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE191*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE191*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE191*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE191*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL191=\"\",0,VLOOKUP($AI191,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL191)+($AM191*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL191=\"\",0,VLOOKUP($AI191,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL191)+($AM191*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL191=\"\",0,VLOOKUP($AI191,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL191)+($AM191*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL191=\"\",0,VLOOKUP($AI191,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL191)+($AM191*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL191=\"\",0,VLOOKUP($AI191,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL191)+($AM191*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"87.136",null,"Drenerende knotteplate på vegger over grunnvandsstanden",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,"Plastmembran",{"$f":"E192","v":0},{"$f":"IF((OR(F192=\"RS\",AJ192=\"\")),0,VLOOKUP(AI192,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ192","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F192=\"RS\",AL192=\"\")),0,VLOOKUP(AI192,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL192","v":0},{"$f":"IF(AI192=\"\",\"\",VLOOKUP(AI192,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Geosynteter"},{"$f":"$AD192*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD192*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD192*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD192*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD192*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG192*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG192*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG192*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG192*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG192*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ192=\"\",0,VLOOKUP($AI192,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ192)+($AK192*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ192=\"\",0,VLOOKUP($AI192,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ192)+($AK192*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ192=\"\",0,VLOOKUP($AI192,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ192)+($AK192*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ192=\"\",0,VLOOKUP($AI192,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ192)+($AK192*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ192=\"\",0,VLOOKUP($AI192,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ192)+($AK192*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE192*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE192*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE192*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE192*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE192*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL192=\"\",0,VLOOKUP($AI192,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL192)+($AM192*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL192=\"\",0,VLOOKUP($AI192,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL192)+($AM192*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL192=\"\",0,VLOOKUP($AI192,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL192)+($AM192*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL192=\"\",0,VLOOKUP($AI192,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL192)+($AM192*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL192=\"\",0,VLOOKUP($AI192,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL192)+($AM192*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"87.137",null,"Membran under grunnvannstand på konstruksjoner i fylling",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,null,"Plastmembran",{"$f":"E193","v":0},{"$f":"IF((OR(F193=\"RS\",AJ193=\"\")),0,VLOOKUP(AI193,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ193","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F193=\"RS\",AL193=\"\")),0,VLOOKUP(AI193,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL193","v":0},{"$f":"IF(AI193=\"\",\"\",VLOOKUP(AI193,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Geosynteter"},{"$f":"$AD193*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD193*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD193*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD193*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD193*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG193*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG193*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG193*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG193*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG193*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ193=\"\",0,VLOOKUP($AI193,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ193)+($AK193*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ193=\"\",0,VLOOKUP($AI193,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ193)+($AK193*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ193=\"\",0,VLOOKUP($AI193,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ193)+($AK193*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ193=\"\",0,VLOOKUP($AI193,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ193)+($AK193*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ193=\"\",0,VLOOKUP($AI193,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ193)+($AK193*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE193*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE193*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE193*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE193*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE193*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL193=\"\",0,VLOOKUP($AI193,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL193)+($AM193*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL193=\"\",0,VLOOKUP($AI193,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL193)+($AM193*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL193=\"\",0,VLOOKUP($AI193,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL193)+($AM193*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL193=\"\",0,VLOOKUP($AI193,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL193)+($AM193*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL193=\"\",0,VLOOKUP($AI193,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL193)+($AM193*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"87.141",null,"Støpeasfalt som beskyttelseslag mot kreosot for fuktisoleringstype A3-4 for trebruer",{"$f":"G194+I194+K194+M194+O194+Q194+S194+U194+W194+Y194","v":0},"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,{"$f":"Beregningsfaktorer!$M$48*Bruer!E194","v":0},{"$f":"((Beregningsfaktorer!$M$50*E194*Beregningsfaktorer!$Z$40*Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$20)+(Beregningsfaktorer!$M$48*E194*Beregningsfaktorer!$Z$39*Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$20))*0.5","v":0},null,null,null,"Støpeasfalt (Sta)",{"$f":"E194*0.03*Beregningsfaktorer!$C$150*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F194=\"RS\",AJ194=\"\")),0,VLOOKUP(AI194,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ194","v":0},{"$f":"AJ194*Beregningsfaktorer!$Z$39*Prosjektbeskrivelse!$C$7*0.5/Beregningsfaktorer!$Z$20","v":0},{"$f":"IF((OR(F194=\"RS\",AL194=\"\")),0,VLOOKUP(AI194,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL194","v":0},{"$f":"IF(AI194=\"\",\"\",VLOOKUP(AI194,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$AD194*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD194*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD194*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD194*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD194*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG194*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG194*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG194*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG194*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG194*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ194=\"\",0,VLOOKUP($AI194,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ194)+($AK194*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ194=\"\",0,VLOOKUP($AI194,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ194)+($AK194*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ194=\"\",0,VLOOKUP($AI194,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ194)+($AK194*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ194=\"\",0,VLOOKUP($AI194,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ194)+($AK194*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ194=\"\",0,VLOOKUP($AI194,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ194)+($AK194*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"AO194+AT194+AY194","v":0},0,0,0,0,null,{"$f":"$AE194*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE194*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE194*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE194*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE194*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL194=\"\",0,VLOOKUP($AI194,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL194)+($AM194*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL194=\"\",0,VLOOKUP($AI194,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL194)+($AM194*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL194=\"\",0,VLOOKUP($AI194,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL194)+($AM194*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL194=\"\",0,VLOOKUP($AI194,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL194)+($AM194*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL194=\"\",0,VLOOKUP($AI194,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL194)+($AM194*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"BJ194+BO194","v":0},0,0,0,0]
[null,"87.1521",null,"Belegningsklasse A2 Forenkelt fuktisolering",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,{"$f":"E195*Beregningsfaktorer!$M$47*2","v":0},null,null,null,null,"Bitumenemulsjon",{"$f":"E195*Beregningsfaktorer!$C$19*2","v":0},{"$f":"IF((OR(F195=\"RS\",AJ195=\"\")),0,VLOOKUP(AI195,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ195","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F195=\"RS\",AL195=\"\")),0,VLOOKUP(AI195,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL195","v":0},{"$f":"IF(AI195=\"\",\"\",VLOOKUP(AI195,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$AD195*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD195*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD195*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD195*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD195*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG195*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG195*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG195*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG195*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG195*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ195=\"\",0,VLOOKUP($AI195,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ195)+($AK195*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ195=\"\",0,VLOOKUP($AI195,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ195)+($AK195*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ195=\"\",0,VLOOKUP($AI195,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ195)+($AK195*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ195=\"\",0,VLOOKUP($AI195,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ195)+($AK195*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ195=\"\",0,VLOOKUP($AI195,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ195)+($AK195*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE195*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE195*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE195*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE195*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE195*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL195=\"\",0,VLOOKUP($AI195,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL195)+($AM195*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL195=\"\",0,VLOOKUP($AI195,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL195)+($AM195*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL195=\"\",0,VLOOKUP($AI195,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL195)+($AM195*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL195=\"\",0,VLOOKUP($AI195,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL195)+($AM195*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL195=\"\",0,VLOOKUP($AI195,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL195)+($AM195*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"87.1522",null,"Belegningsklasse A3 Full fuktisolering",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,{"$f":"E196*Beregningsfaktorer!$M$47","v":0},null,null,null,null,"Topeka (Top)",{"$f":"E196*(12/1000)*Beregningsfaktorer!$C$150*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F196=\"RS\",AJ196=\"\")),0,VLOOKUP(AI196,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ196","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F196=\"RS\",AL196=\"\")),0,VLOOKUP(AI196,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL196","v":0},{"$f":"IF(AI196=\"\",\"\",VLOOKUP(AI196,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$AD196*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD196*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD196*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD196*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD196*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG196*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG196*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG196*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG196*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG196*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ196=\"\",0,VLOOKUP($AI196,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ196)+($AK196*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ196=\"\",0,VLOOKUP($AI196,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ196)+($AK196*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ196=\"\",0,VLOOKUP($AI196,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ196)+($AK196*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ196=\"\",0,VLOOKUP($AI196,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ196)+($AK196*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ196=\"\",0,VLOOKUP($AI196,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ196)+($AK196*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE196*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE196*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE196*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE196*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE196*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL196=\"\",0,VLOOKUP($AI196,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL196)+($AM196*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL196=\"\",0,VLOOKUP($AI196,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL196)+($AM196*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL196=\"\",0,VLOOKUP($AI196,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL196)+($AM196*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL196=\"\",0,VLOOKUP($AI196,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL196)+($AM196*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL196=\"\",0,VLOOKUP($AI196,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL196)+($AM196*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"87.16",null,"Rissanvisende fuge fylt med polymermodifisert bitumen",0,"l",null,"l",null,"l",null,"l",null,"l",null,"l",null,"l",null,"l",null,"l",null,"l",null,"l",null,null,null,null,null,null,null,null,"Bitumenemulsjon",{"$f":"E197*0.015*0.04*Beregningsfaktorer!C157*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F197=\"RS\",AJ197=\"\")),0,VLOOKUP(AI197,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ197","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F197=\"RS\",AL197=\"\")),0,VLOOKUP(AI197,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL197","v":0},{"$f":"IF(AI197=\"\",\"\",VLOOKUP(AI197,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$AD197*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD197*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD197*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD197*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD197*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG197*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG197*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG197*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG197*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG197*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ197=\"\",0,VLOOKUP($AI197,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ197)+($AK197*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ197=\"\",0,VLOOKUP($AI197,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ197)+($AK197*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ197=\"\",0,VLOOKUP($AI197,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ197)+($AK197*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ197=\"\",0,VLOOKUP($AI197,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ197)+($AK197*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ197=\"\",0,VLOOKUP($AI197,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ197)+($AK197*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE197*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE197*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE197*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE197*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE197*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL197=\"\",0,VLOOKUP($AI197,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL197)+($AM197*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL197=\"\",0,VLOOKUP($AI197,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL197)+($AM197*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL197=\"\",0,VLOOKUP($AI197,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL197)+($AM197*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL197=\"\",0,VLOOKUP($AI197,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL197)+($AM197*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL197=\"\",0,VLOOKUP($AI197,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL197)+($AM197*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"87.17",null,"Fugeterskler av støpeasfalt mot fugekonstruksjoner",0,"l",null,"l",null,"l",null,"l",null,"l",null,"l",null,"l",null,"l",null,"l",null,"l",null,"l",null,null,null,null,null,null,null,null,"Topeka (Top)",{"$f":"E198*Beregningsfaktorer!$C$157","v":0},{"$f":"IF((OR(F198=\"RS\",AJ198=\"\")),0,VLOOKUP(AI198,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ198","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F198=\"RS\",AL198=\"\")),0,VLOOKUP(AI198,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL198","v":0},{"$f":"IF(AI198=\"\",\"\",VLOOKUP(AI198,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Asfalt"},{"$f":"$AD198*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD198*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD198*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD198*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD198*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG198*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG198*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG198*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG198*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG198*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ198=\"\",0,VLOOKUP($AI198,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ198)+($AK198*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ198=\"\",0,VLOOKUP($AI198,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ198)+($AK198*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ198=\"\",0,VLOOKUP($AI198,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ198)+($AK198*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ198=\"\",0,VLOOKUP($AI198,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ198)+($AK198*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ198=\"\",0,VLOOKUP($AI198,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ198)+($AK198*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE198*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE198*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE198*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE198*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE198*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL198=\"\",0,VLOOKUP($AI198,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL198)+($AM198*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL198=\"\",0,VLOOKUP($AI198,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL198)+($AM198*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL198=\"\",0,VLOOKUP($AI198,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL198)+($AM198*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL198=\"\",0,VLOOKUP($AI198,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL198)+($AM198*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL198=\"\",0,VLOOKUP($AI198,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL198)+($AM198*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"87.2",null,"Rekkverk",0,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,null,null,null,null,null,"Stål, varmforsinket",{"$f":"E199*Beregningsfaktorer!C28","v":0},{"$f":"IF((OR(F199=\"RS\",AJ199=\"\")),0,VLOOKUP(AI199,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ199","v":0},{"$f":"AJ199*Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$23","v":0},{"$f":"IF((OR(F199=\"RS\",AL199=\"\")),0,VLOOKUP(AI199,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL199","v":0},{"$f":"IF(AI199=\"\",\"\",VLOOKUP(AI199,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AD199*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD199*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD199*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD199*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD199*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG199*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG199*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG199*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG199*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG199*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ199=\"\",0,VLOOKUP($AI199,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ199)+($AK199*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ199=\"\",0,VLOOKUP($AI199,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ199)+($AK199*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ199=\"\",0,VLOOKUP($AI199,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ199)+($AK199*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ199=\"\",0,VLOOKUP($AI199,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ199)+($AK199*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ199=\"\",0,VLOOKUP($AI199,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ199)+($AK199*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE199*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE199*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE199*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE199*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE199*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL199=\"\",0,VLOOKUP($AI199,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL199)+($AM199*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL199=\"\",0,VLOOKUP($AI199,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL199)+($AM199*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL199=\"\",0,VLOOKUP($AI199,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL199)+($AM199*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL199=\"\",0,VLOOKUP($AI199,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL199)+($AM199*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL199=\"\",0,VLOOKUP($AI199,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL199)+($AM199*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"87.21",null,"Rekkverk i stål og bybrurekkverk",0,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,null,null,null,null,null,"Stål, varmforsinket",{"$f":"E200*Beregningsfaktorer!C31","v":0},{"$f":"IF((OR(F200=\"RS\",AJ200=\"\")),0,VLOOKUP(AI200,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ200","v":0},{"$f":"AJ200*Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$23","v":0},{"$f":"IF((OR(F200=\"RS\",AL200=\"\")),0,VLOOKUP(AI200,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL200","v":0},{"$f":"IF(AI200=\"\",\"\",VLOOKUP(AI200,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AD200*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD200*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD200*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD200*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD200*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG200*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG200*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG200*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG200*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG200*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ200=\"\",0,VLOOKUP($AI200,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ200)+($AK200*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ200=\"\",0,VLOOKUP($AI200,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ200)+($AK200*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ200=\"\",0,VLOOKUP($AI200,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ200)+($AK200*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ200=\"\",0,VLOOKUP($AI200,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ200)+($AK200*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ200=\"\",0,VLOOKUP($AI200,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ200)+($AK200*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"AO200+AT200+AY200","v":0},{"$f":"AP200+AU200+AZ200","v":0},{"$f":"AQ200+AV200+BA200","v":0},{"$f":"AR200+AW200+BB200","v":0},{"$f":"AS200+AX200+BC200","v":0},null,{"$f":"$AE200*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE200*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE200*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE200*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE200*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL200=\"\",0,VLOOKUP($AI200,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL200)+($AM200*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL200=\"\",0,VLOOKUP($AI200,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL200)+($AM200*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL200=\"\",0,VLOOKUP($AI200,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL200)+($AM200*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL200=\"\",0,VLOOKUP($AI200,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL200)+($AM200*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL200=\"\",0,VLOOKUP($AI200,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL200)+($AM200*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"BJ200+BO200","v":0},{"$f":"BK200+BP200","v":0},{"$f":"BL200+BQ200","v":0},{"$f":"BM200+BR200","v":0},{"$f":"BN200+BS200","v":0}]
[null,"87.22",null,"Topprekkverk i stål",0,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,null,null,null,null,null,"Stål, varmforsinket",{"$f":"E201*Beregningsfaktorer!C32","v":0},{"$f":"IF((OR(F201=\"RS\",AJ201=\"\")),0,VLOOKUP(AI201,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ201","v":0},{"$f":"AJ201*Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$23","v":0},{"$f":"IF((OR(F201=\"RS\",AL201=\"\")),0,VLOOKUP(AI201,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL201","v":0},{"$f":"IF(AI201=\"\",\"\",VLOOKUP(AI201,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AD201*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD201*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD201*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD201*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD201*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG201*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG201*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG201*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG201*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG201*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ201=\"\",0,VLOOKUP($AI201,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ201)+($AK201*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ201=\"\",0,VLOOKUP($AI201,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ201)+($AK201*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ201=\"\",0,VLOOKUP($AI201,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ201)+($AK201*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ201=\"\",0,VLOOKUP($AI201,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ201)+($AK201*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ201=\"\",0,VLOOKUP($AI201,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ201)+($AK201*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE201*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE201*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE201*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE201*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE201*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL201=\"\",0,VLOOKUP($AI201,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL201)+($AM201*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL201=\"\",0,VLOOKUP($AI201,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL201)+($AM201*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL201=\"\",0,VLOOKUP($AI201,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL201)+($AM201*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL201=\"\",0,VLOOKUP($AI201,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL201)+($AM201*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL201=\"\",0,VLOOKUP($AI201,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL201)+($AM201*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"87.23",null,"Gang-/sykkelvegrekkverk i stål",0,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,null,null,null,null,null,"Stål, varmforsinket",{"$f":"E202*Beregningsfaktorer!C33","v":0},{"$f":"IF((OR(F202=\"RS\",AJ202=\"\")),0,VLOOKUP(AI202,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ202","v":0},{"$f":"AJ202*Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$23","v":0},{"$f":"IF((OR(F202=\"RS\",AL202=\"\")),0,VLOOKUP(AI202,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL202","v":0},{"$f":"IF(AI202=\"\",\"\",VLOOKUP(AI202,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AD202*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD202*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD202*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD202*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD202*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG202*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG202*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG202*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG202*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG202*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ202=\"\",0,VLOOKUP($AI202,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ202)+($AK202*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ202=\"\",0,VLOOKUP($AI202,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ202)+($AK202*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ202=\"\",0,VLOOKUP($AI202,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ202)+($AK202*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ202=\"\",0,VLOOKUP($AI202,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ202)+($AK202*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ202=\"\",0,VLOOKUP($AI202,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ202)+($AK202*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE202*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE202*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE202*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE202*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE202*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL202=\"\",0,VLOOKUP($AI202,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL202)+($AM202*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL202=\"\",0,VLOOKUP($AI202,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL202)+($AM202*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL202=\"\",0,VLOOKUP($AI202,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL202)+($AM202*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL202=\"\",0,VLOOKUP($AI202,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL202)+($AM202*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL202=\"\",0,VLOOKUP($AI202,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL202)+($AM202*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"87.24",null,"Rekkverk i betong og tre",0,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,null,null,null,null,null,"Betongstøp, B45, CEM I",{"$f":"E203*Beregningsfaktorer!C34","v":0},{"$f":"IF((OR(F203=\"RS\",AJ203=\"\")),0,VLOOKUP(AI203,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ203","v":0},{"$f":"AJ203*Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$23","v":0},{"$f":"IF((OR(F203=\"RS\",AL203=\"\")),0,VLOOKUP(AI203,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL203","v":0},{"$f":"IF(AI203=\"\",\"\",VLOOKUP(AI203,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$AD203*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD203*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD203*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD203*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD203*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG203*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG203*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG203*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG203*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG203*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ203=\"\",0,VLOOKUP($AI203,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ203)+($AK203*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ203=\"\",0,VLOOKUP($AI203,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ203)+($AK203*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ203=\"\",0,VLOOKUP($AI203,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ203)+($AK203*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ203=\"\",0,VLOOKUP($AI203,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ203)+($AK203*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ203=\"\",0,VLOOKUP($AI203,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ203)+($AK203*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE203*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE203*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE203*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE203*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE203*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL203=\"\",0,VLOOKUP($AI203,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL203)+($AM203*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL203=\"\",0,VLOOKUP($AI203,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL203)+($AM203*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL203=\"\",0,VLOOKUP($AI203,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL203)+($AM203*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL203=\"\",0,VLOOKUP($AI203,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL203)+($AM203*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL203=\"\",0,VLOOKUP($AI203,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL203)+($AM203*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"87.241",null,"Plasstøpt betongrekkverk",0,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,null,null,null,null,null,"Betongstøp, B45, CEM I",{"$f":"E204*Beregningsfaktorer!C34","v":0},{"$f":"IF((OR(F204=\"RS\",AJ204=\"\")),0,VLOOKUP(AI204,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ204","v":0},{"$f":"AJ204*Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$23","v":0},{"$f":"IF((OR(F204=\"RS\",AL204=\"\")),0,VLOOKUP(AI204,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL204","v":0},{"$f":"IF(AI204=\"\",\"\",VLOOKUP(AI204,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$AD204*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD204*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD204*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD204*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD204*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG204*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG204*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG204*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG204*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG204*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ204=\"\",0,VLOOKUP($AI204,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ204)+($AK204*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ204=\"\",0,VLOOKUP($AI204,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ204)+($AK204*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ204=\"\",0,VLOOKUP($AI204,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ204)+($AK204*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ204=\"\",0,VLOOKUP($AI204,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ204)+($AK204*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ204=\"\",0,VLOOKUP($AI204,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ204)+($AK204*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE204*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE204*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE204*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE204*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE204*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL204=\"\",0,VLOOKUP($AI204,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL204)+($AM204*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL204=\"\",0,VLOOKUP($AI204,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL204)+($AM204*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL204=\"\",0,VLOOKUP($AI204,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL204)+($AM204*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL204=\"\",0,VLOOKUP($AI204,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL204)+($AM204*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL204=\"\",0,VLOOKUP($AI204,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL204)+($AM204*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"87.254",null,"Rekkverk i tre",0,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,null,null,null,null,null,"Trykkimpregnert tre",{"$f":"E205*Beregningsfaktorer!C36/Beregningsfaktorer!C158","v":0},{"$f":"IF((OR(F205=\"RS\",AJ205=\"\")),0,VLOOKUP(AI205,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ205","v":0},{"$f":"AJ205*Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$23","v":0},{"$f":"IF((OR(F205=\"RS\",AL205=\"\")),0,VLOOKUP(AI205,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL205","v":0},{"$f":"IF(AI205=\"\",\"\",VLOOKUP(AI205,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Trevirke"},{"$f":"$AD205*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD205*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD205*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD205*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD205*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG205*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG205*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG205*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG205*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG205*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ205=\"\",0,VLOOKUP($AI205,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ205)+($AK205*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ205=\"\",0,VLOOKUP($AI205,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ205)+($AK205*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ205=\"\",0,VLOOKUP($AI205,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ205)+($AK205*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ205=\"\",0,VLOOKUP($AI205,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ205)+($AK205*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ205=\"\",0,VLOOKUP($AI205,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ205)+($AK205*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE205*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE205*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE205*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE205*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE205*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL205=\"\",0,VLOOKUP($AI205,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL205)+($AM205*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL205=\"\",0,VLOOKUP($AI205,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL205)+($AM205*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL205=\"\",0,VLOOKUP($AI205,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL205)+($AM205*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL205=\"\",0,VLOOKUP($AI205,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL205)+($AM205*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL205=\"\",0,VLOOKUP($AI205,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL205)+($AM205*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"87.25",null,"Beskyttelsesskjerm over jernbane og støyskjermer",{"$f":"G206+I206+K206+M206+O206+Q206+S206+U206+W206+Y206","v":0},"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,null,null,null,null,null,"Trykkimpregnert tre",{"$f":"E206*3*0.1","v":0},{"$f":"IF((OR(F206=\"RS\",AJ206=\"\")),0,VLOOKUP(AI206,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ206","v":0},{"$f":"AJ206*Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$25","v":0},{"$f":"IF((OR(F206=\"RS\",AL206=\"\")),0,VLOOKUP(AI206,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL206","v":0},{"$f":"IF(AI206=\"\",\"\",VLOOKUP(AI206,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Trevirke"},{"$f":"$AD206*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD206*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD206*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD206*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD206*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG206*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG206*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG206*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG206*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG206*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ206=\"\",0,VLOOKUP($AI206,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ206)+($AK206*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ206=\"\",0,VLOOKUP($AI206,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ206)+($AK206*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ206=\"\",0,VLOOKUP($AI206,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ206)+($AK206*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ206=\"\",0,VLOOKUP($AI206,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ206)+($AK206*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ206=\"\",0,VLOOKUP($AI206,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ206)+($AK206*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"AO206+AT206+AY206","v":0},{"$f":"AP206+AU206+AZ206","v":0},{"$f":"AQ206+AV206+BA206","v":0},{"$f":"AR206+AW206+BB206","v":0},{"$f":"AS206+AX206+BC206","v":0},null,{"$f":"$AE206*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE206*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE206*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE206*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE206*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL206=\"\",0,VLOOKUP($AI206,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL206)+($AM206*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL206=\"\",0,VLOOKUP($AI206,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL206)+($AM206*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL206=\"\",0,VLOOKUP($AI206,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL206)+($AM206*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL206=\"\",0,VLOOKUP($AI206,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL206)+($AM206*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL206=\"\",0,VLOOKUP($AI206,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL206)+($AM206*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"BJ206+BO206","v":0},{"$f":"BK206+BP206","v":0},{"$f":"BL206+BQ206","v":0},{"$f":"BM206+BR206","v":0},{"$f":"BN206+BS206","v":0}]
[null,"87.262",null,"Levering og montering av støyskjerm",0,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,null,null,null,null,null,"Trykkimpregnert tre",{"$f":"E207*3*0.1","v":0},{"$f":"IF((OR(F207=\"RS\",AJ207=\"\")),0,VLOOKUP(AI207,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ207","v":0},{"$f":"AJ207*Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$25","v":0},{"$f":"IF((OR(F207=\"RS\",AL207=\"\")),0,VLOOKUP(AI207,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL207","v":0},{"$f":"IF(AI207=\"\",\"\",VLOOKUP(AI207,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Trevirke"},{"$f":"$AD207*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD207*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD207*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD207*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD207*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG207*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG207*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG207*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG207*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG207*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ207=\"\",0,VLOOKUP($AI207,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ207)+($AK207*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ207=\"\",0,VLOOKUP($AI207,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ207)+($AK207*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ207=\"\",0,VLOOKUP($AI207,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ207)+($AK207*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ207=\"\",0,VLOOKUP($AI207,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ207)+($AK207*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ207=\"\",0,VLOOKUP($AI207,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ207)+($AK207*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE207*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE207*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE207*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE207*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE207*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL207=\"\",0,VLOOKUP($AI207,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL207)+($AM207*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL207=\"\",0,VLOOKUP($AI207,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL207)+($AM207*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL207=\"\",0,VLOOKUP($AI207,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL207)+($AM207*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL207=\"\",0,VLOOKUP($AI207,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL207)+($AM207*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL207=\"\",0,VLOOKUP($AI207,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL207)+($AM207*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"87.27",null,"Sikringsgjerder",0,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,null,null,null,null,null,"Stål, varmforsinket",{"$f":"E208*Beregningsfaktorer!C$37","v":0},{"$f":"IF((OR(F208=\"RS\",AJ208=\"\")),0,VLOOKUP(AI208,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ208","v":0},{"$f":"AJ208*Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$24","v":0},{"$f":"IF((OR(F208=\"RS\",AL208=\"\")),0,VLOOKUP(AI208,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL208","v":0},{"$f":"IF(AI208=\"\",\"\",VLOOKUP(AI208,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AD208*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD208*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD208*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD208*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD208*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG208*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG208*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG208*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG208*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG208*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ208=\"\",0,VLOOKUP($AI208,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ208)+($AK208*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ208=\"\",0,VLOOKUP($AI208,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ208)+($AK208*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ208=\"\",0,VLOOKUP($AI208,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ208)+($AK208*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ208=\"\",0,VLOOKUP($AI208,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ208)+($AK208*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ208=\"\",0,VLOOKUP($AI208,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ208)+($AK208*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE208*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE208*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE208*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE208*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE208*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL208=\"\",0,VLOOKUP($AI208,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL208)+($AM208*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL208=\"\",0,VLOOKUP($AI208,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL208)+($AM208*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL208=\"\",0,VLOOKUP($AI208,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL208)+($AM208*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL208=\"\",0,VLOOKUP($AI208,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL208)+($AM208*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL208=\"\",0,VLOOKUP($AI208,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL208)+($AM208*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"87.3","IKKE INKLUDERT I DENNE VERSJONEN","Brulagre",{"$f":"G209+I209+K209+M209+O209+Q209+S209+U209+W209+Y209","v":0},"stk",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>0,F209,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>1,F209,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>2,F209,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>3,F209,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>4,F209,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>5,F209,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>6,F209,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>7,F209,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>8,F209,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>9,F209,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,"Stål, rustfritt",{"$f":"E209*Beregningsfaktorer!C168","v":0},{"$f":"IF((OR(F209=\"RS\",AJ209=\"\")),0,VLOOKUP(AI209,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ209","v":0},{"$f":"AJ209*Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$36","v":0},{"$f":"IF((OR(F209=\"RS\",AL209=\"\")),0,VLOOKUP(AI209,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL209","v":0},{"$f":"IF(AI209=\"\",\"\",VLOOKUP(AI209,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AD209*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD209*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD209*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD209*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD209*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG209*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG209*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG209*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG209*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG209*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ209=\"\",0,VLOOKUP($AI209,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ209)+($AK209*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ209=\"\",0,VLOOKUP($AI209,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ209)+($AK209*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ209=\"\",0,VLOOKUP($AI209,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ209)+($AK209*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ209=\"\",0,VLOOKUP($AI209,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ209)+($AK209*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ209=\"\",0,VLOOKUP($AI209,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ209)+($AK209*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE209*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE209*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE209*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE209*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE209*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL209=\"\",0,VLOOKUP($AI209,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL209)+($AM209*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL209=\"\",0,VLOOKUP($AI209,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL209)+($AM209*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL209=\"\",0,VLOOKUP($AI209,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL209)+($AM209*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL209=\"\",0,VLOOKUP($AI209,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL209)+($AM209*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL209=\"\",0,VLOOKUP($AI209,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL209)+($AM209*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"87.31",null,"Deformasjonslagre (blokklagre)",0,"stk",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>0,F210,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>1,F210,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>2,F210,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>3,F210,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>4,F210,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>5,F210,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>6,F210,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>7,F210,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>8,F210,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>9,F210,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,"Stål, rustfritt",{"$f":"E210*Beregningsfaktorer!C169","v":0},{"$f":"IF((OR(F210=\"RS\",AJ210=\"\")),0,VLOOKUP(AI210,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ210","v":0},{"$f":"AJ210*Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$36","v":0},{"$f":"IF((OR(F210=\"RS\",AL210=\"\")),0,VLOOKUP(AI210,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL210","v":0},{"$f":"IF(AI210=\"\",\"\",VLOOKUP(AI210,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AD210*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD210*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD210*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD210*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD210*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG210*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG210*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG210*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG210*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG210*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ210=\"\",0,VLOOKUP($AI210,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ210)+($AK210*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ210=\"\",0,VLOOKUP($AI210,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ210)+($AK210*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ210=\"\",0,VLOOKUP($AI210,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ210)+($AK210*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ210=\"\",0,VLOOKUP($AI210,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ210)+($AK210*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ210=\"\",0,VLOOKUP($AI210,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ210)+($AK210*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE210*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE210*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE210*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE210*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE210*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL210=\"\",0,VLOOKUP($AI210,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL210)+($AM210*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL210=\"\",0,VLOOKUP($AI210,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL210)+($AM210*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL210=\"\",0,VLOOKUP($AI210,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL210)+($AM210*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL210=\"\",0,VLOOKUP($AI210,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL210)+($AM210*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL210=\"\",0,VLOOKUP($AI210,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL210)+($AM210*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"87.32",null,"Fastlagre",0,"stk",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>0,F211,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>1,F211,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>2,F211,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>3,F211,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>4,F211,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>5,F211,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>6,F211,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>7,F211,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>8,F211,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>9,F211,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,"Stål, rustfritt",{"$f":"E211*Beregningsfaktorer!C170","v":0},{"$f":"IF((OR(F211=\"RS\",AJ211=\"\")),0,VLOOKUP(AI211,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ211","v":0},{"$f":"AJ211*Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$36","v":0},{"$f":"IF((OR(F211=\"RS\",AL211=\"\")),0,VLOOKUP(AI211,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL211","v":0},{"$f":"IF(AI211=\"\",\"\",VLOOKUP(AI211,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AD211*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD211*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD211*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD211*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD211*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG211*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG211*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG211*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG211*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG211*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ211=\"\",0,VLOOKUP($AI211,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ211)+($AK211*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ211=\"\",0,VLOOKUP($AI211,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ211)+($AK211*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ211=\"\",0,VLOOKUP($AI211,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ211)+($AK211*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ211=\"\",0,VLOOKUP($AI211,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ211)+($AK211*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ211=\"\",0,VLOOKUP($AI211,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ211)+($AK211*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE211*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE211*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE211*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE211*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE211*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL211=\"\",0,VLOOKUP($AI211,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL211)+($AM211*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL211=\"\",0,VLOOKUP($AI211,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL211)+($AM211*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL211=\"\",0,VLOOKUP($AI211,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL211)+($AM211*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL211=\"\",0,VLOOKUP($AI211,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL211)+($AM211*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL211=\"\",0,VLOOKUP($AI211,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL211)+($AM211*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"87.33",null,"Glidelagre, allsidig bevegelig",0,"stk",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>0,F212,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>1,F212,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>2,F212,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>3,F212,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>4,F212,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>5,F212,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>6,F212,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>7,F212,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>8,F212,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>9,F212,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,"Stål, rustfritt",{"$f":"E212*Beregningsfaktorer!C171","v":0},{"$f":"IF((OR(F212=\"RS\",AJ212=\"\")),0,VLOOKUP(AI212,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ212","v":0},{"$f":"AJ212*Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$36","v":0},{"$f":"IF((OR(F212=\"RS\",AL212=\"\")),0,VLOOKUP(AI212,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL212","v":0},{"$f":"IF(AI212=\"\",\"\",VLOOKUP(AI212,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AD212*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD212*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD212*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD212*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD212*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG212*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG212*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG212*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG212*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG212*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ212=\"\",0,VLOOKUP($AI212,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ212)+($AK212*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ212=\"\",0,VLOOKUP($AI212,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ212)+($AK212*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ212=\"\",0,VLOOKUP($AI212,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ212)+($AK212*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ212=\"\",0,VLOOKUP($AI212,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ212)+($AK212*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ212=\"\",0,VLOOKUP($AI212,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ212)+($AK212*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE212*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE212*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE212*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE212*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE212*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL212=\"\",0,VLOOKUP($AI212,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL212)+($AM212*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL212=\"\",0,VLOOKUP($AI212,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL212)+($AM212*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL212=\"\",0,VLOOKUP($AI212,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL212)+($AM212*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL212=\"\",0,VLOOKUP($AI212,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL212)+($AM212*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL212=\"\",0,VLOOKUP($AI212,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL212)+($AM212*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"87.34",null,"Glidelagre med sidestyring",0,"stk",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>0,F213,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>1,F213,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>2,F213,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>3,F213,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>4,F213,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>5,F213,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>6,F213,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>7,F213,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>8,F213,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>9,F213,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,"Stål, rustfritt",{"$f":"E213*Beregningsfaktorer!C172","v":0},{"$f":"IF((OR(F213=\"RS\",AJ213=\"\")),0,VLOOKUP(AI213,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ213","v":0},{"$f":"AJ213*Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$36","v":0},{"$f":"IF((OR(F213=\"RS\",AL213=\"\")),0,VLOOKUP(AI213,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL213","v":0},{"$f":"IF(AI213=\"\",\"\",VLOOKUP(AI213,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AD213*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD213*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD213*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD213*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD213*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG213*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG213*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG213*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG213*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG213*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ213=\"\",0,VLOOKUP($AI213,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ213)+($AK213*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ213=\"\",0,VLOOKUP($AI213,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ213)+($AK213*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ213=\"\",0,VLOOKUP($AI213,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ213)+($AK213*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ213=\"\",0,VLOOKUP($AI213,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ213)+($AK213*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ213=\"\",0,VLOOKUP($AI213,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ213)+($AK213*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE213*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE213*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE213*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE213*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE213*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL213=\"\",0,VLOOKUP($AI213,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL213)+($AM213*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL213=\"\",0,VLOOKUP($AI213,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL213)+($AM213*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL213=\"\",0,VLOOKUP($AI213,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL213)+($AM213*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL213=\"\",0,VLOOKUP($AI213,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL213)+($AM213*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL213=\"\",0,VLOOKUP($AI213,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL213)+($AM213*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"87.35",null,"Rullelagre",0,"stk",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>0,F214,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>1,F214,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>2,F214,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>3,F214,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>4,F214,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>5,F214,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>6,F214,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>7,F214,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>8,F214,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>9,F214,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,"Stål, rustfritt",{"$f":"E214*Beregningsfaktorer!C173","v":0},{"$f":"IF((OR(F214=\"RS\",AJ214=\"\")),0,VLOOKUP(AI214,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ214","v":0},{"$f":"AJ214*Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$36","v":0},{"$f":"IF((OR(F214=\"RS\",AL214=\"\")),0,VLOOKUP(AI214,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL214","v":0},{"$f":"IF(AI214=\"\",\"\",VLOOKUP(AI214,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AD214*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD214*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD214*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD214*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD214*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG214*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG214*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG214*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG214*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG214*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ214=\"\",0,VLOOKUP($AI214,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ214)+($AK214*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ214=\"\",0,VLOOKUP($AI214,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ214)+($AK214*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ214=\"\",0,VLOOKUP($AI214,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ214)+($AK214*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ214=\"\",0,VLOOKUP($AI214,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ214)+($AK214*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ214=\"\",0,VLOOKUP($AI214,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ214)+($AK214*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE214*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE214*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE214*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE214*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE214*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL214=\"\",0,VLOOKUP($AI214,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL214)+($AM214*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL214=\"\",0,VLOOKUP($AI214,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL214)+($AM214*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL214=\"\",0,VLOOKUP($AI214,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL214)+($AM214*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL214=\"\",0,VLOOKUP($AI214,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL214)+($AM214*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL214=\"\",0,VLOOKUP($AI214,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL214)+($AM214*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"87.36",null,"Sylindriske lagre",0,"stk",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>0,F215,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>1,F215,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>2,F215,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>3,F215,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>4,F215,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>5,F215,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>6,F215,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>7,F215,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>8,F215,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>9,F215,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,"Stål, rustfritt",{"$f":"E215*Beregningsfaktorer!C174","v":0},{"$f":"IF((OR(F215=\"RS\",AJ215=\"\")),0,VLOOKUP(AI215,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ215","v":0},{"$f":"AJ215*Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$36","v":0},{"$f":"IF((OR(F215=\"RS\",AL215=\"\")),0,VLOOKUP(AI215,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL215","v":0},{"$f":"IF(AI215=\"\",\"\",VLOOKUP(AI215,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AD215*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD215*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD215*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD215*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD215*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG215*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG215*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG215*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG215*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG215*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ215=\"\",0,VLOOKUP($AI215,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ215)+($AK215*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ215=\"\",0,VLOOKUP($AI215,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ215)+($AK215*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ215=\"\",0,VLOOKUP($AI215,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ215)+($AK215*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ215=\"\",0,VLOOKUP($AI215,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ215)+($AK215*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ215=\"\",0,VLOOKUP($AI215,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ215)+($AK215*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE215*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE215*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE215*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE215*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE215*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL215=\"\",0,VLOOKUP($AI215,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL215)+($AM215*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL215=\"\",0,VLOOKUP($AI215,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL215)+($AM215*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL215=\"\",0,VLOOKUP($AI215,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL215)+($AM215*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL215=\"\",0,VLOOKUP($AI215,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL215)+($AM215*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL215=\"\",0,VLOOKUP($AI215,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL215)+($AM215*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"87.37",null,"Sfæriske lagre",0,"stk",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>0,F216,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>1,F216,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>2,F216,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>3,F216,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>4,F216,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>5,F216,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>6,F216,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>7,F216,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>8,F216,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>9,F216,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,"Stål, rustfritt",{"$f":"E216*Beregningsfaktorer!C175","v":0},{"$f":"IF((OR(F216=\"RS\",AJ216=\"\")),0,VLOOKUP(AI216,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ216","v":0},{"$f":"AJ216*Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$36","v":0},{"$f":"IF((OR(F216=\"RS\",AL216=\"\")),0,VLOOKUP(AI216,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL216","v":0},{"$f":"IF(AI216=\"\",\"\",VLOOKUP(AI216,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AD216*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD216*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD216*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD216*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD216*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG216*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG216*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG216*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG216*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG216*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ216=\"\",0,VLOOKUP($AI216,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ216)+($AK216*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ216=\"\",0,VLOOKUP($AI216,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ216)+($AK216*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ216=\"\",0,VLOOKUP($AI216,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ216)+($AK216*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ216=\"\",0,VLOOKUP($AI216,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ216)+($AK216*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ216=\"\",0,VLOOKUP($AI216,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ216)+($AK216*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE216*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE216*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE216*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE216*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE216*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL216=\"\",0,VLOOKUP($AI216,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL216)+($AM216*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL216=\"\",0,VLOOKUP($AI216,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL216)+($AM216*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL216=\"\",0,VLOOKUP($AI216,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL216)+($AM216*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL216=\"\",0,VLOOKUP($AI216,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL216)+($AM216*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL216=\"\",0,VLOOKUP($AI216,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL216)+($AM216*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"87.4",null,"Fugekonstruksjoner",{"$f":"G217+I217+K217+M217+O217+Q217+S217+U217+W217+Y217","v":0},"m",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>0,F217,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>1,F217,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>2,F217,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>3,F217,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>4,F217,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>5,F217,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>6,F217,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>7,F217,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>8,F217,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>9,F217,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,"Stål, rustfritt",{"$f":"E217*Beregningsfaktorer!C176","v":0},{"$f":"IF((OR(F217=\"RS\",AJ217=\"\")),0,VLOOKUP(AI217,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ217","v":0},{"$f":"AJ217*Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$36","v":0},{"$f":"IF((OR(F217=\"RS\",AL217=\"\")),0,VLOOKUP(AI217,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL217","v":0},{"$f":"IF(AI217=\"\",\"\",VLOOKUP(AI217,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AD217*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD217*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD217*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD217*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD217*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG217*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG217*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG217*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG217*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG217*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ217=\"\",0,VLOOKUP($AI217,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ217)+($AK217*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ217=\"\",0,VLOOKUP($AI217,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ217)+($AK217*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ217=\"\",0,VLOOKUP($AI217,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ217)+($AK217*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ217=\"\",0,VLOOKUP($AI217,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ217)+($AK217*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ217=\"\",0,VLOOKUP($AI217,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ217)+($AK217*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE217*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE217*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE217*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE217*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE217*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL217=\"\",0,VLOOKUP($AI217,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL217)+($AM217*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL217=\"\",0,VLOOKUP($AI217,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL217)+($AM217*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL217=\"\",0,VLOOKUP($AI217,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL217)+($AM217*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL217=\"\",0,VLOOKUP($AI217,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL217)+($AM217*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL217=\"\",0,VLOOKUP($AI217,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL217)+($AM217*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"87.41",null,"Fingerfuge",{"$f":"G218+I218+K218+M218+O218+Q218+S218+U218+W218+Y218","v":0},"m",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>0,F218,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>1,F218,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>2,F218,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>3,F218,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>4,F218,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>5,F218,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>6,F218,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>7,F218,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>8,F218,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>9,F218,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,"Stål, rustfritt",{"$f":"E218*Beregningsfaktorer!C177","v":0},{"$f":"IF((OR(F218=\"RS\",AJ218=\"\")),0,VLOOKUP(AI218,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ218","v":0},{"$f":"AJ218*Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$36","v":0},{"$f":"IF((OR(F218=\"RS\",AL218=\"\")),0,VLOOKUP(AI218,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL218","v":0},{"$f":"IF(AI218=\"\",\"\",VLOOKUP(AI218,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AD218*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD218*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD218*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD218*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD218*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG218*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG218*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG218*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG218*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG218*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ218=\"\",0,VLOOKUP($AI218,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ218)+($AK218*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ218=\"\",0,VLOOKUP($AI218,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ218)+($AK218*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ218=\"\",0,VLOOKUP($AI218,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ218)+($AK218*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ218=\"\",0,VLOOKUP($AI218,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ218)+($AK218*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ218=\"\",0,VLOOKUP($AI218,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ218)+($AK218*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE218*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE218*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE218*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE218*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE218*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL218=\"\",0,VLOOKUP($AI218,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL218)+($AM218*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL218=\"\",0,VLOOKUP($AI218,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL218)+($AM218*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL218=\"\",0,VLOOKUP($AI218,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL218)+($AM218*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL218=\"\",0,VLOOKUP($AI218,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL218)+($AM218*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL218=\"\",0,VLOOKUP($AI218,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL218)+($AM218*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"87.42",null,"Flerelementfuge",{"$f":"G219+I219+K219+M219+O219+Q219+S219+U219+W219+Y219","v":0},"m",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>0,F219,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>1,F219,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>2,F219,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>3,F219,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>4,F219,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>5,F219,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>6,F219,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>7,F219,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>8,F219,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AG$31>9,F219,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,"Stål, rustfritt",{"$f":"E219*Beregningsfaktorer!C178","v":0},{"$f":"IF((OR(F219=\"RS\",AJ219=\"\")),0,VLOOKUP(AI219,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AJ219","v":0},{"$f":"AJ219*Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$36","v":0},{"$f":"IF((OR(F219=\"RS\",AL219=\"\")),0,VLOOKUP(AI219,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AL219","v":0},{"$f":"IF(AI219=\"\",\"\",VLOOKUP(AI219,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AD219*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD219*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD219*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD219*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD219*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AG219*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AG219*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AG219*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AG219*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AG219*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AJ219=\"\",0,VLOOKUP($AI219,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AJ219)+($AK219*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ219=\"\",0,VLOOKUP($AI219,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AJ219)+($AK219*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ219=\"\",0,VLOOKUP($AI219,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AJ219)+($AK219*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ219=\"\",0,VLOOKUP($AI219,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AJ219)+($AK219*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AJ219=\"\",0,VLOOKUP($AI219,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AJ219)+($AK219*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AE219*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AE219*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AE219*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AE219*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AE219*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AL219=\"\",0,VLOOKUP($AI219,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AL219)+($AM219*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL219=\"\",0,VLOOKUP($AI219,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AL219)+($AM219*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL219=\"\",0,VLOOKUP($AI219,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AL219)+($AM219*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL219=\"\",0,VLOOKUP($AI219,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AL219)+($AM219*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AL219=\"\",0,VLOOKUP($AI219,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AL219)+($AM219*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SUM",{"$f":"SUM(AD182:AD219)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,{"$f":"SUM(AO182:AO219)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Totalsum",{"$f":"AD28+AD45+AD84+AD123+AD152+AD179+AD220","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]

{"sheet":"Tunneler","index":4,"n_rows":142,"n_cols":96,"rows_kept":142,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,70,4,74],[3,60,3,74],[4,39,4,43],[4,44,4,48],[4,49,4,53],[4,60,4,64],[4,65,4,69],[4,54,4,58],[3,39,3,58],[1,6,1,7],[3,28,3,30],[3,31,3,32],[3,33,3,37],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,1,13],[1,24,1,25],[1,14,1,15],[1,16,1,17],[1,18,1,19],[1,20,1,21],[1,22,1,23]]}
[]
[null,"HOVEDPROSESS 03: TUNNELER",null,null,"Tunneler totalt",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>0,\"Tunnel 1\",\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>1,\"Tunnel 2\",\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>2,\"Tunnel 3\",\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>3,\"Tunnel 4\",\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>4,\"Tunnel 5\",\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>5,\"Tunnel 6\",\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>6,\"Tunnel 7\",\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>7,\"Tunnel 8\",\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>8,\"Tunnel 9\",\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>9,\"Tunnel 10\",\" \")","v":" "}]
[null,null,null,"Lengde",{"$f":"G3+I3+K3+M3+O3+Q3+S3+U3+W3+Y3","v":0},"m",{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>0,VLOOKUP(1,Prosjektbeskrivelse!AC10:AD29,2,0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>0,\"m\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>1,VLOOKUP(2,Prosjektbeskrivelse!AC10:AD29,2,0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>1,\"m\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>2,VLOOKUP(3,Prosjektbeskrivelse!AC10:AD29,2,0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>2,\"m\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>3,VLOOKUP(4,Prosjektbeskrivelse!AC10:AD29,2,0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>3,\"m\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>4,VLOOKUP(5,Prosjektbeskrivelse!AC10:AD29,2,0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>4,\"m\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>5,VLOOKUP(6,Prosjektbeskrivelse!AC10:AD29,2,0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>5,\"m\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>6,VLOOKUP(7,Prosjektbeskrivelse!AC10:AD29,2,0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>6,\"m\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>7,VLOOKUP(8,Prosjektbeskrivelse!AC10:AD29,2,0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>7,\"m\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>8,VLOOKUP(9,Prosjektbeskrivelse!AC10:AD29,2,0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>8,\"m\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>9,VLOOKUP(10,Prosjektbeskrivelse!AC10:AD29,2,0),0)","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>9,\"m\",\" \")","v":" "}]
[null,null,null,"Stedskode:",null,null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>0,VLOOKUP(1,Prosjektbeskrivelse!AC10:AE29,3,0),0)","v":0},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>1,VLOOKUP(2,Prosjektbeskrivelse!AC10:AE29,3,0),0)","v":0},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>2,VLOOKUP(3,Prosjektbeskrivelse!AC10:AE29,3,0),0)","v":0},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>3,VLOOKUP(4,Prosjektbeskrivelse!AC10:AE29,3,0),0)","v":0},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>4,VLOOKUP(5,Prosjektbeskrivelse!AC10:AE29,3,0),0)","v":0},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>5,VLOOKUP(6,Prosjektbeskrivelse!AC10:AE29,3,0),0)","v":0},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>6,VLOOKUP(7,Prosjektbeskrivelse!AC10:AE29,3,0),0)","v":0},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>7,VLOOKUP(8,Prosjektbeskrivelse!AC10:AE29,3,0),0)","v":0},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>8,VLOOKUP(9,Prosjektbeskrivelse!AC10:AE29,3,0),0)","v":0},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>9,VLOOKUP(10,Prosjektbeskrivelse!AC10:AE29,3,0),0)","v":0},null,null,null,"Dieselforbruk, ekskl transport (l)",null,null,"Massetransport (tkm)",null,"Materialer/prosesser",null,null,null,null,null,"Utbygging",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Drift og vedlikehold"]
[null,null,null,null,{"$f":"IF(E3<>Prosjektbeskrivelse!F29, \"Total lengde ulik prosjektbeskrivelse\", \"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Utbygging","D&V","Kommentar","tkm (utbygging)","Kommentar","Material","Mengde, utbygging (må stemme med enhet i utslippsfaktor)","Material-transport (tkm)","Mengde, D&V","Material-transport (tkm) D&V",null,"Diesel",null,null,null,null,"Massetransport",null,null,null,null,"Materialer",null,null,null,null,"Sum",null,null,null,null,null,"Diesel",null,null,null,null,"Materialer",null,null,null,null,"Sum"]
[null,null,null,null,"Mengde","Enhet",{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>0,\"Mengde\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>0,\"Enhet\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>1,\"Mengde\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>1,\"Enhet\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>2,\"Mengde\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>2,\"Enhet\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>3,\"Mengde\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>3,\"Enhet\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>4,\"Mengde\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>4,\"Enhet\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>5,\"Mengde\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>5,\"Enhet\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>6,\"Mengde\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>6,\"Enhet\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>7,\"Mengde\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>7,\"Enhet\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>8,\"Mengde\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>8,\"Enhet\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>9,\"Mengde\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!AD31>9,\"Enhet\",\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Materialgruppe","K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE",null,"K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ",null,"kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ"]
[null,"31: SONDÉRBORING, KJERNEBORING OG INJEKSJON"]
[]
[null,"31.11",null,"Sondérboring ved slaghammerboring ved stuff",{"$f":"G10+I10+K10+M10+O10+Q10+S10+U10+W10+Y10","v":0},"m",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F10,\" \")","v":" "},null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,{"$f":"Beregningsfaktorer!M44*E10","v":0},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F10=\"RS\",AI10=\"\")),0,VLOOKUP(AH10,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI10","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F10=\"RS\",AK10=\"\")),0,VLOOKUP(AH10,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK10","v":0},{"$f":"IF(AH10=\"\",\"\",VLOOKUP(AH10,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$AC10*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC10*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC10*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC10*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC10*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF10*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF10*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF10*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF10*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF10*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI10=\"\",0,VLOOKUP($AH10,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI10)+($AJ10*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI10=\"\",0,VLOOKUP($AH10,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI10)+($AJ10*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI10=\"\",0,VLOOKUP($AH10,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI10)+($AJ10*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI10=\"\",0,VLOOKUP($AH10,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI10)+($AJ10*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI10=\"\",0,VLOOKUP($AH10,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI10)+($AJ10*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"AN10+AS10+AX10","v":0},0,0,0,0,null,{"$f":"$AD10*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD10*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD10*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD10*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD10*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK10=\"\",0,VLOOKUP($AH10,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK10)+($AL10*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK10=\"\",0,VLOOKUP($AH10,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK10)+($AL10*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK10=\"\",0,VLOOKUP($AH10,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK10)+($AL10*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK10=\"\",0,VLOOKUP($AH10,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK10)+($AL10*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK10=\"\",0,VLOOKUP($AH10,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK10)+($AL10*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"BI10+BN10","v":0},0,0,0,0]
[null,"31.12",null,"Gjenstøping eller injeksjon av sondérhull",{"$f":"G11+I11+K11+M11+O11+Q11+S11+U11+W11+Y11","v":0},"kg",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F11,\" \")","v":" "},null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,null,null,null,null,null,null,"Sement, CEM I",{"$f":"E11","v":0},{"$f":"IF((OR(F11=\"RS\",AI11=\"\")),0,VLOOKUP(AH11,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI11","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F11=\"RS\",AK11=\"\")),0,VLOOKUP(AH11,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK11","v":0},{"$f":"IF(AH11=\"\",\"\",VLOOKUP(AH11,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sement"},{"$f":"$AC11*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC11*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC11*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC11*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC11*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF11*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF11*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF11*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF11*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF11*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI11=\"\",0,VLOOKUP($AH11,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI11)+($AJ11*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI11=\"\",0,VLOOKUP($AH11,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI11)+($AJ11*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI11=\"\",0,VLOOKUP($AH11,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI11)+($AJ11*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI11=\"\",0,VLOOKUP($AH11,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI11)+($AJ11*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI11=\"\",0,VLOOKUP($AH11,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI11)+($AJ11*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD11*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD11*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD11*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD11*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD11*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK11=\"\",0,VLOOKUP($AH11,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK11)+($AL11*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK11=\"\",0,VLOOKUP($AH11,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK11)+($AL11*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK11=\"\",0,VLOOKUP($AH11,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK11)+($AL11*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK11=\"\",0,VLOOKUP($AH11,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK11)+($AL11*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK11=\"\",0,VLOOKUP($AH11,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK11)+($AL11*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"31.22",null,"Kjerneboring, lengdebasert",0,"m",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F12,\" \")","v":" "},null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,{"$f":"Beregningsfaktorer!M45*E12","v":0},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F12=\"RS\",AI12=\"\")),0,VLOOKUP(AH12,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI12","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F12=\"RS\",AK12=\"\")),0,VLOOKUP(AH12,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK12","v":0},{"$f":"IF(AH12=\"\",\"\",VLOOKUP(AH12,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$AC12*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC12*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC12*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC12*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC12*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF12*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF12*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF12*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF12*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF12*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI12=\"\",0,VLOOKUP($AH12,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI12)+($AJ12*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI12=\"\",0,VLOOKUP($AH12,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI12)+($AJ12*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI12=\"\",0,VLOOKUP($AH12,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI12)+($AJ12*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI12=\"\",0,VLOOKUP($AH12,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI12)+($AJ12*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI12=\"\",0,VLOOKUP($AH12,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI12)+($AJ12*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD12*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD12*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD12*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD12*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD12*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK12=\"\",0,VLOOKUP($AH12,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK12)+($AL12*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK12=\"\",0,VLOOKUP($AH12,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK12)+($AL12*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK12=\"\",0,VLOOKUP($AH12,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK12)+($AL12*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK12=\"\",0,VLOOKUP($AH12,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK12)+($AL12*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK12=\"\",0,VLOOKUP($AH12,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK12)+($AL12*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"31.23",null,"Gjenstøping eller injeksjon av kjerneborhull",0,"kg",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F13,\" \")","v":" "},null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,null,null,null,null,null,null,"Sement, CEM I",{"$f":"E13","v":0},{"$f":"IF((OR(F13=\"RS\",AI13=\"\")),0,VLOOKUP(AH13,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI13","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F13=\"RS\",AK13=\"\")),0,VLOOKUP(AH13,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK13","v":0},{"$f":"IF(AH13=\"\",\"\",VLOOKUP(AH13,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sement"},{"$f":"$AC13*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC13*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC13*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC13*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC13*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF13*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF13*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF13*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF13*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF13*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI13=\"\",0,VLOOKUP($AH13,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI13)+($AJ13*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI13=\"\",0,VLOOKUP($AH13,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI13)+($AJ13*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI13=\"\",0,VLOOKUP($AH13,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI13)+($AJ13*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI13=\"\",0,VLOOKUP($AH13,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI13)+($AJ13*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI13=\"\",0,VLOOKUP($AH13,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI13)+($AJ13*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD13*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD13*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD13*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD13*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD13*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK13=\"\",0,VLOOKUP($AH13,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK13)+($AL13*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK13=\"\",0,VLOOKUP($AH13,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK13)+($AL13*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK13=\"\",0,VLOOKUP($AH13,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK13)+($AL13*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK13=\"\",0,VLOOKUP($AH13,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK13)+($AL13*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK13=\"\",0,VLOOKUP($AH13,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK13)+($AL13*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"31.5",null,"Boring og spyling av injeksjons- og kontrollhull",0,"m",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F14,\" \")","v":" "},null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,{"$f":"Beregningsfaktorer!M44*E14","v":0},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F14=\"RS\",AI14=\"\")),0,VLOOKUP(AH14,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI14","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F14=\"RS\",AK14=\"\")),0,VLOOKUP(AH14,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK14","v":0},{"$f":"IF(AH14=\"\",\"\",VLOOKUP(AH14,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$AC14*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC14*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC14*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC14*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC14*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF14*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF14*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF14*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF14*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF14*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI14=\"\",0,VLOOKUP($AH14,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI14)+($AJ14*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI14=\"\",0,VLOOKUP($AH14,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI14)+($AJ14*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI14=\"\",0,VLOOKUP($AH14,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI14)+($AJ14*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI14=\"\",0,VLOOKUP($AH14,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI14)+($AJ14*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI14=\"\",0,VLOOKUP($AH14,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI14)+($AJ14*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"AN14+AS14+AX14","v":0},{"$f":"AO14+AT14+AY14","v":0},0,0,0,null,{"$f":"$AD14*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD14*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD14*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD14*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD14*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK14=\"\",0,VLOOKUP($AH14,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK14)+($AL14*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK14=\"\",0,VLOOKUP($AH14,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK14)+($AL14*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK14=\"\",0,VLOOKUP($AH14,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK14)+($AL14*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK14=\"\",0,VLOOKUP($AH14,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK14)+($AL14*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK14=\"\",0,VLOOKUP($AH14,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK14)+($AL14*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"BI14+BN14","v":0},{"$f":"BJ14+BO14","v":0},0,0,0]
[null,"31.63",null,"Injeksjonsmiddel",null,"kg",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F15,\" \")","v":" "},null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,null,null,null,null,null,null,"Sement, CEM I",{"$f":"E16","v":0},{"$f":"IF((OR(F15=\"RS\",AI15=\"\")),0,VLOOKUP(AH15,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI15","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F15=\"RS\",AK15=\"\")),0,VLOOKUP(AH15,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK15","v":0},{"$f":"IF(AH15=\"\",\"\",VLOOKUP(AH15,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sement"},{"$f":"$AC15*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC15*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC15*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC15*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC15*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF15*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF15*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF15*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF15*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF15*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI15=\"\",0,VLOOKUP($AH15,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI15)+($AJ15*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI15=\"\",0,VLOOKUP($AH15,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI15)+($AJ15*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI15=\"\",0,VLOOKUP($AH15,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI15)+($AJ15*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI15=\"\",0,VLOOKUP($AH15,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI15)+($AJ15*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI15=\"\",0,VLOOKUP($AH15,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI15)+($AJ15*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD15*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD15*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD15*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD15*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD15*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK15=\"\",0,VLOOKUP($AH15,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK15)+($AL15*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK15=\"\",0,VLOOKUP($AH15,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK15)+($AL15*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK15=\"\",0,VLOOKUP($AH15,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK15)+($AL15*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK15=\"\",0,VLOOKUP($AH15,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK15)+($AL15*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK15=\"\",0,VLOOKUP($AH15,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK15)+($AL15*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"31.631",null,"Injeksjonsmiddel – standard injeksjonssement",0,"kg",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F16,\" \")","v":" "},null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,null,null,null,null,null,null,"Sement, CEM I",0,{"$f":"IF((OR(F16=\"RS\",AI16=\"\")),0,VLOOKUP(AH16,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI16","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F16=\"RS\",AK16=\"\")),0,VLOOKUP(AH16,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK16","v":0},{"$f":"IF(AH16=\"\",\"\",VLOOKUP(AH16,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sement"},{"$f":"$AC16*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC16*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC16*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC16*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC16*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF16*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF16*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF16*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF16*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF16*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI16=\"\",0,VLOOKUP($AH16,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI16)+($AJ16*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI16=\"\",0,VLOOKUP($AH16,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI16)+($AJ16*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI16=\"\",0,VLOOKUP($AH16,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI16)+($AJ16*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI16=\"\",0,VLOOKUP($AH16,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI16)+($AJ16*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI16=\"\",0,VLOOKUP($AH16,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI16)+($AJ16*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD16*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD16*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD16*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD16*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD16*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK16=\"\",0,VLOOKUP($AH16,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK16)+($AL16*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK16=\"\",0,VLOOKUP($AH16,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK16)+($AL16*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK16=\"\",0,VLOOKUP($AH16,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK16)+($AL16*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK16=\"\",0,VLOOKUP($AH16,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK16)+($AL16*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK16=\"\",0,VLOOKUP($AH16,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK16)+($AL16*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"31.632",null,"Injeksjonsmiddel – mikrosement",0,"kg",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F17,\" \")","v":" "},null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,null,null,null,null,null,null,"Sement, CEM I",0,{"$f":"IF((OR(F17=\"RS\",AI17=\"\")),0,VLOOKUP(AH17,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI17","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F17=\"RS\",AK17=\"\")),0,VLOOKUP(AH17,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK17","v":0},{"$f":"IF(AH17=\"\",\"\",VLOOKUP(AH17,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sement"},{"$f":"$AC17*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC17*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC17*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC17*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC17*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF17*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF17*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF17*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF17*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF17*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI17=\"\",0,VLOOKUP($AH17,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI17)+($AJ17*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI17=\"\",0,VLOOKUP($AH17,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI17)+($AJ17*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI17=\"\",0,VLOOKUP($AH17,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI17)+($AJ17*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI17=\"\",0,VLOOKUP($AH17,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI17)+($AJ17*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI17=\"\",0,VLOOKUP($AH17,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI17)+($AJ17*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD17*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD17*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD17*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD17*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD17*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK17=\"\",0,VLOOKUP($AH17,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK17)+($AL17*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK17=\"\",0,VLOOKUP($AH17,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK17)+($AL17*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK17=\"\",0,VLOOKUP($AH17,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK17)+($AL17*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK17=\"\",0,VLOOKUP($AH17,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK17)+($AL17*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK17=\"\",0,VLOOKUP($AH17,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK17)+($AL17*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"31.633",null,"Injeksjonsmiddel – ultrafin sement",0,"kg",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F18,\" \")","v":" "},null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,null,null,null,null,null,null,"Sement, CEM I",0,{"$f":"IF((OR(F18=\"RS\",AI18=\"\")),0,VLOOKUP(AH18,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI18","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F18=\"RS\",AK18=\"\")),0,VLOOKUP(AH18,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK18","v":0},{"$f":"IF(AH18=\"\",\"\",VLOOKUP(AH18,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sement"},{"$f":"$AC18*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC18*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC18*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC18*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC18*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF18*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF18*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF18*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF18*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF18*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI18=\"\",0,VLOOKUP($AH18,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI18)+($AJ18*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI18=\"\",0,VLOOKUP($AH18,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI18)+($AJ18*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI18=\"\",0,VLOOKUP($AH18,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI18)+($AJ18*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI18=\"\",0,VLOOKUP($AH18,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI18)+($AJ18*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI18=\"\",0,VLOOKUP($AH18,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI18)+($AJ18*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD18*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD18*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD18*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD18*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD18*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK18=\"\",0,VLOOKUP($AH18,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK18)+($AL18*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK18=\"\",0,VLOOKUP($AH18,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK18)+($AL18*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK18=\"\",0,VLOOKUP($AH18,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK18)+($AL18*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK18=\"\",0,VLOOKUP($AH18,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK18)+($AL18*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK18=\"\",0,VLOOKUP($AH18,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK18)+($AL18*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"31.634",null,"Injeksjonsmiddel – spesialsement",0,"kg",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F19,\" \")","v":" "},null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,null,null,null,null,null,null,"Sement, CEM I",0,{"$f":"IF((OR(F19=\"RS\",AI19=\"\")),0,VLOOKUP(AH19,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI19","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F19=\"RS\",AK19=\"\")),0,VLOOKUP(AH19,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK19","v":0},{"$f":"IF(AH19=\"\",\"\",VLOOKUP(AH19,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sement"},{"$f":"$AC19*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC19*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC19*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC19*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC19*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF19*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF19*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF19*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF19*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF19*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI19=\"\",0,VLOOKUP($AH19,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI19)+($AJ19*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI19=\"\",0,VLOOKUP($AH19,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI19)+($AJ19*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI19=\"\",0,VLOOKUP($AH19,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI19)+($AJ19*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI19=\"\",0,VLOOKUP($AH19,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI19)+($AJ19*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI19=\"\",0,VLOOKUP($AH19,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI19)+($AJ19*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD19*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD19*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD19*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD19*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD19*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK19=\"\",0,VLOOKUP($AH19,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK19)+($AL19*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK19=\"\",0,VLOOKUP($AH19,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK19)+($AL19*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK19=\"\",0,VLOOKUP($AH19,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK19)+($AL19*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK19=\"\",0,VLOOKUP($AH19,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK19)+($AL19*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK19=\"\",0,VLOOKUP($AH19,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK19)+($AL19*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"31.635",null,"Injeksjonsmiddel – polyuretan",0,"kg",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F20,\" \")","v":" "},null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,null,null,null,null,null,null,"Polyuretan",0,{"$f":"IF((OR(F20=\"RS\",AI20=\"\")),0,VLOOKUP(AH20,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI20","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F20=\"RS\",AK20=\"\")),0,VLOOKUP(AH20,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK20","v":0},{"$f":"IF(AH20=\"\",\"\",VLOOKUP(AH20,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plast"},{"$f":"$AC20*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC20*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC20*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC20*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC20*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF20*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF20*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF20*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF20*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF20*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI20=\"\",0,VLOOKUP($AH20,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI20)+($AJ20*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI20=\"\",0,VLOOKUP($AH20,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI20)+($AJ20*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI20=\"\",0,VLOOKUP($AH20,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI20)+($AJ20*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI20=\"\",0,VLOOKUP($AH20,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI20)+($AJ20*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI20=\"\",0,VLOOKUP($AH20,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI20)+($AJ20*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD20*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD20*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD20*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD20*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD20*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK20=\"\",0,VLOOKUP($AH20,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK20)+($AL20*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK20=\"\",0,VLOOKUP($AH20,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK20)+($AL20*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK20=\"\",0,VLOOKUP($AH20,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK20)+($AL20*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK20=\"\",0,VLOOKUP($AH20,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK20)+($AL20*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK20=\"\",0,VLOOKUP($AH20,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK20)+($AL20*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"31.636",null,"Injeksjonsmiddel – epoxy",0,"kg",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F21,\" \")","v":" "},null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,null,null,null,null,null,null,"Epoxy",0,{"$f":"IF((OR(F21=\"RS\",AI21=\"\")),0,VLOOKUP(AH21,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI21","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F21=\"RS\",AK21=\"\")),0,VLOOKUP(AH21,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK21","v":0},{"$f":"IF(AH21=\"\",\"\",VLOOKUP(AH21,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Epoxy"},{"$f":"$AC21*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC21*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC21*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC21*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC21*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF21*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF21*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF21*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF21*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF21*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI21=\"\",0,VLOOKUP($AH21,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI21)+($AJ21*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI21=\"\",0,VLOOKUP($AH21,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI21)+($AJ21*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI21=\"\",0,VLOOKUP($AH21,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI21)+($AJ21*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI21=\"\",0,VLOOKUP($AH21,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI21)+($AJ21*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI21=\"\",0,VLOOKUP($AH21,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI21)+($AJ21*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD21*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD21*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD21*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD21*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD21*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK21=\"\",0,VLOOKUP($AH21,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK21)+($AL21*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK21=\"\",0,VLOOKUP($AH21,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK21)+($AL21*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK21=\"\",0,VLOOKUP($AH21,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK21)+($AL21*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK21=\"\",0,VLOOKUP($AH21,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK21)+($AL21*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK21=\"\",0,VLOOKUP($AH21,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK21)+($AL21*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,"31.712",null,"Injeksjonsmiddel for kontaktinjeksjon gjennom slange",0,"kg",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F22,\" \")","v":" "},null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,null,null,null,null,null,null,"Sement, CEM I",0,{"$f":"IF((OR(F22=\"RS\",AI22=\"\")),0,VLOOKUP(AH22,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI22","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F22=\"RS\",AK22=\"\")),0,VLOOKUP(AH22,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK22","v":0},{"$f":"IF(AH22=\"\",\"\",VLOOKUP(AH22,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sement"},{"$f":"$AC22*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC22*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC22*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC22*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC22*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF22*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF22*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF22*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF22*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF22*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI22=\"\",0,VLOOKUP($AH22,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI22)+($AJ22*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI22=\"\",0,VLOOKUP($AH22,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI22)+($AJ22*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI22=\"\",0,VLOOKUP($AH22,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI22)+($AJ22*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI22=\"\",0,VLOOKUP($AH22,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI22)+($AJ22*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI22=\"\",0,VLOOKUP($AH22,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI22)+($AJ22*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD22*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD22*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD22*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD22*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD22*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK22=\"\",0,VLOOKUP($AH22,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK22)+($AL22*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK22=\"\",0,VLOOKUP($AH22,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK22)+($AL22*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK22=\"\",0,VLOOKUP($AH22,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK22)+($AL22*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK22=\"\",0,VLOOKUP($AH22,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK22)+($AL22*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK22=\"\",0,VLOOKUP($AH22,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK22)+($AL22*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"31.721",null,"Boring av hull for kontaktinjeksjon",0,"m",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F23,\" \")","v":" "},null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,{"$f":"Beregningsfaktorer!M44*E23","v":0},null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F23=\"RS\",AI23=\"\")),0,VLOOKUP(AH23,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI23","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F23=\"RS\",AK23=\"\")),0,VLOOKUP(AH23,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK23","v":0},{"$f":"IF(AH23=\"\",\"\",VLOOKUP(AH23,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$AC23*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC23*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC23*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC23*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC23*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF23*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF23*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF23*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF23*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF23*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI23=\"\",0,VLOOKUP($AH23,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI23)+($AJ23*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI23=\"\",0,VLOOKUP($AH23,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI23)+($AJ23*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI23=\"\",0,VLOOKUP($AH23,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI23)+($AJ23*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI23=\"\",0,VLOOKUP($AH23,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI23)+($AJ23*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI23=\"\",0,VLOOKUP($AH23,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI23)+($AJ23*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD23*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD23*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD23*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD23*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD23*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK23=\"\",0,VLOOKUP($AH23,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK23)+($AL23*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK23=\"\",0,VLOOKUP($AH23,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK23)+($AL23*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK23=\"\",0,VLOOKUP($AH23,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK23)+($AL23*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK23=\"\",0,VLOOKUP($AH23,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK23)+($AL23*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK23=\"\",0,VLOOKUP($AH23,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK23)+($AL23*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"31.722",null,"Injeksjonsmiddel for kontaktinjeksjon i borehull",0,"kg",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F24,\" \")","v":" "},null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,null,null,null,null,null,null,"Sement, CEM I",{"$f":"E24","v":0},{"$f":"IF((OR(F24=\"RS\",AI24=\"\")),0,VLOOKUP(AH24,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI24","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F24=\"RS\",AK24=\"\")),0,VLOOKUP(AH24,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK24","v":0},{"$f":"IF(AH24=\"\",\"\",VLOOKUP(AH24,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sement"},{"$f":"$AC24*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC24*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC24*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC24*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC24*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF24*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF24*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF24*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF24*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF24*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI24=\"\",0,VLOOKUP($AH24,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI24)+($AJ24*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI24=\"\",0,VLOOKUP($AH24,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI24)+($AJ24*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI24=\"\",0,VLOOKUP($AH24,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI24)+($AJ24*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI24=\"\",0,VLOOKUP($AH24,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI24)+($AJ24*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI24=\"\",0,VLOOKUP($AH24,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI24)+($AJ24*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD24*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD24*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD24*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD24*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD24*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK24=\"\",0,VLOOKUP($AH24,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK24)+($AL24*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK24=\"\",0,VLOOKUP($AH24,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK24)+($AL24*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK24=\"\",0,VLOOKUP($AH24,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK24)+($AL24*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK24=\"\",0,VLOOKUP($AH24,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK24)+($AL24*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK24=\"\",0,VLOOKUP($AH24,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK24)+($AL24*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SUM",{"$f":"SUM(AC10:AC24)","v":0},{"$f":"SUM(AD10:AD24)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"32: SPRENGNING AV TUNNEL",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>1,F26,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>2,F26,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>3,F26,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>4,F26,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>5,H26,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>6,J26,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>7,L26,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>8,N26,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>9,P26,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F26=\"RS\",AI26=\"\")),0,VLOOKUP(AH26,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$184,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI26","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F26=\"RS\",AK26=\"\")),0,VLOOKUP(AH26,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$184,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK26","v":0},{"$f":"IF(AH26=\"\",\"\",VLOOKUP(AH26,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE))","v":""},{"$f":"$AC26*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC26*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC26*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC26*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC26*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF26*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF26*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF26*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF26*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF26*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI26=\"\",0,VLOOKUP($AH26,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AI26)+($AJ26*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI26=\"\",0,VLOOKUP($AH26,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AI26)+($AJ26*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI26=\"\",0,VLOOKUP($AH26,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AI26)+($AJ26*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI26=\"\",0,VLOOKUP($AH26,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AI26)+($AJ26*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI26=\"\",0,VLOOKUP($AH26,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AI26)+($AJ26*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD26*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD26*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD26*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD26*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD26*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK26=\"\",0,VLOOKUP($AH26,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AK26)+($AL26*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK26=\"\",0,VLOOKUP($AH26,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AK26)+($AL26*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK26=\"\",0,VLOOKUP($AH26,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AK26)+($AL26*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK26=\"\",0,VLOOKUP($AH26,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AK26)+($AL26*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK26=\"\",0,VLOOKUP($AH26,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AK26)+($AL26*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"((IF($AK27=\"\",0,VLOOKUP($AH27,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK27)+($AL27*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK27=\"\",0,VLOOKUP($AH27,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK27)+($AL27*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK27=\"\",0,VLOOKUP($AH27,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK27)+($AL27*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK27=\"\",0,VLOOKUP($AH27,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK27)+($AL27*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK27=\"\",0,VLOOKUP($AH27,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK27)+($AL27*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0}]
[null,"32.11","Velg fjellklasse","Tunnelløp",0,"fm3",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F28,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H28,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J28,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,L28,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,N28,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,P28,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,R28,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,T28,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,V28,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,X28,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,"Sprengstoff",{"$f":"E28*IF(OR(C28=Nedtrekksmenyer!C92,C28=Nedtrekksmenyer!C93),Beregningsfaktorer!M22,IF(C28=Nedtrekksmenyer!C94,Beregningsfaktorer!M23,Beregningsfaktorer!M24))","v":0},{"$f":"IF((OR(F28=\"RS\",AI28=\"\")),0,VLOOKUP(AH28,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI28","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F28=\"RS\",AK28=\"\")),0,VLOOKUP(AH28,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK28","v":0},{"$f":"IF(AH28=\"\",\"\",VLOOKUP(AH28,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sprengstoff"},{"$f":"$AC28*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC28*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC28*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC28*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC28*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF28*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF28*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF28*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF28*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF28*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI28=\"\",0,VLOOKUP($AH28,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI28)+($AJ28*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI28=\"\",0,VLOOKUP($AH28,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI28)+($AJ28*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI28=\"\",0,VLOOKUP($AH28,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI28)+($AJ28*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI28=\"\",0,VLOOKUP($AH28,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI28)+($AJ28*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI28=\"\",0,VLOOKUP($AH28,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI28)+($AJ28*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD28*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD28*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD28*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD28*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD28*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK28=\"\",0,VLOOKUP($AH28,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK28)+($AL28*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK28=\"\",0,VLOOKUP($AH28,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK28)+($AL28*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK28=\"\",0,VLOOKUP($AH28,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK28)+($AL28*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK28=\"\",0,VLOOKUP($AH28,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK28)+($AL28*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK28=\"\",0,VLOOKUP($AH28,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK28)+($AL28*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F29=\"RS\",AI29=\"\")),0,VLOOKUP(AH29,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI29","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F29=\"RS\",AK29=\"\")),0,VLOOKUP(AH29,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK29","v":0},{"$f":"IF(AH29=\"\",\"\",VLOOKUP(AH29,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"((IF($AI29=\"\",0,VLOOKUP($AH29,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI29)+($AJ29*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI29=\"\",0,VLOOKUP($AH29,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI29)+($AJ29*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI29=\"\",0,VLOOKUP($AH29,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI29)+($AJ29*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI29=\"\",0,VLOOKUP($AH29,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI29)+($AJ29*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI29=\"\",0,VLOOKUP($AH29,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI29)+($AJ29*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"((IF($AK29=\"\",0,VLOOKUP($AH29,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK29)+($AL29*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK29=\"\",0,VLOOKUP($AH29,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK29)+($AL29*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK29=\"\",0,VLOOKUP($AH29,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK29)+($AL29*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK29=\"\",0,VLOOKUP($AH29,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK29)+($AL29*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK29=\"\",0,VLOOKUP($AH29,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK29)+($AL29*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0}]
[null,"32.2","Velg transportmetode","Opplasting i tunnel, transport og utlegging",0,"fm3",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F30,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H30,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J30,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,L30,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,N30,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,P30,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,R30,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,T30,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,V30,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,X30,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"E30*(Beregningsfaktorer!$M$35+Beregningsfaktorer!$M$33)","v":0},null,null,{"$f":"E30*Beregningsfaktorer!AK29*Beregningsfaktorer!C147*Beregningsfaktorer!M11","v":0},"transport i linjen",null,null,{"$f":"IF((OR(F30=\"RS\",AI30=\"\")),0,VLOOKUP(AH30,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI30","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F30=\"RS\",AK30=\"\")),0,VLOOKUP(AH30,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK30","v":0},{"$f":"IF(AH30=\"\",\"\",VLOOKUP(AH30,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$AC30*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC30*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC30*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC30*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC30*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF30*IF(OR($C30=Nedtrekksmenyer!$E$92,$C30=Nedtrekksmenyer!$E$93),Utslippsfaktorer!D$126,IF($C30=Nedtrekksmenyer!$E$94,Utslippsfaktorer!D$127, Utslippsfaktorer!D$128))","v":0},{"$f":"$AF30*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF30*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF30*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF30*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI30=\"\",0,VLOOKUP($AH30,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI30)+($AJ30*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI30=\"\",0,VLOOKUP($AH30,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI30)+($AJ30*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI30=\"\",0,VLOOKUP($AH30,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI30)+($AJ30*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI30=\"\",0,VLOOKUP($AH30,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI30)+($AJ30*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI30=\"\",0,VLOOKUP($AH30,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI30)+($AJ30*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD30*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD30*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD30*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD30*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD30*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK30=\"\",0,VLOOKUP($AH30,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK30)+($AL30*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK30=\"\",0,VLOOKUP($AH30,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK30)+($AL30*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK30=\"\",0,VLOOKUP($AH30,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK30)+($AL30*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK30=\"\",0,VLOOKUP($AH30,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK30)+($AL30*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK30=\"\",0,VLOOKUP($AH30,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK30)+($AL30*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"32.21","Velg transportmetode","Steinmasser fra stuff til tunnelmunning",0,"fm3",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F31,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H31,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J31,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,L31,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,N31,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,P31,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,R31,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,T31,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,V31,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,X31,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"E31*(Beregningsfaktorer!$M$35+Beregningsfaktorer!$M$33)","v":0},null,"tipping, utlegging og komprimering (planering)",{"$f":"E31*Beregningsfaktorer!AK29*Beregningsfaktorer!C147*Beregningsfaktorer!M17","v":0},"transport i tunnel",null,null,{"$f":"IF((OR(F31=\"RS\",AI31=\"\")),0,VLOOKUP(AH31,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI31","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F31=\"RS\",AK31=\"\")),0,VLOOKUP(AH31,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK31","v":0},{"$f":"IF(AH31=\"\",\"\",VLOOKUP(AH31,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$AC31*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC31*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC31*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC31*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC31*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF31*IF(OR($C31=Nedtrekksmenyer!$E$92,$C31=Nedtrekksmenyer!$E$93),Utslippsfaktorer!D$126,IF($C31=Nedtrekksmenyer!$E$94,Utslippsfaktorer!D$127, Utslippsfaktorer!D$128))","v":0},{"$f":"$AF31*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF31*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF31*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF31*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI31=\"\",0,VLOOKUP($AH31,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI31)+($AJ31*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI31=\"\",0,VLOOKUP($AH31,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI31)+($AJ31*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI31=\"\",0,VLOOKUP($AH31,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI31)+($AJ31*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI31=\"\",0,VLOOKUP($AH31,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI31)+($AJ31*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI31=\"\",0,VLOOKUP($AH31,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI31)+($AJ31*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD31*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD31*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD31*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD31*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD31*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK31=\"\",0,VLOOKUP($AH31,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK31)+($AL31*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK31=\"\",0,VLOOKUP($AH31,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK31)+($AL31*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK31=\"\",0,VLOOKUP($AH31,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK31)+($AL31*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK31=\"\",0,VLOOKUP($AH31,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK31)+($AL31*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK31=\"\",0,VLOOKUP($AH31,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK31)+($AL31*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"32.22",null,"Steinmasser fra tunnelmunning",0,"fm3",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F32,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H32,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J32,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,L32,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,N32,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,P32,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,R32,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,T32,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,V32,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,X32,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"E32*(Beregningsfaktorer!$M$35+Beregningsfaktorer!$M$33)","v":0},null,"tipping, utlegging og komprimering (planering)",{"$f":"E32*Beregningsfaktorer!AK29*Beregningsfaktorer!C147*Beregningsfaktorer!M11","v":0},"transport i linjen",null,null,{"$f":"IF((OR(F32=\"RS\",AI32=\"\")),0,VLOOKUP(AH32,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI32","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F32=\"RS\",AK32=\"\")),0,VLOOKUP(AH32,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK32","v":0},{"$f":"IF(AH32=\"\",\"\",VLOOKUP(AH32,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$AC32*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC32*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC32*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC32*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC32*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF32*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF32*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF32*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF32*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF32*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI32=\"\",0,VLOOKUP($AH32,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI32)+($AJ32*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI32=\"\",0,VLOOKUP($AH32,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI32)+($AJ32*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI32=\"\",0,VLOOKUP($AH32,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI32)+($AJ32*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI32=\"\",0,VLOOKUP($AH32,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI32)+($AJ32*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI32=\"\",0,VLOOKUP($AH32,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI32)+($AJ32*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD32*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD32*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD32*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD32*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD32*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK32=\"\",0,VLOOKUP($AH32,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK32)+($AL32*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK32=\"\",0,VLOOKUP($AH32,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK32)+($AL32*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK32=\"\",0,VLOOKUP($AH32,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK32)+($AL32*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK32=\"\",0,VLOOKUP($AH32,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK32)+($AL32*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK32=\"\",0,VLOOKUP($AH32,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK32)+($AL32*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"32.221","Transport med helning > 5 %?","Steinmasser fra tunnelmunning til fylling i linjen",0,"fm3",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F33,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H33,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J33,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,L33,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,N33,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,P33,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,R33,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,T33,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,V33,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,X33,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"E33*(Beregningsfaktorer!$M$35+Beregningsfaktorer!$M$33)","v":0},null,"tipping, utlegging og komprimering (planering)",{"$f":"E33*Beregningsfaktorer!AK29*Beregningsfaktorer!C147*Beregningsfaktorer!M11","v":0},"transport i linjen",null,null,{"$f":"IF((OR(F33=\"RS\",AI33=\"\")),0,VLOOKUP(AH33,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI33","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F33=\"RS\",AK33=\"\")),0,VLOOKUP(AH33,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK33","v":0},{"$f":"IF(AH33=\"\",\"\",VLOOKUP(AH33,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$AC33*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC33*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC33*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC33*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC33*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF33*IF(OR($C33=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C33=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$AF33*IF(OR($C33=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C33=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$AF33*IF(OR($C33=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C33=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$AF33*IF(OR($C33=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C33=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$AF33*IF(OR($C33=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C33=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($AI33=\"\",0,VLOOKUP($AH33,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI33)+($AJ33*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI33=\"\",0,VLOOKUP($AH33,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI33)+($AJ33*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI33=\"\",0,VLOOKUP($AH33,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI33)+($AJ33*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI33=\"\",0,VLOOKUP($AH33,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI33)+($AJ33*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI33=\"\",0,VLOOKUP($AH33,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI33)+($AJ33*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD33*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD33*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD33*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD33*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD33*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK33=\"\",0,VLOOKUP($AH33,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK33)+($AL33*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK33=\"\",0,VLOOKUP($AH33,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK33)+($AL33*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK33=\"\",0,VLOOKUP($AH33,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK33)+($AL33*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK33=\"\",0,VLOOKUP($AH33,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK33)+($AL33*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK33=\"\",0,VLOOKUP($AH33,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK33)+($AL33*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"32.222","Transport med helning > 5 %?","Steinmasser fra tunnelmunning til fyllplass",0,"fm3",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F34,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H34,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J34,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,L34,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,N34,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,P34,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,R34,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,T34,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,V34,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,X34,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"E34*(Beregningsfaktorer!$M$35+Beregningsfaktorer!$M$33)","v":0},null,"tipping, utlegging og komprimering (planering)",{"$f":"E34*Beregningsfaktorer!AK29*Beregningsfaktorer!C147*Beregningsfaktorer!M12","v":0},"transport til fyllplass",null,null,{"$f":"IF((OR(F34=\"RS\",AI34=\"\")),0,VLOOKUP(AH34,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI34","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F34=\"RS\",AK34=\"\")),0,VLOOKUP(AH34,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK34","v":0},{"$f":"IF(AH34=\"\",\"\",VLOOKUP(AH34,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$AC34*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC34*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC34*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC34*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC34*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF34*IF(OR($C34=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C34=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$AF34*IF(OR($C34=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C34=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$AF34*IF(OR($C34=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C34=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$AF34*IF(OR($C34=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C34=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$AF34*IF(OR($C34=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C34=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($AI34=\"\",0,VLOOKUP($AH34,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI34)+($AJ34*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI34=\"\",0,VLOOKUP($AH34,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI34)+($AJ34*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI34=\"\",0,VLOOKUP($AH34,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI34)+($AJ34*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI34=\"\",0,VLOOKUP($AH34,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI34)+($AJ34*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI34=\"\",0,VLOOKUP($AH34,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI34)+($AJ34*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD34*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD34*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD34*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD34*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD34*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK34=\"\",0,VLOOKUP($AH34,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK34)+($AL34*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK34=\"\",0,VLOOKUP($AH34,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK34)+($AL34*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK34=\"\",0,VLOOKUP($AH34,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK34)+($AL34*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK34=\"\",0,VLOOKUP($AH34,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK34)+($AL34*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK34=\"\",0,VLOOKUP($AH34,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK34)+($AL34*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"32.223",null,"Steinmasser fra tunnelmunning til motylling",0,"fm3",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F35,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H35,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J35,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,L35,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,N35,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,P35,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,R35,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,T35,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,V35,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,X35,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"E35*(Beregningsfaktorer!$M$35+Beregningsfaktorer!$M$33)","v":0},null,"tipping, utlegging og komprimering (planering)",{"$f":"E35*Beregningsfaktorer!AK29*Beregningsfaktorer!C147*Beregningsfaktorer!M11","v":0},"transport i linjen",null,null,{"$f":"IF((OR(F35=\"RS\",AI35=\"\")),0,VLOOKUP(AH35,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI35","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F35=\"RS\",AK35=\"\")),0,VLOOKUP(AH35,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK35","v":0},{"$f":"IF(AH35=\"\",\"\",VLOOKUP(AH35,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$AC35*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC35*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC35*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC35*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC35*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF35*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF35*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF35*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF35*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF35*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI35=\"\",0,VLOOKUP($AH35,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI35)+($AJ35*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI35=\"\",0,VLOOKUP($AH35,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI35)+($AJ35*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI35=\"\",0,VLOOKUP($AH35,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI35)+($AJ35*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI35=\"\",0,VLOOKUP($AH35,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI35)+($AJ35*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI35=\"\",0,VLOOKUP($AH35,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI35)+($AJ35*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD35*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD35*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD35*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD35*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD35*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK35=\"\",0,VLOOKUP($AH35,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK35)+($AL35*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK35=\"\",0,VLOOKUP($AH35,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK35)+($AL35*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK35=\"\",0,VLOOKUP($AH35,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK35)+($AL35*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK35=\"\",0,VLOOKUP($AH35,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK35)+($AL35*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK35=\"\",0,VLOOKUP($AH35,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK35)+($AL35*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"32.224","Transport med helning > 5 %?","Steinm. fra tunnelmunning til lager for senere bearb.",0,"fm3",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F36,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H36,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J36,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,L36,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,N36,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,P36,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,R36,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,T36,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,V36,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,X36,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"E36*(Beregningsfaktorer!$M$35+Beregningsfaktorer!$M$33)","v":0},null,"tipping, utlegging og komprimering (planering)",{"$f":"E36*Beregningsfaktorer!AK29*Beregningsfaktorer!C147*Beregningsfaktorer!M13","v":0},"transport til lager",null,null,{"$f":"IF((OR(F36=\"RS\",AI36=\"\")),0,VLOOKUP(AH36,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI36","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F36=\"RS\",AK36=\"\")),0,VLOOKUP(AH36,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK36","v":0},{"$f":"IF(AH36=\"\",\"\",VLOOKUP(AH36,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$AC36*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC36*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC36*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC36*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC36*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF36*IF(OR($C36=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C36=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!D$126,Utslippsfaktorer!D$127)","v":0},{"$f":"$AF36*IF(OR($C36=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C36=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!E$126,Utslippsfaktorer!E$127)","v":0},{"$f":"$AF36*IF(OR($C36=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C36=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!F$126,Utslippsfaktorer!F$127)","v":0},{"$f":"$AF36*IF(OR($C36=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C36=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!G$126,Utslippsfaktorer!G$127)","v":0},{"$f":"$AF36*IF(OR($C36=Nedtrekksmenyer!$D$92,$C36=Nedtrekksmenyer!$D$93),Utslippsfaktorer!H$126,Utslippsfaktorer!H$127)","v":0},{"$f":"((IF($AI36=\"\",0,VLOOKUP($AH36,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI36)+($AJ36*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI36=\"\",0,VLOOKUP($AH36,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI36)+($AJ36*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI36=\"\",0,VLOOKUP($AH36,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI36)+($AJ36*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI36=\"\",0,VLOOKUP($AH36,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI36)+($AJ36*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI36=\"\",0,VLOOKUP($AH36,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI36)+($AJ36*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD36*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD36*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD36*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD36*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD36*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK36=\"\",0,VLOOKUP($AH36,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK36)+($AL36*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK36=\"\",0,VLOOKUP($AH36,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK36)+($AL36*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK36=\"\",0,VLOOKUP($AH36,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK36)+($AL36*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK36=\"\",0,VLOOKUP($AH36,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK36)+($AL36*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK36=\"\",0,VLOOKUP($AH36,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK36)+($AL36*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"32.225",null,"Steinmasser fra tunnelmunning til støyvoll, ledevoll, oppfylling mot bergskjæring, mv",0,"fm3",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F37,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H37,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J37,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,L37,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,N37,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,P37,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,R37,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,T37,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,V37,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,X37,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"E37*(Beregningsfaktorer!$M$35+Beregningsfaktorer!$M$33)","v":0},null,"tipping, utlegging og komprimering (planering)",{"$f":"E37*Beregningsfaktorer!AK29*Beregningsfaktorer!C147*Beregningsfaktorer!M11","v":0},"transport i linjen",null,null,{"$f":"IF((OR(F37=\"RS\",AI37=\"\")),0,VLOOKUP(AH37,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI37","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F37=\"RS\",AK37=\"\")),0,VLOOKUP(AH37,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK37","v":0},{"$f":"IF(AH37=\"\",\"\",VLOOKUP(AH37,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$AC37*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC37*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC37*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC37*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC37*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF37*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF37*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF37*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF37*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF37*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI37=\"\",0,VLOOKUP($AH37,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI37)+($AJ37*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI37=\"\",0,VLOOKUP($AH37,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI37)+($AJ37*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI37=\"\",0,VLOOKUP($AH37,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI37)+($AJ37*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI37=\"\",0,VLOOKUP($AH37,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI37)+($AJ37*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI37=\"\",0,VLOOKUP($AH37,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI37)+($AJ37*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD37*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD37*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD37*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD37*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD37*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK37=\"\",0,VLOOKUP($AH37,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK37)+($AL37*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK37=\"\",0,VLOOKUP($AH37,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK37)+($AL37*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK37=\"\",0,VLOOKUP($AH37,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK37)+($AL37*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK37=\"\",0,VLOOKUP($AH37,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK37)+($AL37*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK37=\"\",0,VLOOKUP($AH37,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK37)+($AL37*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"32.5",null,"Fullprofilboring og opprømming",0,"fm3",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F38,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H38,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J38,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,L38,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,N38,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,P38,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,R38,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,T38,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,V38,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,X38,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"E38*Beregningsfaktorer!M46","v":0},null,null,null,null,"Elektrisitet - kWh",{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!C13<12000,G38*Beregningsfaktorer!M46,2*G38*Beregningsfaktorer!M46)","v":0},null,null,{"$f":"IF((OR(F38=\"RS\",AK38=\"\")),0,VLOOKUP(AH38,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK38","v":0},{"$f":"IF(AH38=\"\",\"\",VLOOKUP(AH38,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Elektrisitet - kWh"},null,null,null,null,null,{"$f":"$AF38*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF38*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF38*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF38*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF38*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI38=\"\",0,VLOOKUP($AH38,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI38)+($AJ38*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI38=\"\",0,VLOOKUP($AH38,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI38)+($AJ38*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI38=\"\",0,VLOOKUP($AH38,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI38)+($AJ38*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI38=\"\",0,VLOOKUP($AH38,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI38)+($AJ38*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI38=\"\",0,VLOOKUP($AH38,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI38)+($AJ38*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD38*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD38*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD38*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD38*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD38*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK38=\"\",0,VLOOKUP($AH38,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK38)+($AL38*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK38=\"\",0,VLOOKUP($AH38,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK38)+($AL38*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK38=\"\",0,VLOOKUP($AH38,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK38)+($AL38*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK38=\"\",0,VLOOKUP($AH38,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK38)+($AL38*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK38=\"\",0,VLOOKUP($AH38,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK38)+($AL38*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SUM",{"$f":"SUM(AC28:AC38)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"33: STABILITETSSIKRING",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>1,F40,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>2,F40,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>3,F40,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>4,F40,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>5,H40,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>6,J40,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>7,L40,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>8,N40,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>9,P40,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F40=\"RS\",AI40=\"\")),0,VLOOKUP(AH40,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$184,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI40","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F40=\"RS\",AK40=\"\")),0,VLOOKUP(AH40,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$184,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK40","v":0},{"$f":"IF(AH40=\"\",\"\",VLOOKUP(AH40,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE))","v":""},{"$f":"$AC40*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC40*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC40*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC40*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC40*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF40*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF40*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF40*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF40*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF40*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI40=\"\",0,VLOOKUP($AH40,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AI40)+($AJ40*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI40=\"\",0,VLOOKUP($AH40,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AI40)+($AJ40*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI40=\"\",0,VLOOKUP($AH40,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AI40)+($AJ40*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI40=\"\",0,VLOOKUP($AH40,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AI40)+($AJ40*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI40=\"\",0,VLOOKUP($AH40,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AI40)+($AJ40*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD40*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD40*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD40*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD40*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD40*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK40=\"\",0,VLOOKUP($AH40,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AK40)+($AL40*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK40=\"\",0,VLOOKUP($AH40,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AK40)+($AL40*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK40=\"\",0,VLOOKUP($AH40,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AK40)+($AL40*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK40=\"\",0,VLOOKUP($AH40,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AK40)+($AL40*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK40=\"\",0,VLOOKUP($AH40,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AK40)+($AL40*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.14",null,"Tilbakefylling etter sålerensk",0,"m2",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F41,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>1,F41,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>2,F41,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>3,F41,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>4,F41,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>5,H41,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>6,J41,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>7,L41,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>8,N41,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>9,P41,\" \")","v":" "},null,"ikke medregnet - mangler lagtykkelse",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F41=\"RS\",AI41=\"\")),0,VLOOKUP(AH41,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$184,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI41","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F41=\"RS\",AK41=\"\")),0,VLOOKUP(AH41,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$184,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK41","v":0},{"$f":"IF(AH41=\"\",\"\",VLOOKUP(AH41,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE))","v":""},{"$f":"$AC41*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC41*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC41*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC41*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC41*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF41*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF41*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF41*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF41*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF41*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI41=\"\",0,VLOOKUP($AH41,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AI41)+($AJ41*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI41=\"\",0,VLOOKUP($AH41,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AI41)+($AJ41*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI41=\"\",0,VLOOKUP($AH41,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AI41)+($AJ41*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI41=\"\",0,VLOOKUP($AH41,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AI41)+($AJ41*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI41=\"\",0,VLOOKUP($AH41,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AI41)+($AJ41*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD41*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD41*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD41*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD41*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD41*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK41=\"\",0,VLOOKUP($AH41,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AK41)+($AL41*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK41=\"\",0,VLOOKUP($AH41,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AK41)+($AL41*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK41=\"\",0,VLOOKUP($AH41,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AK41)+($AL41*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK41=\"\",0,VLOOKUP($AH41,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AK41)+($AL41*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK41=\"\",0,VLOOKUP($AH41,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AK41)+($AL41*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.21",null,"Sikringsbolter ved stuff og ved tunnelpåhugg",0,"stk",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F42,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hva er standard?",null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",null,{"$f":"IF((OR(F42=\"RS\",AI42=\"\")),0,VLOOKUP(AH42,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$184,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI42","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F42=\"RS\",AK42=\"\")),0,VLOOKUP(AH42,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$184,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK42","v":0},{"$f":"IF(AH42=\"\",\"\",VLOOKUP(AH42,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE))","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"$AC42*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC42*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC42*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC42*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC42*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF42*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF42*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF42*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF42*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF42*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI42=\"\",0,VLOOKUP($AH42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AI42)+($AJ42*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI42=\"\",0,VLOOKUP($AH42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AI42)+($AJ42*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI42=\"\",0,VLOOKUP($AH42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AI42)+($AJ42*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI42=\"\",0,VLOOKUP($AH42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AI42)+($AJ42*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI42=\"\",0,VLOOKUP($AH42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AI42)+($AJ42*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD42*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD42*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD42*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD42*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD42*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK42=\"\",0,VLOOKUP($AH42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AK42)+($AL42*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK42=\"\",0,VLOOKUP($AH42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AK42)+($AL42*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK42=\"\",0,VLOOKUP($AH42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AK42)+($AL42*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK42=\"\",0,VLOOKUP($AH42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AK42)+($AL42*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK42=\"\",0,VLOOKUP($AH42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AK42)+($AL42*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[]
[null,"33.211",null,"Sikringsbolter ved stuff og ved tunnelpåhugg, fullt innstøpte, lengde 6,0 m, Ø 25 mm",0,"stk",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F44,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H44,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J44,\" \")","v":" "},null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E44*Beregningsfaktorer!C47*6","v":0},{"$f":"IF((OR(F44=\"RS\",AI44=\"\")),0,VLOOKUP(AH44,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI44","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F44=\"RS\",AK44=\"\")),0,VLOOKUP(AH44,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK44","v":0},{"$f":"IF(AH44=\"\",\"\",VLOOKUP(AH44,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AC44*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC44*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC44*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC44*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC44*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF44*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF44*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF44*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF44*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF44*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI44=\"\",0,VLOOKUP($AH44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI44)+($AJ44*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI44=\"\",0,VLOOKUP($AH44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI44)+($AJ44*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI44=\"\",0,VLOOKUP($AH44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI44)+($AJ44*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI44=\"\",0,VLOOKUP($AH44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI44)+($AJ44*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI44=\"\",0,VLOOKUP($AH44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI44)+($AJ44*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD44*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD44*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD44*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD44*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD44*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK44=\"\",0,VLOOKUP($AH44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK44)+($AL44*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK44=\"\",0,VLOOKUP($AH44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK44)+($AL44*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK44=\"\",0,VLOOKUP($AH44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK44)+($AL44*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK44=\"\",0,VLOOKUP($AH44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK44)+($AL44*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK44=\"\",0,VLOOKUP($AH44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK44)+($AL44*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.212",null,"Sikringsbolter ved stuff og ved tunnelpåhugg, fullt innstøpte, lengde 8,0 m, Ø 25 mm",0,"stk",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F45,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H45,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J45,\" \")","v":" "},null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E45*Beregningsfaktorer!C47*8","v":0},{"$f":"IF((OR(F45=\"RS\",AI45=\"\")),0,VLOOKUP(AH45,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI45","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F45=\"RS\",AK45=\"\")),0,VLOOKUP(AH45,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK45","v":0},{"$f":"IF(AH45=\"\",\"\",VLOOKUP(AH45,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AC45*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC45*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC45*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC45*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC45*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF45*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF45*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF45*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF45*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF45*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI45=\"\",0,VLOOKUP($AH45,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI45)+($AJ45*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI45=\"\",0,VLOOKUP($AH45,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI45)+($AJ45*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI45=\"\",0,VLOOKUP($AH45,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI45)+($AJ45*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI45=\"\",0,VLOOKUP($AH45,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI45)+($AJ45*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI45=\"\",0,VLOOKUP($AH45,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI45)+($AJ45*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD45*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD45*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD45*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD45*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD45*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK45=\"\",0,VLOOKUP($AH45,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK45)+($AL45*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK45=\"\",0,VLOOKUP($AH45,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK45)+($AL45*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK45=\"\",0,VLOOKUP($AH45,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK45)+($AL45*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK45=\"\",0,VLOOKUP($AH45,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK45)+($AL45*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK45=\"\",0,VLOOKUP($AH45,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK45)+($AL45*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.213",null,"Sikringsbolter ved stuff og ved tunnelpåhugg, fullt innstøpte, lengde 6,0 m, Ø 32 mm",0,"stk",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F46,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H46,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J46,\" \")","v":" "},null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E46*Beregningsfaktorer!C48*6","v":0},{"$f":"IF((OR(F46=\"RS\",AI46=\"\")),0,VLOOKUP(AH46,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI46","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F46=\"RS\",AK46=\"\")),0,VLOOKUP(AH46,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK46","v":0},{"$f":"IF(AH46=\"\",\"\",VLOOKUP(AH46,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AC46*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC46*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC46*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC46*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC46*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF46*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF46*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF46*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF46*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF46*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI46=\"\",0,VLOOKUP($AH46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI46)+($AJ46*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI46=\"\",0,VLOOKUP($AH46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI46)+($AJ46*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI46=\"\",0,VLOOKUP($AH46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI46)+($AJ46*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI46=\"\",0,VLOOKUP($AH46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI46)+($AJ46*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI46=\"\",0,VLOOKUP($AH46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI46)+($AJ46*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD46*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD46*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD46*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD46*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD46*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK46=\"\",0,VLOOKUP($AH46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK46)+($AL46*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK46=\"\",0,VLOOKUP($AH46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK46)+($AL46*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK46=\"\",0,VLOOKUP($AH46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK46)+($AL46*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK46=\"\",0,VLOOKUP($AH46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK46)+($AL46*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK46=\"\",0,VLOOKUP($AH46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK46)+($AL46*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.214",null,"Sikringsbolter ved stuff og ved tunnelpåhugg, fullt innstøpte, lengde 8,0 m, Ø 32 mm",0,"stk",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F47,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H47,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J47,\" \")","v":" "},null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E47*Beregningsfaktorer!C48*8","v":0},{"$f":"IF((OR(F47=\"RS\",AI47=\"\")),0,VLOOKUP(AH47,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI47","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F47=\"RS\",AK47=\"\")),0,VLOOKUP(AH47,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK47","v":0},{"$f":"IF(AH47=\"\",\"\",VLOOKUP(AH47,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AC47*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC47*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC47*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC47*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC47*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF47*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF47*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF47*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF47*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF47*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI47=\"\",0,VLOOKUP($AH47,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI47)+($AJ47*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI47=\"\",0,VLOOKUP($AH47,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI47)+($AJ47*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI47=\"\",0,VLOOKUP($AH47,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI47)+($AJ47*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI47=\"\",0,VLOOKUP($AH47,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI47)+($AJ47*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI47=\"\",0,VLOOKUP($AH47,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI47)+($AJ47*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD47*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD47*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD47*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD47*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD47*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK47=\"\",0,VLOOKUP($AH47,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK47)+($AL47*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK47=\"\",0,VLOOKUP($AH47,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK47)+($AL47*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK47=\"\",0,VLOOKUP($AH47,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK47)+($AL47*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK47=\"\",0,VLOOKUP($AH47,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK47)+($AL47*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK47=\"\",0,VLOOKUP($AH47,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK47)+($AL47*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.221",null,"Sikringsbolter ved stuff, fullt innstøpte, lengde 3,0 m, Ø 20 mm",0,"stk",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F48,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H48,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J48,\" \")","v":" "},null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E48*Beregningsfaktorer!C46*3","v":0},{"$f":"IF((OR(F48=\"RS\",AI48=\"\")),0,VLOOKUP(AH48,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI48","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F48=\"RS\",AK48=\"\")),0,VLOOKUP(AH48,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK48","v":0},{"$f":"IF(AH48=\"\",\"\",VLOOKUP(AH48,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AC48*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC48*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC48*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC48*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC48*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF48*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF48*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF48*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF48*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF48*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI48=\"\",0,VLOOKUP($AH48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI48)+($AJ48*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI48=\"\",0,VLOOKUP($AH48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI48)+($AJ48*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI48=\"\",0,VLOOKUP($AH48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI48)+($AJ48*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI48=\"\",0,VLOOKUP($AH48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI48)+($AJ48*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI48=\"\",0,VLOOKUP($AH48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI48)+($AJ48*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD48*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD48*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD48*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD48*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD48*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK48=\"\",0,VLOOKUP($AH48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK48)+($AL48*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK48=\"\",0,VLOOKUP($AH48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK48)+($AL48*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK48=\"\",0,VLOOKUP($AH48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK48)+($AL48*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK48=\"\",0,VLOOKUP($AH48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK48)+($AL48*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK48=\"\",0,VLOOKUP($AH48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK48)+($AL48*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.222",null,"Sikringsbolter ved stuff, fullt innstøpte, lengde 4,0 m, Ø 20 mm",0,"stk",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F49,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H49,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J49,\" \")","v":" "},null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E49*Beregningsfaktorer!C46*4","v":0},{"$f":"IF((OR(F49=\"RS\",AI49=\"\")),0,VLOOKUP(AH49,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI49","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F49=\"RS\",AK49=\"\")),0,VLOOKUP(AH49,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK49","v":0},{"$f":"IF(AH49=\"\",\"\",VLOOKUP(AH49,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AC49*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC49*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC49*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC49*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC49*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF49*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF49*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF49*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF49*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF49*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI49=\"\",0,VLOOKUP($AH49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI49)+($AJ49*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI49=\"\",0,VLOOKUP($AH49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI49)+($AJ49*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI49=\"\",0,VLOOKUP($AH49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI49)+($AJ49*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI49=\"\",0,VLOOKUP($AH49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI49)+($AJ49*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI49=\"\",0,VLOOKUP($AH49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI49)+($AJ49*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD49*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD49*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD49*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD49*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD49*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK49=\"\",0,VLOOKUP($AH49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK49)+($AL49*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK49=\"\",0,VLOOKUP($AH49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK49)+($AL49*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK49=\"\",0,VLOOKUP($AH49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK49)+($AL49*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK49=\"\",0,VLOOKUP($AH49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK49)+($AL49*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK49=\"\",0,VLOOKUP($AH49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK49)+($AL49*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.223",null,"Sikringsbolter, arbeidssikring ved stuff, endeforankrede, lengde 2,4 m, Ø 20 mm",0,"stk",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F50,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H50,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J50,\" \")","v":" "},null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E50*Beregningsfaktorer!C46*2.4","v":0},{"$f":"IF((OR(F50=\"RS\",AI50=\"\")),0,VLOOKUP(AH50,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI50","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F50=\"RS\",AK50=\"\")),0,VLOOKUP(AH50,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK50","v":0},{"$f":"IF(AH50=\"\",\"\",VLOOKUP(AH50,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AC50*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC50*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC50*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC50*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC50*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF50*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF50*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF50*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF50*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF50*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI50=\"\",0,VLOOKUP($AH50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI50)+($AJ50*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI50=\"\",0,VLOOKUP($AH50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI50)+($AJ50*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI50=\"\",0,VLOOKUP($AH50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI50)+($AJ50*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI50=\"\",0,VLOOKUP($AH50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI50)+($AJ50*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI50=\"\",0,VLOOKUP($AH50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI50)+($AJ50*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD50*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD50*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD50*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD50*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD50*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK50=\"\",0,VLOOKUP($AH50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK50)+($AL50*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK50=\"\",0,VLOOKUP($AH50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK50)+($AL50*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK50=\"\",0,VLOOKUP($AH50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK50)+($AL50*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK50=\"\",0,VLOOKUP($AH50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK50)+($AL50*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK50=\"\",0,VLOOKUP($AH50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK50)+($AL50*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.224",null,"Sikringsbolter, arbeidssikring ved stuff, endeforankrede, lengde 3,0 m, Ø 20 mm",0,"stk",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F51,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H51,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J51,\" \")","v":" "},null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E51*Beregningsfaktorer!C46*3","v":0},{"$f":"IF((OR(F51=\"RS\",AI51=\"\")),0,VLOOKUP(AH51,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI51","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F51=\"RS\",AK51=\"\")),0,VLOOKUP(AH51,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK51","v":0},{"$f":"IF(AH51=\"\",\"\",VLOOKUP(AH51,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AC51*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC51*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC51*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC51*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC51*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF51*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF51*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF51*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF51*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF51*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI51=\"\",0,VLOOKUP($AH51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI51)+($AJ51*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI51=\"\",0,VLOOKUP($AH51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI51)+($AJ51*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI51=\"\",0,VLOOKUP($AH51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI51)+($AJ51*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI51=\"\",0,VLOOKUP($AH51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI51)+($AJ51*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI51=\"\",0,VLOOKUP($AH51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI51)+($AJ51*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD51*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD51*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD51*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD51*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD51*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK51=\"\",0,VLOOKUP($AH51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK51)+($AL51*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK51=\"\",0,VLOOKUP($AH51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK51)+($AL51*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK51=\"\",0,VLOOKUP($AH51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK51)+($AL51*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK51=\"\",0,VLOOKUP($AH51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK51)+($AL51*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK51=\"\",0,VLOOKUP($AH51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK51)+($AL51*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.225",null,"Sikringsbolter, arbeidssikring ved stuff, endeforankrede, lengde 4,0 m, Ø 20 mm",0,"stk",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F52,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H52,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J52,\" \")","v":" "},null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E52*Beregningsfaktorer!C46*4","v":0},{"$f":"IF((OR(F52=\"RS\",AI52=\"\")),0,VLOOKUP(AH52,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI52","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F52=\"RS\",AK52=\"\")),0,VLOOKUP(AH52,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK52","v":0},{"$f":"IF(AH52=\"\",\"\",VLOOKUP(AH52,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AC52*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC52*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC52*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC52*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC52*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF52*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF52*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF52*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF52*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF52*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI52=\"\",0,VLOOKUP($AH52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI52)+($AJ52*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI52=\"\",0,VLOOKUP($AH52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI52)+($AJ52*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI52=\"\",0,VLOOKUP($AH52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI52)+($AJ52*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI52=\"\",0,VLOOKUP($AH52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI52)+($AJ52*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI52=\"\",0,VLOOKUP($AH52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI52)+($AJ52*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD52*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD52*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD52*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD52*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD52*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK52=\"\",0,VLOOKUP($AH52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK52)+($AL52*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK52=\"\",0,VLOOKUP($AH52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK52)+($AL52*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK52=\"\",0,VLOOKUP($AH52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK52)+($AL52*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK52=\"\",0,VLOOKUP($AH52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK52)+($AL52*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK52=\"\",0,VLOOKUP($AH52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK52)+($AL52*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.226",null,"Sikringsbolter ved stuff, kombinasjonsbolter, lengde 3,0 m, Ø 20 mm",0,"stk",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F53,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H53,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J53,\" \")","v":" "},null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E53*Beregningsfaktorer!C46*3","v":0},{"$f":"IF((OR(F53=\"RS\",AI53=\"\")),0,VLOOKUP(AH53,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI53","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F53=\"RS\",AK53=\"\")),0,VLOOKUP(AH53,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK53","v":0},{"$f":"IF(AH53=\"\",\"\",VLOOKUP(AH53,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AC53*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC53*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC53*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC53*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC53*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF53*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF53*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF53*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF53*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF53*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI53=\"\",0,VLOOKUP($AH53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI53)+($AJ53*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI53=\"\",0,VLOOKUP($AH53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI53)+($AJ53*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI53=\"\",0,VLOOKUP($AH53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI53)+($AJ53*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI53=\"\",0,VLOOKUP($AH53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI53)+($AJ53*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI53=\"\",0,VLOOKUP($AH53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI53)+($AJ53*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD53*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD53*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD53*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD53*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD53*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK53=\"\",0,VLOOKUP($AH53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK53)+($AL53*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK53=\"\",0,VLOOKUP($AH53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK53)+($AL53*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK53=\"\",0,VLOOKUP($AH53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK53)+($AL53*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK53=\"\",0,VLOOKUP($AH53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK53)+($AL53*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK53=\"\",0,VLOOKUP($AH53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK53)+($AL53*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.227",null,"Sikringsbolter ved stuff, kombinasjonsbolter, lengde 4,0 m, Ø 20 mm",0,"stk",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F54,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H54,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J54,\" \")","v":" "},null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E54*Beregningsfaktorer!C46*4","v":0},{"$f":"IF((OR(F54=\"RS\",AI54=\"\")),0,VLOOKUP(AH54,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI54","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F54=\"RS\",AK54=\"\")),0,VLOOKUP(AH54,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK54","v":0},{"$f":"IF(AH54=\"\",\"\",VLOOKUP(AH54,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AC54*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC54*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC54*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC54*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC54*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF54*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF54*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF54*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF54*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF54*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI54=\"\",0,VLOOKUP($AH54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI54)+($AJ54*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI54=\"\",0,VLOOKUP($AH54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI54)+($AJ54*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI54=\"\",0,VLOOKUP($AH54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI54)+($AJ54*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI54=\"\",0,VLOOKUP($AH54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI54)+($AJ54*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI54=\"\",0,VLOOKUP($AH54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI54)+($AJ54*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD54*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD54*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD54*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD54*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD54*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK54=\"\",0,VLOOKUP($AH54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK54)+($AL54*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK54=\"\",0,VLOOKUP($AH54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK54)+($AL54*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK54=\"\",0,VLOOKUP($AH54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK54)+($AL54*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK54=\"\",0,VLOOKUP($AH54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK54)+($AL54*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK54=\"\",0,VLOOKUP($AH54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK54)+($AL54*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.23",null,"Sikringsbolter bak stuff",0,"stk",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F55,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H55,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J55,\" \")","v":" "},null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",null,{"$f":"IF((OR(F55=\"RS\",AI55=\"\")),0,VLOOKUP(AH55,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI55","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F55=\"RS\",AK55=\"\")),0,VLOOKUP(AH55,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK55","v":0},{"$f":"IF(AH55=\"\",\"\",VLOOKUP(AH55,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AC55*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC55*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC55*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC55*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC55*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF55*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF55*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF55*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF55*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF55*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI55=\"\",0,VLOOKUP($AH55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI55)+($AJ55*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI55=\"\",0,VLOOKUP($AH55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI55)+($AJ55*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI55=\"\",0,VLOOKUP($AH55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI55)+($AJ55*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI55=\"\",0,VLOOKUP($AH55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI55)+($AJ55*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI55=\"\",0,VLOOKUP($AH55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI55)+($AJ55*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD55*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD55*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD55*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD55*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD55*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK55=\"\",0,VLOOKUP($AH55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK55)+($AL55*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK55=\"\",0,VLOOKUP($AH55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK55)+($AL55*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK55=\"\",0,VLOOKUP($AH55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK55)+($AL55*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK55=\"\",0,VLOOKUP($AH55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK55)+($AL55*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK55=\"\",0,VLOOKUP($AH55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK55)+($AL55*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.231",null,"Sikringsbolter bak stuff, fullt innstøpte, lengde 2,4 m, diameter 20 mm",{"$f":"G56+I56+K56+M56+O56+Q56+S56+U56+W56+Y56","v":0},"stk",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F56,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H56,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J56,\" \")","v":" "},null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E56*Beregningsfaktorer!C46*2.4","v":0},{"$f":"IF((OR(F56=\"RS\",AI56=\"\")),0,VLOOKUP(AH56,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI56","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F56=\"RS\",AK56=\"\")),0,VLOOKUP(AH56,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK56","v":0},{"$f":"IF(AH56=\"\",\"\",VLOOKUP(AH56,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AC56*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC56*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC56*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC56*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC56*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF56*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF56*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF56*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF56*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF56*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI56=\"\",0,VLOOKUP($AH56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI56)+($AJ56*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI56=\"\",0,VLOOKUP($AH56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI56)+($AJ56*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI56=\"\",0,VLOOKUP($AH56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI56)+($AJ56*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI56=\"\",0,VLOOKUP($AH56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI56)+($AJ56*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI56=\"\",0,VLOOKUP($AH56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI56)+($AJ56*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD56*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD56*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD56*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD56*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD56*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK56=\"\",0,VLOOKUP($AH56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK56)+($AL56*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK56=\"\",0,VLOOKUP($AH56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK56)+($AL56*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK56=\"\",0,VLOOKUP($AH56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK56)+($AL56*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK56=\"\",0,VLOOKUP($AH56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK56)+($AL56*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK56=\"\",0,VLOOKUP($AH56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK56)+($AL56*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.232",null,"Sikringsbolter bak stuff, fullt innstøpte, lengde 3,0 m, diameter 20 mm",0,"stk",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F57,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H57,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J57,\" \")","v":" "},null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E57*Beregningsfaktorer!C46*3","v":0},{"$f":"IF((OR(F57=\"RS\",AI57=\"\")),0,VLOOKUP(AH57,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI57","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F57=\"RS\",AK57=\"\")),0,VLOOKUP(AH57,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK57","v":0},{"$f":"IF(AH57=\"\",\"\",VLOOKUP(AH57,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AC57*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC57*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC57*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC57*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC57*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF57*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF57*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF57*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF57*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF57*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI57=\"\",0,VLOOKUP($AH57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI57)+($AJ57*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI57=\"\",0,VLOOKUP($AH57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI57)+($AJ57*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI57=\"\",0,VLOOKUP($AH57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI57)+($AJ57*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI57=\"\",0,VLOOKUP($AH57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI57)+($AJ57*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI57=\"\",0,VLOOKUP($AH57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI57)+($AJ57*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD57*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD57*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD57*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD57*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD57*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK57=\"\",0,VLOOKUP($AH57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK57)+($AL57*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK57=\"\",0,VLOOKUP($AH57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK57)+($AL57*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK57=\"\",0,VLOOKUP($AH57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK57)+($AL57*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK57=\"\",0,VLOOKUP($AH57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK57)+($AL57*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK57=\"\",0,VLOOKUP($AH57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK57)+($AL57*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.233",null,"Sikringsbolter bak stuff, fullt innstøpte, lengde 4,0 m, diameter 20 mm",0,"stk",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F58,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H58,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J58,\" \")","v":" "},null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E58*Beregningsfaktorer!C46*4","v":0},{"$f":"IF((OR(F58=\"RS\",AI58=\"\")),0,VLOOKUP(AH58,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI58","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F58=\"RS\",AK58=\"\")),0,VLOOKUP(AH58,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK58","v":0},{"$f":"IF(AH58=\"\",\"\",VLOOKUP(AH58,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AC58*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC58*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC58*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC58*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC58*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF58*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF58*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF58*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF58*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF58*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI58=\"\",0,VLOOKUP($AH58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI58)+($AJ58*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI58=\"\",0,VLOOKUP($AH58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI58)+($AJ58*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI58=\"\",0,VLOOKUP($AH58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI58)+($AJ58*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI58=\"\",0,VLOOKUP($AH58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI58)+($AJ58*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI58=\"\",0,VLOOKUP($AH58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI58)+($AJ58*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD58*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD58*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD58*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD58*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD58*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK58=\"\",0,VLOOKUP($AH58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK58)+($AL58*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK58=\"\",0,VLOOKUP($AH58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK58)+($AL58*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK58=\"\",0,VLOOKUP($AH58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK58)+($AL58*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK58=\"\",0,VLOOKUP($AH58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK58)+($AL58*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK58=\"\",0,VLOOKUP($AH58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK58)+($AL58*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.235",null,"Sikringsbolter bak stuff, kombinasjonsbolter, lengde 2,4 m, diameter 20 mm",0,"stk",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F59,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H59,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J59,\" \")","v":" "},null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E59*Beregningsfaktorer!C46*2.4","v":0},{"$f":"IF((OR(F59=\"RS\",AI59=\"\")),0,VLOOKUP(AH59,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI59","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F59=\"RS\",AK59=\"\")),0,VLOOKUP(AH59,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK59","v":0},{"$f":"IF(AH59=\"\",\"\",VLOOKUP(AH59,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AC59*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC59*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC59*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC59*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC59*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF59*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF59*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF59*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF59*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF59*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI59=\"\",0,VLOOKUP($AH59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI59)+($AJ59*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI59=\"\",0,VLOOKUP($AH59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI59)+($AJ59*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI59=\"\",0,VLOOKUP($AH59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI59)+($AJ59*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI59=\"\",0,VLOOKUP($AH59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI59)+($AJ59*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI59=\"\",0,VLOOKUP($AH59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI59)+($AJ59*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD59*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD59*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD59*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD59*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD59*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK59=\"\",0,VLOOKUP($AH59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK59)+($AL59*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK59=\"\",0,VLOOKUP($AH59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK59)+($AL59*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK59=\"\",0,VLOOKUP($AH59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK59)+($AL59*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK59=\"\",0,VLOOKUP($AH59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK59)+($AL59*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK59=\"\",0,VLOOKUP($AH59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK59)+($AL59*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.236",null,"Sikringsbolter bak stuff, kombinasjonsbolter, lengde 3,0 m, diameter 20 mm",0,"stk",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F60,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H60,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J60,\" \")","v":" "},null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E60*Beregningsfaktorer!C46*3","v":0},{"$f":"IF((OR(F60=\"RS\",AI60=\"\")),0,VLOOKUP(AH60,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI60","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F60=\"RS\",AK60=\"\")),0,VLOOKUP(AH60,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK60","v":0},{"$f":"IF(AH60=\"\",\"\",VLOOKUP(AH60,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AC60*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC60*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC60*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC60*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC60*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF60*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF60*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF60*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF60*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF60*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI60=\"\",0,VLOOKUP($AH60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI60)+($AJ60*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI60=\"\",0,VLOOKUP($AH60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI60)+($AJ60*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI60=\"\",0,VLOOKUP($AH60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI60)+($AJ60*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI60=\"\",0,VLOOKUP($AH60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI60)+($AJ60*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI60=\"\",0,VLOOKUP($AH60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI60)+($AJ60*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD60*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD60*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD60*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD60*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD60*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK60=\"\",0,VLOOKUP($AH60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK60)+($AL60*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK60=\"\",0,VLOOKUP($AH60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK60)+($AL60*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK60=\"\",0,VLOOKUP($AH60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK60)+($AL60*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK60=\"\",0,VLOOKUP($AH60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK60)+($AL60*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK60=\"\",0,VLOOKUP($AH60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK60)+($AL60*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.237",null,"Sikringsbolter bak stuff, kombinasjonsbolter, lengde 4,0 m, diameter 20 mm",0,"stk",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F61,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H61,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J61,\" \")","v":" "},null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E61*Beregningsfaktorer!C46*4","v":0},{"$f":"IF((OR(F61=\"RS\",AI61=\"\")),0,VLOOKUP(AH61,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI61","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F61=\"RS\",AK61=\"\")),0,VLOOKUP(AH61,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK61","v":0},{"$f":"IF(AH61=\"\",\"\",VLOOKUP(AH61,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AC61*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC61*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC61*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC61*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC61*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF61*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF61*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF61*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF61*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF61*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI61=\"\",0,VLOOKUP($AH61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI61)+($AJ61*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI61=\"\",0,VLOOKUP($AH61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI61)+($AJ61*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI61=\"\",0,VLOOKUP($AH61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI61)+($AJ61*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI61=\"\",0,VLOOKUP($AH61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI61)+($AJ61*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI61=\"\",0,VLOOKUP($AH61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI61)+($AJ61*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD61*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD61*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD61*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD61*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD61*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK61=\"\",0,VLOOKUP($AH61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK61)+($AL61*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK61=\"\",0,VLOOKUP($AH61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK61)+($AL61*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK61=\"\",0,VLOOKUP($AH61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK61)+($AL61*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK61=\"\",0,VLOOKUP($AH61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK61)+($AL61*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK61=\"\",0,VLOOKUP($AH61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK61)+($AL61*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.24",null,"Sikringsbolter ved og bak stuff ved bergtrykksproblemer",0,"stk",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F62,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H62,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J62,\" \")","v":" "},null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",null,{"$f":"IF((OR(F62=\"RS\",AI62=\"\")),0,VLOOKUP(AH62,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI62","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F62=\"RS\",AK62=\"\")),0,VLOOKUP(AH62,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK62","v":0},{"$f":"IF(AH62=\"\",\"\",VLOOKUP(AH62,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AC62*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC62*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC62*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC62*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC62*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF62*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF62*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF62*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF62*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF62*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI62=\"\",0,VLOOKUP($AH62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI62)+($AJ62*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI62=\"\",0,VLOOKUP($AH62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI62)+($AJ62*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI62=\"\",0,VLOOKUP($AH62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI62)+($AJ62*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI62=\"\",0,VLOOKUP($AH62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI62)+($AJ62*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI62=\"\",0,VLOOKUP($AH62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI62)+($AJ62*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD62*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD62*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD62*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD62*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD62*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK62=\"\",0,VLOOKUP($AH62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK62)+($AL62*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK62=\"\",0,VLOOKUP($AH62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK62)+($AL62*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK62=\"\",0,VLOOKUP($AH62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK62)+($AL62*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK62=\"\",0,VLOOKUP($AH62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK62)+($AL62*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK62=\"\",0,VLOOKUP($AH62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK62)+($AL62*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.241",null,"Sikringsbolter, bergtrykksproblemer, endeforankrede (polyester), lengde 2,4 m, Ø 20 mm",0,"stk",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F63,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H63,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J63,\" \")","v":" "},null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E63*Beregningsfaktorer!C46*2.4","v":0},{"$f":"IF((OR(F63=\"RS\",AI63=\"\")),0,VLOOKUP(AH63,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI63","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F63=\"RS\",AK63=\"\")),0,VLOOKUP(AH63,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK63","v":0},{"$f":"IF(AH63=\"\",\"\",VLOOKUP(AH63,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AC63*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC63*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC63*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC63*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC63*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF63*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF63*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF63*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF63*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF63*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI63=\"\",0,VLOOKUP($AH63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI63)+($AJ63*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI63=\"\",0,VLOOKUP($AH63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI63)+($AJ63*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI63=\"\",0,VLOOKUP($AH63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI63)+($AJ63*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI63=\"\",0,VLOOKUP($AH63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI63)+($AJ63*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI63=\"\",0,VLOOKUP($AH63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI63)+($AJ63*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD63*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD63*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD63*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD63*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD63*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK63=\"\",0,VLOOKUP($AH63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK63)+($AL63*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK63=\"\",0,VLOOKUP($AH63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK63)+($AL63*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK63=\"\",0,VLOOKUP($AH63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK63)+($AL63*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK63=\"\",0,VLOOKUP($AH63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK63)+($AL63*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK63=\"\",0,VLOOKUP($AH63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK63)+($AL63*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.242",null,"Sikringsbolter, bergtrykksproblemer, endeforankrede (polyester), lengde 3,0 m Ø 20 mm",0,"stk",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F64,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H64,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J64,\" \")","v":" "},null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E64*Beregningsfaktorer!C46*3","v":0},{"$f":"IF((OR(F64=\"RS\",AI64=\"\")),0,VLOOKUP(AH64,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI64","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F64=\"RS\",AK64=\"\")),0,VLOOKUP(AH64,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK64","v":0},{"$f":"IF(AH64=\"\",\"\",VLOOKUP(AH64,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AC64*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC64*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC64*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC64*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC64*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF64*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF64*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF64*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF64*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF64*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI64=\"\",0,VLOOKUP($AH64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI64)+($AJ64*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI64=\"\",0,VLOOKUP($AH64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI64)+($AJ64*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI64=\"\",0,VLOOKUP($AH64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI64)+($AJ64*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI64=\"\",0,VLOOKUP($AH64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI64)+($AJ64*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI64=\"\",0,VLOOKUP($AH64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI64)+($AJ64*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD64*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD64*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD64*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD64*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD64*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK64=\"\",0,VLOOKUP($AH64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK64)+($AL64*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK64=\"\",0,VLOOKUP($AH64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK64)+($AL64*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK64=\"\",0,VLOOKUP($AH64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK64)+($AL64*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK64=\"\",0,VLOOKUP($AH64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK64)+($AL64*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK64=\"\",0,VLOOKUP($AH64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK64)+($AL64*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.243",null,"Sikringsbolter, bergtrykksproblemer, endeforankrede (polyester), lengde 4,0 m Ø 20 mm",0,"stk",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F65,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H65,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J65,\" \")","v":" "},null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E65*Beregningsfaktorer!C170*4","v":0},{"$f":"IF((OR(F65=\"RS\",AI65=\"\")),0,VLOOKUP(AH65,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI65","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F65=\"RS\",AK65=\"\")),0,VLOOKUP(AH65,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK65","v":0},{"$f":"IF(AH65=\"\",\"\",VLOOKUP(AH65,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AC65*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC65*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC65*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC65*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC65*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF65*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF65*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF65*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF65*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF65*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI65=\"\",0,VLOOKUP($AH65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI65)+($AJ65*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI65=\"\",0,VLOOKUP($AH65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI65)+($AJ65*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI65=\"\",0,VLOOKUP($AH65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI65)+($AJ65*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI65=\"\",0,VLOOKUP($AH65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI65)+($AJ65*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI65=\"\",0,VLOOKUP($AH65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI65)+($AJ65*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD65*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD65*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD65*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD65*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD65*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK65=\"\",0,VLOOKUP($AH65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK65)+($AL65*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK65=\"\",0,VLOOKUP($AH65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK65)+($AL65*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK65=\"\",0,VLOOKUP($AH65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK65)+($AL65*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK65=\"\",0,VLOOKUP($AH65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK65)+($AL65*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK65=\"\",0,VLOOKUP($AH65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK65)+($AL65*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.3",null,"Sikring med bånd og nett",0,"m2",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F66,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H66,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J66,\" \")","v":" "},null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,"Stål, varmforsinket",{"$f":"E66*(1*Beregningsfaktorer!C44+Beregningsfaktorer!C45+4*Beregningsfaktorer!C46*0.6)","v":0},{"$f":"IF((OR(F66=\"RS\",AI66=\"\")),0,VLOOKUP(AH66,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI66","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F66=\"RS\",AK66=\"\")),0,VLOOKUP(AH66,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK66","v":0},{"$f":"IF(AH66=\"\",\"\",VLOOKUP(AH66,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AC66*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC66*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC66*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC66*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC66*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF66*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF66*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF66*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF66*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF66*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI66=\"\",0,VLOOKUP($AH66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI66)+($AJ66*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI66=\"\",0,VLOOKUP($AH66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI66)+($AJ66*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI66=\"\",0,VLOOKUP($AH66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI66)+($AJ66*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI66=\"\",0,VLOOKUP($AH66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI66)+($AJ66*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI66=\"\",0,VLOOKUP($AH66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI66)+($AJ66*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD66*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD66*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD66*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD66*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD66*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK66=\"\",0,VLOOKUP($AH66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK66)+($AL66*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK66=\"\",0,VLOOKUP($AH66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK66)+($AL66*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK66=\"\",0,VLOOKUP($AH66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK66)+($AL66*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK66=\"\",0,VLOOKUP($AH66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK66)+($AL66*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK66=\"\",0,VLOOKUP($AH66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK66)+($AL66*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.31",null,"Bånd",0,"m",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F67,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H67,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J67,\" \")","v":" "},null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,null,null,null,null,"Stål, varmforsinket",{"$f":"E67*Beregningsfaktorer!C44","v":0},{"$f":"IF((OR(F67=\"RS\",AI67=\"\")),0,VLOOKUP(AH67,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI67","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F67=\"RS\",AK67=\"\")),0,VLOOKUP(AH67,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK67","v":0},{"$f":"IF(AH67=\"\",\"\",VLOOKUP(AH67,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AC67*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC67*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC67*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC67*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC67*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF67*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF67*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF67*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF67*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF67*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI67=\"\",0,VLOOKUP($AH67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI67)+($AJ67*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI67=\"\",0,VLOOKUP($AH67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI67)+($AJ67*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI67=\"\",0,VLOOKUP($AH67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI67)+($AJ67*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI67=\"\",0,VLOOKUP($AH67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI67)+($AJ67*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI67=\"\",0,VLOOKUP($AH67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI67)+($AJ67*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD67*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD67*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD67*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD67*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD67*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK67=\"\",0,VLOOKUP($AH67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK67)+($AL67*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK67=\"\",0,VLOOKUP($AH67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK67)+($AL67*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK67=\"\",0,VLOOKUP($AH67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK67)+($AL67*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK67=\"\",0,VLOOKUP($AH67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK67)+($AL67*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK67=\"\",0,VLOOKUP($AH67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK67)+($AL67*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.32",null,"Nett",0,"m2",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F68,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H68,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J68,\" \")","v":" "},null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,"Stål, varmforsinket",{"$f":"E68*Beregningsfaktorer!C45","v":0},{"$f":"IF((OR(F68=\"RS\",AI68=\"\")),0,VLOOKUP(AH68,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI68","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F68=\"RS\",AK68=\"\")),0,VLOOKUP(AH68,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK68","v":0},{"$f":"IF(AH68=\"\",\"\",VLOOKUP(AH68,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Stål"},{"$f":"$AC68*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC68*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC68*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC68*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC68*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF68*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF68*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF68*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF68*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF68*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI68=\"\",0,VLOOKUP($AH68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI68)+($AJ68*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI68=\"\",0,VLOOKUP($AH68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI68)+($AJ68*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI68=\"\",0,VLOOKUP($AH68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI68)+($AJ68*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI68=\"\",0,VLOOKUP($AH68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI68)+($AJ68*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI68=\"\",0,VLOOKUP($AH68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI68)+($AJ68*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD68*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD68*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD68*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD68*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD68*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK68=\"\",0,VLOOKUP($AH68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK68)+($AL68*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK68=\"\",0,VLOOKUP($AH68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK68)+($AL68*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK68=\"\",0,VLOOKUP($AH68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK68)+($AL68*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK68=\"\",0,VLOOKUP($AH68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK68)+($AL68*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK68=\"\",0,VLOOKUP($AH68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK68)+($AL68*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.33",null,"Festebolter for bånd og nett",0,"stk",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F69,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H69,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J69,\" \")","v":" "},null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E69*Beregningsfaktorer!C46*0.6","v":0},{"$f":"IF((OR(F69=\"RS\",AI69=\"\")),0,VLOOKUP(AH69,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI69","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F69=\"RS\",AK69=\"\")),0,VLOOKUP(AH69,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK69","v":0},{"$f":"IF(AH69=\"\",\"\",VLOOKUP(AH69,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AC69*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC69*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC69*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC69*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC69*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF69*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF69*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF69*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF69*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF69*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI69=\"\",0,VLOOKUP($AH69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI69)+($AJ69*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI69=\"\",0,VLOOKUP($AH69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI69)+($AJ69*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI69=\"\",0,VLOOKUP($AH69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI69)+($AJ69*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI69=\"\",0,VLOOKUP($AH69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI69)+($AJ69*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI69=\"\",0,VLOOKUP($AH69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI69)+($AJ69*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD69*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD69*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD69*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD69*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD69*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK69=\"\",0,VLOOKUP($AH69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK69)+($AL69*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK69=\"\",0,VLOOKUP($AH69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK69)+($AL69*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK69=\"\",0,VLOOKUP($AH69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK69)+($AL69*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK69=\"\",0,VLOOKUP($AH69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK69)+($AL69*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK69=\"\",0,VLOOKUP($AH69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK69)+($AL69*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.41",null,"Sprøytebetong ved stuff",0,"m3",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F70,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H70,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J70,\" \")","v":" "},null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,"Sprøytebetong B35, CEM I, med tilsetting av stålfiber",{"$f":"E70","v":0},{"$f":"IF((OR(F70=\"RS\",AI70=\"\")),0,VLOOKUP(AH70,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI70","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F70=\"RS\",AK70=\"\")),0,VLOOKUP(AH70,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK70","v":0},{"$f":"IF(AH70=\"\",\"\",VLOOKUP(AH70,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sprøytebetong"},{"$f":"$AC70*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC70*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC70*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC70*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC70*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF70*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF70*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF70*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF70*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF70*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI70=\"\",0,VLOOKUP($AH70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI70)+($AJ70*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI70=\"\",0,VLOOKUP($AH70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI70)+($AJ70*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI70=\"\",0,VLOOKUP($AH70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI70)+($AJ70*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI70=\"\",0,VLOOKUP($AH70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI70)+($AJ70*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI70=\"\",0,VLOOKUP($AH70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI70)+($AJ70*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD70*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD70*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD70*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD70*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD70*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK70=\"\",0,VLOOKUP($AH70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK70)+($AL70*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK70=\"\",0,VLOOKUP($AH70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK70)+($AL70*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK70=\"\",0,VLOOKUP($AH70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK70)+($AL70*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK70=\"\",0,VLOOKUP($AH70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK70)+($AL70*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK70=\"\",0,VLOOKUP($AH70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK70)+($AL70*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.411","Valg: Sementtype","Sprøytebetong ved stuff uten tilsetting av fiber",0,"m3",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F71,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H71,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J71,\" \")","v":" "},null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C71=Nedtrekksmenyer!C70,Nedtrekksmenyer!C71,C71)","v":"Sprøytebetong B35, CEM I"},0,{"$f":"IF((OR(F71=\"RS\",AI71=\"\")),0,VLOOKUP(AH71,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI71","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F71=\"RS\",AK71=\"\")),0,VLOOKUP(AH71,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK71","v":0},{"$f":"IF(AH71=\"\",\"\",VLOOKUP(AH71,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sprøytebetong"},{"$f":"$AC71*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC71*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC71*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC71*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC71*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF71*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF71*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF71*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF71*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF71*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI71=\"\",0,VLOOKUP($AH71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI71)+($AJ71*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI71=\"\",0,VLOOKUP($AH71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI71)+($AJ71*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI71=\"\",0,VLOOKUP($AH71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI71)+($AJ71*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI71=\"\",0,VLOOKUP($AH71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI71)+($AJ71*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI71=\"\",0,VLOOKUP($AH71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI71)+($AJ71*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD71*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD71*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD71*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD71*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD71*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK71=\"\",0,VLOOKUP($AH71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK71)+($AL71*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK71=\"\",0,VLOOKUP($AH71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK71)+($AL71*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK71=\"\",0,VLOOKUP($AH71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK71)+($AL71*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK71=\"\",0,VLOOKUP($AH71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK71)+($AL71*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK71=\"\",0,VLOOKUP($AH71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK71)+($AL71*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.412","Valg: Sement & stålfiber/plastfiber","Sprøytebetong ved stuff med tilsetting av fiber",0,"m3",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F72,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H72,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J72,\" \")","v":" "},null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C72=Nedtrekksmenyer!B70,Nedtrekksmenyer!B74,C72)","v":"Sprøytebetong B35, CEM I, med tilsetting av plastfiber"},0,{"$f":"IF((OR(F72=\"RS\",AI72=\"\")),0,VLOOKUP(AH72,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI72","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F72=\"RS\",AK72=\"\")),0,VLOOKUP(AH72,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK72","v":0},{"$f":"IF(AH72=\"\",\"\",VLOOKUP(AH72,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sprøytebetong"},{"$f":"$AC72*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC72*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC72*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC72*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC72*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF72*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF72*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF72*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF72*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF72*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI72=\"\",0,VLOOKUP($AH72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI72)+($AJ72*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI72=\"\",0,VLOOKUP($AH72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI72)+($AJ72*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI72=\"\",0,VLOOKUP($AH72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI72)+($AJ72*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI72=\"\",0,VLOOKUP($AH72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI72)+($AJ72*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI72=\"\",0,VLOOKUP($AH72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI72)+($AJ72*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD72*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD72*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD72*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD72*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD72*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK72=\"\",0,VLOOKUP($AH72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK72)+($AL72*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK72=\"\",0,VLOOKUP($AH72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK72)+($AL72*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK72=\"\",0,VLOOKUP($AH72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK72)+($AL72*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK72=\"\",0,VLOOKUP($AH72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK72)+($AL72*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK72=\"\",0,VLOOKUP($AH72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK72)+($AL72*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.42",null,"Sprøytebetong bak stuff",0,"m3",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F73,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H73,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J73,\" \")","v":" "},null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,"Sprøytebetong B35, CEM I, med tilsetting av stålfiber",0,{"$f":"IF((OR(F73=\"RS\",AI73=\"\")),0,VLOOKUP(AH73,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI73","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F73=\"RS\",AK73=\"\")),0,VLOOKUP(AH73,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK73","v":0},{"$f":"IF(AH73=\"\",\"\",VLOOKUP(AH73,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sprøytebetong"},{"$f":"$AC73*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC73*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC73*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC73*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC73*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF73*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF73*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF73*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF73*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF73*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI73=\"\",0,VLOOKUP($AH73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI73)+($AJ73*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI73=\"\",0,VLOOKUP($AH73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI73)+($AJ73*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI73=\"\",0,VLOOKUP($AH73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI73)+($AJ73*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI73=\"\",0,VLOOKUP($AH73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI73)+($AJ73*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI73=\"\",0,VLOOKUP($AH73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI73)+($AJ73*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD73*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD73*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD73*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD73*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD73*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK73=\"\",0,VLOOKUP($AH73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK73)+($AL73*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK73=\"\",0,VLOOKUP($AH73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK73)+($AL73*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK73=\"\",0,VLOOKUP($AH73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK73)+($AL73*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK73=\"\",0,VLOOKUP($AH73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK73)+($AL73*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK73=\"\",0,VLOOKUP($AH73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK73)+($AL73*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.421","Valg: Sement & stålfiber/plastfiber","Sprøytebetong bak stuff uten tilsetting av fiber",0,"m3",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F74,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H74,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J74,\" \")","v":" "},null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C74=Nedtrekksmenyer!B70,Nedtrekksmenyer!B74,C74)","v":"Sprøytebetong B35, CEM I, med tilsetting av plastfiber"},0,{"$f":"IF((OR(F74=\"RS\",AI74=\"\")),0,VLOOKUP(AH74,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI74","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F74=\"RS\",AK74=\"\")),0,VLOOKUP(AH74,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK74","v":0},{"$f":"IF(AH74=\"\",\"\",VLOOKUP(AH74,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sprøytebetong"},{"$f":"$AC74*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC74*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC74*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC74*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC74*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF74*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF74*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF74*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF74*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF74*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI74=\"\",0,VLOOKUP($AH74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI74)+($AJ74*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI74=\"\",0,VLOOKUP($AH74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI74)+($AJ74*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI74=\"\",0,VLOOKUP($AH74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI74)+($AJ74*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI74=\"\",0,VLOOKUP($AH74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI74)+($AJ74*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI74=\"\",0,VLOOKUP($AH74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI74)+($AJ74*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD74*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD74*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD74*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD74*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD74*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK74=\"\",0,VLOOKUP($AH74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK74)+($AL74*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK74=\"\",0,VLOOKUP($AH74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK74)+($AL74*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK74=\"\",0,VLOOKUP($AH74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK74)+($AL74*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK74=\"\",0,VLOOKUP($AH74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK74)+($AL74*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK74=\"\",0,VLOOKUP($AH74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK74)+($AL74*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.422","Valg: Sement & stålfiber/plastfiber","Sprøytebetong bak stuff med tilsetting av fiber",0,"m3",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F75,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H75,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J75,\" \")","v":" "},null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C75=Nedtrekksmenyer!B70,Nedtrekksmenyer!B74,C75)","v":"Sprøytebetong B35, CEM I, med tilsetting av plastfiber"},0,{"$f":"IF((OR(F75=\"RS\",AI75=\"\")),0,VLOOKUP(AH75,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI75","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F75=\"RS\",AK75=\"\")),0,VLOOKUP(AH75,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK75","v":0},{"$f":"IF(AH75=\"\",\"\",VLOOKUP(AH75,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sprøytebetong"},{"$f":"$AC75*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC75*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC75*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC75*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC75*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF75*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF75*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF75*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF75*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF75*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI75=\"\",0,VLOOKUP($AH75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI75)+($AJ75*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI75=\"\",0,VLOOKUP($AH75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI75)+($AJ75*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI75=\"\",0,VLOOKUP($AH75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI75)+($AJ75*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI75=\"\",0,VLOOKUP($AH75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI75)+($AJ75*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI75=\"\",0,VLOOKUP($AH75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI75)+($AJ75*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD75*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD75*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD75*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD75*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD75*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK75=\"\",0,VLOOKUP($AH75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK75)+($AL75*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK75=\"\",0,VLOOKUP($AH75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK75)+($AL75*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK75=\"\",0,VLOOKUP($AH75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK75)+($AL75*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK75=\"\",0,VLOOKUP($AH75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK75)+($AL75*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK75=\"\",0,VLOOKUP($AH75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK75)+($AL75*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.44",null,"Sikringsbuer av sprøytebetong",0,"m",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F76,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H76,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J76,\" \")","v":" "},null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F76=\"RS\",AI76=\"\")),0,VLOOKUP(AH76,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI76","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F76=\"RS\",AK76=\"\")),0,VLOOKUP(AH76,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK76","v":0},{"$f":"IF(AH76=\"\",\"\",VLOOKUP(AH76,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$AC76*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC76*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC76*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC76*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC76*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF76*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF76*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF76*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF76*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF76*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI76=\"\",0,VLOOKUP($AH76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI76)+($AJ76*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI76=\"\",0,VLOOKUP($AH76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI76)+($AJ76*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI76=\"\",0,VLOOKUP($AH76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI76)+($AJ76*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI76=\"\",0,VLOOKUP($AH76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI76)+($AJ76*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI76=\"\",0,VLOOKUP($AH76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI76)+($AJ76*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD76*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD76*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD76*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD76*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD76*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK76=\"\",0,VLOOKUP($AH76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK76)+($AL76*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK76=\"\",0,VLOOKUP($AH76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK76)+($AL76*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK76=\"\",0,VLOOKUP($AH76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK76)+($AL76*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK76=\"\",0,VLOOKUP($AH76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK76)+($AL76*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK76=\"\",0,VLOOKUP($AH76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK76)+($AL76*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.441",null,"Armering av sikringsbuer av sprøytebetong",0,"kg",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F77,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H77,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J77,\" \")","v":" "},null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål",{"$f":"E77","v":0},{"$f":"IF((OR(F77=\"RS\",AI77=\"\")),0,VLOOKUP(AH77,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI77","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F77=\"RS\",AK77=\"\")),0,VLOOKUP(AH77,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK77","v":0},{"$f":"IF(AH77=\"\",\"\",VLOOKUP(AH77,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AC77*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC77*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC77*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC77*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC77*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF77*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF77*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF77*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF77*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF77*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI77=\"\",0,VLOOKUP($AH77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI77)+($AJ77*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI77=\"\",0,VLOOKUP($AH77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI77)+($AJ77*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI77=\"\",0,VLOOKUP($AH77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI77)+($AJ77*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI77=\"\",0,VLOOKUP($AH77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI77)+($AJ77*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI77=\"\",0,VLOOKUP($AH77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI77)+($AJ77*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD77*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD77*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD77*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD77*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD77*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK77=\"\",0,VLOOKUP($AH77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK77)+($AL77*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK77=\"\",0,VLOOKUP($AH77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK77)+($AL77*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK77=\"\",0,VLOOKUP($AH77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK77)+($AL77*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK77=\"\",0,VLOOKUP($AH77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK77)+($AL77*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK77=\"\",0,VLOOKUP($AH77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK77)+($AL77*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.4411",null,"Armering av sikringsbuer av sprøytebetong ved stuff",0,"kg",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F78,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H78,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J78,\" \")","v":" "},null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål",{"$f":"E78","v":0},{"$f":"IF((OR(F78=\"RS\",AI78=\"\")),0,VLOOKUP(AH78,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI78","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F78=\"RS\",AK78=\"\")),0,VLOOKUP(AH78,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK78","v":0},{"$f":"IF(AH78=\"\",\"\",VLOOKUP(AH78,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AC78*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC78*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC78*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC78*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC78*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF78*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF78*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF78*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF78*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF78*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI78=\"\",0,VLOOKUP($AH78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI78)+($AJ78*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI78=\"\",0,VLOOKUP($AH78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI78)+($AJ78*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI78=\"\",0,VLOOKUP($AH78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI78)+($AJ78*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI78=\"\",0,VLOOKUP($AH78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI78)+($AJ78*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI78=\"\",0,VLOOKUP($AH78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI78)+($AJ78*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"AN78+AS78+AX78","v":0},0,0,0,0,null,{"$f":"$AD78*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD78*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD78*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD78*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD78*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK78=\"\",0,VLOOKUP($AH78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK78)+($AL78*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK78=\"\",0,VLOOKUP($AH78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK78)+($AL78*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK78=\"\",0,VLOOKUP($AH78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK78)+($AL78*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK78=\"\",0,VLOOKUP($AH78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK78)+($AL78*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK78=\"\",0,VLOOKUP($AH78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK78)+($AL78*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"BI78+BN78","v":0},0,0,0,0]
[null,"33.4412",null,"Armering av sikringsbuer av sprøytebetong bak stuff",0,"kg",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F79,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H79,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J79,\" \")","v":" "},null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål",{"$f":"E79","v":0},{"$f":"IF((OR(F79=\"RS\",AI79=\"\")),0,VLOOKUP(AH79,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI79","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F79=\"RS\",AK79=\"\")),0,VLOOKUP(AH79,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK79","v":0},{"$f":"IF(AH79=\"\",\"\",VLOOKUP(AH79,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AC79*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC79*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC79*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC79*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC79*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF79*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF79*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF79*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF79*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF79*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI79=\"\",0,VLOOKUP($AH79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI79)+($AJ79*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI79=\"\",0,VLOOKUP($AH79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI79)+($AJ79*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI79=\"\",0,VLOOKUP($AH79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI79)+($AJ79*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI79=\"\",0,VLOOKUP($AH79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI79)+($AJ79*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI79=\"\",0,VLOOKUP($AH79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI79)+($AJ79*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD79*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD79*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD79*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD79*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD79*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK79=\"\",0,VLOOKUP($AH79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK79)+($AL79*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK79=\"\",0,VLOOKUP($AH79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK79)+($AL79*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK79=\"\",0,VLOOKUP($AH79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK79)+($AL79*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK79=\"\",0,VLOOKUP($AH79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK79)+($AL79*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK79=\"\",0,VLOOKUP($AH79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK79)+($AL79*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.53","Valg: Betongtype","Betongutstøping",0,"m",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F80,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H80,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J80,\" \")","v":" "},null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C80=Nedtrekksmenyer!B100,Nedtrekksmenyer!B101,C80)","v":"Betongstøp, B35, CEM I"},null,{"$f":"IF((OR(F80=\"RS\",AI80=\"\")),0,VLOOKUP(AH80,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI80","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F80=\"RS\",AK80=\"\")),0,VLOOKUP(AH80,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK80","v":0},{"$f":"IF(AH80=\"\",\"\",VLOOKUP(AH80,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$AC80*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC80*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC80*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC80*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC80*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF80*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF80*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF80*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF80*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF80*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI80=\"\",0,VLOOKUP($AH80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI80)+($AJ80*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI80=\"\",0,VLOOKUP($AH80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI80)+($AJ80*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI80=\"\",0,VLOOKUP($AH80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI80)+($AJ80*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI80=\"\",0,VLOOKUP($AH80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI80)+($AJ80*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI80=\"\",0,VLOOKUP($AH80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI80)+($AJ80*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD80*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD80*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD80*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD80*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD80*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK80=\"\",0,VLOOKUP($AH80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK80)+($AL80*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK80=\"\",0,VLOOKUP($AH80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK80)+($AL80*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK80=\"\",0,VLOOKUP($AH80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK80)+($AL80*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK80=\"\",0,VLOOKUP($AH80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK80)+($AL80*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK80=\"\",0,VLOOKUP($AH80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK80)+($AL80*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.533","Valg: Betongtype","Betongutstøping av tunnelsåle bak stuff",0,"m3",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F81,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H81,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J81,\" \")","v":" "},null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C81=Nedtrekksmenyer!B100,Nedtrekksmenyer!B101,C81)","v":"Betongstøp, B35, CEM I"},{"$f":"E81","v":0},{"$f":"IF((OR(F81=\"RS\",AI81=\"\")),0,VLOOKUP(AH81,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI81","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F81=\"RS\",AK81=\"\")),0,VLOOKUP(AH81,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK81","v":0},{"$f":"IF(AH81=\"\",\"\",VLOOKUP(AH81,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$AC81*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC81*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC81*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC81*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC81*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF81*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF81*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF81*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF81*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF81*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI81=\"\",0,VLOOKUP($AH81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI81)+($AJ81*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI81=\"\",0,VLOOKUP($AH81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI81)+($AJ81*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI81=\"\",0,VLOOKUP($AH81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI81)+($AJ81*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI81=\"\",0,VLOOKUP($AH81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI81)+($AJ81*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI81=\"\",0,VLOOKUP($AH81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI81)+($AJ81*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD81*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD81*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD81*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD81*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD81*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK81=\"\",0,VLOOKUP($AH81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK81)+($AL81*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK81=\"\",0,VLOOKUP($AH81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK81)+($AL81*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK81=\"\",0,VLOOKUP($AH81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK81)+($AL81*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK81=\"\",0,VLOOKUP($AH81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK81)+($AL81*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK81=\"\",0,VLOOKUP($AH81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK81)+($AL81*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.534",null,"Fundamentstøp",0,"m",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F82,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H82,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J82,\" \")","v":" "},null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F82=\"RS\",AI82=\"\")),0,VLOOKUP(AH82,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI82","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F82=\"RS\",AK82=\"\")),0,VLOOKUP(AH82,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK82","v":0},{"$f":"IF(AH82=\"\",\"\",VLOOKUP(AH82,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$AC82*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC82*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC82*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC82*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC82*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF82*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF82*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF82*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF82*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF82*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI82=\"\",0,VLOOKUP($AH82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI82)+($AJ82*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI82=\"\",0,VLOOKUP($AH82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI82)+($AJ82*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI82=\"\",0,VLOOKUP($AH82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI82)+($AJ82*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI82=\"\",0,VLOOKUP($AH82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI82)+($AJ82*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI82=\"\",0,VLOOKUP($AH82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI82)+($AJ82*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD82*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD82*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD82*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD82*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD82*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK82=\"\",0,VLOOKUP($AH82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK82)+($AL82*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK82=\"\",0,VLOOKUP($AH82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK82)+($AL82*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK82=\"\",0,VLOOKUP($AH82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK82)+($AL82*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK82=\"\",0,VLOOKUP($AH82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK82)+($AL82*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK82=\"\",0,VLOOKUP($AH82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK82)+($AL82*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.535",null,"Sikringsstøp i grøft",0,"m",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F83,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H83,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J83,\" \")","v":" "},null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F83=\"RS\",AI83=\"\")),0,VLOOKUP(AH83,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI83","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F83=\"RS\",AK83=\"\")),0,VLOOKUP(AH83,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK83","v":0},{"$f":"IF(AH83=\"\",\"\",VLOOKUP(AH83,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$AC83*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC83*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC83*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC83*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC83*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF83*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF83*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF83*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF83*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF83*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI83=\"\",0,VLOOKUP($AH83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI83)+($AJ83*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI83=\"\",0,VLOOKUP($AH83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI83)+($AJ83*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI83=\"\",0,VLOOKUP($AH83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI83)+($AJ83*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI83=\"\",0,VLOOKUP($AH83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI83)+($AJ83*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI83=\"\",0,VLOOKUP($AH83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI83)+($AJ83*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD83*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD83*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD83*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD83*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD83*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK83=\"\",0,VLOOKUP($AH83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK83)+($AL83*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK83=\"\",0,VLOOKUP($AH83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK83)+($AL83*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK83=\"\",0,VLOOKUP($AH83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK83)+($AL83*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK83=\"\",0,VLOOKUP($AH83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK83)+($AL83*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK83=\"\",0,VLOOKUP($AH83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK83)+($AL83*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.54","Valg: Betongtype","Betong for fundamentstøp, grøft sikringsstøp og ekstra i vegger og heng",0,"m3",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F84,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H84,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J84,\" \")","v":" "},null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C84=Nedtrekksmenyer!B100,Nedtrekksmenyer!B101,C84)","v":"Betongstøp, B35, CEM I"},{"$f":"E84","v":0},{"$f":"IF((OR(F84=\"RS\",AI84=\"\")),0,VLOOKUP(AH84,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI84","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F84=\"RS\",AK84=\"\")),0,VLOOKUP(AH84,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK84","v":0},{"$f":"IF(AH84=\"\",\"\",VLOOKUP(AH84,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$AC84*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC84*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC84*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC84*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC84*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF84*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF84*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF84*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF84*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF84*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI84=\"\",0,VLOOKUP($AH84,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI84)+($AJ84*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI84=\"\",0,VLOOKUP($AH84,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI84)+($AJ84*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI84=\"\",0,VLOOKUP($AH84,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI84)+($AJ84*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI84=\"\",0,VLOOKUP($AH84,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI84)+($AJ84*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI84=\"\",0,VLOOKUP($AH84,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI84)+($AJ84*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD84*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD84*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD84*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD84*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD84*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK84=\"\",0,VLOOKUP($AH84,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK84)+($AL84*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK84=\"\",0,VLOOKUP($AH84,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK84)+($AL84*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK84=\"\",0,VLOOKUP($AH84,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK84)+($AL84*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK84=\"\",0,VLOOKUP($AH84,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK84)+($AL84*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK84=\"\",0,VLOOKUP($AH84,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK84)+($AL84*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.55",null,"Vanntetting og drenering",0,"m2",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F85,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H85,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J85,\" \")","v":" "},null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,"Fiberduk",{"$f":"E85","v":0},{"$f":"IF((OR(F85=\"RS\",AI85=\"\")),0,VLOOKUP(AH85,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI85","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F85=\"RS\",AK85=\"\")),0,VLOOKUP(AH85,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK85","v":0},{"$f":"IF(AH85=\"\",\"\",VLOOKUP(AH85,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Geosynteter"},{"$f":"$AC85*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC85*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC85*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC85*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC85*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF85*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF85*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF85*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF85*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF85*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI85=\"\",0,VLOOKUP($AH85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI85)+($AJ85*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI85=\"\",0,VLOOKUP($AH85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI85)+($AJ85*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI85=\"\",0,VLOOKUP($AH85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI85)+($AJ85*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI85=\"\",0,VLOOKUP($AH85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI85)+($AJ85*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI85=\"\",0,VLOOKUP($AH85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI85)+($AJ85*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD85*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD85*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD85*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD85*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD85*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK85=\"\",0,VLOOKUP($AH85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK85)+($AL85*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK85=\"\",0,VLOOKUP($AH85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK85)+($AL85*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK85=\"\",0,VLOOKUP($AH85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK85)+($AL85*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK85=\"\",0,VLOOKUP($AH85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK85)+($AL85*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK85=\"\",0,VLOOKUP($AH85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK85)+($AL85*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.56",null,"Armering",0,"kg",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F86,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H86,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J86,\" \")","v":" "},null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,"kg",null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål",{"$f":"E86","v":0},{"$f":"IF((OR(F86=\"RS\",AI86=\"\")),0,VLOOKUP(AH86,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI86","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F86=\"RS\",AK86=\"\")),0,VLOOKUP(AH86,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK86","v":0},{"$f":"IF(AH86=\"\",\"\",VLOOKUP(AH86,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AC86*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC86*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC86*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC86*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC86*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF86*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF86*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF86*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF86*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF86*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI86=\"\",0,VLOOKUP($AH86,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI86)+($AJ86*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI86=\"\",0,VLOOKUP($AH86,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI86)+($AJ86*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI86=\"\",0,VLOOKUP($AH86,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI86)+($AJ86*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI86=\"\",0,VLOOKUP($AH86,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI86)+($AJ86*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI86=\"\",0,VLOOKUP($AH86,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI86)+($AJ86*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD86*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD86*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD86*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD86*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD86*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK86=\"\",0,VLOOKUP($AH86,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK86)+($AL86*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK86=\"\",0,VLOOKUP($AH86,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK86)+($AL86*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK86=\"\",0,VLOOKUP($AH86,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK86)+($AL86*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK86=\"\",0,VLOOKUP($AH86,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK86)+($AL86*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK86=\"\",0,VLOOKUP($AH86,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK86)+($AL86*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"33.57","Valg: Betongtype","Tilpasning mellom betongutstøping og berg bak stuff",0,"m3",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F87,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,H87,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,J87,\" \")","v":" "},null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C87=Nedtrekksmenyer!B100,Nedtrekksmenyer!B101,C87)","v":"Betongstøp, B35, CEM I"},{"$f":"E87","v":0},{"$f":"IF((OR(F87=\"RS\",AI87=\"\")),0,VLOOKUP(AH87,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI87","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F87=\"RS\",AK87=\"\")),0,VLOOKUP(AH87,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK87","v":0},{"$f":"IF(AH87=\"\",\"\",VLOOKUP(AH87,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$AC87*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC87*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC87*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC87*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC87*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF87*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF87*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF87*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF87*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF87*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI87=\"\",0,VLOOKUP($AH87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI87)+($AJ87*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI87=\"\",0,VLOOKUP($AH87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI87)+($AJ87*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI87=\"\",0,VLOOKUP($AH87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI87)+($AJ87*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI87=\"\",0,VLOOKUP($AH87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI87)+($AJ87*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI87=\"\",0,VLOOKUP($AH87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI87)+($AJ87*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD87*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD87*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD87*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD87*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD87*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK87=\"\",0,VLOOKUP($AH87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK87)+($AL87*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK87=\"\",0,VLOOKUP($AH87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK87)+($AL87*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK87=\"\",0,VLOOKUP($AH87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK87)+($AL87*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK87=\"\",0,VLOOKUP($AH87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK87)+($AL87*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK87=\"\",0,VLOOKUP($AH87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK87)+($AL87*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SUM",{"$f":"SUM(AC44:AC87)","v":0},{"$f":"SUM(AD44:AD87)","v":0},0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(AJ44:AJ87)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"34: VANN- OG FROSTSIKRING",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>1,F89,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>2,F89,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>3,F89,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>4,F89,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>5,H89,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>6,J89,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>7,L89,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>8,N89,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>9,P89,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F89=\"RS\",AI89=\"\")),0,VLOOKUP(AH89,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$184,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI89","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F89=\"RS\",AK89=\"\")),0,VLOOKUP(AH89,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$184,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK89","v":0},{"$f":"IF(AH89=\"\",\"\",VLOOKUP(AH89,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE))","v":""},{"$f":"$AC89*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC89*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC89*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC89*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC89*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF89*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF89*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF89*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF89*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF89*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI89=\"\",0,VLOOKUP($AH89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AI89)+($AJ89*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI89=\"\",0,VLOOKUP($AH89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AI89)+($AJ89*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI89=\"\",0,VLOOKUP($AH89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AI89)+($AJ89*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI89=\"\",0,VLOOKUP($AH89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AI89)+($AJ89*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI89=\"\",0,VLOOKUP($AH89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AI89)+($AJ89*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD89*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD89*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD89*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD89*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD89*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK89=\"\",0,VLOOKUP($AH89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AK89)+($AL89*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK89=\"\",0,VLOOKUP($AH89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AK89)+($AL89*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK89=\"\",0,VLOOKUP($AH89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AK89)+($AL89*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK89=\"\",0,VLOOKUP($AH89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AK89)+($AL89*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK89=\"\",0,VLOOKUP($AH89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AK89)+($AL89*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[]
[null,"34.21","Valg: Sementtype/armering","Bergavjevning med sprøytebetong",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C91=Nedtrekksmenyer!D70,Nedtrekksmenyer!D71,C91)","v":"Sprøytebetong B35, CEM I"},{"$f":"E91","v":0},{"$f":"IF((OR(F91=\"RS\",AI91=\"\")),0,VLOOKUP(AH91,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI91","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F91=\"RS\",AK91=\"\")),0,VLOOKUP(AH91,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK91","v":0},{"$f":"IF(AH91=\"\",\"\",VLOOKUP(AH91,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sprøytebetong"},{"$f":"$AC91*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC91*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC91*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC91*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC91*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF91*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF91*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF91*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF91*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF91*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI91=\"\",0,VLOOKUP($AH91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI91)+($AJ91*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI91=\"\",0,VLOOKUP($AH91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI91)+($AJ91*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI91=\"\",0,VLOOKUP($AH91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI91)+($AJ91*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI91=\"\",0,VLOOKUP($AH91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI91)+($AJ91*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI91=\"\",0,VLOOKUP($AH91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI91)+($AJ91*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD91*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD91*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD91*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD91*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD91*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK91=\"\",0,VLOOKUP($AH91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK91)+($AL91*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK91=\"\",0,VLOOKUP($AH91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK91)+($AL91*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK91=\"\",0,VLOOKUP($AH91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK91)+($AL91*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK91=\"\",0,VLOOKUP($AH91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK91)+($AL91*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK91=\"\",0,VLOOKUP($AH91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK91)+($AL91*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"34.23",null,"Tetningsmembran",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,"Plastmembran",0,{"$f":"IF((OR(F92=\"RS\",AI92=\"\")),0,VLOOKUP(AH92,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI92","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F92=\"RS\",AK92=\"\")),0,VLOOKUP(AH92,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK92","v":0},{"$f":"IF(AH92=\"\",\"\",VLOOKUP(AH92,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Geosynteter"},{"$f":"$AC92*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC92*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC92*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC92*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC92*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF92*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF92*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF92*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF92*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF92*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI92=\"\",0,VLOOKUP($AH92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI92)+($AJ92*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI92=\"\",0,VLOOKUP($AH92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI92)+($AJ92*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI92=\"\",0,VLOOKUP($AH92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI92)+($AJ92*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI92=\"\",0,VLOOKUP($AH92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI92)+($AJ92*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI92=\"\",0,VLOOKUP($AH92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI92)+($AJ92*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD92*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD92*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD92*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD92*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD92*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK92=\"\",0,VLOOKUP($AH92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK92)+($AL92*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK92=\"\",0,VLOOKUP($AH92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK92)+($AL92*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK92=\"\",0,VLOOKUP($AH92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK92)+($AL92*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK92=\"\",0,VLOOKUP($AH92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK92)+($AL92*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK92=\"\",0,VLOOKUP($AH92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK92)+($AL92*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"34.24","Valg: Betongtype","Betongutstøpning",0,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C93=Nedtrekksmenyer!B100,Nedtrekksmenyer!B101,C93)","v":"Betongstøp, B35, CEM I"},0,{"$f":"IF((OR(F93=\"RS\",AI93=\"\")),0,VLOOKUP(AH93,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI93","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F93=\"RS\",AK93=\"\")),0,VLOOKUP(AH93,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK93","v":0},{"$f":"IF(AH93=\"\",\"\",VLOOKUP(AH93,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$AC93*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC93*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC93*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC93*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC93*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF93*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF93*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF93*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF93*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF93*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI93=\"\",0,VLOOKUP($AH93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI93)+($AJ93*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI93=\"\",0,VLOOKUP($AH93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI93)+($AJ93*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI93=\"\",0,VLOOKUP($AH93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI93)+($AJ93*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI93=\"\",0,VLOOKUP($AH93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI93)+($AJ93*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI93=\"\",0,VLOOKUP($AH93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI93)+($AJ93*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD93*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD93*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD93*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD93*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD93*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK93=\"\",0,VLOOKUP($AH93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK93)+($AL93*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK93=\"\",0,VLOOKUP($AH93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK93)+($AL93*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK93=\"\",0,VLOOKUP($AH93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK93)+($AL93*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK93=\"\",0,VLOOKUP($AH93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK93)+($AL93*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK93=\"\",0,VLOOKUP($AH93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK93)+($AL93*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"34.3",null,"Hvelv av sprøytebetong",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med armeringsnett",0,{"$f":"IF((OR(F94=\"RS\",AI94=\"\")),0,VLOOKUP(AH94,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI94","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F94=\"RS\",AK94=\"\")),0,VLOOKUP(AH94,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK94","v":0},{"$f":"IF(AH94=\"\",\"\",VLOOKUP(AH94,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Betonghvelv"},{"$f":"$AC94*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC94*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC94*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC94*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC94*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF94*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF94*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF94*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF94*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF94*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI94=\"\",0,VLOOKUP($AH94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI94)+($AJ94*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI94=\"\",0,VLOOKUP($AH94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI94)+($AJ94*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI94=\"\",0,VLOOKUP($AH94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI94)+($AJ94*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI94=\"\",0,VLOOKUP($AH94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI94)+($AJ94*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI94=\"\",0,VLOOKUP($AH94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI94)+($AJ94*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD94*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD94*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD94*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD94*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD94*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK94=\"\",0,VLOOKUP($AH94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK94)+($AL94*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK94=\"\",0,VLOOKUP($AH94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK94)+($AL94*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK94=\"\",0,VLOOKUP($AH94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK94)+($AL94*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK94=\"\",0,VLOOKUP($AH94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK94)+($AL94*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK94=\"\",0,VLOOKUP($AH94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK94)+($AL94*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"34.31","Valg: Sementtype/armering","Isolert vanntett hvelv av sprøytebetong",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C95=Nedtrekksmenyer!E70,Nedtrekksmenyer!E71,C95)","v":"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med armeringsnett"},0,{"$f":"IF((OR(F95=\"RS\",AI95=\"\")),0,VLOOKUP(AH95,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI95","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F95=\"RS\",AK95=\"\")),0,VLOOKUP(AH95,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK95","v":0},{"$f":"IF(AH95=\"\",\"\",VLOOKUP(AH95,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Betonghvelv"},{"$f":"$AC95*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC95*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC95*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC95*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC95*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF95*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF95*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF95*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF95*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF95*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI95=\"\",0,VLOOKUP($AH95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI95)+($AJ95*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI95=\"\",0,VLOOKUP($AH95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI95)+($AJ95*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI95=\"\",0,VLOOKUP($AH95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI95)+($AJ95*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI95=\"\",0,VLOOKUP($AH95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI95)+($AJ95*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI95=\"\",0,VLOOKUP($AH95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI95)+($AJ95*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD95*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD95*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD95*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD95*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD95*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK95=\"\",0,VLOOKUP($AH95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK95)+($AL95*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK95=\"\",0,VLOOKUP($AH95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK95)+($AL95*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK95=\"\",0,VLOOKUP($AH95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK95)+($AL95*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK95=\"\",0,VLOOKUP($AH95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK95)+($AL95*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK95=\"\",0,VLOOKUP($AH95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK95)+($AL95*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"34.32","Valg: Sementtype/armering","Uisolert hvelv av sprøytebetong",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C96=Nedtrekksmenyer!E70,Nedtrekksmenyer!E71,C96)","v":"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med armeringsnett"},0,{"$f":"IF((OR(F96=\"RS\",AI96=\"\")),0,VLOOKUP(AH96,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI96","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F96=\"RS\",AK96=\"\")),0,VLOOKUP(AH96,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK96","v":0},{"$f":"IF(AH96=\"\",\"\",VLOOKUP(AH96,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Betonghvelv"},{"$f":"$AC96*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC96*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC96*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC96*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC96*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF96*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF96*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF96*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF96*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF96*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI96=\"\",0,VLOOKUP($AH96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI96)+($AJ96*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI96=\"\",0,VLOOKUP($AH96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI96)+($AJ96*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI96=\"\",0,VLOOKUP($AH96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI96)+($AJ96*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI96=\"\",0,VLOOKUP($AH96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI96)+($AJ96*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI96=\"\",0,VLOOKUP($AH96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI96)+($AJ96*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD96*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD96*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD96*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD96*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD96*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK96=\"\",0,VLOOKUP($AH96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK96)+($AL96*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK96=\"\",0,VLOOKUP($AH96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK96)+($AL96*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK96=\"\",0,VLOOKUP($AH96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK96)+($AL96*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK96=\"\",0,VLOOKUP($AH96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK96)+($AL96*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK96=\"\",0,VLOOKUP($AH96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK96)+($AL96*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"34.41","Valg: Sementtype","Hvelv av betongelementer",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C97=Nedtrekksmenyer!G70,Nedtrekksmenyer!G71,C97)","v":"Hvelv av betongelementer, CEM I"},0,{"$f":"IF((OR(F97=\"RS\",AI97=\"\")),0,VLOOKUP(AH97,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI97","v":0},{"$f":"AI97*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$30)","v":0},{"$f":"IF((OR(F97=\"RS\",AK97=\"\")),0,VLOOKUP(AH97,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK97","v":0},{"$f":"IF(AH97=\"\",\"\",VLOOKUP(AH97,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Betonghvelv"},{"$f":"$AC97*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC97*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC97*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC97*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC97*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF97*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF97*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF97*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF97*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF97*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI97=\"\",0,VLOOKUP($AH97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI97)+($AJ97*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI97=\"\",0,VLOOKUP($AH97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI97)+($AJ97*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI97=\"\",0,VLOOKUP($AH97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI97)+($AJ97*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI97=\"\",0,VLOOKUP($AH97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI97)+($AJ97*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI97=\"\",0,VLOOKUP($AH97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI97)+($AJ97*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD97*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD97*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD97*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD97*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD97*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK97=\"\",0,VLOOKUP($AH97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK97)+($AL97*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK97=\"\",0,VLOOKUP($AH97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK97)+($AL97*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK97=\"\",0,VLOOKUP($AH97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK97)+($AL97*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK97=\"\",0,VLOOKUP($AH97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK97)+($AL97*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK97=\"\",0,VLOOKUP($AH97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK97)+($AL97*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"34.42",null,"Hvelv av lettbetongelementer",0,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,"Hvelv av lettbetongelementer",0,{"$f":"IF((OR(F98=\"RS\",AI98=\"\")),0,VLOOKUP(AH98,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI98","v":0},{"$f":"AI98*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$30)","v":0},{"$f":"IF((OR(F98=\"RS\",AK98=\"\")),0,VLOOKUP(AH98,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK98","v":0},{"$f":"IF(AH98=\"\",\"\",VLOOKUP(AH98,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Betonghvelv"},{"$f":"$AC98*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC98*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC98*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC98*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC98*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF98*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF98*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF98*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF98*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF98*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI98=\"\",0,VLOOKUP($AH98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI98)+($AJ98*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI98=\"\",0,VLOOKUP($AH98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI98)+($AJ98*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI98=\"\",0,VLOOKUP($AH98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI98)+($AJ98*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI98=\"\",0,VLOOKUP($AH98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI98)+($AJ98*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI98=\"\",0,VLOOKUP($AH98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI98)+($AJ98*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD98*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD98*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD98*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD98*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD98*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK98=\"\",0,VLOOKUP($AH98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK98)+($AL98*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK98=\"\",0,VLOOKUP($AH98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK98)+($AL98*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK98=\"\",0,VLOOKUP($AH98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK98)+($AL98*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK98=\"\",0,VLOOKUP($AH98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK98)+($AL98*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK98=\"\",0,VLOOKUP($AH98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK98)+($AL98*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"34.43",null,"Armering av betonghvelv",0,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål",{"$f":"E99*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F99=\"RS\",AI99=\"\")),0,VLOOKUP(AH99,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI99","v":0},{"$f":"AI99*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$30)","v":0},{"$f":"IF((OR(F99=\"RS\",AK99=\"\")),0,VLOOKUP(AH99,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK99","v":0},{"$f":"IF(AH99=\"\",\"\",VLOOKUP(AH99,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AC99*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC99*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC99*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC99*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC99*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF99*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF99*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF99*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF99*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF99*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI99=\"\",0,VLOOKUP($AH99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI99)+($AJ99*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI99=\"\",0,VLOOKUP($AH99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI99)+($AJ99*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI99=\"\",0,VLOOKUP($AH99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI99)+($AJ99*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI99=\"\",0,VLOOKUP($AH99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI99)+($AJ99*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI99=\"\",0,VLOOKUP($AH99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI99)+($AJ99*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD99*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD99*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD99*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD99*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD99*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK99=\"\",0,VLOOKUP($AH99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK99)+($AL99*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK99=\"\",0,VLOOKUP($AH99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK99)+($AL99*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK99=\"\",0,VLOOKUP($AH99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK99)+($AL99*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK99=\"\",0,VLOOKUP($AH99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK99)+($AL99*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK99=\"\",0,VLOOKUP($AH99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK99)+($AL99*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SUM",{"$f":"SUM(AC91:AC99)","v":0},{"$f":"SUM(AD91:AD99)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"35: PORTALER; OVERBYGG; PUMPESTASJON MM",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>1,F101,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>2,F101,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>3,F101,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>4,F101,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>5,H101,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>6,J101,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>7,L101,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>8,N101,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>9,P101,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F101=\"RS\",AI101=\"\")),0,VLOOKUP(AH101,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$184,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI101","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F101=\"RS\",AK101=\"\")),0,VLOOKUP(AH101,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$184,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK101","v":0},{"$f":"IF(AH101=\"\",\"\",VLOOKUP(AH101,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE))","v":""},{"$f":"$AC101*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC101*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC101*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC101*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC101*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF101*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF101*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF101*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF101*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF101*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI101=\"\",0,VLOOKUP($AH101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AI101)+($AJ101*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI101=\"\",0,VLOOKUP($AH101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AI101)+($AJ101*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI101=\"\",0,VLOOKUP($AH101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AI101)+($AJ101*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI101=\"\",0,VLOOKUP($AH101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AI101)+($AJ101*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI101=\"\",0,VLOOKUP($AH101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AI101)+($AJ101*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD101*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD101*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD101*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD101*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD101*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK101=\"\",0,VLOOKUP($AH101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AK101)+($AL101*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK101=\"\",0,VLOOKUP($AH101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AK101)+($AL101*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK101=\"\",0,VLOOKUP($AH101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AK101)+($AL101*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK101=\"\",0,VLOOKUP($AH101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AK101)+($AL101*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK101=\"\",0,VLOOKUP($AH101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AK101)+($AL101*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[]
[null,"35.111","Velg fjellklasse","Sprengning for fundamenter",{"$f":"G103+I103+K103+M103+O103+Q103+S103+U103+W103+Y103","v":0},"m3",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F103,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>1,F103,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>2,F103,\" \")","v":" "},null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,"Sprengstoff",{"$f":"E103*IF(OR(C103=Nedtrekksmenyer!C92,C103=Nedtrekksmenyer!C93),Beregningsfaktorer!M22,IF(C103=Nedtrekksmenyer!C94,Beregningsfaktorer!M23,Beregningsfaktorer!M24))","v":0},{"$f":"IF((OR(F103=\"RS\",AI103=\"\")),0,VLOOKUP(AH103,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI103","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F103=\"RS\",AK103=\"\")),0,VLOOKUP(AH103,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK103","v":0},{"$f":"IF(AH103=\"\",\"\",VLOOKUP(AH103,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Sprengstoff"},{"$f":"$AC103*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC103*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC103*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC103*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC103*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF103*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF103*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF103*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF103*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF103*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI103=\"\",0,VLOOKUP($AH103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI103)+($AJ103*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI103=\"\",0,VLOOKUP($AH103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI103)+($AJ103*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI103=\"\",0,VLOOKUP($AH103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI103)+($AJ103*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI103=\"\",0,VLOOKUP($AH103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI103)+($AJ103*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI103=\"\",0,VLOOKUP($AH103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI103)+($AJ103*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD103*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD103*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD103*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD103*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD103*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK103=\"\",0,VLOOKUP($AH103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK103)+($AL103*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK103=\"\",0,VLOOKUP($AH103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK103)+($AL103*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK103=\"\",0,VLOOKUP($AH103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK103)+($AL103*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK103=\"\",0,VLOOKUP($AH103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK103)+($AL103*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK103=\"\",0,VLOOKUP($AH103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK103)+($AL103*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"35.112",null,"Graving",0,"m3",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F104,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>1,F104,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>2,F104,\" \")","v":" "},null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,{"$f":"E104*(0.5*Beregningsfaktorer!M34+0.5*Beregningsfaktorer!M35)","v":0},null,"graving, opplasting og utlegging",{"$f":"E104*(0.5*Beregningsfaktorer!C146+0.5*Beregningsfaktorer!C147)*Beregningsfaktorer!M12","v":0},"til fyllplass",null,null,{"$f":"IF((OR(F104=\"RS\",AI104=\"\")),0,VLOOKUP(AH104,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI104","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F104=\"RS\",AK104=\"\")),0,VLOOKUP(AH104,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK104","v":0},{"$f":"IF(AH104=\"\",\"\",VLOOKUP(AH104,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$AC104*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC104*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC104*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC104*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC104*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF104*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF104*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF104*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF104*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF104*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI104=\"\",0,VLOOKUP($AH104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI104)+($AJ104*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI104=\"\",0,VLOOKUP($AH104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI104)+($AJ104*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI104=\"\",0,VLOOKUP($AH104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI104)+($AJ104*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI104=\"\",0,VLOOKUP($AH104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI104)+($AJ104*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI104=\"\",0,VLOOKUP($AH104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI104)+($AJ104*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD104*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD104*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD104*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD104*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD104*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK104=\"\",0,VLOOKUP($AH104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK104)+($AL104*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK104=\"\",0,VLOOKUP($AH104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK104)+($AL104*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK104=\"\",0,VLOOKUP($AH104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK104)+($AL104*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK104=\"\",0,VLOOKUP($AH104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK104)+($AL104*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK104=\"\",0,VLOOKUP($AH104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK104)+($AL104*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"35.114",null,"Bolter",0,"stk",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F105,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>1,F105,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>2,F105,\" \")","v":" "},null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"G105*Beregningsfaktorer!C46*3","v":0},{"$f":"IF((OR(F105=\"RS\",AI105=\"\")),0,VLOOKUP(AH105,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI105","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F105=\"RS\",AK105=\"\")),0,VLOOKUP(AH105,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK105","v":0},{"$f":"IF(AH105=\"\",\"\",VLOOKUP(AH105,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AC105*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC105*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC105*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC105*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC105*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF105*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF105*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF105*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF105*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF105*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI105=\"\",0,VLOOKUP($AH105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI105)+($AJ105*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI105=\"\",0,VLOOKUP($AH105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI105)+($AJ105*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI105=\"\",0,VLOOKUP($AH105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI105)+($AJ105*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI105=\"\",0,VLOOKUP($AH105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI105)+($AJ105*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI105=\"\",0,VLOOKUP($AH105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI105)+($AJ105*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD105*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD105*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD105*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD105*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD105*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK105=\"\",0,VLOOKUP($AH105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK105)+($AL105*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK105=\"\",0,VLOOKUP($AH105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK105)+($AL105*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK105=\"\",0,VLOOKUP($AH105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK105)+($AL105*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK105=\"\",0,VLOOKUP($AH105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK105)+($AL105*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK105=\"\",0,VLOOKUP($AH105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK105)+($AL105*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"35.12",null,"Tetningsmembran",0,"m2",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F106,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>1,F106,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>2,F106,\" \")","v":" "},null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,"m2",null,null,null,null,null,null,null,"Plastmembran inkl. fiberduk",null,{"$f":"IF((OR(F106=\"RS\",AI106=\"\")),0,VLOOKUP(AH106,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI106","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F106=\"RS\",AK106=\"\")),0,VLOOKUP(AH106,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK106","v":0},{"$f":"IF(AH106=\"\",\"\",VLOOKUP(AH106,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Geosynteter"},{"$f":"$AC106*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC106*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC106*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC106*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC106*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF106*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF106*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF106*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF106*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF106*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI106=\"\",0,VLOOKUP($AH106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI106)+($AJ106*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI106=\"\",0,VLOOKUP($AH106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI106)+($AJ106*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI106=\"\",0,VLOOKUP($AH106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI106)+($AJ106*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI106=\"\",0,VLOOKUP($AH106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI106)+($AJ106*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI106=\"\",0,VLOOKUP($AH106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI106)+($AJ106*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD106*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD106*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD106*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD106*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD106*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK106=\"\",0,VLOOKUP($AH106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK106)+($AL106*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK106=\"\",0,VLOOKUP($AH106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK106)+($AL106*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK106=\"\",0,VLOOKUP($AH106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK106)+($AL106*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK106=\"\",0,VLOOKUP($AH106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK106)+($AL106*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK106=\"\",0,VLOOKUP($AH106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK106)+($AL106*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"35.132",null,"Armering",0,"tonn",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F107,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>1,F107,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>2,F107,\" \")","v":" "},null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,"tonn",null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål",{"$f":"E107*1000","v":0},{"$f":"IF((OR(F107=\"RS\",AI107=\"\")),0,VLOOKUP(AH107,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI107","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F107=\"RS\",AK107=\"\")),0,VLOOKUP(AH107,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK107","v":0},{"$f":"IF(AH107=\"\",\"\",VLOOKUP(AH107,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AC107*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC107*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC107*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC107*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC107*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF107*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF107*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF107*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF107*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF107*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI107=\"\",0,VLOOKUP($AH107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI107)+($AJ107*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI107=\"\",0,VLOOKUP($AH107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI107)+($AJ107*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI107=\"\",0,VLOOKUP($AH107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI107)+($AJ107*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI107=\"\",0,VLOOKUP($AH107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI107)+($AJ107*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI107=\"\",0,VLOOKUP($AH107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI107)+($AJ107*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD107*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD107*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD107*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD107*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD107*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK107=\"\",0,VLOOKUP($AH107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK107)+($AL107*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK107=\"\",0,VLOOKUP($AH107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK107)+($AL107*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK107=\"\",0,VLOOKUP($AH107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK107)+($AL107*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK107=\"\",0,VLOOKUP($AH107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK107)+($AL107*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK107=\"\",0,VLOOKUP($AH107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK107)+($AL107*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"35.133","Valg: Betongtype","Betong",0,"m3",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F108,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>1,F108,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>2,F108,\" \")","v":" "},null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(C108=Nedtrekksmenyer!B100,Nedtrekksmenyer!B101,C108)","v":"Betongstøp, B35, CEM I"},{"$f":"E108","v":0},{"$f":"IF((OR(F108=\"RS\",AI108=\"\")),0,VLOOKUP(AH108,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI108","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F108=\"RS\",AK108=\"\")),0,VLOOKUP(AH108,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK108","v":0},{"$f":"IF(AH108=\"\",\"\",VLOOKUP(AH108,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Plasstøpt betong"},{"$f":"$AC108*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC108*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC108*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC108*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC108*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF108*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF108*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF108*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF108*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF108*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI108=\"\",0,VLOOKUP($AH108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI108)+($AJ108*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI108=\"\",0,VLOOKUP($AH108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI108)+($AJ108*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI108=\"\",0,VLOOKUP($AH108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI108)+($AJ108*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI108=\"\",0,VLOOKUP($AH108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI108)+($AJ108*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI108=\"\",0,VLOOKUP($AH108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI108)+($AJ108*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD108*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD108*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD108*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD108*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD108*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK108=\"\",0,VLOOKUP($AH108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK108)+($AL108*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK108=\"\",0,VLOOKUP($AH108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK108)+($AL108*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK108=\"\",0,VLOOKUP($AH108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK108)+($AL108*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK108=\"\",0,VLOOKUP($AH108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK108)+($AL108*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK108=\"\",0,VLOOKUP($AH108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK108)+($AL108*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"35.14",null,"Utlegging av løsmasser",0,"m3",null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>0,F109,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>1,F109,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>2,F109,\" \")","v":" "},null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,"m3",null,null,{"$f":"E109*(Beregningsfaktorer!M34+Beregningsfaktorer!M33)","v":0},null,null,{"$f":"E104*Beregningsfaktorer!C146*Beregningsfaktorer!M11","v":0},"i linjen",null,null,{"$f":"IF((OR(F109=\"RS\",AI109=\"\")),0,VLOOKUP(AH109,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI109","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F109=\"RS\",AK109=\"\")),0,VLOOKUP(AH109,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK109","v":0},{"$f":"IF(AH109=\"\",\"\",VLOOKUP(AH109,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":""},{"$f":"$AC109*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC109*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC109*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC109*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC109*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF109*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF109*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF109*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF109*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF109*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI109=\"\",0,VLOOKUP($AH109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI109)+($AJ109*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI109=\"\",0,VLOOKUP($AH109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI109)+($AJ109*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI109=\"\",0,VLOOKUP($AH109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI109)+($AJ109*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI109=\"\",0,VLOOKUP($AH109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI109)+($AJ109*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI109=\"\",0,VLOOKUP($AH109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI109)+($AJ109*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD109*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD109*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD109*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD109*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD109*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK109=\"\",0,VLOOKUP($AH109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK109)+($AL109*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK109=\"\",0,VLOOKUP($AH109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK109)+($AL109*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK109=\"\",0,VLOOKUP($AH109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK109)+($AL109*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK109=\"\",0,VLOOKUP($AH109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK109)+($AL109*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK109=\"\",0,VLOOKUP($AH109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK109)+($AL109*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SUM",{"$f":"SUM(AC103:AC109)","v":0},{"$f":"SUM(AD103:AD109)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"36: BELYSNING; VENTILASJON OG SIKKERHETSUTRUSTNING",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>1,F111,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>2,F111,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>3,F111,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>4,F111,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>5,H111,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>6,J111,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>7,L111,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>8,N111,\" \")","v":" "},null,{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$AD$31>9,P111,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF((OR(F111=\"RS\",AI111=\"\")),0,VLOOKUP(AH111,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$184,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI111","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F111=\"RS\",AK111=\"\")),0,VLOOKUP(AH111,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$184,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK111","v":0},{"$f":"IF(AH111=\"\",\"\",VLOOKUP(AH111,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE))","v":""},{"$f":"$AC111*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC111*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC111*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC111*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC111*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF111*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF111*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF111*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF111*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF111*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI111=\"\",0,VLOOKUP($AH111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AI111)+($AJ111*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI111=\"\",0,VLOOKUP($AH111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AI111)+($AJ111*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI111=\"\",0,VLOOKUP($AH111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AI111)+($AJ111*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI111=\"\",0,VLOOKUP($AH111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AI111)+($AJ111*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI111=\"\",0,VLOOKUP($AH111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AI111)+($AJ111*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD111*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD111*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD111*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD111*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD111*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK111=\"\",0,VLOOKUP($AH111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AK111)+($AL111*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK111=\"\",0,VLOOKUP($AH111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AK111)+($AL111*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK111=\"\",0,VLOOKUP($AH111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AK111)+($AL111*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK111=\"\",0,VLOOKUP($AH111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AK111)+($AL111*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK111=\"\",0,VLOOKUP($AH111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)))*$AK111)+($AL111*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[]
[null,"36.1",null,"Fellesanlegg for installasjonene",0,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"D113","v":"Fellesanlegg for installasjonene"},0,{"$f":"IF((OR(F113=\"RS\",AI113=\"\")),0,VLOOKUP(AH113,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI113","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$C$7>Beregningsfaktorer!$Z$31,AI113*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$31),0)","v":0},{"$f":"IF((OR(F113=\"RS\",AK113=\"\")),0,VLOOKUP(AH113,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK113","v":0},{"$f":"IF(AH113=\"\",\"\",VLOOKUP(AH113,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - Elektriske installasjoner"},{"$f":"$AC113*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC113*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC113*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC113*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC113*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF113*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF113*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF113*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF113*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF113*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI113=\"\",0,VLOOKUP($AH113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI113)+($AJ113*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI113=\"\",0,VLOOKUP($AH113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI113)+($AJ113*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI113=\"\",0,VLOOKUP($AH113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI113)+($AJ113*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI113=\"\",0,VLOOKUP($AH113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI113)+($AJ113*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI113=\"\",0,VLOOKUP($AH113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI113)+($AJ113*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD113*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD113*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD113*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD113*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD113*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK113=\"\",0,VLOOKUP($AH113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK113)+($AL113*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK113=\"\",0,VLOOKUP($AH113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK113)+($AL113*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK113=\"\",0,VLOOKUP($AH113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK113)+($AL113*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK113=\"\",0,VLOOKUP($AH113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK113)+($AL113*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK113=\"\",0,VLOOKUP($AH113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK113)+($AL113*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"36.11",null,"Høyspentfremføring",0,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,null,null,null,null,null,null,"Høyspentfremføring",0,{"$f":"IF((OR(F114=\"RS\",AI114=\"\")),0,VLOOKUP(AH114,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI114","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$C$7>Beregningsfaktorer!$Z$31,AI114*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$31),0)","v":0},{"$f":"IF((OR(F114=\"RS\",AK114=\"\")),0,VLOOKUP(AH114,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK114","v":0},{"$f":"IF(AH114=\"\",\"\",VLOOKUP(AH114,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - Elektriske installasjoner"},{"$f":"$AC114*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC114*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC114*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC114*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC114*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF114*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF114*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF114*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF114*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF114*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI114=\"\",0,VLOOKUP($AH114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI114)+($AJ114*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI114=\"\",0,VLOOKUP($AH114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI114)+($AJ114*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI114=\"\",0,VLOOKUP($AH114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI114)+($AJ114*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI114=\"\",0,VLOOKUP($AH114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI114)+($AJ114*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI114=\"\",0,VLOOKUP($AH114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI114)+($AJ114*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD114*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD114*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD114*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD114*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD114*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK114=\"\",0,VLOOKUP($AH114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK114)+($AL114*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK114=\"\",0,VLOOKUP($AH114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK114)+($AL114*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK114=\"\",0,VLOOKUP($AH114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK114)+($AL114*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK114=\"\",0,VLOOKUP($AH114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK114)+($AL114*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK114=\"\",0,VLOOKUP($AH114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK114)+($AL114*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"36.12",null,"Transformatorkiosk/-rom",0,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,null,null,null,null,null,null,"Transformatorkiosk/-rom",0,{"$f":"IF((OR(F115=\"RS\",AI115=\"\")),0,VLOOKUP(AH115,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI115","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$C$7>Beregningsfaktorer!$Z$31,AI115*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$31),0)","v":0},{"$f":"IF((OR(F115=\"RS\",AK115=\"\")),0,VLOOKUP(AH115,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK115","v":0},{"$f":"IF(AH115=\"\",\"\",VLOOKUP(AH115,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - Elektriske installasjoner"},{"$f":"$AC115*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC115*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC115*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC115*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC115*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF115*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF115*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF115*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF115*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF115*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI115=\"\",0,VLOOKUP($AH115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI115)+($AJ115*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI115=\"\",0,VLOOKUP($AH115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI115)+($AJ115*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI115=\"\",0,VLOOKUP($AH115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI115)+($AJ115*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI115=\"\",0,VLOOKUP($AH115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI115)+($AJ115*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI115=\"\",0,VLOOKUP($AH115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI115)+($AJ115*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD115*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD115*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD115*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD115*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD115*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK115=\"\",0,VLOOKUP($AH115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK115)+($AL115*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK115=\"\",0,VLOOKUP($AH115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK115)+($AL115*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK115=\"\",0,VLOOKUP($AH115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK115)+($AL115*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK115=\"\",0,VLOOKUP($AH115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK115)+($AL115*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK115=\"\",0,VLOOKUP($AH115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK115)+($AL115*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"36.13",null,"Hovedtavle/fordelingstavle",{"$f":"G116+I116+K116+M116+O116+Q116+S116+U116+W116+Y116","v":0},"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,null,null,null,null,null,null,"Hovedtavle/fordelingstavle",0,{"$f":"IF((OR(F116=\"RS\",AI116=\"\")),0,VLOOKUP(AH116,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI116","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$C$7>Beregningsfaktorer!$Z$31,AI116*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$31),0)","v":0},{"$f":"IF((OR(F116=\"RS\",AK116=\"\")),0,VLOOKUP(AH116,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK116","v":0},{"$f":"IF(AH116=\"\",\"\",VLOOKUP(AH116,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - Elektriske installasjoner"},{"$f":"$AC116*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC116*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC116*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC116*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC116*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF116*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF116*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF116*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF116*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF116*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI116=\"\",0,VLOOKUP($AH116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI116)+($AJ116*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI116=\"\",0,VLOOKUP($AH116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI116)+($AJ116*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI116=\"\",0,VLOOKUP($AH116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI116)+($AJ116*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI116=\"\",0,VLOOKUP($AH116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI116)+($AJ116*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI116=\"\",0,VLOOKUP($AH116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI116)+($AJ116*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD116*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD116*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD116*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD116*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD116*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK116=\"\",0,VLOOKUP($AH116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK116)+($AL116*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK116=\"\",0,VLOOKUP($AH116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK116)+($AL116*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK116=\"\",0,VLOOKUP($AH116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK116)+($AL116*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK116=\"\",0,VLOOKUP($AH116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK116)+($AL116*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK116=\"\",0,VLOOKUP($AH116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK116)+($AL116*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"36.14",null,"Kabelstiger",{"$f":"G117+I117+K117+M117+O117+Q117+S117+U117+W117+Y117","v":0},"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"D117","v":"Kabelstiger"},{"$f":"E117*Beregningsfaktorer!C132","v":0},{"$f":"IF((OR(F117=\"RS\",AI117=\"\")),0,VLOOKUP(AH117,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI117","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$C$7>Beregningsfaktorer!$Z$31,AI117*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$31),0)","v":0},{"$f":"IF((OR(F117=\"RS\",AK117=\"\")),0,VLOOKUP(AH117,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK117","v":0},{"$f":"IF(AH117=\"\",\"\",VLOOKUP(AH117,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - Elektriske installasjoner"},{"$f":"$AC117*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC117*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC117*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC117*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC117*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF117*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF117*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF117*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF117*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF117*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI117=\"\",0,VLOOKUP($AH117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI117)+($AJ117*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI117=\"\",0,VLOOKUP($AH117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI117)+($AJ117*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI117=\"\",0,VLOOKUP($AH117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI117)+($AJ117*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI117=\"\",0,VLOOKUP($AH117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI117)+($AJ117*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI117=\"\",0,VLOOKUP($AH117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI117)+($AJ117*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD117*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD117*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD117*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD117*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD117*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK117=\"\",0,VLOOKUP($AH117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK117)+($AL117*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK117=\"\",0,VLOOKUP($AH117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK117)+($AL117*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK117=\"\",0,VLOOKUP($AH117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK117)+($AL117*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK117=\"\",0,VLOOKUP($AH117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK117)+($AL117*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK117=\"\",0,VLOOKUP($AH117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK117)+($AL117*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"36.15",null,"Festebolter",{"$f":"G118+I118+K118+M118+O118+Q118+S118+U118+W118+Y118","v":0},"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E118*Beregningsfaktorer!$C$46*1.5","v":0},{"$f":"IF((OR(F118=\"RS\",AI118=\"\")),0,VLOOKUP(AH118,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI118","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F118=\"RS\",AK118=\"\")),0,VLOOKUP(AH118,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK118","v":0},{"$f":"IF(AH118=\"\",\"\",VLOOKUP(AH118,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AC118*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC118*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC118*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC118*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC118*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF118*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF118*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF118*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF118*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF118*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI118=\"\",0,VLOOKUP($AH118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI118)+($AJ118*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI118=\"\",0,VLOOKUP($AH118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI118)+($AJ118*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI118=\"\",0,VLOOKUP($AH118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI118)+($AJ118*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI118=\"\",0,VLOOKUP($AH118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI118)+($AJ118*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI118=\"\",0,VLOOKUP($AH118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI118)+($AJ118*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD118*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD118*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD118*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD118*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD118*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK118=\"\",0,VLOOKUP($AH118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK118)+($AL118*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK118=\"\",0,VLOOKUP($AH118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK118)+($AL118*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK118=\"\",0,VLOOKUP($AH118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK118)+($AL118*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK118=\"\",0,VLOOKUP($AH118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK118)+($AL118*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK118=\"\",0,VLOOKUP($AH118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK118)+($AL118*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"36.151",null,"Festebolter for kabelstiger i vegger og heng",{"$f":"G119+I119+K119+M119+O119+Q119+S119+U119+W119+Y119","v":0},"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E119*Beregningsfaktorer!$C$46*1.5","v":0},{"$f":"IF((OR(F119=\"RS\",AI119=\"\")),0,VLOOKUP(AH119,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI119","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F119=\"RS\",AK119=\"\")),0,VLOOKUP(AH119,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK119","v":0},{"$f":"IF(AH119=\"\",\"\",VLOOKUP(AH119,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AC119*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC119*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC119*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC119*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC119*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF119*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF119*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF119*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF119*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF119*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI119=\"\",0,VLOOKUP($AH119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI119)+($AJ119*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI119=\"\",0,VLOOKUP($AH119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI119)+($AJ119*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI119=\"\",0,VLOOKUP($AH119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI119)+($AJ119*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI119=\"\",0,VLOOKUP($AH119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI119)+($AJ119*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI119=\"\",0,VLOOKUP($AH119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI119)+($AJ119*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD119*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD119*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD119*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD119*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD119*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK119=\"\",0,VLOOKUP($AH119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK119)+($AL119*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK119=\"\",0,VLOOKUP($AH119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK119)+($AL119*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK119=\"\",0,VLOOKUP($AH119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK119)+($AL119*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK119=\"\",0,VLOOKUP($AH119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK119)+($AL119*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK119=\"\",0,VLOOKUP($AH119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK119)+($AL119*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"36.153",null,"Festebolter for wirestrekk til nisjebelysning",{"$f":"G120+I120+K120+M120+O120+Q120+S120+U120+W120+Y120","v":0},"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E120*Beregningsfaktorer!$C$46*1.5","v":0},{"$f":"IF((OR(F120=\"RS\",AI120=\"\")),0,VLOOKUP(AH120,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI120","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F120=\"RS\",AK120=\"\")),0,VLOOKUP(AH120,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK120","v":0},{"$f":"IF(AH120=\"\",\"\",VLOOKUP(AH120,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AC120*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC120*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC120*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC120*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC120*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF120*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF120*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF120*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF120*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF120*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI120=\"\",0,VLOOKUP($AH120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI120)+($AJ120*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI120=\"\",0,VLOOKUP($AH120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI120)+($AJ120*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI120=\"\",0,VLOOKUP($AH120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI120)+($AJ120*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI120=\"\",0,VLOOKUP($AH120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI120)+($AJ120*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI120=\"\",0,VLOOKUP($AH120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI120)+($AJ120*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD120*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD120*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD120*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD120*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD120*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK120=\"\",0,VLOOKUP($AH120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK120)+($AL120*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK120=\"\",0,VLOOKUP($AH120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK120)+($AL120*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK120=\"\",0,VLOOKUP($AH120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK120)+($AL120*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK120=\"\",0,VLOOKUP($AH120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK120)+($AL120*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK120=\"\",0,VLOOKUP($AH120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK120)+($AL120*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"36.154",null,"Festebolter for ventilatorer/opphengsrammer",0,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E121*Beregningsfaktorer!C47*2.5","v":0},{"$f":"IF((OR(F121=\"RS\",AI121=\"\")),0,VLOOKUP(AH121,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI121","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F121=\"RS\",AK121=\"\")),0,VLOOKUP(AH121,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK121","v":0},{"$f":"IF(AH121=\"\",\"\",VLOOKUP(AH121,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AC121*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC121*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC121*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC121*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC121*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF121*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF121*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF121*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF121*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF121*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI121=\"\",0,VLOOKUP($AH121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI121)+($AJ121*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI121=\"\",0,VLOOKUP($AH121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI121)+($AJ121*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI121=\"\",0,VLOOKUP($AH121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI121)+($AJ121*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI121=\"\",0,VLOOKUP($AH121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI121)+($AJ121*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI121=\"\",0,VLOOKUP($AH121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI121)+($AJ121*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD121*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD121*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD121*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD121*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD121*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK121=\"\",0,VLOOKUP($AH121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK121)+($AL121*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK121=\"\",0,VLOOKUP($AH121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK121)+($AL121*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK121=\"\",0,VLOOKUP($AH121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK121)+($AL121*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK121=\"\",0,VLOOKUP($AH121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK121)+($AL121*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK121=\"\",0,VLOOKUP($AH121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK121)+($AL121*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"36.155",null,"Festebolter for skilt og annet utstyr",0,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter",{"$f":"E122*Beregningsfaktorer!$C$46*1.5","v":0},{"$f":"IF((OR(F122=\"RS\",AI122=\"\")),0,VLOOKUP(AH122,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI122","v":0},null,{"$f":"IF((OR(F122=\"RS\",AK122=\"\")),0,VLOOKUP(AH122,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK122","v":0},{"$f":"IF(AH122=\"\",\"\",VLOOKUP(AH122,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kamstål"},{"$f":"$AC122*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC122*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC122*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC122*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC122*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF122*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF122*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF122*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF122*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF122*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI122=\"\",0,VLOOKUP($AH122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI122)+($AJ122*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI122=\"\",0,VLOOKUP($AH122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI122)+($AJ122*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI122=\"\",0,VLOOKUP($AH122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI122)+($AJ122*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI122=\"\",0,VLOOKUP($AH122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI122)+($AJ122*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI122=\"\",0,VLOOKUP($AH122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI122)+($AJ122*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD122*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD122*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD122*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD122*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD122*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK122=\"\",0,VLOOKUP($AH122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK122)+($AL122*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK122=\"\",0,VLOOKUP($AH122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK122)+($AL122*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK122=\"\",0,VLOOKUP($AH122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK122)+($AL122*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK122=\"\",0,VLOOKUP($AH122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK122)+($AL122*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK122=\"\",0,VLOOKUP($AH122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK122)+($AL122*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"36.16",null,"Antennemast",0,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"D123","v":"Antennemast"},{"$f":"E123","v":0},{"$f":"IF((OR(F123=\"RS\",AI123=\"\")),0,VLOOKUP(AH123,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI123","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$C$7>Beregningsfaktorer!$Z$31,AI123*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$31),0)","v":0},{"$f":"IF((OR(F123=\"RS\",AK123=\"\")),0,VLOOKUP(AH123,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK123","v":0},{"$f":"IF(AH123=\"\",\"\",VLOOKUP(AH123,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - Elektriske installasjoner"},{"$f":"$AC123*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC123*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC123*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC123*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC123*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF123*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF123*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF123*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF123*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF123*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI123=\"\",0,VLOOKUP($AH123,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI123)+($AJ123*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI123=\"\",0,VLOOKUP($AH123,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI123)+($AJ123*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI123=\"\",0,VLOOKUP($AH123,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI123)+($AJ123*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI123=\"\",0,VLOOKUP($AH123,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI123)+($AJ123*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI123=\"\",0,VLOOKUP($AH123,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI123)+($AJ123*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD123*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD123*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD123*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD123*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD123*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK123=\"\",0,VLOOKUP($AH123,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK123)+($AL123*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK123=\"\",0,VLOOKUP($AH123,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK123)+($AL123*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK123=\"\",0,VLOOKUP($AH123,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK123)+($AL123*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK123=\"\",0,VLOOKUP($AH123,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK123)+($AL123*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK123=\"\",0,VLOOKUP($AH123,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK123)+($AL123*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"36.17",null,"Felles jordsystem",0,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"D124","v":"Felles jordsystem"},{"$f":"E124","v":0},{"$f":"IF((OR(F124=\"RS\",AI124=\"\")),0,VLOOKUP(AH124,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI124","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$C$7>Beregningsfaktorer!$Z$31,AI124*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$31),0)","v":0},{"$f":"IF((OR(F124=\"RS\",AK124=\"\")),0,VLOOKUP(AH124,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK124","v":0},{"$f":"IF(AH124=\"\",\"\",VLOOKUP(AH124,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - Elektriske installasjoner"},{"$f":"$AC124*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC124*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC124*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC124*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC124*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF124*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF124*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF124*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF124*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF124*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI124=\"\",0,VLOOKUP($AH124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI124)+($AJ124*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI124=\"\",0,VLOOKUP($AH124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI124)+($AJ124*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI124=\"\",0,VLOOKUP($AH124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI124)+($AJ124*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI124=\"\",0,VLOOKUP($AH124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI124)+($AJ124*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI124=\"\",0,VLOOKUP($AH124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI124)+($AJ124*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD124*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD124*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD124*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD124*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD124*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK124=\"\",0,VLOOKUP($AH124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK124)+($AL124*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK124=\"\",0,VLOOKUP($AH124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK124)+($AL124*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK124=\"\",0,VLOOKUP($AH124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK124)+($AL124*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK124=\"\",0,VLOOKUP($AH124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK124)+($AL124*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK124=\"\",0,VLOOKUP($AH124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK124)+($AL124*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"36.171",null,"Gjennomgående jordleder",0,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,null,null,null,null,"Kobber",{"$f":"E125*Beregningsfaktorer!C133","v":0},{"$f":"IF((OR(F125=\"RS\",AI125=\"\")),0,VLOOKUP(AH125,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI125","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$C$7>Beregningsfaktorer!$Z$31,AI125*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$31),0)","v":0},{"$f":"IF((OR(F125=\"RS\",AK125=\"\")),0,VLOOKUP(AH125,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK125","v":0},{"$f":"IF(AH125=\"\",\"\",VLOOKUP(AH125,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kobber"},{"$f":"$AC125*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC125*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC125*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC125*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC125*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF125*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF125*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF125*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF125*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF125*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI125=\"\",0,VLOOKUP($AH125,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI125)+($AJ125*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI125=\"\",0,VLOOKUP($AH125,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI125)+($AJ125*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI125=\"\",0,VLOOKUP($AH125,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI125)+($AJ125*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI125=\"\",0,VLOOKUP($AH125,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI125)+($AJ125*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI125=\"\",0,VLOOKUP($AH125,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI125)+($AJ125*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD125*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD125*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD125*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD125*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD125*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK125=\"\",0,VLOOKUP($AH125,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK125)+($AL125*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK125=\"\",0,VLOOKUP($AH125,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK125)+($AL125*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK125=\"\",0,VLOOKUP($AH125,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK125)+($AL125*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK125=\"\",0,VLOOKUP($AH125,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK125)+($AL125*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK125=\"\",0,VLOOKUP($AH125,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK125)+($AL125*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"36.172",null,"Tilkobling til jordleder, oppstikk og avgreninger",0,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,null,null,null,null,"Kobber",{"$f":"E126*2*Beregningsfaktorer!C134","v":0},{"$f":"IF((OR(F126=\"RS\",AI126=\"\")),0,VLOOKUP(AH126,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI126","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$C$7>Beregningsfaktorer!$Z$31,AI126*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$31),0)","v":0},{"$f":"IF((OR(F126=\"RS\",AK126=\"\")),0,VLOOKUP(AH126,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK126","v":0},{"$f":"IF(AH126=\"\",\"\",VLOOKUP(AH126,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kobber"},{"$f":"$AC126*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC126*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC126*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC126*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC126*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF126*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF126*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF126*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF126*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF126*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI126=\"\",0,VLOOKUP($AH126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI126)+($AJ126*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI126=\"\",0,VLOOKUP($AH126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI126)+($AJ126*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI126=\"\",0,VLOOKUP($AH126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI126)+($AJ126*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI126=\"\",0,VLOOKUP($AH126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI126)+($AJ126*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI126=\"\",0,VLOOKUP($AH126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI126)+($AJ126*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD126*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD126*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD126*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD126*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD126*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK126=\"\",0,VLOOKUP($AH126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK126)+($AL126*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK126=\"\",0,VLOOKUP($AH126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK126)+($AL126*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK126=\"\",0,VLOOKUP($AH126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK126)+($AL126*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK126=\"\",0,VLOOKUP($AH126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK126)+($AL126*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK126=\"\",0,VLOOKUP($AH126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK126)+($AL126*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"36.173",null,"Jordelektrode",0,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"D127","v":"Jordelektrode"},{"$f":"E127","v":0},{"$f":"IF((OR(F127=\"RS\",AI127=\"\")),0,VLOOKUP(AH127,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI127","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$C$7>Beregningsfaktorer!$Z$31,AI127*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$31),0)","v":0},{"$f":"IF((OR(F127=\"RS\",AK127=\"\")),0,VLOOKUP(AH127,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK127","v":0},{"$f":"IF(AH127=\"\",\"\",VLOOKUP(AH127,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - Elektriske installasjoner"},{"$f":"$AC127*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC127*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC127*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC127*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC127*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF127*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF127*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF127*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF127*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF127*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI127=\"\",0,VLOOKUP($AH127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI127)+($AJ127*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI127=\"\",0,VLOOKUP($AH127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI127)+($AJ127*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI127=\"\",0,VLOOKUP($AH127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI127)+($AJ127*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI127=\"\",0,VLOOKUP($AH127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI127)+($AJ127*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI127=\"\",0,VLOOKUP($AH127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI127)+($AJ127*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD127*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD127*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD127*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD127*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD127*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK127=\"\",0,VLOOKUP($AH127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK127)+($AL127*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK127=\"\",0,VLOOKUP($AH127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK127)+($AL127*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK127=\"\",0,VLOOKUP($AH127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK127)+($AL127*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK127=\"\",0,VLOOKUP($AH127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK127)+($AL127*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK127=\"\",0,VLOOKUP($AH127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK127)+($AL127*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"36.2",null,"Belysning",{"$f":"G128+I128+K128+M128+O128+Q128+S128+U128+W128+Y128","v":0},"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"D128","v":"Belysning"},{"$f":"E128","v":0},{"$f":"IF((OR(F128=\"RS\",AI128=\"\")),0,VLOOKUP(AH128,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI128","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$C$7>Beregningsfaktorer!$Z$31,AI128*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$31),0)","v":0},{"$f":"IF((OR(F128=\"RS\",AK128=\"\")),0,VLOOKUP(AH128,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK128","v":0},{"$f":"IF(AH128=\"\",\"\",VLOOKUP(AH128,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - Elektriske installasjoner"},{"$f":"$AC128*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC128*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC128*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC128*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC128*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF128*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF128*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF128*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF128*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF128*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI128=\"\",0,VLOOKUP($AH128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI128)+($AJ128*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI128=\"\",0,VLOOKUP($AH128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI128)+($AJ128*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI128=\"\",0,VLOOKUP($AH128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI128)+($AJ128*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI128=\"\",0,VLOOKUP($AH128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI128)+($AJ128*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI128=\"\",0,VLOOKUP($AH128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI128)+($AJ128*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD128*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD128*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD128*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD128*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD128*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK128=\"\",0,VLOOKUP($AH128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK128)+($AL128*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK128=\"\",0,VLOOKUP($AH128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK128)+($AL128*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK128=\"\",0,VLOOKUP($AH128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK128)+($AL128*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK128=\"\",0,VLOOKUP($AH128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK128)+($AL128*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK128=\"\",0,VLOOKUP($AH128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK128)+($AL128*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"36.21",null,"Kabelfremføring mellom hovedtavle/fordelingstavler og armaturer",{"$f":"G129+I129+K129+M129+O129+Q129+S129+U129+W129+Y129","v":0},"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,null,null,null,null,"Kobber",{"$f":"E129*Beregningsfaktorer!C135","v":0},{"$f":"IF((OR(F129=\"RS\",AI129=\"\")),0,VLOOKUP(AH129,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI129","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$C$7>Beregningsfaktorer!$Z$31,AI129*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$31),0)","v":0},{"$f":"IF((OR(F129=\"RS\",AK129=\"\")),0,VLOOKUP(AH129,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK129","v":0},{"$f":"IF(AH129=\"\",\"\",VLOOKUP(AH129,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kobber"},{"$f":"$AC129*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC129*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC129*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC129*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC129*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF129*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF129*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF129*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF129*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF129*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI129=\"\",0,VLOOKUP($AH129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI129)+($AJ129*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI129=\"\",0,VLOOKUP($AH129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI129)+($AJ129*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI129=\"\",0,VLOOKUP($AH129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI129)+($AJ129*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI129=\"\",0,VLOOKUP($AH129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI129)+($AJ129*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI129=\"\",0,VLOOKUP($AH129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI129)+($AJ129*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"AN129+AS129+AX129","v":0},0,0,0,0,null,{"$f":"$AD129*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD129*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD129*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD129*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD129*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK129=\"\",0,VLOOKUP($AH129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK129)+($AL129*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK129=\"\",0,VLOOKUP($AH129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK129)+($AL129*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK129=\"\",0,VLOOKUP($AH129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK129)+($AL129*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK129=\"\",0,VLOOKUP($AH129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK129)+($AL129*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK129=\"\",0,VLOOKUP($AH129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK129)+($AL129*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},{"$f":"BI129+BN129","v":0},0,0,0,0]
[null,"36.23","Velg type belysning","Armaturer",{"$f":"G130+I130+K130+M130+O130+Q130+S130+U130+W130+Y130","v":0},"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,null,null,null,null,"Standard vegbelysning",{"$f":"E130","v":0},{"$f":"IF((OR(F130=\"RS\",AI130=\"\")),0,VLOOKUP(AH130,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI130","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$C$7>Beregningsfaktorer!$Z$28,AI130*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$28),0)","v":0},{"$f":"IF((OR(F130=\"RS\",AK130=\"\")),0,VLOOKUP(AH130,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK130","v":0},{"$f":"IF(AH130=\"\",\"\",VLOOKUP(AH130,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Belysningsutstyr"},{"$f":"$AC130*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC130*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC130*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC130*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC130*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF130*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF130*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF130*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF130*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF130*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI130=\"\",0,VLOOKUP($AH130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI130)+($AJ130*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI130=\"\",0,VLOOKUP($AH130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI130)+($AJ130*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI130=\"\",0,VLOOKUP($AH130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI130)+($AJ130*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI130=\"\",0,VLOOKUP($AH130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI130)+($AJ130*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI130=\"\",0,VLOOKUP($AH130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI130)+($AJ130*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD130*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD130*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD130*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD130*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD130*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK130=\"\",0,VLOOKUP($AH130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK130)+($AL130*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK130=\"\",0,VLOOKUP($AH130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK130)+($AL130*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK130=\"\",0,VLOOKUP($AH130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK130)+($AL130*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK130=\"\",0,VLOOKUP($AH130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK130)+($AL130*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK130=\"\",0,VLOOKUP($AH130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK130)+($AL130*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"36.24",null,"Sikkerhetsbelysning",{"$f":"G131+I131+K131+M131+O131+Q131+S131+U131+W131+Y131","v":0},"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,null,null,null,null,"Standard vegbelysning",0,{"$f":"IF((OR(F131=\"RS\",AI131=\"\")),0,VLOOKUP(AH131,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI131","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$C$7>Beregningsfaktorer!$Z$28,AI131*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$28),0)","v":0},{"$f":"IF((OR(F131=\"RS\",AK131=\"\")),0,VLOOKUP(AH131,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK131","v":0},{"$f":"IF(AH131=\"\",\"\",VLOOKUP(AH131,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Belysningsutstyr"},{"$f":"$AC131*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC131*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC131*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC131*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC131*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF131*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF131*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF131*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF131*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF131*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI131=\"\",0,VLOOKUP($AH131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI131)+($AJ131*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI131=\"\",0,VLOOKUP($AH131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI131)+($AJ131*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI131=\"\",0,VLOOKUP($AH131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI131)+($AJ131*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI131=\"\",0,VLOOKUP($AH131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI131)+($AJ131*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI131=\"\",0,VLOOKUP($AH131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI131)+($AJ131*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD131*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD131*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD131*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD131*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD131*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK131=\"\",0,VLOOKUP($AH131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK131)+($AL131*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK131=\"\",0,VLOOKUP($AH131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK131)+($AL131*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK131=\"\",0,VLOOKUP($AH131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK131)+($AL131*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK131=\"\",0,VLOOKUP($AH131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK131)+($AL131*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK131=\"\",0,VLOOKUP($AH131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK131)+($AL131*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"36.3",null,"Ventilasjon",0,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"D132","v":"Ventilasjon"},0,{"$f":"IF((OR(F132=\"RS\",AI132=\"\")),0,VLOOKUP(AH132,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI132","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$C$7>Beregningsfaktorer!$Z$26,AI132*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$26),0)","v":0},{"$f":"IF((OR(F132=\"RS\",AK132=\"\")),0,VLOOKUP(AH132,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK132","v":0},{"$f":"IF(AH132=\"\",\"\",VLOOKUP(AH132,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - VA installasjoner"},{"$f":"$AC132*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC132*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC132*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC132*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC132*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF132*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF132*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF132*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF132*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF132*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI132=\"\",0,VLOOKUP($AH132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI132)+($AJ132*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI132=\"\",0,VLOOKUP($AH132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI132)+($AJ132*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI132=\"\",0,VLOOKUP($AH132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI132)+($AJ132*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI132=\"\",0,VLOOKUP($AH132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI132)+($AJ132*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI132=\"\",0,VLOOKUP($AH132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI132)+($AJ132*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD132*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD132*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD132*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD132*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD132*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK132=\"\",0,VLOOKUP($AH132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK132)+($AL132*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK132=\"\",0,VLOOKUP($AH132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK132)+($AL132*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK132=\"\",0,VLOOKUP($AH132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK132)+($AL132*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK132=\"\",0,VLOOKUP($AH132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK132)+($AL132*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK132=\"\",0,VLOOKUP($AH132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK132)+($AL132*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"36.31",null,"Kabelfremføring mellom hovedtavle/fordelingstavler og ventilatorer",0,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,"m",null,null,null,null,null,null,null,"Kabel, lavspent",0,{"$f":"IF((OR(F133=\"RS\",AI133=\"\")),0,VLOOKUP(AH133,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI133","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$C$7>Beregningsfaktorer!$Z$26,AI133*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$26),0)","v":0},{"$f":"IF((OR(F133=\"RS\",AK133=\"\")),0,VLOOKUP(AH133,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK133","v":0},{"$f":"IF(AH133=\"\",\"\",VLOOKUP(AH133,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Kabling"},{"$f":"$AC133*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC133*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC133*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC133*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC133*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF133*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF133*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF133*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF133*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF133*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI133=\"\",0,VLOOKUP($AH133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI133)+($AJ133*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI133=\"\",0,VLOOKUP($AH133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI133)+($AJ133*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI133=\"\",0,VLOOKUP($AH133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI133)+($AJ133*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI133=\"\",0,VLOOKUP($AH133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI133)+($AJ133*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI133=\"\",0,VLOOKUP($AH133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI133)+($AJ133*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD133*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD133*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD133*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD133*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD133*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK133=\"\",0,VLOOKUP($AH133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK133)+($AL133*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK133=\"\",0,VLOOKUP($AH133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK133)+($AL133*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK133=\"\",0,VLOOKUP($AH133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK133)+($AL133*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK133=\"\",0,VLOOKUP($AH133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK133)+($AL133*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK133=\"\",0,VLOOKUP($AH133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK133)+($AL133*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"36.32",null,"Impulsventilatorer",0,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,null,null,null,null,"Vifte/ventilator",0,{"$f":"IF((OR(F134=\"RS\",AI134=\"\")),0,VLOOKUP(AH134,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI134","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$C$7>Beregningsfaktorer!$Z$26,AI134*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$26),0)","v":0},{"$f":"IF((OR(F134=\"RS\",AK134=\"\")),0,VLOOKUP(AH134,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK134","v":0},{"$f":"IF(AH134=\"\",\"\",VLOOKUP(AH134,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Vifte/ventilator"},{"$f":"$AC134*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC134*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC134*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC134*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC134*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF134*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF134*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF134*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF134*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF134*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI134=\"\",0,VLOOKUP($AH134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI134)+($AJ134*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI134=\"\",0,VLOOKUP($AH134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI134)+($AJ134*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI134=\"\",0,VLOOKUP($AH134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI134)+($AJ134*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI134=\"\",0,VLOOKUP($AH134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI134)+($AJ134*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI134=\"\",0,VLOOKUP($AH134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI134)+($AJ134*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD134*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD134*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD134*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD134*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD134*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK134=\"\",0,VLOOKUP($AH134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK134)+($AL134*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK134=\"\",0,VLOOKUP($AH134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK134)+($AL134*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK134=\"\",0,VLOOKUP($AH134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK134)+($AL134*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK134=\"\",0,VLOOKUP($AH134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK134)+($AL134*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK134=\"\",0,VLOOKUP($AH134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK134)+($AL134*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"36.33",null,"Sjaktventilatorer",0,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,"stk",null,null,null,null,null,null,null,"Vifte/ventilator",0,{"$f":"IF((OR(F135=\"RS\",AI135=\"\")),0,VLOOKUP(AH135,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI135","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$C$7>Beregningsfaktorer!$Z$26,AI135*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$26),0)","v":0},{"$f":"IF((OR(F135=\"RS\",AK135=\"\")),0,VLOOKUP(AH135,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK135","v":0},{"$f":"IF(AH135=\"\",\"\",VLOOKUP(AH135,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"Vifte/ventilator"},{"$f":"$AC135*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC135*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC135*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC135*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC135*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF135*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF135*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF135*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF135*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF135*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI135=\"\",0,VLOOKUP($AH135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI135)+($AJ135*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI135=\"\",0,VLOOKUP($AH135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI135)+($AJ135*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI135=\"\",0,VLOOKUP($AH135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI135)+($AJ135*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI135=\"\",0,VLOOKUP($AH135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI135)+($AJ135*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI135=\"\",0,VLOOKUP($AH135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI135)+($AJ135*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD135*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD135*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD135*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD135*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD135*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK135=\"\",0,VLOOKUP($AH135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK135)+($AL135*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK135=\"\",0,VLOOKUP($AH135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK135)+($AL135*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK135=\"\",0,VLOOKUP($AH135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK135)+($AL135*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK135=\"\",0,VLOOKUP($AH135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK135)+($AL135*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK135=\"\",0,VLOOKUP($AH135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK135)+($AL135*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"36.5",null,"Trafikkregulering/overvåking",0,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"D136","v":"Trafikkregulering/overvåking"},0,{"$f":"IF((OR(F136=\"RS\",AI136=\"\")),0,VLOOKUP(AH136,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI136","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$C$7>Beregningsfaktorer!$Z$31,AI136*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$31),0)","v":0},{"$f":"IF((OR(F136=\"RS\",AK136=\"\")),0,VLOOKUP(AH136,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK136","v":0},{"$f":"IF(AH136=\"\",\"\",VLOOKUP(AH136,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - Elektriske installasjoner"},{"$f":"$AC136*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC136*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC136*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC136*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC136*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF136*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF136*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF136*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF136*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF136*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI136=\"\",0,VLOOKUP($AH136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI136)+($AJ136*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI136=\"\",0,VLOOKUP($AH136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI136)+($AJ136*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI136=\"\",0,VLOOKUP($AH136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI136)+($AJ136*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI136=\"\",0,VLOOKUP($AH136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI136)+($AJ136*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI136=\"\",0,VLOOKUP($AH136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI136)+($AJ136*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD136*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD136*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD136*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD136*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD136*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK136=\"\",0,VLOOKUP($AH136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK136)+($AL136*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK136=\"\",0,VLOOKUP($AH136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK136)+($AL136*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK136=\"\",0,VLOOKUP($AH136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK136)+($AL136*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK136=\"\",0,VLOOKUP($AH136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK136)+($AL136*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK136=\"\",0,VLOOKUP($AH136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK136)+($AL136*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"36.6",null,"Renseanlegg",{"$f":"G137+I137+K137+M137+O137+Q137+S137+U137+W137+Y137","v":0},"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"D137","v":"Renseanlegg"},0,{"$f":"IF((OR(F137=\"RS\",AI137=\"\")),0,VLOOKUP(AH137,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI137","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$C$7>Beregningsfaktorer!$Z$35,AI137*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$35),0)","v":0},{"$f":"IF((OR(F137=\"RS\",AK137=\"\")),0,VLOOKUP(AH137,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK137","v":0},{"$f":"IF(AH137=\"\",\"\",VLOOKUP(AH137,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - VA installasjoner"},{"$f":"$AC137*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC137*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC137*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC137*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC137*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF137*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF137*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF137*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF137*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF137*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI137=\"\",0,VLOOKUP($AH137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI137)+($AJ137*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI137=\"\",0,VLOOKUP($AH137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI137)+($AJ137*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI137=\"\",0,VLOOKUP($AH137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI137)+($AJ137*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI137=\"\",0,VLOOKUP($AH137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI137)+($AJ137*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI137=\"\",0,VLOOKUP($AH137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI137)+($AJ137*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD137*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD137*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD137*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD137*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD137*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK137=\"\",0,VLOOKUP($AH137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK137)+($AL137*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK137=\"\",0,VLOOKUP($AH137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK137)+($AL137*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK137=\"\",0,VLOOKUP($AH137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK137)+($AL137*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK137=\"\",0,VLOOKUP($AH137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK137)+($AL137*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK137=\"\",0,VLOOKUP($AH137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK137)+($AL137*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"36.61",null,"Luftrenseanlegg",{"$f":"G138+I138+K138+M138+O138+Q138+S138+U138+W138+Y138","v":0},"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"D138","v":"Luftrenseanlegg"},0,{"$f":"IF((OR(F138=\"RS\",AI138=\"\")),0,VLOOKUP(AH138,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI138","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$C$7>Beregningsfaktorer!$Z$35,AI138*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$35),0)","v":0},{"$f":"IF((OR(F138=\"RS\",AK138=\"\")),0,VLOOKUP(AH138,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK138","v":0},{"$f":"IF(AH138=\"\",\"\",VLOOKUP(AH138,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - VA installasjoner"},{"$f":"$AC138*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC138*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC138*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC138*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC138*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF138*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF138*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF138*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF138*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF138*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI138=\"\",0,VLOOKUP($AH138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI138)+($AJ138*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI138=\"\",0,VLOOKUP($AH138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI138)+($AJ138*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI138=\"\",0,VLOOKUP($AH138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI138)+($AJ138*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI138=\"\",0,VLOOKUP($AH138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI138)+($AJ138*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI138=\"\",0,VLOOKUP($AH138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI138)+($AJ138*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD138*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD138*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD138*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD138*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD138*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK138=\"\",0,VLOOKUP($AH138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK138)+($AL138*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK138=\"\",0,VLOOKUP($AH138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK138)+($AL138*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK138=\"\",0,VLOOKUP($AH138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK138)+($AL138*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK138=\"\",0,VLOOKUP($AH138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK138)+($AL138*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK138=\"\",0,VLOOKUP($AH138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK138)+($AL138*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"36.62",null,"Vannrenseanlegg",{"$f":"G139+I139+K139+M139+O139+Q139+S139+U139+W139+Y139","v":0},"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,"RS",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"D139","v":"Vannrenseanlegg"},0,{"$f":"IF((OR(F139=\"RS\",AI139=\"\")),0,VLOOKUP(AH139,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AI139","v":0},{"$f":"IF(Prosjektbeskrivelse!$C$7>Beregningsfaktorer!$Z$35,AI139*(Prosjektbeskrivelse!$C$7/Beregningsfaktorer!$Z$35),0)","v":0},{"$f":"IF((OR(F139=\"RS\",AK139=\"\")),0,VLOOKUP(AH139,Beregningsfaktorer!$L$59:$Q$186,Beregningsfaktorer!$Q$58,FALSE))*AK139","v":0},{"$f":"IF(AH139=\"\",\"\",VLOOKUP(AH139,Utslippsfaktorer!$B$8:$AL$224,Utslippsfaktorer!$AL$5,FALSE))","v":"RS - VA installasjoner"},{"$f":"$AC139*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AC139*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AC139*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AC139*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AC139*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"$AF139*Utslippsfaktorer!D$126","v":0},{"$f":"$AF139*Utslippsfaktorer!E$126","v":0},{"$f":"$AF139*Utslippsfaktorer!F$126","v":0},{"$f":"$AF139*Utslippsfaktorer!G$126","v":0},{"$f":"$AF139*Utslippsfaktorer!H$126","v":0},{"$f":"((IF($AI139=\"\",0,VLOOKUP($AH139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AI139)+($AJ139*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI139=\"\",0,VLOOKUP($AH139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AI139)+($AJ139*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI139=\"\",0,VLOOKUP($AH139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AI139)+($AJ139*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI139=\"\",0,VLOOKUP($AH139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AI139)+($AJ139*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AI139=\"\",0,VLOOKUP($AH139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AI139)+($AJ139*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0,null,{"$f":"$AD139*Utslippsfaktorer!D$90","v":0},{"$f":"$AD139*Utslippsfaktorer!E$90","v":0},{"$f":"$AD139*Utslippsfaktorer!F$90","v":0},{"$f":"$AD139*Utslippsfaktorer!G$90","v":0},{"$f":"$AD139*Utslippsfaktorer!H$90","v":0},{"$f":"((IF($AK139=\"\",0,VLOOKUP($AH139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)))*$AK139)+($AL139*Utslippsfaktorer!D$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK139=\"\",0,VLOOKUP($AH139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)))*$AK139)+($AL139*Utslippsfaktorer!E$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK139=\"\",0,VLOOKUP($AH139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)))*$AK139)+($AL139*Utslippsfaktorer!F$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK139=\"\",0,VLOOKUP($AH139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)))*$AK139)+($AL139*Utslippsfaktorer!G$126)","v":0},{"$f":"((IF($AK139=\"\",0,VLOOKUP($AH139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$258,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)))*$AK139)+($AL139*Utslippsfaktorer!H$126)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SUM",{"$f":"SUM(AC113:AC139)","v":0},{"$f":"SUM(AD113:AD139)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Totalsum",{"$f":"AC140+AC100+AC88+AC39+AC25","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"AX140+AX100+AX88+AX39+AX25","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]

{"sheet":"Økt trafikk pga vedlikehold","index":5,"n_rows":54,"n_cols":22,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,41,31,55],[1,20,1,39],[1,41,1,55],[6,3,6,4],[7,3,7,4],[22,3,22,4],[22,10,22,12],[23,3,23,4],[24,3,24,4],[25,3,25,4],[26,3,26,4],[31,20,31,39],[3,1,4,4]]}
[]
[null,"MILJØPÅVIRKNING AV ENDRET TRAFIKKFLYT VED VEDLIKEHOLD OG OMKJØRING"]
[null,null,null,null,null,null,"Vegstrekk",null,"Omkjøring"]
[null,"Data for Distanse, Gjennomsnittshastighet                                        og Gjennomsnittlig antall kjøretøy per dag MÅ angis",null,null,null,null,"↕"]
[null,null,null,null,null,null,"B",{"$f":"IF($C$7=2,\"×\",\nIF($C$7=1,\"→\",\"↔\"))","v":"×"},"D"]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($C$7=2,\"↕\",IF($C$7=1,\"↑\",\"×\"))","v":"↕"},null,{"$f":"IF($C$7=2,\"×\",IF($C$7=1,\"↓\",\"↕\"))","v":"×"}]
[null,"Vegstrekket er åpent i",2,"kjøreretninger",null,null,"A",{"$f":"IF($C$7=2,\"×\",\nIF($C$7=1,\"←\",\"↔\"))","v":"×"},"C"]
[null,"Varighet",null,"dager",null,null,"↕"]
[null,"Et vegstrekke kan representere veg i dagen, bru og eller tunnel"]
[]
[null,"Ekstragenerert trafikk",null,null,null,"Distanse [km]","Gj.snitt hastighet [km/t]","Gj.snitt # kjøretøy per dag  [stk]","Trafikkflyt","Kjøretid   [minutter]","Totalt konsum bensin [kg]","Totalt konsum diesel [kg]"]
[null,"Lengde på vegstrekk","A",{"$f":"IF($C$7=2,\"↕\",IF($C$7=1,\"→\",\"×\"))","v":"↕"},"B",0.5,60,1000,"Gjennomsnitt",{"$f":"IF(C7=0,\"∞\",F12/(G12+0.000000000000000001)*60)","v":0.5},{"$f":"IF(Trafikklast= U$41,$M$35,\nIF(Trafikklast= U$42,$N$35,\nIF(Trafikklast= U$43,$O$35)))*\nIF(ISNUMBER(VT),VT,0)*\nÅDT*$D$24/1000*Vedlikeholdsdager","v":0},{"$f":"IF(Trafikklast= U$41,SUM($M$36*$D$25,$M$37*$D$26,$M$38*$D$27),\nIF(Trafikklast= U$42,SUM($N$36*$D$25,$N$37*$D$26,$N$38*$D$27),\nIF(Trafikklast= U$43,SUM($O$36*$D$25,$O$37*$D$26,$O$38*$D$27))))*\nIF(ISNUMBER(VT),VT,0)*\nÅDT/1000*Vedlikeholdsdager","v":0}]
[null,"Til/fra omkjøring","A",{"$f":"IF($C$7=2,\"×\",IF($C$7=1,\"←\",\"↔\"))","v":"×"},"C",0.1,60,1000,"Gjennomsnitt",{"$f":"IF($C$7=2,\"∞\",F13/(G13+0.000000000000000001)*60)","v":"∞"},{"$f":"IF(Trafikklast= U$41,$M$35,\nIF(Trafikklast= U$42,$N$35,\nIF(Trafikklast= U$43,$O$35)))*\nIF(ISNUMBER(VT),VT,0)*\nÅDT*$D$24/1000*Vedlikeholdsdager","v":0},{"$f":"IF(Trafikklast= U$41,SUM($M$36*$D$25,$M$37*$D$26,$M$38*$D$27),\nIF(Trafikklast= U$42,SUM($N$36*$D$25,$N$37*$D$26,$N$38*$D$27),\nIF(Trafikklast= U$43,SUM($O$36*$D$25,$O$37*$D$26,$O$38*$D$27))))*\nIF(ISNUMBER(VT),VT,0)*\nÅDT/1000*Vedlikeholdsdager","v":0}]
[null,"Omkjøring","C",{"$f":"IF($C$7=2,\"×\",IF($C$7=1,\"←\",\"↔\"))","v":"×"},"D",0.5,60,1000,"Gjennomsnitt",{"$f":"IF($C$7=2,\"∞\",F14/(G14+0.000000000000000001)*60)","v":"∞"},{"$f":"IF(Trafikklast= U$41,$M$35,\nIF(Trafikklast= U$42,$N$35,\nIF(Trafikklast= U$43,$O$35)))*\nIF(ISNUMBER(VT),VT,0)*\nÅDT*$D$24/1000*Vedlikeholdsdager","v":0},{"$f":"IF(Trafikklast= U$41,SUM($M$36*$D$25,$M$37*$D$26,$M$38*$D$27),\nIF(Trafikklast= U$42,SUM($N$36*$D$25,$N$37*$D$26,$N$38*$D$27),\nIF(Trafikklast= U$43,SUM($O$36*$D$25,$O$37*$D$26,$O$38*$D$27))))*\nIF(ISNUMBER(VT),VT,0)*\nÅDT/1000*Vedlikeholdsdager","v":0}]
[null,"Fra/til omkjøring","B",{"$f":"IF($C$7=2,\"×\",IF($C$7=1,\"←\",\"↔\"))","v":"×"},"D",0.1,60,1000,"Gjennomsnitt",{"$f":"IF($C$7=2,\"∞\",F15/(G15+0.000000000000000001)*60)","v":"∞"},{"$f":"IF(Trafikklast= U$41,$M$35,\nIF(Trafikklast= U$42,$N$35,\nIF(Trafikklast= U$43,$O$35)))*\nIF(ISNUMBER(VT),VT,0)*\nÅDT*$D$24/1000*Vedlikeholdsdager","v":0},{"$f":"IF(Trafikklast= U$41,SUM($M$36*$D$25,$M$37*$D$26,$M$38*$D$27),\nIF(Trafikklast= U$42,SUM($N$36*$D$25,$N$37*$D$26,$N$38*$D$27),\nIF(Trafikklast= U$43,SUM($O$36*$D$25,$O$37*$D$26,$O$38*$D$27))))*\nIF(ISNUMBER(VT),VT,0)*\nÅDT/1000*Vedlikeholdsdager","v":0}]
[]
[]
[null,"Startscenario (Vegstrekk åpent)",null,null,null,"Distanse [km]","Gj.snitt hastighet [km/t]","Gj.snitt # kjøretøy per dag  [stk]","Trafikkflyt","Kjøretid   [minutter]","Totalt konsum bensin [kg]","Totalt konsum diesel [kg]"]
[null,"Lengde på vegstrekk","A","↕","B",0.5,60,1000,"Gjennomsnitt",{"$f":"F19/G19*60","v":0.5},{"$f":"IF(I19= U$41,$M$35,\nIF(I19= U$42,$N$35,\nIF(I19= U$43,$O$35)))*\nH19*J19*$D$24/1000*Vedlikeholdsdager","v":0},{"$f":"IF(I19= U$41,SUM($M$36*$D$25,$M$37*$D$26,$M$38*$D$27),\nIF(I19= U$42,SUM($N$36*$D$25,$N$37*$D$26,$N$38*$D$27),\nIF(I19= U$43,SUM($O$36*$D$25,$O$37*$D$26,$O$38*$D$27))))*\nH19*\nJ19/1000*Vedlikeholdsdager","v":0}]
[]
[]
[]
[null,"Type kjøretøy",null,"Andel",null,null,"Utslipp","Bensin","Diesel",null,"Ekstragenererte utslipp som følge av omkjøring"]
[null,"Personbil","Bensin",0.45,null,null,"kg CO2",{"$f":"(SUM(Totalbensin)-K$19)*(D53/1000)","v":0},{"$f":"(SUM(Totdiesel)-L$19)*D54/1000","v":0},null,null,"Bensin","Diesel"]
[null,"Personbil","Diesel",0.45,null,null,"g CO",{"$f":"(SUM(Totalbensin)-K$19)*E53/1000","v":0},{"$f":"(SUM(Totdiesel)-L$19)*E54/1000","v":0},null,"kg CO2",{"$f":"H$24+H$25*1.57/1000+H$26*23/1000","v":0},{"$f":"I$24+I$25*1.57/1000+I$26*23/1000","v":0}]
[null,"Buss","Diesel",0.03,null,null,"g HC",{"$f":"(SUM(Totalbensin)-K$19)*F53/1000","v":0},{"$f":"(SUM(Totdiesel)-L$19)*F54/1000","v":0},null,"kg SO2-ekv.",{"$f":"H$27*0.5/1000","v":0},{"$f":"I$27*0.5/1000","v":0}]
[null,"Lastebil","Diesel",7.0000000000000007E-2,null,null,"g NO",{"$f":"(SUM(Totalbensin)-K$19)*G53/1000","v":0},{"$f":"(SUM(Totdiesel)-L$19)*G54/1000","v":0}]
[]
[]
[]
[]
[null,"Forutsetninger for beregningene",null,null,"Hvite felt kan overstyres"]
[]
[null,"Data kjøretøy","Fuel","Motor-effekt [kW]",null,"Maks turtall [RPM]"," RPM i kø"," RPM snitt","RPM høy hastighet","kW kø","kW snitt","kW høy hastighet","Drivstoff, kø [g/min]","drivstoff, snitt [g/min]","drivstoff, høy hastighet [g/min]"]
[null,"Snitt personbil","Bensin",70,null,6000,4000,1300,1500,{"$f":"$D35/$F35*G35","v":46.666666666666671},15.166666666666668,{"$f":"$D35/$F35*I35","v":17.5},{"$f":"$E44*J35/60","v":194.44444444444446},{"$f":"$E$44*K35/60","v":63.19444444444445},{"$f":"$E$44*L35/60","v":72.916666666666671}]
[null,"Snitt personbil","Diesel",70,null,4000,3000,1200,1300,52.500000000000007,21.000000000000004,22.750000000000004,{"$f":"$E45*J36/60","v":169.31250000000003},{"$f":"$E$45*K36/60","v":67.725000000000009},73.36875000000002]
[null,"Snitt buss","Diesel",200,null,1900,2500,1100,1500,263.15789473684208,115.78947368421052,157.89473684210526,{"$f":"$E45*J37/60","v":848.68421052631561},373.42105263157896,509.21052631578942]
[null,"Snitt lastebil","Diesel",250,null,2000,2300,1200,1500,287.5,150,187.5,{"$f":"$E45*J38/60","v":927.1875},483.75,604.6875]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Datasett","Land","Trafikkflyt","Energisubstitusjon"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Danmark","Danmark","Køkjøring","- Ingen -"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Finland","Finland","Gjennomsnitt","Kull"]
[null,"Drivstoffeffektivitet (BSFC)","Maks","Min","Snitt",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Norge","Norge","Fri flyt","Naturgass"]
[null,"Bensin",273,227,{"$f":"AVERAGE(C44:D44)","v":250},"g/kWh",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sverige","Sverige",null,"Lett fyringsolje"]
[null,"Diesel",209,178,{"$f":"AVERAGE(C45:D45)","v":193.5},"g/kWh",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ecoinvent"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Produktspesifikt"]
[null,"Densitet",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"National + Database"]
[null,"Bensin",0.71970000000000001,"g/L",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Produktspesifikk + Database"]
[null,"Diesel",0.83199999999999996,"g/L",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Miks"]
[]
[]
[null,"Utslippsfaktorer kjøretøy","kg fuel","g CO2","g CO","g HC","g NO","kg CO2-ekv","kg SO2-ekv"]
[null,"Bensin",1,3082,59.3,8.0500000000000007,7.24,{"$f":"(D$53+E$53*1.57+F$53*23)/1000","v":3.3602510000000003},{"$f":"F$19*0.5/1000","v":2.5000000000000001E-4}]
[null,"Diesel",1,3156,32,7,24,{"$f":"(D$54+E$54*1.57+F$54*23)/1000","v":3.3672399999999998},{"$f":"G$54*0.5/1000","v":1.2E-2}]

{"sheet":"Totale mengder","index":6,"n_rows":238,"n_cols":60,"rows_kept":238,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[176,50,176,54],[176,55,176,59],[29,12,30,13],[29,1,30,2],[29,23,30,24],[29,50,29,54],[29,55,29,59],[173,32,173,36],[173,37,173,41],[173,42,173,46],[36,55,36,59],[35,27,35,31],[35,32,35,36],[35,37,35,41],[35,42,35,46],[36,50,36,54],[5,23,5,26],[37,1,38,2],[177,1,178,2],[37,12,38,13],[37,23,38,24],[177,12,178,13],[177,23,178,24],[27,23,27,26],[8,25,8,26],[5,1,5,10],[5,12,5,21],[29,20,29,21],[29,14,29,15],[37,14,37,15],[37,16,37,17],[29,7,29,8],[27,50,27,59],[27,1,27,10],[27,12,27,21],[8,3,8,4],[8,5,8,6],[8,7,8,8],[8,9,8,10],[8,14,8,15],[8,16,8,17],[8,18,8,19],[8,20,8,21],[8,1,9,2],[8,12,9,13],[8,23,9,24],[37,9,37,10],[37,48,38,49],[173,27,173,31],[177,14,177,15],[177,16,177,17],[177,18,177,19],[177,20,177,21],[177,48,178,49],[171,27,171,31],[171,32,171,36],[171,37,171,41],[171,42,171,46],[172,27,172,31],[172,32,172,36],[172,37,172,41],[172,42,172,46],[1,3,1,7],[177,25,177,26],[177,3,177,4],[177,5,177,6],[177,7,177,8],[177,9,177,10],[37,7,37,8],[37,18,37,19],[37,20,37,21],[29,16,29,17],[29,18,29,19],[29,3,29,4],[29,5,29,6],[29,9,29,10],[37,3,37,4],[37,5,37,6],[176,60,176,64],[176,65,176,69],[27,60,27,69],[29,60,29,64],[29,65,29,69],[36,60,36,64],[36,65,36,69]]}
[]
[null,"TOTALE MENGDER FOR HELE PROSJEKTET ",null,"M+U: MATERIALPRODUKSJON OG UTBYGGING SAMLET                                      D&V: DRIFT OG VEDLIKEHOLD"]
[]
[null,"                 Aggregert materialliste"]
[]
[null,"Budsjett",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regnskap",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Differanse i mengder, budsjett - regnskap"]
[]
[]
[null,"Materialkategori",null,"Veg i dagen",null,"Tunnel",null,"Bru",null,"Sum",null,null,"Materialkategori",null,"Veg i dagen",null,"Tunnel",null,"Bru",null,"Sum",null,null,"Materialkategori",null,"Veg i dagen"]
[null,null,null,"M+U","D&V","M+U","D&V","M+U","D&V","M+U","D&V",null,null,null,"M+U","D&V","M+U","D&V","M+U","D&V","M+U","D&V",null,null,null,"M+U","D&V"]
[null,"Asfalt","kg",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$R$507,B11,'Veg i dagen'!N$7:N$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$R$507,B11,'Veg i dagen'!P$7:P$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$AM$140,B11,Tunneler!AI$10:AI$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$AM$140,B11,Tunneler!AK$10:AK$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$AN$219,B11,Bruer!AJ$10:AJ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$AN$219,B11,Bruer!AL$10:AL$219)","v":0},{"$f":"D11+F11+H11","v":0},{"$f":"E11+G11+I11","v":0},null,"Asfalt","kg",null,null,null,null,null,null,{"$f":"O11+Q11+S11","v":0},{"$f":"P11+R11+T11","v":0},null,"Asfalt","kg",{"$f":"J11-U11","v":0},{"$f":"K11-V11","v":0}]
[null,"Betongelementer","tonn",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$R$507,B12,'Veg i dagen'!N$7:N$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$R$507,B12,'Veg i dagen'!P$7:P$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$AM$140,B12,Tunneler!AI$10:AI$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$AM$140,B12,Tunneler!AK$10:AK$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$AN$219,B12,Bruer!AJ$10:AJ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$AN$219,B12,Bruer!AL$10:AL$219)","v":0},{"$f":"D12+F12+H12","v":0},{"$f":"E12+G12+I12","v":0},null,"Betongelementer","m3",null,null,null,null,null,null,{"$f":"O12+Q12+S12","v":0},{"$f":"P12+R12+T12","v":0},null,"Betongelementer","m3",{"$f":"J12-U12","v":0},{"$f":"K12-V12","v":0}]
[null,"Betonghvelv","m3",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$R$507,B13,'Veg i dagen'!N$7:N$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$R$507,B13,'Veg i dagen'!P$7:P$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$AM$140,B13,Tunneler!AI$10:AI$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$AM$140,B13,Tunneler!AK$10:AK$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$AN$219,B13,Bruer!AJ$10:AJ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$AN$219,B13,Bruer!AL$10:AL$219)","v":0},0,0,null,"Betonghvelv","m3",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Betonghvelv","m3",0,0]
[null,"Grus/pukk","m3",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$R$507,B14,'Veg i dagen'!N$7:N$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$R$507,B14,'Veg i dagen'!P$7:P$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$AM$140,B14,Tunneler!AI$10:AI$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$AM$140,B14,Tunneler!AK$10:AK$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$AN$219,B14,Bruer!AJ$10:AJ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$AN$219,B14,Bruer!AL$10:AL$219)","v":0},0,0,null,"Grus/pukk","m3",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Grus/pukk","m3",0,0]
[null,"Kamstål","kg",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$R$507,B15,'Veg i dagen'!N$7:N$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$R$507,B15,'Veg i dagen'!P$7:P$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$AM$140,B15,Tunneler!AI$10:AI$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$AM$140,B15,Tunneler!AK$10:AK$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$AN$219,B15,Bruer!AJ$10:AJ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$AN$219,B15,Bruer!AL$10:AL$219)","v":0},0,0,null,"Kamstål","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Kamstål","kg",0,0]
[null,"Plasstøpt betong","m3",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$R$507,B16,'Veg i dagen'!N$7:N$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$R$507,B16,'Veg i dagen'!P$7:P$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$AM$140,B16,Tunneler!AI$10:AI$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$AM$140,B16,Tunneler!AK$10:AK$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$AN$219,B16,Bruer!AJ$10:AJ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$AN$219,B16,Bruer!AL$10:AL$219)","v":0},0,0,null,"Plasstøpt betong","m3",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Plasstøpt betong","m3",0,0]
[null,"Sement","m3",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$R$507,B17,'Veg i dagen'!N$7:N$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$R$507,B17,'Veg i dagen'!P$7:P$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$AM$140,B17,Tunneler!AI$10:AI$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$AM$140,B17,Tunneler!AK$10:AK$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$AN$219,B17,Bruer!AJ$10:AJ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$AN$219,B17,Bruer!AL$10:AL$219)","v":0},0,0,null,"Sement","m3",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Sement","m3",0,0]
[null,"Sprøytebetong","m3",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$R$507,B18,'Veg i dagen'!N$7:N$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$R$507,B18,'Veg i dagen'!P$7:P$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$AM$140,B18,Tunneler!AI$10:AI$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$AM$140,B18,Tunneler!AK$10:AK$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$AN$219,B18,Bruer!AJ$10:AJ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$AN$219,B18,Bruer!AL$10:AL$219)","v":0},0,0,null,"Sprøytebetong","m3",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Sprøytebetong","m3",0,0]
[null,"Stål","kg",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$R$507,B19,'Veg i dagen'!N$7:N$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$R$507,B19,'Veg i dagen'!P$7:P$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$AM$140,B19,Tunneler!AI$10:AI$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$AM$140,B19,Tunneler!AK$10:AK$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$AN$219,B19,Bruer!AJ$10:AJ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$AN$219,B19,Bruer!AL$10:AL$219)","v":0},0,0,null,"Stål","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Stål","kg",0,0]
[null,"Trevirke","m3",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$R$507,B20,'Veg i dagen'!N$7:N$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$R$507,B20,'Veg i dagen'!P$7:P$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$AM$140,B20,Tunneler!AI$10:AI$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$AM$140,B20,Tunneler!AK$10:AK$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$AN$219,B20,Bruer!AJ$10:AJ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$AN$219,B20,Bruer!AL$10:AL$219)","v":0},0,0,null,"Trevirke","m3",null,null,null,null,null,null,{"$f":"O20+Q20+S20","v":0},0,null,"Trevirke","m3",0,0]
[null,"Dieselforbruk i anleggsmaskiner","liter",{"$f":"'Veg i dagen'!H509","v":0},null,{"$f":"Tunneler!AC142","v":0},null,{"$f":"Bruer!AD222","v":0},null,0,0,null,"Dieselforbruk i anleggsmaskiner","liter",null,null,null,null,null,null,{"$f":"O21+Q21+S21","v":0},{"$f":"P21+R21+T21","v":0},null,"Dieselforbruk i anleggsmaskiner","liter",0,0]
[null,"Dieselforbruk til massetransport","liter",{"$f":"'Veg i dagen'!K509*Beregningsfaktorer!M51","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!I509","v":0},{"$f":"Tunneler!AF142*Beregningsfaktorer!M51","v":0},null,{"$f":"Bruer!AG222*Beregningsfaktorer!M51","v":0},null,0,0,null,"Dieselforbruk til massetransport","liter",null,null,null,null,null,null,{"$f":"O22+Q22+S22","v":0},{"$f":"P22+R22+T22","v":0},null,"Dieselforbruk til massetransport","liter",{"$f":"J22-U22","v":0},0]
[null,"Elektrisitetsforbruk","kWh",null,{"$f":"Beregningsfaktorer!AI22*Prosjektbeskrivelse!C7","v":0},{"$f":"Tunneler!$E28*Beregningsfaktorer!$M28","v":0},{"$f":"Beregningsfaktorer!AJ22*Prosjektbeskrivelse!C7","v":0},null,null,{"$f":"D23+F23+H23","v":0},0,null,"Elektrisitetsforbruk","kWh",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Elektrisitetsforbruk","kWh",0,0]
[]
[]
[null,"                 Alle materialtyper"]
[]
[null,"Budsjett",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Regnskap",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Differanse, budsjett - regnskap",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Differanse i miljøpåvirkning, budsjett - regnskap"]
[]
[null,"ENERGIFORBRUK",null,"Veg i dagen",null,"Tunnel",null,"Bru",null,"Sum",null,null,"ENERGIFORBRUK",null,"Veg i dagen",null,"Tunnel",null,"Bru",null,"Sum",null,null,"ENERGIFORBRUK",null,null,null,"K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE",null,null,null,"Miljøpåvirkning, M+U",null,null,null,null,"Miljøpåvirkning,  D&V"]
[null,null,null,"M+U","D&V","M+U","D&V","M+U","D&V","M+U","D&V",null,null,null,"M+U","D&V","M+U","D&V","M+U","D&V","M+U","D&V",null,null,null,"M+U","D&V","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ",null,null,null,"Klima","Forsuring","Eutrofiering","Fotokjemisk smog","Akkumulert energibruk","Klima","Forsuring","Eutrofiering","Fotokjemisk smog","Akkumulert energibruk"]
[null,"Dieselforbruk i anleggsmaskiner","liter",{"$f":"'Veg i dagen'!H509","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!I509","v":0},{"$f":"Tunneler!AC142","v":0},{"$f":"Tunneler!AD142","v":0},{"$f":"Bruer!AD222","v":0},{"$f":"Bruer!AE222","v":0},{"$f":"D32+F32+H32","v":0},0,null,"Dieselforbruk i anleggsmaskiner","liter",null,null,null,null,null,null,{"$f":"O32+Q32+S32","v":0},0,null,"Dieselforbruk i anleggsmaskiner","liter",{"$f":"J32-U32","v":0},0,{"$f":"$J$32*Utslippsfaktorer!D90","v":0},{"$f":"$J$32*Utslippsfaktorer!E90","v":0},{"$f":"$J$32*Utslippsfaktorer!F90","v":0},{"$f":"$J$32*Utslippsfaktorer!G90","v":0},{"$f":"$J$32*Utslippsfaktorer!H90","v":0},{"$f":"$K$32*Utslippsfaktorer!D90","v":0},{"$f":"$K$32*Utslippsfaktorer!E90","v":0},{"$f":"$K$32*Utslippsfaktorer!F90","v":0},{"$f":"$K$32*Utslippsfaktorer!G90","v":0},{"$f":"$K$32*Utslippsfaktorer!H90","v":0},{"$f":"$U$32*Utslippsfaktorer!D90","v":0},{"$f":"$U$32*Utslippsfaktorer!E90","v":0},{"$f":"$U$32*Utslippsfaktorer!F90","v":0},{"$f":"$U$32*Utslippsfaktorer!G90","v":0},{"$f":"$U$32*Utslippsfaktorer!H90","v":0},{"$f":"$V$32*Utslippsfaktorer!D90","v":0},{"$f":"$V$32*Utslippsfaktorer!E90","v":0},{"$f":"$V$32*Utslippsfaktorer!F90","v":0},{"$f":"$V$32*Utslippsfaktorer!G90","v":0},{"$f":"$V$32*Utslippsfaktorer!H90","v":0},null,null,null,"kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ"]
[null,"Dieselforbruk til massetransport","liter",{"$f":"'Veg i dagen'!K509*Beregningsfaktorer!M51","v":0},0,{"$f":"Tunneler!AF142*Beregningsfaktorer!M51","v":0},0,{"$f":"Bruer!AG222*Beregningsfaktorer!M51","v":0},0,0,0,null,"Dieselforbruk til massetransport","liter",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Dieselforbruk til massetransport","liter",0,0,{"$f":"$J$33*Utslippsfaktorer!D90","v":0},{"$f":"$J$33*Utslippsfaktorer!E90","v":0},{"$f":"$J$33*Utslippsfaktorer!F90","v":0},{"$f":"$J$33*Utslippsfaktorer!G90","v":0},{"$f":"$J$33*Utslippsfaktorer!H90","v":0},{"$f":"$K$33*Utslippsfaktorer!D90","v":0},{"$f":"$K$33*Utslippsfaktorer!E90","v":0},{"$f":"$K$33*Utslippsfaktorer!F90","v":0},{"$f":"$K$33*Utslippsfaktorer!G90","v":0},{"$f":"$K$33*Utslippsfaktorer!H90","v":0},{"$f":"$U$33*Utslippsfaktorer!D90","v":0},{"$f":"$U$33*Utslippsfaktorer!E90","v":0},{"$f":"$U$33*Utslippsfaktorer!F90","v":0},{"$f":"$U$33*Utslippsfaktorer!G90","v":0},{"$f":"$U$33*Utslippsfaktorer!H90","v":0},{"$f":"$V$33*Utslippsfaktorer!D90","v":0},{"$f":"$V$33*Utslippsfaktorer!E90","v":0},{"$f":"$V$33*Utslippsfaktorer!F90","v":0},{"$f":"$V$33*Utslippsfaktorer!G90","v":0},{"$f":"$V$33*Utslippsfaktorer!H90","v":0},null,null,null,{"$f":"AB32-AL32","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Elektrisitetsforbruk","kWh",null,{"$f":"Beregningsfaktorer!AI22*Prosjektbeskrivelse!C7","v":0},{"$f":"F23","v":0},{"$f":"Beregningsfaktorer!AJ22*Prosjektbeskrivelse!C7","v":0},0,0,0,0,null,"Elektrisitetsforbruk","kWh",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Elektrisitetsforbruk","kWh",0,0,{"$f":"$J$34*Utslippsfaktorer!D71","v":0},{"$f":"$J$34*Utslippsfaktorer!E71","v":0},{"$f":"$J$34*Utslippsfaktorer!F71","v":0},{"$f":"$J$34*Utslippsfaktorer!G71","v":0},{"$f":"$J$34*Utslippsfaktorer!H71","v":0},{"$f":"$K$34*Utslippsfaktorer!D71","v":0},{"$f":"$K$34*Utslippsfaktorer!E71","v":0},{"$f":"$K$34*Utslippsfaktorer!F71","v":0},{"$f":"$K$34*Utslippsfaktorer!G71","v":0},{"$f":"$K$34*Utslippsfaktorer!H71","v":0},{"$f":"$U$34*Utslippsfaktorer!D71","v":0},{"$f":"$U$34*Utslippsfaktorer!E71","v":0},{"$f":"$U$34*Utslippsfaktorer!F71","v":0},{"$f":"$U$34*Utslippsfaktorer!G71","v":0},{"$f":"$U$34*Utslippsfaktorer!H71","v":0},{"$f":"$V$34*Utslippsfaktorer!D71","v":0},{"$f":"$V$34*Utslippsfaktorer!E71","v":0},{"$f":"$V$34*Utslippsfaktorer!F71","v":0},{"$f":"$V$34*Utslippsfaktorer!G71","v":0},{"$f":"$V$34*Utslippsfaktorer!H71","v":0},null,null,null,{"$f":"AB33-AL33","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Budsjett - utbygging",null,null,null,null,"Budsjett - DV",null,null,null,null,"Regnskap utbygging",null,null,null,null,"Regnskap DV"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE","K","F","E","FS","AE",null,null,null,"Miljøpåvirkning, M+U",null,null,null,null,"Miljøpåvirkning,  D&V"]
[null,"MATERIALER",null,"Veg i dagen",null,"Tunnel",null,"Bru",null,"Sum",null,null,"MATERIALER",null,"Veg i dagen",null,"Tunnel",null,"Bru",null,"Sum",null,null,"MATERIALER",null,null,null,"kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ",null,"MATERIALER",null,"Klima","Forsuring","Eutrofiering","Fotokjemisk smog","Akkumulert energibruk","Klima","Forsuring","Eutrofiering","Fotokjemisk smog","Akkumulert energibruk"]
[null,null,null,"M+U","D&V","M+U","D&V","M+U","D&V","M+U","D&V",null,null,null,"M+U","D&V","M+U","D&V","M+U","D&V","M+U","D&V",null,null,null,"M+U","D&V",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ"]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B8","v":"Aluminium"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C8","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B40,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B40,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B40,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B40,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B40,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B40,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},{"$f":"D40+F40+H40","v":0},0,null,{"$f":"B40","v":"Aluminium"},{"$f":"C40","v":"kg"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"O40+Q40+S40","v":0},{"$f":"P40+R40+T40","v":0},null,{"$f":"B40","v":"Aluminium"},{"$f":"C40","v":"kg"},{"$f":"J40-U40","v":0},{"$f":"K40-V40","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X40,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J40","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X40,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J40","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X40,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J40","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X40,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J40","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X40,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J40","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X40,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K40","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X40,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K40","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X40,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K40","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X40,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K40","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X40,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K40","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X40,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U40","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X40,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U40","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X40,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U40","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X40,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U40","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X40,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U40","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X40,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V40","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X40,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V40","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X40,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V40","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X40,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V40","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X40,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V40","v":0},null,{"$f":"B40","v":"Aluminium"},{"$f":"C40","v":"kg"},{"$f":"AB40-AL40","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B9","v":"Asfaltert grus (Ag)"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C9","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B41,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B41,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B41,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B41,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B41,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B41,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,{"$f":"B41","v":"Asfaltert grus (Ag)"},{"$f":"C41","v":"kg"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"O41+Q41+S41","v":0},{"$f":"P41+R41+T41","v":0},null,{"$f":"B41","v":"Asfaltert grus (Ag)"},{"$f":"C41","v":"kg"},{"$f":"J41-U41","v":0},0,{"$f":"VLOOKUP($X41,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J41","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X41,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J41","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X41,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J41","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X41,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J41","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X41,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J41","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X41,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K41","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X41,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K41","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X41,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K41","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X41,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K41","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X41,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K41","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X41,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U41","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X41,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U41","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X41,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U41","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X41,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U41","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X41,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U41","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X41,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V41","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X41,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V41","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X41,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V41","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X41,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V41","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X41,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V41","v":0},null,{"$f":"B41","v":"Asfaltert grus (Ag)"},{"$f":"C41","v":"kg"},{"$f":"AB41-AL41","v":0},{"$f":"AC41-AM41","v":0},{"$f":"AD41-AN41","v":0},{"$f":"AE41-AO41","v":0},{"$f":"AF41-AP41","v":0},{"$f":"AG41-AQ41","v":0},{"$f":"AH41-AR41","v":0},{"$f":"AI41-AS41","v":0},{"$f":"AJ41-AT41","v":0},{"$f":"AK41-AU41","v":0}]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B10","v":"Asfaltert pukk (Ap)"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C10","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B42,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B42,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B42,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B42,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B42,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B42,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Asfaltert pukk (Ap)","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Asfaltert pukk (Ap)","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J42","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J42","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J42","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J42","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J42","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K42","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K42","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K42","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K42","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K42","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U42","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U42","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U42","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U42","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U42","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V42","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V42","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V42","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V42","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X42,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V42","v":0},null,"Asfaltert pukk (Ap)","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B11","v":"Asfaltgrusbetong og asfaltbetong"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C11","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B43,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B43,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B43,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B43,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B43,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B43,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Asfaltgrusbetong og asfaltbetong","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Asfaltgrusbetong og asfaltbetong","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X43,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J43","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X43,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J43","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X43,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J43","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X43,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J43","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X43,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J43","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X43,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K43","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X43,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K43","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X43,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K43","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X43,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K43","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X43,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K43","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X43,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U43","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X43,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U43","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X43,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U43","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X43,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U43","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X43,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U43","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X43,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V43","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X43,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V43","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X43,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V43","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X43,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V43","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X43,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V43","v":0},null,"Asfaltgrusbetong og asfaltbetong","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B12","v":"Lavtemperatur-asfalt"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C12","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B44,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B44,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B44,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B44,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B44,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B44,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},{"$f":"D44+F44+H44","v":0},{"$f":"E44+G44+I44","v":0},null,"Lavtemperatur-asfalt","kg",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Lavtemperatur-asfalt","kg",null,null,{"$f":"VLOOKUP($X44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J44","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J44","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J44","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J44","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J44","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K44","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K44","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K44","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K44","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K44","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U44","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U44","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U44","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U44","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U44","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V44","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V44","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V44","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V44","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X44,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V44","v":0},null,"Lavtemperatur-asfalt","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B13","v":"Kaldprodusert asfalt"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C13","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B45,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B45,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B45,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B45,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B45,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B45,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Kaldprodusert asfalt","kg",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kaldprodusert asfalt","kg",null,null,{"$f":"VLOOKUP($X45,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J45","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X45,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J45","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X45,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J45","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X45,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J45","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X45,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J45","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X45,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K45","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X45,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K45","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X45,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K45","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X45,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K45","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X45,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K45","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X45,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U45","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X45,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U45","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X45,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U45","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X45,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U45","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X45,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U45","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X45,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V45","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X45,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V45","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X45,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V45","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X45,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V45","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X45,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V45","v":0},null,"Kaldprodusert asfalt","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B14","v":"Mykasfalt (Ma)"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C14","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B46,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B46,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B46,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B46,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B46,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B46,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Mykasfalt (Ma)","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Mykasfalt (Ma)","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J46","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J46","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J46","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J46","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J46","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K46","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K46","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K46","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K46","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K46","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U46","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U46","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U46","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U46","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U46","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V46","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V46","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V46","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V46","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X46,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V46","v":0},null,"Mykasfalt (Ma)","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B15","v":"Asfaltskumgrus (Asg)"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C15","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B47,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B47,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B47,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B47,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B47,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B47,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Asfaltskumgrus (Asg)","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Asfaltskumgrus (Asg)","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X47,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J47","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X47,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J47","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X47,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J47","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X47,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J47","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X47,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J47","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X47,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K47","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X47,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K47","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X47,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K47","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X47,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K47","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X47,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K47","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X47,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U47","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X47,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U47","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X47,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U47","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X47,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U47","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X47,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U47","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X47,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V47","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X47,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V47","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X47,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V47","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X47,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V47","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X47,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V47","v":0},null,"Asfaltskumgrus (Asg)","kg",{"$f":"AB47-AL47","v":0},{"$f":"AC47-AM47","v":0},{"$f":"AD47-AN47","v":0},{"$f":"AE47-AO47","v":0},{"$f":"AF47-AP47","v":0},0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B16","v":"Skjelettasfalt (Ska)"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C16","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B48,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B48,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B48,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B48,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B48,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B48,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Skjelettasfalt (Ska)","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Skjelettasfalt (Ska)","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J48","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J48","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J48","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J48","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J48","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K48","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K48","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K48","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K48","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K48","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U48","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U48","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U48","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U48","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U48","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V48","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V48","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V48","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V48","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X48,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V48","v":0},null,"Skjelettasfalt (Ska)","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B17","v":"Støpeasfalt (Sta)"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C17","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B49,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B49,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B49,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B49,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B49,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B49,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Støpeasfalt (Sta)","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Støpeasfalt (Sta)","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J49","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J49","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J49","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J49","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J49","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K49","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K49","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K49","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K49","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K49","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U49","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U49","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U49","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U49","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U49","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V49","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V49","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V49","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V49","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X49,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V49","v":0},null,"Støpeasfalt (Sta)","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B18","v":"Topeka (Top)"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C18","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B50,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B50,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B50,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B50,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B50,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B50,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Topeka (Top)","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Topeka (Top)","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J50","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J50","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J50","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J50","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J50","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K50","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K50","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K50","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K50","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K50","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U50","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U50","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U50","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U50","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U50","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V50","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V50","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V50","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V50","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X50,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V50","v":0},null,"Topeka (Top)","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B19","v":"Emulsjonsgrus (Esg)"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C19","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B51,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B51,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B51,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B51,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B51,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B51,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Emulsjonsgrus (Esg)","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Emulsjonsgrus (Esg)","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J51","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J51","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J51","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J51","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J51","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K51","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K51","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K51","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K51","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K51","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U51","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U51","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U51","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U51","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U51","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V51","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V51","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V51","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V51","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X51,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V51","v":0},null,"Emulsjonsgrus (Esg)","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B20","v":"Gjenbruksasfalt (Gja)"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C20","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B52,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B52,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B52,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B52,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B52,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B52,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Gjenbruksasfalt (Gja)","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Gjenbruksasfalt (Gja)","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J52","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J52","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J52","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J52","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J52","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K52","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K52","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K52","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K52","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K52","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U52","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U52","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U52","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U52","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U52","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V52","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V52","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V52","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V52","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X52,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V52","v":0},null,"Gjenbruksasfalt (Gja)","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B21","v":"Drensasfalt (Da)"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C21","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B53,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B53,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B53,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B53,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B53,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B53,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Drensasfalt (Da)","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Drensasfalt (Da)","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J53","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J53","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J53","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J53","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J53","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K53","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K53","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K53","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K53","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K53","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U53","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U53","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U53","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U53","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U53","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V53","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V53","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V53","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V53","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X53,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V53","v":0},null,"Drensasfalt (Da)","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B22","v":"Tynndekke (T)"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C22","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B54,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B54,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B54,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B54,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B54,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B54,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Tynndekke (T)","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Tynndekke (T)","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J54","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J54","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J54","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J54","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J54","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K54","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K54","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K54","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K54","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K54","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U54","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U54","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U54","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U54","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U54","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V54","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V54","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V54","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V54","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X54,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V54","v":0},null,"Tynndekke (T)","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B23","v":"Slamasfalt (Sla)"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C23","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B55,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B55,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B55,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B55,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B55,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B55,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Slamasfalt (Sla)","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Slamasfalt (Sla)","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J55","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J55","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J55","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J55","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J55","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K55","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K55","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K55","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K55","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K55","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U55","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U55","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U55","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U55","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U55","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V55","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V55","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V55","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V55","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X55,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V55","v":0},null,"Slamasfalt (Sla)","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B24","v":"Betong, til rør og kummer"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C24","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B56,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B56,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B56,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B56,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B56,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B56,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Betong, til rør og kummer","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Betong, til rør og kummer","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J56","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J56","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J56","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J56","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J56","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K56","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K56","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K56","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K56","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K56","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U56","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U56","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U56","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U56","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U56","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V56","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V56","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V56","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V56","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X56,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V56","v":0},null,"Betong, til rør og kummer","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B25","v":"Betong, elementer B45 CEM I"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C25","v":"tonn"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B57,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B57,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B57,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B57,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B57,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B57,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Betong, elementer B45 CEM I","tonn",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Betong, elementer B45 CEM I","tonn",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J57","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J57","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J57","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J57","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J57","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K57","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K57","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K57","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K57","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K57","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U57","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U57","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U57","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U57","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U57","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V57","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V57","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V57","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V57","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X57,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V57","v":0},null,"Betong, elementer B45 CEM I","tonn",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B26","v":"Betong, elementer B45 CEM II/A"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C26","v":"tonn"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B58,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B58,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B58,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B58,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B58,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B58,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Betong, elementer B45 CEM II/A","tonn",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Betong, elementer B45 CEM II/A","tonn",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J58","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J58","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J58","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J58","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J58","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K58","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K58","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K58","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K58","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K58","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U58","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U58","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U58","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U58","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U58","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V58","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V58","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V58","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V58","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X58,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V58","v":0},null,"Betong, elementer B45 CEM II/A","tonn",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B27","v":"Betong, elementer B45 CEM II/B"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C27","v":"tonn"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B59,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B59,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B59,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B59,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B59,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B59,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Betong, elementer B45 CEM II/B","tonn",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Betong, elementer B45 CEM II/B","tonn",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J59","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J59","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J59","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J59","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J59","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K59","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K59","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K59","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K59","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K59","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U59","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U59","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U59","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U59","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U59","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V59","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V59","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V59","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V59","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X59,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V59","v":0},null,"Betong, elementer B45 CEM II/B","tonn",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B28","v":"Betong, elementer B55 CEM I"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C28","v":"tonn"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B60,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B60,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B60,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B60,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B60,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B60,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Betong, elementer B55 CEM I","tonn",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Betong, elementer B55 CEM I","tonn",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J60","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J60","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J60","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J60","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J60","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K60","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K60","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K60","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K60","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K60","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U60","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U60","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U60","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U60","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U60","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V60","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V60","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V60","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V60","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X60,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V60","v":0},null,"Betong, elementer B55 CEM I","tonn",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B29","v":"Betong, elementer B55 CEM II/A"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C29","v":"tonn"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B61,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B61,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B61,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B61,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B61,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B61,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Betong, elementer B55 CEM II/A","tonn",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Betong, elementer B55 CEM II/A","tonn",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J61","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J61","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J61","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J61","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J61","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K61","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K61","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K61","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K61","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K61","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U61","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U61","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U61","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U61","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U61","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V61","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V61","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V61","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V61","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X61,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V61","v":0},null,"Betong, elementer B55 CEM II/A","tonn",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B30","v":"Betong, elementer B55 CEM II/B"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C30","v":"tonn"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B62,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B62,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B62,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B62,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B62,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B62,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Betong, elementer B55 CEM II/B","tonn",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Betong, elementer B55 CEM II/B","tonn",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J62","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J62","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J62","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J62","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J62","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K62","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K62","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K62","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K62","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K62","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U62","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U62","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U62","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U62","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U62","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V62","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V62","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V62","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V62","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X62,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V62","v":0},null,"Betong, elementer B55 CEM II/B","tonn",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B31","v":"Betongstøp, B35, CEM I"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C31","v":"m3"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B63,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B63,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B63,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B63,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B63,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B63,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Betongstøp, B35, CEM I","m3",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Betongstøp, B35, CEM I","m3",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J63","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J63","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J63","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J63","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J63","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K63","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K63","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K63","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K63","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K63","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U63","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U63","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U63","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U63","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U63","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V63","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V63","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V63","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V63","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X63,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V63","v":0},null,"Betongstøp, B35, CEM I","m3",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B32","v":"Betongstøp, B35, CEM II/A"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C32","v":"m3"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B64,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B64,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B64,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B64,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B64,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B64,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Betongstøp, B35, CEM II/A","m3",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Betongstøp, B35, CEM II/A","m3",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J64","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J64","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J64","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J64","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J64","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K64","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K64","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K64","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K64","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K64","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U64","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U64","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U64","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U64","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U64","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V64","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V64","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V64","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V64","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X64,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V64","v":0},null,"Betongstøp, B35, CEM II/A","m3",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B33","v":"Betongstøp, B35, CEM II/B"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C33","v":"m3"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B65,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B65,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B65,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B65,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B65,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B65,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Betongstøp, B35, CEM II/B","m3",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Betongstøp, B35, CEM II/B","m3",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J65","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J65","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J65","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J65","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J65","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K65","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K65","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K65","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K65","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K65","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U65","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U65","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U65","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U65","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U65","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V65","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V65","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V65","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V65","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X65,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V65","v":0},null,"Betongstøp, B35, CEM II/B","m3",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B34","v":"Betongstøp, B45, CEM I"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C34","v":"m3"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B66,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B66,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B66,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B66,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B66,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B66,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Betongstøp, B45, CEM I","m3",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Betongstøp, B45, CEM I","m3",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J66","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J66","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J66","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J66","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J66","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K66","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K66","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K66","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K66","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K66","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U66","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U66","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U66","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U66","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U66","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V66","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V66","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V66","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V66","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X66,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V66","v":0},null,"Betongstøp, B45, CEM I","m3",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B35","v":"Betongstøp, B45, CEM II/A"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C35","v":"m3"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B67,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B67,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B67,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B67,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B67,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B67,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Betongstøp, B45, CEM II/A","m3",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Betongstøp, B45, CEM II/A","m3",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J67","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J67","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J67","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J67","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J67","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K67","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K67","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K67","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K67","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K67","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U67","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U67","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U67","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U67","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U67","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V67","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V67","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V67","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V67","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X67,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V67","v":0},null,"Betongstøp, B45, CEM II/A","m3",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B36","v":"Betongstøp, B45, CEM II/B"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C36","v":"m3"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B68,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B68,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B68,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B68,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B68,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B68,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Betongstøp, B45, CEM II/B","m3",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Betongstøp, B45, CEM II/B","m3",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J68","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J68","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J68","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J68","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J68","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K68","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K68","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K68","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K68","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K68","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U68","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U68","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U68","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U68","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U68","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V68","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V68","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V68","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V68","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X68,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V68","v":0},null,"Betongstøp, B45, CEM II/B","m3",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B37","v":"Betongstøp, B55, CEM I"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C37","v":"m3"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B69,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B69,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B69,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B69,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B69,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B69,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Betongstøp, B55, CEM I","m3",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Betongstøp, B55, CEM I","m3",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J69","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J69","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J69","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J69","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J69","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K69","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K69","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K69","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K69","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K69","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U69","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U69","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U69","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U69","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U69","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V69","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V69","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V69","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V69","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X69,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V69","v":0},null,"Betongstøp, B55, CEM I","m3",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B38","v":"Betongstøp, B55, CEM II/A"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C38","v":"m3"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B70,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B70,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B70,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B70,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B70,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B70,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Betongstøp, B55, CEM II/A","m3",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Betongstøp, B55, CEM II/A","m3",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J70","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J70","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J70","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J70","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J70","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K70","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K70","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K70","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K70","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K70","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U70","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U70","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U70","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U70","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U70","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V70","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V70","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V70","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V70","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X70,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V70","v":0},null,"Betongstøp, B55, CEM II/A","m3",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B39","v":"Betongstøp, B55, CEM II/B"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C39","v":"m3"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B71,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B71,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B71,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B71,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B71,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B71,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Betongstøp, B55, CEM II/B","m3",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Betongstøp, B55, CEM II/B","m3",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J71","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J71","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J71","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J71","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J71","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K71","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K71","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K71","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K71","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K71","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U71","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U71","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U71","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U71","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U71","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V71","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V71","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V71","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V71","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X71,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V71","v":0},null,"Betongstøp, B55, CEM II/B","m3",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B40","v":"Lettbetong"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C40","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B72,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B72,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B72,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B72,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B72,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B72,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Lettbetong","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Lettbetong","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J72","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J72","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J72","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J72","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J72","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K72","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K72","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K72","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K72","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K72","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U72","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U72","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U72","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U72","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U72","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V72","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V72","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V72","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V72","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X72,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V72","v":0},null,"Lettbetong","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B41","v":"Sprøytebetong B35, CEM I"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C41","v":"m3"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B73,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B73,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B73,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B73,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B73,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B73,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Sprøytebetong B35, CEM I","m3",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Sprøytebetong B35, CEM I","m3",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J73","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J73","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J73","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J73","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J73","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K73","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K73","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K73","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K73","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K73","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U73","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U73","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U73","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U73","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U73","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V73","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V73","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V73","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V73","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X73,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V73","v":0},null,"Sprøytebetong B35, CEM I","m3",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B42","v":"Sprøytebetong B35, CEM II/A"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C42","v":"m3"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B74,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B74,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B74,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B74,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B74,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B74,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Sprøytebetong B35, CEM II/A","m3",null,null,null,null,null,null,0,0,null,{"$f":"B74","v":"Sprøytebetong B35, CEM II/A"},{"$f":"C74","v":"m3"},{"$f":"J74-U74","v":0},{"$f":"K74-V74","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J74","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J74","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J74","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J74","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J74","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K74","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K74","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K74","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K74","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K74","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U74","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U74","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U74","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U74","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U74","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V74","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V74","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V74","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V74","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X74,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V74","v":0},null,"Sprøytebetong B35, CEM II/A","m3",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B43","v":"Sprøytebetong B35, CEM II/B"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C43","v":"m3"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B75,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B75,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B75,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B75,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B75,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B75,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Sprøytebetong B35, CEM II/B","m3",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Sprøytebetong B35, CEM II/B","m3",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J75","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J75","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J75","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J75","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J75","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K75","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K75","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K75","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K75","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K75","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U75","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U75","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U75","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U75","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U75","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V75","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V75","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V75","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V75","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X75,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V75","v":0},null,"Sprøytebetong B35, CEM II/B","m3",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B44","v":"Sprøytebetong B35, CEM I, med tilsetting av stålfiber"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C44","v":"m3"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B76,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B76,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B76,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B76,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B76,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B76,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Sprøytebetong B35, CEM I, med tilsetting av stålfiber","m3",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Sprøytebetong B35, CEM I, med tilsetting av stålfiber","m3",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J76","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J76","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J76","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J76","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J76","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K76","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K76","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K76","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K76","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K76","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U76","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U76","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U76","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U76","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U76","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V76","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V76","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V76","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V76","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X76,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V76","v":0},null,"Sprøytebetong B35, CEM I, med tilsetting av stålfiber","m3",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B45","v":"Sprøytebetong B35, CEM II/A med tilsetting av stålfiber"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C45","v":"m3"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B77,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B77,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B77,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B77,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B77,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B77,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Sprøytebetong B35, CEM II/A med tilsetting av stålfiber","m3",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Sprøytebetong B35, CEM II/A med tilsetting av stålfiber","m3",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J77","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J77","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J77","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J77","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J77","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K77","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K77","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K77","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K77","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K77","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U77","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U77","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U77","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U77","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U77","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V77","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V77","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V77","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V77","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X77,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V77","v":0},null,"Sprøytebetong B35, CEM II/A med tilsetting av stålfiber","m3",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B46","v":"Sprøytebetong B35, CEM II/B med tilsetting av stålfiber"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C46","v":"m3"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B78,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B78,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B78,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B78,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B78,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B78,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Sprøytebetong B35, CEM II/B med tilsetting av stålfiber","m3",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Sprøytebetong B35, CEM II/B med tilsetting av stålfiber","m3",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J78","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J78","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J78","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J78","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J78","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K78","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K78","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K78","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K78","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K78","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U78","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U78","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U78","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U78","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U78","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V78","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V78","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V78","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V78","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X78,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V78","v":0},null,"Sprøytebetong B35, CEM II/B med tilsetting av stålfiber","m3",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B47","v":"Sprøytebetong B35, CEM I, med tilsetting av plastfiber"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C47","v":"m3"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B79,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B79,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B79,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B79,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B79,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B79,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Sprøytebetong B35, CEM I, med tilsetting av plastfiber","m3",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Sprøytebetong B35, CEM I, med tilsetting av plastfiber","m3",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J79","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J79","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J79","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J79","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J79","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K79","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K79","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K79","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K79","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K79","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U79","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U79","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U79","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U79","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U79","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V79","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V79","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V79","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V79","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X79,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V79","v":0},null,"Sprøytebetong B35, CEM I, med tilsetting av plastfiber","m3",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B48","v":"Sprøytebetong B35, CEM II/A med tilsetting av plastfiber"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C48","v":"m3"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B80,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B80,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B80,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B80,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B80,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B80,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Sprøytebetong B35, CEM II/A med tilsetting av plastfiber","m3",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Sprøytebetong B35, CEM II/A med tilsetting av plastfiber","m3",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J80","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J80","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J80","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J80","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J80","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K80","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K80","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K80","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K80","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K80","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U80","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U80","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U80","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U80","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U80","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V80","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V80","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V80","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V80","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X80,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V80","v":0},null,"Sprøytebetong B35, CEM II/A med tilsetting av plastfiber","m3",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B49","v":"Sprøytebetong B35, CEM II/B med tilsetting av plastfiber"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C49","v":"m3"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B81,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B81,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B81,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B81,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B81,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B81,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Sprøytebetong B35, CEM II/B med tilsetting av plastfiber","m3",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Sprøytebetong B35, CEM II/B med tilsetting av plastfiber","m3",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J81","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J81","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J81","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J81","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J81","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K81","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K81","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K81","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K81","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K81","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U81","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U81","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U81","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U81","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U81","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V81","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V81","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V81","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V81","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X81,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V81","v":0},null,"Sprøytebetong B35, CEM II/B med tilsetting av plastfiber","m3",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B50","v":"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med armeringsnett"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C50","v":"m2"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B82,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B82,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B82,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B82,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B82,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B82,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med armeringsnett","m2",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med armeringsnett","m2",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J82","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J82","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J82","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J82","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J82","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K82","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K82","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K82","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K82","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K82","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U82","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U82","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U82","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U82","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U82","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V82","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V82","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V82","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V82","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X82,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V82","v":0},null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med armeringsnett","m2",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B51","v":"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/A, med armeringsnett"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C51","v":"m2"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B83,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B83,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B83,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B83,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B83,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B83,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/A, med armeringsnett","m2",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/A, med armeringsnett","m2",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J83","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J83","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J83","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J83","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J83","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K83","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K83","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K83","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K83","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K83","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U83","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U83","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U83","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U83","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U83","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V83","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V83","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V83","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V83","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X83,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V83","v":0},null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/A, med armeringsnett","m2",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B52","v":"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/B, med armeringsnett"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C52","v":"m2"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B84,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B84,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B84,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B84,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B84,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B84,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/B, med armeringsnett","m2",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/B, med armeringsnett","m2",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X84,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J84","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X84,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J84","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X84,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J84","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X84,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J84","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X84,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J84","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X84,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K84","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X84,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K84","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X84,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K84","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X84,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K84","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X84,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K84","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X84,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U84","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X84,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U84","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X84,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U84","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X84,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U84","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X84,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U84","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X84,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V84","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X84,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V84","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X84,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V84","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X84,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V84","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X84,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V84","v":0},null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/B, med armeringsnett","m2",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B53","v":"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med stålfiberarmering"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C53","v":"m2"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B85,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B85,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B85,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B85,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B85,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B85,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med stålfiberarmering","m2",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med stålfiberarmering","m2",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J85","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J85","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J85","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J85","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J85","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K85","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K85","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K85","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K85","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K85","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U85","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U85","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U85","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U85","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U85","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V85","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V85","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V85","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V85","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X85,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V85","v":0},null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med stålfiberarmering","m2",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B54","v":"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/A, med stålfiberarmering"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C54","v":"m2"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B86,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B86,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B86,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B86,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B86,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B86,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/A, med stålfiberarmering","m2",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/A, med stålfiberarmering","m2",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X86,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J86","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X86,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J86","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X86,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J86","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X86,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J86","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X86,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J86","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X86,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K86","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X86,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K86","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X86,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K86","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X86,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K86","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X86,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K86","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X86,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U86","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X86,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U86","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X86,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U86","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X86,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U86","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X86,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U86","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X86,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V86","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X86,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V86","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X86,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V86","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X86,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V86","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X86,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V86","v":0},null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/A, med stålfiberarmering","m2",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B55","v":"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/B, med stålfiberarmering"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C55","v":"m2"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B87,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B87,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B87,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B87,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B87,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B87,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/B, med stålfiberarmering","m2",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/B, med stålfiberarmering","m2",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J87","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J87","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J87","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J87","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J87","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K87","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K87","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K87","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K87","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K87","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U87","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U87","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U87","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U87","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U87","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V87","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V87","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V87","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V87","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X87,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V87","v":0},null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/B, med stålfiberarmering","m2",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B56","v":"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med armeringsnett"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C56","v":"m2"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B88,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B88,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B88,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B88,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B88,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B88,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med armeringsnett","m2",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med armeringsnett","m2",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X88,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J88","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X88,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J88","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X88,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J88","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X88,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J88","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X88,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J88","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X88,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K88","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X88,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K88","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X88,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K88","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X88,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K88","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X88,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K88","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X88,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U88","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X88,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U88","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X88,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U88","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X88,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U88","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X88,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U88","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X88,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V88","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X88,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V88","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X88,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V88","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X88,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V88","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X88,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V88","v":0},null,"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med armeringsnett","m2",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B57","v":"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/A, med armeringsnett"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C57","v":"m2"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B89,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B89,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B89,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B89,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B89,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B89,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/A, med armeringsnett","m2",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/A, med armeringsnett","m2",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J89","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J89","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J89","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J89","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J89","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K89","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K89","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K89","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K89","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K89","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U89","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U89","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U89","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U89","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U89","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V89","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V89","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V89","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V89","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X89,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V89","v":0},null,"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/A, med armeringsnett","m2",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B58","v":"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/B, med armeringsnett"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C58","v":"m2"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B90,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B90,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B90,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B90,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B90,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B90,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/B, med armeringsnett","m2",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/B, med armeringsnett","m2",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X90,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J90","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X90,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J90","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X90,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J90","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X90,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J90","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X90,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J90","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X90,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K90","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X90,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K90","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X90,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K90","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X90,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K90","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X90,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K90","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X90,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U90","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X90,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U90","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X90,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U90","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X90,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U90","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X90,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U90","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X90,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V90","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X90,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V90","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X90,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V90","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X90,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V90","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X90,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V90","v":0},null,"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/B, med armeringsnett","m2",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B59","v":"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med stålfiberarmering"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C59","v":"m2"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B91,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B91,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B91,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B91,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B91,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B91,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med stålfiberarmering","m2",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med stålfiberarmering","m2",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J91","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J91","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J91","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J91","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J91","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K91","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K91","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K91","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K91","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K91","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U91","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U91","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U91","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U91","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U91","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V91","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V91","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V91","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V91","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X91,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V91","v":0},null,"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med stålfiberarmering","m2",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B60","v":"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/A, med stålfiberarmering"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C60","v":"m2"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B92,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B92,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B92,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B92,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B92,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B92,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/A, med stålfiberarmering","m2",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/A, med stålfiberarmering","m2",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J92","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J92","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J92","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J92","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J92","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K92","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K92","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K92","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K92","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K92","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U92","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U92","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U92","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U92","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U92","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V92","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V92","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V92","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V92","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X92,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V92","v":0},null,"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/A, med stålfiberarmering","m2",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B61","v":"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/B, med stålfiberarmering"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C61","v":"m2"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B93,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B93,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B93,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B93,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B93,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B93,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/B, med stålfiberarmering","m2",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/B, med stålfiberarmering","m2",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J93","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J93","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J93","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J93","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J93","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K93","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K93","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K93","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K93","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K93","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U93","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U93","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U93","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U93","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U93","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V93","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V93","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V93","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V93","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X93,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V93","v":0},null,"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/B, med stålfiberarmering","m2",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B62","v":"Hvelv av betongelementer, CEM I"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C62","v":"m2"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B94,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B94,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B94,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B94,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B94,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B94,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Hvelv av betongelementer, CEM I","m2",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Hvelv av betongelementer, CEM I","m2",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J94","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J94","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J94","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J94","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J94","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K94","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K94","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K94","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K94","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K94","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U94","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U94","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U94","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U94","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U94","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V94","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V94","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V94","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V94","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X94,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V94","v":0},null,"Hvelv av betongelementer, CEM I","m2",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B63","v":"Hvelv av betongelementer, CEM II/A"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C63","v":"m2"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B95,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B95,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B95,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B95,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B95,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B95,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Hvelv av betongelementer, CEM II/A","m2",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Hvelv av betongelementer, CEM II/A","m2",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J95","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J95","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J95","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J95","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J95","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K95","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K95","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K95","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K95","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K95","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U95","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U95","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U95","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U95","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U95","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V95","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V95","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V95","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V95","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X95,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V95","v":0},null,"Hvelv av betongelementer, CEM II/A","m2",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B64","v":"Hvelv av betongelementer, CEM II/B"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C64","v":"m2"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B96,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B96,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B96,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B96,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B96,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B96,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Hvelv av betongelementer, CEM II/B","m2",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Hvelv av betongelementer, CEM II/B","m2",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J96","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J96","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J96","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J96","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J96","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K96","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K96","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K96","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K96","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K96","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U96","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U96","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U96","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U96","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U96","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V96","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V96","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V96","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V96","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X96,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V96","v":0},null,"Hvelv av betongelementer, CEM II/B","m2",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B65","v":"Hvelv av lettbetongelementer"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C65","v":"m2"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B97,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B97,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B97,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B97,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B97,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B97,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Hvelv av lettbetongelementer","m2",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Hvelv av lettbetongelementer","m2",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J97","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J97","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J97","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J97","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J97","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K97","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K97","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K97","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K97","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K97","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U97","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U97","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U97","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U97","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U97","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V97","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V97","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V97","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V97","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X97,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V97","v":0},null,"Hvelv av lettbetongelementer","m2",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B66","v":"Betongslitelag, B55 med stålfiberarmering"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C66","v":"m2"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B98,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B98,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B98,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B98,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B98,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B98,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Betongslitelag, B55 med stålfiberarmering","m2",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Betongslitelag, B55 med stålfiberarmering","m2",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J98","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J98","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J98","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J98","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J98","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K98","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K98","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K98","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K98","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K98","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U98","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U98","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U98","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U98","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U98","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V98","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V98","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V98","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V98","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X98,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V98","v":0},null,"Betongslitelag, B55 med stålfiberarmering","m2",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B67","v":"Lettklinker/Ekspandert leire"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C67","v":"m3"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B99,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B99,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B99,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B99,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B99,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B99,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Lettklinker/Ekspandert leire","m3",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Lettklinker/Ekspandert leire","m3",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J99","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J99","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J99","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J99","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J99","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K99","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K99","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K99","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K99","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K99","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U99","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U99","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U99","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U99","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U99","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V99","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V99","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V99","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V99","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X99,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V99","v":0},null,"Lettklinker/Ekspandert leire","m3",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B68","v":"Ekspandert polystyren (EPS)"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C68","v":"m3"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B100,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B100,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B100,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B100,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B100,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B100,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Ekspandert polystyren (EPS)","m3",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Ekspandert polystyren (EPS)","m3",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X100,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J100","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X100,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J100","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X100,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J100","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X100,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J100","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X100,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J100","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X100,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K100","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X100,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K100","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X100,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K100","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X100,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K100","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X100,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K100","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X100,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U100","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X100,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U100","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X100,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U100","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X100,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U100","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X100,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U100","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X100,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V100","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X100,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V100","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X100,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V100","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X100,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V100","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X100,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V100","v":0},null,"Ekspandert polystyren (EPS)","m3",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B69","v":"Ekstrudert polystyren (XPS)"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C69","v":"m3"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B101,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B101,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B101,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B101,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B101,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B101,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Ekstrudert polystyren (XPS)","m3",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Ekstrudert polystyren (XPS)","m3",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J101","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J101","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J101","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J101","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J101","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K101","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K101","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K101","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K101","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K101","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U101","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U101","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U101","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U101","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U101","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V101","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V101","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V101","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V101","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X101,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V101","v":0},null,"Ekstrudert polystyren (XPS)","m3",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B70","v":"Elektrisitet - MJ"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C70","v":"MJ"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B102,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B102,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B102,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B102,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B102,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B102,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Elektrisitet - MJ","MJ",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Elektrisitet - MJ","MJ",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X102,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J102","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X102,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J102","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X102,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J102","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X102,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J102","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X102,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J102","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X102,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K102","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X102,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K102","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X102,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K102","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X102,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K102","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X102,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K102","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X102,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U102","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X102,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U102","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X102,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U102","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X102,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U102","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X102,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U102","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X102,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V102","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X102,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V102","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X102,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V102","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X102,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V102","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X102,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V102","v":0},null,"Elektrisitet - MJ","MJ",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B71","v":"Elektrisitet - kWh"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C71","v":"kWh"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B103,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B103,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B103,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B103,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B103,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B103,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Elektrisitet - kWh","kWh",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Elektrisitet - kWh","kWh",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J103","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J103","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J103","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J103","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J103","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K103","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K103","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K103","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K103","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K103","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U103","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U103","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U103","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U103","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U103","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V103","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V103","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V103","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V103","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X103,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V103","v":0},null,"Elektrisitet - kWh","kWh",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B72","v":"Fiberduk"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C72","v":"m2"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B104,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B104,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B104,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B104,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B104,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B104,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Fiberduk","m2",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Fiberduk","m2",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J104","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J104","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J104","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J104","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J104","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K104","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K104","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K104","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K104","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K104","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U104","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U104","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U104","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U104","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U104","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V104","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V104","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V104","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V104","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X104,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V104","v":0},null,"Fiberduk","m2",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B73","v":"Grus/pukk"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C73","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B105,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B105,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B105,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B105,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B105,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B105,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,{"$f":"B105","v":"Grus/pukk"},{"$f":"C105","v":"kg"},null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Grus/pukk","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J105","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J105","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J105","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J105","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J105","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K105","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K105","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K105","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K105","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K105","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U105","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U105","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U105","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U105","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U105","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V105","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V105","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V105","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V105","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X105,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V105","v":0},null,{"$f":"B105","v":"Grus/pukk"},{"$f":"C105","v":"kg"},0,0,0,0,0,{"$f":"AG105-AQ105","v":0},{"$f":"AH105-AR105","v":0},{"$f":"AI105-AS105","v":0},{"$f":"AJ105-AT105","v":0},{"$f":"AK105-AU105","v":0}]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B74","v":"PE-skum"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C74","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B106,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B106,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B106,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B106,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B106,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B106,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"PE-skum","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,{"$f":"B106","v":"PE-skum"},{"$f":"C106","v":"kg"},{"$f":"J106-U106","v":0},{"$f":"K106-V106","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J106","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J106","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J106","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J106","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J106","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K106","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K106","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K106","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K106","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K106","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U106","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U106","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U106","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U106","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U106","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V106","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V106","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V106","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V106","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X106,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V106","v":0},null,"PE-skum","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B75","v":"Plast, PVC"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C75","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B107,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B107,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B107,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B107,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B107,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B107,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Plast, PVC","kg",null,null,null,null,null,null,{"$f":"O107+Q107+S107","v":0},{"$f":"P107+R107+T107","v":0},null,"Plast, PVC","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J107","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J107","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J107","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J107","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J107","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K107","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K107","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K107","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K107","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K107","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U107","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U107","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U107","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U107","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U107","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V107","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V107","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V107","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V107","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X107,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V107","v":0},null,"Plast, PVC","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B76","v":"Plast, PP"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C76","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B108,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B108,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B108,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B108,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B108,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B108,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},{"$f":"D108+F108+H108","v":0},{"$f":"E108+G108+I108","v":0},null,"Plast, PP","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Plast, PP","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J108","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J108","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J108","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J108","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J108","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K108","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K108","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K108","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K108","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K108","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U108","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U108","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U108","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U108","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U108","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V108","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V108","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V108","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V108","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X108,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V108","v":0},null,"Plast, PP","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B77","v":"Plast, PE"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C77","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B109,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B109,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B109,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B109,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B109,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B109,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Plast, PE","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Plast, PE","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J109","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J109","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J109","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J109","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J109","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K109","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K109","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K109","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K109","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K109","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U109","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U109","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U109","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U109","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U109","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V109","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V109","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V109","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V109","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X109,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V109","v":0},null,"Plast, PE","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B78","v":"Støpejern"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C78","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B110,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B110,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B110,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B110,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B110,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B110,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Støpejern","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Støpejern","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X110,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J110","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X110,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J110","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X110,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J110","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X110,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J110","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X110,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J110","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X110,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K110","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X110,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K110","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X110,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K110","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X110,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K110","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X110,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K110","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X110,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U110","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X110,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U110","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X110,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U110","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X110,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U110","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X110,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U110","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X110,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V110","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X110,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V110","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X110,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V110","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X110,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V110","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X110,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V110","v":0},null,"Støpejern","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B79","v":"Glass"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C79","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B111,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B111,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B111,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B111,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B111,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B111,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Glass","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Glass","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J111","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J111","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J111","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J111","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J111","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K111","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K111","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K111","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K111","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K111","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U111","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U111","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U111","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U111","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U111","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V111","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V111","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V111","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V111","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X111,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V111","v":0},null,"Glass","kg",{"$f":"AB111-AL111","v":0},{"$f":"AC111-AM111","v":0},{"$f":"AD111-AN111","v":0},{"$f":"AE111-AO111","v":0},{"$f":"AF111-AP111","v":0},0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B80","v":"Plastmembran"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C80","v":"m2"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B112,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B112,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B112,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B112,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B112,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B112,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Plastmembran","m2",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Plastmembran","m2",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X112,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J112","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X112,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J112","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X112,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J112","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X112,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J112","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X112,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J112","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X112,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K112","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X112,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K112","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X112,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K112","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X112,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K112","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X112,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K112","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X112,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U112","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X112,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U112","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X112,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U112","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X112,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U112","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X112,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U112","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X112,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V112","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X112,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V112","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X112,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V112","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X112,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V112","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X112,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V112","v":0},null,"Plastmembran","m2",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B81","v":"Plastmembran inkl. fiberduk"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C81","v":"m2"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B113,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B113,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B113,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B113,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B113,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B113,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Plastmembran inkl. fiberduk","m2",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Plastmembran inkl. fiberduk","m2",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J113","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J113","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J113","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J113","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J113","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K113","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K113","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K113","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K113","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K113","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U113","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U113","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U113","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U113","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U113","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V113","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V113","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V113","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V113","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X113,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V113","v":0},null,"Plastmembran inkl. fiberduk","m2",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B82","v":"Stål, rustfritt"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C82","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B114,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B114,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B114,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B114,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B114,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B114,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Stål, rustfritt","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Stål, rustfritt","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J114","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J114","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J114","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J114","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J114","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K114","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K114","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K114","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K114","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K114","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U114","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U114","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U114","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U114","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U114","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V114","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V114","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V114","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V114","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X114,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V114","v":0},null,"Stål, rustfritt","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B83","v":"Stål"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C83","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B115,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B115,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B115,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B115,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B115,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B115,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Stål","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Stål","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J115","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J115","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J115","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J115","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J115","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K115","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K115","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K115","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K115","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K115","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U115","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U115","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U115","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U115","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U115","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V115","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V115","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V115","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V115","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X115,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V115","v":0},null,"Stål","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B84","v":"Spuntstål"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C84","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B116,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B116,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B116,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B116,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B116,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B116,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Spuntstål","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Spuntstål","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J116","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J116","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J116","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J116","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J116","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K116","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K116","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K116","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K116","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K116","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U116","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U116","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U116","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U116","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U116","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V116","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V116","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V116","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V116","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X116,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V116","v":0},null,"Spuntstål","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B85","v":"Kamstål"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C85","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B117,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B117,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B117,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B117,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B117,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B117,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Kamstål","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Kamstål","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J117","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J117","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J117","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J117","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J117","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K117","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K117","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K117","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K117","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K117","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U117","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U117","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U117","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U117","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U117","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V117","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V117","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V117","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V117","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X117,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V117","v":0},null,"Kamstål","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B86","v":"Kamstål, bolter"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C86","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B118,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B118,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B118,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B118,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B118,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B118,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Kamstål, bolter","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Kamstål, bolter","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J118","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J118","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J118","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J118","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J118","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K118","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K118","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K118","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K118","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K118","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U118","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U118","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U118","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U118","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U118","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V118","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V118","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V118","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V118","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X118,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V118","v":0},null,"Kamstål, bolter","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B87","v":"Kamstål, rustfritt"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C87","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B119,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B119,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B119,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B119,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B119,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B119,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Kamstål, rustfritt","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Kamstål, rustfritt","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J119","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J119","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J119","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J119","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J119","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K119","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K119","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K119","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K119","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K119","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U119","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U119","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U119","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U119","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U119","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V119","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V119","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V119","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V119","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X119,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V119","v":0},null,"Kamstål, rustfritt","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B88","v":"Stål, varmforsinket"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C88","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B120,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B120,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B120,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B120,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B120,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B120,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Stål, varmforsinket","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Stål, varmforsinket","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J120","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J120","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J120","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J120","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J120","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K120","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K120","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K120","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K120","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K120","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U120","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U120","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U120","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U120","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U120","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V120","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V120","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V120","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V120","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X120,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V120","v":0},null,"Stål, varmforsinket","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B89","v":"Trykkimpregnert tre"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C89","v":"m3"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B121,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B121,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B121,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B121,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B121,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B121,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Trykkimpregnert tre","m3",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Trykkimpregnert tre","m3",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J121","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J121","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J121","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J121","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J121","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K121","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K121","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K121","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K121","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K121","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U121","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U121","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U121","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U121","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U121","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V121","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V121","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V121","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V121","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X121,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V121","v":0},null,"Trykkimpregnert tre","m3",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B90","v":"Diesel forbrukt i anleggsmaskin (liter)"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C90","v":"l"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B122,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B122,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B122,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B122,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B122,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B122,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Diesel forbrukt i anleggsmaskin (liter)","l",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Diesel forbrukt i anleggsmaskin (liter)","l",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J122","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J122","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J122","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J122","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J122","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K122","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K122","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K122","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K122","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K122","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U122","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U122","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U122","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U122","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U122","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V122","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V122","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V122","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V122","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X122,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V122","v":0},null,"Diesel forbrukt i anleggsmaskin (liter)","l",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B91","v":"Sprengstoff"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C91","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B123,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B123,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B123,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B123,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B123,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B123,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Sprengstoff","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Sprengstoff","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X123,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J123","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X123,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J123","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X123,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J123","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X123,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J123","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X123,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J123","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X123,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K123","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X123,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K123","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X123,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K123","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X123,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K123","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X123,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K123","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X123,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U123","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X123,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U123","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X123,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U123","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X123,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U123","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X123,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U123","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X123,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V123","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X123,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V123","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X123,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V123","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X123,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V123","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X123,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V123","v":0},null,"Sprengstoff","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B92","v":"Bitumenemulsjon"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C92","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B124,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B124,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B124,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B124,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B124,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B124,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Bitumenemulsjon","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Bitumenemulsjon","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J124","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J124","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J124","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J124","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J124","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K124","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K124","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K124","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K124","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K124","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U124","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U124","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U124","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U124","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U124","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V124","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V124","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V124","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V124","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X124,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V124","v":0},null,"Bitumenemulsjon","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B93","v":"LED Vegbelysning"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C93","v":"stk"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B125,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B125,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B125,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B125,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B125,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B125,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"LED Vegbelysning","stk",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"LED Vegbelysning","stk",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X125,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J125","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X125,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J125","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X125,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J125","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X125,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J125","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X125,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J125","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X125,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K125","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X125,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K125","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X125,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K125","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X125,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K125","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X125,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K125","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X125,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U125","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X125,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U125","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X125,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U125","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X125,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U125","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X125,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U125","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X125,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V125","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X125,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V125","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X125,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V125","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X125,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V125","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X125,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V125","v":0},null,"LED Vegbelysning","stk",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B94","v":"Standard vegbelysning"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C94","v":"stk"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B126,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B126,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B126,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B126,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B126,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B126,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Standard vegbelysning","stk",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Standard vegbelysning","stk",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J126","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J126","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J126","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J126","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J126","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K126","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K126","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K126","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K126","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K126","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U126","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U126","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U126","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U126","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U126","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V126","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V126","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V126","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V126","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X126,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V126","v":0},null,"Standard vegbelysning","stk",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B95","v":"Vifte/ventilator"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C95","v":"stk"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B127,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B127,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B127,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B127,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B127,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B127,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Vifte/ventilator","stk",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Vifte/ventilator","stk",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J127","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J127","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J127","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J127","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J127","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K127","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K127","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K127","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K127","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K127","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U127","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U127","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U127","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U127","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U127","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V127","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V127","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V127","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V127","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X127,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V127","v":0},null,"Vifte/ventilator","stk",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B96","v":"Sement, CEM I"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C96","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B128,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B128,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B128,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B128,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B128,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B128,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Sement, CEM I","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Sement, CEM I","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J128","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J128","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J128","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J128","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J128","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K128","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K128","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K128","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K128","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K128","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U128","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U128","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U128","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U128","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U128","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V128","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V128","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V128","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V128","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X128,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V128","v":0},null,"Sement, CEM I","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B97","v":"Sement, CEM II/A"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C97","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B129,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B129,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B129,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B129,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B129,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B129,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Sement, CEM II/A","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Sement, CEM II/A","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J129","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J129","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J129","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J129","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J129","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K129","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K129","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K129","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K129","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K129","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U129","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U129","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U129","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U129","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U129","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V129","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V129","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V129","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V129","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X129,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V129","v":0},null,"Sement, CEM II/A","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B98","v":"Sement, CEM II/B"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C98","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B130,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B130,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B130,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B130,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B130,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B130,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Sement, CEM II/B","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Sement, CEM II/B","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J130","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J130","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J130","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J130","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J130","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K130","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K130","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K130","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K130","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K130","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U130","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U130","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U130","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U130","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U130","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V130","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V130","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V130","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V130","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X130,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V130","v":0},null,"Sement, CEM II/B","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B99","v":"Polyuretan"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C99","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B131,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B131,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B131,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B131,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B131,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B131,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Polyuretan","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Polyuretan","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J131","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J131","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J131","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J131","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J131","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K131","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K131","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K131","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K131","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K131","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U131","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U131","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U131","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U131","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U131","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V131","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V131","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V131","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V131","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X131,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V131","v":0},null,"Polyuretan","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B100","v":"Epoxy"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C100","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B132,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B132,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B132,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B132,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B132,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B132,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Epoxy","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Epoxy","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J132","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J132","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J132","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J132","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J132","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K132","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K132","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K132","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K132","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K132","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U132","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U132","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U132","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U132","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U132","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V132","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V132","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V132","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V132","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X132,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V132","v":0},null,"Epoxy","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B101","v":"Epoxymaling, 100um"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C101","v":"m2"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B133,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B133,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B133,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B133,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B133,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B133,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Epoxymaling, 100um","m2",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Epoxymaling, 100um","m2",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J133","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J133","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J133","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J133","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J133","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K133","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K133","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K133","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K133","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K133","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U133","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U133","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U133","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U133","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U133","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V133","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V133","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V133","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V133","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X133,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V133","v":0},null,"Epoxymaling, 100um","m2",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B102","v":"Pulverlakkering, 60um"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C102","v":"m2"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B134,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B134,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B134,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B134,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B134,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B134,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Pulverlakkering, 60um","m2",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Pulverlakkering, 60um","m2",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J134","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J134","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J134","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J134","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J134","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K134","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K134","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K134","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K134","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K134","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U134","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U134","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U134","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U134","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U134","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V134","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V134","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V134","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V134","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X134,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V134","v":0},null,"Pulverlakkering, 60um","m2",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B103","v":"Sinkbelegg, stål, 130um"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C103","v":"m2"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B135,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B135,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B135,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B135,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B135,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B135,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Sinkbelegg, stål, 130um","m2",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Sinkbelegg, stål, 130um","m2",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J135","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J135","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J135","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J135","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J135","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K135","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K135","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K135","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K135","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K135","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U135","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U135","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U135","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U135","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U135","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V135","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V135","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V135","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V135","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X135,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V135","v":0},null,"Sinkbelegg, stål, 130um","m2",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B104","v":"Skumglassgranulat"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C104","v":"m3"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B136,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B136,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B136,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B136,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B136,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B136,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Skumglassgranulat","m3",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Skumglassgranulat","m3",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J136","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J136","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J136","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J136","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J136","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K136","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K136","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K136","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K136","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K136","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U136","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U136","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U136","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U136","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U136","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V136","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V136","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V136","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V136","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X136,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V136","v":0},null,"Skumglassgranulat","m3",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B105","v":"Kalk"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C105","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B137,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B137,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B137,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B137,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B137,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B137,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Kalk","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Kalk","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J137","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J137","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J137","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J137","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J137","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K137","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K137","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K137","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K137","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K137","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U137","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U137","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U137","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U137","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U137","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V137","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V137","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V137","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V137","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X137,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V137","v":0},null,"Kalk","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B106","v":"Limtre"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C106","v":"m3"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B138,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B138,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B138,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B138,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B138,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B138,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Limtre","m3",null,null,null,null,null,null,0,0,null,{"$f":"B138","v":"Limtre"},{"$f":"C138","v":"m3"},{"$f":"J138-U138","v":0},{"$f":"K138-V138","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J138","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J138","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J138","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J138","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J138","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K138","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K138","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K138","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K138","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K138","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U138","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U138","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U138","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U138","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U138","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V138","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V138","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V138","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V138","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X138,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V138","v":0},null,"Limtre","m3",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B107","v":"Konstruksjonstrevirke"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C107","v":"m3"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B139,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B139,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B139,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B139,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B139,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B139,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Konstruksjonstrevirke","m3",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Konstruksjonstrevirke","m3",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J139","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J139","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J139","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J139","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J139","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K139","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K139","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K139","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K139","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K139","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U139","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U139","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U139","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U139","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U139","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V139","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V139","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V139","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V139","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X139,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V139","v":0},null,"Konstruksjonstrevirke","m3",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B108","v":"Trykkimpregnering med kreosot"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C108","v":"m3"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B140,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B140,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B140,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B140,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B140,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B140,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Trykkimpregnering med kreosot","m3",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Trykkimpregnering med kreosot","m3",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X140,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J140","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X140,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J140","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X140,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J140","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X140,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J140","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X140,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J140","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X140,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K140","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X140,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K140","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X140,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K140","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X140,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K140","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X140,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K140","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X140,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U140","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X140,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U140","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X140,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U140","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X140,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U140","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X140,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U140","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X140,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V140","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X140,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V140","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X140,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V140","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X140,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V140","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X140,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V140","v":0},null,"Trykkimpregnering med kreosot","m3",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B109","v":"Trykkimpregnering med salt"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C109","v":"m3"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B141,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B141,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B141,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B141,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B141,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B141,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Trykkimpregnering med salt","m3",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Trykkimpregnering med salt","m3",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X141,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J141","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X141,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J141","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X141,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J141","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X141,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J141","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X141,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J141","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X141,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K141","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X141,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K141","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X141,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K141","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X141,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K141","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X141,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K141","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X141,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U141","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X141,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U141","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X141,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U141","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X141,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U141","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X141,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U141","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X141,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V141","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X141,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V141","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X141,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V141","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X141,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V141","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X141,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V141","v":0},null,"Trykkimpregnering med salt","m3",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B110","v":"Kabel, tele"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C110","v":"m"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B142,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B142,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B142,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B142,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B142,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B142,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Kabel, tele","m",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Kabel, tele","m",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X142,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J142","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X142,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J142","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X142,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J142","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X142,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J142","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X142,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J142","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X142,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K142","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X142,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K142","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X142,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K142","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X142,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K142","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X142,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K142","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X142,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U142","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X142,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U142","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X142,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U142","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X142,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U142","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X142,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U142","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X142,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V142","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X142,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V142","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X142,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V142","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X142,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V142","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X142,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V142","v":0},null,"Kabel, tele","m",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B111","v":"Armeringsduk"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C111","v":"m2"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B143,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B143,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B143,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B143,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B143,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B143,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Armeringsduk","m2",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Armeringsduk","m2",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X143,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J143","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X143,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J143","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X143,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J143","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X143,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J143","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X143,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J143","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X143,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K143","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X143,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K143","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X143,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K143","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X143,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K143","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X143,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K143","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X143,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U143","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X143,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U143","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X143,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U143","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X143,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U143","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X143,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U143","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X143,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V143","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X143,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V143","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X143,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V143","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X143,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V143","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X143,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V143","v":0},null,"Armeringsduk","m2",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B112","v":"Sementstabilisert grus"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C112","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B144,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B144,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B144,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B144,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B144,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B144,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Sementstabilisert grus","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Sementstabilisert grus","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X144,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J144","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X144,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J144","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X144,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J144","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X144,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J144","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X144,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J144","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X144,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K144","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X144,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K144","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X144,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K144","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X144,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K144","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X144,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K144","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X144,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U144","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X144,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U144","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X144,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U144","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X144,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U144","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X144,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U144","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X144,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V144","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X144,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V144","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X144,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V144","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X144,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V144","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X144,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V144","v":0},null,"Sementstabilisert grus","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B113","v":"Naturstein"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C113","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B145,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B145,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B145,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B145,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B145,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B145,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Naturstein","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Naturstein","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X145,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J145","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X145,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J145","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X145,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J145","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X145,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J145","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X145,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J145","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X145,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K145","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X145,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K145","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X145,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K145","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X145,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K145","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X145,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K145","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X145,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U145","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X145,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U145","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X145,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U145","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X145,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U145","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X145,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U145","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X145,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V145","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X145,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V145","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X145,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V145","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X145,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V145","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X145,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V145","v":0},null,"Naturstein","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B114","v":"Vegskilt"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C114","v":"stk"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B146,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B146,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B146,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B146,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B146,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B146,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Vegskilt","stk",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Vegskilt","stk",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X146,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J146","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X146,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J146","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X146,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J146","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X146,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J146","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X146,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J146","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X146,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K146","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X146,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K146","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X146,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K146","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X146,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K146","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X146,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K146","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X146,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U146","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X146,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U146","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X146,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U146","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X146,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U146","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X146,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U146","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X146,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V146","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X146,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V146","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X146,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V146","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X146,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V146","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X146,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V146","v":0},null,"Vegskilt","stk",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B115","v":"Betongpel P270"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C115","v":"m"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B147,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B147,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B147,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B147,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B147,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B147,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Betongpel P270","m",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Betongpel P270","m",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X147,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J147","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X147,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J147","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X147,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J147","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X147,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J147","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X147,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J147","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X147,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K147","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X147,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K147","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X147,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K147","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X147,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K147","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X147,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K147","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X147,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U147","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X147,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U147","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X147,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U147","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X147,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U147","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X147,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U147","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X147,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V147","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X147,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V147","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X147,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V147","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X147,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V147","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X147,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V147","v":0},null,"Betongpel P270","m",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B116","v":"Betongpel P345"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C116","v":"m"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B148,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B148,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B148,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B148,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B148,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B148,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Betongpel P345","m",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Betongpel P345","m",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X148,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J148","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X148,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J148","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X148,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J148","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X148,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J148","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X148,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J148","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X148,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K148","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X148,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K148","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X148,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K148","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X148,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K148","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X148,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K148","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X148,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U148","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X148,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U148","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X148,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U148","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X148,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U148","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X148,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U148","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X148,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V148","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X148,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V148","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X148,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V148","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X148,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V148","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X148,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V148","v":0},null,"Betongpel P345","m",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B117","v":"Kamstål, galvanisert"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C117","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B149,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B149,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B149,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B149,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B149,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B149,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Kamstål, galvanisert","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Kamstål, galvanisert","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X149,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J149","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X149,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J149","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X149,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J149","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X149,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J149","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X149,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J149","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X149,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K149","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X149,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K149","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X149,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K149","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X149,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K149","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X149,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K149","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X149,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U149","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X149,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U149","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X149,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U149","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X149,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U149","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X149,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U149","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X149,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V149","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X149,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V149","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X149,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V149","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X149,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V149","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X149,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V149","v":0},null,"Kamstål, galvanisert","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B118","v":"Slissevegg"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C118","v":"m2"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B150,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B150,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B150,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B150,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B150,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B150,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Slissevegg","m2",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Slissevegg","m2",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X150,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J150","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X150,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J150","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X150,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J150","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X150,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J150","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X150,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J150","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X150,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K150","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X150,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K150","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X150,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K150","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X150,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K150","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X150,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K150","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X150,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U150","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X150,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U150","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X150,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U150","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X150,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U150","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X150,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U150","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X150,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V150","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X150,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V150","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X150,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V150","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X150,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V150","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X150,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V150","v":0},null,"Slissevegg","m2",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B119","v":"Kamstål, epoxymalt"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C119","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B151,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B151,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B151,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B151,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B151,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B151,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Kamstål, epoxymalt","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Kamstål, epoxymalt","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X151,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J151","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X151,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J151","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X151,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J151","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X151,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J151","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X151,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J151","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X151,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K151","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X151,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K151","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X151,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K151","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X151,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K151","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X151,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K151","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X151,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U151","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X151,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U151","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X151,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U151","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X151,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U151","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X151,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U151","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X151,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V151","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X151,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V151","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X151,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V151","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X151,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V151","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X151,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V151","v":0},null,"Kamstål, epoxymalt","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B120","v":"Oljemaling"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C120","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B152,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B152,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B152,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B152,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B152,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B152,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Oljemaling","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Oljemaling","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X152,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J152","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X152,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J152","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X152,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J152","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X152,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J152","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X152,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J152","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X152,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K152","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X152,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K152","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X152,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K152","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X152,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K152","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X152,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K152","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X152,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U152","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X152,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U152","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X152,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U152","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X152,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U152","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X152,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U152","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X152,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V152","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X152,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V152","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X152,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V152","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X152,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V152","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X152,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V152","v":0},null,"Oljemaling","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B121","v":"Kobber"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C121","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B153,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B153,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B153,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B153,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B153,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B153,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Kobber","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Kobber","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X153,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J153","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X153,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J153","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X153,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J153","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X153,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J153","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X153,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J153","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X153,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K153","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X153,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K153","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X153,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K153","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X153,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K153","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X153,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K153","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X153,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U153","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X153,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U153","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X153,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U153","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X153,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U153","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X153,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U153","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X153,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V153","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X153,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V153","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X153,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V153","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X153,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V153","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X153,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V153","v":0},null,"Kobber","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B122","v":"Kabel, høyspent"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C122","v":"m"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B154,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B154,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B154,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B154,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B154,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B154,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Kabel, høyspent","m",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Kabel, høyspent","m",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X154,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J154","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X154,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J154","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X154,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J154","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X154,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J154","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X154,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J154","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X154,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K154","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X154,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K154","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X154,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K154","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X154,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K154","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X154,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K154","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X154,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U154","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X154,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U154","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X154,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U154","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X154,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U154","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X154,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U154","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X154,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V154","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X154,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V154","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X154,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V154","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X154,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V154","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X154,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V154","v":0},null,"Kabel, høyspent","m",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B123","v":"Kabel, lavspent"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C123","v":"m"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B155,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B155,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B155,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B155,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B155,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B155,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Kabel, lavspent","m",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Kabel, lavspent","m",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X155,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J155","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X155,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J155","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X155,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J155","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X155,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J155","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X155,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J155","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X155,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K155","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X155,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K155","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X155,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K155","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X155,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K155","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X155,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K155","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X155,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U155","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X155,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U155","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X155,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U155","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X155,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U155","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X155,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U155","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X155,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V155","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X155,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V155","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X155,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V155","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X155,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V155","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X155,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V155","v":0},null,"Kabel, lavspent","m",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B124","v":"Kabel, fiberoptisk"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C124","v":"m"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B156,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B156,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B156,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B156,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B156,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B156,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Kabel, fiberoptisk","m",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Kabel, fiberoptisk","m",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X156,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J156","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X156,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J156","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X156,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J156","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X156,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J156","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X156,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J156","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X156,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K156","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X156,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K156","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X156,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K156","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X156,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K156","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X156,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K156","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X156,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U156","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X156,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U156","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X156,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U156","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X156,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U156","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X156,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U156","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X156,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V156","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X156,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V156","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X156,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V156","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X156,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V156","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X156,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V156","v":0},null,"Kabel, fiberoptisk","m",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B125","v":"Kabel, jordledning"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C125","v":"m"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B157,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B157,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B157,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B157,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B157,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B157,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Kabel, jordledning","m",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Kabel, jordledning","m",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X157,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J157","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X157,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J157","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X157,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J157","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X157,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J157","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X157,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J157","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X157,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K157","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X157,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K157","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X157,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K157","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X157,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K157","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X157,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K157","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X157,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U157","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X157,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U157","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X157,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U157","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X157,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U157","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X157,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U157","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X157,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V157","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X157,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V157","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X157,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V157","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X157,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V157","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X157,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V157","v":0},null,"Kabel, jordledning","m",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B126","v":"Materialtransport"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C126","v":"tkm"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B158,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B158,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B158,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B158,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B158,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B158,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Materialtransport","tkm",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Materialtransport","tkm",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X158,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J158","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X158,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J158","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X158,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J158","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X158,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J158","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X158,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J158","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X158,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K158","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X158,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K158","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X158,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K158","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X158,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K158","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X158,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K158","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X158,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U158","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X158,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U158","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X158,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U158","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X158,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U158","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X158,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U158","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X158,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V158","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X158,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V158","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X158,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V158","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X158,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V158","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X158,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V158","v":0},null,"Materialtransport","tkm",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B127","v":"Materialtransport, helning > 5 %"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C127","v":"tkm"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B159,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B159,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B159,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B159,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B159,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B159,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Materialtransport, helning > 5 %","tkm",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Materialtransport, helning > 5 %","tkm",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X159,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J159","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X159,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J159","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X159,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J159","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X159,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J159","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X159,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J159","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X159,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K159","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X159,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K159","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X159,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K159","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X159,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K159","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X159,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K159","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X159,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U159","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X159,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U159","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X159,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U159","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X159,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U159","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X159,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U159","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X159,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V159","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X159,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V159","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X159,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V159","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X159,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V159","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X159,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V159","v":0},null,"Materialtransport, helning > 5 %","tkm",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B128","v":"Materialtransport, transportbånd"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C128","v":"tkm"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B160,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B160,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B160,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B160,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B160,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B160,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Materialtransport, transportbånd","tkm",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Materialtransport, transportbånd","tkm",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X160,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J160","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X160,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J160","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X160,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J160","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X160,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J160","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X160,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J160","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X160,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K160","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X160,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K160","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X160,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K160","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X160,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K160","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X160,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K160","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X160,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U160","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X160,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U160","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X160,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U160","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X160,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U160","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X160,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U160","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X160,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V160","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X160,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V160","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X160,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V160","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X160,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V160","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X160,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V160","v":0},null,"Materialtransport, transportbånd","tkm",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B129","v":"Kalksementpel"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C129","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B161,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B161,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B161,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B161,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B161,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B161,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Kalksementpel","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Kalksementpel","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X161,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J161","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X161,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J161","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X161,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J161","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X161,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J161","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X161,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J161","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X161,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K161","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X161,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K161","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X161,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K161","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X161,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K161","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X161,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K161","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X161,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U161","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X161,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U161","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X161,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U161","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X161,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U161","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X161,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U161","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X161,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V161","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X161,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V161","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X161,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V161","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X161,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V161","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X161,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V161","v":0},null,"Kalksementpel","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B130","v":"Forbrenning av bioavfall"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C130","v":"kg"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B162,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B162,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B162,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B162,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B162,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B162,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Forbrenning av bioavfall","kg",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Forbrenning av bioavfall","kg",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X162,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J162","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X162,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J162","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X162,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J162","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X162,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J162","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X162,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J162","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X162,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K162","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X162,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K162","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X162,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K162","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X162,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K162","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X162,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K162","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X162,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U162","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X162,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U162","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X162,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U162","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X162,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U162","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X162,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U162","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X162,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V162","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X162,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V162","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X162,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V162","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X162,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V162","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X162,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V162","v":0},null,"Forbrenning av bioavfall","kg",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B131","v":"Vegetasjonsrydding, lav bonitet"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C131","v":"m2"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B163,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B163,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B163,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B163,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B163,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B163,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Vegetasjonsrydding, lav bonitet","m2",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Vegetasjonsrydding, lav bonitet","m2",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X163,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J163","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X163,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J163","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X163,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J163","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X163,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J163","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X163,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J163","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X163,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K163","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X163,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K163","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X163,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K163","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X163,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K163","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X163,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K163","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X163,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U163","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X163,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U163","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X163,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U163","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X163,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U163","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X163,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U163","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X163,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V163","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X163,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V163","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X163,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V163","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X163,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V163","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X163,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V163","v":0},null,"Vegetasjonsrydding, lav bonitet","m2",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B132","v":"Vegetasjonsrydding, middels bonitet"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C132","v":"m2"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B164,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B164,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B164,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B164,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B164,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B164,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Vegetasjonsrydding, middels bonitet","m2",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Vegetasjonsrydding, middels bonitet","m2",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X164,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J164","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X164,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J164","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X164,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J164","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X164,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J164","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X164,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J164","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X164,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K164","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X164,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K164","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X164,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K164","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X164,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K164","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X164,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K164","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X164,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U164","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X164,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U164","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X164,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U164","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X164,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U164","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X164,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U164","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X164,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V164","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X164,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V164","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X164,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V164","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X164,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V164","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X164,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V164","v":0},null,"Vegetasjonsrydding, middels bonitet","m2",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B133","v":"Vegetasjonsrydding, høy bonitet"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C133","v":"m2"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B165,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B165,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B165,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B165,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B165,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B165,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Vegetasjonsrydding, høy bonitet","m2",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Vegetasjonsrydding, høy bonitet","m2",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X165,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J165","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X165,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J165","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X165,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J165","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X165,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J165","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X165,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J165","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X165,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K165","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X165,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K165","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X165,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K165","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X165,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K165","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X165,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K165","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X165,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U165","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X165,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U165","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X165,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U165","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X165,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U165","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X165,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U165","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X165,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V165","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X165,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V165","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X165,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V165","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X165,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V165","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X165,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V165","v":0},null,"Vegetasjonsrydding, høy bonitet","m2",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B134","v":"Felling av trær til tømmer"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C134","v":"m3"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B166,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B166,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B166,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B166,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B166,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B166,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Felling av trær til tømmer","m3",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Felling av trær til tømmer","m3",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X166,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J166","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X166,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J166","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X166,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J166","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X166,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J166","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X166,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J166","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X166,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K166","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X166,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K166","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X166,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K166","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X166,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K166","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X166,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K166","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X166,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U166","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X166,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U166","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X166,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U166","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X166,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U166","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X166,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U166","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X166,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V166","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X166,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V166","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X166,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V166","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X166,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V166","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X166,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V166","v":0},null,"Felling av trær til tømmer","m3",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B135","v":"Felling av trær til ved"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C135","v":"m3"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B167,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B167,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B167,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B167,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B167,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B167,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Felling av trær til ved","m3",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Felling av trær til ved","m3",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X167,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J167","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X167,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J167","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X167,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J167","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X167,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J167","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X167,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J167","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X167,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K167","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X167,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K167","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X167,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K167","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X167,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K167","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X167,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K167","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X167,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U167","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X167,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U167","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X167,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U167","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X167,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U167","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X167,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U167","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X167,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V167","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X167,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V167","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X167,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V167","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X167,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V167","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X167,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V167","v":0},null,"Felling av trær til ved","m3",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B136","v":"Avtaging av vegetasjonsdekke, skogbunn"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C136","v":"m3"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B168,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B168,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B168,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B168,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B168,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B168,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Avtaging av vegetasjonsdekke, skogbunn","m3",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Avtaging av vegetasjonsdekke, skogbunn","m3",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X168,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J168","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X168,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J168","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X168,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J168","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X168,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J168","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X168,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J168","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X168,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K168","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X168,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K168","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X168,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K168","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X168,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K168","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X168,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K168","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X168,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U168","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X168,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U168","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X168,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U168","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X168,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U168","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X168,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U168","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X168,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V168","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X168,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V168","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X168,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V168","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X168,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V168","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X168,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V168","v":0},null,"Avtaging av vegetasjonsdekke, skogbunn","m3",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B137","v":"Avtaging av vegetasjonsdekke, myr"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C137","v":"m3"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B169,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B169,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B169,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B169,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B169,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B169,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,{"$f":"B169","v":"Avtaging av vegetasjonsdekke, myr"},"m3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Avtaging av vegetasjonsdekke, myr","m3",{"$f":"J169-U169","v":0},0,{"$f":"VLOOKUP($X169,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J169","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X169,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J169","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X169,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J169","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X169,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J169","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X169,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J169","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X169,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K169","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X169,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K169","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X169,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K169","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X169,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K169","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X169,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K169","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X169,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U169","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X169,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U169","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X169,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U169","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X169,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U169","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X169,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U169","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X169,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V169","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X169,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V169","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X169,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V169","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X169,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V169","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X169,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V169","v":0},null,{"$f":"B169","v":"Avtaging av vegetasjonsdekke, myr"},"m3",0,0,0,0,0,{"$f":"AG169-AQ169","v":0},0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B138","v":"Avtaging av vegetasjonsdekke, innmarksbeite"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C138","v":"m3"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B170,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B170,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B170,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B170,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B170,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B170,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Avtaging av vegetasjonsdekke, innmarksbeite","m3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Avtaging av vegetasjonsdekke, innmarksbeite","m3",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X170,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J170","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X170,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J170","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X170,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J170","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X170,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J170","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X170,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J170","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X170,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K170","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X170,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K170","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X170,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K170","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X170,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K170","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X170,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K170","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X170,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U170","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X170,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U170","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X170,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U170","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X170,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U170","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X170,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U170","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X170,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V170","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X170,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V170","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X170,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V170","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X170,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V170","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X170,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V170","v":0},null,"Avtaging av vegetasjonsdekke, innmarksbeite","m3",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B139","v":"Avtaging av matjord"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C139","v":"m3"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B171,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B171,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B171,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B171,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B171,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B171,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Avtaging av matjord","m3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Avtaging av matjord","m3",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X171,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J171","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X171,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J171","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X171,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J171","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X171,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J171","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X171,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J171","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X171,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K171","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X171,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K171","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X171,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K171","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X171,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K171","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X171,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K171","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X171,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U171","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X171,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U171","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X171,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U171","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X171,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U171","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X171,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U171","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X171,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V171","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X171,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V171","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X171,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V171","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X171,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V171","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X171,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V171","v":0},null,"Avtaging av matjord","m3",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Budsjett - utbygging",null,null,null,null,"Budsjett - DV",null,null,null,null,"Regnskap utbygging",null,null,null,null,"Regnskap DV"]
[null,"                 Alle RUNDSUM-PROSESSER"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Miljøpåvirkning, M+U",null,null,null,null,"Miljøpåvirkning,  D&V"]
[null,"ALLE RUNDSUM-PROSESSER",null,"Veg i dagen",null,"Tunnel",null,"Bru",null,"Sum",null,null,"ALLE RUNDSUM-PROSESSER",null,"Veg i dagen",null,"Tunnel",null,"Bru",null,"Sum",null,null,"ALLE RUNDSUM-PROSESSER",null,"Sum",null,"kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ",null,"ALLE RUNDSUM-PROSESSER",null,"Klima","Forsuring","Eutrofiering","Fotokjemisk smog","Akkumulert energibruk","Klima","Forsuring","Eutrofiering","Fotokjemisk smog","Akkumulert energibruk"]
[null,null,null,"M+U","D&V","M+U","D&V","M+U","D&V","M+U","D&V",null,null,null,"M+U","D&V","M+U","D&V","M+U","D&V","M+U","D&V",null,null,null,"M+U","D&V",{"$f":"VLOOKUP($X180,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J180","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X180,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J180","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X180,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J180","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X180,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J180","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X180,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J180","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X180,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K180","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X180,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K180","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X180,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K180","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X180,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K180","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X180,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K180","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X180,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U180","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X180,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U180","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X180,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U180","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X180,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U180","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X180,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U180","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X180,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V180","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X180,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V180","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X180,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V180","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X180,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V180","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X180,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V180","v":0},null,null,null,"kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ"]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B143","v":"Rigg og midlertididige bygnigner"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C143","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B180,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B180,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B180,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B180,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B180,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B180,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},{"$f":"D180+F180+H180","v":0},{"$f":"E180+G180+I180","v":0},null,{"$f":"B180","v":"Rigg og midlertididige bygnigner"},{"$f":"C180","v":"RS"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"O180+Q180+S180","v":0},{"$f":"P180+R180+T180","v":0},null,{"$f":"B180","v":"Rigg og midlertididige bygnigner"},{"$f":"C180","v":"RS"},{"$f":"J180-U180","v":0},{"$f":"K180-V180","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X181,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J181","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X181,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J181","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X181,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J181","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X181,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J181","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X181,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J181","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X181,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K181","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X181,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K181","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X181,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K181","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X181,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K181","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X181,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K181","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X181,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U181","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X181,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U181","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X181,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U181","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X181,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U181","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X181,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U181","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X181,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V181","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X181,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V181","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X181,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V181","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X181,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V181","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X181,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V181","v":0},null,{"$f":"B180","v":"Rigg og midlertididige bygnigner"},{"$f":"C180","v":"RS"},{"$f":"AB179-AL179","v":0},{"$f":"AC179-AM179","v":0},{"$f":"AD179-AN179","v":0},{"$f":"AE179-AO179","v":0},{"$f":"AF179-AP179","v":0},{"$f":"AG179-AQ179","v":0},{"$f":"AH179-AR179","v":0},{"$f":"AI179-AS179","v":0},{"$f":"AJ179-AT179","v":0},{"$f":"AK179-AU179","v":0}]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B144","v":"Drift av rigg og midlertidige bygninger"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C144","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B181,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B181,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B181,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B181,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B181,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B181,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Drift av rigg og midlertidige bygninger","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,{"$f":"B181","v":"Drift av rigg og midlertidige bygninger"},"RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X182,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J182","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X182,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J182","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X182,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J182","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X182,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J182","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X182,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J182","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X182,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K182","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X182,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K182","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X182,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K182","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X182,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K182","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X182,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K182","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X182,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U182","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X182,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U182","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X182,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U182","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X182,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U182","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X182,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U182","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X182,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V182","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X182,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V182","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X182,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V182","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X182,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V182","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X182,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V182","v":0},null,{"$f":"B181","v":"Drift av rigg og midlertidige bygninger"},{"$f":"C181","v":"RS"},{"$f":"AB180-AL180","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B145","v":"Nedrigging"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C145","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B182,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B182,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B182,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B182,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B182,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B182,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Nedrigging","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Nedrigging","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X183,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J183","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X183,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J183","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X183,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J183","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X183,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J183","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X183,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J183","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X183,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K183","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X183,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K183","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X183,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K183","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X183,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K183","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X183,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K183","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X183,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U183","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X183,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U183","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X183,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U183","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X183,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U183","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X183,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U183","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X183,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V183","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X183,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V183","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X183,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V183","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X183,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V183","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X183,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V183","v":0},null,"Nedrigging","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B146","v":"Rigg for byggherren"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C146","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B183,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B183,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B183,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B183,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B183,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B183,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Rigg for byggherren","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Rigg for byggherren","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X184,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J184","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X184,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J184","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X184,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J184","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X184,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J184","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X184,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J184","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X184,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K184","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X184,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K184","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X184,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K184","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X184,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K184","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X184,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K184","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X184,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U184","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X184,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U184","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X184,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U184","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X184,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U184","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X184,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U184","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X184,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V184","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X184,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V184","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X184,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V184","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X184,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V184","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X184,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V184","v":0},null,"Rigg for byggherren","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B147","v":"Tilrigging av rigg for byggherren"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C147","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B184,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B184,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B184,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B184,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B184,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B184,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Tilrigging av rigg for byggherren","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Tilrigging av rigg for byggherren","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X185,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J185","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X185,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J185","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X185,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J185","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X185,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J185","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X185,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J185","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X185,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K185","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X185,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K185","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X185,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K185","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X185,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K185","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X185,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K185","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X185,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U185","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X185,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U185","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X185,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U185","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X185,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U185","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X185,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U185","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X185,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V185","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X185,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V185","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X185,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V185","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X185,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V185","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X185,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V185","v":0},null,"Tilrigging av rigg for byggherren","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B148","v":"Drift av rigg for byggherren"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C148","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B185,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B185,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B185,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B185,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B185,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B185,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Drift av rigg for byggherren","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Drift av rigg for byggherren","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X186,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J186","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X186,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J186","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X186,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J186","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X186,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J186","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X186,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J186","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X186,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K186","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X186,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K186","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X186,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K186","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X186,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K186","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X186,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K186","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X186,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U186","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X186,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U186","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X186,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U186","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X186,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U186","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X186,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U186","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X186,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V186","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X186,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V186","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X186,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V186","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X186,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V186","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X186,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V186","v":0},null,"Drift av rigg for byggherren","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B149","v":"Nedrigging av rigg for byggherren"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C149","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B186,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B186,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B186,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B186,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B186,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B186,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Nedrigging av rigg for byggherren","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Nedrigging av rigg for byggherren","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X187,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J187","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X187,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J187","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X187,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J187","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X187,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J187","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X187,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J187","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X187,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K187","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X187,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K187","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X187,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K187","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X187,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K187","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X187,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K187","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X187,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U187","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X187,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U187","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X187,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U187","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X187,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U187","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X187,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U187","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X187,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V187","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X187,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V187","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X187,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V187","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X187,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V187","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X187,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V187","v":0},null,"Nedrigging av rigg for byggherren","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B150","v":"Provisoriske anleggsveger"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C150","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B187,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B187,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B187,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B187,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B187,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B187,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Provisoriske anleggsveger","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Provisoriske anleggsveger","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X188,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J188","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X188,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J188","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X188,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J188","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X188,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J188","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X188,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J188","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X188,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K188","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X188,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K188","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X188,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K188","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X188,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K188","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X188,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K188","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X188,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U188","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X188,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U188","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X188,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U188","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X188,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U188","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X188,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U188","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X188,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V188","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X188,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V188","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X188,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V188","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X188,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V188","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X188,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V188","v":0},null,"Provisoriske anleggsveger","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B151","v":"Provisoriske bruer"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C151","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B188,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B188,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B188,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B188,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B188,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B188,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Provisoriske bruer","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Provisoriske bruer","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X189,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J189","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X189,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J189","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X189,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J189","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X189,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J189","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X189,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J189","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X189,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K189","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X189,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K189","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X189,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K189","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X189,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K189","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X189,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K189","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X189,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U189","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X189,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U189","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X189,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U189","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X189,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U189","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X189,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U189","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X189,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V189","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X189,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V189","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X189,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V189","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X189,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V189","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X189,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V189","v":0},null,"Provisoriske bruer","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B152","v":"Provisoriske kaier"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C152","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B189,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B189,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B189,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B189,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B189,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B189,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Provisoriske kaier","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Provisoriske kaier","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X190,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J190","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X190,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J190","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X190,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J190","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X190,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J190","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X190,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J190","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X190,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K190","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X190,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K190","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X190,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K190","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X190,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K190","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X190,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K190","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X190,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U190","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X190,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U190","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X190,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U190","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X190,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U190","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X190,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U190","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X190,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V190","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X190,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V190","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X190,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V190","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X190,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V190","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X190,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V190","v":0},null,"Provisoriske kaier","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B153","v":"Eksisterende veger"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C153","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B190,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B190,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B190,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B190,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B190,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B190,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Eksisterende veger","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Eksisterende veger","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X191,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J191","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X191,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J191","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X191,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J191","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X191,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J191","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X191,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J191","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X191,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K191","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X191,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K191","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X191,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K191","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X191,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K191","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X191,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K191","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X191,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U191","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X191,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U191","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X191,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U191","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X191,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U191","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X191,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U191","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X191,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V191","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X191,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V191","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X191,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V191","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X191,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V191","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X191,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V191","v":0},null,"Eksisterende veger","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B154","v":"Eksisterende bruer"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C154","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B191,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B191,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B191,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B191,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B191,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B191,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Eksisterende bruer","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Eksisterende bruer","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X192,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J192","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X192,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J192","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X192,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J192","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X192,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J192","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X192,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J192","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X192,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K192","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X192,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K192","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X192,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K192","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X192,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K192","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X192,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K192","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X192,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U192","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X192,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U192","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X192,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U192","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X192,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U192","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X192,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U192","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X192,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V192","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X192,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V192","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X192,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V192","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X192,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V192","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X192,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V192","v":0},null,"Eksisterende bruer","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B155","v":"Eksisterende kaier"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C155","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B192,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B192,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B192,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B192,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B192,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B192,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Eksisterende kaier","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Eksisterende kaier","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X193,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J193","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X193,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J193","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X193,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J193","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X193,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J193","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X193,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J193","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X193,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K193","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X193,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K193","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X193,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K193","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X193,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K193","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X193,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K193","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X193,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U193","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X193,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U193","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X193,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U193","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X193,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U193","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X193,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U193","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X193,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V193","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X193,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V193","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X193,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V193","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X193,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V193","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X193,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V193","v":0},null,"Eksisterende kaier","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B156","v":"Midlertidig beskyttelse og etterf. rengjøring av planum overb."},{"$f":"Utslippsfaktorer!C156","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B193,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B193,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B193,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B193,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B193,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B193,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Midlertidig beskyttelse og etterf. rengjøring av planum overb.","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Midlertidig beskyttelse og etterf. rengjøring av planum overb.","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X194,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J194","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X194,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J194","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X194,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J194","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X194,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J194","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X194,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J194","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X194,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K194","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X194,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K194","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X194,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K194","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X194,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K194","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X194,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K194","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X194,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U194","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X194,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U194","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X194,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U194","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X194,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U194","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X194,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U194","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X194,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V194","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X194,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V194","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X194,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V194","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X194,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V194","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X194,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V194","v":0},null,"Midlertidig beskyttelse og etterf. rengjøring av planum overb.","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B157","v":"Oppmerking og signaler"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C157","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B194,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B194,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B194,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B194,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B194,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B194,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Oppmerking og signaler","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Oppmerking og signaler","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X195,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J195","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X195,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J195","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X195,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J195","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X195,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J195","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X195,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J195","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X195,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K195","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X195,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K195","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X195,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K195","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X195,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K195","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X195,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K195","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X195,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U195","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X195,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U195","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X195,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U195","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X195,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U195","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X195,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U195","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X195,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V195","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X195,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V195","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X195,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V195","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X195,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V195","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X195,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V195","v":0},null,"Oppmerking og signaler","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B158","v":"Provisorisk omlegging av eksisterende veger"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C158","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B195,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B195,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B195,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B195,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B195,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B195,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Provisorisk omlegging av eksisterende veger","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Provisorisk omlegging av eksisterende veger","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X196,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J196","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X196,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J196","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X196,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J196","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X196,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J196","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X196,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J196","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X196,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K196","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X196,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K196","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X196,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K196","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X196,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K196","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X196,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K196","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X196,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U196","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X196,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U196","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X196,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U196","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X196,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U196","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X196,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U196","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X196,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V196","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X196,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V196","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X196,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V196","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X196,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V196","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X196,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V196","v":0},null,"Provisorisk omlegging av eksisterende veger","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B159","v":"Riving og fjerning av hus, grunnmurer, støttemurer etc."},{"$f":"Utslippsfaktorer!C159","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B196,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B196,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B196,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B196,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B196,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B196,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Riving og fjerning av hus, grunnmurer, støttemurer etc.","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Riving og fjerning av hus, grunnmurer, støttemurer etc.","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X197,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J197","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X197,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J197","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X197,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J197","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X197,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J197","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X197,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J197","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X197,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K197","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X197,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K197","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X197,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K197","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X197,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K197","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X197,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K197","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X197,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U197","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X197,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U197","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X197,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U197","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X197,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U197","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X197,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U197","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X197,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V197","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X197,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V197","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X197,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V197","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X197,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V197","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X197,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V197","v":0},null,"Riving og fjerning av hus, grunnmurer, støttemurer etc.","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B160","v":"Riving og fjerning av bruer, brufundamenter etc."},{"$f":"Utslippsfaktorer!C160","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B197,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B197,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B197,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B197,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B197,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B197,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Riving og fjerning av bruer, brufundamenter etc.","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Riving og fjerning av bruer, brufundamenter etc.","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X198,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J198","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X198,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J198","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X198,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J198","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X198,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J198","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X198,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J198","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X198,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K198","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X198,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K198","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X198,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K198","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X198,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K198","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X198,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K198","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X198,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U198","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X198,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U198","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X198,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U198","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X198,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U198","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X198,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U198","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X198,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V198","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X198,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V198","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X198,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V198","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X198,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V198","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X198,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V198","v":0},null,"Riving og fjerning av bruer, brufundamenter etc.","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B161","v":"Riving og fjerning av kummer, stikkrenner, kulverter og rørledninger"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C161","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B198,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B198,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B198,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B198,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B198,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B198,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Riving og fjerning av kummer, stikkrenner, kulverter og rørledninger","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Riving og fjerning av kummer, stikkrenner, kulverter og rørledninger","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X199,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J199","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X199,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J199","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X199,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J199","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X199,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J199","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X199,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J199","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X199,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K199","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X199,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K199","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X199,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K199","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X199,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K199","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X199,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K199","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X199,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U199","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X199,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U199","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X199,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U199","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X199,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U199","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X199,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U199","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X199,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V199","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X199,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V199","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X199,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V199","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X199,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V199","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X199,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V199","v":0},null,"Riving og fjerning av kummer, stikkrenner, kulverter og rørledninger","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B162","v":"Riving og fjerning av kantstein, rekkverk, skilt, vegutstyr mm"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C162","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B199,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B199,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B199,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B199,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B199,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B199,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Riving og fjerning av kantstein, rekkverk, skilt, vegutstyr mm","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Riving og fjerning av kantstein, rekkverk, skilt, vegutstyr mm","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X200,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J200","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X200,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J200","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X200,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J200","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X200,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J200","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X200,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J200","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X200,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K200","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X200,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K200","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X200,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K200","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X200,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K200","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X200,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K200","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X200,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U200","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X200,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U200","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X200,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U200","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X200,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U200","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X200,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U200","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X200,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V200","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X200,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V200","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X200,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V200","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X200,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V200","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X200,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V200","v":0},null,"Riving og fjerning av kantstein, rekkverk, skilt, vegutstyr mm","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B163","v":"Riving og fjerning av gjerder"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C163","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B200,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B200,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B200,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B200,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B200,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B200,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Riving og fjerning av gjerder","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Riving og fjerning av gjerder","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X201,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J201","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X201,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J201","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X201,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J201","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X201,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J201","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X201,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J201","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X201,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K201","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X201,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K201","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X201,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K201","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X201,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K201","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X201,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K201","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X201,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U201","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X201,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U201","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X201,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U201","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X201,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U201","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X201,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U201","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X201,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V201","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X201,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V201","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X201,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V201","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X201,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V201","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X201,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V201","v":0},null,"Riving og fjerning av gjerder","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B164","v":"Flytting av hus"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C164","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B201,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B201,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B201,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B201,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B201,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B201,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Flytting av hus","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Flytting av hus","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X202,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J202","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X202,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J202","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X202,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J202","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X202,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J202","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X202,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J202","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X202,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K202","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X202,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K202","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X202,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K202","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X202,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K202","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X202,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K202","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X202,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U202","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X202,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U202","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X202,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U202","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X202,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U202","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X202,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U202","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X202,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V202","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X202,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V202","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X202,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V202","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X202,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V202","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X202,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V202","v":0},null,"Flytting av hus","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B165","v":"Flytting og omlegging av private vann- og avløpsledninger, brønner"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C165","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B202,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B202,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B202,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B202,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B202,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B202,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Flytting og omlegging av private vann- og avløpsledninger, brønner","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Flytting og omlegging av private vann- og avløpsledninger, brønner","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X203,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J203","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X203,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J203","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X203,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J203","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X203,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J203","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X203,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J203","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X203,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K203","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X203,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K203","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X203,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K203","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X203,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K203","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X203,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K203","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X203,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U203","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X203,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U203","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X203,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U203","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X203,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U203","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X203,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U203","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X203,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V203","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X203,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V203","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X203,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V203","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X203,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V203","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X203,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V203","v":0},null,"Flytting og omlegging av private vann- og avløpsledninger, brønner","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B166","v":"Signalanlegg"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C166","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B203,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B203,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B203,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B203,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B203,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B203,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Signalanlegg","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Signalanlegg","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X204,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J204","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X204,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J204","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X204,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J204","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X204,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J204","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X204,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J204","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X204,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K204","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X204,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K204","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X204,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K204","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X204,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K204","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X204,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K204","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X204,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U204","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X204,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U204","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X204,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U204","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X204,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U204","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X204,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U204","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X204,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V204","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X204,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V204","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X204,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V204","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X204,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V204","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X204,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V204","v":0},null,"Signalanlegg","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B167","v":"Styring og overvåkingssystemer"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C167","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B204,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B204,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B204,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B204,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B204,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B204,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Styring og overvåkingssystemer","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Styring og overvåkingssystemer","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X205,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J205","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X205,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J205","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X205,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J205","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X205,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J205","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X205,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J205","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X205,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K205","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X205,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K205","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X205,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K205","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X205,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K205","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X205,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K205","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X205,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U205","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X205,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U205","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X205,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U205","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X205,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U205","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X205,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U205","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X205,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V205","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X205,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V205","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X205,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V205","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X205,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V205","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X205,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V205","v":0},null,"Styring og overvåkingssystemer","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B168","v":"Belysning for gater og veier"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C168","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B205,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B205,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B205,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B205,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B205,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B205,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Belysning for gater og veier","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Belysning for gater og veier","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X206,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J206","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X206,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J206","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X206,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J206","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X206,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J206","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X206,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J206","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X206,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K206","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X206,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K206","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X206,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K206","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X206,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K206","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X206,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K206","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X206,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U206","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X206,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U206","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X206,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U206","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X206,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U206","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X206,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U206","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X206,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V206","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X206,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V206","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X206,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V206","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X206,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V206","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X206,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V206","v":0},null,"Belysning for gater og veier","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B169","v":"Fellesanlegg for installasjonene"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C169","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B206,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B206,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B206,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B206,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B206,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B206,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Fellesanlegg for installasjonene","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Fellesanlegg for installasjonene","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X207,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J207","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X207,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J207","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X207,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J207","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X207,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J207","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X207,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J207","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X207,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K207","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X207,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K207","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X207,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K207","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X207,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K207","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X207,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K207","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X207,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U207","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X207,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U207","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X207,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U207","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X207,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U207","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X207,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U207","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X207,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V207","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X207,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V207","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X207,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V207","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X207,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V207","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X207,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V207","v":0},null,"Fellesanlegg for installasjonene","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B170","v":"Høyspentfremføring"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C170","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B207,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B207,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B207,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B207,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B207,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B207,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Høyspentfremføring","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Høyspentfremføring","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X208,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J208","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X208,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J208","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X208,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J208","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X208,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J208","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X208,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J208","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X208,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K208","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X208,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K208","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X208,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K208","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X208,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K208","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X208,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K208","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X208,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U208","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X208,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U208","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X208,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U208","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X208,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U208","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X208,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U208","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X208,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V208","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X208,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V208","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X208,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V208","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X208,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V208","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X208,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V208","v":0},null,"Høyspentfremføring","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B171","v":"Transformatorkiosk/-rom"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C171","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B208,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B208,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B208,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B208,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B208,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B208,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Transformatorkiosk/-rom","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Transformatorkiosk/-rom","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X209,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J209","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X209,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J209","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X209,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J209","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X209,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J209","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X209,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J209","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X209,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K209","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X209,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K209","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X209,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K209","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X209,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K209","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X209,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K209","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X209,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U209","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X209,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U209","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X209,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U209","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X209,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U209","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X209,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U209","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X209,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V209","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X209,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V209","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X209,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V209","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X209,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V209","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X209,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V209","v":0},null,"Transformatorkiosk/-rom","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B172","v":"Hovedtavle/fordelingstavle"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C172","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B209,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B209,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B209,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B209,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B209,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B209,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Hovedtavle/fordelingstavle","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Hovedtavle/fordelingstavle","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X210,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J210","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X210,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J210","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X210,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J210","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X210,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J210","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X210,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J210","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X210,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K210","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X210,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K210","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X210,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K210","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X210,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K210","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X210,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K210","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X210,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U210","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X210,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U210","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X210,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U210","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X210,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U210","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X210,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U210","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X210,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V210","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X210,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V210","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X210,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V210","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X210,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V210","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X210,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V210","v":0},null,"Hovedtavle/fordelingstavle","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B173","v":"Kabelstiger"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C173","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B210,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B210,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B210,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B210,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B210,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B210,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Kabelstiger","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Kabelstiger","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X211,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J211","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X211,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J211","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X211,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J211","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X211,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J211","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X211,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J211","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X211,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K211","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X211,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K211","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X211,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K211","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X211,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K211","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X211,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K211","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X211,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U211","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X211,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U211","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X211,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U211","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X211,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U211","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X211,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U211","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X211,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V211","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X211,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V211","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X211,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V211","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X211,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V211","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X211,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V211","v":0},null,"Kabelstiger","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B174","v":"Antennemast"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C174","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B211,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B211,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B211,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B211,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B211,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B211,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Antennemast","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Antennemast","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X212,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J212","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X212,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J212","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X212,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J212","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X212,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J212","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X212,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J212","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X212,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K212","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X212,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K212","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X212,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K212","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X212,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K212","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X212,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K212","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X212,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U212","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X212,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U212","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X212,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U212","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X212,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U212","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X212,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U212","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X212,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V212","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X212,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V212","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X212,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V212","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X212,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V212","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X212,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V212","v":0},null,"Antennemast","RS",{"$f":"AB210-AL210","v":0},0,0,0,0,{"$f":"AG210-AQ210","v":0},0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B175","v":"Felles jordsystem"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C175","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B212,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B212,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B212,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B212,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B212,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B212,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,{"$f":"B212","v":"Felles jordsystem"},{"$f":"C212","v":"RS"},null,null,null,null,null,null,0,0,null,{"$f":"B212","v":"Felles jordsystem"},{"$f":"C212","v":"RS"},{"$f":"J212-U212","v":0},{"$f":"K212-V212","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X213,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J213","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X213,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J213","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X213,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J213","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X213,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J213","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X213,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J213","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X213,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K213","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X213,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K213","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X213,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K213","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X213,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K213","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X213,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K213","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X213,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U213","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X213,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U213","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X213,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U213","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X213,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U213","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X213,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U213","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X213,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V213","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X213,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V213","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X213,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V213","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X213,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V213","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X213,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V213","v":0},null,"Felles jordsystem","RS",{"$f":"AB211-AL211","v":0},0,0,0,0,{"$f":"AG211-AQ211","v":0},0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B176","v":"Jordelektrode"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C176","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B213,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B213,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B213,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B213,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B213,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B213,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Jordelektrode","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Jordelektrode","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X214,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J214","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X214,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J214","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X214,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J214","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X214,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J214","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X214,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J214","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X214,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K214","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X214,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K214","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X214,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K214","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X214,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K214","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X214,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K214","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X214,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U214","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X214,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U214","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X214,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U214","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X214,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U214","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X214,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U214","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X214,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V214","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X214,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V214","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X214,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V214","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X214,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V214","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X214,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V214","v":0},null,"Jordelektrode","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B177","v":"Belysning"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C177","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B214,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B214,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B214,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B214,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B214,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B214,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Belysning","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Belysning","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X215,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J215","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X215,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J215","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X215,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J215","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X215,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J215","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X215,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J215","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X215,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K215","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X215,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K215","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X215,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K215","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X215,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K215","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X215,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K215","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X215,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U215","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X215,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U215","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X215,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U215","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X215,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U215","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X215,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U215","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X215,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V215","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X215,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V215","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X215,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V215","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X215,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V215","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X215,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V215","v":0},null,"Belysning","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B178","v":"Ventilasjon"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C178","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B215,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B215,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B215,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B215,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B215,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B215,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Ventilasjon","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Ventilasjon","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X216,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J216","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X216,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J216","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X216,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J216","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X216,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J216","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X216,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J216","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X216,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K216","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X216,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K216","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X216,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K216","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X216,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K216","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X216,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K216","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X216,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U216","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X216,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U216","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X216,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U216","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X216,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U216","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X216,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U216","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X216,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V216","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X216,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V216","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X216,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V216","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X216,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V216","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X216,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V216","v":0},null,"Ventilasjon","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B179","v":"Trafikkregulering/overvåking"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C179","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B216,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B216,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B216,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B216,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B216,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B216,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Trafikkregulering/overvåking","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Trafikkregulering/overvåking","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X217,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J217","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X217,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J217","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X217,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J217","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X217,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J217","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X217,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J217","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X217,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K217","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X217,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K217","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X217,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K217","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X217,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K217","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X217,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K217","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X217,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U217","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X217,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U217","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X217,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U217","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X217,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U217","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X217,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U217","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X217,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V217","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X217,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V217","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X217,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V217","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X217,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V217","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X217,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V217","v":0},null,"Trafikkregulering/overvåking","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B180","v":"Renseanlegg"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C180","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B217,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B217,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B217,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B217,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B217,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B217,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Renseanlegg","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Renseanlegg","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X218,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J218","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X218,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J218","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X218,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J218","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X218,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J218","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X218,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J218","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X218,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K218","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X218,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K218","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X218,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K218","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X218,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K218","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X218,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K218","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X218,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U218","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X218,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U218","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X218,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U218","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X218,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U218","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X218,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U218","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X218,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V218","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X218,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V218","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X218,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V218","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X218,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V218","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X218,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V218","v":0},null,"Renseanlegg","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B181","v":"Luftrenseanlegg"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C181","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B218,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B218,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B218,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B218,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B218,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B218,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Luftrenseanlegg","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Luftrenseanlegg","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X219,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J219","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X219,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J219","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X219,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J219","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X219,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J219","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X219,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J219","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X219,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K219","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X219,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K219","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X219,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K219","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X219,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K219","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X219,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K219","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X219,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U219","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X219,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U219","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X219,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U219","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X219,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U219","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X219,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U219","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X219,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V219","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X219,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V219","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X219,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V219","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X219,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V219","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X219,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V219","v":0},null,"Luftrenseanlegg","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B182","v":"Vannrenseanlegg"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C182","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B219,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B219,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B219,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B219,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B219,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B219,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Vannrenseanlegg","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Vannrenseanlegg","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X220,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J220","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X220,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J220","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X220,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J220","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X220,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J220","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X220,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J220","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X220,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K220","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X220,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K220","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X220,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K220","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X220,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K220","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X220,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K220","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X220,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U220","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X220,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U220","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X220,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U220","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X220,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U220","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X220,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U220","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X220,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V220","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X220,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V220","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X220,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V220","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X220,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V220","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X220,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V220","v":0},null,"Vannrenseanlegg","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B183","v":"Lokalt styringssystem og programmering"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C183","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B220,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B220,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B220,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B220,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B220,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B220,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Lokalt styringssystem og programmering","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Lokalt styringssystem og programmering","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X221,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J221","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X221,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J221","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X221,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J221","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X221,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J221","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X221,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J221","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X221,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K221","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X221,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K221","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X221,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K221","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X221,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K221","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X221,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K221","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X221,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U221","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X221,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U221","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X221,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U221","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X221,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U221","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X221,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U221","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X221,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V221","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X221,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V221","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X221,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V221","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X221,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V221","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X221,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V221","v":0},null,"Lokalt styringssystem og programmering","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B184","v":"Rigg for gravearbeider over vann"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C184","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B221,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B221,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B221,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B221,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B221,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B221,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Rigg for gravearbeider over vann","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Rigg for gravearbeider over vann","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X222,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J222","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X222,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J222","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X222,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J222","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X222,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J222","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X222,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J222","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X222,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K222","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X222,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K222","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X222,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K222","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X222,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K222","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X222,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K222","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X222,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U222","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X222,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U222","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X222,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U222","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X222,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U222","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X222,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U222","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X222,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V222","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X222,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V222","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X222,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V222","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X222,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V222","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X222,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V222","v":0},null,"Rigg for gravearbeider over vann","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B185","v":"Vannlensing av byggegrop, vannulemper"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C185","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B222,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B222,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B222,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B222,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B222,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B222,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Vannlensing av byggegrop, vannulemper","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Vannlensing av byggegrop, vannulemper","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X223,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J223","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X223,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J223","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X223,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J223","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X223,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J223","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X223,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J223","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X223,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K223","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X223,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K223","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X223,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K223","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X223,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K223","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X223,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K223","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X223,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U223","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X223,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U223","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X223,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U223","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X223,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U223","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X223,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U223","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X223,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V223","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X223,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V223","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X223,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V223","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X223,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V223","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X223,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V223","v":0},null,"Vannlensing av byggegrop, vannulemper","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B186","v":"Rigg for gravearbeider under vann"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C186","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B223,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B223,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B223,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B223,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B223,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B223,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},{"$f":"D223+F223+H223","v":0},{"$f":"E223+G223+I223","v":0},null,"Rigg for gravearbeider under vann","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Rigg for gravearbeider under vann","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X224,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J224","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X224,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J224","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X224,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J224","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X224,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J224","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X224,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J224","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X224,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K224","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X224,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K224","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X224,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K224","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X224,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K224","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X224,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K224","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X224,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U224","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X224,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U224","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X224,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U224","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X224,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U224","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X224,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U224","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X224,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V224","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X224,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V224","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X224,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V224","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X224,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V224","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X224,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V224","v":0},null,"Rigg for gravearbeider under vann","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B187","v":"Rigg for gravearbeider under vann, pr. byggegrop"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C187","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B224,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B224,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B224,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B224,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B224,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B224,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Rigg for gravearbeider under vann, pr. byggegrop","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Rigg for gravearbeider under vann, pr. byggegrop","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X225,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J225","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X225,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J225","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X225,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J225","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X225,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J225","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X225,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J225","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X225,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K225","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X225,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K225","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X225,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K225","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X225,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K225","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X225,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K225","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X225,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U225","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X225,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U225","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X225,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U225","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X225,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U225","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X225,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U225","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X225,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V225","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X225,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V225","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X225,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V225","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X225,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V225","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X225,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V225","v":0},null,"Rigg for gravearbeider under vann, pr. byggegrop","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B188","v":"Rigg for utlegging av masser under vann"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C188","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B225,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B225,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B225,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B225,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B225,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B225,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Rigg for utlegging av masser under vann","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Rigg for utlegging av masser under vann","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X226,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J226","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X226,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J226","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X226,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J226","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X226,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J226","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X226,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J226","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X226,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K226","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X226,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K226","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X226,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K226","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X226,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K226","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X226,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K226","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X226,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U226","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X226,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U226","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X226,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U226","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X226,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U226","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X226,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U226","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X226,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V226","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X226,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V226","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X226,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V226","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X226,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V226","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X226,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V226","v":0},null,"Rigg for utlegging av masser under vann","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B189","v":"Rigg for sprengning over vann"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C189","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B226,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B226,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B226,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B226,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B226,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B226,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Rigg for sprengning over vann","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Rigg for sprengning over vann","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X227,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J227","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X227,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J227","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X227,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J227","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X227,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J227","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X227,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J227","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X227,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K227","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X227,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K227","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X227,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K227","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X227,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K227","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X227,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K227","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X227,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U227","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X227,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U227","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X227,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U227","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X227,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U227","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X227,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U227","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X227,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V227","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X227,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V227","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X227,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V227","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X227,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V227","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X227,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V227","v":0},null,"Rigg for sprengning over vann","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B190","v":"Rigg for ny sprengning over vann"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C190","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B227,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B227,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B227,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B227,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B227,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B227,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Rigg for ny sprengning over vann","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Rigg for ny sprengning over vann","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X228,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J228","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X228,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J228","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X228,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J228","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X228,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J228","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X228,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J228","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X228,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K228","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X228,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K228","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X228,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K228","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X228,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K228","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X228,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K228","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X228,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U228","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X228,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U228","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X228,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U228","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X228,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U228","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X228,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U228","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X228,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V228","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X228,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V228","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X228,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V228","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X228,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V228","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X228,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V228","v":0},null,"Rigg for ny sprengning over vann","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B191","v":"Rigg for sprenging/demolering under vann"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C191","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B228,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B228,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B228,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B228,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B228,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B228,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Rigg for sprenging/demolering under vann","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Rigg for sprenging/demolering under vann","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X229,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J229","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X229,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J229","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X229,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J229","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X229,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J229","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X229,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J229","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X229,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K229","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X229,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K229","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X229,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K229","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X229,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K229","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X229,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K229","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X229,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U229","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X229,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U229","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X229,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U229","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X229,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U229","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X229,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U229","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X229,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V229","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X229,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V229","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X229,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V229","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X229,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V229","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X229,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V229","v":0},null,"Rigg for sprenging/demolering under vann","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B192","v":"Rigg for ny sprengning under vann"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C192","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B229,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B229,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B229,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B229,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B229,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B229,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Rigg for ny sprengning under vann","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Rigg for ny sprengning under vann","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X230,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J230","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X230,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J230","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X230,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J230","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X230,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J230","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X230,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J230","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X230,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K230","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X230,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K230","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X230,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K230","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X230,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K230","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X230,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K230","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X230,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U230","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X230,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U230","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X230,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U230","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X230,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U230","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X230,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U230","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X230,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V230","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X230,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V230","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X230,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V230","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X230,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V230","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X230,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V230","v":0},null,"Rigg for ny sprengning under vann","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B193","v":"Rigg og oppstilling for hullboring"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C193","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B230,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B230,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B230,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B230,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B230,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B230,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Rigg og oppstilling for hullboring","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Rigg og oppstilling for hullboring","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X231,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J231","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X231,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J231","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X231,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J231","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X231,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J231","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X231,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J231","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X231,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K231","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X231,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K231","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X231,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K231","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X231,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K231","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X231,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K231","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X231,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U231","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X231,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U231","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X231,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U231","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X231,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U231","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X231,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U231","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X231,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V231","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X231,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V231","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X231,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V231","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X231,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V231","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X231,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V231","v":0},null,"Rigg og oppstilling for hullboring","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B194","v":"Rigg for kjerneboring"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C194","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B231,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B231,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B231,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B231,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B231,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B231,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Rigg for kjerneboring","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Rigg for kjerneboring","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X232,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J232","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X232,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J232","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X232,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J232","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X232,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J232","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X232,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J232","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X232,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K232","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X232,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K232","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X232,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K232","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X232,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K232","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X232,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K232","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X232,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U232","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X232,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U232","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X232,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U232","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X232,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U232","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X232,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U232","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X232,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V232","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X232,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V232","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X232,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V232","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X232,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V232","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X232,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V232","v":0},null,"Rigg for kjerneboring","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B195","v":"Støyreduserende tiltak"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C195","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B232,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B232,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B232,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B232,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B232,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B232,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Støyreduserende tiltak","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Støyreduserende tiltak","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X233,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J233","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X233,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J233","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X233,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J233","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X233,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J233","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X233,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J233","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X233,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K233","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X233,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K233","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X233,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K233","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X233,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K233","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X233,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K233","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X233,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U233","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X233,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U233","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X233,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U233","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X233,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U233","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X233,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U233","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X233,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V233","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X233,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V233","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X233,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V233","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X233,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V233","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X233,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V233","v":0},null,"Støyreduserende tiltak","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B196","v":"Rigg og oppstilling for betongpeler"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C196","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B233,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B233,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B233,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B233,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B233,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B233,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Rigg og oppstilling for betongpeler","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Rigg og oppstilling for betongpeler","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X234,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J234","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X234,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J234","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X234,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J234","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X234,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J234","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X234,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J234","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X234,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K234","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X234,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K234","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X234,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K234","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X234,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K234","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X234,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K234","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X234,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U234","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X234,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U234","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X234,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U234","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X234,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U234","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X234,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U234","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X234,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V234","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X234,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V234","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X234,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V234","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X234,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V234","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X234,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V234","v":0},null,"Rigg og oppstilling for betongpeler","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B197","v":"Rigg for betongpeler"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C197","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B234,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B234,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B234,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B234,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B234,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B234,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Rigg for betongpeler","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Rigg for betongpeler","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X235,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J235","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X235,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J235","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X235,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J235","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X235,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J235","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X235,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J235","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X235,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K235","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X235,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K235","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X235,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K235","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X235,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K235","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X235,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K235","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X235,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U235","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X235,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U235","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X235,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U235","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X235,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U235","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X235,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U235","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X235,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V235","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X235,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V235","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X235,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V235","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X235,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V235","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X235,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V235","v":0},null,"Rigg for betongpeler","RS",0,{"$f":"AC233-AM233","v":0},0,0,0,0,{"$f":"AH233-AR233","v":0},0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B198","v":"Tillegg for rigg på flåte"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C198","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B235,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B235,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B235,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B235,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B235,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B235,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Tillegg for rigg på flåte","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Tillegg for rigg på flåte","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X236,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J236","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X236,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J236","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X236,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J236","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X236,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J236","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X236,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J236","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X236,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K236","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X236,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K236","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X236,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K236","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X236,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K236","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X236,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K236","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X236,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U236","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X236,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U236","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X236,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U236","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X236,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U236","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X236,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U236","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X236,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V236","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X236,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V236","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X236,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V236","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X236,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V236","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X236,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V236","v":0},null,"Tillegg for rigg på flåte","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B199","v":"Kjerneboring for pelefot"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C199","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B236,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B236,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B236,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B236,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B236,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B236,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Kjerneboring for pelefot","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Kjerneboring for pelefot","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X237,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$J237","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X237,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$J237","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X237,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$J237","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X237,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$J237","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X237,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$J237","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X237,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$K237","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X237,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$K237","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X237,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$K237","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X237,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$K237","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X237,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$K237","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X237,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$U237","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X237,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$U237","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X237,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$U237","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X237,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$U237","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X237,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$U237","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X237,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!D$5,FALSE)*$V237","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X237,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!E$5,FALSE)*$V237","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X237,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!F$5,FALSE)*$V237","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X237,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!G$5,FALSE)*$V237","v":0},{"$f":"VLOOKUP($X237,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!H$5,FALSE)*$V237","v":0},null,"Kjerneboring for pelefot","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B200","v":"Stillas, provisoriske avstivinger og overbygg"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C200","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B237,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B237,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B237,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B237,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B237,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B237,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Stillas, provisoriske avstivinger og overbygg","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Stillas, provisoriske avstivinger og overbygg","RS",0,0,{"$f":"VLOOKUP($X238,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)*$J238","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"VLOOKUP($X238,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)*$J238","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"VLOOKUP($X238,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)*$J238","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"VLOOKUP($X238,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)*$J238","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"VLOOKUP($X238,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)*$J238","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"VLOOKUP($X238,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)*$K238","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"VLOOKUP($X238,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)*$K238","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"VLOOKUP($X238,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)*$K238","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"VLOOKUP($X238,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)*$K238","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"VLOOKUP($X238,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)*$K238","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"VLOOKUP($X238,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)*$U238","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"VLOOKUP($X238,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)*$U238","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"VLOOKUP($X238,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)*$U238","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"VLOOKUP($X238,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)*$U238","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"VLOOKUP($X238,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)*$U238","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"VLOOKUP($X238,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)*$V238","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"VLOOKUP($X238,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)*$V238","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"VLOOKUP($X238,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)*$V238","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"VLOOKUP($X238,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)*$V238","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"VLOOKUP($X238,Utslippsfaktorer!$B$8:$H$255,Utslippsfaktorer!#REF!,FALSE)*$V238","v":{"$error":"#REF!"}},null,"Stillas, provisoriske avstivinger og overbygg","RS",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B203","v":"Rigg for montering av stålkonstruksjoner"},{"$f":"Utslippsfaktorer!C203","v":"RS"},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B238,'Veg i dagen'!$N$8:$N$510)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$M$8:$M$510,'Totale mengder'!B238,'Veg i dagen'!$P$8:$P$510)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B238,Tunneler!$AI$10:$AI$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AH$10:$AH$139,'Totale mengder'!B238,Tunneler!$AK$10:$AK$139)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B238,Bruer!$AJ$10:$AJ$227)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AI$10:$AI$227,'Totale mengder'!B238,Bruer!$AL$10:$AL$227)","v":0},0,0,null,"Rigg for montering av stålkonstruksjoner","RS",null,null,null,null,null,null,0,0,null,"Rigg for montering av stålkonstruksjoner","RS",0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Rigg for montering av stålkonstruksjoner","RS",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]

{"sheet":"Resultater","index":7,"n_rows":143,"n_cols":58,"rows_kept":143,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,45,21,47],[12,45,12,47],[10,45,11,47],[7,23,8,43],[10,23,10,43],[11,24,11,28],[11,29,11,33],[11,34,11,38],[11,39,11,43],[7,45,8,47],[24,23,24,43],[134,2,134,6],[134,7,134,11],[134,12,134,16],[134,17,134,21],[25,24,25,28],[25,29,25,33],[25,34,25,38],[25,39,25,43],[3,1,5,1],[7,1,8,21],[11,17,11,21],[11,2,11,6],[11,7,11,11],[11,12,11,16],[10,1,10,21],[139,1,142,1],[139,2,139,6],[139,7,139,11],[139,12,139,16],[139,17,139,21],[134,1,137,1],[65,1,65,21],[80,1,80,21],[66,2,66,6],[66,7,66,11],[66,12,66,16],[81,2,81,6],[81,7,81,11],[81,12,81,16],[81,17,81,21],[66,17,66,21]]}
[]
[null,{"$f":"\"Resultater for \"&Prosjektbeskrivelse!C11&\", totalt for \"&Prosjektbeskrivelse!C7&\" års analyseperiode\"","v":"Resultater for , totalt for  års analyseperiode"}]
[]
[null,"Totalt for hele levetiden","Klima","Forsuring","Eutro-fiering","Foto-kjemisk smog","Energibruk",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,"tonn CO2e","tonn SO2e","tonn P-e","tonn NMVOC","GJ"]
[null,null,{"$f":"R138/1000","v":0},{"$f":"S138/1000","v":0},{"$f":"T138/1000","v":0},{"$f":"U138/1000","v":0},{"$f":"V138/1000","v":0}]
[]
[null,"RESULTATER FORDELT PÅ VEGELEMENT, MATERIAL OG LIVSLØPSFASE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESULTATER FORDELT PÅ HOVEDPROSESSER",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AREALBRUKSENDRINGER"]
[]
[]
[null,"MATERIALPRODUKSJON",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MATERIALER OG UTBYGGING SAMLET",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Arealbruksendringer"]
[null,"Vegelement    ","Veg i dagen",null,null,null,null,"Tunnel",null,null,null,null,"Bru",null,null,null,null,"Sum",null,null,null,null,null,"Vegelement    ","Veg i dagen",null,null,null,null,"Tunnel",null,null,null,null,"Bru",null,null,null,null,"Sum"]
[null,"Miljøpåvirkningskategori    ","Klima","Forsuring","Eutro-fiering","Foto-kjemisk smog","Energibruk","Klima","Forsuring","Eutro-fiering","Foto-kjemisk smog","Energibruk","Klima","Forsuring","Eutro-fiering","Foto-kjemisk smog","Energibruk","Klima","Forsuring","Eutro-fiering","Foto-kjemisk smog","Energibruk",null,"Miljøpåvirkningskategori    ","Klima","Forsuring","Eutro-fiering","Foto-kjemisk smog","Energibruk","Klima","Forsuring","Eutro-fiering","Foto-kjemisk smog","Energibruk","Klima","Forsuring","Eutro-fiering","Foto-kjemisk smog","Energibruk","Klima","Forsuring","Eutro-fiering","Foto-kjemisk smog","Energibruk",null,"Beregninger basert på prosesser for masseflytting"]
[null,"MATERIALER","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ",null,"HOVEDPROSESSER","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ",null,"Vegetasjonsrydding",{"$f":"'Veg i dagen'!E44*IF(OR('Veg i dagen'!C44=Nedtrekksmenyer!B137,'Veg i dagen'!C44=Nedtrekksmenyer!B138),Utslippsfaktorer!D131,IF('Veg i dagen'!C44=Nedtrekksmenyer!B139,Utslippsfaktorer!D132,Utslippsfaktorer!D133))","v":0},"kg CO2-eq"]
[null,"Aluminium",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B15,'Veg i dagen'!AC$7:AC$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B15,'Veg i dagen'!AD$7:AD$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B15,'Veg i dagen'!AE$7:AE$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B15,'Veg i dagen'!AF$7:AF$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B15,'Veg i dagen'!AG$7:AG$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B15,Tunneler!AX$10:AX$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B15,Tunneler!AY$10:AY$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B15,Tunneler!AZ$10:AZ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B15,Tunneler!BA$10:BA$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B15,Tunneler!BB$10:BB$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B15,Bruer!AY$10:AY$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B15,Bruer!AZ$10:AZ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B15,Bruer!BA$10:BA$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B15,Bruer!BB$10:BB$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B15,Bruer!BC$10:BC$219)","v":0},{"$f":"C15+H15+M15","v":0},{"$f":"D15+I15+N15","v":0},{"$f":"E15+J15+O15","v":0},{"$f":"F15+K15+P15","v":0},{"$f":"G15+L15+Q15","v":0},null,"Hovedprosess 01: Forberedende tiltak og generelle kostnader",{"$f":"'Veg i dagen'!AH40","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!AI40","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!AJ40","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!AK40","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!AL40","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"Y15+AD15+AI15","v":0},{"$f":"Z15+AE15+AJ15","v":0},{"$f":"AA15+AF15+AK15","v":0},{"$f":"AB15+AG15+AL15","v":0},{"$f":"AC15+AH15+AM15","v":0},null,"Felling av trær til tømmer",{"$f":"'Veg i dagen'!E45*Utslippsfaktorer!D134","v":0},"kg CO2-eq"]
[null,"Asfalt",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$R$507,Resultater!$B16,'Veg i dagen'!AC$7:AC$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B16,'Veg i dagen'!AD$7:AD$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B16,'Veg i dagen'!AE$7:AE$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B16,'Veg i dagen'!AF$7:AF$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B16,'Veg i dagen'!AG$7:AG$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B16,Tunneler!AX$10:AX$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B16,Tunneler!AY$10:AY$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B16,Tunneler!AZ$10:AZ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B16,Tunneler!BA$10:BA$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B16,Tunneler!BB$10:BB$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B16,Bruer!AY$10:AY$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B16,Bruer!AZ$10:AZ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B16,Bruer!BA$10:BA$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B16,Bruer!BB$10:BB$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B16,Bruer!BC$10:BC$219)","v":0},{"$f":"C16+H16+M16","v":0},{"$f":"D16+I16+N16","v":0},{"$f":"E16+J16+O16","v":0},{"$f":"F16+K16+P16","v":0},{"$f":"G16+L16+Q16","v":0},null,"Hovedprosess 02: Sprengning og masseflytting",{"$f":"'Veg i dagen'!AH144+AU19","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!AI144","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!AJ144","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!AK144","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!AL144","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"Y16+AD16+AI16","v":0},{"$f":"Z16+AE16+AJ16","v":0},{"$f":"AA16+AF16+AK16","v":0},{"$f":"AB16+AG16+AL16","v":0},{"$f":"AC16+AH16+AM16","v":0},null,"Felling av trær til ved",{"$f":"'Veg i dagen'!E46*Utslippsfaktorer!D135","v":0},"kg CO2-eq"]
[null,"Betongelementer",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B17,'Veg i dagen'!AC$7:AC$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B17,'Veg i dagen'!AD$7:AD$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B17,'Veg i dagen'!AE$7:AE$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B17,'Veg i dagen'!AF$7:AF$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B17,'Veg i dagen'!AG$7:AG$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B17,Tunneler!AX$10:AX$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B17,Tunneler!AY$10:AY$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B17,Tunneler!AZ$10:AZ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B17,Tunneler!BA$10:BA$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B17,Tunneler!BB$10:BB$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B17,Bruer!AY$10:AY$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B17,Bruer!AZ$10:AZ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B17,Bruer!BA$10:BA$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B17,Bruer!BB$10:BB$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B17,Bruer!BC$10:BC$219)","v":0},0,0,0,0,0,null,"Hovedprosess 03: Tunneler",0,0,0,0,0,{"$f":"Tunneler!BC142","v":0},{"$f":"Tunneler!BD142","v":0},{"$f":"Tunneler!BE142","v":0},{"$f":"Tunneler!BF142","v":0},{"$f":"Tunneler!BG142","v":0},0,0,0,0,0,{"$f":"Y17+AD17+AI17","v":0},0,0,0,0,null,"Avtaging av vegetasjonsdekke (myr/skog/innmarksbeite)",{"$f":"'Veg i dagen'!E48*IF(OR('Veg i dagen'!C48=Nedtrekksmenyer!B143,'Veg i dagen'!C48=Nedtrekksmenyer!B144),Utslippsfaktorer!D136,IF('Veg i dagen'!C48=Nedtrekksmenyer!B145,Utslippsfaktorer!D137,Utslippsfaktorer!D138))","v":0},"kg CO2-eq"]
[null,"Plasstøpt betong",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B18,'Veg i dagen'!AC$7:AC$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B18,'Veg i dagen'!AD$7:AD$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B18,'Veg i dagen'!AE$7:AE$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B18,'Veg i dagen'!AF$7:AF$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B18,'Veg i dagen'!AG$7:AG$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B18,Tunneler!AX$10:AX$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B18,Tunneler!AY$10:AY$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B18,Tunneler!AZ$10:AZ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B18,Tunneler!BA$10:BA$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B18,Tunneler!BB$10:BB$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B18,Bruer!AY$10:AY$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B18,Bruer!AZ$10:AZ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B18,Bruer!BA$10:BA$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B18,Bruer!BB$10:BB$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B18,Bruer!BC$10:BC$219)","v":0},0,0,0,0,0,null,"Hovedprosess 04: Grøfter, kummer og rør",{"$f":"'Veg i dagen'!AH291","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!AI291","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!AJ291","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!AK291","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!AL291","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"Avtaging av matjord",{"$f":"'Veg i dagen'!E49*Utslippsfaktorer!D136","v":0},"kg CO2-eq"]
[null,"Sprøytebetong",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B19,'Veg i dagen'!AC$7:AC$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B19,'Veg i dagen'!AD$7:AD$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B19,'Veg i dagen'!AE$7:AE$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B19,'Veg i dagen'!AF$7:AF$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B19,'Veg i dagen'!AG$7:AG$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B19,Tunneler!AX$10:AX$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B19,Tunneler!AY$10:AY$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B19,Tunneler!AZ$10:AZ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B19,Tunneler!BA$10:BA$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B19,Tunneler!BB$10:BB$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B19,Bruer!AY$10:AY$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B19,Bruer!AZ$10:AZ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B19,Bruer!BA$10:BA$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B19,Bruer!BB$10:BB$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B19,Bruer!BC$10:BC$219)","v":0},0,0,0,0,0,null,"Hovedprosess 05: Vegfundament",{"$f":"'Veg i dagen'!AH365","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!AI365","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!AJ365","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!AK365","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!AL365","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"SUM",{"$f":"SUM(AU14:AU18)","v":0}]
[null,"Betonghvelv",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B20,'Veg i dagen'!AC$7:AC$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B20,'Veg i dagen'!AD$7:AD$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B20,'Veg i dagen'!AE$7:AE$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B20,'Veg i dagen'!AF$7:AF$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B20,'Veg i dagen'!AG$7:AG$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B20,Tunneler!AX$10:AX$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B20,Tunneler!AY$10:AY$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B20,Tunneler!AZ$10:AZ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B20,Tunneler!BA$10:BA$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B20,Tunneler!BB$10:BB$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B20,Bruer!AY$10:AY$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B20,Bruer!AZ$10:AZ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B20,Bruer!BA$10:BA$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B20,Bruer!BB$10:BB$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B20,Bruer!BC$10:BC$219)","v":0},0,0,0,0,0,null,"Hovedprosess 06: Vegdekke",{"$f":"'Veg i dagen'!AH427","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!AI427","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!AJ427","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!AK427","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!AL427","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Lettklinker/Ekspandert leire",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B21,'Veg i dagen'!AC$7:AC$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B21,'Veg i dagen'!AD$7:AD$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B21,'Veg i dagen'!AE$7:AE$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B21,'Veg i dagen'!AF$7:AF$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B21,'Veg i dagen'!AG$7:AG$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B21,Tunneler!AX$10:AX$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B21,Tunneler!AY$10:AY$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B21,Tunneler!AZ$10:AZ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B21,Tunneler!BA$10:BA$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B21,Tunneler!BB$10:BB$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B21,Bruer!AY$10:AY$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B21,Bruer!AZ$10:AZ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B21,Bruer!BA$10:BA$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B21,Bruer!BB$10:BB$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B21,Bruer!BC$10:BC$219)","v":0},0,0,0,0,0,null,"Hovedprosess 07: Vegutstyr og miljøtiltak",{"$f":"'Veg i dagen'!AH507","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!AI507","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!AJ507","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!AK507","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!AL507","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"Beregninger basert på totalt utbygd areal"]
[null,"Ekspandert polystyren (EPS)",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B22,'Veg i dagen'!AC$7:AC$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B22,'Veg i dagen'!AD$7:AD$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B22,'Veg i dagen'!AE$7:AE$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B22,'Veg i dagen'!AF$7:AF$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B22,'Veg i dagen'!AG$7:AG$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B22,Tunneler!AX$10:AX$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B22,Tunneler!AY$10:AY$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B22,Tunneler!AZ$10:AZ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B22,Tunneler!BA$10:BA$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B22,Tunneler!BB$10:BB$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B22,Bruer!AY$10:AY$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B22,Bruer!AZ$10:AZ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B22,Bruer!BA$10:BA$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B22,Bruer!BB$10:BB$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B22,Bruer!BC$10:BC$219)","v":0},0,0,0,0,0,null,"Hovedprosess 08: Bruer og kaier",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"Bruer!BD222","v":0},{"$f":"Bruer!BE222","v":0},{"$f":"Bruer!BF222","v":0},{"$f":"Bruer!BG222","v":0},{"$f":"Bruer!BH222","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Ekstrudert polystyren (XPS)",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B23,'Veg i dagen'!AC$7:AC$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B23,'Veg i dagen'!AD$7:AD$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B23,'Veg i dagen'!AE$7:AE$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B23,'Veg i dagen'!AF$7:AF$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B23,'Veg i dagen'!AG$7:AG$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B23,Tunneler!AX$10:AX$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B23,Tunneler!AY$10:AY$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B23,Tunneler!AZ$10:AZ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B23,Tunneler!BA$10:BA$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B23,Tunneler!BB$10:BB$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B23,Bruer!AY$10:AY$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B23,Bruer!AZ$10:AZ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B23,Bruer!BA$10:BA$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B23,Bruer!BB$10:BB$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B23,Bruer!BC$10:BC$219)","v":0},0,0,0,0,0,null,"Totalsum materialproduksjon og utbygging samlet",{"$f":"SUM(Y15:Y22)","v":0},{"$f":"SUM(Z15:Z22)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,"Totalt beslaglagt areal (inkludert bufferbredde)",{"$f":"(Prosjektbeskrivelse!C17*2+Prosjektbeskrivelse!C16)*Prosjektbeskrivelse!F28","v":0},"m2"]
[null,"Elektrisitet - MJ",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B24,'Veg i dagen'!AC$7:AC$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B24,'Veg i dagen'!AD$7:AD$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B24,'Veg i dagen'!AE$7:AE$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B24,'Veg i dagen'!AF$7:AF$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B24,'Veg i dagen'!AG$7:AG$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B24,Tunneler!AX$10:AX$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B24,Tunneler!AY$10:AY$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B24,Tunneler!AZ$10:AZ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B24,Tunneler!BA$10:BA$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B24,Tunneler!BB$10:BB$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B24,Bruer!AY$10:AY$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B24,Bruer!AZ$10:AZ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B24,Bruer!BA$10:BA$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B24,Bruer!BB$10:BB$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B24,Bruer!BC$10:BC$219)","v":0},0,0,0,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vegetasjonsrydding",{"$f":"AU23*(Utslippsfaktorer!V131+Utslippsfaktorer!V136)","v":0},"kg CO2-eq"]
[null,"Elektrisitet - kWh",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B25,'Veg i dagen'!AC$7:AC$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B25,'Veg i dagen'!AD$7:AD$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B25,'Veg i dagen'!AE$7:AE$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B25,'Veg i dagen'!AF$7:AF$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B25,'Veg i dagen'!AG$7:AG$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B25,Tunneler!AX$10:AX$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B25,Tunneler!AY$10:AY$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B25,Tunneler!AZ$10:AZ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B25,Tunneler!BA$10:BA$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B25,Tunneler!BB$10:BB$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B25,Bruer!AY$10:AY$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B25,Bruer!AZ$10:AZ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B25,Bruer!BA$10:BA$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B25,Bruer!BB$10:BB$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B25,Bruer!BC$10:BC$219)","v":0},0,0,0,0,0,null,"DRIFT OG VEDLIKEHOLD"]
[null,"Geosynteter",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B26,'Veg i dagen'!AC$7:AC$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B26,'Veg i dagen'!AD$7:AD$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B26,'Veg i dagen'!AE$7:AE$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B26,'Veg i dagen'!AF$7:AF$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B26,'Veg i dagen'!AG$7:AG$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B26,Tunneler!AX$10:AX$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B26,Tunneler!AY$10:AY$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B26,Tunneler!AZ$10:AZ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B26,Tunneler!BA$10:BA$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B26,Tunneler!BB$10:BB$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B26,Bruer!AY$10:AY$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B26,Bruer!AZ$10:AZ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B26,Bruer!BA$10:BA$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B26,Bruer!BB$10:BB$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B26,Bruer!BC$10:BC$219)","v":0},0,0,0,0,0,null,"Vegelement    ","Veg i dagen",null,null,null,null,"Tunnel",null,null,null,null,"Bru",null,null,null,null,"Sum",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E"]
[null,"Grus/pukk",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B27,'Veg i dagen'!AC$7:AC$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B27,'Veg i dagen'!AD$7:AD$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B27,'Veg i dagen'!AE$7:AE$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B27,'Veg i dagen'!AF$7:AF$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B27,'Veg i dagen'!AG$7:AG$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B27,Tunneler!AX$10:AX$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B27,Tunneler!AY$10:AY$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B27,Tunneler!AZ$10:AZ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B27,Tunneler!BA$10:BA$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B27,Tunneler!BB$10:BB$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B27,Bruer!AY$10:AY$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B27,Bruer!AZ$10:AZ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B27,Bruer!BA$10:BA$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B27,Bruer!BB$10:BB$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B27,Bruer!BC$10:BC$219)","v":0},0,0,0,0,0,null,"Miljøpåvirkningskategori    ","Klima","Forsuring","Eutro-fiering","Foto-kjemisk smog","Energibruk","Klima","Forsuring","Eutro-fiering","Foto-kjemisk smog","Energibruk","Klima","Forsuring","Eutro-fiering","Foto-kjemisk smog","Energibruk","Klima","Forsuring","Eutro-fiering","Foto-kjemisk smog","Energibruk"]
[null,"Plast",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B28,'Veg i dagen'!AC$7:AC$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B28,'Veg i dagen'!AD$7:AD$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B28,'Veg i dagen'!AE$7:AE$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B28,'Veg i dagen'!AF$7:AF$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B28,'Veg i dagen'!AG$7:AG$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B28,Tunneler!AX$10:AX$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B28,Tunneler!AY$10:AY$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B28,Tunneler!AZ$10:AZ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B28,Tunneler!BA$10:BA$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B28,Tunneler!BB$10:BB$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B28,Bruer!AY$10:AY$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B28,Bruer!AZ$10:AZ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B28,Bruer!BA$10:BA$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B28,Bruer!BB$10:BB$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B28,Bruer!BC$10:BC$219)","v":0},0,0,0,0,0,null,"HOVEDPROSESSER","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ"]
[null,"Stål",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B29,'Veg i dagen'!AC$7:AC$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B29,'Veg i dagen'!AD$7:AD$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B29,'Veg i dagen'!AE$7:AE$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B29,'Veg i dagen'!AF$7:AF$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B29,'Veg i dagen'!AG$7:AG$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B29,Tunneler!AX$10:AX$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B29,Tunneler!AY$10:AY$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B29,Tunneler!AZ$10:AZ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B29,Tunneler!BA$10:BA$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B29,Tunneler!BB$10:BB$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B29,Bruer!AY$10:AY$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B29,Bruer!AZ$10:AZ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B29,Bruer!BA$10:BA$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B29,Bruer!BB$10:BB$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B29,Bruer!BC$10:BC$219)","v":0},0,0,0,0,0,null,"Hovedprosess 01: Forberedende tiltak og generelle kostnader",{"$f":"'Veg i dagen'!AX40","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!AY40","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!AZ40","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!BA40","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!BB40","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"Y29+AD29+AI29","v":0},{"$f":"Z29+AE29+AJ29","v":0},{"$f":"AA29+AF29+AK29","v":0},{"$f":"AB29+AG29+AL29","v":0},{"$f":"AC29+AH29+AM29","v":0}]
[null,"Glass",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B30,'Veg i dagen'!AC$7:AC$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B30,'Veg i dagen'!AD$7:AD$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B30,'Veg i dagen'!AE$7:AE$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B30,'Veg i dagen'!AF$7:AF$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B30,'Veg i dagen'!AG$7:AG$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B30,Tunneler!AX$10:AX$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B30,Tunneler!AY$10:AY$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B30,Tunneler!AZ$10:AZ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B30,Tunneler!BA$10:BA$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B30,Tunneler!BB$10:BB$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B30,Bruer!AY$10:AY$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B30,Bruer!AZ$10:AZ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B30,Bruer!BA$10:BA$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B30,Bruer!BB$10:BB$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B30,Bruer!BC$10:BC$219)","v":0},0,0,0,0,0,null,"Hovedprosess 02: Sprengning og masseflytting",{"$f":"'Veg i dagen'!AX144","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!AY144","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!AZ144","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!BA144","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!BB144","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"Y30+AD30+AI30","v":0},0,0,0,0]
[null,"Spuntstål",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B31,'Veg i dagen'!AC$7:AC$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B31,'Veg i dagen'!AD$7:AD$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B31,'Veg i dagen'!AE$7:AE$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B31,'Veg i dagen'!AF$7:AF$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B31,'Veg i dagen'!AG$7:AG$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B31,Tunneler!AX$10:AX$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B31,Tunneler!AY$10:AY$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B31,Tunneler!AZ$10:AZ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B31,Tunneler!BA$10:BA$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B31,Tunneler!BB$10:BB$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B31,Bruer!AY$10:AY$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B31,Bruer!AZ$10:AZ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B31,Bruer!BA$10:BA$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B31,Bruer!BB$10:BB$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B31,Bruer!BC$10:BC$219)","v":0},0,0,0,0,0,null,"Hovedprosess 03: Tunneler",0,0,0,0,0,{"$f":"Tunneler!BS142","v":0},{"$f":"Tunneler!BT142","v":0},{"$f":"Tunneler!BU142","v":0},{"$f":"Tunneler!BV142","v":0},{"$f":"Tunneler!BW142","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Kamstål",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B32,'Veg i dagen'!AC$7:AC$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B32,'Veg i dagen'!AD$7:AD$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B32,'Veg i dagen'!AE$7:AE$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B32,'Veg i dagen'!AF$7:AF$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B32,'Veg i dagen'!AG$7:AG$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B32,Tunneler!AX$10:AX$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B32,Tunneler!AY$10:AY$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B32,Tunneler!AZ$10:AZ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B32,Tunneler!BA$10:BA$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B32,Tunneler!BB$10:BB$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B32,Bruer!AY$10:AY$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B32,Bruer!AZ$10:AZ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B32,Bruer!BA$10:BA$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B32,Bruer!BB$10:BB$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B32,Bruer!BC$10:BC$219)","v":0},0,0,0,0,0,null,"Hovedprosess 04: Grøfter, kummer og rør",{"$f":"'Veg i dagen'!AX291","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!AY291","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!AZ291","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!BA291","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!BB291","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Trevirke",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B33,'Veg i dagen'!AC$7:AC$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B33,'Veg i dagen'!AD$7:AD$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B33,'Veg i dagen'!AE$7:AE$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B33,'Veg i dagen'!AF$7:AF$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B33,'Veg i dagen'!AG$7:AG$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B33,Tunneler!AX$10:AX$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B33,Tunneler!AY$10:AY$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B33,Tunneler!AZ$10:AZ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B33,Tunneler!BA$10:BA$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B33,Tunneler!BB$10:BB$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B33,Bruer!AY$10:AY$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B33,Bruer!AZ$10:AZ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B33,Bruer!BA$10:BA$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B33,Bruer!BB$10:BB$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B33,Bruer!BC$10:BC$219)","v":0},0,0,0,0,0,null,"Hovedprosess 05: Vegfundament",{"$f":"'Veg i dagen'!AX365","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!AY365","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!AZ365","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!BA365","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!BB365","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Diesel forbrukt i anleggsmaskin (liter)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hovedprosess 06: Vegdekke",{"$f":"'Veg i dagen'!AX427","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!AY427","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!AZ427","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!BA427","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!BB427","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Sprengstoff",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hovedprosess 07: Vegutstyr og miljøtiltak",{"$f":"'Veg i dagen'!AX507","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!AY507","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!AZ507","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!BA507","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!BB507","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Belysningsutstyr",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B36,'Veg i dagen'!AC$7:AC$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B36,'Veg i dagen'!AD$7:AD$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B36,'Veg i dagen'!AE$7:AE$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B36,'Veg i dagen'!AF$7:AF$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B36,'Veg i dagen'!AG$7:AG$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B36,Tunneler!AX$10:AX$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B36,Tunneler!AY$10:AY$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B36,Tunneler!AZ$10:AZ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B36,Tunneler!BA$10:BA$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B36,Tunneler!BB$10:BB$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B36,Bruer!AY$10:AY$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B36,Bruer!AZ$10:AZ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B36,Bruer!BA$10:BA$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B36,Bruer!BB$10:BB$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B36,Bruer!BC$10:BC$219)","v":0},0,0,0,0,0,null,"Hovedprosess 08: Bruer og kaier",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"Bruer!BT222","v":0},{"$f":"Bruer!BU222","v":0},{"$f":"Bruer!BV222","v":0},{"$f":"Bruer!BW222","v":0},{"$f":"Bruer!BX222","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Vifte/ventilator",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B37,'Veg i dagen'!AC$7:AC$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B37,'Veg i dagen'!AD$7:AD$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B37,'Veg i dagen'!AE$7:AE$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B37,'Veg i dagen'!AF$7:AF$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B37,'Veg i dagen'!AG$7:AG$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B37,Tunneler!AX$10:AX$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B37,Tunneler!AY$10:AY$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B37,Tunneler!AZ$10:AZ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B37,Tunneler!BA$10:BA$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B37,Tunneler!BB$10:BB$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B37,Bruer!AY$10:AY$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B37,Bruer!AZ$10:AZ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B37,Bruer!BA$10:BA$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B37,Bruer!BB$10:BB$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B37,Bruer!BC$10:BC$219)","v":0},0,0,0,0,0,null,"Totalsum",{"$f":"SUM(Y29:Y36)","v":0},{"$f":"SUM(Z29:Z36)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(AN29:AN36)","v":0},{"$f":"SUM(AO29:AO36)","v":0},{"$f":"SUM(AP29:AP36)","v":0},{"$f":"SUM(AQ29:AQ36)","v":0},{"$f":"SUM(AR29:AR36)","v":0}]
[null,"Sement",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B38,'Veg i dagen'!AC$7:AC$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B38,'Veg i dagen'!AD$7:AD$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B38,'Veg i dagen'!AE$7:AE$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B38,'Veg i dagen'!AF$7:AF$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B38,'Veg i dagen'!AG$7:AG$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B38,Tunneler!AX$10:AX$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B38,Tunneler!AY$10:AY$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B38,Tunneler!AZ$10:AZ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B38,Tunneler!BA$10:BA$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B38,Tunneler!BB$10:BB$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B38,Bruer!AY$10:AY$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B38,Bruer!AZ$10:AZ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B38,Bruer!BA$10:BA$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B38,Bruer!BB$10:BB$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B38,Bruer!BC$10:BC$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Epoxy",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B39,'Veg i dagen'!AC$7:AC$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B39,'Veg i dagen'!AD$7:AD$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B39,'Veg i dagen'!AE$7:AE$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B39,'Veg i dagen'!AF$7:AF$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B39,'Veg i dagen'!AG$7:AG$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B39,Tunneler!AX$10:AX$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B39,Tunneler!AY$10:AY$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B39,Tunneler!AZ$10:AZ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B39,Tunneler!BA$10:BA$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B39,Tunneler!BB$10:BB$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B39,Bruer!AY$10:AY$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B39,Bruer!AZ$10:AZ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B39,Bruer!BA$10:BA$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B39,Bruer!BB$10:BB$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B39,Bruer!BC$10:BC$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Overflatebehandling",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B40,'Veg i dagen'!AC$7:AC$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B40,'Veg i dagen'!AD$7:AD$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B40,'Veg i dagen'!AE$7:AE$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B40,'Veg i dagen'!AF$7:AF$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B40,'Veg i dagen'!AG$7:AG$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B40,Tunneler!AX$10:AX$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B40,Tunneler!AY$10:AY$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B40,Tunneler!AZ$10:AZ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B40,Tunneler!BA$10:BA$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B40,Tunneler!BB$10:BB$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B40,Bruer!AY$10:AY$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B40,Bruer!AZ$10:AZ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B40,Bruer!BA$10:BA$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B40,Bruer!BB$10:BB$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B40,Bruer!BC$10:BC$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Skumglassgranulat",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B41,'Veg i dagen'!AC$7:AC$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B41,'Veg i dagen'!AD$7:AD$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B41,'Veg i dagen'!AE$7:AE$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B41,'Veg i dagen'!AF$7:AF$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B41,'Veg i dagen'!AG$7:AG$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B41,Tunneler!AX$10:AX$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B41,Tunneler!AY$10:AY$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B41,Tunneler!AZ$10:AZ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B41,Tunneler!BA$10:BA$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B41,Tunneler!BB$10:BB$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B41,Bruer!AY$10:AY$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B41,Bruer!AZ$10:AZ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B41,Bruer!BA$10:BA$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B41,Bruer!BB$10:BB$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B41,Bruer!BC$10:BC$219)","v":0},{"$f":"C41+H41+M41","v":0},0,0,0,0]
[null,"Kalk",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B42,'Veg i dagen'!AC$7:AC$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B42,'Veg i dagen'!AD$7:AD$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B42,'Veg i dagen'!AE$7:AE$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B42,'Veg i dagen'!AF$7:AF$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B42,'Veg i dagen'!AG$7:AG$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B42,Tunneler!AX$10:AX$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B42,Tunneler!AY$10:AY$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B42,Tunneler!AZ$10:AZ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B42,Tunneler!BA$10:BA$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B42,Tunneler!BB$10:BB$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B42,Bruer!AY$10:AY$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B42,Bruer!AZ$10:AZ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B42,Bruer!BA$10:BA$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B42,Bruer!BB$10:BB$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B42,Bruer!BC$10:BC$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Kabling",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B43,'Veg i dagen'!AC$7:AC$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B43,'Veg i dagen'!AD$7:AD$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B43,'Veg i dagen'!AE$7:AE$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B43,'Veg i dagen'!AF$7:AF$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B43,'Veg i dagen'!AG$7:AG$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B43,Tunneler!AX$10:AX$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B43,Tunneler!AY$10:AY$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B43,Tunneler!AZ$10:AZ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B43,Tunneler!BA$10:BA$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B43,Tunneler!BB$10:BB$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B43,Bruer!AY$10:AY$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B43,Bruer!AZ$10:AZ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B43,Bruer!BA$10:BA$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B43,Bruer!BB$10:BB$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B43,Bruer!BC$10:BC$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Naturstein",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B44,'Veg i dagen'!AC$7:AC$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B44,'Veg i dagen'!AD$7:AD$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B44,'Veg i dagen'!AE$7:AE$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B44,'Veg i dagen'!AF$7:AF$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B44,'Veg i dagen'!AG$7:AG$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B44,Tunneler!AX$10:AX$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B44,Tunneler!AY$10:AY$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B44,Tunneler!AZ$10:AZ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B44,Tunneler!BA$10:BA$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B44,Tunneler!BB$10:BB$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B44,Bruer!AY$10:AY$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B44,Bruer!AZ$10:AZ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B44,Bruer!BA$10:BA$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B44,Bruer!BB$10:BB$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B44,Bruer!BC$10:BC$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Vegutstyr",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B45,'Veg i dagen'!AC$7:AC$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B45,'Veg i dagen'!AD$7:AD$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B45,'Veg i dagen'!AE$7:AE$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B45,'Veg i dagen'!AF$7:AF$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B45,'Veg i dagen'!AG$7:AG$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B45,Tunneler!AX$10:AX$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B45,Tunneler!AY$10:AY$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B45,Tunneler!AZ$10:AZ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B45,Tunneler!BA$10:BA$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B45,Tunneler!BB$10:BB$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B45,Bruer!AY$10:AY$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B45,Bruer!AZ$10:AZ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B45,Bruer!BA$10:BA$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B45,Bruer!BB$10:BB$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B45,Bruer!BC$10:BC$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Kobber",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B46,'Veg i dagen'!AC$7:AC$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B46,'Veg i dagen'!AD$7:AD$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B46,'Veg i dagen'!AE$7:AE$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B46,'Veg i dagen'!AF$7:AF$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B46,'Veg i dagen'!AG$7:AG$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B46,Tunneler!AX$10:AX$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B46,Tunneler!AY$10:AY$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B46,Tunneler!AZ$10:AZ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B46,Tunneler!BA$10:BA$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B46,Tunneler!BB$10:BB$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B46,Bruer!AY$10:AY$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B46,Bruer!AZ$10:AZ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B46,Bruer!BA$10:BA$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B46,Bruer!BB$10:BB$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B46,Bruer!BC$10:BC$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Materialtransport",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B47,'Veg i dagen'!AC$7:AC$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B47,'Veg i dagen'!AD$7:AD$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B47,'Veg i dagen'!AE$7:AE$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B47,'Veg i dagen'!AF$7:AF$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B47,'Veg i dagen'!AG$7:AG$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B47,Tunneler!AX$10:AX$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B47,Tunneler!AY$10:AY$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B47,Tunneler!AZ$10:AZ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B47,Tunneler!BA$10:BA$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B47,Tunneler!BB$10:BB$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B47,Bruer!AY$10:AY$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B47,Bruer!AZ$10:AZ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B47,Bruer!BA$10:BA$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B47,Bruer!BB$10:BB$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B47,Bruer!BC$10:BC$219)","v":0},{"$f":"C47+H47+M47","v":0},{"$f":"D47+I47+N47","v":0},{"$f":"E47+J47+O47","v":0},{"$f":"F47+K47+P47","v":0},{"$f":"G47+L47+Q47","v":0}]
[null,"RS - Rigg og drift",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B48,'Veg i dagen'!AC$7:AC$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B48,'Veg i dagen'!AD$7:AD$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B48,'Veg i dagen'!AE$7:AE$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B48,'Veg i dagen'!AF$7:AF$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B48,'Veg i dagen'!AG$7:AG$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B48,Tunneler!AX$10:AX$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B48,Tunneler!AY$10:AY$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B48,Tunneler!AZ$10:AZ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B48,Tunneler!BA$10:BA$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B48,Tunneler!BB$10:BB$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B48,Bruer!AY$10:AY$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B48,Bruer!AZ$10:AZ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B48,Bruer!BA$10:BA$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B48,Bruer!BB$10:BB$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B48,Bruer!BC$10:BC$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"RS - Provisoriske anleggsveger, bruer og kaier",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B49,'Veg i dagen'!AC$7:AC$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B49,'Veg i dagen'!AD$7:AD$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B49,'Veg i dagen'!AE$7:AE$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B49,'Veg i dagen'!AF$7:AF$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B49,'Veg i dagen'!AG$7:AG$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B49,Tunneler!AX$10:AX$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B49,Tunneler!AY$10:AY$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B49,Tunneler!AZ$10:AZ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B49,Tunneler!BA$10:BA$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B49,Tunneler!BB$10:BB$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B49,Bruer!AY$10:AY$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B49,Bruer!AZ$10:AZ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B49,Bruer!BA$10:BA$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B49,Bruer!BB$10:BB$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B49,Bruer!BC$10:BC$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"RS - Eksisterende veger, bruer og kaier",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B50,'Veg i dagen'!AC$7:AC$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B50,'Veg i dagen'!AD$7:AD$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B50,'Veg i dagen'!AE$7:AE$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B50,'Veg i dagen'!AF$7:AF$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B50,'Veg i dagen'!AG$7:AG$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B50,Tunneler!AX$10:AX$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B50,Tunneler!AY$10:AY$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B50,Tunneler!AZ$10:AZ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B50,Tunneler!BA$10:BA$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B50,Tunneler!BB$10:BB$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B50,Bruer!AY$10:AY$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B50,Bruer!AZ$10:AZ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B50,Bruer!BA$10:BA$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B50,Bruer!BB$10:BB$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B50,Bruer!BC$10:BC$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"RS - Oppmerking og signaler",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B51,'Veg i dagen'!AC$7:AC$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B51,'Veg i dagen'!AD$7:AD$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B51,'Veg i dagen'!AE$7:AE$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B51,'Veg i dagen'!AF$7:AF$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B51,'Veg i dagen'!AG$7:AG$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B51,Tunneler!AX$10:AX$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B51,Tunneler!AY$10:AY$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B51,Tunneler!AZ$10:AZ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B51,Tunneler!BA$10:BA$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B51,Tunneler!BB$10:BB$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B51,Bruer!AY$10:AY$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B51,Bruer!AZ$10:AZ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B51,Bruer!BA$10:BA$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B51,Bruer!BB$10:BB$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B51,Bruer!BC$10:BC$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"RS - Riving og fjerning",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B52,'Veg i dagen'!AC$7:AC$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B52,'Veg i dagen'!AD$7:AD$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B52,'Veg i dagen'!AE$7:AE$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B52,'Veg i dagen'!AF$7:AF$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B52,'Veg i dagen'!AG$7:AG$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B52,Tunneler!AX$10:AX$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B52,Tunneler!AY$10:AY$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B52,Tunneler!AZ$10:AZ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B52,Tunneler!BA$10:BA$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B52,Tunneler!BB$10:BB$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B52,Bruer!AY$10:AY$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B52,Bruer!AZ$10:AZ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B52,Bruer!BA$10:BA$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B52,Bruer!BB$10:BB$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B52,Bruer!BC$10:BC$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"RS - Elektriske installasjoner",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B53,'Veg i dagen'!AC$7:AC$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B53,'Veg i dagen'!AD$7:AD$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B53,'Veg i dagen'!AE$7:AE$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B53,'Veg i dagen'!AF$7:AF$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B53,'Veg i dagen'!AG$7:AG$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B53,Tunneler!AX$10:AX$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B53,Tunneler!AY$10:AY$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B53,Tunneler!AZ$10:AZ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B53,Tunneler!BA$10:BA$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B53,Tunneler!BB$10:BB$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B53,Bruer!AY$10:AY$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B53,Bruer!AZ$10:AZ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B53,Bruer!BA$10:BA$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B53,Bruer!BB$10:BB$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B53,Bruer!BC$10:BC$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"RS - VA installasjoner",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B54,'Veg i dagen'!AC$7:AC$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B54,'Veg i dagen'!AD$7:AD$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B54,'Veg i dagen'!AE$7:AE$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B54,'Veg i dagen'!AF$7:AF$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B54,'Veg i dagen'!AG$7:AG$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B54,Tunneler!AX$10:AX$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B54,Tunneler!AY$10:AY$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B54,Tunneler!AZ$10:AZ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B54,Tunneler!BA$10:BA$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B54,Tunneler!BB$10:BB$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B54,Bruer!AY$10:AY$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B54,Bruer!AZ$10:AZ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B54,Bruer!BA$10:BA$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B54,Bruer!BB$10:BB$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B54,Bruer!BC$10:BC$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"RS - Støyreduserende tiltak",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B55,'Veg i dagen'!AC$7:AC$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B55,'Veg i dagen'!AD$7:AD$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B55,'Veg i dagen'!AE$7:AE$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B55,'Veg i dagen'!AF$7:AF$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B55,'Veg i dagen'!AG$7:AG$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B55,Tunneler!AX$10:AX$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B55,Tunneler!AY$10:AY$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B55,Tunneler!AZ$10:AZ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B55,Tunneler!BA$10:BA$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B55,Tunneler!BB$10:BB$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B55,Bruer!AY$10:AY$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B55,Bruer!AZ$10:AZ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B55,Bruer!BA$10:BA$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B55,Bruer!BB$10:BB$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B55,Bruer!BC$10:BC$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"RS - Kjerneboring for pelefot",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B56,'Veg i dagen'!AC$7:AC$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B56,'Veg i dagen'!AD$7:AD$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B56,'Veg i dagen'!AE$7:AE$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B56,'Veg i dagen'!AF$7:AF$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B56,'Veg i dagen'!AG$7:AG$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B56,Tunneler!AX$10:AX$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B56,Tunneler!AY$10:AY$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B56,Tunneler!AZ$10:AZ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B56,Tunneler!BA$10:BA$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B56,Tunneler!BB$10:BB$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B56,Bruer!AY$10:AY$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B56,Bruer!AZ$10:AZ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B56,Bruer!BA$10:BA$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B56,Bruer!BB$10:BB$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B56,Bruer!BC$10:BC$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Sum materialer",{"$f":"SUM(C15:C56)","v":0},{"$f":"SUM(D15:D56)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(R15:R56)","v":0},0,0,0,0]
[null,"ENERGI"]
[null,"Forbrenning av diesel"]
[null,"Massetransport"]
[null,"Elektrisitetsforbruk",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"C61+H61+M61","v":0},{"$f":"D61+I61+N61","v":0},{"$f":"E61+J61+O61","v":0},{"$f":"F61+K61+P61","v":0},{"$f":"G61+L61+Q61","v":0}]
[null,"Sum energibruk",{"$f":"SUM(C59:C61)","v":0},{"$f":"SUM(D59:D61)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(R59:R61)","v":0},0,0,0,{"$f":"SUM(V59:V61)","v":0}]
[null,"Totalt for materialproduksjon",{"$f":"C57+C62","v":0},{"$f":"D57+D62","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"R57+R62","v":0},0,0,0,0]
[]
[]
[null,"UTBYGGING"]
[null,"Vegelement    ","Veg i dagen",null,null,null,null,"Tunnel",null,null,null,null,"Bru",null,null,null,null,"Sum"]
[null,"Miljøpåvirkningskategori    ","Klima","Forsuring","Eutro-fiering","Foto-kjemisk smog","Energibruk","Klima","Forsuring","Eutro-fiering","Foto-kjemisk smog","Energibruk","Klima","Forsuring","Eutro-fiering","Foto-kjemisk smog","Energibruk","Klima","Forsuring","Eutro-fiering","Foto-kjemisk smog","Energibruk"]
[null,"MATERIALER","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ"]
[null,"Sprengstoff",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B35,'Veg i dagen'!AC$7:AC$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B35,'Veg i dagen'!AD$7:AD$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B35,'Veg i dagen'!AE$7:AE$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B35,'Veg i dagen'!AF$7:AF$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AL$507,Resultater!$B35,'Veg i dagen'!AG$7:AG$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B35,Tunneler!AX$10:AX$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B35,Tunneler!AY$10:AY$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B35,Tunneler!AZ$10:AZ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B35,Tunneler!BA$10:BA$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BG$140,Resultater!$B35,Tunneler!BB$10:BB$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B35,Bruer!AY$10:AY$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B35,Bruer!AZ$10:AZ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B35,Bruer!BA$10:BA$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B35,Bruer!BB$10:BB$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BC$219,Resultater!$B35,Bruer!BC$10:BC$219)","v":0},{"$f":"C70+H70+M70","v":0},{"$f":"D70+I70+N70","v":0},{"$f":"E70+J70+O70","v":0},{"$f":"F70+K70+P70","v":0},{"$f":"G70+L70+Q70","v":0}]
[null,"AREALBRUKSENDRING"]
[null,"Arealbruksendring",{"$f":"AU19","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"C72+H72+M72","v":0}]
[null,"ENERGI"]
[null,"Forbrenning av diesel",{"$f":"'Veg i dagen'!S509","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!T509","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!U509","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!V509","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!W509","v":0},{"$f":"Tunneler!AN142","v":0},{"$f":"Tunneler!AO142","v":0},{"$f":"Tunneler!AP142","v":0},{"$f":"Tunneler!AQ142","v":0},{"$f":"Tunneler!AR142","v":0},{"$f":"Bruer!AO222","v":0},{"$f":"Bruer!AP222","v":0},{"$f":"Bruer!AQ222","v":0},{"$f":"Bruer!AR222","v":0},{"$f":"Bruer!AS222","v":0},{"$f":"C74+H74+M74","v":0},{"$f":"D74+I74+N74","v":0},0,0,{"$f":"G74+L74+Q74","v":0}]
[null,"Massetransport",{"$f":"'Veg i dagen'!X509","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!Y509","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!Z509","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!AA509","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!AB509","v":0},{"$f":"Tunneler!AS142","v":0},{"$f":"Tunneler!AT142","v":0},{"$f":"Tunneler!AU142","v":0},{"$f":"Tunneler!AV142","v":0},{"$f":"Tunneler!AW142","v":0},{"$f":"Bruer!AT222","v":0},{"$f":"Bruer!AU222","v":0},{"$f":"Bruer!AV222","v":0},{"$f":"Bruer!AW222","v":0},{"$f":"Bruer!AX222","v":0},{"$f":"C75+H75+M75","v":0},0,0,0,{"$f":"G75+L75+Q75","v":0}]
[null,"Elektrisitetsforbruk",0,0,0,0,0,{"$f":"Tunneler!$E28*Beregningsfaktorer!$M28*Utslippsfaktorer!D71","v":0},{"$f":"Tunneler!$E28*Beregningsfaktorer!$M28*Utslippsfaktorer!E71","v":0},{"$f":"Tunneler!$E28*Beregningsfaktorer!$M28*Utslippsfaktorer!F71","v":0},{"$f":"Tunneler!$E28*Beregningsfaktorer!$M28*Utslippsfaktorer!G71","v":0},{"$f":"Tunneler!$E28*Beregningsfaktorer!$M28*Utslippsfaktorer!H71","v":0},0,0,0,0,0,{"$f":"C76+H76+M76","v":0},{"$f":"D76+I76+N76","v":0},{"$f":"E76+J76+O76","v":0},{"$f":"F76+K76+P76","v":0},{"$f":"G76+L76+Q76","v":0}]
[null,"Sum energibruk",{"$f":"SUM(C74:C76)","v":0},{"$f":"SUM(D74:D76)","v":0},0,0,0,{"$f":"SUM(H74:H76)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(R74:R76)","v":0},{"$f":"SUM(S74:S76)","v":0},{"$f":"SUM(T74:T76)","v":0},{"$f":"SUM(U74:U76)","v":0},{"$f":"SUM(V74:V76)","v":0}]
[null,"Totalt for utbygging",{"$f":"C70+C77+C72","v":0},{"$f":"D70+D77","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"R70+R72+R77","v":0},0,0,0,0]
[]
[]
[null,"DRIFT OG VEDLIKEHOLD","Drift og vedlikehold"]
[null,"Vegelement    ","Veg i dagen",null,null,null,null,"Tunnel",null,null,null,null,"Bru",null,null,null,null,"Sum"]
[null,"Miljøpåvirkningskategori    ","Klima","Forsuring","Eutro-fiering","Foto-kjemisk smog","Energibruk","Klima","Forsuring","Eutro-fiering","Foto-kjemisk smog","Energibruk","Klima","Forsuring","Eutro-fiering","Foto-kjemisk smog","Energibruk","Klima","Forsuring","Eutro-fiering","Foto-kjemisk smog","Energibruk"]
[null,"MATERIALER","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ"]
[null,"Aluminium",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B15,'Veg i dagen'!AS$7:AS$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B15,'Veg i dagen'!AT$7:AT$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B15,'Veg i dagen'!AU$7:AU$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B15,'Veg i dagen'!AV$7:AV$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B15,'Veg i dagen'!AW$7:AW$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B15,Tunneler!BN$10:BN$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B15,Tunneler!BO$10:BO$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B15,Tunneler!BP$10:BP$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B15,Tunneler!BQ$10:BQ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B15,Tunneler!BR$10:BR$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B15,Bruer!BO$10:BO$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B15,Bruer!BP$10:BP$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B15,Bruer!BQ$10:BQ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B15,Bruer!BR$10:BR$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B15,Bruer!BS$10:BS$219)","v":0},{"$f":"C85+H85+M85","v":0},{"$f":"D85+I85+N85","v":0},{"$f":"E85+J85+O85","v":0},{"$f":"F85+K85+P85","v":0},{"$f":"G85+L85+Q85","v":0}]
[null,"Asfalt",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$R$507,Resultater!$B16,'Veg i dagen'!AS$7:AS$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B16,'Veg i dagen'!AT$7:AT$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B16,'Veg i dagen'!AU$7:AU$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B16,'Veg i dagen'!AV$7:AV$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B16,'Veg i dagen'!AW$7:AW$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B16,Tunneler!BN$10:BN$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B16,Tunneler!BO$10:BO$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B16,Tunneler!BP$10:BP$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B16,Tunneler!BQ$10:BQ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B16,Tunneler!BR$10:BR$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B16,Bruer!BO$10:BO$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B16,Bruer!BP$10:BP$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B16,Bruer!BQ$10:BQ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B16,Bruer!BR$10:BR$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B16,Bruer!BS$10:BS$219)","v":0},{"$f":"C86+H86+M86","v":0},0,0,0,0]
[null,"Betongelementer",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B17,'Veg i dagen'!AS$7:AS$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B17,'Veg i dagen'!AT$7:AT$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B17,'Veg i dagen'!AU$7:AU$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B17,'Veg i dagen'!AV$7:AV$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B17,'Veg i dagen'!AW$7:AW$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B17,Tunneler!BN$10:BN$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B17,Tunneler!BO$10:BO$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B17,Tunneler!BP$10:BP$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B17,Tunneler!BQ$10:BQ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B17,Tunneler!BR$10:BR$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B17,Bruer!BO$10:BO$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B17,Bruer!BP$10:BP$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B17,Bruer!BQ$10:BQ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B17,Bruer!BR$10:BR$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B17,Bruer!BS$10:BS$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Plasstøpt betong",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B18,'Veg i dagen'!AS$7:AS$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B18,'Veg i dagen'!AT$7:AT$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B18,'Veg i dagen'!AU$7:AU$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B18,'Veg i dagen'!AV$7:AV$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B18,'Veg i dagen'!AW$7:AW$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B18,Tunneler!BN$10:BN$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B18,Tunneler!BO$10:BO$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B18,Tunneler!BP$10:BP$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B18,Tunneler!BQ$10:BQ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B18,Tunneler!BR$10:BR$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B18,Bruer!BO$10:BO$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B18,Bruer!BP$10:BP$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B18,Bruer!BQ$10:BQ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B18,Bruer!BR$10:BR$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B18,Bruer!BS$10:BS$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Sprøytebetong",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B19,'Veg i dagen'!AS$7:AS$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B19,'Veg i dagen'!AT$7:AT$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B19,'Veg i dagen'!AU$7:AU$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B19,'Veg i dagen'!AV$7:AV$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B19,'Veg i dagen'!AW$7:AW$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B19,Tunneler!BN$10:BN$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B19,Tunneler!BO$10:BO$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B19,Tunneler!BP$10:BP$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B19,Tunneler!BQ$10:BQ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B19,Tunneler!BR$10:BR$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B19,Bruer!BO$10:BO$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B19,Bruer!BP$10:BP$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B19,Bruer!BQ$10:BQ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B19,Bruer!BR$10:BR$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B19,Bruer!BS$10:BS$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Betonghvelv",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B20,'Veg i dagen'!AS$7:AS$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B20,'Veg i dagen'!AT$7:AT$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B20,'Veg i dagen'!AU$7:AU$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B20,'Veg i dagen'!AV$7:AV$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B20,'Veg i dagen'!AW$7:AW$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B20,Tunneler!BN$10:BN$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B20,Tunneler!BO$10:BO$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B20,Tunneler!BP$10:BP$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B20,Tunneler!BQ$10:BQ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B20,Tunneler!BR$10:BR$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B20,Bruer!BO$10:BO$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B20,Bruer!BP$10:BP$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B20,Bruer!BQ$10:BQ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B20,Bruer!BR$10:BR$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B20,Bruer!BS$10:BS$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Lettklinker/Ekspandert leire",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B21,'Veg i dagen'!AS$7:AS$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B21,'Veg i dagen'!AT$7:AT$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B21,'Veg i dagen'!AU$7:AU$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B21,'Veg i dagen'!AV$7:AV$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B21,'Veg i dagen'!AW$7:AW$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B21,Tunneler!BN$10:BN$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B21,Tunneler!BO$10:BO$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B21,Tunneler!BP$10:BP$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B21,Tunneler!BQ$10:BQ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B21,Tunneler!BR$10:BR$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B21,Bruer!BO$10:BO$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B21,Bruer!BP$10:BP$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B21,Bruer!BQ$10:BQ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B21,Bruer!BR$10:BR$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B21,Bruer!BS$10:BS$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Ekspandert polystyren (EPS)",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B22,'Veg i dagen'!AS$7:AS$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B22,'Veg i dagen'!AT$7:AT$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B22,'Veg i dagen'!AU$7:AU$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B22,'Veg i dagen'!AV$7:AV$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B22,'Veg i dagen'!AW$7:AW$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B22,Tunneler!BN$10:BN$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B22,Tunneler!BO$10:BO$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B22,Tunneler!BP$10:BP$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B22,Tunneler!BQ$10:BQ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B22,Tunneler!BR$10:BR$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B22,Bruer!BO$10:BO$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B22,Bruer!BP$10:BP$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B22,Bruer!BQ$10:BQ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B22,Bruer!BR$10:BR$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B22,Bruer!BS$10:BS$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Ekstrudert polystyren (XPS)",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B23,'Veg i dagen'!AS$7:AS$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B23,'Veg i dagen'!AT$7:AT$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B23,'Veg i dagen'!AU$7:AU$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B23,'Veg i dagen'!AV$7:AV$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B23,'Veg i dagen'!AW$7:AW$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B23,Tunneler!BN$10:BN$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B23,Tunneler!BO$10:BO$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B23,Tunneler!BP$10:BP$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B23,Tunneler!BQ$10:BQ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B23,Tunneler!BR$10:BR$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B23,Bruer!BO$10:BO$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B23,Bruer!BP$10:BP$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B23,Bruer!BQ$10:BQ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B23,Bruer!BR$10:BR$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B23,Bruer!BS$10:BS$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Elektrisitet - MJ",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B24,'Veg i dagen'!AS$7:AS$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B24,'Veg i dagen'!AT$7:AT$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B24,'Veg i dagen'!AU$7:AU$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B24,'Veg i dagen'!AV$7:AV$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B24,'Veg i dagen'!AW$7:AW$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B24,Tunneler!BN$10:BN$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B24,Tunneler!BO$10:BO$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B24,Tunneler!BP$10:BP$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B24,Tunneler!BQ$10:BQ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B24,Tunneler!BR$10:BR$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B24,Bruer!BO$10:BO$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B24,Bruer!BP$10:BP$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B24,Bruer!BQ$10:BQ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B24,Bruer!BR$10:BR$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B24,Bruer!BS$10:BS$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Elektrisitet - kWh",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B25,'Veg i dagen'!AS$7:AS$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B25,'Veg i dagen'!AT$7:AT$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B25,'Veg i dagen'!AU$7:AU$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B25,'Veg i dagen'!AV$7:AV$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B25,'Veg i dagen'!AW$7:AW$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B25,Tunneler!BN$10:BN$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B25,Tunneler!BO$10:BO$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B25,Tunneler!BP$10:BP$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B25,Tunneler!BQ$10:BQ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B25,Tunneler!BR$10:BR$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B25,Bruer!BO$10:BO$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B25,Bruer!BP$10:BP$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B25,Bruer!BQ$10:BQ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B25,Bruer!BR$10:BR$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B25,Bruer!BS$10:BS$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Geosynteter",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B26,'Veg i dagen'!AS$7:AS$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B26,'Veg i dagen'!AT$7:AT$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B26,'Veg i dagen'!AU$7:AU$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B26,'Veg i dagen'!AV$7:AV$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B26,'Veg i dagen'!AW$7:AW$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B26,Tunneler!BN$10:BN$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B26,Tunneler!BO$10:BO$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B26,Tunneler!BP$10:BP$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B26,Tunneler!BQ$10:BQ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B26,Tunneler!BR$10:BR$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B26,Bruer!BO$10:BO$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B26,Bruer!BP$10:BP$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B26,Bruer!BQ$10:BQ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B26,Bruer!BR$10:BR$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B26,Bruer!BS$10:BS$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Grus/pukk",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B27,'Veg i dagen'!AS$7:AS$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B27,'Veg i dagen'!AT$7:AT$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B27,'Veg i dagen'!AU$7:AU$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B27,'Veg i dagen'!AV$7:AV$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B27,'Veg i dagen'!AW$7:AW$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B27,Tunneler!BN$10:BN$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B27,Tunneler!BO$10:BO$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B27,Tunneler!BP$10:BP$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B27,Tunneler!BQ$10:BQ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B27,Tunneler!BR$10:BR$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B27,Bruer!BO$10:BO$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B27,Bruer!BP$10:BP$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B27,Bruer!BQ$10:BQ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B27,Bruer!BR$10:BR$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B27,Bruer!BS$10:BS$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Plast",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B28,'Veg i dagen'!AS$7:AS$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B28,'Veg i dagen'!AT$7:AT$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B28,'Veg i dagen'!AU$7:AU$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B28,'Veg i dagen'!AV$7:AV$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B28,'Veg i dagen'!AW$7:AW$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B28,Tunneler!BN$10:BN$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B28,Tunneler!BO$10:BO$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B28,Tunneler!BP$10:BP$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B28,Tunneler!BQ$10:BQ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B28,Tunneler!BR$10:BR$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B28,Bruer!BO$10:BO$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B28,Bruer!BP$10:BP$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B28,Bruer!BQ$10:BQ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B28,Bruer!BR$10:BR$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B28,Bruer!BS$10:BS$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Stål",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B29,'Veg i dagen'!AS$7:AS$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B29,'Veg i dagen'!AT$7:AT$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B29,'Veg i dagen'!AU$7:AU$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B29,'Veg i dagen'!AV$7:AV$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B29,'Veg i dagen'!AW$7:AW$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B29,Tunneler!BN$10:BN$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B29,Tunneler!BO$10:BO$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B29,Tunneler!BP$10:BP$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B29,Tunneler!BQ$10:BQ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B29,Tunneler!BR$10:BR$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B29,Bruer!BO$10:BO$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B29,Bruer!BP$10:BP$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B29,Bruer!BQ$10:BQ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B29,Bruer!BR$10:BR$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B29,Bruer!BS$10:BS$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Glass",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B30,'Veg i dagen'!AS$7:AS$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B30,'Veg i dagen'!AT$7:AT$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B30,'Veg i dagen'!AU$7:AU$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B30,'Veg i dagen'!AV$7:AV$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B30,'Veg i dagen'!AW$7:AW$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B30,Tunneler!BN$10:BN$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B30,Tunneler!BO$10:BO$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B30,Tunneler!BP$10:BP$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B30,Tunneler!BQ$10:BQ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B30,Tunneler!BR$10:BR$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B30,Bruer!BO$10:BO$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B30,Bruer!BP$10:BP$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B30,Bruer!BQ$10:BQ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B30,Bruer!BR$10:BR$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B30,Bruer!BS$10:BS$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Spuntstål",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B31,'Veg i dagen'!AS$7:AS$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B31,'Veg i dagen'!AT$7:AT$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B31,'Veg i dagen'!AU$7:AU$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B31,'Veg i dagen'!AV$7:AV$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B31,'Veg i dagen'!AW$7:AW$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B31,Tunneler!BN$10:BN$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B31,Tunneler!BO$10:BO$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B31,Tunneler!BP$10:BP$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B31,Tunneler!BQ$10:BQ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B31,Tunneler!BR$10:BR$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B31,Bruer!BO$10:BO$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B31,Bruer!BP$10:BP$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B31,Bruer!BQ$10:BQ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B31,Bruer!BR$10:BR$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B31,Bruer!BS$10:BS$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Kamstål",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B32,'Veg i dagen'!AS$7:AS$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B32,'Veg i dagen'!AT$7:AT$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B32,'Veg i dagen'!AU$7:AU$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B32,'Veg i dagen'!AV$7:AV$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B32,'Veg i dagen'!AW$7:AW$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B32,Tunneler!BN$10:BN$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B32,Tunneler!BO$10:BO$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B32,Tunneler!BP$10:BP$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B32,Tunneler!BQ$10:BQ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B32,Tunneler!BR$10:BR$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B32,Bruer!BO$10:BO$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B32,Bruer!BP$10:BP$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B32,Bruer!BQ$10:BQ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B32,Bruer!BR$10:BR$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B32,Bruer!BS$10:BS$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Trevirke",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B33,'Veg i dagen'!AS$7:AS$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B33,'Veg i dagen'!AT$7:AT$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B33,'Veg i dagen'!AU$7:AU$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B33,'Veg i dagen'!AV$7:AV$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B33,'Veg i dagen'!AW$7:AW$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B33,Tunneler!BN$10:BN$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B33,Tunneler!BO$10:BO$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B33,Tunneler!BP$10:BP$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B33,Tunneler!BQ$10:BQ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B33,Tunneler!BR$10:BR$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B33,Bruer!BO$10:BO$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B33,Bruer!BP$10:BP$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B33,Bruer!BQ$10:BQ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B33,Bruer!BR$10:BR$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B33,Bruer!BS$10:BS$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Diesel forbrukt i anleggsmaskin (liter)",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B34,'Veg i dagen'!AS$7:AS$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B34,'Veg i dagen'!AT$7:AT$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B34,'Veg i dagen'!AU$7:AU$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B34,'Veg i dagen'!AV$7:AV$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B34,'Veg i dagen'!AW$7:AW$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B34,Tunneler!BN$10:BN$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B34,Tunneler!BO$10:BO$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B34,Tunneler!BP$10:BP$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B34,Tunneler!BQ$10:BQ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B34,Tunneler!BR$10:BR$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B34,Bruer!BO$10:BO$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B34,Bruer!BP$10:BP$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B34,Bruer!BQ$10:BQ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B34,Bruer!BR$10:BR$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B34,Bruer!BS$10:BS$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Sprengstoff",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B35,'Veg i dagen'!AS$7:AS$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B35,'Veg i dagen'!AT$7:AT$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B35,'Veg i dagen'!AU$7:AU$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B35,'Veg i dagen'!AV$7:AV$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B35,'Veg i dagen'!AW$7:AW$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B35,Tunneler!BN$10:BN$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B35,Tunneler!BO$10:BO$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B35,Tunneler!BP$10:BP$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B35,Tunneler!BQ$10:BQ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B35,Tunneler!BR$10:BR$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B35,Bruer!BO$10:BO$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B35,Bruer!BP$10:BP$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B35,Bruer!BQ$10:BQ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B35,Bruer!BR$10:BR$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B35,Bruer!BS$10:BS$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Belysningsutstyr",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B36,'Veg i dagen'!AS$7:AS$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B36,'Veg i dagen'!AT$7:AT$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B36,'Veg i dagen'!AU$7:AU$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B36,'Veg i dagen'!AV$7:AV$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B36,'Veg i dagen'!AW$7:AW$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B36,Tunneler!BN$10:BN$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B36,Tunneler!BO$10:BO$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B36,Tunneler!BP$10:BP$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B36,Tunneler!BQ$10:BQ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B36,Tunneler!BR$10:BR$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B36,Bruer!BO$10:BO$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B36,Bruer!BP$10:BP$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B36,Bruer!BQ$10:BQ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B36,Bruer!BR$10:BR$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B36,Bruer!BS$10:BS$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Vifte/ventilator",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B37,'Veg i dagen'!AS$7:AS$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B37,'Veg i dagen'!AT$7:AT$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B37,'Veg i dagen'!AU$7:AU$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B37,'Veg i dagen'!AV$7:AV$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B37,'Veg i dagen'!AW$7:AW$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B37,Tunneler!BN$10:BN$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B37,Tunneler!BO$10:BO$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B37,Tunneler!BP$10:BP$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B37,Tunneler!BQ$10:BQ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B37,Tunneler!BR$10:BR$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B37,Bruer!BO$10:BO$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B37,Bruer!BP$10:BP$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B37,Bruer!BQ$10:BQ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B37,Bruer!BR$10:BR$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B37,Bruer!BS$10:BS$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Sement",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B38,'Veg i dagen'!AS$7:AS$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B38,'Veg i dagen'!AT$7:AT$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B38,'Veg i dagen'!AU$7:AU$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B38,'Veg i dagen'!AV$7:AV$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B38,'Veg i dagen'!AW$7:AW$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B38,Tunneler!BN$10:BN$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B38,Tunneler!BO$10:BO$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B38,Tunneler!BP$10:BP$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B38,Tunneler!BQ$10:BQ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B38,Tunneler!BR$10:BR$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B38,Bruer!BO$10:BO$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B38,Bruer!BP$10:BP$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B38,Bruer!BQ$10:BQ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B38,Bruer!BR$10:BR$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B38,Bruer!BS$10:BS$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Epoxy",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B39,'Veg i dagen'!AS$7:AS$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B39,'Veg i dagen'!AT$7:AT$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B39,'Veg i dagen'!AU$7:AU$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B39,'Veg i dagen'!AV$7:AV$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B39,'Veg i dagen'!AW$7:AW$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B39,Tunneler!BN$10:BN$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B39,Tunneler!BO$10:BO$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B39,Tunneler!BP$10:BP$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B39,Tunneler!BQ$10:BQ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B39,Tunneler!BR$10:BR$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B39,Bruer!BO$10:BO$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B39,Bruer!BP$10:BP$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B39,Bruer!BQ$10:BQ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B39,Bruer!BR$10:BR$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B39,Bruer!BS$10:BS$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Overflatebehandling",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B40,'Veg i dagen'!AS$7:AS$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B40,'Veg i dagen'!AT$7:AT$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B40,'Veg i dagen'!AU$7:AU$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B40,'Veg i dagen'!AV$7:AV$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B40,'Veg i dagen'!AW$7:AW$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B40,Tunneler!BN$10:BN$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B40,Tunneler!BO$10:BO$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B40,Tunneler!BP$10:BP$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B40,Tunneler!BQ$10:BQ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B40,Tunneler!BR$10:BR$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B40,Bruer!BO$10:BO$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B40,Bruer!BP$10:BP$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B40,Bruer!BQ$10:BQ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B40,Bruer!BR$10:BR$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B40,Bruer!BS$10:BS$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Skumglassgranulat",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B41,'Veg i dagen'!AS$7:AS$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B41,'Veg i dagen'!AT$7:AT$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B41,'Veg i dagen'!AU$7:AU$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B41,'Veg i dagen'!AV$7:AV$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B41,'Veg i dagen'!AW$7:AW$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B41,Tunneler!BN$10:BN$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B41,Tunneler!BO$10:BO$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B41,Tunneler!BP$10:BP$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B41,Tunneler!BQ$10:BQ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B41,Tunneler!BR$10:BR$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B41,Bruer!BO$10:BO$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B41,Bruer!BP$10:BP$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B41,Bruer!BQ$10:BQ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B41,Bruer!BR$10:BR$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B41,Bruer!BS$10:BS$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Kalk",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B42,'Veg i dagen'!AS$7:AS$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B42,'Veg i dagen'!AT$7:AT$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B42,'Veg i dagen'!AU$7:AU$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B42,'Veg i dagen'!AV$7:AV$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B42,'Veg i dagen'!AW$7:AW$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B42,Tunneler!BN$10:BN$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B42,Tunneler!BO$10:BO$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B42,Tunneler!BP$10:BP$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B42,Tunneler!BQ$10:BQ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B42,Tunneler!BR$10:BR$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B42,Bruer!BO$10:BO$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B42,Bruer!BP$10:BP$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B42,Bruer!BQ$10:BQ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B42,Bruer!BR$10:BR$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B42,Bruer!BS$10:BS$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Kabling",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B43,'Veg i dagen'!AS$7:AS$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B43,'Veg i dagen'!AT$7:AT$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B43,'Veg i dagen'!AU$7:AU$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B43,'Veg i dagen'!AV$7:AV$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B43,'Veg i dagen'!AW$7:AW$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B43,Tunneler!BN$10:BN$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B43,Tunneler!BO$10:BO$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B43,Tunneler!BP$10:BP$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B43,Tunneler!BQ$10:BQ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B43,Tunneler!BR$10:BR$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B43,Bruer!BO$10:BO$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B43,Bruer!BP$10:BP$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B43,Bruer!BQ$10:BQ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B43,Bruer!BR$10:BR$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B43,Bruer!BS$10:BS$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Naturstein",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B44,'Veg i dagen'!AS$7:AS$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B44,'Veg i dagen'!AT$7:AT$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B44,'Veg i dagen'!AU$7:AU$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B44,'Veg i dagen'!AV$7:AV$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B44,'Veg i dagen'!AW$7:AW$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B44,Tunneler!BN$10:BN$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B44,Tunneler!BO$10:BO$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B44,Tunneler!BP$10:BP$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B44,Tunneler!BQ$10:BQ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B44,Tunneler!BR$10:BR$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B44,Bruer!BO$10:BO$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B44,Bruer!BP$10:BP$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B44,Bruer!BQ$10:BQ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B44,Bruer!BR$10:BR$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B44,Bruer!BS$10:BS$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Vegutstyr",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B45,'Veg i dagen'!AS$7:AS$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B45,'Veg i dagen'!AT$7:AT$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B45,'Veg i dagen'!AU$7:AU$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B45,'Veg i dagen'!AV$7:AV$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B45,'Veg i dagen'!AW$7:AW$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B45,Tunneler!BN$10:BN$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B45,Tunneler!BO$10:BO$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B45,Tunneler!BP$10:BP$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B45,Tunneler!BQ$10:BQ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B45,Tunneler!BR$10:BR$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B45,Bruer!BO$10:BO$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B45,Bruer!BP$10:BP$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B45,Bruer!BQ$10:BQ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B45,Bruer!BR$10:BR$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B45,Bruer!BS$10:BS$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Kobber",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B46,'Veg i dagen'!AS$7:AS$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B46,'Veg i dagen'!AT$7:AT$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B46,'Veg i dagen'!AU$7:AU$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B46,'Veg i dagen'!AV$7:AV$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B46,'Veg i dagen'!AW$7:AW$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B46,Tunneler!BN$10:BN$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B46,Tunneler!BO$10:BO$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B46,Tunneler!BP$10:BP$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B46,Tunneler!BQ$10:BQ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B46,Tunneler!BR$10:BR$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B46,Bruer!BO$10:BO$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B46,Bruer!BP$10:BP$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B46,Bruer!BQ$10:BQ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B46,Bruer!BR$10:BR$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B46,Bruer!BS$10:BS$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Materialtransport",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B47,'Veg i dagen'!AS$7:AS$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B47,'Veg i dagen'!AT$7:AT$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B47,'Veg i dagen'!AU$7:AU$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B47,'Veg i dagen'!AV$7:AV$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B47,'Veg i dagen'!AW$7:AW$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B47,Tunneler!BN$10:BN$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B47,Tunneler!BO$10:BO$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B47,Tunneler!BP$10:BP$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B47,Tunneler!BQ$10:BQ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B47,Tunneler!BR$10:BR$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B47,Bruer!BO$10:BO$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B47,Bruer!BP$10:BP$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B47,Bruer!BQ$10:BQ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B47,Bruer!BR$10:BR$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B47,Bruer!BS$10:BS$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"RS - Rigg og drift",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B48,'Veg i dagen'!AS$7:AS$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B48,'Veg i dagen'!AT$7:AT$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B48,'Veg i dagen'!AU$7:AU$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B48,'Veg i dagen'!AV$7:AV$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B48,'Veg i dagen'!AW$7:AW$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B48,Tunneler!BN$10:BN$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B48,Tunneler!BO$10:BO$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B48,Tunneler!BP$10:BP$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B48,Tunneler!BQ$10:BQ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B48,Tunneler!BR$10:BR$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B48,Bruer!BO$10:BO$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B48,Bruer!BP$10:BP$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B48,Bruer!BQ$10:BQ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B48,Bruer!BR$10:BR$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B48,Bruer!BS$10:BS$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"RS - Provisoriske anleggsveger, bruer og kaier",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B49,'Veg i dagen'!AS$7:AS$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B49,'Veg i dagen'!AT$7:AT$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B49,'Veg i dagen'!AU$7:AU$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B49,'Veg i dagen'!AV$7:AV$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B49,'Veg i dagen'!AW$7:AW$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B49,Tunneler!BN$10:BN$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B49,Tunneler!BO$10:BO$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B49,Tunneler!BP$10:BP$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B49,Tunneler!BQ$10:BQ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B49,Tunneler!BR$10:BR$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B49,Bruer!BO$10:BO$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B49,Bruer!BP$10:BP$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B49,Bruer!BQ$10:BQ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B49,Bruer!BR$10:BR$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B49,Bruer!BS$10:BS$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"RS - Eksisterende veger, bruer og kaier",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B50,'Veg i dagen'!AS$7:AS$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B50,'Veg i dagen'!AT$7:AT$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B50,'Veg i dagen'!AU$7:AU$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B50,'Veg i dagen'!AV$7:AV$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B50,'Veg i dagen'!AW$7:AW$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B50,Tunneler!BN$10:BN$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B50,Tunneler!BO$10:BO$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B50,Tunneler!BP$10:BP$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B50,Tunneler!BQ$10:BQ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B50,Tunneler!BR$10:BR$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B50,Bruer!BO$10:BO$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B50,Bruer!BP$10:BP$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B50,Bruer!BQ$10:BQ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B50,Bruer!BR$10:BR$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B50,Bruer!BS$10:BS$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"RS - Oppmerking og signaler",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B51,'Veg i dagen'!AS$7:AS$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B51,'Veg i dagen'!AT$7:AT$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B51,'Veg i dagen'!AU$7:AU$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B51,'Veg i dagen'!AV$7:AV$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B51,'Veg i dagen'!AW$7:AW$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B51,Tunneler!BN$10:BN$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B51,Tunneler!BO$10:BO$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B51,Tunneler!BP$10:BP$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B51,Tunneler!BQ$10:BQ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B51,Tunneler!BR$10:BR$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B51,Bruer!BO$10:BO$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B51,Bruer!BP$10:BP$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B51,Bruer!BQ$10:BQ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B51,Bruer!BR$10:BR$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B51,Bruer!BS$10:BS$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"RS - Riving og fjerning",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B52,'Veg i dagen'!AS$7:AS$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B52,'Veg i dagen'!AT$7:AT$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B52,'Veg i dagen'!AU$7:AU$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B52,'Veg i dagen'!AV$7:AV$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B52,'Veg i dagen'!AW$7:AW$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B52,Tunneler!BN$10:BN$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B52,Tunneler!BO$10:BO$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B52,Tunneler!BP$10:BP$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B52,Tunneler!BQ$10:BQ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B52,Tunneler!BR$10:BR$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B52,Bruer!BO$10:BO$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B52,Bruer!BP$10:BP$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B52,Bruer!BQ$10:BQ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B52,Bruer!BR$10:BR$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B52,Bruer!BS$10:BS$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"RS - Elektriske installasjoner",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B53,'Veg i dagen'!AS$7:AS$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B53,'Veg i dagen'!AT$7:AT$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B53,'Veg i dagen'!AU$7:AU$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B53,'Veg i dagen'!AV$7:AV$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B53,'Veg i dagen'!AW$7:AW$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B53,Tunneler!BN$10:BN$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B53,Tunneler!BO$10:BO$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B53,Tunneler!BP$10:BP$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B53,Tunneler!BQ$10:BQ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B53,Tunneler!BR$10:BR$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B53,Bruer!BO$10:BO$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B53,Bruer!BP$10:BP$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B53,Bruer!BQ$10:BQ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B53,Bruer!BR$10:BR$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B53,Bruer!BS$10:BS$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"RS - VA installasjoner",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B54,'Veg i dagen'!AS$7:AS$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B54,'Veg i dagen'!AT$7:AT$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B54,'Veg i dagen'!AU$7:AU$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B54,'Veg i dagen'!AV$7:AV$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B54,'Veg i dagen'!AW$7:AW$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B54,Tunneler!BN$10:BN$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B54,Tunneler!BO$10:BO$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B54,Tunneler!BP$10:BP$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B54,Tunneler!BQ$10:BQ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B54,Tunneler!BR$10:BR$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B54,Bruer!BO$10:BO$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B54,Bruer!BP$10:BP$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B54,Bruer!BQ$10:BQ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B54,Bruer!BR$10:BR$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B54,Bruer!BS$10:BS$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"RS - Støyreduserende tiltak",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B55,'Veg i dagen'!AS$7:AS$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B55,'Veg i dagen'!AT$7:AT$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B55,'Veg i dagen'!AU$7:AU$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B55,'Veg i dagen'!AV$7:AV$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B55,'Veg i dagen'!AW$7:AW$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B55,Tunneler!BN$10:BN$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B55,Tunneler!BO$10:BO$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B55,Tunneler!BP$10:BP$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B55,Tunneler!BQ$10:BQ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B55,Tunneler!BR$10:BR$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B55,Bruer!BO$10:BO$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B55,Bruer!BP$10:BP$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B55,Bruer!BQ$10:BQ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B55,Bruer!BR$10:BR$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B55,Bruer!BS$10:BS$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"RS - Kjerneboring for pelefot",{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B56,'Veg i dagen'!AS$7:AS$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B56,'Veg i dagen'!AT$7:AT$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B56,'Veg i dagen'!AU$7:AU$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B56,'Veg i dagen'!AV$7:AV$507)","v":0},{"$f":"SUMIF('Veg i dagen'!$R$7:$AW$507,Resultater!$B56,'Veg i dagen'!AW$7:AW$507)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B56,Tunneler!BN$10:BN$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B56,Tunneler!BO$10:BO$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B56,Tunneler!BP$10:BP$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B56,Tunneler!BQ$10:BQ$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Tunneler!$AM$10:$BR$140,Resultater!$B56,Tunneler!BR$10:BR$140)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B56,Bruer!BO$10:BO$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B56,Bruer!BP$10:BP$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B56,Bruer!BQ$10:BQ$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B56,Bruer!BR$10:BR$219)","v":0},{"$f":"SUMIF(Bruer!$AN$10:$BS$219,Resultater!$B56,Bruer!BS$10:BS$219)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,"Sum materialer",{"$f":"SUM(C85:C126)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(R85:R126)","v":0},0,0,0,0]
[null,"ENERGI"]
[null,"Forbrenning av diesel",{"$f":"'Veg i dagen'!AN509","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!AO509","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!AP509","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!AQ509","v":0},{"$f":"'Veg i dagen'!AR509","v":0},{"$f":"Tunneler!BI142","v":0},{"$f":"Tunneler!BJ142","v":0},{"$f":"Tunneler!BK142","v":0},{"$f":"Tunneler!BL142","v":0},{"$f":"Tunneler!BM142","v":0},{"$f":"Bruer!BJ222","v":0},{"$f":"Bruer!BK222","v":0},{"$f":"Bruer!BL222","v":0},{"$f":"Bruer!BM222","v":0},{"$f":"Bruer!BN222","v":0},{"$f":"C129+H129+M129","v":0},{"$f":"D129+I129+N129","v":0},{"$f":"E129+J129+O129","v":0},{"$f":"F129+K129+P129","v":0},{"$f":"G129+L129+Q129","v":0}]
[null,"Massetransport",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,0,0,0]
[null,"Elektrisitetsforbruk",{"$f":"Beregningsfaktorer!$AI$22*Prosjektbeskrivelse!$C$7*Utslippsfaktorer!D71","v":0},{"$f":"Beregningsfaktorer!$AI$22*Prosjektbeskrivelse!$C$7*Utslippsfaktorer!E71","v":0},{"$f":"Beregningsfaktorer!$AI$22*Prosjektbeskrivelse!$C$7*Utslippsfaktorer!F71","v":0},{"$f":"Beregningsfaktorer!$AI$22*Prosjektbeskrivelse!$C$7*Utslippsfaktorer!G71","v":0},{"$f":"Beregningsfaktorer!$AI$22*Prosjektbeskrivelse!$C$7*Utslippsfaktorer!H71","v":0},{"$f":"Beregningsfaktorer!$AJ$22*Prosjektbeskrivelse!$C$7*Utslippsfaktorer!D71","v":0},{"$f":"Beregningsfaktorer!$AJ$22*Prosjektbeskrivelse!$C$7*Utslippsfaktorer!E71","v":0},{"$f":"Beregningsfaktorer!$AJ$22*Prosjektbeskrivelse!$C$7*Utslippsfaktorer!F71","v":0},{"$f":"Beregningsfaktorer!$AJ$22*Prosjektbeskrivelse!$C$7*Utslippsfaktorer!G71","v":0},{"$f":"Beregningsfaktorer!$AJ$22*Prosjektbeskrivelse!$C$7*Utslippsfaktorer!H71","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"C131+H131+M131","v":0},{"$f":"D131+I131+N131","v":0},{"$f":"E131+J131+O131","v":0},{"$f":"F131+K131+P131","v":0},{"$f":"G131+L131+Q131","v":0}]
[null,"Sum energibruk",{"$f":"SUM(C129:C131)","v":0},{"$f":"SUM(D129:D131)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Totalt for drift og vedlikehold",{"$f":"C127+C132","v":0},{"$f":"D127+D132","v":0},0,0,{"$f":"G127+G132","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"R127+R132","v":0},0,0,0,0]
[]
[null,"Totalt for hele levetiden                                 per vegelement","Veg i dagen",null,null,null,null,"Tunnel",null,null,null,null,"Bru",null,null,null,null,"Sum"]
[null,null,"Klima","Forsuring","Eutro-fiering","Foto-kjemisk smog","Energibruk","Klima","Forsuring","Eutro-fiering","Foto-kjemisk smog","Energibruk","Klima","Forsuring","Eutro-fiering","Foto-kjemisk smog","Energibruk","Klima","Forsuring","Eutro-fiering","Foto-kjemisk smog","Energibruk"]
[null,null,"kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ"]
[null,null,{"$f":"C133+C78+C63","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"R133+R78+R63","v":0},0,0,0,0]
[]
[null,"Totalt for hele vegprosjektet                                     per livsløpsfase","Materialproduksjon",null,null,null,null,"Bygging",null,null,null,null,"Drift og vedlikehold",null,null,null,null,"Sum"]
[null,null,"Klima","Forsuring","Eutro-fiering","Foto-kjemisk smog","Energibruk","Klima","Forsuring","Eutro-fiering","Foto-kjemisk smog","Energibruk","Klima","Forsuring","Eutro-fiering","Foto-kjemisk smog","Energibruk","Klima","Forsuring","Eutro-fiering","Foto-kjemisk smog","Energibruk"]
[null,null,"kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ","kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ"]
[null,null,{"$f":"R63","v":0},{"$f":"S63","v":0},{"$f":"T63","v":0},{"$f":"U63","v":0},{"$f":"V63","v":0},{"$f":"R78","v":0},{"$f":"S78","v":0},{"$f":"T78","v":0},{"$f":"U78","v":0},{"$f":"V78","v":0},{"$f":"R133","v":0},{"$f":"S133","v":0},{"$f":"T133","v":0},{"$f":"U133","v":0},{"$f":"V133","v":0},{"$f":"C143+H143+M143","v":0},{"$f":"D143+I143+N143","v":0},{"$f":"E143+J143+O143","v":0},{"$f":"F143+K143+P143","v":0},{"$f":"G143+L143+Q143","v":0}]

{"sheet":"Resultatsammendrag","index":8,"n_rows":119,"n_cols":24,"rows_kept":119,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[85,8,85,13],[108,8,108,13],[107,8,107,13],[99,8,99,13],[100,8,100,13],[101,8,101,13],[102,8,102,13],[103,8,103,13],[97,8,97,13],[98,8,98,13],[104,8,104,13],[105,8,105,13],[106,8,106,13],[92,8,92,13],[93,8,93,13],[21,21,26,21],[46,2,47,2],[46,3,47,3],[46,4,47,4],[46,5,47,5],[46,6,47,6],[20,5,21,5],[20,6,21,6],[19,2,19,6],[21,9,22,9],[21,10,22,10],[21,11,22,11],[21,12,22,12],[46,9,47,9],[46,10,47,10],[1,21,14,21],[91,6,92,6],[0,1,1,6],[91,2,92,2],[91,3,92,3],[91,4,92,4],[91,5,92,5],[7,4,7,6],[45,9,45,13],[54,9,54,13],[1,18,2,19],[3,18,3,19],[4,18,4,19],[64,8,64,13],[21,13,22,13],[20,2,21,2],[20,3,21,3],[20,4,21,4],[80,8,80,13],[81,8,81,13],[82,8,82,13],[84,8,84,13],[86,8,86,13],[16,21,20,21],[102,2,103,2],[102,3,103,3],[102,4,103,4],[102,5,103,5],[65,8,65,13],[66,8,66,13],[67,8,67,13],[68,8,68,13],[102,6,103,6],[69,8,69,13],[70,8,70,13],[71,8,71,13],[72,8,72,13],[73,8,73,13],[74,8,74,13],[79,8,79,13],[94,8,94,13],[95,8,95,13],[96,8,96,13],[87,8,87,13],[88,8,88,13],[89,8,89,13],[90,8,90,13],[91,8,91,13],[115,8,115,13],[116,8,116,13],[117,8,117,13],[118,8,118,13],[75,8,75,13],[76,8,76,13],[77,8,77,13],[78,8,78,13],[46,11,47,11],[46,12,47,12],[46,13,47,13],[55,9,56,9],[55,10,56,10],[55,11,56,11],[63,8,63,13],[114,8,114,13],[109,8,109,13],[110,8,110,13],[111,8,111,13],[112,8,112,13],[113,8,113,13],[55,12,56,12],[55,13,56,13],[83,8,83,13]]}
[null,{"$f":"Resultater!B2","v":"Resultater for , totalt for  års analyseperiode"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(X37>0, \"Antall spesifikke faktorer benyttet i analysen:\", \"\")","v":""},null,null,"MATERIALPRODUKSJON",{"$f":"B50","v":"Asfalt"},{"$f":"C50","v":0}]
[null,"Prosjekt- og analysebeskrivelse",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Betongelementer",0]
[null,"Navn på den som har utført analysen",null,null,{"$f":"Prosjektbeskrivelse!C5","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(S2=\"\",\"\",X37)","v":""},null,null,null,"Betonghvelv",0]
[null,"Dato for analyse",null,null,{"$f":"Prosjektbeskrivelse!C6","v":"00:00:00"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(S4=\"\",\"\",\"HUSK DOKUMENTASJON\")","v":""},null,null,null,"Grus/pukk",0]
[null,"Analyseperiode",null,null,{"$f":"Prosjektbeskrivelse!C7","v":0},"år",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål",0]
[null,"Utslippskoeffisienter brukt i analysen",null,null,{"$f":"Prosjektbeskrivelse!C8","v":"Velg utslippsfaktorer"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Plasstøpt betong",0]
[null,"Utbyggingsprosjekt",null,null,{"$f":"Prosjektbeskrivelse!C11","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sement",0]
[null,"Vegtype",null,null,{"$f":"Prosjektbeskrivelse!C12","v":"Velg vegtype"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sprøytebetong",0]
[null,"ÅDT",null,null,{"$f":"Prosjektbeskrivelse!C13","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Konstruksjonsstål",0]
[null,"Fartsgrense ",null,null,{"$f":"Prosjektbeskrivelse!C14","v":0},"km/t",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Plast",0]
[null,"Antall felt",null,null,{"$f":"Prosjektbeskrivelse!C15","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"EPS",{"$f":"C60","v":0}]
[null,"Vegbredde",null,null,{"$f":"Prosjektbeskrivelse!C16","v":0},"m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"B61","v":"Fiberduk"},{"$f":"C61","v":0}]
[null,"Vegstrekningens totale lengde",null,null,{"$f":"Prosjektbeskrivelse!F32","v":0},"m",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"B62","v":"Skumglassgranulat"},{"$f":"C62","v":0}]
[null,"Veg i dagen",null,null,{"$f":"Prosjektbeskrivelse!F28","v":0},"m",{"$f":"Prosjektbeskrivelse!G28","v":"-"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"B63","v":"Trevirke"},{"$f":"C63","v":0}]
[null,"Tunnel",null,null,{"$f":"Prosjektbeskrivelse!F29","v":0},"m",{"$f":"Prosjektbeskrivelse!G29","v":"-"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Annet",{"$f":"C64","v":0}]
[null,"Bru",null,null,{"$f":"Prosjektbeskrivelse!F30","v":0},"m",{"$f":"Prosjektbeskrivelse!G30","v":"-"},null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,null,null,null,null,"UTBYGGING",{"$f":"B95","v":"Sprengning"},{"$f":"C95","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"B97","v":"Anleggsmaskineri"},{"$f":"C97","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Arealbruksendring",{"$f":"Resultater!R72/1000","v":0}]
[null,null,"Fordelt på livsløpsfase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"B98","v":"Massetransport"},{"$f":"C98","v":0}]
[null,null,"Klima","Forsuring","Eutrofiering","Fotokjemisk smog","Akkumulert energibruk",null,null,"Fordelt på vegkomponent, materialproduksjon",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"B99","v":"Elektrisitet"},{"$f":"C99","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Klima","Forsuring","Eutrofiering","Fotokjemisk smog","Akkumulert energibruk",null,null,null,null,null,null,null,"D&V","Asfalt",{"$f":"C106","v":0}]
[null,"Livsløpsfase","tonn CO2e","kg SO2e","kg P-e","kg NMVOC","GJ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Konstruksjonsstål",{"$f":"C116","v":0}]
[null,"Materialproduksjon",{"$f":"C65","v":0},{"$f":"D65","v":0},{"$f":"E65","v":0},{"$f":"F65","v":0},{"$f":"G65","v":0},null,null,"tonn CO2e","kg SO2e","kg P-e","kg NMVOC","GJ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Plasstøpt betong",{"$f":"C113","v":0}]
[null,"Utbygging",{"$f":"C100","v":0},{"$f":"D100","v":0},{"$f":"E100","v":0},{"$f":"F100","v":0},{"$f":"G100","v":0},null,"Veg i dagen",{"$f":"Resultater!C63/1000","v":0},{"$f":"Resultater!D63","v":0},{"$f":"Resultater!E63","v":0},{"$f":"Resultater!F63","v":0},{"$f":"Resultater!G63/1000","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,"Elektrisitet",{"$f":"C110","v":0}]
[null,{"$f":"\"D&V \"&Prosjektbeskrivelse!C7&\" år\"","v":"D&V  år"},{"$f":"C119","v":0},{"$f":"D119","v":0},{"$f":"E119","v":0},{"$f":"F119","v":0},{"$f":"G119","v":0},null,"Tunneler",{"$f":"Resultater!H63/1000","v":0},{"$f":"Resultater!I63","v":0},{"$f":"Resultater!J63","v":0},{"$f":"Resultater!K63","v":0},{"$f":"Resultater!L63/1000","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,"Anleggsmaskineri",{"$f":"C109","v":0}]
[null,"Sum",{"$f":"SUM(C24:C26)","v":0},{"$f":"SUM(D24:D26)","v":0},{"$f":"SUM(E24:E26)","v":0},{"$f":"SUM(F24:F26)","v":0},{"$f":"SUM(G24:G26)","v":0},null,"Bruer",{"$f":"Resultater!M63/1000","v":0},{"$f":"Resultater!N63","v":0},{"$f":"Resultater!O63","v":0},{"$f":"Resultater!P63","v":0},{"$f":"Resultater!Q63/1000","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,"Annet",{"$f":"C118","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Sum",{"$f":"SUM(J25:J27)","v":0},{"$f":"SUM(K25:K27)","v":0},{"$f":"SUM(L25:L27)","v":0},{"$f":"SUM(M25:M27)","v":0},{"$f":"SUM(N25:N27)","v":0}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fordelt på vegkomponent, utbygging"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Klima","Forsuring","Eutrofiering","Fotokjemisk smog","Akkumulert energibruk",null,null,null,null,null,null,null,null,"Spesifikke beregningsfaktorer benyttet i analysen"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"tonn CO2e","kg SO2e","kg P-e","kg NMVOC","GJ",null,null,null,null,null,null,null,null,"Materialforbruk",{"$f":"COUNTIF(Beregningsfaktorer!E11:E165,\">0\")","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Veg i dagen",{"$f":"Resultater!C78/1000","v":0},{"$f":"Resultater!D78","v":0},{"$f":"Resultater!E78","v":0},{"$f":"Resultater!F78","v":0},{"$f":"Resultater!G78/1000","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,"Byggeaktiviteter",{"$f":"COUNTIF(Beregningsfaktorer!O11:O52,\">0\")","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Tunneler",{"$f":"Resultater!H78/1000","v":0},{"$f":"Resultater!I78","v":0},{"$f":"Resultater!J78","v":0},{"$f":"Resultater!K78","v":0},{"$f":"Resultater!L78/1000","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,"Transportdistanser",{"$f":"COUNTIF(Beregningsfaktorer!O59:O174,\">0\")","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Bruer",{"$f":"Resultater!M78/1000","v":0},{"$f":"Resultater!N78","v":0},{"$f":"Resultater!O78","v":0},{"$f":"Resultater!P78","v":0},{"$f":"Resultater!Q78/1000","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,"Drift og vedlikehold",{"$f":"COUNTIF(Beregningsfaktorer!AB11:AB40,\">0\")","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Sum",{"$f":"SUM(J33:J35)","v":0},{"$f":"SUM(K33:K35)","v":0},{"$f":"SUM(L33:L35)","v":0},{"$f":"SUM(M33:M35)","v":0},{"$f":"SUM(N33:N35)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,"Utslippsfaktorer",{"$f":"COUNTIF(Utslippsfaktorer!M8:M130,\">0\")","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(X32:X36)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fordelt på vegkomponent, D&V"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Klima","Forsuring","Eutrofiering","Fotokjemisk smog","Akkumulert energibruk"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"tonn CO2e","kg SO2e","kg P-e","kg NMVOC","GJ"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Veg i dagen",{"$f":"Resultater!C133/1000","v":0},{"$f":"Resultater!D133","v":0},{"$f":"Resultater!E133","v":0},{"$f":"Resultater!F133","v":0},{"$f":"Resultater!G133/1000","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Tunneler",{"$f":"Resultater!H133/1000","v":0},{"$f":"Resultater!I133","v":0},{"$f":"Resultater!J133","v":0},{"$f":"Resultater!K133","v":0},{"$f":"Resultater!L133/1000","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Bruer",{"$f":"Resultater!M133/1000","v":0},{"$f":"Resultater!N133","v":0},{"$f":"Resultater!O133","v":0},{"$f":"Resultater!P133","v":0},{"$f":"Resultater!Q133/1000","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Sum",{"$f":"SUM(J41:J43)","v":0},{"$f":"SUM(K41:K43)","v":0},{"$f":"SUM(L41:L43)","v":0},{"$f":"SUM(M41:M43)","v":0},{"$f":"SUM(N41:N43)","v":0}]
[]
[null,null,"Materialproduksjon",null,null,null,null,null,null,"Resultater per km, fordelt på livsfase"]
[null,null,"Klima","Forsuring","Eutrofiering","Fotokjemisk smog","Akkumulert energibruk",null,null,"Klima","Forsuring","Eutrofiering","Fotokjemisk smog","Akkumulert energibruk"]
[]
[null,"Materialkategori","tonn CO2e","kg SO2e","kg P-e","kg NMVOC","GJ",null,null,"tonn CO2e","kg SO2e","kg P-e","kg NMVOC","GJ"]
[null,"Asfalt",{"$f":"Resultater!R16/1000","v":0},{"$f":"Resultater!S16","v":0},{"$f":"Resultater!T16","v":0},{"$f":"Resultater!U16","v":0},{"$f":"Resultater!V16/1000","v":0},null,"Materialproduksjon",{"$f":"C24/($E$14/1000)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"D24/($E$14/1000)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,"Betongelementer",{"$f":"Resultater!R17/1000","v":0},{"$f":"Resultater!S17","v":0},{"$f":"Resultater!T17","v":0},{"$f":"Resultater!U17","v":0},{"$f":"Resultater!V17/1000","v":0},null,"Utbygging",{"$f":"C25/($E$14/1000)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,"Betonghvelv",{"$f":"Resultater!R20/1000","v":0},{"$f":"Resultater!S20","v":0},{"$f":"Resultater!T20","v":0},{"$f":"Resultater!U20","v":0},{"$f":"Resultater!V20/1000","v":0},null,{"$f":"\"D&V \"&Prosjektbeskrivelse!C7&\" år\"","v":"D&V  år"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,"Grus/pukk",{"$f":"Resultater!R27/1000","v":0},{"$f":"Resultater!S27","v":0},{"$f":"Resultater!T27","v":0},{"$f":"Resultater!U27","v":0},{"$f":"Resultater!V27/1000","v":0},null,"Sum",{"$f":"J50+J51+J52","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"K50+K51+K52","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"L50+L51+L52","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"M50+M51+M52","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"N50+N51+N52","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,"Kamstål",{"$f":"(Resultater!R32+Resultater!R31)/1000","v":0},{"$f":"(Resultater!S32+Resultater!S31)","v":0},{"$f":"(Resultater!T32+Resultater!T31)","v":0},{"$f":"(Resultater!U32+Resultater!U31)","v":0},{"$f":"(Resultater!V32+Resultater!V31)/1000","v":0}]
[null,"Plasstøpt betong",{"$f":"Resultater!R18/1000","v":0},{"$f":"Resultater!S18","v":0},{"$f":"Resultater!T18","v":0},{"$f":"Resultater!U18","v":0},{"$f":"Resultater!V18/1000","v":0},null,null,"Resultater per km, fordelt på vegelement"]
[null,"Sement",{"$f":"Resultater!R38/1000","v":0},{"$f":"Resultater!S38","v":0},{"$f":"Resultater!T38","v":0},{"$f":"Resultater!U38","v":0},{"$f":"Resultater!V38/1000","v":0},null,null,"Klima","Forsuring","Eutrofiering","Fotokjemisk smog","Akkumulert energibruk"]
[null,"Sprøytebetong",{"$f":"Resultater!R19/1000","v":0},{"$f":"Resultater!S19","v":0},{"$f":"Resultater!T19","v":0},{"$f":"Resultater!U19","v":0},{"$f":"Resultater!V19/1000","v":0}]
[null,"Konstruksjonsstål",{"$f":"Resultater!R29/1000","v":0},{"$f":"Resultater!S29","v":0},{"$f":"Resultater!T29","v":0},{"$f":"Resultater!U29","v":0},{"$f":"Resultater!V29/1000","v":0},null,null,"tonn CO2e","kg SO2e","kg P-e","kg NMVOC","GJ"]
[null,"Plast",{"$f":"Resultater!C28/1000","v":0},{"$f":"Resultater!D28","v":0},{"$f":"Resultater!E28","v":0},{"$f":"Resultater!F28","v":0},{"$f":"Resultater!G28/1000","v":0},null,"Veg i dagen",{"$f":"J$53*$G15","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"K$53*$G15","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,"EPS",{"$f":"Resultater!C22/1000","v":0},{"$f":"Resultater!D22","v":0},{"$f":"Resultater!E22","v":0},{"$f":"Resultater!F22","v":0},{"$f":"Resultater!G22/1000","v":0},null,"Tunneler",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,"Fiberduk",{"$f":"Resultater!C26/1000","v":0},{"$f":"Resultater!D26","v":0},{"$f":"Resultater!E26","v":0},{"$f":"Resultater!F26","v":0},{"$f":"Resultater!G26/1000","v":0},null,"Bruer",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,"Skumglassgranulat",{"$f":"Resultater!C41/1000","v":0},{"$f":"Resultater!D41","v":0},{"$f":"Resultater!E41","v":0},{"$f":"Resultater!F41","v":0},{"$f":"Resultater!G41/1000","v":0},null,"Sum",{"$f":"J59+J60+J61","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"K59+K60+K61","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"L59+L60+L61","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"M59+M60+M61","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"N59+N60+N61","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,"Trevirke",{"$f":"Resultater!R33/1000","v":0},{"$f":"Resultater!S33","v":0},{"$f":"Resultater!T33","v":0},{"$f":"Resultater!U33","v":0},{"$f":"Resultater!V33/1000","v":0}]
[null,"Annet",{"$f":"(Resultater!R63/1000)-SUM(Resultatsammendrag!C50:C63)","v":0},{"$f":"(Resultater!S63)-SUM(Resultatsammendrag!D50:D63)","v":0},{"$f":"(Resultater!T63)-SUM(Resultatsammendrag!E50:E63)","v":0},{"$f":"(Resultater!U63)-SUM(Resultatsammendrag!F50:F63)","v":0},{"$f":"(Resultater!V63/1000)-SUM(Resultatsammendrag!G50:G63)","v":0},null,{"$f":"IF(S4=\"\",\"\",\"KOMMENTAR TIL SPESIFIKKE FAKTORER SOM ER BENYTTET:\")","v":""}]
[null,"Sum",{"$f":"SUM(C50:C64)","v":0},{"$f":"SUM(D50:D64)","v":0},{"$f":"SUM(E50:E64)","v":0},{"$f":"SUM(F50:F64)","v":0},{"$f":"SUM(G50:G64)","v":0}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Utbygging"]
[null,null,"Klima","Forsuring","Eutrofiering","Fotokjemisk smog","Akkumulert energibruk"]
[]
[null,"Materialkategori","tonn CO2e","kg SO2e","kg P-e","kg NMVOC","GJ"]
[null,"Sprengning",{"$f":"Resultater!R70/1000","v":0},{"$f":"Resultater!S70","v":0},{"$f":"Resultater!T70","v":0},{"$f":"Resultater!U70","v":0},{"$f":"Resultater!V70/1000","v":0}]
[null,"Arealbruksendring",{"$f":"Resultater!R72/1000","v":0}]
[null,"Anleggsmaskineri",{"$f":"Resultater!R74/1000","v":0},{"$f":"Resultater!S74","v":0},{"$f":"Resultater!T74","v":0},{"$f":"Resultater!U74","v":0},{"$f":"Resultater!V74/1000","v":0}]
[null,"Massetransport",{"$f":"Resultater!R75/1000","v":0},{"$f":"Resultater!S75","v":0},{"$f":"Resultater!T75","v":0},{"$f":"Resultater!U75","v":0},{"$f":"Resultater!V75/1000","v":0}]
[null,"Elektrisitet",{"$f":"Resultater!R76/1000","v":0},{"$f":"Resultater!S76","v":0},{"$f":"Resultater!T76","v":0},{"$f":"Resultater!U76","v":0},{"$f":"Resultater!V76/1000","v":0}]
[null,"Sum",{"$f":"SUM(C95:C99)","v":0},{"$f":"SUM(D95:D99)","v":0},{"$f":"SUM(E95:E99)","v":0},{"$f":"SUM(F95:F99)","v":0},{"$f":"SUM(G95:G99)","v":0}]
[]
[null,null,{"$f":"I52","v":"D&V  år"}]
[null,null,"Klima","Forsuring","Eutrofiering","Fotokjemisk smog","Akkumulert energibruk"]
[]
[null,"Materialkategori","tonn CO2e","kg SO2e","kg P-e","kg NMVOC","GJ"]
[null,"Asfalt",{"$f":"Resultater!R86/1000","v":0},{"$f":"Resultater!S86","v":0},{"$f":"Resultater!T86","v":0},{"$f":"Resultater!U86","v":0},{"$f":"Resultater!V86/1000","v":0}]
[null,"Betongelementer",{"$f":"Resultater!R87/1000","v":0},{"$f":"Resultater!S87","v":0},{"$f":"Resultater!T87","v":0},{"$f":"Resultater!U87","v":0},{"$f":"Resultater!V87/1000","v":0}]
[null,"Betonghvelv",{"$f":"Resultater!R90/1000","v":0},{"$f":"Resultater!S90","v":0},{"$f":"Resultater!T90","v":0},{"$f":"Resultater!U90","v":0},{"$f":"Resultater!V90/1000","v":0}]
[null,"Anleggsmaskineri",{"$f":"Resultater!R129/1000","v":0},{"$f":"Resultater!S129","v":0},{"$f":"Resultater!T129","v":0},{"$f":"Resultater!U129","v":0},{"$f":"Resultater!V129/1000","v":0}]
[null,"Elektrisitet",{"$f":"Resultater!R131/1000","v":0},{"$f":"Resultater!S131","v":0},{"$f":"Resultater!T131","v":0},{"$f":"Resultater!U131","v":0},{"$f":"Resultater!V131/1000","v":0}]
[null,"Grus/pukk",{"$f":"Resultater!R97/1000","v":0},{"$f":"Resultater!S97","v":0},{"$f":"Resultater!T97","v":0},{"$f":"Resultater!U97","v":0},{"$f":"Resultater!V97/1000","v":0}]
[null,"Kamstål",{"$f":"(Resultater!R102+Resultater!R101)/1000","v":0},{"$f":"(Resultater!S102+Resultater!S101)","v":0},{"$f":"(Resultater!T102+Resultater!T101)","v":0},{"$f":"(Resultater!U102+Resultater!U101)","v":0},{"$f":"(Resultater!V102+Resultater!V101)/1000","v":0}]
[null,"Plasstøpt betong",{"$f":"Resultater!R88/1000","v":0},{"$f":"Resultater!S88","v":0},{"$f":"Resultater!T88","v":0},{"$f":"Resultater!U88","v":0},{"$f":"Resultater!V88/1000","v":0}]
[null,"Sement",{"$f":"Resultater!R108/1000","v":0},{"$f":"Resultater!S108","v":0},{"$f":"Resultater!T108","v":0},{"$f":"Resultater!U108","v":0},{"$f":"Resultater!V108/1000","v":0}]
[null,"Sprøytebetong",{"$f":"Resultater!R89/1000","v":0},{"$f":"Resultater!S89","v":0},{"$f":"Resultater!T89","v":0},{"$f":"Resultater!U89","v":0},{"$f":"Resultater!V89/1000","v":0}]
[null,"Konstruksjonsstål",{"$f":"Resultater!R99/1000","v":0},{"$f":"Resultater!S99","v":0},{"$f":"Resultater!T99","v":0},{"$f":"Resultater!U99","v":0},{"$f":"Resultater!V99/1000","v":0}]
[null,"Trevirke",{"$f":"Resultater!R103/1000","v":0},{"$f":"Resultater!S103","v":0},{"$f":"Resultater!T103","v":0},{"$f":"Resultater!U103","v":0},{"$f":"Resultater!V103/1000","v":0}]
[null,"Annet",{"$f":"Resultater!R133/1000-SUM(Resultatsammendrag!C106:C117)","v":0},{"$f":"Resultater!S133-SUM(Resultatsammendrag!D106:D117)","v":0},{"$f":"Resultater!T133-SUM(Resultatsammendrag!E106:E117)","v":0},{"$f":"Resultater!U133-SUM(Resultatsammendrag!F106:F117)","v":0},{"$f":"Resultater!V133/1000-SUM(Resultatsammendrag!G106:G117)","v":0}]
[null,"Sum",{"$f":"SUM(C106:C118)","v":0},{"$f":"SUM(D106:D118)","v":0},{"$f":"SUM(E106:E118)","v":0},{"$f":"SUM(F106:F118)","v":0},{"$f":"SUM(G106:G118)","v":0}]

{"sheet":"Beregningsfaktorer","index":9,"n_rows":304,"n_cols":38,"rows_kept":304,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,29,4,29],[3,1,4,1],[217,14,217,15],[3,11,4,11],[54,11,55,11],[3,24,4,24],[3,6,4,6],[3,20,4,20],[58,20,61,20],[62,20,65,20],[34,26,35,27]]}
[]
[null,"BEREGNINGSFAKTORER"]
[]
[null,"MATERIALFORBRUK",null,null,null,null,"Dokumentasjon for standardverdier",null,null,null,null,"BYGGEAKTIVITETER",null,null,null,null,null,null,null,null,"Dokumentasjon for standardverdier",null,null,null,"DRIFT OG VEDLIKEHOLD",null,null,null,null,"Dokumentasjon for standardverdier"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Trykk for mer detaljert dokumentasjon for materialforbruk",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Trykk for mer detaljert dokumentasjon for byggeaktiviteter",null,null,null,null,null,null,null,null,"Trykk for mer detaljert dokumentasjon for drift og vedlikehold"]
[null,null,"Brukt i beregninger","Standard","Prosjektspesifikke verdier",null,null,null,"Dokumentasjon for prosjektspesifikke verdier",null,null,null,"Brukt i beregninger","Standard","Prosjektspesifikke verdier",null,null,null,null,null,null,null,"Dokumentasjon for prosjektspesifikke verdier",null,null,"Brukt i beregninger","Standard","Prosjektspesifikke verdier",null,null,null,"Dokumentasjon for prosjektspesifikke verdier"]
[null,"Tykkelser, vegoppbygning",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Massetransport",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Energibruk"]
[null,"Bærelag",{"$f":"IF(E11>0,E11,D11)","v":0.1},0.1,null,"m","SVV Håndbok N22 Vegbygging",null,null,null,null,"Transport i linja",{"$f":"IF(O11>0,O11,N11)","v":0},{"$f":"(Prosjektbeskrivelse!F32/1000)/2","v":0},null,"km",null,null,null,null,"Estimeres fra brukerinput; halvparten av vegprosjetets lengde",null,null,null,"Belysning, veg i dagen, standard armatur",{"$f":"IF(AB11>0,AB11,AA11)","v":1600},1600,null,"kWh/armatur/år","SVV Håndbok V124",null,null,null,null,"Skjules"]
[null,"Bindlag",0.04,0.04,null,"m","SVV Håndbok N22 Vegbygging",null,null,null,null,"Transport til fyllplass",{"$f":"IF(O12>0,O12,N12)","v":15},15,null,"km",null,null,null,null,"Generell antagelse. Prosjektspesifikk verdi anbefales",null,null,null,"Belysning, veg i dagen, LED armatur",900,900,null,"kWh/armatur/år","Statens Vegvesen, rapport 646 (2014)",null,null,null,null,"Beregninger"]
[null,"Slitelag",0.04,0.04,null,"m","SVV Håndbok N22 Vegbygging",null,null,null,null,"Transport til depot/lager",15,15,null,"km",null,null,null,null,"Generell antagelse. Prosjektspesifikk verdi anbefales",null,null,null,"Belysning, veg i dagen, LED-ledelys",30.75,30.75,null,"kWh/armatur/år","Fuglseth, M. S. (2013)",null,null,null,null,"Veg i dagen","Tunnel"]
[null,"Belegning på skulder, asfalt",0.08,{"$f":"D12+D13","v":0.08},null,"m","Antatt samme tykkelse som bindlag + slitelag på kjørebanen",null,null,null,null,"Transport til knuseverk",15,15,null,"km",null,null,null,null,"Generell antagelse. Prosjektspesifikk verdi anbefales",null,null,null,"Belysning, tunnel, standard",1600,1600,null,"kWh/lyspunkt/år","Antar samme som veg i dagen"]
[null,"Belegning på skulder, grus/knust asfalt",0.1,0.1,null,"m","Antatt tykkelse lik bærelag",null,null,null,null,"Transport verksted til brusted",15,15,null,"km",null,null,null,null,"Generell antagelse. Prosjektspesifikk verdi anbefales",null,null,null,"Belysning, tunnel, LED",900,900,null,"kWh/lyspunkt/år","Antar samme som veg i dagen"]
[null,"Betongslitelag",0.08,0.08,null,"m","SVV Håndbok N22 Vegbygging",null,null,null,null,"Transport fra materialtak/sidetak/tilført utenfra",15,15,null,"km",null,null,null,null,"Generell antagelse. Prosjektspesifikk verdi anbefales",null,null,null,"Vifter, tunnel (per vifte)",40500,{"$f":"27*1500","v":40500},null,"kWh/stk/år","Klimamodul EFFEKT 6.6",null,null,null,null,{"$f":"IF(OR('Veg i dagen'!C503=Nedtrekksmenyer!B26,'Veg i dagen'!C503=Nedtrekksmenyer!B27),Beregningsfaktorer!Z11,0)*'Veg i dagen'!$E$503","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Transport i tunnel",5.0000000000000001E-9,{"$f":"(Prosjektbeskrivelse!F29+0.00001)/2000","v":5.0000000000000001E-9},null,"km",null,null,null,null,"Estimeres fra brukerinput; halvparten av total tunnellengde",null,null,null,"Vifter, tunnel (per km tunnel)",0,{"$f":"7.5*Prosjektbeskrivelse!C13","v":0},null,"kWh/km/år","Klimamodul EFFEKT 6.6",null,null,null,null,{"$f":"IF('Veg i dagen'!C503=Nedtrekksmenyer!B28,Beregningsfaktorer!Z12,0)*'Veg i dagen'!$E$503","v":0}]
[null,"Vegutstyr",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF('Veg i dagen'!C503=Nedtrekksmenyer!B29,Beregningsfaktorer!Z13,0)*'Veg i dagen'!$E$507","v":0}]
[null,"Klebelag - veg i dagen",{"$f":"IF(E19>0,E19,D19)","v":0.15},0.15,null,"kg/m2","SVV Håndbok R761",null,null,null,null,"Sprengning",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Levetider",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(Tunneler!C130=Nedtrekksmenyer!D26,Tunneler!C130=Nedtrekksmenyer!D27),Beregningsfaktorer!Z14,0)*Tunneler!E130","v":0},"Sum"]
[null,"Klebelag - bru",{"$f":"IF(E20>0,E20,D20)","v":0.35},0.35,null,"kg/m2","SVV Håndbok R761",null,null,null,null,"Åpent terreng, Klasse 1",{"$f":"IF(O20>0,O20,N20)","v":0.7},0.7,null,"kg/fm3",null,null,null,null,"Klimamodul EFFEKT 6.6 (2014)",null,null,null,"Slitelag",{"$f":"IF(AB20>0,AB20,AA20)","v":10},10,null,"år","SVV Håndbok N200 Vegbygging",null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(Tunneler!C130=Nedtrekksmenyer!D26,Tunneler!C130=Nedtrekksmenyer!D27),0,Z15)*Tunneler!E130","v":0}]
[null,"Mur av naturstein, tykkelse",{"$f":"IF(E21>0,E21,D21)","v":0.2},0.2,null,"m","Tykkelsen er antatt",null,null,null,null,"Åpent terreng, Klasse 2",1.7,1.7,null,"kg/fm3",null,null,null,null,"MiSA/Asplan Viak 2010",null,null,null,"Betongdekke",20,20,null,"år","Dimensjonert for 20 års levetid",null,null,null,null,null,{"$f":"IF((Tunneler!E134+Tunneler!E135)>0,Z16*(Tunneler!E134+Tunneler!E135),Z17*(Prosjektbeskrivelse!F29/1000)^2)","v":0}]
[null,"Mur av betongelement, tykkelse",0.2,0.2,null,"m","Tykkelsen er antatt",null,null,null,null,"Fjell, Klasse 1",1.8,1.8,null,"kg/fm3",null,null,null,null,"Antatt 20 % lavere enn for Klasse 2",null,null,null,"Vegrekkverk",30,30,null,"år","SVV Håndbok N101",null,null,null,null,{"$f":"SUM(AI16:AI21)","v":0},{"$f":"SUM(AJ16:AJ21)","v":0}]
[null,"Støyskjerm av tre, tykkelse",0.1,0.1,null,"m","Høyden er antatt",null,null,null,null,"Fjell, Klasse 2",2.2000000000000002,2.2000000000000002,null,"kg/fm3",null,null,null,null,"Klimamodul EFFEKT 6.6 (2014)",null,null,null,"Brurekkverk",50,50,null,"år","SVV Håndbok N101"]
[null,"Høyde på støyskjerm",2.5,2.5,null,"m","Informasjon fra produsent(er)",null,null,null,null,"Fjell, Klasse 3",2.6,2.6,null,"kg/fm3",null,null,null,null,"Antatt 20 % høyere enn for Klasse 2",null,null,null,"Gjerder",11,11,null,"år","SVV Håndbok 231"]
[null,"Rekkverk av betong",0.26,0.26,null,"m3/m","Informasjon fra produsent(er)",null,null,null,null,"Demolering av blokker (< 5 m3)",1.5,1.5,null,"kg/fm3",null,null,null,null,"Antatt 0,5 kg/m3",null,null,null,"Støyskjerm",50,50,null,"år","Tekninsk regelverk, BaneNOR",null,null,null,null,"Skjules"]
[null,"Rekkverk av stålwire",10,10,null,"kg/m","Vekt er antatt",null,null,null,null,"Demolering av blokker (5-10 m3)",3.75,3.75,null,"kg/fm3",null,null,null,null,"Antatt 0,5 kg/m3",null,null,null,"Vifter",10,10,null,"år","Miljøbudsjett for Follobanen (2010)"]
[null,"Rekkverk av tre",10,10,null,"kg/m","Klimamodul EFFEKT 6.6",null,null,null,null,"Kontursprengning",0.1,0.1,null,"kg/m",null,null,null,null,"Fuglseth, M. S. (2013)",null,null,null,"Belysning, veg i dagen",11,11,null,"år","Statens Vegvesen, rapport 646 (2014)",null,null,null,null,"Omregningsfaktorer i forhold til ",null,"Teoretisk"]
[null,"Rekkverk i stål (bru)",40,40,null,"kg/m","Klimamodul EFFEKT 6.6",null,null,null,null,"Elektrisitet driving av tunneler",6.6,6.6,null,"kWh/m3",null,null,null,null,"Hammervold, SVV 2009",null,null,null,"Belysning, tunnel",11,11,null,"år","Statens Vegvesen, rapport 646 (2014)",null,null,null,null,"teoretisk fast masse","fast","Løs","Anbragt"]
[null,"Kjøresterkt rekkverk i stål (bru)",40,{"$f":"$D$28","v":40},null,"kg/m","Klimamodul EFFEKT 6.6",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vegskilt",30,30,null,"år","Antatt samme levetid som rekkverk",null,null,null,null,"Tunnelstein/stein fra grøft",1,1.8,1.5]
[null,"Ytterrekkverk i stål (bru)",40,{"$f":"$D$28","v":40},null,"kg/m","Klimamodul EFFEKT 6.6",null,null,null,null,"Diesel/el-forbruk maskineri",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hvelv av betongelement, tunnel",50,50,null,"år","Miljøbudsjett for Follobanen (2010)",null,null,null,null,"Øvrig sprengstein",1,1.6,1.4]
[null,"Mellomrekkverk i stål (bru)",40,{"$f":"$D$28","v":40},null,"kg/m","Klimamodul EFFEKT 6.6",null,null,null,null,"Gravemaskin",{"$f":"IF(O31>0,O31,N31)","v":0.16},0.16,null,"liter diesel/lm3",null,null,null,null,"Ecoinvent v3",null,null,null,"Elektrisk utstyr tunnel",30,30,null,"år","Miljøbudsjett for Follobanen (2010)",null,null,null,null,"Morene, sand, grus",1,1.25,1.1000000000000001]
[null,"Topprekkverk i stål (bru)",40,{"$f":"$D$28","v":40},null,"kg/m","Klimamodul EFFEKT 6.6",null,null,null,null,"Hjullaster",{"$f":"IF(O32>0,O32,N32)","v":8.3000000000000004E-2},8.3000000000000004E-2,null,"liter diesel/lm3",null,null,null,null,"Stripple 2001",null,null,null,"Maling/ organiske belegg stålbru",25,25,null,"år","Ikke inkludert i beregninger",null,null,null,null,"Leire, silt",1,1.1499999999999999,1]
[null,"Gang-/sykkelvegrekkverk i stål",20,{"$f":"$D$28/2","v":20},null,"kg/m","Antatt likt ensidig rekkverk",null,null,null,null,"Lastebiltipp",0.188,0.188,null,"liter diesel/lm3",null,null,null,null,"Stripple 2001",null,null,null,"Maling/beis av trebru",10,10,null,"år","Knudsen, O. Ø (2015",null,null,null,null,"Jord",1,1.2,1.05]
[null,"Brurekkverk betong",0.26,{"$f":"D25","v":0.26},null,"kg/m","Antatt lik 'Rekkverk av betong'",null,null,null,null,"Utgraving og planering av jordmasser",1,1,null,"liter diesel/lm3",null,null,null,null,"Klimamodul EFFEKT 6.6 (2014)",null,null,null,"Beslag trebru",10,10,null,"år","Basert på inspeksjonsrutiner"]
[null,"Brurekkverk aluminium",20,{"$f":"D28*0.5","v":20},null,"kg/m","Antatt halv vekt av brurekkverk i stål",null,null,null,null,"Utgraving og planering av steinmasser",1.1000000000000001,1.1000000000000001,null,"liter diesel/lm3",null,null,null,null,"Klimamodul EFFEKT 6.6 (2014)",null,null,null,"Renseanlegg tunnel",30,"Komponenter er ikke inkludert i denne versjonen",null,"år","Ikke inklduert i denne versjonen (rundsum-prosess)"]
[null,"Brurekkverk tre",10,{"$f":"D27","v":10},null,"kg/m","Vekt er antatt",null,null,null,null,"Etablering av grøft",40,40,null,"liter diesel/m",null,null,null,null,"Klimamodul EFFEKT 6.6 (2014)",null,null,null,"Brulagre og Fugekonstruksjoner",30,null,null,"år","Ikke inklduert i denne versjonen (mangelfulle data)"]
[null,"Gjerde av stål",3.8,3.8,null,"kg/m","Stripple 2001",null,null,null,null,"Komprimering av masser med vals",1.6899999999999998E-2,1.6899999999999998E-2,null,"liter diesel/m2",null,null,null,null,"Stripple 2001"]
[null,"Ensidig rekkverk (veg i dagen)",{"$f":"IF(E38>0,E38,D38)","v":20},20,null,"kg/m","Informasjon fra produsent(er)",null,null,null,null,"Bærelagsstein - legging og komprimering",1.8160000000000001,1.8160000000000001,null,"liter diesel/lm3",null,null,null,null,"Fuglseth, M. S. (2013)",null,null,null,"Reasfaltering"]
[null,"Stålforbruk per lm viltgjerde",{"$f":"IF(E39>0,E39,D39)","v":3.76},3.76,null,"kg/m","Stripple 2001",null,null,null,null,"Utsprøyting av sprøytebetong",5.8450000000000006,{"$f":"0.167*35","v":5.8450000000000006},null,"liter diesel/m3",null,null,null,null,"Kålås Iversen, O. M. (2013)",null,null,null,"Asfaltforbruk til reasfaltering",{"$f":"IF(AB39>0,AB39,AA39)","v":0.65},0.65,null,"Andel av oppr. mengde","Klimamodul EFFEKT 6.6 (2014)"]
[null,"Stolper til vegbelysning, stål",90,90,null,"kg/stk","Informasjon fra produsent(er)",null,null,null,null,"Felling/rydding av skog",0.46800000000000003,0.46800000000000003,null,"liter diesel/lm3",null,null,null,null,"Fuglseth, M. S. (2013)",null,null,null,"Andel av slitelag som freses bort",{"$f":"IF(AB40>0,AB40,AA40)","v":0.65},0.65,null,"Andel av oppr. mengde","Antatt lik som reasfaltering"]
[null,"Stolper til vegbelysning, tre",0.3,0.3,null,"m3/stk","Informasjon fra produsent(er)",null,null,null,null,"Rensk av skjæring",3.0000000000000001E-3,3.0000000000000001E-3,null,"liter diesel/lm3",null,null,null,null,"Fuglseth, M. S. (2013)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Drilling, sprengning i dagen",0.41,0.41,null,"liter diesel/lm3",null,null,null,null,"Kålås Iversen, O. M. (2013)"]
[null,"Bergsikring og armering",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pigging",{"$f":"IF(O43>0,O43,N43)","v":8.0500000000000002E-2},8.0500000000000002E-2,null,"liter diesel/m3",null,null,null,null,"Kålås Iversen, O. M. (2013)"]
[null,"Bergbånd",{"$f":"IF(E44>0,E44,D44)","v":0.56999999999999995},0.56999999999999995,null,"kg/m","HB R761",null,null,null,null,"Hullboring",0.6,0.6,null,"liter diesel/m",null,null,null,null,"Kålås Iversen, O. M. (2013)"]
[null,"Steinsprangnett",{"$f":"IF(E45>0,E45,D45)","v":1.72},1.72,null,"kg/m2","HB R761",null,null,null,null,"Kjerneboring",0.58450000000000002,{"$f":"0.0167*35","v":0.58450000000000002},null,"liter diesel/m",null,null,null,null,"Kålås Iversen, O. M. (2013)"]
[null,"Sikringsbolter Ø 20 mm",{"$f":"IF(E46>0,E46,D46)","v":2.4700000000000002},2.4700000000000002,null,"kg/m","HB R761",null,null,null,null,"Fullprofilboring",62,62,null,"kWh/m3",null,null,null,null,"Hammervold, J., Grossrieder, C. (2012)"]
[null,"Sikringsbolter Ø 25 mm",{"$f":"IF(E47>0,E47,D47)","v":3.92},3.92,null,"kg/m","HB R761",null,null,null,null,"Påføring av klebemiddel/vedheftingsmiddel",6.385150812064965E-5,{"$f":"0.00344/43.1*0.8","v":6.385150812064965E-5},null,"liter diesel/m2",null,null,null,null,"Stripple 2001"]
[null,"Sikringsbolter Ø 32 mm",{"$f":"IF(E48>0,E48,D48)","v":6.43},6.43,null,"kg/m","HB R761",null,null,null,null,"Legging av asfalt",0.8,0.8,null,"liter diesel/tonn",null,null,null,null,"Klimamodul EFFEKT 6.6 (2014)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Riving av faste dekker",4,4,null,"liter diesel/m2",null,null,null,null,"Fuglseth, M. S. (2013)",null,null,null," "]
[null,"Rørledninger, betong (overvann/spillvann/stikkrenner)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fresing av faste dekker",0.63095238095238104,{"$f":"0.53/0.84","v":0.63095238095238104},null,"liter diesel/tonn",null,null,null,null,"Fuglseth, M. S. (2013)"]
[null,"Diameter 150 mm",{"$f":"IF(E51>0,E51,D51)","v":5.5E-2},5.5E-2,null,"tonn/m","Informasjon fra produsent(er)",null,null,null,null,"Massetransport (bil)",{"$f":"IF(O51>0,O51,N51)","v":0.03},0.03,null,"liter diesel/tkm",null,null,null,null,"Antatt lastkapasitet 15 tonn"]
[null,"Diameter 200 mm",{"$f":"IF(E52>0,E52,D52)","v":0.09},0.09,null,"tonn/m","Informasjon fra produsent(er)",null,null,null,null,"Massetransport (transportbånd)",{"$f":"IF(O52>0,O52,N52)","v":0.26},0.26,null,"kWh/tkm",null,null,null,null,"Marti Technik"]
[null,"Diameter 250 mm",0.13,0.13,null,"tonn/m","Informasjon fra produsent(er)"]
[null,"Diameter 300 mm",0.22,0.22,null,"tonn/m","Informasjon fra produsent(er)"]
[null,"Diameter 400 mm",0.28499999999999998,0.28499999999999998,null,"tonn/m","Informasjon fra produsent(er)",null,null,null,null,"TRANSPORTDISTANSER"]
[null,"Diameter 500 mm",0.42,0.42,null,"tonn/m","Informasjon fra produsent(er)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Skjules"]
[null,"Diameter 600 mm",0.52,0.52,null,"tonn/m","Informasjon fra produsent(er)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"tonnkm/enhet"]
[null,"Diameter > 600 mm",0.79,0.79,null,"tonn/m","Informasjon fra produsent(er)",null,null,null,null,"Transportavstander for materialer og komponenter",null,null,null,null,6]
[null,"Diameter 800 mm",{"$f":"IF(E59>0,E59,D59)","v":0.79},0.79,null,"tonn/m","Informasjon fra produsent(er)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B8","v":"Aluminium"},{"$f":"IF(O59>0,O59,N59)","v":400},400,null,"km",{"$f":"IF(S59=\"kg\",M59/1000,IF(S59=\"tonn\",M59,\"mangler\"))","v":0.4},"km","kg",null,"Transportdistanser for materialer og komponenter er løselig basert på tetthet av produksjonssteder i Norge samt hvorvidt materialet importeres"]
[null,"Diameter 1000 mm",{"$f":"IF(E60>0,E60,D60)","v":1.1100000000000001},1.1100000000000001,null,"tonn/m","Informasjon fra produsent(er)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B9","v":"Asfaltert grus (Ag)"},30,30,null,"km",{"$f":"IF(S60=\"kg\",M60/1000,IF(S60=\"tonn\",M60,\"mangler\"))","v":0.03},"km","kg"]
[null,"Diameter 1200 mm",{"$f":"IF(E61>0,E61,D61)","v":1.43},1.43,null,"tonn/m","Informasjon fra produsent(er)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B10","v":"Asfaltert pukk (Ap)"},30,30,null,"km",0.03,"km","kg"]
[null,"Diameter 1400 mm",{"$f":"IF(E62>0,E62,D62)","v":2.86},2.86,null,"tonn/m","Informasjon fra produsent(er)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B11","v":"Asfaltgrusbetong og asfaltbetong"},30,30,null,"km",0.03,"km","kg"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Lavtemperatur-asfalt",30,30,null,"km",0.03,"km","kg",null,"Prosjektspesifikke transportdistanser bør benyttes så langt det er mulig for materialer av betydelige mengder"]
[null,"Rørledninger, plast (overvann/spillvann/stikkrenner)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kaldprodusert asfalt",30,30,null,"km",0.03,"km","kg"]
[null,"Diameter 150 mm",{"$f":"IF(E65>0,E65,D65)","v":1.71},1.71,null,"kg/m","Standardverdier (SDR - Standard dimension ratio)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B14","v":"Mykasfalt (Ma)"},30,30,null,"km",0.03,"km","kg"]
[null,"Diameter 200 mm",2.96,2.96,null,"kg/m","Standardverdier (SDR - Standard dimension ratio)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B15","v":"Asfaltskumgrus (Asg)"},30,30,null,"km",0.03,"km","kg"]
[null,"Diameter 250 mm",4.68,4.68,null,"kg/m","Standardverdier (SDR - Standard dimension ratio)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B16","v":"Skjelettasfalt (Ska)"},30,30,null,"km",0.03,"km","kg"]
[null,"Diameter 300 mm",7.32,7.32,null,"kg/m","Standardverdier (SDR - Standard dimension ratio)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B17","v":"Støpeasfalt (Sta)"},30,30,null,"km",0.03,"km","kg"]
[null,"Diameter 400 mm",11.82,11.82,null,"kg/m","Standardverdier (SDR - Standard dimension ratio)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B18","v":"Topeka (Top)"},30,30,null,"km",0.03,"km","kg"]
[null,"Diameter 500 mm",18.54,18.54,null,"kg/m","Standardverdier (SDR - Standard dimension ratio)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B19","v":"Emulsjonsgrus (Esg)"},30,30,null,"km",0.03,"km","kg"]
[null,"Diameter 600 mm",25,25,null,"kg/m","Standardverdier (SDR - Standard dimension ratio)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B20","v":"Gjenbruksasfalt (Gja)"},60,60,null,"km",0.06,"km","kg"]
[null,"Diameter > 600 mm",37,37,null,"kg/m","Standardverdier (SDR - Standard dimension ratio)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B21","v":"Drensasfalt (Da)"},30,30,null,"km",{"$f":"IF(S72=\"kg\",M72/1000,IF(S72=\"tonn\",M72,\"mangler\"))","v":0.03},"km","kg"]
[null,"Diameter 800 mm",47.27,47.27,null,"kg/m","Standardverdier (SDR - Standard dimension ratio)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B22","v":"Tynndekke (T)"},30,30,null,"km",0.03,"km","kg"]
[null,"Diameter 1000 mm",73.86,73.86,null,"kg/m","Standardverdier (SDR - Standard dimension ratio)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B23","v":"Slamasfalt (Sla)"},30,30,null,"km",0.03,"km","kg"]
[null,"Diameter 1200 mm",106.36,106.36,null,"kg/m","Standardverdier (SDR - Standard dimension ratio)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B24","v":"Betong, til rør og kummer"},50,50,null,"km",0.05,"km","kg"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B25","v":"Betong, elementer B45 CEM I"},50,50,null,"km",50,"km","tonn"]
[null,"Rørledninger, korrugert stål ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B26","v":"Betong, elementer B45 CEM II/A"},50,50,null,"km",50,"km","tonn"]
[null,"Diameter 400 mm",{"$f":"IF(E78>0,E78,D78)","v":60},60,null,"kg/m","Norsk Vanns materialkomité ",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B27","v":"Betong, elementer B45 CEM II/B"},50,50,null,"km",50,"km","tonn"]
[null,"Diameter 500 mm",85,85,null,"kg/m","Norsk Vanns materialkomité ",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B28","v":"Betong, elementer B55 CEM I"},50,50,null,"km",50,"km","tonn"]
[null,"Diameter 600 mm",115,115,null,"kg/m","Norsk Vanns materialkomité ",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B29","v":"Betong, elementer B55 CEM II/A"},50,50,null,"km",50,"km","tonn"]
[null,"Diameter 800 mm",180,180,null,"kg/m","Norsk Vanns materialkomité ",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B30","v":"Betong, elementer B55 CEM II/B"},50,50,null,"km",50,"km","tonn"]
[null,"Diameter 1000 mm",260,260,null,"kg/m","Norsk Vanns materialkomité ",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B31","v":"Betongstøp, B35, CEM I"},25,25,null,"km",{"$f":"$C$159*M82","v":60},"km","m3"]
[null,"Diameter 1200 mm",350,350,null,"kg/m","Norsk Vanns materialkomité ",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B32","v":"Betongstøp, B35, CEM II/A"},25,25,null,"km",{"$f":"$C$159*M83","v":60},"km","m3"]
[null,"Diameter 1400 mm",460,460,null,"kg/m","Norsk Vanns materialkomité ",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B33","v":"Betongstøp, B35, CEM II/B"},25,25,null,"km",60,"km","m3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B34","v":"Betongstøp, B45, CEM I"},25,25,null,"km",60,"km","m3"]
[null,"Vannledning, plast ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B35","v":"Betongstøp, B45, CEM II/A"},25,25,null,"km",60,"km","m3"]
[null,"Innvendig diameter < 64 mm",{"$f":"IF(E87>0,E87,D87)","v":0.68399999999999994},0.68399999999999994,null,"kg/m","Standardverdier (SDR - Standard dimension ratio)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B36","v":"Betongstøp, B45, CEM II/B"},25,25,null,"km",60,"km","m3"]
[null,"Innvendig diameter 64 - 200 mm",{"$f":"IF(E88>0,E88,D88)","v":1.71},1.71,null,"kg/m","Standardverdier (SDR - Standard dimension ratio)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B37","v":"Betongstøp, B55, CEM I"},25,25,null,"km",60,"km","m3"]
[null,"Innvendig diameter 201 - 400 mm",{"$f":"IF(E89>0,E89,D89)","v":7.5},7.5,null,"kg/m","Standardverdier (SDR - Standard dimension ratio)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B38","v":"Betongstøp, B55, CEM II/A"},25,25,null,"km",60,"km","m3"]
[null,"Innvendig didameter > 400 mm",{"$f":"IF(E90>0,E90,D90)","v":20},20,null,"kg/m","Standardverdier (SDR - Standard dimension ratio)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B39","v":"Betongstøp, B55, CEM II/B"},25,25,null,"km",60,"km","m3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B40","v":"Lettbetong"},25,25,null,"km",60,"km","m3"]
[null,"Vannledning, støpejern",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B41","v":"Sprøytebetong B35, CEM I"},25,25,null,"km",60,"km","m3"]
[null,"Innvendig diameter 64 - 200 mm",{"$f":"IF(E93>0,E93,D93)","v":23.7},23.7,null,"kg/m","Informasjon fra produsent(er)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B42","v":"Sprøytebetong B35, CEM II/A"},{"$f":"IF(O93>0,O93,N93)","v":25},25,null,"km",60,"km","m3"]
[null,"Innvendig diameter 201 - 400 mm",{"$f":"IF(E94>0,E94,D94)","v":71},71,null,"kg/m","Informasjon fra produsent(er)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B43","v":"Sprøytebetong B35, CEM II/B"},25,25,null,"km",60,"km","m3"]
[null,"Innvendig didameter > 400 mm",{"$f":"IF(E95>0,E95,D95)","v":149},149,null,"kg/m","Informasjon fra produsent(er)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B44","v":"Sprøytebetong B35, CEM I, med tilsetting av stålfiber"},25,25,null,"km",60,"km","m3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B45","v":"Sprøytebetong B35, CEM II/A med tilsetting av stålfiber"},25,25,null,"km",60,"km","m3"]
[null,"Trekkerør, plast",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B46","v":"Sprøytebetong B35, CEM II/B med tilsetting av stålfiber"},25,25,null,"km",60,"km","m3"]
[null,"Ø 40mm",{"$f":"IF(E98>0,E98,D98)","v":0.17},0.17,null,"kg/m","Informasjon fra produsent(er)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B47","v":"Sprøytebetong B35, CEM I, med tilsetting av plastfiber"},25,25,null,"km",60,"km","m3"]
[null,"Ø 110mm",{"$f":"IF(E99>0,E99,D99)","v":1.2},1.2,null,"kg/m","Informasjon fra produsent(er)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B48","v":"Sprøytebetong B35, CEM II/A med tilsetting av plastfiber"},25,25,null,"km",60,"km","m3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B49","v":"Sprøytebetong B35, CEM II/B med tilsetting av plastfiber"},25,25,null,"km",60,"km","m3"]
[null,"Frostsikrikring mm",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B50","v":"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med armeringsnett"},{"$f":"IF(O101>0,O101,N101)","v":50},50,null,"km",{"$f":"($C$117/1000+0.6*$C$46/1000+0.08*$C$159)*M101","v":9.8251000000000008},"km","m²"]
[null,"Tykkelse fiberduk",{"$f":"IF(E102>0,E102,D102)","v":0.25},0.25,null,"kg/m2","NorGeoSpec",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B51","v":"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/A, med armeringsnett"},50,50,null,"km",{"$f":"($C$117/1000+0.6*$C$46/1000+0.08*$C$159)*M102","v":9.8251000000000008},"km","m2"]
[null,"Plastmembran",{"$f":"IF(E103>0,E103,D103)","v":0.7},0.7,null,"kg/m2","Informasjon fra produsent(er)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B52","v":"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/B, med armeringsnett"},50,50,null,"km",{"$f":"($C$117/1000+0.6*$C$46/1000+0.08*$C$159)*M103","v":9.8251000000000008},"km","m2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B53","v":"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med stålfiberarmering"},50,50,null,"km",{"$f":"($C$117/1000+0.08*20/1000+0.08*$C$159)*M104","v":9.8310000000000013},"km","m2"]
[null,"Kummer",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B54","v":"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/A, med stålfiberarmering"},50,50,null,"km",{"$f":"($C$117/1000+0.08*20/1000+0.08*$C$159)*M105","v":9.8310000000000013},"km","m2"]
[null,"Sandfangkum, betong",{"$f":"IF(E106>0,E106,D106)","v":2.3650000000000002},2.3650000000000002,null,"tonn/stk","Informasjon fra produsent(er)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B55","v":"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/B, med stålfiberarmering"},50,50,null,"km",{"$f":"($C$117/1000+0.08*20/1000+0.08*$C$159)*M106","v":9.8310000000000013},"km","m2"]
[null,"Sandfangkum, plast",14.190000000000001,{"$f":"D109/D108*D106","v":14.190000000000001},null,"kg/stk","Informasjon fra produsent(er)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B56","v":"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med armeringsnett"},50,50,null,"km",{"$f":"($C$117/1000+0.6*$C$46/1000+0.08*$C$159+30*0.045*$C$156/1000)*M107","v":12.1876},"km","m2"]
[null,"Inspeksjonskum, betong",3.5,3.5,null,"tonn/stk","Informasjon fra produsent(er)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B57","v":"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/A, med armeringsnett"},50,50,null,"km",{"$f":"($C$117/1000+0.6*$C$46/1000+0.08*$C$159+30*0.045*$C$156/1000)*M108","v":12.1876},"km","m2"]
[null,"Inspeksjonskum, plast",21,21,null,"kg/stk","Informasjon fra produsent(er)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B58","v":"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/B, med armeringsnett"},50,50,null,"km",{"$f":"($C$117/1000+0.6*$C$46/1000+0.08*$C$159+30*0.045*$C$156/1000)*M109","v":12.1876},"km","m2"]
[null,"Vannkum, betong",4.1100000000000003,4.1100000000000003,null,"tonn/stk","Informasjon fra produsent(er)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B59","v":"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med stålfiberarmering"},50,50,null,"km",{"$f":"(0.08*20/1000+0.6*$C$46/1000+0.08*$C$159+30*0.045*$C$156/1000)*M110","v":12.1166},"km","m2"]
[null,"Vannkum, plast",24.660000000000004,{"$f":"D109/D108*D110","v":24.660000000000004},null,"kg/stk","Informasjon fra produsent(er)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B60","v":"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/A, med stålfiberarmering"},50,50,null,"km",{"$f":"(0.08*20/1000+0.6*$C$46/1000+0.08*$C$159+30*0.045*$C$156/1000)*M111","v":12.1166},"km","m2"]
[null,"Spillvannskum, betong",3.45,3.45,null,"tonn/stk","Informasjon fra produsent(er)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B61","v":"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/B, med stålfiberarmering"},50,50,null,"km",{"$f":"(0.08*20/1000+0.6*$C$46/1000+0.08*$C$159+30*0.045*$C$156/1000)*M112","v":12.1166},"km","m2"]
[null,"Spillvannskum, plast",20.700000000000003,{"$f":"D109/D108*D112","v":20.700000000000003},null,"kg/stk","Informasjon fra produsent(er)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B62","v":"Hvelv av betongelementer, CEM I"},50,50,null,"km",{"$f":"(0.6*$C$46/1000+0.15*$C$159+0.012/1000+0.15*2/1000)*M113","v":18.089700000000001},"km","m2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B63","v":"Hvelv av betongelementer, CEM II/A"},50,50,null,"km",{"$f":"(0.6*$C$46/1000+0.15*$C$159+0.012/1000+0.15*2/1000)*M114","v":18.089700000000001},"km","m2"]
[null,"Armering",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B64","v":"Hvelv av betongelementer, CEM II/B"},50,50,null,"km",{"$f":"(0.6*$C$46/1000+0.15*$C$159+0.012/1000+0.15*2/1000)*M115","v":18.089700000000001},"km","m2"]
[null,"Spennarmering",{"$f":"IF(E116>0,E116,D116)","v":4.7865853658536581},{"$f":"7.85*1000/1640","v":4.7865853658536581},null,"kg/mMN","BridgeLCA (ETSI-bru)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B65","v":"Hvelv av lettbetongelementer"},{"$f":"IF(O116>0,O116,N116)","v":50},50,null,"km",{"$f":"0.15*(C160+2/1000)*M116","v":10.14},"km","m2"]
[null,"Armeringsnett",{"$f":"IF(E117>0,E117,D117)","v":3.02},3.02,null,"kg/m2","Informasjon fra produsent(er)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B66","v":"Betongslitelag, B55 med stålfiberarmering"},50,50,null,"km",{"$f":"(C16*($C$159+20/1000))*M117","v":9.68},"km","m2"]
[null,"Armeringsduk",{"$f":"IF(E118>0,E118,D118)","v":0.4},0.4,null,"kg/m2","Informasjon fra produsent(er)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B67","v":"Lettklinker/Ekspandert leire"},70,70,null,"km",{"$f":"$C$152*M118/1000","v":42},"km","m3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B68","v":"Ekspandert polystyren (EPS)"},70,70,null,"km",{"$f":"$C$154*M119/1000","v":1.75},"km","m3"]
[null,"Bruer",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B69","v":"Ekstrudert polystyren (XPS)"},70,70,null,"km",{"$f":"$C$155*M120/1000","v":2.4500000000000002},"km","m3"]
[null,"Kjøresterke gitterrister",{"$f":"IF(E121>0,E121,D121)","v":100},100,null,"kg/m2","Hammervold 2012",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B72","v":"Fiberduk"},70,70,null,"km",{"$f":"$C$102/1000*M121","v":1.7500000000000002E-2},"km","m2"]
[null,"Ikke-kjørbare gitterrister",{"$f":"IF(E122>0,E122,D122)","v":30},30,null,"kg/m2","Informasjon fra produsent(er)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B73","v":"Grus/pukk"},10,10,null,"km",{"$f":"IF(S122=\"kg\",M122/1000,IF(S122=\"tonn\",M122,\"mangler\"))","v":0.01},"km","kg"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B74","v":"PE-skum"},70,70,null,"km",7.0000000000000007E-2,"km","kg"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B75","v":"Plast, PVC"},70,70,null,"km",7.0000000000000007E-2,"km","kg"]
[null,"Forskaling, tykkelse",{"$f":"IF(E125>0,E125,D125)","v":8.4000000000000005E-2},8.4000000000000005E-2,null,"m","Tykkelsen er antatt",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B76","v":"Plast, PP"},70,70,null,"km",7.0000000000000007E-2,"km","kg",null,null,null,null,null,"Flerelementfuge"]
[null,"Skulder i tunnel, tykkelse",{"$f":"IF(E126>0,E126,D126)","v":0.08},0.08,null,"m","Korsmo, Bergsdal 2010",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B77","v":"Plast, PE"},70,70,null,"km",7.0000000000000007E-2,"km","kg"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B78","v":"Støpejern"},400,400,null,"km",0.4,"km","kg"]
[null,"Kabler",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B79","v":"Glass"},70,70,null,"km",7.0000000000000007E-2,"km","kg"]
[null,"Kabelkanal",{"$f":"IF(E129>0,E129,D129)","v":0.24},0.24,null,"m3/m","Korsmo, Bergsdal 2010",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B80","v":"Plastmembran"},70,70,null,"km",{"$f":"$C$103/1000*M129","v":4.9000000000000002E-2},"km","m2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B81","v":"Plastmembran inkl. fiberduk"},70,70,null,"km",{"$f":"$C$103+C102/1000*M130","v":0.71749999999999992},"km","m2"]
[null,"Belysning, ventilasjon og sikkerhetsutrustning",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B82","v":"Stål, rustfritt"},400,400,null,"km",{"$f":"IF(S131=\"kg\",M131/1000,IF(S131=\"tonn\",M131,\"mangler\"))","v":0.4},"km","kg"]
[null,"Kabelstige",{"$f":"IF(E132>0,E132,D132)","v":2.7},2.7,null,"kg/m","Informasjon fra produsent(er)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B83","v":"Stål"},400,400,null,"km",0.4,"km","kg"]
[null,"Kobberleder 50 mm2",{"$f":"IF(E133>0,E133,D133)","v":0.43},0.43,null,"kg/m","Informasjon fra produsent(er)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B84","v":"Spuntstål"},400,400,null,"km",0.4,"km","kg"]
[null,"Kobberleder 25 mm2",{"$f":"IF(E134>0,E134,D134)","v":0.224},0.224,null,"kg/m","Informasjon fra produsent(er)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B85","v":"Kamstål"},400,400,null,"km",0.4,"km","kg"]
[null,"PN - kabel, 2,5mm2 * 3",{"$f":"IF(E135>0,E135,D135)","v":0.19600000000000001},0.19600000000000001,null,"kg/m","Standard dimensjon",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B86","v":"Kamstål, bolter"},400,400,null,"km",0.4,"km","kg"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B87","v":"Kamstål, rustfritt"},400,400,null,"km",0.4,"km","kg"]
[null,"Peler",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B88","v":"Stål, varmforsinket"},400,400,null,"km",0.4,"km","kg"]
[null,"Stålrørspel RD320/12,5",{"$f":"IF(E138>0,E138,D138)","v":96},96,null,"kg/m","Beregnet fra angitte dimensjoner ",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B89","v":"Trykkimpregnert tre"},70,70,null,"km",{"$f":"$C$158/1000*M138","v":35},"km","m3"]
[null,"Massiv stålkjernepel Ø100",61.65193750000001,{"$f":"(0.1/2)^2*3.1415*C163","v":61.65193750000001},null,"kg/m","Beregnet fra angitte dimensjoner ",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B91","v":"Sprengstoff"},40,40,null,"km",{"$f":"IF(S139=\"kg\",M139/1000,IF(S139=\"tonn\",M139,\"mangler\"))","v":0.04},"km","kg"]
[null,"Foringsrør, Ø193,7/5",12.090334499999949,{"$f":"((0.1987/2)^2*3.14-(0.1937/2)^2*3.14)*C163","v":12.090334499999949},null,"kg/m","Beregnet fra angitte dimensjoner ",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B92","v":"Bitumenemulsjon"},30,30,null,"km",{"$f":"IF(S140=\"kg\",M140/1000,IF(S140=\"tonn\",M140,\"mangler\"))","v":0.03},"km","kg"]
[null,"Stålspunt L603",108,108,null,"kg/m2","Beregnet fra angitte dimensjoner ",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B93","v":"LED Vegbelysning"},50,50,null,"km",{"$f":"(0.1*2.5+1.2+0.1+12*0.35)/1000*M141","v":0.28749999999999998},"km","stk"]
[null,"Stålrør kulvert Ø2600",128.27339600000482,{"$f":"(((2.604/2)^2*3.14)-(2.6/2)^2*3.14)*C163","v":128.27339600000482},null,"kg/m","Beregnet fra angitte dimensjoner ",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B94","v":"Standard vegbelysning"},50,50,null,"km",{"$f":"16/1000*M142","v":0.8},"km","stk"]
[null,"Liming med epoxy",0.12,0.12,null,"kg/m2","Lagtykkelse antatt",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B95","v":"Vifte/ventilator"},50,50,null,"km",{"$f":"(50+100+150+675)/1000*M143","v":48.75},"km","stk"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B96","v":"Sement, CEM I"},25,25,null,"km",{"$f":"IF(S144=\"kg\",M144/1000,IF(S144=\"tonn\",M144,\"mangler\"))","v":2.5000000000000001E-2},"km","kg"]
[null,"Tettheter/egenvekter",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B97","v":"Sement, CEM II/A"},25,25,null,"km",{"$f":"IF(S145=\"kg\",M145/1000,IF(S145=\"tonn\",M145,\"mangler\"))","v":2.5000000000000001E-2},"km","kg"]
[null,"Jord og leire",{"$f":"IF(E146>0,E146,D146)","v":1.3},1.3,null,"tonn/lm3","Hammervold, SVV 2009",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B98","v":"Sement, CEM II/B"},{"$f":"IF(O146>0,O146,N146)","v":26},26,null,"km",{"$f":"IF(S146=\"kg\",M146/1000,IF(S146=\"tonn\",M146,\"mangler\"))","v":2.5999999999999999E-2},"km","kg"]
[null,"Sprengstein",1.66,1.66,null,"tonn/lm3","Hammervold, SVV 2009",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B99","v":"Polyuretan"},{"$f":"IF(O147>0,O147,N147)","v":70},70,null,"km",{"$f":"IF(S147=\"kg\",M147/1000,IF(S147=\"tonn\",M147,\"mangler\"))","v":7.0000000000000007E-2},"km","kg"]
[null,"Grus",1.66,1.66,null,"tonn/lm3","Hammervold, SVV 2009",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B100","v":"Epoxy"},{"$f":"IF(O148>0,O148,N148)","v":70},70,null,"km",{"$f":"IF(S148=\"kg\",M148/1000,IF(S148=\"tonn\",M148,\"mangler\"))","v":7.0000000000000007E-2},"km","kg"]
[null,"Asfaltgrusbetong",2.4,2.4,null,"tonn/m3","Hammervold, SVV 2009",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B101","v":"Epoxymaling, 100um"},{"$f":"IF(O149>0,O149,N149)","v":70},70,null,"km",0,"km","m2"]
[null,"Asfaltbetong",2.4,2.4,null,"tonn/m3","Hammervold, SVV 2009",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B102","v":"Pulverlakkering, 60um"},70,70,null,"km",0,"km","m2"]
[null,"Tømmer",0.45,0.45,null,"tonn/m3","Asplan Viak 2015",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B103","v":"Sinkbelegg, stål, 130um"},70,70,null,"km",0,"km","m2"]
[null,"Lettklinker",600,600,null,"kg/m3","Sintef byggforsk",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B104","v":"Skumglassgranulat"},70,70,null,"km",{"$f":"M152*C153/1000","v":15.75},"km","m3"]
[null,"Skumglassgranulat, standard",{"$f":"IF(E153>0,E153,D153)","v":225},225,null,"kg/m3","HB R761",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B105","v":"Kalk"},70,70,null,"km",{"$f":"IF(S153=\"kg\",M153/1000,IF(S153=\"tonn\",M153,\"mangler\"))","v":7.0000000000000007E-2},"km","kg"]
[null,"EPS",{"$f":"IF(E154>0,E154,D154)","v":25},25,null,"kg/m3","Informasjon fra produsent(er)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B106","v":"Limtre"},70,70,null,"km",{"$f":"$C$158/1000*M154","v":35},"km","m3","kWh/år"]
[null,"XPS",{"$f":"IF(E155>0,E155,D155)","v":35},35,null,"kg/m3","Informasjon fra produsent(er)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B107","v":"Konstruksjonstrevirke"},30,30,null,"km",{"$f":"$C$158/1000*M155","v":15},"km","m3","kWh/år"]
[null,"PE-skum",{"$f":"IF(E156>0,E156,D156)","v":35},35,null,"kg/m3","Informasjon fra produsent(er)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B110","v":"Kabel, tele"},70,70,null,"km",{"$f":"M175","v":0},"km","m3","kWh/år"]
[null,"Bitumenemulsjon",{"$f":"IF(E157>0,E157,D157)","v":1},1,null,"kg/l","Informasjon fra produsent(er)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B111","v":"Armeringsduk"},70,70,null,"km",{"$f":"M176","v":0},"km","m3","kWh/år"]
[null,"Trevirke",500,500,null,"kg/m3","Asplan Viak 2015",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B112","v":"Sementstabilisert grus"},20,20,null,"km",{"$f":"(0.88+0.22)/1000*M156","v":7.6999999999999999E-2},"km","m","kWh/år"]
[null,"Betong",2.4,2.4,null,"tonn/m3","Norsk Betongforening (2015)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B113","v":"Naturstein"},40,40,null,"km",{"$f":"C118/1000*M157","v":2.8000000000000001E-2},"km","m2","kWh/år"]
[null,"Lettbetong",1.35,1.35,null,"tonn/m3","HB R761",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B114","v":"Vegskilt"},70,70,null,"km",{"$f":"IF(S160=\"kg\",M158/1000,IF(S160=\"tonn\",M158,\"mangler\"))","v":0.02},"km","kg","kWh/år"]
[null,"Naturstein",2700,2700,null,"kg/m3","Informasjon fra produsent(er)",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B115","v":"Betongpel P270"},50,50,null,"km",{"$f":"IF(S161=\"kg\",M159/1000,IF(S161=\"tonn\",M159,\"mangler\"))","v":0.04},"km","kg","kWh/år"]
[null,"Kobber",8940,8940,null,"kg/m3","The engineering toolbox",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B116","v":"Betongpel P345"},50,50,null,"km",{"$f":"(30+20+5)/1000*M160","v":3.85},"km","stk"]
[null,"Stål",{"$f":"IF(E163>0,E163,D163)","v":7850},7850,null,"kg/m3","The engineering toolbox",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B117","v":"Kamstål, galvanisert"},400,400,null,"km",{"$f":"(12.64/1000+0.076*$C$159)*M161","v":9.7519999999999989},"km","m"]
[null,"Sink",{"$f":"IF(E164>0,E164,D164)","v":7135},7135,null,"kg/m3","The engineering toolbox",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B118","v":"Slissevegg"},70,70,null,"km",{"$f":"(19.76/1000+0.127*$C$159)*M162","v":16.228000000000002},"km","m"]
[null,"Betongelementer",{"$f":"IF(E165>0,E165,D165)","v":2.2999999999999998},2.2999999999999998,null,"tonn/m3","Samme vekt som betong",null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B119","v":"Kamstål, epoxymalt"},400,400,null,"km",{"$f":"IF(S165=\"kg\",M177/1000,IF(S165=\"tonn\",M177,\"mangler\"))","v":0},"km","kg"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B120","v":"Oljemaling"},70,70,null,"km",{"$f":"IF(S166=\"kg\",M163/1000,IF(S166=\"tonn\",M163,\"mangler\"))","v":0.4},"km","kg"]
[null,"MANGLER STANDARDDATA - SKJUL INNTIL VIDERE?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B121","v":"Kobber"},400,400,null,"km",{"$f":"($C$159+117/1000)*M164","v":176.19},"km","m2"]
[null,"Brulager",{"$f":"IF(E168>0,E168,D168)","v":0},0,null,"kg/stk",null,null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B122","v":"Kabel, høyspent"},70,70,null,"km",{"$f":"IF(S168=\"kg\",M165/1000,IF(S168=\"tonn\",M165,\"mangler\"))","v":0.4},"km","kg"]
[null,"Deformasjonslagre (blokklagre)",0,0,null,"kg/stk",null,null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B123","v":"Kabel, lavspent"},70,70,null,"km",{"$f":"IF(S169=\"kg\",M166/1000,IF(S169=\"tonn\",M166,\"mangler\"))","v":7.0000000000000007E-2},"km","kg"]
[null,"Fastlagre",0,0,null,"kg/stk",null,null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B124","v":"Kabel, fiberoptisk"},70,70,null,"km",{"$f":"IF(S170=\"kg\",M167/1000,IF(S170=\"tonn\",M167,\"mangler\"))","v":0.4},"km","kg"]
[null,"Glidelagre, allsidig bevegelig",0,0,null,"kg/stk",null,null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B125","v":"Kabel, jordledning"},70,70,null,"km",{"$f":"(0.7+2.7+1.5)/1000*M168","v":0.34300000000000003},"km","m"]
[null,"Glidelagre med sidestyring",0,0,null,"kg/stk",null,null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B129","v":"Kalksementpel"},40,40,null,"km",{"$f":"(0.6+2.6+1.3)/1000*M169","v":0.315},"km","m"]
[null,"Rullelagre",0,0,null,"kg/stk",null,null,null,null,null,"Kabelstiger",70,70,null,"km",{"$f":"(0.13+0.113)/1000*M170","v":1.7010000000000001E-2},"km","m"]
[null,"Sylindriske lagre",0,0,null,"kg/stk",null,null,null,null,null,"Masser til avfallsbehandling",20,20,null,"km",{"$f":"0.85/1000*M171","v":5.9499999999999997E-2},"km","m"]
[null,"Sfæriske lagre",0,0,null,"kg/stk",null,null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B108","v":"Trykkimpregnering med kreosot"},{"$f":"IF(O175>0,O175,N175)","v":0},0,null,"km",{"$f":"$C$159*M178","v":0},"km","tkm"]
[null,"Fugekonstruksjoner",0,0,null,"kg/m",null,null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B109","v":"Trykkimpregnering med salt"},{"$f":"IF(O176>0,O176,N176)","v":0},0,null,"km",{"$f":"IF(S176=\"kg\",M172/1000,IF(S176=\"tonn\",M172,\"mangler\"))","v":0.04},"km","kg"]
[null,"Fingerfuge",0,0,null,"kg/m",null,null,null,null,null,"Jordmasser",{"$f":"IF(O177>0,O177,N177)","v":0},0,null,"km",{"$f":"(2.7)/1000*M173","v":0.189},"km","m"]
[null,"Flerelementfuge",0,0,null,"kg/m",null,null,null,null,null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B126","v":"Materialtransport"},{"$f":"IF(O178>0,O178,N178)","v":0},0,null,"km",{"$f":"IF(S178=\"kg\",M174/1000,IF(S178=\"tonn\",M174,\"mangler\"))","v":0.02},"km","kg"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Foreløpig ikke i utslippsliste:",null,null,null,null,null,"km"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Masser til avfallsbehandling",{"$f":"IF(O276>0,O276,N276)","v":50},50]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"km"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"km"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"km"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fiberkabel",{"$f":"IF(O282>0,O282,N282)","v":0},null,null,null,null,"km"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kobber (kabel)",0,null,null,null,null,"km"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Høyspent",0,null,null,null,null,"km"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Lavspent",0,null,null,null,null,"km"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Jordledning",0,null,null,null,null,"km"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varmforsinket stål",0,null,null,null,null,"km"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Armeringsduk",0,null,null,null,null,"km"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sementstabilisert grus",0,null,null,null,null,"km"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Asfaltmembran (=Topeka)",0,null,null,null,null,"km"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naturstein (plate)",0,null,null,null,null,"km"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Varmforsinket stål",500,500,null,null,null,"km"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sprøytemidler, uspesifisert",50,50,null,null,null,"km"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naturstein, plate",50,50]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Veiskilt",50,50]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"km"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I utslippsliste, men ikke her:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kalk",{"$f":"IF(O302>0,O302,N302)","v":50},50]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Foreløpig ikke i utslippsliste:"]

{"sheet":"Utslippsfaktorer","index":10,"n_rows":255,"n_cols":42,"rows_kept":255,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,6,2],[5,10,6,11],[5,19,6,20],[5,28,6,29],[140,1,141,2],[140,10,141,11],[140,28,141,29],[130,22,138,25],[130,31,138,34]]}
[]
[null,"UTSLIPPSFAKTORER"]
[]
[]
[null,1,2,3,4,5,6,7,null,null,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,null,null,null,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37]
[null,"Brukt i beregninger",null,"Klima","Forsuring","Eutrofiering","Fotokjemisk smog","Akkumulert energibruk",null,null,"Prosjektspesifikke data",null,"Klima","Forsuring","Eutrofiering","Fotokjemisk smog","Akkumulert energibruk","Dokumentasjon Prosjektspesifikke data",null,{"$f":"Nedtrekksmenyer!B33","v":"Norske gjennomsnittsdata"},null,"Klima","Forsuring","Eutrofiering","Fotokjemisk smog","Akkumulert energibruk","Dokumentasjon Norske gjennomsnittsdata",null,{"$f":"Nedtrekksmenyer!B34","v":"Europeiske gjennomsnittsdata"},null,"Klima","Forsuring","Eutrofiering","Fotokjemisk smog","Akkumulert energibruk","Dokumentasjon Europeiske gjennomsnittsdata",null,"Materialtype"]
[null,null,null,"kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ",null,null,null,null,"kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ",null,null,null,null,"kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ",null,null,null,null,"kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ"]
[null,"Aluminium","kg",{"$f":"IF(M8>0,M8,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V8,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE8,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M8,0))))","v":12.227712},{"$f":"IF(N8>0,N8,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W8,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF8,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N8,0))))","v":5.0035748999999997E-2},{"$f":"IF(O8>0,O8,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X8,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG8,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O8,0))))","v":5.3426784999999997E-3},{"$f":"IF(P8>0,P8,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y8,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH8,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P8,0))))","v":3.0454433999999999E-2},{"$f":"IF(Q8>0,Q8,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z8,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI8,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q8,0))))","v":194.07763},null,null,{"$f":"B8","v":"Aluminium"},{"$f":"C8","v":"kg"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"B8","v":"Aluminium"},{"$f":"C8","v":"kg"},12.227712,5.0035748999999997E-2,5.3426784999999997E-3,3.0454433999999999E-2,194.07763,"Primæraluminium (Ecoinvent), Europeisk teknologisk bransjesnitt, Nordisk el-mix 2012-2016 ved produksjon.",null,{"$f":"B8","v":"Aluminium"},{"$f":"C8","v":"kg"},14.185071000000001,5.4594785999999999E-2,8.7364924000000004E-3,3.2836856999999997E-2,162.41636,"90 % miks av virgin aluminium. Europeisk EL-miks. Ecoinvent v3 prosesser.",null,"Aluminium"]
[null,"Asfaltert grus (Ag)","kg",{"$f":"IF(M9>0,M9,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V9,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE9,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M9,0))))","v":4.7805224E-2},{"$f":"IF(N9>0,N9,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W9,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF9,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N9,0))))","v":3.2993573000000002E-4},{"$f":"IF(O9>0,O9,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X9,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG9,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O9,0))))","v":4.9609440999999997E-6},{"$f":"IF(P9>0,P9,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y9,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH9,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P9,0))))","v":4.4792120000000001E-4},{"$f":"IF(Q9>0,Q9,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z9,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI9,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q9,0))))","v":2.3405431999999999},null,null,"Asfaltert grus (Ag)","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Asfaltert grus (Ag)","kg",4.7805224E-2,3.2993573000000002E-4,4.9609440999999997E-6,4.4792120000000001E-4,2.3405431999999999,"Antatt 3,5% bitumen, Nordisk el-mix 2012-2016 ved produksjon.",null,"Asfaltert grus (Ag)","kg",4.9866551000000002E-2,3.3739159000000001E-4,4.6675279999999997E-6,4.5758887999999999E-4,2.3727391999999998,"Antatt 3,5% bitumen, Nordisk el-mix 2012-2016 ved produksjon.",null,"Asfalt"]
[null,"Asfaltert pukk (Ap)","kg",{"$f":"IF(M10>0,M10,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V10,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE10,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M10,0))))","v":4.4639204000000002E-2},{"$f":"IF(N10>0,N10,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W10,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF10,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N10,0))))","v":3.0667881999999998E-4},{"$f":"IF(O10>0,O10,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X10,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG10,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O10,0))))","v":4.6626256999999997E-6},{"$f":"IF(P10>0,P10,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y10,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH10,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P10,0))))","v":4.2345890999999998E-4},{"$f":"IF(Q10>0,Q10,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z10,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI10,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q10,0))))","v":2.0689215000000001},null,null,"Asfaltert pukk (Ap)","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Asfaltert pukk (Ap)","kg",4.4639204000000002E-2,3.0667881999999998E-4,4.6626256999999997E-6,4.2345890999999998E-4,2.0689215000000001,"Antatt 3% bitumen, Nordisk el-mix 2012-2016 ved produksjon.",null,"Asfaltert pukk (Ap)","kg",4.6998824000000002E-2,3.1429907999999999E-4,4.2626410000000001E-6,4.3313983000000002E-4,2.1055833000000002,"Antatt 3% bitumen, Nordisk el-mix 2012-2016 ved produksjon.",null,"Asfalt"]
[null,"Asfaltgrusbetong og asfaltbetong","kg",{"$f":"IF(M11>0,M11,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V11,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE11,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M11,0))))","v":6.6438071000000001E-2},{"$f":"IF(N11>0,N11,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W11,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF11,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N11,0))))","v":3.6429561E-4},{"$f":"IF(O11>0,O11,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X11,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG11,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O11,0))))","v":8.3714144000000006E-6},{"$f":"IF(P11>0,P11,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y11,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH11,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P11,0))))","v":3.5209466000000003E-4},{"$f":"IF(Q11>0,Q11,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z11,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI11,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q11,0))))","v":3.6889818999999999},null,null,"Asfaltgrusbetong og asfaltbetong","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Asfaltgrusbetong og asfaltbetong","kg",6.6438071000000001E-2,3.6429561E-4,8.3714144000000006E-6,3.5209466000000003E-4,3.6889818999999999,"Energi- og materialbruk basert på EPD AbG 11 Asfalt (slitelag), 2017, bransjesnitt (http://epd.nsp01cp.nhosp.no/getfile.php/EPDer/Byggevarer/Asfalt/NEPD-1390-456_Agb-11-Asfalt--slitelag-.pdf)",null,"Asfaltgrusbetong og asfaltbetong","kg",6.4665901999999997E-2,3.3847879000000001E-4,6.6677324000000003E-6,3.2762581000000002E-4,3.3254381,"Energi- og materialbruk basert på EPD AbG 11 Asfalt (slitelag), 2017, bransjesnitt (http://epd.nsp01cp.nhosp.no/getfile.php/EPDer/Byggevarer/Asfalt/NEPD-1390-456_Agb-11-Asfalt--slitelag-.pdf)",null,"Asfalt"]
[null,"Lavtemperatur-asfalt","kg",{"$f":"IF(M12>0,M12,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V12,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE12,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M12,0))))","v":5.4943809000000003E-2},{"$f":"IF(N12>0,N12,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W12,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF12,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N12,0))))","v":3.1021968999999999E-4},{"$f":"IF(O12>0,O12,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X12,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG12,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O12,0))))","v":6.4070049000000002E-6},{"$f":"IF(P12>0,P12,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y12,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH12,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P12,0))))","v":2.9861657999999999E-4},{"$f":"IF(Q12>0,Q12,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z12,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI12,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q12,0))))","v":3.2975876},null,null,"Lavtemperatur-asfalt","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Lavtemperatur-asfalt","kg",5.4943809000000003E-2,3.1021968999999999E-4,6.4070049000000002E-6,2.9861657999999999E-4,3.2975876,"5,5 % bitumen. Energibruk i produksjon er fra Zaumanis et.al. (2012) Development of Calculation Tool for Assessing the Energy Demand of Warm Mix Asphalt (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812027334)",null,"Lavtemperatur-asfalt","kg",5.4632036000000002E-2,2.9750560999999999E-4,5.2759224999999996E-6,2.8829453000000002E-4,3.0665165000000001,"5,5 % bitumen. Energibruk i produksjon er fra Zaumanis et.al. (2012) Development of Calculation Tool for Assessing the Energy Demand of Warm Mix Asphalt (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812027334)",null,"Asfalt"]
[null,"Kaldprodusert asfalt","kg",{"$f":"IF(M13>0,M13,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V13,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE13,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M13,0))))","v":4.8801206999999999E-2},{"$f":"IF(N13>0,N13,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W13,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF13,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N13,0))))","v":2.2460289000000001E-4},{"$f":"IF(O13>0,O13,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X13,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG13,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O13,0))))","v":8.5526050000000004E-6},{"$f":"IF(P13>0,P13,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y13,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH13,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P13,0))))","v":2.3732327000000001E-3},{"$f":"IF(Q13>0,Q13,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z13,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI13,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q13,0))))","v":1.9013612},null,null,"Kaldprodusert asfalt","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Kaldprodusert asfalt","kg",4.8801206999999999E-2,2.2460289000000001E-4,8.5526050000000004E-6,2.3732327000000001E-3,1.9013612,"5,5 % bitumenemulsjon. Energibruk i produksjonen antatt 70 % av forbruk i produksjon av Asfaltgrusbetong (andel energibruk ihht oppgitt av US Department og Transportation)",null,"Kaldprodusert asfalt","kg",3.0155392999999999E-2,1.7784227999999999E-4,6.1091817999999999E-6,2.143098E-3,1.5169988999999999,"5,5 % bitumen. Energibruk i produksjonen antatt 70 % av forbruk i produksjon av Asfaltgrusbetong (andel energibruk ihht oppgitt av US Department og Transportation)",null,"Asfalt"]
[null,"Mykasfalt (Ma)","kg",{"$f":"IF(M14>0,M14,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V14,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE14,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M14,0))))","v":5.4155885000000001E-2},{"$f":"IF(N14>0,N14,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W14,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF14,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N14,0))))","v":2.7696623000000002E-4},{"$f":"IF(O14>0,O14,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X14,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG14,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O14,0))))","v":5.6649216000000002E-6},{"$f":"IF(P14>0,P14,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y14,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH14,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P14,0))))","v":2.5943229000000001E-4},{"$f":"IF(Q14>0,Q14,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z14,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI14,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q14,0))))","v":2.8370856},null,null,"Mykasfalt (Ma)","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Mykasfalt (Ma)","kg",5.4155885000000001E-2,2.7696623000000002E-4,5.6649216000000002E-6,2.5943229000000001E-4,2.8370856,"4,5 % bitumen. Energiforbruk antatt som for Asfaltert grus",null,"Mykasfalt (Ma)","kg",5.6278338999999997E-2,2.8580594000000002E-4,5.0723804999999999E-6,2.7118238999999998E-4,2.8673283999999999,"4,5 % bitumen. Energiforbruk antatt som for Asfaltert grus",null,"Asfalt"]
[null,"Asfaltskumgrus (Asg)","kg",{"$f":"IF(M15>0,M15,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V15,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE15,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M15,0))))","v":4.8801206999999999E-2},{"$f":"IF(N15>0,N15,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W15,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF15,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N15,0))))","v":2.2460289000000001E-4},{"$f":"IF(O15>0,O15,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X15,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG15,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O15,0))))","v":8.5526050000000004E-6},{"$f":"IF(P15>0,P15,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y15,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH15,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P15,0))))","v":2.3732327000000001E-3},{"$f":"IF(Q15>0,Q15,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z15,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI15,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q15,0))))","v":1.9013612},null,null,"Asfaltskumgrus (Asg)","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Asfaltskumgrus (Asg)","kg",{"$f":"V13","v":4.8801206999999999E-2},{"$f":"W13","v":2.2460289000000001E-4},{"$f":"X13","v":8.5526050000000004E-6},{"$f":"Y13","v":2.3732327000000001E-3},{"$f":"Z13","v":1.9013612},"Antatt lik som \"Kaldprodusert asfalt\"",null,"Asfaltskumgrus (Asg)","kg",3.0155392999999999E-2,1.7784227999999999E-4,6.1091817999999999E-6,2.143098E-3,1.5169988999999999,"Antatt lik som \"Kaldprodusert asfalt\"",null,"Asfalt"]
[null,"Skjelettasfalt (Ska)","kg",{"$f":"IF(M16>0,M16,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V16,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE16,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M16,0))))","v":6.5887598000000006E-2},{"$f":"IF(N16>0,N16,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W16,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF16,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N16,0))))","v":3.6635292999999999E-4},{"$f":"IF(O16>0,O16,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X16,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG16,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O16,0))))","v":8.1821231000000003E-6},{"$f":"IF(P16>0,P16,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y16,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH16,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P16,0))))","v":3.5418869999999999E-4},{"$f":"IF(Q16>0,Q16,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z16,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI16,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q16,0))))","v":3.7324069999999998},null,null,"Skjelettasfalt (Ska)","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Skjelettasfalt (Ska)","kg",6.5887598000000006E-2,3.6635292999999999E-4,8.1821231000000003E-6,3.5418869999999999E-4,3.7324069999999998,"6 % bitumen. Energibruk produksjon satt lik som for Asfaltgrusbetong og asfaltbetong",null,"Skjelettasfalt (Ska)","kg",6.9398893000000003E-2,3.7941351000000002E-4,7.3234535999999997E-6,3.7135118E-4,3.7868542999999999,"6 % bitumen. Energibruk produksjon satt lik som for Asfaltgrusbetong og asfaltbetong",null,"Asfalt"]
[null,"Støpeasfalt (Sta)","kg",{"$f":"IF(M17>0,M17,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V17,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE17,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M17,0))))","v":0.18530099},{"$f":"IF(N17>0,N17,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W17,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF17,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N17,0))))","v":6.8682710000000002E-4},{"$f":"IF(O17>0,O17,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X17,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG17,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O17,0))))","v":1.1004283000000001E-5},{"$f":"IF(P17>0,P17,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y17,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH17,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P17,0))))","v":7.9942589999999997E-4},{"$f":"IF(Q17>0,Q17,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z17,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI17,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q17,0))))","v":6.6834546000000001},null,null,"Støpeasfalt (Sta)","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Støpeasfalt (Sta)","kg",0.18530099,6.8682710000000002E-4,1.1004283000000001E-5,7.9942589999999997E-4,6.6834546000000001,"Basert på 'Mastic asphalt', Ecoinvent v3 prosess. Nordisk el-mix 2012-2016 ved produksjon.",null,"Støpeasfalt (Sta)","kg",0.18755031999999999,6.8861658000000004E-4,8.8963193E-6,8.2262142999999996E-4,6.6723505000000003,"Basert på 'Mastic asphalt', Ecoinvent v3 prosess.",null,"Asfalt"]
[null,"Topeka (Top)","kg",{"$f":"IF(M18>0,M18,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V18,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE18,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M18,0))))","v":0.20889974},{"$f":"IF(N18>0,N18,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W18,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF18,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N18,0))))","v":8.0631170000000001E-4},{"$f":"IF(O18>0,O18,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X18,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG18,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O18,0))))","v":1.4273034E-5},{"$f":"IF(P18>0,P18,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y18,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH18,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P18,0))))","v":9.9765877999999993E-4},{"$f":"IF(Q18>0,Q18,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z18,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI18,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q18,0))))","v":7.0269972999999997},null,null,"Topeka (Top)","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Topeka (Top)","kg",0.20889974,8.0631170000000001E-4,1.4273034E-5,9.9765877999999993E-4,7.0269972999999997,"Antatt lik som \"Støpeasfalt\"",null,"Topeka (Top)","kg",0.20889974,8.0631170000000001E-4,1.4273034E-5,9.9765877999999993E-4,7.0269972999999997,"Antatt lik som \"Støpeasfalt\"",null,"Asfalt"]
[null,"Emulsjonsgrus (Esg)","kg",{"$f":"IF(M19>0,M19,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V19,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE19,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M19,0))))","v":4.3853847000000001E-2},{"$f":"IF(N19>0,N19,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W19,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF19,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N19,0))))","v":2.6732330000000002E-4},{"$f":"IF(O19>0,O19,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X19,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG19,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O19,0))))","v":5.9312731999999996E-6},{"$f":"IF(P19>0,P19,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y19,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH19,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P19,0))))","v":1.7557046000000001E-3},{"$f":"IF(Q19>0,Q19,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z19,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI19,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q19,0))))","v":1.4227886000000001},null,null,"Emulsjonsgrus (Esg)","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Emulsjonsgrus (Esg)","kg",4.3853847000000001E-2,2.6732330000000002E-4,5.9312731999999996E-6,1.7557046000000001E-3,1.4227886000000001,"3,5% bitumenemulsjon. Energiforbruk som for Asfaltert grus",null,"Emulsjonsgrus (Esg)","kg",4.5469176E-2,2.7700613999999998E-4,5.2528187000000004E-6,1.7634452000000001E-3,1.4459192000000001,"3,5% bitumenemulsjon. Energiforbruk som for Asfaltert grus",null,"Asfalt"]
[null,"Gjenbruksasfalt (Gja)","kg",{"$f":"IF(M20>0,M20,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V20,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE20,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M20,0))))","v":5.04E-2},{"$f":"IF(N20>0,N20,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W20,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF20,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N20,0))))","v":2.8600000000000001E-4},{"$f":"IF(O20>0,O20,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X20,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG20,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O20,0))))","v":3.7799999999999997E-5},{"$f":"IF(P20>0,P20,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y20,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH20,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P20,0))))","v":1.8270000000000003E-5},{"$f":"IF(Q20>0,Q20,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z20,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI20,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q20,0))))","v":0.75475579999999998},null,null,"Gjenbruksasfalt (Gja)","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Gjenbruksasfalt (Gja)","kg",5.04E-2,2.8600000000000001E-4,3.7799999999999997E-5,1.8270000000000003E-5,0.75475579999999998,"Utslipp basert på Tenold Vannebo, T. Bærekraftig gjenbruk av returasfalt som inneholder polymermodifisert bitumen med hovedfokus på CO2-utslipp og energiforbruk (2017) (https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2462023/Masteroppgave_2017_Tonje_Tenold_Vannebo.pdf?sequence=1&isAllowed=y )",null,"Gjenbruksasfalt (Gja)","kg",5.04E-2,2.8600000000000001E-4,3.7799999999999997E-5,1.8270000000000003E-5,0.75475579999999998,"Prosesser representative for norsk gjennomsnitt er antatt representative nok",null,"Asfalt"]
[null,"Drensasfalt (Da)","kg",{"$f":"IF(M21>0,M21,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V21,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE21,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M21,0))))","v":6.4665901999999997E-2},{"$f":"IF(N21>0,N21,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W21,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF21,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N21,0))))","v":3.3847879000000001E-4},{"$f":"IF(O21>0,O21,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X21,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG21,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O21,0))))","v":6.6677324000000003E-6},{"$f":"IF(P21>0,P21,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y21,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH21,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P21,0))))","v":3.2762581000000002E-4},{"$f":"IF(Q21>0,Q21,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z21,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI21,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q21,0))))","v":3.3254381},null,null,"Drensasfalt (Da)","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Drensasfalt (Da)","kg",6.4665901999999997E-2,3.3847879000000001E-4,6.6677324000000003E-6,3.2762581000000002E-4,3.3254381,"Antar lik asfaltgrusbetong pga mangel på gode data. Dette er vurdert til godt nok basert på antagelse om små mengder relativt til totalt for vegprosjekter",null,"Drensasfalt (Da)","kg",6.4665901999999997E-2,3.3847879000000001E-4,6.6677324000000003E-6,3.2762581000000002E-4,3.3254381,"Antar lik asfaltgrusbetong pga mangel på gode data. Dette er vurdert til godt nok basert på antagelse om små mengder relativt til totalt for vegprosjekter",null,"Asfalt"]
[null,"Tynndekke (T)","kg",{"$f":"IF(M22>0,M22,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V22,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE22,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M22,0))))","v":0.20889974},{"$f":"IF(N22>0,N22,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W22,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF22,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N22,0))))","v":8.0631170000000001E-4},{"$f":"IF(O22>0,O22,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X22,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG22,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O22,0))))","v":1.4273034E-5},{"$f":"IF(P22>0,P22,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y22,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH22,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P22,0))))","v":9.9765877999999993E-4},{"$f":"IF(Q22>0,Q22,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z22,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI22,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q22,0))))","v":7.0269972999999997},null,null,"Tynndekke (T)","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Tynndekke (T)","kg",0.20889974,8.0631170000000001E-4,1.4273034E-5,9.9765877999999993E-4,7.0269972999999997,"Antar lik Topeka pga mangel på gode data. Dette er vurdert til godt nok basert på antagelse om små mengder relativt til totalt for vegprosjekter",null,"Tynndekke (T)","kg",0.20889974,8.0631170000000001E-4,1.4273034E-5,9.9765877999999993E-4,7.0269972999999997,"Antar lik Topeka pga mangel på gode data. Dette er vurdert til godt nok basert på antagelse om små mengder relativt til totalt for vegprosjekter",null,"Asfalt"]
[null,"Slamasfalt (Sla)","kg",{"$f":"IF(M23>0,M23,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V23,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE23,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M23,0))))","v":4.5469176E-2},{"$f":"IF(N23>0,N23,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W23,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF23,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N23,0))))","v":2.7700613999999998E-4},{"$f":"IF(O23>0,O23,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X23,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG23,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O23,0))))","v":5.2528187000000004E-6},{"$f":"IF(P23>0,P23,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y23,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH23,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P23,0))))","v":1.7634452000000001E-3},{"$f":"IF(Q23>0,Q23,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z23,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI23,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q23,0))))","v":1.4459192000000001},null,null,"Slamasfalt (Sla)","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Slamasfalt (Sla)","kg",4.5469176E-2,2.7700613999999998E-4,5.2528187000000004E-6,1.7634452000000001E-3,1.4459192000000001,"Antar lik gjenbruksasfalt pga mangel på gode data. Dette er vurdert til godt nok basert på antagelse om små mengder relativt til totalt for vegprosjekter",null,"Slamasfalt (Sla)","kg",4.5469176E-2,2.7700613999999998E-4,5.2528187000000004E-6,1.7634452000000001E-3,1.4459192000000001,"Antar lik gjenbruksasfalt pga mangel på gode data. Dette er vurdert til godt nok basert på antagelse om små mengder relativt til totalt for vegprosjekter",null,"Asfalt"]
[null,"Betong, til rør og kummer","kg",{"$f":"IF(M24>0,M24,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V24,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE24,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M24,0))))","v":0.16695370434782608},{"$f":"IF(N24>0,N24,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W24,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF24,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N24,0))))","v":3.5886289956521739E-4},{"$f":"IF(O24>0,O24,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X24,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG24,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O24,0))))","v":2.9076601695652176E-5},{"$f":"IF(P24>0,P24,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y24,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH24,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P24,0))))","v":4.5181687565217394E-4},{"$f":"IF(Q24>0,Q24,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z24,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI24,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q24,0))))","v":1.7295295588681303},null,null,"Betong, til rør og kummer","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Betong, til rør og kummer","kg",{"$f":"V26/1000","v":0.16695370434782608},{"$f":"W26/1000","v":3.5886289956521739E-4},{"$f":"X26/1000","v":2.9076601695652176E-5},{"$f":"Y26/1000","v":4.5181687565217394E-4},{"$f":"Z26/1000","v":1.7295295588681303},"Tilsvarende faktor som for betongstøp. 10% armering",null,"Betong, til rør og kummer","kg",0.45264102000000001,2.9187048000000001E-3,9.8786328000000003E-5,4.2228105000000002E-2,27.074345999999998,"Tilsvarende faktor som for betongstøp. 10% armering",null,"Betongelementer"]
[null,"Betong, elementer B45 CEM I","tonn",{"$f":"IF(M25>0,M25,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V25,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE25,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M25,0))))","v":200.46187826086958},{"$f":"IF(N25>0,N25,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W25,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF25,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N25,0))))","v":0.37687731913043487},{"$f":"IF(O25>0,O25,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X25,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG25,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O25,0))))","v":3.0260668304347826E-2},{"$f":"IF(P25>0,P25,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y25,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH25,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P25,0))))","v":0.47111957086956524},{"$f":"IF(Q25>0,Q25,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z25,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI25,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q25,0))))","v":1793.8070236835219},null,null,"Betong, elementer B45 CEM I","tonn",null,null,null,null,null,null,null,"Betong, elementer B45 CEM I","tonn",{"$f":"(0.9*V34+(0.1*Beregningsfaktorer!$C$159*1000)*Utslippsfaktorer!V$85)/Beregningsfaktorer!$C$165","v":200.46187826086958},{"$f":"(0.9*W34+(0.1*Beregningsfaktorer!$C$159*1000)*Utslippsfaktorer!W$85)/Beregningsfaktorer!$C$165","v":0.37687731913043487},{"$f":"(0.9*X34+(0.1*Beregningsfaktorer!$C$159*1000)*Utslippsfaktorer!X$85)/Beregningsfaktorer!$C$165","v":3.0260668304347826E-2},{"$f":"(0.9*Y34+(0.1*Beregningsfaktorer!$C$159*1000)*Utslippsfaktorer!Y$85)/Beregningsfaktorer!$C$165","v":0.47111957086956524},{"$f":"(0.9*Z34+(0.1*Beregningsfaktorer!$C$159*1000)*Utslippsfaktorer!Z$85)/Beregningsfaktorer!$C$165","v":1793.8070236835219},"Tilsvarende faktor som for betongstøp. 10% armering",null,"Betong, elementer B45 CEM I","tonn",304.23729600000001,4.9365434180000003,2.46695818E-2,0.59794875059999986,2595.5216,"Tilsvarende faktor som for betongstøp. 10% armering",null,"Betongelementer"]
[null,"Betong, elementer B45 CEM II/A","tonn",{"$f":"IF(M26>0,M26,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V26,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE26,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M26,0))))","v":166.95370434782609},{"$f":"IF(N26>0,N26,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W26,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF26,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N26,0))))","v":0.35886289956521739},{"$f":"IF(O26>0,O26,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X26,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG26,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O26,0))))","v":2.9076601695652175E-2},{"$f":"IF(P26>0,P26,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y26,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH26,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P26,0))))","v":0.45181687565217393},{"$f":"IF(Q26>0,Q26,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z26,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI26,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q26,0))))","v":1729.5295588681304},null,null,"Betong, elementer B45 CEM II/A","tonn",null,null,null,null,null,null,null,"Betong, elementer B45 CEM II/A","tonn",{"$f":"(0.9*V35+(0.1*Beregningsfaktorer!$C$159*1000)*Utslippsfaktorer!V$85)/Beregningsfaktorer!$C$165","v":166.95370434782609},{"$f":"(0.9*W35+(0.1*Beregningsfaktorer!$C$159*1000)*Utslippsfaktorer!W$85)/Beregningsfaktorer!$C$165","v":0.35886289956521739},{"$f":"(0.9*X35+(0.1*Beregningsfaktorer!$C$159*1000)*Utslippsfaktorer!X$85)/Beregningsfaktorer!$C$165","v":2.9076601695652175E-2},{"$f":"(0.9*Y35+(0.1*Beregningsfaktorer!$C$159*1000)*Utslippsfaktorer!Y$85)/Beregningsfaktorer!$C$165","v":0.45181687565217393},{"$f":"(0.9*Z35+(0.1*Beregningsfaktorer!$C$159*1000)*Utslippsfaktorer!Z$85)/Beregningsfaktorer!$C$165","v":1729.5295588681304},"Tilsvarende faktor som for betongstøp. 10% armering",null,"Betong, elementer B45 CEM II/A","tonn",264.687296,0.48159961800000006,1.61467652E-2,0.58578217199999993,2658.5216,"Tilsvarende faktor som for betongstøp. 10% armering",null,"Betongelementer"]
[null,"Betong, elementer B45 CEM II/B","tonn",{"$f":"IF(M27>0,M27,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V27,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE27,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M27,0))))","v":156.68607860869565},{"$f":"IF(N27>0,N27,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W27,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF27,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N27,0))))","v":0.34362634956521743},{"$f":"IF(O27>0,O27,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X27,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG27,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O27,0))))","v":2.8177030173913046E-2},{"$f":"IF(P27>0,P27,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y27,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH27,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P27,0))))","v":0.4349882882608696},{"$f":"IF(Q27>0,Q27,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z27,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI27,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q27,0))))","v":1691.6223862287395},null,null,"Betong, elementer B45 CEM II/B","tonn",null,null,null,null,null,null,null,"Betong, elementer B45 CEM II/B","tonn",{"$f":"(0.9*V36+(0.1*Beregningsfaktorer!$C$159*1000)*Utslippsfaktorer!V$85)/Beregningsfaktorer!$C$165","v":156.68607860869565},{"$f":"(0.9*W36+(0.1*Beregningsfaktorer!$C$159*1000)*Utslippsfaktorer!W$85)/Beregningsfaktorer!$C$165","v":0.34362634956521743},{"$f":"(0.9*X36+(0.1*Beregningsfaktorer!$C$159*1000)*Utslippsfaktorer!X$85)/Beregningsfaktorer!$C$165","v":2.8177030173913046E-2},{"$f":"(0.9*Y36+(0.1*Beregningsfaktorer!$C$159*1000)*Utslippsfaktorer!Y$85)/Beregningsfaktorer!$C$165","v":0.4349882882608696},{"$f":"(0.9*Z36+(0.1*Beregningsfaktorer!$C$159*1000)*Utslippsfaktorer!Z$85)/Beregningsfaktorer!$C$165","v":1691.6223862287395},"Tilsvarende faktor som for betongstøp. 10% armering",null,"Betong, elementer B45 CEM II/B","tonn",91.437295999999989,0.23939961799999998,1.1141765199999999E-2,0.29143217199999999,1923.5216,"Tilsvarende faktor som for betongstøp. 10% armering",null,"Betongelementer"]
[null,"Betong, elementer B55 CEM I","tonn",{"$f":"IF(M28>0,M28,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V28,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE28,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M28,0))))","v":204.37492173913046},{"$f":"IF(N28>0,N28,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W28,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF28,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N28,0))))","v":0.37687731913043487},{"$f":"IF(O28>0,O28,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X28,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG28,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O28,0))))","v":3.0260668304347826E-2},{"$f":"IF(P28>0,P28,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y28,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH28,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P28,0))))","v":0.47111957086956524},{"$f":"IF(Q28>0,Q28,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z28,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI28,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q28,0))))","v":1793.8070236835219},null,null,"Betong, elementer B55 CEM I","tonn",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"B28","v":"Betong, elementer B55 CEM I"},"tonn",{"$f":"(0.9*V37+(0.1*Beregningsfaktorer!$C$159*1000)*Utslippsfaktorer!V$85)/Beregningsfaktorer!$C$165","v":204.37492173913046},{"$f":"(0.9*W37+(0.1*Beregningsfaktorer!$C$159*1000)*Utslippsfaktorer!W$85)/Beregningsfaktorer!$C$165","v":0.37687731913043487},{"$f":"(0.9*X37+(0.1*Beregningsfaktorer!$C$159*1000)*Utslippsfaktorer!X$85)/Beregningsfaktorer!$C$165","v":3.0260668304347826E-2},{"$f":"(0.9*Y37+(0.1*Beregningsfaktorer!$C$159*1000)*Utslippsfaktorer!Y$85)/Beregningsfaktorer!$C$165","v":0.47111957086956524},{"$f":"(0.9*Z37+(0.1*Beregningsfaktorer!$C$159*1000)*Utslippsfaktorer!Z$85)/Beregningsfaktorer!$C$165","v":1793.8070236835219},"Tilsvarende faktor som for betongstøp. 10% armering",null,"Betong, elementer B55 CEM I","tonn",304.23729600000001,4.9365434180000003,2.46695818E-2,0.59794875059999986,2595.5216,"Tilsvarende faktor som for betongstøp. 10% armering",null,"Betongelementer"]
[null,"Betong, elementer B55 CEM II/A","tonn",{"$f":"IF(M29>0,M29,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V29,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE29,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M29,0))))","v":170.86674782608696},{"$f":"IF(N29>0,N29,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W29,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF29,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N29,0))))","v":0.35886289956521739},{"$f":"IF(O29>0,O29,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X29,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG29,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O29,0))))","v":2.9076601695652175E-2},{"$f":"IF(P29>0,P29,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y29,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH29,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P29,0))))","v":0.45181687565217393},{"$f":"IF(Q29>0,Q29,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z29,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI29,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q29,0))))","v":1729.5295588681304},null,null,"Betong, elementer B55 CEM II/A","tonn",null,null,null,null,null,null,null,"Betong, elementer B55 CEM II/A","tonn",{"$f":"(0.9*V38+(0.1*Beregningsfaktorer!$C$159*1000)*Utslippsfaktorer!V$85)/Beregningsfaktorer!$C$165","v":170.86674782608696},{"$f":"(0.9*W38+(0.1*Beregningsfaktorer!$C$159*1000)*Utslippsfaktorer!W$85)/Beregningsfaktorer!$C$165","v":0.35886289956521739},{"$f":"(0.9*X38+(0.1*Beregningsfaktorer!$C$159*1000)*Utslippsfaktorer!X$85)/Beregningsfaktorer!$C$165","v":2.9076601695652175E-2},{"$f":"(0.9*Y38+(0.1*Beregningsfaktorer!$C$159*1000)*Utslippsfaktorer!Y$85)/Beregningsfaktorer!$C$165","v":0.45181687565217393},{"$f":"(0.9*Z38+(0.1*Beregningsfaktorer!$C$159*1000)*Utslippsfaktorer!Z$85)/Beregningsfaktorer!$C$165","v":1729.5295588681304},"Tilsvarende faktor som for betongstøp. 10% armering",null,"Betong, elementer B55 CEM II/A","tonn",264.687296,0.48159961800000006,1.61467652E-2,0.58578217199999993,2658.5216,"Tilsvarende faktor som for betongstøp. 10% armering",null,"Betongelementer"]
[null,"Betong, elementer B55 CEM II/B","tonn",{"$f":"IF(M30>0,M30,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V30,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE30,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M30,0))))","v":160.59912208695653},{"$f":"IF(N30>0,N30,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W30,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF30,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N30,0))))","v":0.34362634956521743},{"$f":"IF(O30>0,O30,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X30,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG30,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O30,0))))","v":2.8177030173913046E-2},{"$f":"IF(P30>0,P30,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y30,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH30,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P30,0))))","v":0.4349882882608696},{"$f":"IF(Q30>0,Q30,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z30,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI30,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q30,0))))","v":1691.6223862287395},null,null,"Betong, elementer B55 CEM II/B","tonn",null,null,null,null,null,null,null,"Betong, elementer B55 CEM II/B","tonn",{"$f":"(0.9*V39+(0.1*Beregningsfaktorer!$C$159*1000)*Utslippsfaktorer!V$85)/Beregningsfaktorer!$C$165","v":160.59912208695653},{"$f":"(0.9*W39+(0.1*Beregningsfaktorer!$C$159*1000)*Utslippsfaktorer!W$85)/Beregningsfaktorer!$C$165","v":0.34362634956521743},{"$f":"(0.9*X39+(0.1*Beregningsfaktorer!$C$159*1000)*Utslippsfaktorer!X$85)/Beregningsfaktorer!$C$165","v":2.8177030173913046E-2},{"$f":"(0.9*Y39+(0.1*Beregningsfaktorer!$C$159*1000)*Utslippsfaktorer!Y$85)/Beregningsfaktorer!$C$165","v":0.4349882882608696},{"$f":"(0.9*Z39+(0.1*Beregningsfaktorer!$C$159*1000)*Utslippsfaktorer!Z$85)/Beregningsfaktorer!$C$165","v":1691.6223862287395},"Tilsvarende faktor som for betongstøp. 10% armering",null,"Betong, elementer B55 CEM II/B","tonn",91.437295999999989,0.23939961799999998,1.1141765199999999E-2,0.29143217199999999,1923.5216,"Tilsvarende faktor som for betongstøp. 10% armering",null,"Betongelementer"]
[null,"Betongstøp, B35, CEM I","m3",{"$f":"IF(M31>0,M31,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V31,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE31,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M31,0))))","v":355.63200000000001},{"$f":"IF(N31>0,N31,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W31,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF31,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N31,0))))","v":0.56866722000000003},{"$f":"IF(O31>0,O31,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X31,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG31,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O31,0))))","v":3.2296266999999997E-2},{"$f":"IF(P31>0,P31,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y31,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH31,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P31,0))))","v":0.62250461000000001},{"$f":"IF(Q31>0,Q31,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z31,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI31,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q31,0))))","v":1702.251904969},null,null,"Betongstøp, B35, CEM I","m3",null,null,null,null,null,null,null,"Betongstøp, B35, CEM I","m3",355.63200000000001,0.56866722000000003,3.2296266999999997E-2,0.62250461000000001,1702.251904969,"Klimafaktor fra Norsk Betongforening Publikasjon 37 grenseverdi for Lavkarbon B, korrigert for CEM I iht. EPD (forutsatt 16% sement) Andre faktorer iht. gjennomsnittlig betongproduksjon i Europa.",null,"Betongstøp, B35, CEM I","m3",296.96517,0.56866722000000003,3.2296266999999997E-2,0.62250461000000001,1702.251904969,"Gjennomsnittlig betongproduksjon i Europa, CEM I (ecoinvent)",null,"Plasstøpt betong"]
[null,"Betongstøp, B35, CEM II/A","m3",{"$f":"IF(M32>0,M32,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V32,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE32,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M32,0))))","v":270},{"$f":"IF(N32>0,N32,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W32,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF32,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N32,0))))","v":0.52263037000000001},{"$f":"IF(O32>0,O32,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X32,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG32,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O32,0))))","v":2.9270319E-2},{"$f":"IF(P32>0,P32,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y32,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH32,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P32,0))))","v":0.57317549999999995},{"$f":"IF(Q32>0,Q32,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z32,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI32,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q32,0))))","v":1537.9872726629999},null,null,"Betongstøp, B35, CEM II/A","m3",null,null,null,null,null,null,null,"Betongstøp, B35, CEM II/A","m3",270,0.52263037000000001,2.9270319E-2,0.57317549999999995,1537.9872726629999,"Klimafaktor fra Norsk Betongforening Publikasjon 37, grenseverdi for Lavkarbon B. Andre faktorer iht. gjennomsnittlig betongproduksjon i Europa.",null,"Betongstøp, B35, CEM II/A","m3",263.22379999999998,0.52263037000000001,2.9270319E-2,0.57317549999999995,1537.9872726629999,"Gjennomsnittlig betongproduksjon i Europa, CEM II/A (ecoinvent)",null,"Plasstøpt betong"]
[null,"Betongstøp, B35, CEM II/B","m3",{"$f":"IF(M33>0,M33,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V33,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE33,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M33,0))))","v":243.76051200000001},{"$f":"IF(N33>0,N33,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W33,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF33,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N33,0))))","v":0.48369252000000001},{"$f":"IF(O33>0,O33,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X33,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG33,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O33,0))))","v":2.6971413999999999E-2},{"$f":"IF(P33>0,P33,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y33,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH33,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P33,0))))","v":0.53016911},{"$f":"IF(Q33>0,Q33,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z33,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI33,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q33,0))))","v":1441.1133870290003},null,null,"Betongstøp, B35, CEM II/B","m3",null,null,null,null,null,null,null,"Betongstøp, B35, CEM II/B","m3",243.76051200000001,0.48369252000000001,2.6971413999999999E-2,0.53016911,1441.1133870290003,"Klimafaktor fra Norsk Betongforening Publikasjon 37, grenseverdi for Lavkarbon B, korrigert for CEM II/B iht. EPD (forutsatt 16% sement) Andre faktorer iht. gjennomsnittlig betongproduksjon i Europa. ",null,"Betongstøp, B35, CEM II/B","m3",235.79485,0.48369252000000001,2.6971413999999999E-2,0.53016911,1441.1133870290003,"Gjennomsnittlig betongproduksjon i Europa, CEM II/B (ecoinvent)",null,"Plasstøpt betong"]
[null,"Betongstøp, B45, CEM I","m3",{"$f":"IF(M34>0,M34,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V34,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE34,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M34,0))))","v":395.63200000000001},{"$f":"IF(N34>0,N34,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W34,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF34,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N34,0))))","v":0.56866722000000003},{"$f":"IF(O34>0,O34,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X34,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG34,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O34,0))))","v":3.2296266999999997E-2},{"$f":"IF(P34>0,P34,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y34,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH34,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P34,0))))","v":0.62250461000000001},{"$f":"IF(Q34>0,Q34,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z34,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI34,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q34,0))))","v":1702.251904969},null,null,{"$f":"B34","v":"Betongstøp, B45, CEM I"},{"$f":"C34","v":"m3"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"B34","v":"Betongstøp, B45, CEM I"},{"$f":"C34","v":"m3"},395.63200000000001,0.56866722000000003,3.2296266999999997E-2,0.62250461000000001,1702.251904969,"Klimafaktor fra Norsk Betongforening Publikasjon 37, grenseverdi for Lavkarbon B, korrigert for CEM I iht. EPD (forutsatt 16% sement) Andre faktorer iht. gjennomsnittlig betongproduksjon i Europa.",null,{"$f":"B34","v":"Betongstøp, B45, CEM I"},{"$f":"C34","v":"m3"},338.54029379999997,0.56866722000000003,3.2296266999999997E-2,0.62250461000000001,1702.251904969,"B35 CEM I iht. gjennomsnittlig betongproduksjon i Europa, skalert iht. verdi for B45 fra Norsk Betongforening Publikasjon 37",null,"Plasstøpt betong"]
[null,"Betongstøp, B45, CEM II/A","m3",{"$f":"IF(M35>0,M35,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V35,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE35,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M35,0))))","v":310},{"$f":"IF(N35>0,N35,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W35,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF35,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N35,0))))","v":0.52263037000000001},{"$f":"IF(O35>0,O35,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X35,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG35,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O35,0))))","v":2.9270319E-2},{"$f":"IF(P35>0,P35,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y35,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH35,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P35,0))))","v":0.57317549999999995},{"$f":"IF(Q35>0,Q35,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z35,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI35,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q35,0))))","v":1537.9872726629999},null,null,"Betongstøp, B45, CEM II/A","m3",null,null,null,null,null,null,null,"Betongstøp, B45, CEM II/A","m3",310,0.52263037000000001,2.9270319E-2,0.57317549999999995,1537.9872726629999,"Klimafaktor fra Norsk Betongforening Publikasjon 37, grenseverdi for Lavkarbon B. Andre faktorer iht. gjennomsnittlig betongproduksjon i Europa.",null,"Betongstøp, B45, CEM II/A","m3",300.07513199999994,0.52263037000000001,2.9270319E-2,0.57317549999999995,1537.9872726629999,"B35 CEM II/A iht. gjennomsnittlig betongproduksjon i Europa, skalert iht. verdi for B45 fra Norsk Betongforening Publikasjon 37",null,"Plasstøpt betong"]
[null,"Betongstøp, B45, CEM II/B","m3",{"$f":"IF(M36>0,M36,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V36,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE36,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M36,0))))","v":283.76051200000001},{"$f":"IF(N36>0,N36,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W36,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF36,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N36,0))))","v":0.48369252000000001},{"$f":"IF(O36>0,O36,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X36,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG36,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O36,0))))","v":2.6971413999999999E-2},{"$f":"IF(P36>0,P36,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y36,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH36,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P36,0))))","v":0.53016911},{"$f":"IF(Q36>0,Q36,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z36,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI36,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q36,0))))","v":1441.1133870290003},null,null,"Betongstøp, B45, CEM II/B","m3",null,null,null,null,null,null,null,"Betongstøp, B45, CEM II/B","m3",283.76051200000001,0.48369252000000001,2.6971413999999999E-2,0.53016911,1441.1133870290003,"Klimafaktor fra Norsk Betongforening Publikasjon 37, grenseverdi for Lavkarbon B, korrigert for CEM II/B iht. EPD (forutsatt 16% sement) Andre faktorer iht. gjennomsnittlig betongproduksjon i Europa. ",null,"Betongstøp, B45, CEM II/B","m3",268.806129,0.48369252000000001,2.6971413999999999E-2,0.53016911,1441.1133870290003,"B35 CEM II/B iht. gjennomsnittlig betongproduksjon i Europa, skalert iht. verdi for B45 fra Norsk Betongforening Publikasjon 37",null,"Plasstøpt betong"]
[null,"Betongstøp, B55, CEM I","m3",{"$f":"IF(M37>0,M37,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V37,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE37,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M37,0))))","v":405.63200000000001},{"$f":"IF(N37>0,N37,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W37,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF37,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N37,0))))","v":0.56866722000000003},{"$f":"IF(O37>0,O37,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X37,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG37,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O37,0))))","v":3.2296266999999997E-2},{"$f":"IF(P37>0,P37,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y37,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH37,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P37,0))))","v":0.62250461000000001},{"$f":"IF(Q37>0,Q37,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z37,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI37,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q37,0))))","v":1702.251904969},null,null,"Betongstøp, B55, CEM I","m3",null,null,null,null,null,null,null,"Betongstøp, B55, CEM I","m3",405.63200000000001,0.56866722000000003,3.2296266999999997E-2,0.62250461000000001,1702.251904969,"Klimafaktor fra Norsk Betongforening Publikasjon 37, grenseverdi for Lavkarbon B, korrigert for CEM I iht. EPD (forutsatt 16% sement) Andre faktorer iht. gjennomsnittlig betongproduksjon i Europa.",null,"Betongstøp, B55, CEM I","m3",353.38855229999996,0.56866722000000003,3.2296266999999997E-2,0.62250461000000001,1702.251904969,"B35 CEM I iht. gjennomsnittlig betongproduksjon i Europa, skalert iht. verdi for B55 fra Norsk Betongforening Publikasjon 37",null,"Plasstøpt betong"]
[null,"Betongstøp, B55, CEM II/A","m3",{"$f":"IF(M38>0,M38,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V38,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE38,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M38,0))))","v":320},{"$f":"IF(N38>0,N38,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W38,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF38,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N38,0))))","v":0.52263037000000001},{"$f":"IF(O38>0,O38,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X38,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG38,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O38,0))))","v":2.9270319E-2},{"$f":"IF(P38>0,P38,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y38,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH38,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P38,0))))","v":0.57317549999999995},{"$f":"IF(Q38>0,Q38,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z38,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI38,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q38,0))))","v":1537.9872726629999},null,null,"Betongstøp, B55, CEM II/A","m3",null,null,null,null,null,null,null,"Betongstøp, B55, CEM II/A","m3",320,0.52263037000000001,2.9270319E-2,0.57317549999999995,1537.9872726629999,"Klimafaktor fra Norsk Betongforening Publikasjon 37, grenseverdi for Lavkarbon B. Andre faktorer iht. gjennomsnittlig betongproduksjon i Europa.",null,"Betongstøp, B55, CEM II/A","m3",313.23632199999997,0.52263037000000001,2.9270319E-2,0.57317549999999995,1537.9872726629999,"B35 CEM II/A iht. gjennomsnittlig betongproduksjon i Europa, skalert iht.  verdi for B55 fra Norsk Betongforening Publikasjon 37",null,"Plasstøpt betong"]
[null,"Betongstøp, B55, CEM II/B","m3",{"$f":"IF(M39>0,M39,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V39,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE39,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M39,0))))","v":293.76051200000001},{"$f":"IF(N39>0,N39,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W39,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF39,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N39,0))))","v":0.48369252000000001},{"$f":"IF(O39>0,O39,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X39,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG39,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O39,0))))","v":2.6971413999999999E-2},{"$f":"IF(P39>0,P39,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y39,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH39,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P39,0))))","v":0.53016911},{"$f":"IF(Q39>0,Q39,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z39,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI39,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q39,0))))","v":1441.1133870290003},null,null,"Betongstøp, B55, CEM II/B","m3",null,null,null,null,null,null,null,"Betongstøp, B55, CEM II/B","m3",293.76051200000001,0.48369252000000001,2.6971413999999999E-2,0.53016911,1441.1133870290003,"Klimafaktor fra Norsk Betongforening Publikasjon 37 grenseverdi for Lavkarbon B, korrigert for CEM II/B iht. EPD (forutsatt 16% sement) Andre faktorer iht. gjennomsnittlig betongproduksjon i Europa. ",null,"Betongstøp, B55, CEM II/B","m3",280.59587149999999,0.48369252000000001,2.6971413999999999E-2,0.53016911,1441.1133870290003,"B35 CEM II/B iht. gjennomsnittlig betongproduksjon i Europa, skalert iht.  verdi for B55 fra Norsk Betongforening Publikasjon 37",null,"Plasstøpt betong"]
[null,"Lettbetong","kg",{"$f":"IF(M40>0,M40,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V40,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE40,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M40,0))))","v":0.49562338},{"$f":"IF(N40>0,N40,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W40,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF40,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N40,0))))","v":1.9140394999999999E-3},{"$f":"IF(O40>0,O40,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X40,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG40,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O40,0))))","v":3.9882032999999999E-5},{"$f":"IF(P40>0,P40,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y40,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH40,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P40,0))))","v":1.1997429E-3},{"$f":"IF(Q40>0,Q40,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z40,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI40,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q40,0))))","v":5.1408047000000003},null,null,"Lettbetong","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Lettbetong","kg",0.49562338,1.9140394999999999E-3,3.9882032999999999E-5,1.1997429E-3,5.1408047000000003,"Basert på ecoinvent v3 prosess 'lightweight concrete block, expanded clay, at plant/kg CH'. Forbruk av sement per kg er justert ihht HB R761, der kravet er min 400 kg sement per m3 betong. Forbruk av ekspandert leire tilsvarende redusert. Elmiks endret til Nordisk 2012-2016",null,"Lettbetong","kg",0.49849829000000001,1.9267663E-3,4.3017413000000001E-5,1.2058434E-3,5.1718557000000001,"Samme prosess som for norsk faktor, bare elmiks er ulik (her europeisk miks)",null,"Plasstøpt betong"]
[null,"Sprøytebetong B35, CEM I","m3",{"$f":"IF(M41>0,M41,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V41,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE41,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M41,0))))","v":355.63200000000001},{"$f":"IF(N41>0,N41,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W41,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF41,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N41,0))))","v":0.56866722000000003},{"$f":"IF(O41>0,O41,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X41,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG41,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O41,0))))","v":3.2296266999999997E-2},{"$f":"IF(P41>0,P41,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y41,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH41,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P41,0))))","v":0.62250461000000001},{"$f":"IF(Q41>0,Q41,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z41,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI41,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q41,0))))","v":1702.251904969},null,null,"Sprøytebetong B35, CEM I","m3",null,null,null,null,null,null,null,"Sprøytebetong B35, CEM I","m3",{"$f":"V31","v":355.63200000000001},0.56866722000000003,3.2296266999999997E-2,0.62250461000000001,1702.251904969,"Tilsvarende faktor som for betongstøp",null,"Sprøytebetong B35, CEM I","m3",{"$f":"AE31","v":296.96517},0.56866722000000003,3.2296266999999997E-2,0.62250461000000001,1702.251904969,"Tilsvarende faktor som for betongstøp",null,"Sprøytebetong"]
[null,"Sprøytebetong B35, CEM II/A","m3",{"$f":"IF(M42>0,M42,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V42,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE42,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M42,0))))","v":270},{"$f":"IF(N42>0,N42,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W42,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF42,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N42,0))))","v":0.52263037000000001},{"$f":"IF(O42>0,O42,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X42,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG42,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O42,0))))","v":2.9270319E-2},{"$f":"IF(P42>0,P42,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y42,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH42,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P42,0))))","v":0.57317549999999995},{"$f":"IF(Q42>0,Q42,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z42,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI42,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q42,0))))","v":1537.9872726629999},null,null,"Sprøytebetong B35, CEM II/A","m3",null,null,null,null,null,null,null,"Sprøytebetong B35, CEM II/A","m3",270,0.52263037000000001,2.9270319E-2,0.57317549999999995,1537.9872726629999,"Tilsvarende faktor som for betongstøp",null,"Sprøytebetong B35, CEM II/A","m3",263.22379999999998,0.52263037000000001,2.9270319E-2,0.57317549999999995,1537.9872726629999,"Tilsvarende faktor som for betongstøp",null,"Sprøytebetong"]
[null,"Sprøytebetong B35, CEM II/B","m3",{"$f":"IF(M43>0,M43,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V43,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE43,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M43,0))))","v":243.76051200000001},{"$f":"IF(N43>0,N43,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W43,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF43,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N43,0))))","v":0.48369252000000001},{"$f":"IF(O43>0,O43,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X43,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG43,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O43,0))))","v":2.6971413999999999E-2},{"$f":"IF(P43>0,P43,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y43,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH43,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P43,0))))","v":0.53016911},{"$f":"IF(Q43>0,Q43,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z43,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI43,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q43,0))))","v":1441.1133870290003},null,null,"Sprøytebetong B35, CEM II/B","m3",null,null,null,null,null,null,null,"Sprøytebetong B35, CEM II/B","m3",243.76051200000001,0.48369252000000001,2.6971413999999999E-2,0.53016911,1441.1133870290003,"Tilsvarende faktor som for betongstøp",null,"Sprøytebetong B35, CEM II/B","m3",235.79485,0.48369252000000001,2.6971413999999999E-2,0.53016911,1441.1133870290003,"Tilsvarende faktor som for betongstøp",null,"Sprøytebetong"]
[null,"Sprøytebetong B35, CEM I, med tilsetting av stålfiber","m3",{"$f":"IF(M44>0,M44,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V44,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE44,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M44,0))))","v":364.38146},{"$f":"IF(N44>0,N44,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W44,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF44,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N44,0))))","v":0.59825199800000006},{"$f":"IF(O44>0,O44,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X44,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG44,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O44,0))))","v":3.5674008399999999E-2},{"$f":"IF(P44>0,P44,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y44,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH44,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P44,0))))","v":0.66611468200000001},{"$f":"IF(Q44>0,Q44,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z44,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI44,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q44,0))))","v":1918.3960249689999},null,null,"Sprøytebetong B35, CEM I, med tilsetting av stålfiber","m3",null,null,null,null,null,null,null,"Sprøytebetong B35, CEM I, med tilsetting av stålfiber","m3",{"$f":"V31+20*V85","v":364.38146},{"$f":"W31+20*W85","v":0.59825199800000006},{"$f":"X31+20*X85","v":3.5674008399999999E-2},{"$f":"Y31+20*Y85","v":0.66611468200000001},{"$f":"Z31+20*Z85","v":1918.3960249689999},"Tilsvarende faktor som for betongstøp. Forutsatt 20 kg stål per m³",null,"Sprøytebetong B35, CEM I, med tilsetting av stålfiber","m3",{"$f":"AE31+20*AE85","v":325.89296000000002},{"$f":"AF31+20*AF85","v":0.66350399000000004},{"$f":"AG31+20*AG85","v":4.9726037399999992E-2},{"$f":"AH31+20*AH85","v":0.72107557799999999},{"$f":"AI31+20*AI85","v":2164.5188849689998},"Tilsvarende faktor som for betongstøp. Forutsatt 20 kg stål per m³",null,"Sprøytebetong"]
[null,"Sprøytebetong B35, CEM II/A med tilsetting av stålfiber","m3",{"$f":"IF(M45>0,M45,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V45,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE45,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M45,0))))","v":278.74946},{"$f":"IF(N45>0,N45,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W45,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF45,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N45,0))))","v":0.55221514800000004},{"$f":"IF(O45>0,O45,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X45,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG45,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O45,0))))","v":3.2648060399999998E-2},{"$f":"IF(P45>0,P45,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y45,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH45,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P45,0))))","v":0.61678557199999995},{"$f":"IF(Q45>0,Q45,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z45,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI45,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q45,0))))","v":1754.1313926629998},null,null,"Sprøytebetong B35, CEM II/A med tilsetting av stålfiber","m3",null,null,null,null,null,null,null,"Sprøytebetong B35, CEM II/A med tilsetting av stålfiber","m3",{"$f":"V32+20*V85","v":278.74946},{"$f":"W32+20*W85","v":0.55221514800000004},{"$f":"X32+20*X85","v":3.2648060399999998E-2},{"$f":"Y32+20*Y85","v":0.61678557199999995},{"$f":"Z32+20*Z85","v":1754.1313926629998},"Tilsvarende faktor som for betongstøp. Forutsatt 20 kg stål per m³",null,"Sprøytebetong B35, CEM II/A med tilsetting av stålfiber","m3",{"$f":"AE32+20*AE85","v":292.15159},{"$f":"AF32+20*AF85","v":0.61746714000000003},{"$f":"AG32+20*AG85","v":4.6700089399999999E-2},{"$f":"AH32+20*AH85","v":0.67174646799999993},{"$f":"AI32+20*AI85","v":2000.254252663},"Tilsvarende faktor som for betongstøp. Forutsatt 20 kg stål per m³",null,"Sprøytebetong"]
[null,"Sprøytebetong B35, CEM II/B med tilsetting av stålfiber","m3",{"$f":"IF(M46>0,M46,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V46,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE46,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M46,0))))","v":252.509972},{"$f":"IF(N46>0,N46,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W46,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF46,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N46,0))))","v":0.51327729799999999},{"$f":"IF(O46>0,O46,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X46,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG46,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O46,0))))","v":3.0349155399999998E-2},{"$f":"IF(P46>0,P46,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y46,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH46,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P46,0))))","v":0.573779182},{"$f":"IF(Q46>0,Q46,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z46,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI46,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q46,0))))","v":1657.2575070290002},null,null,"Sprøytebetong B35, CEM II/B med tilsetting av stålfiber","m3",null,null,null,null,null,null,null,"Sprøytebetong B35, CEM II/B med tilsetting av stålfiber","m3",{"$f":"V33+20*V85","v":252.509972},{"$f":"W33+20*W85","v":0.51327729799999999},{"$f":"X33+20*X85","v":3.0349155399999998E-2},{"$f":"Y33+20*Y85","v":0.573779182},{"$f":"Z33+20*Z85","v":1657.2575070290002},"Tilsvarende faktor som for betongstøp. Forutsatt 20 kg stål per m³",null,"Sprøytebetong B35, CEM II/B med tilsetting av stålfiber","m3",{"$f":"AE33+20*AE85","v":264.72264000000001},{"$f":"AF33+20*AF85","v":0.57852928999999997},{"$f":"AG33+20*AG85","v":4.4401184400000002E-2},{"$f":"AH33+20*AH85","v":0.62874007799999998},{"$f":"AI33+20*AI85","v":1903.3803670290004},"Tilsvarende faktor som for betongstøp. Forutsatt 20 kg stål per m³",null,"Sprøytebetong"]
[null,"Sprøytebetong B35, CEM I, med tilsetting av plastfiber","m3",{"$f":"IF(M47>0,M47,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V47,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE47,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M47,0))))","v":365.03292520000002},{"$f":"IF(N47>0,N47,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W47,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF47,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N47,0))))","v":0.59765582640000003},{"$f":"IF(O47>0,O47,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X47,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG47,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O47,0))))","v":3.3429847119999995E-2},{"$f":"IF(P47>0,P47,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y47,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH47,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P47,0))))","v":0.65676934799999998},{"$f":"IF(Q47>0,Q47,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z47,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI47,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q47,0))))","v":2028.455044969},null,null,"Sprøytebetong B35, CEM I, med tilsetting av plastfiber","m3",null,null,null,null,null,null,null,"Sprøytebetong B35, CEM I, med tilsetting av plastfiber","m3",{"$f":"V31+4*V76","v":365.03292520000002},{"$f":"W31+4*W76","v":0.59765582640000003},{"$f":"X31+4*X76","v":3.3429847119999995E-2},{"$f":"Y31+4*Y76","v":0.65676934799999998},{"$f":"Z31+4*Z76","v":2028.455044969},"Tilsvarende faktor som for betongstøp. Forutsatt 4 kg plast per m³",null,"Sprøytebetong B35, CEM I, med tilsetting av plastfiber","m3",{"$f":"AE31+4*AE76","v":306.36609520000002},{"$f":"AF31+4*AF76","v":0.59765582640000003},{"$f":"AG31+4*AG76","v":3.3429847119999995E-2},{"$f":"AH31+4*AH76","v":0.65676934799999998},{"$f":"AI31+4*AI76","v":2028.455044969},"Tilsvarende faktor som for betongstøp. Forutsatt 4 kg plast per m³",null,"Sprøytebetong"]
[null,"Sprøytebetong B35, CEM II/A med tilsetting av plastfiber","m3",{"$f":"IF(M48>0,M48,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V48,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE48,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M48,0))))","v":279.40092520000002},{"$f":"IF(N48>0,N48,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W48,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF48,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N48,0))))","v":0.55161897640000002},{"$f":"IF(O48>0,O48,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X48,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG48,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O48,0))))","v":3.0403899120000001E-2},{"$f":"IF(P48>0,P48,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y48,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH48,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P48,0))))","v":0.60744023799999991},{"$f":"IF(Q48>0,Q48,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z48,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI48,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q48,0))))","v":1864.190412663},null,null,"Sprøytebetong B35, CEM II/A med tilsetting av plastfiber","m3",null,null,null,null,null,null,null,"Sprøytebetong B35, CEM II/A med tilsetting av plastfiber","m3",{"$f":"V32+4*V76","v":279.40092520000002},{"$f":"W32+4*W76","v":0.55161897640000002},{"$f":"X32+4*X76","v":3.0403899120000001E-2},{"$f":"Y32+4*Y76","v":0.60744023799999991},{"$f":"Z32+4*Z76","v":1864.190412663},"Tilsvarende faktor som for betongstøp. Forutsatt 4 kg plast per m³",null,"Sprøytebetong B35, CEM II/A med tilsetting av plastfiber","m3",{"$f":"AE32+4*AE76","v":272.6247252},{"$f":"AF32+4*AF76","v":0.55161897640000002},{"$f":"AG32+4*AG76","v":3.0403899120000001E-2},{"$f":"AH32+4*AH76","v":0.60744023799999991},{"$f":"AI32+4*AI76","v":1864.190412663},"Tilsvarende faktor som for betongstøp. Forutsatt 4 kg plast per m³",null,"Sprøytebetong"]
[null,"Sprøytebetong B35, CEM II/B med tilsetting av plastfiber","m3",{"$f":"IF(M49>0,M49,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V49,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE49,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M49,0))))","v":253.16143719999999},{"$f":"IF(N49>0,N49,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W49,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF49,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N49,0))))","v":0.51268112639999996},{"$f":"IF(O49>0,O49,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X49,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG49,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O49,0))))","v":2.8104994120000001E-2},{"$f":"IF(P49>0,P49,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y49,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH49,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P49,0))))","v":0.56443384799999996},{"$f":"IF(Q49>0,Q49,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z49,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI49,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q49,0))))","v":1767.3165270290003},null,null,"Sprøytebetong B35, CEM II/B med tilsetting av plastfiber","m3",null,null,null,null,null,null,null,"Sprøytebetong B35, CEM II/B med tilsetting av plastfiber","m3",{"$f":"V33+4*V76","v":253.16143719999999},{"$f":"W33+4*W76","v":0.51268112639999996},{"$f":"X33+4*X76","v":2.8104994120000001E-2},{"$f":"Y33+4*Y76","v":0.56443384799999996},{"$f":"Z33+4*Z76","v":1767.3165270290003},"Tilsvarende faktor som for betongstøp. Forutsatt 4 kg plast per m³",null,"Sprøytebetong B35, CEM II/B med tilsetting av plastfiber","m3",{"$f":"AE33+4*AE76","v":245.19577519999999},{"$f":"AF33+4*AF76","v":0.51268112639999996},{"$f":"AG33+4*AG76","v":2.8104994120000001E-2},{"$f":"AH33+4*AH76","v":0.56443384799999996},{"$f":"AI33+4*AI76","v":1767.3165270290003},"Tilsvarende faktor som for betongstøp. Forutsatt 4 kg plast per m³",null,"Sprøytebetong"]
[null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med armeringsnett","m2",{"$f":"IF(M50>0,M50,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V50,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE50,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M50,0))))","v":36.255420221977559},{"$f":"IF(N50>0,N50,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W50,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF50,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N50,0))))","v":7.0203661883437241E-2},{"$f":"IF(O50>0,O50,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X50,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG50,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O50,0))))","v":4.2822880760788806E-3},{"$f":"IF(P50>0,P50,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y50,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH50,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P50,0))))","v":7.8201433977267698E-2},{"$f":"IF(Q50>0,Q50,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z50,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI50,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q50,0))))","v":291.41389462292386},null,null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med armeringsnett","m2",null,null,null,null,null,null,null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med armeringsnett","m2",{"$f":"0.08*V31+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!V$85)+2*V$80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*V$86","v":36.255420221977559},{"$f":"0.08*W31+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!W$85)+2*W$80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*W$86","v":7.0203661883437241E-2},{"$f":"0.08*X31+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!X$85)+2*X$80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*X$86","v":4.2822880760788806E-3},{"$f":"0.08*Y31+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!Y$85)+2*Y$80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*Y$86","v":7.8201433977267698E-2},{"$f":"0.08*Z31+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!Z$85)+2*Z$80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*Z$86","v":291.41389462292386},"Utslippsfaktorer er beregnet ut fra følgende antagelser materialsammensetning: 88 mm sprøytebetong armert med armeringsnett, 2 kg PP-fiber per m3 sprøytebetong (brannsikring), 45 mm isolasjonstykkelse, 1 bolt a 0,6 m per m2",null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med armeringsnett","m2",{"$f":"0.08*AE31+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!AE$85)+2*AE$80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AE$86","v":36.111641244299996},{"$f":"0.08*AF31+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!AF$85)+2*AF$80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AF$86","v":8.4929838306999988E-2},{"$f":"0.08*AG31+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!AG$85)+2*AG$80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AG$86","v":7.4537255180399994E-3},{"$f":"0.08*AH31+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!AH$85)+2*AH$80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AH$86","v":9.0588571986800009E-2},{"$f":"0.08*AI31+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!AI$85)+2*AI$80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AI$86","v":346.89476660252001},"Utslippsfaktorer er beregnet ut fra følgende antagelser materialsammensetning: 88 mm sprøytebetong armert med armeringsnett, 2 kg PP-fiber per m3 sprøytebetong (brannsikring), 45 mm isolasjonstykkelse, 1 bolt a 0,6 m per m2",null,"Betonghvelv"]
[null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/A, med armeringsnett","m2",{"$f":"IF(M51>0,M51,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V51,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE51,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M51,0))))","v":29.404860221977561},{"$f":"IF(N51>0,N51,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W51,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF51,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N51,0))))","v":6.6520713883437249E-2},{"$f":"IF(O51>0,O51,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X51,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG51,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O51,0))))","v":4.0402122360788809E-3},{"$f":"IF(P51>0,P51,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y51,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH51,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P51,0))))","v":7.4255105177267688E-2},{"$f":"IF(Q51>0,Q51,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z51,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI51,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q51,0))))","v":278.27272403844381},null,null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/A, med armeringsnett","m2",null,null,null,null,null,null,null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/A, med armeringsnett","m2",{"$f":"0.08*V32+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!V$85)+2*V$80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*V$86","v":29.404860221977561},{"$f":"0.08*W32+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!W$85)+2*W$80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*W$86","v":6.6520713883437249E-2},{"$f":"0.08*X32+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!X$85)+2*X$80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*X$86","v":4.0402122360788809E-3},{"$f":"0.08*Y32+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!Y$85)+2*Y$80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*Y$86","v":7.4255105177267688E-2},{"$f":"0.08*Z32+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!Z$85)+2*Z$80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*Z$86","v":278.27272403844381},"Utslippsfaktorer er beregnet ut fra følgende antagelser materialsammensetning: 88 mm sprøytebetong armert med armeringsnett, 2 kg PP-fiber per m3 sprøytebetong (brannsikring), 45 mm isolasjonstykkelse, 1 bolt a 0,6 m per m2",null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/A, med armeringsnett","m2",{"$f":"0.08*AE32+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!AE$85)+2*AE$80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AE$86","v":33.412331644300004},{"$f":"0.08*AF32+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!AF$85)+2*AF$80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AF$86","v":8.1246890306999997E-2},{"$f":"0.08*AG32+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!AG$85)+2*AG$80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AG$86","v":7.2116496780399997E-3},{"$f":"0.08*AH32+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!AH$85)+2*AH$80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AH$86","v":8.66422431868E-2},{"$f":"0.08*AI32+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!AI$85)+2*AI$80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AI$86","v":333.75359601803996},"Utslippsfaktorer er beregnet ut fra følgende antagelser materialsammensetning: 88 mm sprøytebetong armert med armeringsnett, 2 kg PP-fiber per m3 sprøytebetong (brannsikring), 45 mm isolasjonstykkelse, 1 bolt a 0,6 m per m2",null,"Betonghvelv"]
[null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/B, med armeringsnett","m2",{"$f":"IF(M52>0,M52,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V52,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE52,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M52,0))))","v":27.305701181977561},{"$f":"IF(N52>0,N52,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W52,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF52,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N52,0))))","v":6.3405685883437243E-2},{"$f":"IF(O52>0,O52,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X52,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG52,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O52,0))))","v":3.8562998360788807E-3},{"$f":"IF(P52>0,P52,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y52,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH52,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P52,0))))","v":7.0814593977267692E-2},{"$f":"IF(Q52>0,Q52,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z52,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI52,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q52,0))))","v":270.52281318772384},null,null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/B, med armeringsnett","m2",null,null,null,null,null,null,null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/B, med armeringsnett","m2",{"$f":"0.08*V33+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!V$85)+2*V$80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*V$86","v":27.305701181977561},{"$f":"0.08*W33+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!W$85)+2*W$80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*W$86","v":6.3405685883437243E-2},{"$f":"0.08*X33+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!X$85)+2*X$80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*X$86","v":3.8562998360788807E-3},{"$f":"0.08*Y33+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!Y$85)+2*Y$80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*Y$86","v":7.0814593977267692E-2},{"$f":"0.08*Z33+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!Z$85)+2*Z$80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*Z$86","v":270.52281318772384},"Utslippsfaktorer er beregnet ut fra følgende antagelser materialsammensetning: 88 mm sprøytebetong armert med armeringsnett, 2 kg PP-fiber per m3 sprøytebetong (brannsikring), 45 mm isolasjonstykkelse, 1 bolt a 0,6 m per m2",null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/B, med armeringsnett","m2",{"$f":"0.08*AE33+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!AE$85)+2*AE$80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AE$86","v":31.218015644300003},{"$f":"0.08*AF33+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!AF$85)+2*AF$80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AF$86","v":7.8131862307000005E-2},{"$f":"0.08*AG33+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!AG$85)+2*AG$80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AG$86","v":7.0277372780399999E-3},{"$f":"0.08*AH33+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!AH$85)+2*AH$80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AH$86","v":8.3201731986800004E-2},{"$f":"0.08*AI33+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!AI$85)+2*AI$80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AI$86","v":326.00368516731999},"Utslippsfaktorer er beregnet ut fra følgende antagelser materialsammensetning: 88 mm sprøytebetong armert med armeringsnett, 2 kg PP-fiber per m3 sprøytebetong (brannsikring), 45 mm isolasjonstykkelse, 1 bolt a 0,6 m per m2",null,"Betonghvelv"]
[null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med stålfiberarmering","m2",{"$f":"IF(M53>0,M53,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V53,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE53,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M53,0))))","v":35.634208561977559},{"$f":"IF(N53>0,N53,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W53,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF53,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N53,0))))","v":6.8103142645437251E-2},{"$f":"IF(O53>0,O53,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X53,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG53,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O53,0))))","v":4.0424684366788801E-3},{"$f":"IF(P53>0,P53,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y53,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH53,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P53,0))))","v":7.5105118865267689E-2},{"$f":"IF(Q53>0,Q53,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z53,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI53,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q53,0))))","v":276.0676621029238},null,null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med stålfiberarmering","m2",null,null,null,null,null,null,null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med stålfiberarmering","m2",{"$f":"0.08*V44+2*V80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*V86","v":35.634208561977559},{"$f":"0.08*W44+2*W80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*W86","v":6.8103142645437251E-2},{"$f":"0.08*X44+2*X80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*X86","v":4.0424684366788801E-3},{"$f":"0.08*Y44+2*Y80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*Y86","v":7.5105118865267689E-2},{"$f":"0.08*Z44+2*Z80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*Z86","v":276.0676621029238},"Utslippsfaktorer er beregnet ut fra følgende antagelser materialsammensetning: 88 mm sprøytebetong armert med stålfiber, 2 kg PP-fiber per m3 sprøytebetong (brannsikring), 45 mm isolasjonstykkelse, 1 bolt a 0,6 m per m2",null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med stålfiberarmering","m2",{"$f":"0.08*AE44+2*AE80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AE86","v":34.0577681543},{"$f":"0.08*AF44+2*AF80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AF86","v":7.8196427636999993E-2},{"$f":"0.08*AG44+2*AG80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AG86","v":6.2162118196399992E-3},{"$f":"0.08*AH44+2*AH80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AH86","v":8.3590033258800003E-2},{"$f":"0.08*AI44+2*AI80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AI86","v":314.07381102251998},"Utslippsfaktorer er beregnet ut fra følgende antagelser materialsammensetning: 88 mm sprøytebetong armert med stålfiber, 2 kg PP-fiber per m3 sprøytebetong (brannsikring), 45 mm isolasjonstykkelse, 1 bolt a 0,6 m per m2",null,"Betonghvelv"]
[null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/A, med stålfiberarmering","m2",{"$f":"IF(M54>0,M54,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V54,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE54,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M54,0))))","v":28.783648561977561},{"$f":"IF(N54>0,N54,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W54,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF54,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N54,0))))","v":6.4420194645437245E-2},{"$f":"IF(O54>0,O54,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X54,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG54,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O54,0))))","v":3.8003925966788809E-3},{"$f":"IF(P54>0,P54,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y54,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH54,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P54,0))))","v":7.1158790065267694E-2},{"$f":"IF(Q54>0,Q54,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z54,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI54,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q54,0))))","v":262.92649151844381},null,null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/A, med stålfiberarmering","m2",null,null,null,null,null,null,null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/A, med stålfiberarmering","m2",{"$f":"0.08*V45+2*V80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*V86","v":28.783648561977561},{"$f":"0.08*W45+2*W80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*W86","v":6.4420194645437245E-2},{"$f":"0.08*X45+2*X80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*X86","v":3.8003925966788809E-3},{"$f":"0.08*Y45+2*Y80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*Y86","v":7.1158790065267694E-2},{"$f":"0.08*Z45+2*Z80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*Z86","v":262.92649151844381},"Utslippsfaktorer er beregnet ut fra følgende antagelser materialsammensetning: 88 mm sprøytebetong armert med stålfiber, 2 kg PP-fiber per m3 sprøytebetong (brannsikring), 45 mm isolasjonstykkelse, 1 bolt a 0,6 m per m2",null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/A, med stålfiberarmering","m2",{"$f":"0.08*AE45+2*AE80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AE86","v":31.358458554300004},{"$f":"0.08*AF45+2*AF80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AF86","v":7.4513479637000002E-2},{"$f":"0.08*AG45+2*AG80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AG86","v":5.9741359796399995E-3},{"$f":"0.08*AH45+2*AH80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AH86","v":7.9643704458799994E-2},{"$f":"0.08*AI45+2*AI80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AI86","v":300.93264043804004},"Utslippsfaktorer er beregnet ut fra følgende antagelser materialsammensetning: 88 mm sprøytebetong armert med stålfiber, 2 kg PP-fiber per m3 sprøytebetong (brannsikring), 45 mm isolasjonstykkelse, 1 bolt a 0,6 m per m2",null,"Betonghvelv"]
[null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/B, med stålfiberarmering","m2",{"$f":"IF(M55>0,M55,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V55,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE55,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M55,0))))","v":26.684489521977561},{"$f":"IF(N55>0,N55,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W55,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF55,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N55,0))))","v":6.130516664543724E-2},{"$f":"IF(O55>0,O55,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X55,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG55,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O55,0))))","v":3.6164801966788811E-3},{"$f":"IF(P55>0,P55,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y55,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH55,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P55,0))))","v":6.7718278865267698E-2},{"$f":"IF(Q55>0,Q55,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z55,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI55,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q55,0))))","v":255.17658066772384},null,null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/B, med stålfiberarmering","m2",null,null,null,null,null,null,null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/B, med stålfiberarmering","m2",{"$f":"0.08*V46+2*V80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*V86","v":26.684489521977561},{"$f":"0.08*W46+2*W80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*W86","v":6.130516664543724E-2},{"$f":"0.08*X46+2*X80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*X86","v":3.6164801966788811E-3},{"$f":"0.08*Y46+2*Y80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*Y86","v":6.7718278865267698E-2},{"$f":"0.08*Z46+2*Z80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*Z86","v":255.17658066772384},"Utslippsfaktorer er beregnet ut fra følgende antagelser materialsammensetning: 88 mm sprøytebetong armert med stålfiber, 2 kg PP-fiber per m3 sprøytebetong (brannsikring), 45 mm isolasjonstykkelse, 1 bolt a 0,6 m per m2",null,"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/B, med stålfiberarmering","m2",{"$f":"0.08*AE46+2*AE80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AE86","v":29.164142554300003},{"$f":"0.08*AF46+2*AF80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AF86","v":7.139845163700001E-2},{"$f":"0.08*AG46+2*AG80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AG86","v":5.7902235796399998E-3},{"$f":"0.08*AH46+2*AH80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AH86","v":7.6203193258799998E-2},{"$f":"0.08*AI46+2*AI80+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AI86","v":293.18272958732007},"Utslippsfaktorer er beregnet ut fra følgende antagelser materialsammensetning: 88 mm sprøytebetong armert med stålfiber, 2 kg PP-fiber per m3 sprøytebetong (brannsikring), 45 mm isolasjonstykkelse, 1 bolt a 0,6 m per m2",null,"Betonghvelv"]
[null,"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med armeringsnett","m2",{"$f":"IF(M56>0,M56,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V56,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE56,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M56,0))))","v":34.994092949977556},{"$f":"IF(N56>0,N56,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W56,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF56,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N56,0))))","v":6.8699422029437254E-2},{"$f":"IF(O56>0,O56,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X56,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG56,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O56,0))))","v":3.6233182944788809E-3},{"$f":"IF(P56>0,P56,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y56,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH56,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P56,0))))","v":9.3930431722267699E-2},{"$f":"IF(Q56>0,Q56,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z56,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI56,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q56,0))))","v":342.99465534792381},null,null,"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med armeringsnett","m2",null,null,null,null,null,null,null,"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med armeringsnett","m2",{"$f":"0.08*(V31+2*V$76)+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!V$85)+Beregningsfaktorer!$C156*0.045*V$74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*V$86","v":34.994092949977556},{"$f":"0.08*(W31+2*W$76)+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!W$85)+Beregningsfaktorer!$C156*0.045*W$74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*W$86","v":6.8699422029437254E-2},{"$f":"0.08*(X31+2*X$76)+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!X$85)+Beregningsfaktorer!$C156*0.045*X$74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*X$86","v":3.6233182944788809E-3},{"$f":"0.08*(Y31+2*Y$76)+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!Y$85)+Beregningsfaktorer!$C156*0.045*Y$74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*Y$86","v":9.3930431722267699E-2},{"$f":"0.08*(Z31+2*Z$76)+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!Z$85)+Beregningsfaktorer!$C156*0.045*Z$74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*Z$86","v":342.99465534792381},"Utslippsfaktorer er beregnet ut fra følgende antagelser materialsammensetning: 88 mm sprøytebetong CEM I armert med armeringsnett, 2 kg PP-fiber per m2 sprøytebetong (brannsikring), 45 mm isolasjonstykkelse, 1 bolt a 0,6 m per m2",null,"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med armeringsnett","m2",{"$f":"0.08*(AE31+2*AE$76)+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!AE$85)+Beregningsfaktorer!$C156*0.045*AE$74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AE$86","v":34.850313972299993},{"$f":"0.08*(AF31+2*AF$76)+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!AF$85)+Beregningsfaktorer!$C156*0.045*AF$74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AF$86","v":8.3425598453000016E-2},{"$f":"0.08*(AG31+2*AG$76)+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!AG$85)+Beregningsfaktorer!$C156*0.045*AG$74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AG$86","v":6.7947557364400005E-3},{"$f":"0.08*(AH31+2*AH$76)+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!AH$85)+Beregningsfaktorer!$C156*0.045*AH$74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AH$86","v":0.10631756973180001},{"$f":"0.08*(AI31+2*AI$76)+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!AI$85)+Beregningsfaktorer!$C156*0.045*AI$74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AI$86","v":398.47552732751996},"Utslippsfaktorer er beregnet ut fra følgende antagelser materialsammensetning: 88 mm sprøytebetong CEM I armert med armeringsnett, 2 kg PP-fiber per m2 sprøytebetong (brannsikring), 45 mm isolasjonstykkelse, 1 bolt a 0,6 m per m2",null,"Betonghvelv"]
[null,"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/A, med armeringsnett","m2",{"$f":"IF(M57>0,M57,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V57,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE57,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M57,0))))","v":24.179973701977556},{"$f":"IF(N57>0,N57,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W57,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF57,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N57,0))))","v":5.0748769313437241E-2},{"$f":"IF(O57>0,O57,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X57,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG57,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O57,0))))","v":3.2422947578388812E-3},{"$f":"IF(P57>0,P57,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y57,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH57,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P57,0))))","v":5.8370938452267686E-2},{"$f":"IF(Q57>0,Q57,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z57,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI57,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q57,0))))","v":190.94803601344384},null,null,"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/A, med armeringsnett","m2",null,null,null,null,null,null,null,"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/A, med armeringsnett","m2",{"$f":"0.08*(V32+2*V$76)+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!V$85)+Beregningsfaktorer!$C157*0.045*V$74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*V$86","v":24.179973701977556},{"$f":"0.08*(W32+2*W$76)+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!W$85)+Beregningsfaktorer!$C157*0.045*W$74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*W$86","v":5.0748769313437241E-2},{"$f":"0.08*(X32+2*X$76)+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!X$85)+Beregningsfaktorer!$C157*0.045*X$74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*X$86","v":3.2422947578388812E-3},{"$f":"0.08*(Y32+2*Y$76)+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!Y$85)+Beregningsfaktorer!$C157*0.045*Y$74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*Y$86","v":5.8370938452267686E-2},{"$f":"0.08*(Z32+2*Z$76)+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!Z$85)+Beregningsfaktorer!$C157*0.045*Z$74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*Z$86","v":190.94803601344384},"Utslippsfaktorer er beregnet ut fra følgende antagelser materialsammensetning: 88 mm sprøytebetong CEM II/A armert med armeringsnett, 2 kg PP-fiber per m2 sprøytebetong (brannsikring), 45 mm isolasjonstykkelse, 1 bolt a 0,6 m per m2",null,"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/A, med armeringsnett","m2",{"$f":"0.08*(AE32+2*AE$76)+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!AE$85)+Beregningsfaktorer!$C157*0.045*AE$74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AE$86","v":28.187445124299998},{"$f":"0.08*(AF32+2*AF$76)+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!AF$85)+Beregningsfaktorer!$C157*0.045*AF$74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AF$86","v":6.5474945736999995E-2},{"$f":"0.08*(AG32+2*AG$76)+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!AG$85)+Beregningsfaktorer!$C157*0.045*AG$74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AG$86","v":6.4137321997999996E-3},{"$f":"0.08*(AH32+2*AH$76)+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!AH$85)+Beregningsfaktorer!$C157*0.045*AH$74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AH$86","v":7.0758076461800004E-2},{"$f":"0.08*(AI32+2*AI$76)+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!AI$85)+Beregningsfaktorer!$C157*0.045*AI$74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AI$86","v":246.42890799303999},"Utslippsfaktorer er beregnet ut fra følgende antagelser materialsammensetning: 88 mm sprøytebetong CEM II/A armert med armeringsnett, 2 kg PP-fiber per m2 sprøytebetong (brannsikring), 45 mm isolasjonstykkelse, 1 bolt a 0,6 m per m2",null,"Betonghvelv"]
[null,"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/B, med armeringsnett","m2",{"$f":"IF(M58>0,M58,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V58,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE58,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M58,0))))","v":80.25187538997757},{"$f":"IF(N58>0,N58,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W58,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF58,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N58,0))))","v":0.2570332899394373},{"$f":"IF(O58>0,O58,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X58,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG58,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O58,0))))","v":5.0976441408788807E-3},{"$f":"IF(P58>0,P58,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y58,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH58,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P58,0))))","v":0.51890010579726775},{"$f":"IF(Q58>0,Q58,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z58,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI58,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q58,0))))","v":2221.8398582877239},null,null,"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/B, med armeringsnett","m2",null,null,null,null,null,null,null,"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/B, med armeringsnett","m2",{"$f":"0.08*(V33+2*V$76)+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!V$85)+Beregningsfaktorer!$C158*0.045*V$74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*V$86","v":80.25187538997757},{"$f":"0.08*(W33+2*W$76)+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!W$85)+Beregningsfaktorer!$C158*0.045*W$74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*W$86","v":0.2570332899394373},{"$f":"0.08*(X33+2*X$76)+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!X$85)+Beregningsfaktorer!$C158*0.045*X$74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*X$86","v":5.0976441408788807E-3},{"$f":"0.08*(Y33+2*Y$76)+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!Y$85)+Beregningsfaktorer!$C158*0.045*Y$74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*Y$86","v":0.51890010579726775},{"$f":"0.08*(Z33+2*Z$76)+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!Z$85)+Beregningsfaktorer!$C158*0.045*Z$74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*Z$86","v":2221.8398582877239},"Utslippsfaktorer er beregnet ut fra følgende antagelser materialsammensetning: 88 mm sprøytebetong armert med armeringsnett, 2 kg PP-fiber per m2 sprøytebetong (brannsikring), 45 mm isolasjonstykkelse, 1 bolt a 0,6 m per m2",null,"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/B, med armeringsnett","m2",{"$f":"0.08*(AE33+2*AE$76)+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!AE$85)+Beregningsfaktorer!$C158*0.045*AE$74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AE$86","v":84.164189852299998},{"$f":"0.08*(AF33+2*AF$76)+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!AF$85)+Beregningsfaktorer!$C158*0.045*AF$74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AF$86","v":0.27175946636299997},{"$f":"0.08*(AG33+2*AG$76)+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!AG$85)+Beregningsfaktorer!$C158*0.045*AG$74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AG$86","v":8.2690815828399995E-3},{"$f":"0.08*(AH33+2*AH$76)+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!AH$85)+Beregningsfaktorer!$C158*0.045*AH$74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AH$86","v":0.53128724380679992},{"$f":"0.08*(AI33+2*AI$76)+(Beregningsfaktorer!$C$117*Utslippsfaktorer!AI$85)+Beregningsfaktorer!$C158*0.045*AI$74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AI$86","v":2277.32073026732},"Utslippsfaktorer er beregnet ut fra følgende antagelser materialsammensetning: 88 mm sprøytebetong armert med armeringsnett, 2 kg PP-fiber per m2 sprøytebetong (brannsikring), 45 mm isolasjonstykkelse, 1 bolt a 0,6 m per m2",null,"Betonghvelv"]
[null,"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med stålfiberarmering","m2",{"$f":"IF(M59>0,M59,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V59,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE59,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M59,0))))","v":34.372881289977556},{"$f":"IF(N59>0,N59,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W59,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF59,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N59,0))))","v":6.6598902791437251E-2},{"$f":"IF(O59>0,O59,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X59,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG59,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O59,0))))","v":3.3834986550788813E-3},{"$f":"IF(P59>0,P59,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y59,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH59,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P59,0))))","v":9.083411661026769E-2},{"$f":"IF(Q59>0,Q59,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z59,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI59,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q59,0))))","v":327.64842282792381},null,null,"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med stålfiberarmering","m2",null,null,null,null,null,null,null,"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med stålfiberarmering","m2",{"$f":"0.08*(V44+2*V76)+Beregningsfaktorer!$C$156*0.045*V74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*V86","v":34.372881289977556},{"$f":"0.08*(W44+2*W76)+Beregningsfaktorer!$C$156*0.045*W74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*W86","v":6.6598902791437251E-2},{"$f":"0.08*(X44+2*X76)+Beregningsfaktorer!$C$156*0.045*X74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*X86","v":3.3834986550788813E-3},{"$f":"0.08*(Y44+2*Y76)+Beregningsfaktorer!$C$156*0.045*Y74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*Y86","v":9.083411661026769E-2},{"$f":"0.08*(Z44+2*Z76)+Beregningsfaktorer!$C$156*0.045*Z74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*Z86","v":327.64842282792381},"Utslippsfaktorer er beregnet ut fra følgende antagelser materialsammensetning: 88 mm sprøytebetong armert med stålfiber, 2 kg PP-fiber per m2 sprøytebetong (brannsikring), 45 mm isolasjonstykkelse, 1 bolt a 0,6 m per m2",null,"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med stålfiberarmering","m2",{"$f":"0.08*(AE44+2*AE76)+30*0.045*AE74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AE86","v":32.213564522300004},{"$f":"0.08*(AF44+2*AF76)+30*0.045*AF74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AF86","v":7.4593995913000005E-2},{"$f":"0.08*(AG44+2*AG76)+30*0.045*AG74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AG86","v":5.5368085532399997E-3},{"$f":"0.08*(AH44+2*AH76)+30*0.045*AH74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AH86","v":9.4670036228799992E-2},{"$f":"0.08*(AI44+2*AI76)+30*0.045*AI74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AI86","v":345.22729987251995},"Utslippsfaktorer er beregnet ut fra følgende antagelser materialsammensetning: 88 mm sprøytebetong armert med stålfiber, 2 kg PP-fiber per m2 sprøytebetong (brannsikring), 45 mm isolasjonstykkelse, 1 bolt a 0,6 m per m2",null,"Betonghvelv"]
[null,"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/A, med stålfiberarmering","m2",{"$f":"IF(M60>0,M60,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V60,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE60,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M60,0))))","v":33.541504521300006},{"$f":"IF(N60>0,N60,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W60,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF60,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N60,0))))","v":9.2180811129499995E-2},{"$f":"IF(O60>0,O60,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X60,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG60,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O60,0))))","v":6.0313544040499992E-3},{"$f":"IF(P60>0,P60,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y60,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH60,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P60,0))))","v":9.2020433990999989E-2},{"$f":"IF(Q60>0,Q60,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z60,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI60,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q60,0))))","v":367.05815307703995},null,null,"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/A, med stålfiberarmering","m2",null,null,null,null,null,null,null,"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/A, med stålfiberarmering","m2",{"$f":"0.08*(V45+2*V77)+Beregningsfaktorer!$C$156*0.045*V75+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*V87","v":33.541504521300006},{"$f":"0.08*(W45+2*W77)+Beregningsfaktorer!$C$156*0.045*W75+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*W87","v":9.2180811129499995E-2},{"$f":"0.08*(X45+2*X77)+Beregningsfaktorer!$C$156*0.045*X75+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*X87","v":6.0313544040499992E-3},{"$f":"0.08*(Y45+2*Y77)+Beregningsfaktorer!$C$156*0.045*Y75+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*Y87","v":9.2020433990999989E-2},{"$f":"0.08*(Z45+2*Z77)+Beregningsfaktorer!$C$156*0.045*Z75+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*Z87","v":367.05815307703995},"Utslippsfaktorer er beregnet ut fra følgende antagelser materialsammensetning: 88 mm sprøytebetong armert med stålfiber, 2 kg PP-fiber per m2 sprøytebetong (brannsikring), 45 mm isolasjonstykkelse, 1 bolt a 0,6 m per m2",null,"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/A, med stålfiberarmering","m2",{"$f":"0.08*(AE45+2*AE76)+30*0.045*AE74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AE86","v":29.514254922300001},{"$f":"0.08*(AF45+2*AF76)+30*0.045*AF74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AF86","v":7.0911047913000014E-2},{"$f":"0.08*(AG45+2*AG76)+30*0.045*AG74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AG86","v":5.29473271324E-3},{"$f":"0.08*(AH45+2*AH76)+30*0.045*AH74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AH86","v":9.0723707428799996E-2},{"$f":"0.08*(AI45+2*AI76)+30*0.045*AI74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AI86","v":332.08612928803996},"Utslippsfaktorer er beregnet ut fra følgende antagelser materialsammensetning: 88 mm sprøytebetong armert med stålfiber, 2 kg PP-fiber per m2 sprøytebetong (brannsikring), 45 mm isolasjonstykkelse, 1 bolt a 0,6 m per m2",null,"Betonghvelv"]
[null,"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/B, med stålfiberarmering","m2",{"$f":"IF(M61>0,M61,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V61,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE61,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M61,0))))","v":27.6634882629},{"$f":"IF(N61>0,N61,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W61,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF61,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N61,0))))","v":6.7584668601199993E-2},{"$f":"IF(O61>0,O61,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X61,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG61,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O61,0))))","v":5.2442165650499993E-3},{"$f":"IF(P61>0,P61,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y61,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH61,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P61,0))))","v":7.2637997838300009E-2},{"$f":"IF(Q61>0,Q61,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z61,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI61,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q61,0))))","v":322.60883828732005},null,null,"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/B, med stålfiberarmering","m2",null,null,null,null,null,null,null,"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/B, med stålfiberarmering","m2",{"$f":"0.08*(V46+2*V78)+Beregningsfaktorer!$C$156*0.045*V76+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*V88","v":27.6634882629},{"$f":"0.08*(W46+2*W78)+Beregningsfaktorer!$C$156*0.045*W76+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*W88","v":6.7584668601199993E-2},{"$f":"0.08*(X46+2*X78)+Beregningsfaktorer!$C$156*0.045*X76+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*X88","v":5.2442165650499993E-3},{"$f":"0.08*(Y46+2*Y78)+Beregningsfaktorer!$C$156*0.045*Y76+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*Y88","v":7.2637997838300009E-2},{"$f":"0.08*(Z46+2*Z78)+Beregningsfaktorer!$C$156*0.045*Z76+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*Z88","v":322.60883828732005},"Utslippsfaktorer er beregnet ut fra følgende antagelser materialsammensetning: 88 mm sprøytebetong armert med stålfiber, 2 kg PP-fiber per m2 sprøytebetong (brannsikring), 45 mm isolasjonstykkelse, 1 bolt a 0,6 m per m2",null,"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/B, med stålfiberarmering","m2",{"$f":"0.08*(AE46+2*AE76)+30*0.045*AE74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AE86","v":27.319938922300004},{"$f":"0.08*(AF46+2*AF76)+30*0.045*AF74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AF86","v":6.7796019912999994E-2},{"$f":"0.08*(AG46+2*AG76)+30*0.045*AG74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AG86","v":5.1108203132400002E-3},{"$f":"0.08*(AH46+2*AH76)+30*0.045*AH74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AH86","v":8.72831962288E-2},{"$f":"0.08*(AI46+2*AI76)+30*0.045*AI74+0.6*Beregningsfaktorer!$C$46*AI86","v":324.33621843731999},"Utslippsfaktorer er beregnet ut fra følgende antagelser materialsammensetning: 88 mm sprøytebetong armert med stålfiber, 2 kg PP-fiber per m2 sprøytebetong (brannsikring), 45 mm isolasjonstykkelse, 1 bolt a 0,6 m per m2",null,"Betonghvelv"]
[null,"Hvelv av betongelementer, CEM I","m2",{"$f":"IF(M62>0,M62,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V62,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE62,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M62,0))))","v":163.39191525197757},{"$f":"IF(N62>0,N62,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W62,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF62,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N62,0))))","v":0.4213280596854373},{"$f":"IF(O62>0,O62,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X62,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG62,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O62,0))))","v":2.135236208367888E-2},{"$f":"IF(P62>0,P62,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y62,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH62,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P62,0))))","v":0.4698767105552677},{"$f":"IF(Q62>0,Q62,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z62,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI62,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q62,0))))","v":2926.1695173507542},null,null,"Hvelv av betongelementer, CEM I","m2",null,null,null,null,null,null,null,"Hvelv av betongelementer, CEM I","m2",{"$f":"0.15*(V34+2*V$76)+V$80+V$86*0.6*Beregningsfaktorer!$C$46+0.03*Beregningsfaktorer!$C$155*V$69","v":163.39191525197757},{"$f":"0.15*(W34+2*W$76)+W$80+W$86*0.6*Beregningsfaktorer!$C$46+0.03*Beregningsfaktorer!$C$155*W$69","v":0.4213280596854373},{"$f":"0.15*(X34+2*X$76)+X$80+X$86*0.6*Beregningsfaktorer!$C$46+0.03*Beregningsfaktorer!$C$155*X$69","v":2.135236208367888E-2},{"$f":"0.15*(Y34+2*Y$76)+Y$80+Y$86*0.6*Beregningsfaktorer!$C$46+0.03*Beregningsfaktorer!$C$155*Y$69","v":0.4698767105552677},{"$f":"0.15*(Z34+2*Z$76)+Z$80+Z$86*0.6*Beregningsfaktorer!$C$46+0.03*Beregningsfaktorer!$C$155*Z$69","v":2926.1695173507542},"Utslippsfaktorer er beregnet ut fra følgende antagelser materialsammensetning: Tykkelse på betong: 0,15 m, Tykkelse på XPS: 0,03 m, plastmembran og 1 bolt a 0,6 m per m2",null,"Hvelv av betongelementer, CEM I","m2",{"$f":"0.15*(AE34+2*AE$76)+AE$80+AE$86*0.6*Beregningsfaktorer!$C$46+0.03*Beregningsfaktorer!$C$155*AE$69","v":156.3307989143},{"$f":"0.15*(AF34+2*AF$76)+AF$80+AF$86*0.6*Beregningsfaktorer!$C$46+0.03*Beregningsfaktorer!$C$155*AF$69","v":0.42620118531700002},{"$f":"0.15*(AG34+2*AG$76)+AG$80+AG$86*0.6*Beregningsfaktorer!$C$46+0.03*Beregningsfaktorer!$C$155*AG$69","v":2.2401943146639999E-2},{"$f":"0.15*(AH34+2*AH$76)+AH$80+AH$86*0.6*Beregningsfaktorer!$C$46+0.03*Beregningsfaktorer!$C$155*AH$69","v":0.4739647532688},{"$f":"0.15*(AI34+2*AI$76)+AI$80+AI$86*0.6*Beregningsfaktorer!$C$46+0.03*Beregningsfaktorer!$C$155*AI$69","v":2944.4858374703504},"Utslippsfaktorer er beregnet ut fra følgende antagelser materialsammensetning: Tykkelse på betong: 0,15 m, 35 kg XPS per m3 betong, plastmembran og 1 bolt a 0,6 m per m2",null,"Betonghvelv"]
[null,"Hvelv av betongelementer, CEM II/A","m2",{"$f":"IF(M63>0,M63,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V63,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE63,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M63,0))))","v":150.54711525197757},{"$f":"IF(N63>0,N63,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W63,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF63,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N63,0))))","v":0.41442253218543729},{"$f":"IF(O63>0,O63,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X63,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG63,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O63,0))))","v":2.0898469883678879E-2},{"$f":"IF(P63>0,P63,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y63,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH63,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P63,0))))","v":0.46247734405526769},{"$f":"IF(Q63>0,Q63,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z63,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI63,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q63,0))))","v":2901.5298225048541},null,null,{"$f":"B63","v":"Hvelv av betongelementer, CEM II/A"},{"$f":"C63","v":"m2"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"B63","v":"Hvelv av betongelementer, CEM II/A"},{"$f":"C63","v":"m2"},{"$f":"0.15*(V35+2*V$76)+V$80+V$86*0.6*Beregningsfaktorer!$C$46+0.03*Beregningsfaktorer!$C$155*V$69","v":150.54711525197757},{"$f":"0.15*(W35+2*W$76)+W$80+W$86*0.6*Beregningsfaktorer!$C$46+0.03*Beregningsfaktorer!$C$155*W$69","v":0.41442253218543729},{"$f":"0.15*(X35+2*X$76)+X$80+X$86*0.6*Beregningsfaktorer!$C$46+0.03*Beregningsfaktorer!$C$155*X$69","v":2.0898469883678879E-2},{"$f":"0.15*(Y35+2*Y$76)+Y$80+Y$86*0.6*Beregningsfaktorer!$C$46+0.03*Beregningsfaktorer!$C$155*Y$69","v":0.46247734405526769},{"$f":"0.15*(Z35+2*Z$76)+Z$80+Z$86*0.6*Beregningsfaktorer!$C$46+0.03*Beregningsfaktorer!$C$155*Z$69","v":2901.5298225048541},"Utslippsfaktorer er beregnet ut fra følgende antagelser materialsammensetning: Tykkelse på betong: 0,15 m, Tykkelse på XPS: 0,03 m, plastmembran og 1 bolt a 0,6 m per m2",null,{"$f":"B63","v":"Hvelv av betongelementer, CEM II/A"},{"$f":"C63","v":"m2"},{"$f":"0.15*(AE35+2*AE$76)+AE$80+AE$86*0.6*Beregningsfaktorer!$C$46+0.03*Beregningsfaktorer!$C$155*AE$69","v":150.56102464430001},{"$f":"0.15*(AF35+2*AF$76)+AF$80+AF$86*0.6*Beregningsfaktorer!$C$46+0.03*Beregningsfaktorer!$C$155*AF$69","v":0.41929565781700007},{"$f":"0.15*(AG35+2*AG$76)+AG$80+AG$86*0.6*Beregningsfaktorer!$C$46+0.03*Beregningsfaktorer!$C$155*AG$69","v":2.1948050946639999E-2},{"$f":"0.15*(AH35+2*AH$76)+AH$80+AH$86*0.6*Beregningsfaktorer!$C$46+0.03*Beregningsfaktorer!$C$155*AH$69","v":0.46656538676879999},{"$f":"0.15*(AI35+2*AI$76)+AI$80+AI$86*0.6*Beregningsfaktorer!$C$46+0.03*Beregningsfaktorer!$C$155*AI$69","v":2919.8461426244503},"Utslippsfaktorer er beregnet ut fra følgende antagelser materialsammensetning: Tykkelse på betong: 0,15 m, 35 kg XPS per m3 betong, plastmembran og 1 bolt a 0,6 m per m2",null,"Betonghvelv"]
[null,"Hvelv av betongelementer, CEM II/B","m2",{"$f":"IF(M64>0,M64,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V64,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE64,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M64,0))))","v":146.61119205197755},{"$f":"IF(N64>0,N64,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W64,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF64,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N64,0))))","v":0.40858185468543728},{"$f":"IF(O64>0,O64,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X64,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG64,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O64,0))))","v":2.0553634133678882E-2},{"$f":"IF(P64>0,P64,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y64,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH64,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P64,0))))","v":0.4560263855552677},{"$f":"IF(Q64>0,Q64,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z64,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI64,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q64,0))))","v":2886.9987396597539},null,null,"Hvelv av betongelementer, CEM II/B","m2",null,null,null,null,null,null,null,"Hvelv av betongelementer, CEM II/B","m2",{"$f":"0.15*(V36+2*V$76)+V$80+V$86*0.6*Beregningsfaktorer!$C$46+0.03*Beregningsfaktorer!$C$155*V$69","v":146.61119205197755},{"$f":"0.15*(W36+2*W$76)+W$80+W$86*0.6*Beregningsfaktorer!$C$46+0.03*Beregningsfaktorer!$C$155*W$69","v":0.40858185468543728},{"$f":"0.15*(X36+2*X$76)+X$80+X$86*0.6*Beregningsfaktorer!$C$46+0.03*Beregningsfaktorer!$C$155*X$69","v":2.0553634133678882E-2},{"$f":"0.15*(Y36+2*Y$76)+Y$80+Y$86*0.6*Beregningsfaktorer!$C$46+0.03*Beregningsfaktorer!$C$155*Y$69","v":0.4560263855552677},{"$f":"0.15*(Z36+2*Z$76)+Z$80+Z$86*0.6*Beregningsfaktorer!$C$46+0.03*Beregningsfaktorer!$C$155*Z$69","v":2886.9987396597539},"Utslippsfaktorer er beregnet ut fra følgende antagelser materialsammensetning: Tykkelse på betong: 0,15 m, Tykkelse på XPS: 0,03 m, plastmembran og 1 bolt a 0,6 m per m2",null,"Hvelv av betongelementer, CEM II/B","m2",{"$f":"0.15*(AE36+2*AE$76)+AE$80+AE$86*0.6*Beregningsfaktorer!$C$46+0.03*Beregningsfaktorer!$C$155*AE$69","v":145.87067419429999},{"$f":"0.15*(AF36+2*AF$76)+AF$80+AF$86*0.6*Beregningsfaktorer!$C$46+0.03*Beregningsfaktorer!$C$155*AF$69","v":0.41345498031700001},{"$f":"0.15*(AG36+2*AG$76)+AG$80+AG$86*0.6*Beregningsfaktorer!$C$46+0.03*Beregningsfaktorer!$C$155*AG$69","v":2.1603215196639998E-2},{"$f":"0.15*(AH36+2*AH$76)+AH$80+AH$86*0.6*Beregningsfaktorer!$C$46+0.03*Beregningsfaktorer!$C$155*AH$69","v":0.4601144282688},{"$f":"0.15*(AI36+2*AI$76)+AI$80+AI$86*0.6*Beregningsfaktorer!$C$46+0.03*Beregningsfaktorer!$C$155*AI$69","v":2905.3150597793501},"Utslippsfaktorer er beregnet ut fra følgende antagelser materialsammensetning: Tykkelse på betong: 0,15 m, 35 kg XPS per m3 betong, plastmembran og 1 bolt a 0,6 m per m2",null,"Betonghvelv"]
[null,"Hvelv av lettbetongelementer","m2",{"$f":"IF(M65>0,M65,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V65,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE65,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M65,0))))","v":204.41084970197758},{"$f":"IF(N65>0,N65,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W65,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF65,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N65,0))))","v":0.72362097543543724},{"$f":"IF(O65>0,O65,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X65,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG65,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O65,0))))","v":2.4584033716178878E-2},{"$f":"IF(P65>0,P65,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y65,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH65,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P65,0))))","v":0.61944895630526764},{"$f":"IF(Q65>0,Q65,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z65,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI65,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q65,0))))","v":3711.844683355404},null,null,"Hvelv av lettbetongelementer","m2",null,null,null,null,null,null,null,"Hvelv av lettbetongelementer","m2",{"$f":"0.15*(V40*Beregningsfaktorer!$C$160*1000+2*V$76)+V$80+V$86*0.6*Beregningsfaktorer!$C$46+0.03*Beregningsfaktorer!$C$155*V$69","v":204.41084970197758},{"$f":"0.15*(W40*Beregningsfaktorer!$C$160*1000+2*W$76)+W$80+W$86*0.6*Beregningsfaktorer!$C$46+0.03*Beregningsfaktorer!$C$155*W$69","v":0.72362097543543724},{"$f":"0.15*(X40*Beregningsfaktorer!$C$160*1000+2*X$76)+X$80+X$86*0.6*Beregningsfaktorer!$C$46+0.03*Beregningsfaktorer!$C$155*X$69","v":2.4584033716178878E-2},{"$f":"0.15*(Y40*Beregningsfaktorer!$C$160*1000+2*Y$76)+Y$80+Y$86*0.6*Beregningsfaktorer!$C$46+0.03*Beregningsfaktorer!$C$155*Y$69","v":0.61944895630526764},{"$f":"0.15*(Z40*Beregningsfaktorer!$C$160*1000+2*Z$76)+Z$80+Z$86*0.6*Beregningsfaktorer!$C$46+0.03*Beregningsfaktorer!$C$155*Z$69","v":3711.844683355404},"Utslippsfaktorer er beregnet ut fra følgende antagelser materialsammensetning: Tykkelse på betong: 0,15 m, Tykkelse på XPS: 0,03 m, plastmembran og 1 bolt a 0,6 m per m2",null,"Hvelv av lettbetongelementer","m2",{"$f":"0.15*(AE40*Beregningsfaktorer!$C$160*1000+2*AE$76)+AE$80+AE$86*0.6*Beregningsfaktorer!$C$46+0.03*Beregningsfaktorer!$C$155*AE$69","v":206.49565856930002},{"$f":"0.15*(AF40*Beregningsfaktorer!$C$160*1000+2*AF$76)+AF$80+AF$86*0.6*Beregningsfaktorer!$C$46+0.03*Beregningsfaktorer!$C$155*AF$69","v":0.73107127806700001},{"$f":"0.15*(AG40*Beregningsfaktorer!$C$160*1000+2*AG$76)+AG$80+AG$86*0.6*Beregningsfaktorer!$C$46+0.03*Beregningsfaktorer!$C$155*AG$69","v":2.6268529229140001E-2},{"$f":"0.15*(AH40*Beregningsfaktorer!$C$160*1000+2*AH$76)+AH$80+AH$86*0.6*Beregningsfaktorer!$C$46+0.03*Beregningsfaktorer!$C$155*AH$69","v":0.62477235026880007},{"$f":"0.15*(AI40*Beregningsfaktorer!$C$160*1000+2*AI$76)+AI$80+AI$86*0.6*Beregningsfaktorer!$C$46+0.03*Beregningsfaktorer!$C$155*AI$69","v":3736.448830975},"Avventer",null,"Betonghvelv"]
[null,"Betongslitelag, B55 med stålfiberarmering","m2",{"$f":"IF(M66>0,M66,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V66,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE66,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M66,0))))","v":33.850473600000001},{"$f":"IF(N66>0,N66,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W66,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF66,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N66,0))))","v":5.0226942080000003E-2},{"$f":"IF(O66>0,O66,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X66,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG66,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O66,0))))","v":3.1241399839999997E-3},{"$f":"IF(P66>0,P66,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y66,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH66,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P66,0))))","v":5.6777980320000004E-2},{"$f":"IF(Q66>0,Q66,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z66,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI66,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q66,0))))","v":170.76321159751998},null,null,"Betongslitelag, B55 med stålfiberarmering","m2",null,null,null,null,null,null,null,"Betongslitelag, B55 med stålfiberarmering","m2",{"$f":"Beregningsfaktorer!$C$16*(V37+40*V85)","v":33.850473600000001},{"$f":"Beregningsfaktorer!$C$16*(W37+40*W85)","v":5.0226942080000003E-2},{"$f":"Beregningsfaktorer!$C$16*(X37+40*X85)","v":3.1241399839999997E-3},{"$f":"Beregningsfaktorer!$C$16*(Y37+40*Y85)","v":5.6777980320000004E-2},{"$f":"Beregningsfaktorer!$C$16*(Z37+40*Z85)","v":170.76321159751998},"Tilsvarende faktor som for betongstøp. Forutsatt 40 kg stål per m³",null,"Betongslitelag, B55 med stålfiberarmering","m2",{"$f":"Beregningsfaktorer!$C$16*(AE37+40*AE85)","v":32.899530583999997},{"$f":"Beregningsfaktorer!$C$16*(AF37+40*AF85)","v":6.0667260800000004E-2},{"$f":"Beregningsfaktorer!$C$16*(AG37+40*AG85)","v":5.3724646239999996E-3},{"$f":"Beregningsfaktorer!$C$16*(AH37+40*AH85)","v":6.5571723679999999E-2},{"$f":"Beregningsfaktorer!$C$16*(AI37+40*AI85)","v":210.14286919751999},"Tilsvarende faktor som for betongstøp. Forutsatt 40 kg stål per m³",null,"Plasstøpt betong"]
[null,"Lettklinker/Ekspandert leire","m3",{"$f":"IF(M67>0,M67,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V67,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE67,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M67,0))))","v":187.07713199999998},{"$f":"IF(N67>0,N67,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W67,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF67,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N67,0))))","v":1.1978509199999998},{"$f":"IF(O67>0,O67,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X67,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG67,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O67,0))))","v":9.218055000000001E-3},{"$f":"IF(P67>0,P67,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y67,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH67,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P67,0))))","v":0.51577757999999996},{"$f":"IF(Q67>0,Q67,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z67,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI67,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q67,0))))","v":2968.9849799999997},null,null,"Lettklinker/Ekspandert leire","m3",null,null,null,null,null,null,null,"Lettklinker/Ekspandert leire","m3",187.07713199999998,1.1978509199999998,9.218055000000001E-3,0.51577757999999996,2968.9849799999997,"Ekspandert leire, EPD fra Leca. http://epd.nsp01cp.nhosp.no/getfile.php/EPDer/Byggevarer/Isolasjon/120_Leca--Lettklinker-ISO-10-20.pdf. Antatt tetthet 600 kg/m3",null,"Lettklinker/Ekspandert leire","m3",196.365792,1.2389704800000001,1.9348261799999999E-2,0.53548794600000005,3069.3103799999999,"Ecoinvent v3 prosess 'Expanded clay'. Oppvarming til 1 200 grader ved hovedsakelig tung fyringsole",null,"Lettklinker/Ekspandert leire"]
[null,"Ekspandert polystyren (EPS)","m3",{"$f":"IF(M68>0,M68,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V68,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE68,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M68,0))))","v":132.24777},{"$f":"IF(N68>0,N68,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W68,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF68,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N68,0))))","v":0.44586937999999998},{"$f":"IF(O68>0,O68,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X68,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG68,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O68,0))))","v":1.6046489000000001E-2},{"$f":"IF(P68>0,P68,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y68,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH68,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P68,0))))","v":0.73131225},{"$f":"IF(Q68>0,Q68,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z68,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI68,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q68,0))))","v":3190.3883999999998},null,null,"Ekspandert polystyren (EPS)","m3",null,null,null,null,null,null,null,"Ekspandert polystyren (EPS)","m3",132.24777,0.44586937999999998,1.6046489000000001E-2,0.73131225,3190.3883999999998,"Basert på ecoinvent v3 prosess  'polystyrene foam slab production RER'",null,"Ekspandert polystyren (EPS)","m3",132.24777,0.44586937999999998,1.6046489000000001E-2,0.73131225,3190.3883999999998,"Ecoinvent v3 prosess  'polystyrene foam slab production RER'. Data er hentet fra eco-profiler fra plastikkindustrien, basert på 20 Europeiske produksjonsanlegg. ",null,"Ekspandert polystyren (EPS)"]
[null,"Ekstrudert polystyren (XPS)","m3",{"$f":"IF(M69>0,M69,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V69,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE69,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M69,0))))","v":94.968670000000003},{"$f":"IF(N69>0,N69,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W69,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF69,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N69,0))))","v":0.30693944000000001},{"$f":"IF(O69>0,O69,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X69,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG69,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O69,0))))","v":1.4912409E-2},{"$f":"IF(P69>0,P69,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y69,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH69,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P69,0))))","v":0.34400713999999999},{"$f":"IF(Q69>0,Q69,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z69,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI69,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q69,0))))","v":2453.3330000000001},null,null,"Ekstrudert polystyren (XPS)","m3",null,null,null,null,null,null,null,"Ekstrudert polystyren (XPS)","m3",94.968670000000003,0.30693944000000001,1.4912409E-2,0.34400713999999999,2453.3330000000001,"Ecoinvent v3 prosess 'Polystyrene, extruded {RER}| polystyrene production, extruded, CO2 blown'. Antatt tetthet: 25 kg/m3, tilsvarende trykkfasthet 150kN/m2 (informasjon fra Sundolit). Nordisk elmiks 2012-2016",null,"Ekstrudert polystyren (XPS)","m3",94.968670000000003,0.30693944000000001,1.4912409E-2,0.34400713999999999,2453.3330000000001,"Ecoinvent v3 prosess 'Polystyrene, extruded {RER}| polystyrene production, extruded, CO2 blown'. Antatt tetthet: 25 kg/m3, tilsvarende trykkfasthet 150kN/m2 (informasjon fra Sundolit). Nordisk elmiks 2012-2016",null,"Ekstrudert polystyren (XPS)"]
[null,"Elektrisitet - MJ","MJ",{"$f":"IF(M70>0,M70,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V70,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE70,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M70,0))))","v":2.8258215E-2},{"$f":"IF(N70>0,N70,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W70,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF70,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N70,0))))","v":1.2266748999999999E-4},{"$f":"IF(O70>0,O70,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X70,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG70,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O70,0))))","v":2.3891737000000002E-5},{"$f":"IF(P70>0,P70,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y70,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH70,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P70,0))))","v":6.4398933000000001E-5},{"$f":"IF(Q70>0,Q70,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z70,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI70,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q70,0))))","v":2.0357555999999999},null,null,"Elektrisitet - MJ","MJ",null,null,null,null,null,null,null,"Elektrisitet - MJ","MJ",2.8258215E-2,1.2266748999999999E-4,2.3891737000000002E-5,6.4398933000000001E-5,2.0357555999999999,"Nordisk elektrisitetsmiks 2012-2016 (Dokumentasjon på beregning av klimaintensiteter av elektrisitetsmikser, Hammervold 2017)",null,"Elektrisitet - MJ","MJ",0.13190157,5.2057538000000001E-4,1.3573894999999999E-4,2.4837155999999998E-4,3.2009661999999999,"Europeisk elektrisitetsmiks, 2015. Gjennomsnittlig teknologi for distribusjon av elektrisitet.",null,"Elektrisitet - MJ"]
[null,"Elektrisitet - kWh","kWh",{"$f":"IF(M71>0,M71,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V71,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE71,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M71,0))))","v":0.101729574},{"$f":"IF(N71>0,N71,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W71,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF71,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N71,0))))","v":4.4160296399999997E-4},{"$f":"IF(O71>0,O71,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X71,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG71,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O71,0))))","v":8.6010253200000014E-5},{"$f":"IF(P71>0,P71,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y71,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH71,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P71,0))))","v":2.318361588E-4},{"$f":"IF(Q71>0,Q71,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z71,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI71,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q71,0))))","v":7.3287201599999996},null,null,"Elektrisitet - kWh","kWh",null,null,null,null,null,null,null,"Elektrisitet - kWh","kWh",{"$f":"V70*3.6","v":0.101729574},{"$f":"W70*3.6","v":4.4160296399999997E-4},{"$f":"X70*3.6","v":8.6010253200000014E-5},{"$f":"Y70*3.6","v":2.318361588E-4},{"$f":"Z70*3.6","v":7.3287201599999996},"Konvertert fra MJ (3,6 kWh/MJ)",null,"Elektrisitet - kWh","kWh",{"$f":"AE70*3.6","v":0.47484565200000001},{"$f":"AF70*3.6","v":1.874071368E-3},{"$f":"AG70*3.6","v":4.8866022000000002E-4},{"$f":"AH70*3.6","v":8.9413761599999996E-4},{"$f":"AI70*3.6","v":11.523478320000001},"Konvertert fra MJ",null,"Elektrisitet - kWh"]
[null,"Fiberduk","m2",{"$f":"IF(M72>0,M72,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V72,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE72,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M72,0))))","v":1.7279011},{"$f":"IF(N72>0,N72,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W72,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF72,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N72,0))))","v":7.0910365E-3},{"$f":"IF(O72>0,O72,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X72,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG72,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O72,0))))","v":9.4360834999999998E-4},{"$f":"IF(P72>0,P72,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y72,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH72,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P72,0))))","v":4.7206862E-3},{"$f":"IF(Q72>0,Q72,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z72,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI72,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q72,0))))","v":45.678899999999999},null,null,"Fiberduk","m2",null,null,null,null,null,null,null,"Fiberduk","m2",1.7279011,7.0910365E-3,9.4360834999999998E-4,4.7206862E-3,45.678899999999999,"Antatt 25 kg/m2. Modellert med bruk av ecoinvent v3 prosesser 'Polypropylene, granulate' og 'fleece production', som består av data fra ulike Europeiske produksjonsanlegg. Nordisk elmiks 2012-2016",null,"Fiberduk","m2",1.7279011,7.0910365E-3,9.4360834999999998E-4,4.7206862E-3,45.678899999999999,"Antatt 25 kg/m2. Modellert med bruk av ecoinvent v3 prosesser 'Polypropylene, granulate' og 'fleece production', som består av data fra ulike Europeiske produksjonsanlegg. Europeisk elmiks",null,"Geosynteter"]
[null,"Grus/pukk","kg",{"$f":"IF(M73>0,M73,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V73,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE73,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M73,0))))","v":2.5462893999999999E-3},{"$f":"IF(N73>0,N73,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W73,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF73,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N73,0))))","v":1.6110022999999999E-5},{"$f":"IF(O73>0,O73,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X73,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG73,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O73,0))))","v":6.9479403999999998E-7},{"$f":"IF(P73>0,P73,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y73,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH73,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P73,0))))","v":2.3113386E-5},{"$f":"IF(Q73>0,Q73,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z73,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI73,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q73,0))))","v":5.2926769999999998E-2},null,null,"Grus/pukk","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Grus/pukk","kg",2.5462893999999999E-3,1.6110022999999999E-5,6.9479403999999998E-7,2.3113386E-5,5.2926769999999998E-2,"Basert på ecoinvent v3 prosess 'Gravel, crushed, at mine'. Gjennomsnittlig bransjeteknologi for Sveitsisk produksjon, el miks byttet til Nordisk el-mix 2012-2016 ved produksjon.",null,"Grus/pukk","kg",2.5751556999999998E-3,1.6110022999999999E-5,6.9479403999999998E-7,2.3113335E-5,3.4764639999999999E-2,"Data representerer produksjon av 1 kg knust grus. Data hentet fra Sveitsisk industri, med typisk Sveitsisk produksjonsteknologi antatt.",null,"Grus/pukk"]
[null,"PE-skum","kg",{"$f":"IF(M74>0,M74,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V74,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE74,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M74,0))))","v":2.5905616},{"$f":"IF(N74>0,N74,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W74,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF74,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N74,0))))","v":9.3252972000000007E-3},{"$f":"IF(O74>0,O74,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X74,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG74,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O74,0))))","v":9.0815488000000005E-5},{"$f":"IF(P74>0,P74,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y74,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH74,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P74,0))))","v":2.0662198999999999E-2},{"$f":"IF(Q74>0,Q74,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z74,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI74,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q74,0))))","v":90.787875},null,null,"PE-skum","kg",null,null,null,null,null,null,null,"PE-skum","kg",2.5905616,9.3252972000000007E-3,9.0815488000000005E-5,2.0662198999999999E-2,90.787875,"Inkluderer materialforbruk og ekspandering er basert på ecoinvent v3 prosesser ‘polyethylene, LDPE, granulate' og ‘Foaming, expanding’ som er basert på data fra 24 Eco-profiler fra Europeisk plastikkindustri. (Fuglseth 2012)",null,"PE-skum","kg",2.5905616,9.3252972000000007E-3,9.0815488000000005E-5,2.0662198999999999E-2,90.787875,"Inkluderer materialforbruk og ekspandering er basert på ecoinvent v3 prosesser ‘polyethylene, LDPE, granulate' og ‘Foaming, expanding’ som er basert på data fra 24 Eco-profiler fra Europeisk plastikkindustri. (Fuglseth 2012)",null,"Plast"]
[null,"Plast, PVC","kg",{"$f":"IF(M75>0,M75,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V75,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE75,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M75,0))))","v":2.3815395000000001},{"$f":"IF(N75>0,N75,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W75,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF75,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N75,0))))","v":6.6759345000000003E-3},{"$f":"IF(O75>0,O75,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X75,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG75,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O75,0))))","v":2.8397307000000002E-4},{"$f":"IF(P75>0,P75,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y75,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH75,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P75,0))))","v":1.0639505E-2},{"$f":"IF(Q75>0,Q75,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z75,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI75,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q75,0))))","v":67.798952},null,null,"Plast, PVC","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Plast, PVC","kg",2.3815395000000001,6.6759345000000003E-3,2.8397307000000002E-4,1.0639505E-2,67.798952,"Inkluderer materialforbruk og ekstrudering av rør Basert på ecoinvent v3 prosesser ‘polyvinylchloride’ og ‘Extrusion, plastic pipes’ som er basert på data fra 24 Eco-profiler fra Europeisk plastikkindustri. (Fuglseth 2012)",null,"Plast, PVC","kg",2.3815395000000001,6.6759345000000003E-3,2.8397307000000002E-4,1.0639505E-2,67.798952,"Inkluderer materialforbruk og ekstrudering av rør Basert på ecoinvent v3 prosesser ‘polyvinylchloride’ og ‘Extrusion, plastic pipes’ som er basert på data fra 24 Eco-profiler fra Europeisk plastikkindustri. (Fuglseth 2012)",null,"Plast"]
[null,"Plast, PP","kg",{"$f":"IF(M76>0,M76,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V76,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE76,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M76,0))))","v":2.3502312999999999},{"$f":"IF(N76>0,N76,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W76,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF76,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N76,0))))","v":7.2471515999999996E-3},{"$f":"IF(O76>0,O76,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X76,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG76,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O76,0))))","v":2.8339503000000002E-4},{"$f":"IF(P76>0,P76,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y76,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH76,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P76,0))))","v":8.5661845000000007E-3},{"$f":"IF(Q76>0,Q76,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z76,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI76,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q76,0))))","v":81.550785000000005},null,null,"Plast, PP","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Plast, PP","kg",2.3502312999999999,7.2471515999999996E-3,2.8339503000000002E-4,8.5661845000000007E-3,81.550785000000005,"Inkluderer materialforbruk og ekstrudering av rør Basert på ecoinvent v3 prosesser ‘polypropylene, granualte’ og ‘Extrusion, plastic pipes’ som er basert på data fra 24 Eco-profiler fra Europeisk plastikkindustri. (Fuglseth 2012)",null,"Plast, PP","kg",2.3502312999999999,7.2471515999999996E-3,2.8339503000000002E-4,8.5661845000000007E-3,81.550785000000005,"Inkluderer materialforbruk og ekstrudering av rør Basert på ecoinvent v3 prosesser ‘polypropylene, granualte’ og ‘Extrusion, plastic pipes’ som er basert på data fra 24 Eco-profiler fra Europeisk plastikkindustri. (Fuglseth 2012)",null,"Plast"]
[null,"Plast, PE","kg",{"$f":"IF(M77>0,M77,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V77,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE77,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M77,0))))","v":2.2999999999999998},{"$f":"IF(N77>0,N77,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W77,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF77,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N77,0))))","v":7.4900000000000001E-3},{"$f":"IF(O77>0,O77,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X77,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG77,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O77,0))))","v":2.4499999999999999E-4},{"$f":"IF(P77>0,P77,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y77,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH77,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P77,0))))","v":9.5600000000000008E-3},{"$f":"IF(Q77>0,Q77,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z77,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI77,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q77,0))))","v":84.2},null,null,"Plast, PE","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Plast, PE","kg",2.2999999999999998,7.4900000000000001E-3,2.4499999999999999E-4,9.5600000000000008E-3,84.2,"Inkluderer materialforbruk og ekstrudering av rør Basert på ecoinvent v3 prosesser ‘polyethylene, HDPE, granualte’ og ‘Extrusion, plastic pipes’ som er basert på data fra 24 Eco-profiler fra Europeisk plastikkindustri. (Fuglseth 2012)",null,"Plast, PE","kg",2.2999999999999998,7.4900000000000001E-3,2.4499999999999999E-4,9.5600000000000008E-3,84.2,"Inkluderer materialforbruk og ekstrudering av rør Basert på ecoinvent v3 prosesser ‘polyethylene, HDPE, granualte’ og ‘Extrusion, plastic pipes’ som er basert på data fra 24 Eco-profiler fra Europeisk plastikkindustri. (Fuglseth 2012)",null,"Plast"]
[null,"Støpejern","kg",{"$f":"IF(M78>0,M78,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V78,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE78,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M78,0))))","v":1.76},{"$f":"IF(N78>0,N78,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W78,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF78,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N78,0))))","v":6.1000000000000004E-3},{"$f":"IF(O78>0,O78,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X78,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG78,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O78,0))))","v":9.7000000000000005E-4},{"$f":"IF(P78>0,P78,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y78,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH78,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P78,0))))","v":6.0699999999999999E-3},{"$f":"IF(Q78>0,Q78,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z78,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI78,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q78,0))))","v":30.1},null,null,"Støpejern","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Støpejern","kg",1.76,6.1000000000000004E-3,9.7000000000000005E-4,6.0699999999999999E-3,30.1,"Antatt 100% bruk av avhendet stål (scrap steel). Europeisk gjennomsnittsdata basert på Ecoinvent v3 prosesser",null,"Støpejern","kg",1.63,5.8799999999999998E-3,8.6399999999999997E-4,5.2300000000000003E-3,27.4,"Antatt 35% skrap og 65% primærstål. Data relatert til anlegg i EU. Dokumentasjon av dataset kan bli funnet i Ecoinvent rapport for versjon 2. ",null,"Stål"]
[null,"Glass","kg",{"$f":"IF(M79>0,M79,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V79,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE79,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M79,0))))","v":0.97899999999999998},{"$f":"IF(N79>0,N79,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W79,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF79,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N79,0))))","v":7.8399999999999997E-3},{"$f":"IF(O79>0,O79,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X79,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG79,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O79,0))))","v":1.4200000000000001E-4},{"$f":"IF(P79>0,P79,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y79,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH79,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P79,0))))","v":4.7499999999999999E-3},{"$f":"IF(Q79>0,Q79,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z79,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI79,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q79,0))))","v":12.7},null,null,"Glass","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Glass","kg",0.97899999999999998,7.8399999999999997E-3,1.4200000000000001E-4,4.7499999999999999E-3,12.7,"Gjennomsnittlig Europeisk teknologi for produksjon. Data fra Ecoinvent v3.",null,"Glass","kg",0.97899999999999998,7.8399999999999997E-3,1.4200000000000001E-4,4.7499999999999999E-3,12.7,"Gjennomsnittlig Europeisk teknologi for produksjon. Data fra Ecoinvent v3.",null,"Glass"]
[null,"Plastmembran","m2",{"$f":"IF(M80>0,M80,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V80,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE80,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M80,0))))","v":2.8587494000000002},{"$f":"IF(N80>0,N80,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W80,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF80,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N80,0))))","v":8.6755636000000001E-3},{"$f":"IF(O80>0,O80,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X80,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG80,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O80,0))))","v":4.2367369000000002E-4},{"$f":"IF(P80>0,P80,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y80,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH80,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P80,0))))","v":9.0922776000000004E-3},{"$f":"IF(Q80>0,Q80,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z80,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI80,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q80,0))))","v":52.229134000000002},null,null,"Plastmembran","m2",null,null,null,null,null,null,null,"Plastmembran","m2",2.8587494000000002,8.6755636000000001E-3,4.2367369000000002E-4,9.0922776000000004E-3,52.229134000000002,"EPD med data fra Ecoinvent v3. Ingen spesifikk geografisk opprinnelse, men brukt som Europeisk gjennomsnitt. ",null,"Plastmembran","m2",2.8587494000000002,8.6755636000000001E-3,4.2367369000000002E-4,9.0922776000000004E-3,52.229134000000002,"EPD med data fra Ecoinvent v3. Ingen spesifikk geografisk opprinnelse, men brukt som Europeisk gjennomsnitt. ",null,"Geosynteter"]
[null,"Plastmembran inkl. fiberduk","m2",{"$f":"IF(M81>0,M81,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V81,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE81,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M81,0))))","v":4.5866505000000002},{"$f":"IF(N81>0,N81,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W81,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF81,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N81,0))))","v":1.57666001E-2},{"$f":"IF(O81>0,O81,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X81,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG81,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O81,0))))","v":1.3672820399999999E-3},{"$f":"IF(P81>0,P81,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y81,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH81,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P81,0))))","v":1.3812963800000001E-2},{"$f":"IF(Q81>0,Q81,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z81,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI81,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q81,0))))","v":97.908034000000001},null,null,"Plastmembran inkl. fiberduk","m2",null,null,null,null,null,null,null,"Plastmembran inkl. fiberduk","m2",{"$f":"V80+V72","v":4.5866505000000002},{"$f":"W80+W72","v":1.57666001E-2},{"$f":"X80+X72","v":1.3672820399999999E-3},{"$f":"Y80+Y72","v":1.3812963800000001E-2},{"$f":"Z80+Z72","v":97.908034000000001},"Summert opp utslipp fra fiberduk og plastmembran.",null,"Plastmembran inkl. fiberduk","m2",{"$f":"AE80+AE72","v":4.5866505000000002},{"$f":"AF80+AF72","v":1.57666001E-2},{"$f":"AG80+AG72","v":1.3672820399999999E-3},{"$f":"AH80+AH72","v":1.3812963800000001E-2},{"$f":"AI80+AI72","v":97.908034000000001},"Summert opp utslipp fra fiberduk og plastmembran.",null,"Geosynteter"]
[null,"Stål, rustfritt","kg",{"$f":"IF(M82>0,M82,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V82,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE82,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M82,0))))","v":4.8060884000000001},{"$f":"IF(N82>0,N82,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W82,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF82,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N82,0))))","v":2.4487585999999999E-2},{"$f":"IF(O82>0,O82,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X82,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG82,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O82,0))))","v":1.9791174E-3},{"$f":"IF(P82>0,P82,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y82,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH82,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P82,0))))","v":1.6458008E-2},{"$f":"IF(Q82>0,Q82,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z82,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI82,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q82,0))))","v":71.843652000000006},null,null,"Stål, rustfritt","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Stål, rustfritt","kg",4.8060884000000001,2.4487585999999999E-2,1.9791174E-3,1.6458008E-2,71.843652000000006,"Ecoinvent v3 prosess 'Steel, converter, chromium steel 18/8'. 100 % jomfruelig stålData relatert til anlegg i EU. Teknologinivået er moderne EU teknologisk miks. ",null,"Stål, rustfritt","kg",4.8060884000000001,2.4487585999999999E-2,1.9791174E-3,1.6458008E-2,71.843652000000006,"Ecoinvent v3 prosess 'Steel, converter, chromium steel 18/8'. 100 % jomfruelig stålData relatert til anlegg i EU. Teknologinivået er moderne EU teknologisk miks. ",null,"Stål"]
[null,"Stål","kg",{"$f":"IF(M83>0,M83,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V83,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE83,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M83,0))))","v":1.7194512},{"$f":"IF(N83>0,N83,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W83,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF83,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N83,0))))","v":6.2462434000000004E-3},{"$f":"IF(O83>0,O83,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X83,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG83,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O83,0))))","v":1.0924698E-3},{"$f":"IF(P83>0,P83,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y83,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH83,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P83,0))))","v":5.9499831999999999E-3},{"$f":"IF(Q83>0,Q83,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z83,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI83,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q83,0))))","v":27.897217999999999},null,null,"Stål","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Stål","kg",1.7194512,6.2462434000000004E-3,1.0924698E-3,5.9499831999999999E-3,27.897217999999999,"Ecoinvent v3 prosess. 'Steel, low-alloyed, at plant'. Europeisk gjennomsnittsdata",null,"Stål","kg",1.7194512,6.2462434000000004E-3,1.0924698E-3,5.9499831999999999E-3,27.897217999999999,"Ecoinvent v3 prosess. 'Steel, low-alloyed, at plant'. Europeisk gjennomsnittsdata",null,"Stål"]
[null,"Spuntstål","kg",{"$f":"IF(M84>0,M84,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V84,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE84,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M84,0))))","v":0.437473},{"$f":"IF(N84>0,N84,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W84,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF84,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N84,0))))","v":1.4792389E-3},{"$f":"IF(O84>0,O84,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X84,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG84,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O84,0))))","v":1.6888706999999999E-4},{"$f":"IF(P84>0,P84,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y84,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH84,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P84,0))))","v":2.1805036000000001E-3},{"$f":"IF(Q84>0,Q84,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z84,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI84,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q84,0))))","v":10.807206000000001},null,null,"Spuntstål","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Spuntstål","kg",0.437473,1.4792389E-3,1.6888706999999999E-4,2.1805036000000001E-3,10.807206000000001,"Representerer Norsk produksjon av kamstål, med 100 % skrap",null,"Spuntstål","kg",1.4463895,4.7418384999999997E-3,8.7148852E-4,4.9285483999999997E-3,23.113348999999999,"Ecoinvent v3 prosess 'Reinforcing steel, at plant'. Representerer Europeisk forbruksmiks av kamstål. Basert på europeisk produksjonsdata ",null,"Spuntstål"]
[null,"Kamstål","kg",{"$f":"IF(M85>0,M85,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V85,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE85,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M85,0))))","v":0.437473},{"$f":"IF(N85>0,N85,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W85,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF85,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N85,0))))","v":1.4792389E-3},{"$f":"IF(O85>0,O85,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X85,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG85,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O85,0))))","v":1.6888706999999999E-4},{"$f":"IF(P85>0,P85,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y85,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH85,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P85,0))))","v":2.1805036000000001E-3},{"$f":"IF(Q85>0,Q85,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z85,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI85,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q85,0))))","v":10.807206000000001},null,null,"Kamstål","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål","kg",0.437473,1.4792389E-3,1.6888706999999999E-4,2.1805036000000001E-3,10.807206000000001,"Representerer Norsk produksjon av kamstål, med 100 % skrap",null,"Kamstål","kg",1.4463895,4.7418384999999997E-3,8.7148852E-4,4.9285483999999997E-3,23.113348999999999,"Ecoinvent v3 prosess 'Reinforcing steel, at plant'. Representerer Europeisk forbruksmiks av kamstål. Basert på europeisk produksjonsdata ",null,"Kamstål"]
[null,"Kamstål, bolter","kg",{"$f":"IF(M86>0,M86,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V86,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE86,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M86,0))))","v":0.51699929958000002},{"$f":"IF(N86>0,N86,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W86,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF86,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N86,0))))","v":1.9513195718200002E-3},{"$f":"IF(O86>0,O86,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X86,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG86,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O86,0))))","v":2.3022967927049999E-4},{"$f":"IF(P86>0,P86,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y86,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH86,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P86,0))))","v":2.4503300305449998E-3},{"$f":"IF(Q86>0,Q86,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z86,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI86,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q86,0))))","v":12.2386721359},null,null,"Kamstål, bolter","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål, bolter","kg",{"$f":"V84+(3.14*0.0025*V102)+(3.14*0.0025*V103)","v":0.51699929958000002},{"$f":"W84+(3.14*0.0025*W102)+(3.14*0.0025*W103)","v":1.9513195718200002E-3},{"$f":"X84+(3.14*0.0025*X102)+(3.14*0.0025*X103)","v":2.3022967927049999E-4},{"$f":"Y84+(3.14*0.0025*Y102)+(3.14*0.0025*Y103)","v":2.4503300305449998E-3},{"$f":"Z84+(3.14*0.0025*Z102)+(3.14*0.0025*Z103)","v":12.2386721359},"Representerer Norsk produksjon av kamstål, med 100 % skrap, og inkluderer pulverlakkering og galvanisering",null,"Kamstål, bolter","kg",{"$f":"AE84+(3.14*0.0025*AE102)+(3.14*0.0025*AE103)","v":1.53092615},{"$f":"AF84+(3.14*0.0025*AF102)+(3.14*0.0025*AF103)","v":5.2395285E-3},{"$f":"AG84+(3.14*0.0025*AG102)+(3.14*0.0025*AG103)","v":9.3844901999999997E-4},{"$f":"AH84+(3.14*0.0025*AH102)+(3.14*0.0025*AH103)","v":5.2087933999999999E-3},{"$f":"AI84+(3.14*0.0025*AI102)+(3.14*0.0025*AI103)","v":24.597862500000002},"Ecoinvent v3 prosess 'Reinforcing steel, at plant'. Representerer Europeisk forbruksmiks av kamstål. Basert på europeisk produksjonsdata. Pulverlakkering og galvanisering er inkludert",null,"Kamstål"]
[null,"Kamstål, rustfritt","kg",{"$f":"IF(M87>0,M87,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V87,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE87,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M87,0))))","v":4.8060884000000001},{"$f":"IF(N87>0,N87,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W87,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF87,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N87,0))))","v":2.4487585999999999E-2},{"$f":"IF(O87>0,O87,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X87,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG87,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O87,0))))","v":1.9791174E-3},{"$f":"IF(P87>0,P87,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y87,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH87,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P87,0))))","v":1.6458008E-2},{"$f":"IF(Q87>0,Q87,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z87,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI87,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q87,0))))","v":71.843652000000006},null,null,"Kamstål, rustfritt","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål, rustfritt","kg",{"$f":"V82","v":4.8060884000000001},{"$f":"W82","v":2.4487585999999999E-2},{"$f":"X82","v":1.9791174E-3},{"$f":"Y82","v":1.6458008E-2},{"$f":"Z82","v":71.843652000000006},"Antatt lik 'Stål, rustfritt'",null,"Kamstål, rustfritt","kg",{"$f":"AE82","v":4.8060884000000001},{"$f":"AF82","v":2.4487585999999999E-2},{"$f":"AG82","v":1.9791174E-3},{"$f":"AH82","v":1.6458008E-2},{"$f":"AI82","v":71.843652000000006},"Antatt lik 'Stål, rustfritt'",null,"Kamstål"]
[null,"Stål, varmforsinket","kg",{"$f":"IF(M88>0,M88,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V88,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE88,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M88,0))))","v":2.3478246999999999},{"$f":"IF(N88>0,N88,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W88,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF88,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N88,0))))","v":9.5359116000000004E-3},{"$f":"IF(O88>0,O88,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X88,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG88,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O88,0))))","v":1.4944244E-3},{"$f":"IF(P88>0,P88,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y88,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH88,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P88,0))))","v":8.2811893999999997E-3},{"$f":"IF(Q88>0,Q88,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z88,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI88,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q88,0))))","v":38.306175000000003},null,null,"Stål, varmforsinket","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Stål, varmforsinket","kg",2.3478246999999999,9.5359116000000004E-3,1.4944244E-3,8.2811893999999997E-3,38.306175000000003,"Som 'Stål', med pulverlakkering og galvanisering lagt til",null,"Stål, varmforsinket","kg",2.3478246999999999,9.5359116000000004E-3,1.4944244E-3,8.2811893999999997E-3,38.306175000000003,"Som 'Stål', med pulverlakkering og galvanisering lagt til",null,"Stål"]
[null,"Trykkimpregnert tre","m3",{"$f":"IF(M89>0,M89,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V89,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE89,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M89,0))))","v":83.067644999999999},{"$f":"IF(N89>0,N89,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W89,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF89,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N89,0))))","v":0.71508525000000001},{"$f":"IF(O89>0,O89,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X89,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG89,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O89,0))))","v":7.4586387000000004E-2},{"$f":"IF(P89>0,P89,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y89,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH89,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P89,0))))","v":0.99222223999999992},{"$f":"IF(Q89>0,Q89,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z89,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI89,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q89,0))))","v":1870.6229400000002},null,null,"Trykkimpregnert tre","m3",null,null,null,null,null,null,null,"Trykkimpregnert tre","m3",{"$f":"V107+V109","v":83.067644999999999},{"$f":"W107+W109","v":0.71508525000000001},{"$f":"X107+X109","v":7.4586387000000004E-2},{"$f":"Y107+Y109","v":0.99222223999999992},{"$f":"Z107+Z109","v":1870.6229400000002},"Utslippsfaktorer er summen av utslippsfaktorer for trevirke (m3) og trykkimpregnering med salt (m3 )",null,"Trykkimpregnert tre","m3",{"$f":"AE107+AE109","v":83.067644999999999},{"$f":"AF107+AF109","v":0.71508525000000001},{"$f":"AG107+AG109","v":7.4586387000000004E-2},{"$f":"AH107+AH109","v":0.99222223999999992},{"$f":"AI107+AI109","v":1870.6229400000002},"Utslippsfaktorer er summen av utslippsfaktorer for trevirke (m3) og trykkimpregnering med salt (m3 )",null,"Trevirke"]
[null,"Diesel forbrukt i anleggsmaskin (liter)","l",{"$f":"IF(M90>0,M90,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V90,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE90,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M90,0))))","v":3.1906365999999999},{"$f":"IF(N90>0,N90,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W90,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF90,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N90,0))))","v":1.9350102000000001E-2},{"$f":"IF(O90>0,O90,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X90,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG90,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O90,0))))","v":7.2377743000000001E-5},{"$f":"IF(P90>0,P90,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y90,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH90,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P90,0))))","v":3.3474657999999997E-2},{"$f":"IF(Q90>0,Q90,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z90,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI90,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q90,0))))","v":46.405148000000004},null,null,"Diesel forbrukt i anleggsmaskin (liter)","l",null,null,null,null,null,null,null,"Diesel forbrukt i anleggsmaskin (liter)","l",3.1906365999999999,1.9350102000000001E-2,7.2377743000000001E-5,3.3474657999999997E-2,46.405148000000004,"Inkludert produksjon og forbrenning av diesel ",null,"Diesel forbrukt i anleggsmaskin (liter)","l",3.1906365999999999,1.9350102000000001E-2,7.2377743000000001E-5,3.3474657999999997E-2,46.405148000000004,"Inkludert produksjon og forbrenning av diesel ",null,"Diesel forbrukt i anleggsmaskin (liter)"]
[null,"Sprengstoff","kg",{"$f":"IF(M91>0,M91,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V91,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE91,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M91,0))))","v":2.68},{"$f":"IF(N91>0,N91,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W91,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF91,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N91,0))))","v":1.7869019E-2},{"$f":"IF(O91>0,O91,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X91,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG91,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O91,0))))","v":3.1E-4},{"$f":"IF(P91>0,P91,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y91,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH91,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P91,0))))","v":1.6400000000000001E-2},{"$f":"IF(Q91>0,Q91,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z91,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI91,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q91,0))))","v":27.8},null,null,"Sprengstoff","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Sprengstoff","kg",2.68,1.7869019E-2,3.1E-4,1.6400000000000001E-2,27.8,"Sprengning av slurry-sprengstoff (inkl. produksjon av sprengstoff). Prosess utviklet i prosjekt Follobanen, oppdatert klimabudsjett (MiSA 2012)",null,"Sprengstoff","kg",2.7176558000000002,1.7869019E-2,3.4137333E-4,1.6934595E-2,26.458178,"Sprengning av slurry-sprengstoff (inkl. produksjon av sprengstoff). Prosess utviklet i prosjekt Follobanen, oppdatert klimabudsjett (MiSA 2012)",null,"Sprengstoff"]
[null,"Bitumenemulsjon","kg",{"$f":"IF(M92>0,M92,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V92,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE92,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M92,0))))","v":0.45264102000000001},{"$f":"IF(N92>0,N92,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W92,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF92,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N92,0))))","v":2.9187048000000001E-3},{"$f":"IF(O92>0,O92,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X92,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG92,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O92,0))))","v":9.8786328000000003E-5},{"$f":"IF(P92>0,P92,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y92,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH92,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P92,0))))","v":4.2228105000000002E-2},{"$f":"IF(Q92>0,Q92,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z92,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI92,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q92,0))))","v":27.074345999999998},null,null,"Bitumenemulsjon","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Bitumenemulsjon","kg",0.45264102000000001,2.9187048000000001E-3,9.8786328000000003E-5,4.2228105000000002E-2,27.074345999999998,"Kaldprodusert bituminøst bindemiddel for kaldprodusert asfalt. Bitumenemulsjon med ca 50 % vann. Globale data. ",null,"Bitumenemulsjon","kg",0.45264102000000001,2.9187048000000001E-3,9.8786328000000003E-5,4.2228105000000002E-2,27.074345999999998,"Kaldprodusert bituminøst bindemiddel for kaldprodusert asfalt. Bitumenemulsjon med ca 50 % vann. Globale data. ",null,"Asfalt"]
[null,"LED Vegbelysning","stk",{"$f":"IF(M93>0,M93,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V93,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE93,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M93,0))))","v":8.0253251999999997E-2},{"$f":"IF(N93>0,N93,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W93,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF93,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N93,0))))","v":3.5969254000000001E-4},{"$f":"IF(O93>0,O93,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X93,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG93,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O93,0))))","v":7.1838535000000003E-5},{"$f":"IF(P93>0,P93,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y93,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH93,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P93,0))))","v":2.0538039E-4},{"$f":"IF(Q93>0,Q93,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z93,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI93,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q93,0))))","v":1.6248151},null,null,"LED Vegbelysning","stk",null,null,null,null,null,null,null,"LED Vegbelysning","stk",8.0253251999999997E-2,3.5969254000000001E-4,7.1838535000000003E-5,2.0538039E-4,1.6248151,"Data er typisk lysemitterende diode (LED), brukt i informasjon- og kommunikasjonsteknologi. Data representerer globale verdier, med gjennomsnittlig diode-teknologi.",null,"LED Vegbelysning","stk",8.0253251999999997E-2,3.5969254000000001E-4,7.1838535000000003E-5,2.0538039E-4,1.6248151,"Data er typisk lysemitterende diode (LED), brukt i informasjon- og kommunikasjonsteknologi. Data representerer globale verdier, med gjennomsnittlig diode-teknologi.",null,"Belysningsutstyr"]
[null,"Standard vegbelysning","stk",{"$f":"IF(M94>0,M94,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V94,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE94,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M94,0))))","v":84.086484799999994},{"$f":"IF(N94>0,N94,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W94,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF94,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N94,0))))","v":0.40960252999999991},{"$f":"IF(O94>0,O94,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X94,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG94,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O94,0))))","v":3.4718765800000002E-2},{"$f":"IF(P94>0,P94,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y94,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH94,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P94,0))))","v":0.26790496400000002},{"$f":"IF(Q94>0,Q94,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z94,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI94,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q94,0))))","v":1275.6790840000001},null,null,"Standard vegbelysning","stk",null,null,null,null,null,null,null,"Standard vegbelysning","stk",{"$f":"12*Utslippsfaktorer!V82+2*Utslippsfaktorer!V8+2*Utslippsfaktorer!V79","v":84.086484799999994},{"$f":"12*Utslippsfaktorer!W82+2*Utslippsfaktorer!W8+2*Utslippsfaktorer!W79","v":0.40960252999999991},{"$f":"12*Utslippsfaktorer!X82+2*Utslippsfaktorer!X8+2*Utslippsfaktorer!X79","v":3.4718765800000002E-2},{"$f":"12*Utslippsfaktorer!Y82+2*Utslippsfaktorer!Y8+2*Utslippsfaktorer!Y79","v":0.26790496400000002},{"$f":"12*Utslippsfaktorer!Z82+2*Utslippsfaktorer!Z8+2*Utslippsfaktorer!Z79","v":1275.6790840000001},"Antatt materialsammensetning: 12 kg stål, 2 kg glass og 2 kg aluminium (basert på produsentdata)",null,"Standard vegbelysning","stk",{"$f":"12*Utslippsfaktorer!AE82+2*Utslippsfaktorer!AE8+2*Utslippsfaktorer!AE79","v":88.001202800000002},{"$f":"12*Utslippsfaktorer!AF82+2*Utslippsfaktorer!AF8+2*Utslippsfaktorer!AF79","v":0.418720604},{"$f":"12*Utslippsfaktorer!AG82+2*Utslippsfaktorer!AG8+2*Utslippsfaktorer!AG79","v":4.1506393600000004E-2},{"$f":"12*Utslippsfaktorer!AH82+2*Utslippsfaktorer!AH8+2*Utslippsfaktorer!AH79","v":0.27266981000000001},{"$f":"12*Utslippsfaktorer!AI82+2*Utslippsfaktorer!AI8+2*Utslippsfaktorer!AI79","v":1212.3565440000002},"Antatt materialsammensetning: 12 kg stål, 2 kg glass og 2 kg aluminium (basert på produsentdata)",null,"Belysningsutstyr"]
[null,"Vifte/ventilator","stk",{"$f":"IF(M95>0,M95,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V95,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE95,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M95,0))))","v":5730.6814999999997},{"$f":"IF(N95>0,N95,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W95,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF95,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N95,0))))","v":22.702532999999999},{"$f":"IF(O95>0,O95,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X95,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG95,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O95,0))))","v":2.7589214000000002},{"$f":"IF(P95>0,P95,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y95,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH95,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P95,0))))","v":14.41398},{"$f":"IF(Q95>0,Q95,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z95,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI95,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q95,0))))","v":94050.501000000004},null,null,{"$f":"B95","v":"Vifte/ventilator"},{"$f":"C95","v":"stk"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"B95","v":"Vifte/ventilator"},{"$f":"C95","v":"stk"},5730.6814999999997,22.702532999999999,2.7589214000000002,14.41398,94050.501000000004,"Inkluderer aluminium, stål, støpejern og montering av metallprodukter (med Nordisk el i produksjon)",null,{"$f":"B95","v":"Vifte/ventilator"},{"$f":"C95","v":"stk"},5574.5208000000002,21.945218000000001,2.7364068000000001,14.107029000000001,92174.216,"Inkluderer aluminium, stål, støpejern og montering av metallprodukter (med Nordisk el i produksjon)",null,"Vifte/ventilator"]
[null,"Sement, CEM I","kg",{"$f":"IF(M96>0,M96,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V96,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE96,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M96,0))))","v":0.86},{"$f":"IF(N96>0,N96,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W96,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF96,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N96,0))))","v":1.14E-3},{"$f":"IF(O96>0,O96,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X96,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG96,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O96,0))))","v":1.3365000000000002E-4},{"$f":"IF(P96>0,P96,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y96,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH96,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P96,0))))","v":1.5209999999999998E-4},{"$f":"IF(Q96>0,Q96,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z96,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI96,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q96,0))))","v":3.2050000000000001},null,null,"Sement, CEM I","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Sement, CEM I","kg",{"$f":"860/1000","v":0.86},{"$f":"1.14/1000","v":1.14E-3},{"$f":"0.33*0.405/1000","v":1.3365000000000002E-4},{"$f":"1.69*0.09/1000","v":1.5209999999999998E-4},{"$f":"(661+2544)/1000","v":3.2050000000000001},"Iht. EPD for SVV-godkjent CEM I-sement (Aalborg Rapid)",null,"Sement, CEM I","kg",0.76300000000000001,1.16E-3,6.8200000000000004E-5,1.2700000000000001E-3,3.2640549999999999,"Europeisk gjennomsnittsproduksjon CEM I/Portlandsement (ecoinvent)",null,"Sement"]
[null,"Sement, CEM II/A","kg",{"$f":"IF(M97>0,M97,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V97,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE97,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M97,0))))","v":0.63700000000000001},{"$f":"IF(N97>0,N97,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W97,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF97,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N97,0))))","v":1.15E-3},{"$f":"IF(O97>0,O97,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X97,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG97,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O97,0))))","v":1.0560000000000002E-4},{"$f":"IF(P97>0,P97,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y97,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH97,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P97,0))))","v":1.5209999999999998E-4},{"$f":"IF(Q97>0,Q97,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z97,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI97,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q97,0))))","v":3.49},null,null,"Sement, CEM II/A","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Sement, CEM II/A","kg",{"$f":"637/1000","v":0.63700000000000001},{"$f":"1.15/1000","v":1.15E-3},{"$f":"(0.33*0.32)/1000","v":1.0560000000000002E-4},{"$f":"(1.69*0.09)/1000","v":1.5209999999999998E-4},{"$f":"(711+2779)/1000","v":3.49},"Iht. EPD for SVV-godkjent CEM II/A-sement (Norcem Anleggsement FA)",null,"Sement, CEM II/A","kg",0.66800000000000004,1.0300000000000001E-3,5.9599999999999999E-5,1.1299999999999999E-3,2.8416269999999999,"Europeisk gjennomsnittsproduksjon CEM II/A (sement med 6-20% resirkulert tilslag) (ecoinvent)",null,"Sement"]
[null,"Sement, CEM II/B","kg",{"$f":"IF(M98>0,M98,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V98,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE98,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M98,0))))","v":0.56866799999999995},{"$f":"IF(N98>0,N98,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W98,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF98,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N98,0))))","v":1.145E-3},{"$f":"IF(O98>0,O98,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X98,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG98,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O98,0))))","v":1.2804000000000003E-4},{"$f":"IF(P98>0,P98,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y98,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH98,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P98,0))))","v":1.183E-4},{"$f":"IF(Q98>0,Q98,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z98,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI98,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q98,0))))","v":4.2209200000000004},null,null,{"$f":"B98","v":"Sement, CEM II/B"},{"$f":"C98","v":"kg"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"B98","v":"Sement, CEM II/B"},{"$f":"C98","v":"kg"},{"$f":"568.668/1000","v":0.56866799999999995},{"$f":"1.145/1000","v":1.145E-3},{"$f":"(0.388*0.33)/1000","v":1.2804000000000003E-4},{"$f":"(0.07*1.69)/1000","v":1.183E-4},{"$f":"(79.38+355.98+3785.56)/1000","v":4.2209200000000004},"Iht. EPD for SVV-godkjent CEM II/B-sement (Cemex Miljøsement)",null,{"$f":"B98","v":"Sement, CEM II/B"},{"$f":"C98","v":"kg"},0.59,9.19E-4,5.3199999999999999E-5,1.01E-3,2.583475,"Europeisk gjennomsnittsproduksjon CEM II/B (sement med 21-35% resirkulert tilslag) (ecoinvent)"]
[null,"Polyuretan","kg",{"$f":"IF(M99>0,M99,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V99,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE99,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M99,0))))","v":4.3074573000000003},{"$f":"IF(N99>0,N99,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W99,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF99,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N99,0))))","v":1.6121196000000001E-2},{"$f":"IF(O99>0,O99,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X99,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG99,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O99,0))))","v":5.7603402000000004E-4},{"$f":"IF(P99>0,P99,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y99,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH99,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P99,0))))","v":1.5426684E-2},{"$f":"IF(Q99>0,Q99,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z99,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI99,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q99,0))))","v":102.59381},null,null,"Polyuretan","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Polyuretan","kg",4.3074573000000003,1.6121196000000001E-2,5.7603402000000004E-4,1.5426684E-2,102.59381,"Ecoinvent v3 prosess 'Polyurethane, rigid foam'. Teknologi, transport- og infrastrukturverdier er gjennomsnitt for Europa.",null,"Polyuretan","kg",4.3074573000000003,1.6121196000000001E-2,5.7603402000000004E-4,1.5426684E-2,102.59381,"Ecoinvent v3 prosess 'Polyurethane, rigid foam'. Teknologi, transport- og infrastrukturverdier er gjennomsnitt for Europa.",null,"Plast"]
[null,"Epoxy","kg",{"$f":"IF(M100>0,M100,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V100,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE100,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M100,0))))","v":6.7244615000000003},{"$f":"IF(N100>0,N100,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W100,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF100,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N100,0))))","v":3.866402E-2},{"$f":"IF(O100>0,O100,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X100,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG100,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O100,0))))","v":2.0910904E-4},{"$f":"IF(P100>0,P100,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y100,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH100,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P100,0))))","v":4.2689990999999997E-2},{"$f":"IF(Q100>0,Q100,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z100,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI100,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q100,0))))","v":135.00008},null,null,"Epoxy","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Epoxy","kg",6.7244615000000003,3.866402E-2,2.0910904E-4,4.2689990999999997E-2,135.00008,"Basert på Ecoinvent v3 Prosess 'Epoxy resin, liquid'. Alle data er basert på Eco-profiler fra Europeisk plastikkindustri. Elmiks endret til Nordel 2012-2016",null,"Epoxy","kg",6.7244615000000003,3.866402E-2,2.0910904E-4,4.2689990999999997E-2,135.00008,"Ecoinvent v3 Prosess 'Epoxy resin, liquid'. Alle data er basert på Eco-profiler fra Europeisk plastikkindustri. ",null,"Epoxy"]
[null,"Epoxymaling, 100um","m2",{"$f":"IF(M101>0,M101,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V101,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE101,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M101,0))))","v":0.45500000000000002},{"$f":"IF(N101>0,N101,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W101,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF101,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N101,0))))","v":2.8800000000000002E-3},{"$f":"IF(O101>0,O101,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X101,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG101,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O101,0))))","v":9.3900000000000006E-5},{"$f":"IF(P101>0,P101,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y101,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH101,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P101,0))))","v":2.7000000000000001E-3},{"$f":"IF(Q101>0,Q101,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z101,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI101,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q101,0))))","v":10.93},null,null,"Epoxymaling, 100um","m2",null,null,null,null,null,null,null,"Epoxymaling, 100um","m2",0.45500000000000002,2.8800000000000002E-3,9.3900000000000006E-5,2.7000000000000001E-3,10.93,"Epoxymaling er antatt lik produksjon som oljemaling. Antatt tetthet for epoxymaling er på 1,2 kg/dm3 og lagtykkelse på 100 um. ",null,"Epoxymaling, 100um","m2",0.45500000000000002,2.8800000000000002E-3,9.3900000000000006E-5,2.7000000000000001E-3,10.93,"Epoxymaling er antatt lik produksjon som oljemaling. Antatt tetthet for epoxymaling er på 1,2 kg/dm3 og lagtykkelse på 100 um. ",null,"Overflatebehandling"]
[null,"Pulverlakkering, 60um","m2",{"$f":"IF(M102>0,M102,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V102,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE102,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M102,0))))","v":3.9317388000000002},{"$f":"IF(N102>0,N102,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W102,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF102,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N102,0))))","v":7.7376652000000004E-3},{"$f":"IF(O102>0,O102,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X102,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG102,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O102,0))))","v":7.1434513000000004E-4},{"$f":"IF(P102>0,P102,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y102,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH102,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P102,0))))","v":7.6727936999999996E-3},{"$f":"IF(Q102>0,Q102,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z102,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI102,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q102,0))))","v":78.632373999999999},null,null,"Pulverlakkering, 60um","m2",null,null,null,null,null,null,null,"Pulverlakkering, 60um","m2",3.9317388000000002,7.7376652000000004E-3,7.1434513000000004E-4,7.6727936999999996E-3,78.632373999999999,"Basert på ecoinvent v3 prosess 'powder coating, steel'. Nordisk elmiks 2012-2016",null,"Pulverlakkering, 60um","m2",4.57,1.0999999999999999E-2,1.4300000000000001E-3,8.9999999999999993E-3,85.39,"Ecoinvent v3 prosess 'powder coating, steel' (Sveitsisk teknologi antatt representativ for europa)",null,"Overflatebehandling"]
[null,"Sinkbelegg, stål, 130um","m2",{"$f":"IF(M103>0,M103,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V103,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE103,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M103,0))))","v":6.1989999999999998},{"$f":"IF(N103>0,N103,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W103,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF103,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N103,0))))","v":5.2400000000000002E-2},{"$f":"IF(O103>0,O103,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X103,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG103,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O103,0))))","v":7.1000000000000004E-3},{"$f":"IF(P103>0,P103,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y103,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH103,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P103,0))))","v":2.6700000000000002E-2},{"$f":"IF(Q103>0,Q103,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z103,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI103,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q103,0))))","v":103.72},null,null,"Sinkbelegg, stål, 130um","m2",null,null,null,null,null,null,null,"Sinkbelegg, stål, 130um","m2",6.1989999999999998,5.2400000000000002E-2,7.1000000000000004E-3,2.6700000000000002E-2,103.72,"Datasett er representativt for EU, med gjennomsnittlig teknologi for EU. Inkluderer prosessteg som avfetting, beising, fluxing, galvanisering og behandling. ",null,"Sinkbelegg, stål, 130um","m2",6.1989999999999998,5.2400000000000002E-2,7.1000000000000004E-3,2.6700000000000002E-2,103.72,"Lik Norsk gjennomsnittsdata",null,"Overflatebehandling"]
[null,"Skumglassgranulat","m3",{"$f":"IF(M104>0,M104,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V104,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE104,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M104,0))))","v":260.22005000000001},{"$f":"IF(N104>0,N104,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W104,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF104,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N104,0))))","v":0.64690177999999998},{"$f":"IF(O104>0,O104,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X104,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG104,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O104,0))))","v":2.5649040000000001E-2},{"$f":"IF(P104>0,P104,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y104,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH104,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P104,0))))","v":0.84837061999999996},{"$f":"IF(Q104>0,Q104,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z104,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI104,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q104,0))))","v":5899.5033000000003},null,null,"Skumglassgranulat","m3",null,null,null,null,null,null,null,"Skumglassgranulat","m3",260.22005000000001,0.64690177999999998,2.5649040000000001E-2,0.84837061999999996,5899.5033000000003,"Data fra et firma i Belgia, men dekker nesten 100% av EUs marked for skumglassgranulat. Teknologinivå fra 2005. Skumglass prousert fra 68 % resirkulert glass",null,"Skumglassgranulat","m3",260.22005000000001,0.64690177999999998,2.5649040000000001E-2,0.84837061999999996,5899.5033000000003,"Data fra et firma i Belgia, men dekker nesten 100% av EUs marked for skumglassgranulat. Teknologinivå fra 2005. Skumglass prousert fra 68 % resirkulert glass",null,"Skumglassgranulat"]
[null,"Kalk","kg",{"$f":"IF(M105>0,M105,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V105,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE105,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M105,0))))","v":0.98396658000000004},{"$f":"IF(N105>0,N105,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W105,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF105,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N105,0))))","v":8.5116382000000003E-4},{"$f":"IF(O105>0,O105,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X105,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG105,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O105,0))))","v":1.5103548E-5},{"$f":"IF(P105>0,P105,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y105,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH105,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P105,0))))","v":1.2893392000000001E-3},{"$f":"IF(Q105>0,Q105,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z105,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI105,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q105,0))))","v":6.1605708000000003},null,null,"Kalk","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Kalk","kg",0.98396658000000004,8.5116382000000003E-4,1.5103548E-5,1.2893392000000001E-3,6.1605708000000003,"Basert på Ecoinvent v3 'Prosess quicklime, milled, packed', innsatsfaktor kalk er tilpasset norsk produksjon",null,"Kalk","kg",0.98453597000000004,8.5499939000000002E-4,1.6067105000000001E-5,1.2909721000000001E-3,6.2045836999999997,"Ecoinvent v3 prosess 'quicklime, milled, packed, at plant/kg/CH'. Produksjonsdata basert på sveitsiks lokasjon, men med data fra kun et firma i Sveits. Høyt teknologisk nivå. ",null,"Kalk"]
[null,"Limtre","m3",{"$f":"IF(M106>0,M106,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V106,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE106,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M106,0))))","v":172.26535999999999},{"$f":"IF(N106>0,N106,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W106,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF106,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N106,0))))","v":1.0988112999999999},{"$f":"IF(O106>0,O106,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X106,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG106,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O106,0))))","v":5.8232552E-2},{"$f":"IF(P106>0,P106,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y106,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH106,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P106,0))))","v":1.8194154},{"$f":"IF(Q106>0,Q106,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z106,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI106,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q106,0))))","v":16047.800999999999},null,null,"Limtre","m3",null,null,null,null,null,null,null,"Limtre","m3",172.26535999999999,1.0988112999999999,5.8232552E-2,1.8194154,16047.800999999999,"Basert på ecoinvent v3 prosess 'Glue laminated timber, outdoor use'. Elmiks endret til Nordel 2012-2016",null,"Limtre","m3",229.32124999999999,1.3513896000000001,0.1204578,1.9404870999999999,16664.044000000002,"Basert på ecoinvent v3 prosess 'Glue laminated timber, outdoor use'. Representerer en standard limtrebjelke, data fra Tyskland, representative for Europa. Europeisk elmiks",null,"Trevirke"]
[null,"Konstruksjonstrevirke","m3",{"$f":"IF(M107>0,M107,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V107,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE107,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M107,0))))","v":49.492659000000003},{"$f":"IF(N107>0,N107,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W107,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF107,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N107,0))))","v":0.48259934999999998},{"$f":"IF(O107>0,O107,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X107,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG107,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O107,0))))","v":2.2884025999999998E-2},{"$f":"IF(P107>0,P107,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y107,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH107,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P107,0))))","v":0.88502519999999996},{"$f":"IF(Q107>0,Q107,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z107,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI107,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q107,0))))","v":1058.5512000000001},null,null,"Konstruksjonstrevirke","m3",null,null,null,null,null,null,null,"Konstruksjonstrevirke","m3",49.492659000000003,0.48259934999999998,2.2884025999999998E-2,0.88502519999999996,1058.5512000000001,"Ecoinvent v3 prosess 'Sawn timber, NO'. Inkluderer avbarking og videre produksjon av oppsaget tømmer og sagflis og -støv basert på et Skandinavisk sagbruk.",null,"Konstruksjonstrevirke","m3",49.492659000000003,0.48259934999999998,2.2884025999999998E-2,0.88502519999999996,1058.5512000000001,"Ecoinvent v3 prosess 'Sawn timber, NO'. Inkluderer avbarking og videre produksjon av oppsaget tømmer og sagflis og -støv basert på et Skandinavisk sagbruk.",null,"Trevirke"]
[null,"Trykkimpregnering med kreosot","m3",{"$f":"IF(M108>0,M108,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V108,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE108,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M108,0))))","v":96.372692000000001},{"$f":"IF(N108>0,N108,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W108,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF108,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N108,0))))","v":0.52778795999999994},{"$f":"IF(O108>0,O108,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X108,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG108,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O108,0))))","v":0.12282121},{"$f":"IF(P108>0,P108,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y108,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH108,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P108,0))))","v":1.5758316000000001},{"$f":"IF(Q108>0,Q108,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z108,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI108,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q108,0))))","v":3706.5612000000001},null,null,"Trykkimpregnering med kreosot","m3",null,null,null,null,null,null,null,"Trykkimpregnering med kreosot","m3",96.372692000000001,0.52778795999999994,0.12282121,1.5758316000000001,3706.5612000000001,"Basert på ecoinvent v3 prosess 'preservative treatment, sawn timber, pressure vessel'. Denne er basert på datasett fra Tyskland som representerer Sentraleuropeisk lokasjon. Det forbrukes 10 kg salt per m3 trevirke. Elmiks er oppdatert til Nordisk 2012-2016",null,"Trykkimpregnering med kreosot","m3",96.372692000000001,0.52778795999999994,0.12282121,1.5758316000000001,3706.5612000000001,"Basert på ecoinvent v3 prosess 'preservative treatment, sawn timber, pressure vessel'. Denne er basert på datasett fra Tyskland som representerer Sentraleuropeisk lokasjon. Det forbrukes 10 kg salt per m3 trevirke. Elmiks er oppdatert til Nordisk 2012-2016",null,"Trevirke"]
[null,"Trykkimpregnering med salt","m3",{"$f":"IF(M109>0,M109,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V109,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE109,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M109,0))))","v":33.574986000000003},{"$f":"IF(N109>0,N109,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W109,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF109,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N109,0))))","v":0.2324859},{"$f":"IF(O109>0,O109,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X109,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG109,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O109,0))))","v":5.1702361000000002E-2},{"$f":"IF(P109>0,P109,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y109,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH109,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P109,0))))","v":0.10719703999999999},{"$f":"IF(Q109>0,Q109,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z109,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI109,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q109,0))))","v":812.07173999999998},null,null,"Trykkimpregnering med salt","m3",null,null,null,null,null,null,null,"Trykkimpregnering med salt","m3",33.574986000000003,0.2324859,5.1702361000000002E-2,0.10719703999999999,812.07173999999998,"Basert på ecoinvent v3 prosess 'preservative treatment, sawn timber, pressure vessel' med datasett fra Tyskland representativ for Sentraleuropeisk lokasjon. Det forbrukes 60 kg kreosot per m3 trevirke. Elektrisitetsmiks endret til Nordisk 2012-2016",null,"Trykkimpregnering med salt","m3",33.574986000000003,0.2324859,5.1702361000000002E-2,0.10719703999999999,812.07173999999998,"Basert på ecoinvent v3 prosess 'preservative treatment, sawn timber, pressure vessel' med datasett fra Tyskland representativ for Sentraleuropeisk lokasjon. Det forbrukes 60 kg kreosot per m3 trevirke. Elektrisitetsmiks endret til Nordisk 2012-2016",null,"Trevirke"]
[null,"Kabel, tele","m",{"$f":"IF(M110>0,M110,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V110,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE110,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M110,0))))","v":2.8355519999999999},{"$f":"IF(N110>0,N110,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W110,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF110,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N110,0))))","v":0.11591046000000001},{"$f":"IF(O110>0,O110,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X110,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG110,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O110,0))))","v":4.8579895999999997E-2},{"$f":"IF(P110>0,P110,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y110,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH110,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P110,0))))","v":3.4893558999999998E-2},{"$f":"IF(Q110>0,Q110,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z110,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI110,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q110,0))))","v":61.899980999999997},null,null,"Kabel, tele","m",null,null,null,null,null,null,null,"Kabel, tele","m",2.8355519999999999,0.11591046000000001,4.8579895999999997E-2,3.4893558999999998E-2,61.899980999999997,"Består av kobber, kabling, polyetylen (isolasjon) og sprøytestøping. Europeisk avgrensning. ",null,"Kabel, tele","m",2.8355519999999999,0.11591046000000001,4.8579895999999997E-2,3.4893558999999998E-2,61.899980999999997,"Prosesser representative for norsk gjennomsnitt er antatt representative nok",null,"Kabling"]
[null,"Armeringsduk","m2",{"$f":"IF(M111>0,M111,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V111,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE111,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M111,0))))","v":2.9509539},{"$f":"IF(N111>0,N111,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W111,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF111,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N111,0))))","v":1.1748369E-2},{"$f":"IF(O111>0,O111,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X111,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG111,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O111,0))))","v":1.3832534E-3},{"$f":"IF(P111>0,P111,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y111,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH111,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P111,0))))","v":8.2503144999999996E-3},{"$f":"IF(Q111>0,Q111,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z111,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI111,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q111,0))))","v":70.301608999999999},null,null,"Armeringsduk","m2",null,null,null,null,null,null,null,"Armeringsduk","m2",2.9509539,1.1748369E-2,1.3832534E-3,8.2503144999999996E-3,70.301608999999999,"Hoved inputmaterial er polyetylen, høytetthetsgranulat og polar fleece produksjon. Europeisk avgrensning. Data basert på Ecoinvent v3. ",null,"Armeringsduk","m2",2.9509539,1.1748369E-2,1.3832534E-3,8.2503144999999996E-3,70.301608999999999,"Prosesser representative for norsk gjennomsnitt er antatt representative nok",null,"Geosynteter"]
[null,"Sementstabilisert grus","kg",{"$f":"IF(M112>0,M112,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V112,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE112,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M112,0))))","v":5.5601748999999999E-2},{"$f":"IF(N112>0,N112,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W112,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF112,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N112,0))))","v":9.1360612E-5},{"$f":"IF(O112>0,O112,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X112,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG112,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O112,0))))","v":2.6820778000000001E-6},{"$f":"IF(P112>0,P112,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y112,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH112,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P112,0))))","v":1.1341280999999999E-4},{"$f":"IF(Q112>0,Q112,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z112,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI112,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q112,0))))","v":0.29963835999999999},null,null,"Sementstabilisert grus","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Sementstabilisert grus","kg",5.5601748999999999E-2,9.1360612E-5,2.6820778000000001E-6,1.1341280999999999E-4,0.29963835999999999,"Består av grus og sement produsert i Sveits. Sementmengde 7 % av tørrvekt. Data som hovedinput er Ecoinvent v3 data. ",null,"Sementstabilisert grus","kg",5.5601748999999999E-2,9.1360612E-5,2.6820778000000001E-6,1.1341280999999999E-4,0.29963835999999999,"Prosesser representative for norsk gjennomsnitt er antatt representative nok",null,"Grus/pukk"]
[null,"Naturstein","kg",{"$f":"IF(M113>0,M113,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V113,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE113,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M113,0))))","v":0.20600577},{"$f":"IF(N113>0,N113,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W113,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF113,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N113,0))))","v":1.2742432000000001E-3},{"$f":"IF(O113>0,O113,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X113,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG113,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O113,0))))","v":3.3554850000000003E-5},{"$f":"IF(P113>0,P113,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y113,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH113,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P113,0))))","v":2.0400510999999998E-3},{"$f":"IF(Q113>0,Q113,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z113,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI113,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q113,0))))","v":6.1734184000000001},null,null,"Naturstein","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Naturstein","kg",0.20600577,1.2742432000000001E-3,3.3554850000000003E-5,2.0400510999999998E-3,6.1734184000000001,"Ecoinvent v3 Basert på prosess 'natural stone plate, cut, at regional storage'. Sveitsisk produksjonsteknologi. Elmiks endret til Nordisk 2012-2016",null,"Naturstein","kg",{"$f":"58.1/1000","v":5.8099999999999999E-2},{"$f":"0.35/1000","v":3.5E-4},{"$f":"0.33*0.09/1000","v":2.97E-5},{"$f":"1.69*0.012/1000","v":2.0279999999999999E-5},{"$f":"(173+818)/1000","v":0.99099999999999999},"Ecoinvent v3 prosess 'natural stone plate, cut, at regional storage'. Sveitsisk produksjonsteknologi",null,"Naturstein"]
[null,"Vegskilt","stk",{"$f":"IF(M114>0,M114,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V114,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE114,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M114,0))))","v":82.823378000000005},{"$f":"IF(N114>0,N114,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W114,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF114,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N114,0))))","v":0.32357360000000002},{"$f":"IF(O114>0,O114,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X114,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG114,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O114,0))))","v":5.0811482999999998E-2},{"$f":"IF(P114>0,P114,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y114,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH114,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P114,0))))","v":0.28840001999999998},{"$f":"IF(Q114>0,Q114,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z114,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI114,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q114,0))))","v":1328.3821},null,null,"Vegskilt","stk",null,null,null,null,null,null,null,"Vegskilt","stk",82.823378000000005,0.32357360000000002,5.0811482999999998E-2,0.28840001999999998,1328.3821,"Antagelser: 30 kg varmforsinket stål, 20 kg betong og 5 kg stål (lavkvalitet)",null,"Vegskilt","stk",82.823378000000005,0.32357360000000002,5.0811482999999998E-2,0.28840001999999998,1328.3821,"Antagelser: 30 kg varmforsinket stål, 20 kg betong og 5 kg stål (lavkvalitet)",null,"Vegutstyr"]
[null,"Betongpel P270","m",{"$f":"IF(M115>0,M115,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V115,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE115,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M115,0))))","v":35.597690720000003},{"$f":"IF(N115>0,N115,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W115,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF115,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N115,0))))","v":6.1916288415999998E-2},{"$f":"IF(O115>0,O115,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X115,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG115,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O115,0))))","v":4.5892488567999996E-3},{"$f":"IF(P115>0,P115,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y115,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH115,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P115,0))))","v":7.4871915864000008E-2},{"$f":"IF(Q115>0,Q115,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z115,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI115,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q115,0))))","v":265.97422861764403},null,null,"Betongpel P270","m",null,null,null,null,null,null,null,"Betongpel P270","m",{"$f":"12.64*V85+0.076*V34","v":35.597690720000003},{"$f":"12.64*W85+0.076*W34","v":6.1916288415999998E-2},{"$f":"12.64*X85+0.076*X34","v":4.5892488567999996E-3},{"$f":"12.64*Y85+0.076*Y34","v":7.4871915864000008E-2},{"$f":"12.64*Z85+0.076*Z34","v":265.97422861764403},"Materialsammensetning: 12,64 kg Kamstål og 0,076 m3 Betongstøp (beregnet fra pelens dimensjoner)",null,"Betongpel P270","m",{"$f":"12.64*AE85+0.076*AE34","v":44.011425608799996},{"$f":"12.64*AF85+0.076*AF34","v":0.10315554735999999},{"$f":"12.64*AG85+0.076*AG34","v":1.34701311848E-2},{"$f":"12.64*AH85+0.076*AH34","v":0.109607202136},{"$f":"12.64*AI85+0.076*AI34","v":421.52387613764404},"Materialsammensetning: 12,64 kg Kamstål og 0,076 m3 Betongstøp (beregnet fra pelens dimensjoner)",null,"Betongelementer"]
[null,"Betongpel P345","m",{"$f":"IF(M116>0,M116,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V116,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE116,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M116,0))))","v":58.889730479999997},{"$f":"IF(N116>0,N116,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W116,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF116,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N116,0))))","v":0.101450497604},{"$f":"IF(O116>0,O116,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X116,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG116,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O116,0))))","v":7.4388344121999999E-3},{"$f":"IF(P116>0,P116,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y116,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH116,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P116,0))))","v":0.12214483660600001},{"$f":"IF(Q116>0,Q116,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z116,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI116,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q116,0))))","v":429.73638249106307},null,null,"Betongpel P345","m",null,null,null,null,null,null,null,"Betongpel P345","m",{"$f":"19.76*V85+0.127*V34","v":58.889730479999997},{"$f":"19.76*W85+0.127*W34","v":0.101450497604},{"$f":"19.76*X85+0.127*X34","v":7.4388344121999999E-3},{"$f":"19.76*Y85+0.127*Y34","v":0.12214483660600001},{"$f":"19.76*Z85+0.127*Z34","v":429.73638249106307},"Materialsammensetning: 19,76 kg Kamstål og 0,127 m3 betongstøp (beregnet fra pelens dimensjoner)",null,"Betongpel P345","m",{"$f":"19.76*AE85+0.127*AE34","v":71.575273832600004},{"$f":"19.76*AF85+0.127*AF34","v":0.16591946569999999},{"$f":"19.76*AG85+0.127*AG34","v":2.1322239064199999E-2},{"$f":"19.76*AH85+0.127*AH34","v":0.17644620185400001},{"$f":"19.76*AI85+0.127*AI34","v":672.90576817106307},"Materialsammensetning: 19,76 kg Kamstål og 0,127 m3 betongstøp (beregnet fra pelens dimensjoner)",null,"Betongelementer"]
[null,"Kamstål, galvanisert","kg",{"$f":"IF(M117>0,M117,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V117,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE117,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M117,0))))","v":0.59195601587301594},{"$f":"IF(N117>0,N117,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W117,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF117,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N117,0))))","v":2.7850801698412701E-3},{"$f":"IF(O117>0,O117,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X117,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG117,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O117,0))))","v":3.4582357793650799E-4},{"$f":"IF(P117>0,P117,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y117,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH117,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P117,0))))","v":2.8458845523809525E-3},{"$f":"IF(Q117>0,Q117,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z117,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI117,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q117,0))))","v":13.391974253968256},null,null,"Kamstål, galvanisert","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål, galvanisert","kg",{"$f":"((0.02*3.14*(1/2.52))*V103)+V85","v":0.59195601587301594},{"$f":"((0.02*3.14*(1/2.52))*W103)+W85","v":2.7850801698412701E-3},{"$f":"((0.02*3.14*(1/2.52))*X103)+X85","v":3.4582357793650799E-4},{"$f":"((0.02*3.14*(1/2.52))*Y103)+Y85","v":2.8458845523809525E-3},{"$f":"((0.02*3.14*(1/2.52))*Z103)+Z85","v":13.391974253968256},"Utslippsfaktorer beregnet ut fra utslippsfaktorer for Kamstål (antatt diameter for overflateberegning 20 mm) og Sinkbelegg",null,"Kamstål, galvanisert","kg",{"$f":"((0.02*3.14*(1/2.52))*AE103)+AE85","v":1.6008725158730159},{"$f":"((0.02*3.14*(1/2.52))*AF103)+AF85","v":6.04767976984127E-3},{"$f":"((0.02*3.14*(1/2.52))*AG103)+AG85","v":1.0484250279365079E-3},{"$f":"((0.02*3.14*(1/2.52))*AH103)+AH85","v":5.5939293523809518E-3},{"$f":"((0.02*3.14*(1/2.52))*AI103)+AI85","v":25.698117253968253},"Utslippsfaktorer beregnet ut fra utslippsfaktorer for Kamstål (antatt diameter for overflateberegning 20 mm) og Sinkbelegg",null,"Kamstål"]
[null,"Slissevegg","m2",{"$f":"IF(M118>0,M118,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V118,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE118,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M118,0))))","v":446.81634100000002},{"$f":"IF(N118>0,N118,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W118,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF118,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N118,0))))","v":0.74173817129999997},{"$f":"IF(O118>0,O118,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X118,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG118,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O118,0))))","v":5.2056054189999992E-2},{"$f":"IF(P118>0,P118,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y118,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH118,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P118,0))))","v":0.87762353120000003},{"$f":"IF(Q118>0,Q118,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z118,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI118,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q118,0))))","v":2966.6950069690001},null,null,"Slissevegg","m2",null,null,null,null,null,null,null,"Slissevegg","m2",{"$f":"(1*1*1)*117*V85+V34","v":446.81634100000002},{"$f":"(1*1*1)*117*W85+W34","v":0.74173817129999997},{"$f":"(1*1*1)*117*X85+X34","v":5.2056054189999992E-2},{"$f":"(1*1*1)*117*Y85+Y34","v":0.87762353120000003},{"$f":"(1*1*1)*117*Z85+Z34","v":2966.6950069690001},"Materialsammensetning 117 kg Kamstål og 1 m3 Betongstøp (beregnet fra typiske dimensjoner for slissevegg)",null,"Slissevegg","m2",{"$f":"(1*1*1)*117*AE85+AE34","v":507.76786529999998},{"$f":"(1*1*1)*117*AF85+AF34","v":1.1234623244999999},{"$f":"(1*1*1)*117*AG85+AG34","v":0.13426042384},{"$f":"(1*1*1)*117*AH85+AH34","v":1.1991447728},{"$f":"(1*1*1)*117*AI85+AI34","v":4406.5137379690004},"Materialsammensetning 117 kg Kamstål og 1 m3 Betongstøp (beregnet fra typiske dimensjoner for slissevegg)",null,"Plasstøpt betong"]
[null,"Kamstål, epoxymalt","kg",{"$f":"IF(M119>0,M119,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V119,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE119,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M119,0))))","v":0.4488118888888889},{"$f":"IF(N119>0,N119,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W119,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF119,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N119,0))))","v":1.5510103285714285E-3},{"$f":"IF(O119>0,O119,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X119,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG119,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O119,0))))","v":1.7122711761904762E-4},{"$f":"IF(P119>0,P119,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y119,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH119,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P119,0))))","v":2.2477893142857142E-3},{"$f":"IF(Q119>0,Q119,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z119,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI119,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q119,0))))","v":11.07958853968254},null,null,"Kamstål, epoxymalt","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål, epoxymalt","kg",{"$f":"((0.02*3.14*(1/2.52))*V101)+V85","v":0.4488118888888889},{"$f":"((0.02*3.14*(1/2.52))*W101)+W85","v":1.5510103285714285E-3},{"$f":"((0.02*3.14*(1/2.52))*X101)+X85","v":1.7122711761904762E-4},{"$f":"((0.02*3.14*(1/2.52))*Y101)+Y85","v":2.2477893142857142E-3},{"$f":"((0.02*3.14*(1/2.52))*Z101)+Z85","v":11.07958853968254},"Utslippsfaktorer beregnet ut fra utslippsfaktorer for Kamstål (antatt diameter for overflateberegning 20 mm) og Epoxymaling",null,"Kamstål, epoxymalt","kg",{"$f":"((0.02*3.14*(1/2.52))*AE101)+AE85","v":1.4577283888888888},{"$f":"((0.02*3.14*(1/2.52))*AF101)+AF85","v":4.813609928571428E-3},{"$f":"((0.02*3.14*(1/2.52))*AG101)+AG85","v":8.7382856761904757E-4},{"$f":"((0.02*3.14*(1/2.52))*AH101)+AH85","v":4.9958341142857139E-3},{"$f":"((0.02*3.14*(1/2.52))*AI101)+AI85","v":23.385731539682538},"Utslippsfaktorer beregnet ut fra utslippsfaktorer for Kamstål (antatt diameter for overflateberegning 20 mm) og Epoxymaling",null,"Kamstål"]
[null,"Oljemaling","kg",{"$f":"IF(M120>0,M120,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V120,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE120,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M120,0))))","v":2.8620787999999999},{"$f":"IF(N120>0,N120,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W120,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF120,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N120,0))))","v":1.816394E-2},{"$f":"IF(O120>0,O120,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X120,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG120,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O120,0))))","v":1.0118207000000001E-3},{"$f":"IF(P120>0,P120,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y120,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH120,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P120,0))))","v":1.5368649E-2},{"$f":"IF(Q120>0,Q120,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z120,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI120,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q120,0))))","v":83.263031999999995},null,null,"Oljemaling","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Oljemaling","kg",2.8620787999999999,1.816394E-2,1.0118207000000001E-3,1.5368649E-2,83.263031999999995,"Basert på Ecoinvent v3 prosess  inkluderer produksjonsprosess, energibruk, infrastruktur og landbruk. Transport av råmaterialer er inkludert. Literaturkilde er von Däniken et al. 1995 brukt i Ecoinvent v3.",null,"Oljemaling","kg",5.5695554999999999,3.3118546999999998E-2,2.1068825999999998E-3,2.0263758999999999E-2,86.166042000000004,"Ecoinvent v3 prosess 'Alkyd paint, white, without solvent, in 60% solution state', ",null,"Overflatebehandling"]
[null,"Kobber","kg",{"$f":"IF(M121>0,M121,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V121,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE121,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M121,0))))","v":1.88},{"$f":"IF(N121>0,N121,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W121,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF121,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N121,0))))","v":0.123},{"$f":"IF(O121>0,O121,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X121,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG121,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O121,0))))","v":5.2699999999999997E-2},{"$f":"IF(P121>0,P121,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y121,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH121,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P121,0))))","v":3.3700000000000001E-2},{"$f":"IF(Q121>0,Q121,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z121,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI121,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q121,0))))","v":34},null,null,"Kobber","kg",null,null,null,null,null,null,null,"Kobber","kg",1.88,0.123,5.2699999999999997E-2,3.3700000000000001E-2,34,"Data representerer primær kobberproduksjon i 1994 med Europeisk avgrensning. Inventar er delvis aggregert, reflekterer miks av forskjellige prosessalternativer. Dataset er gyldig for Europa.",null,"Kobber","kg",1.88,0.123,5.2699999999999997E-2,3.3700000000000001E-2,34,"Data representerer primær kobberproduksjon i 1994 med Europeisk avgrensning. Inventar er delvis aggregert, reflekterer miks av forskjellige prosessalternativer. Dataset er gyldig for Europa.",null,"Kobber"]
[null,"Kabel, høyspent","m",{"$f":"IF(M122>0,M122,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V122,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE122,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M122,0))))","v":32.6},{"$f":"IF(N122>0,N122,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W122,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF122,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N122,0))))","v":0.21199999999999999},{"$f":"IF(O122>0,O122,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X122,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG122,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O122,0))))","v":5.2900000000000003E-2},{"$f":"IF(P122>0,P122,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y122,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH122,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P122,0))))","v":0.106},{"$f":"IF(Q122>0,Q122,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z122,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI122,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q122,0))))","v":610},null,null,"Kabel, høyspent","m",null,null,null,null,null,null,null,"Kabel, høyspent","m",32.6,0.21199999999999999,5.2900000000000003E-2,0.106,610,"Korsmo, A. R., Bergsdal, H. (2010), Miljøbudsjett for Follobanen - Infrastruktur.",null,"Kabel, høyspent","m",32.6,0.21199999999999999,5.2900000000000003E-2,0.106,610,"Prosesser representative for norsk gjennomsnitt er antatt representative nok",null,"Kabling"]
[null,"Kabel, lavspent","m",{"$f":"IF(M123>0,M123,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V123,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE123,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M123,0))))","v":31.5},{"$f":"IF(N123>0,N123,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W123,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF123,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N123,0))))","v":0.19700000000000001},{"$f":"IF(O123>0,O123,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X123,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG123,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O123,0))))","v":4.6800000000000001E-2},{"$f":"IF(P123>0,P123,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y123,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH123,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P123,0))))","v":0.104},{"$f":"IF(Q123>0,Q123,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z123,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI123,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q123,0))))","v":582},null,null,"Kabel, lavspent","m",null,null,null,null,null,null,null,"Kabel, lavspent","m",31.5,0.19700000000000001,4.6800000000000001E-2,0.104,582,"Korsmo, A. R., Bergsdal, H. (2010), Miljøbudsjett for Follobanen - Infrastruktur.",null,"Kabel, lavspent","m",31.5,0.19700000000000001,4.6800000000000001E-2,0.104,582,"Prosesser representative for norsk gjennomsnitt er antatt representative nok",null,"Kabling"]
[null,"Kabel, fiberoptisk","m",{"$f":"IF(M124>0,M124,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V124,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE124,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M124,0))))","v":3.4181792E-3},{"$f":"IF(N124>0,N124,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W124,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF124,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N124,0))))","v":2.0577471000000001E-5},{"$f":"IF(O124>0,O124,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X124,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG124,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O124,0))))","v":6.2090683999999999E-7},{"$f":"IF(P124>0,P124,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y124,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH124,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P124,0))))","v":1.7015320000000001E-5},{"$f":"IF(Q124>0,Q124,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z124,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI124,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q124,0))))","v":4.4376189000000003E-2},null,null,"Kabel, fiberoptisk","m",null,null,null,null,null,null,null,"Kabel, fiberoptisk","m",3.4181792E-3,2.0577471000000001E-5,6.2090683999999999E-7,1.7015320000000001E-5,4.4376189000000003E-2,"Brukt til telekommunikasjon. Data basert på rapport fra COWI. Data representativ for Europa. ",null,"Kabel, fiberoptisk","m",3.4181792E-3,2.0577471000000001E-5,6.2090683999999999E-7,1.7015320000000001E-5,4.4376189000000003E-2,"Brukt til telekommunikasjon. Data basert på rapport fra COWI. Data representativ for Europa. ",null,"Kabling"]
[null,"Kabel, jordledning","m",{"$f":"IF(M125>0,M125,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V125,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE125,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M125,0))))","v":2.0099999999999998},{"$f":"IF(N125>0,N125,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W125,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF125,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N125,0))))","v":0.109},{"$f":"IF(O125>0,O125,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X125,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG125,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O125,0))))","v":4.6699999999999998E-2},{"$f":"IF(P125>0,P125,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y125,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH125,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P125,0))))","v":3.1099999999999999E-2},{"$f":"IF(Q125>0,Q125,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z125,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI125,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q125,0))))","v":36.799999999999997},null,null,"Kabel, jordledning","m",null,null,null,null,null,null,null,"Kabel, jordledning","m",2.0099999999999998,0.109,4.6699999999999998E-2,3.1099999999999999E-2,36.799999999999997,"Korsmo, A. R., Bergsdal, H. (2010), Miljøbudsjett for Follobanen - Infrastruktur.",null,"Kabel, jordledning","m",2.0099999999999998,0.109,4.6699999999999998E-2,3.1099999999999999E-2,36.799999999999997,"Prosesser representative for norsk gjennomsnitt er antatt representative nok",null,"Kabling"]
[null,"Materialtransport","tkm",{"$f":"IF(M126>0,M126,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V126,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE126,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M126,0))))","v":0.16491806000000001},{"$f":"IF(N126>0,N126,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W126,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF126,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N126,0))))","v":9.9274602E-4},{"$f":"IF(O126>0,O126,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X126,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG126,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O126,0))))","v":9.6814010999999995E-6},{"$f":"IF(P126>0,P126,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y126,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH126,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P126,0))))","v":1.6551796999999999E-3},{"$f":"IF(Q126>0,Q126,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z126,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI126,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q126,0))))","v":2.4433989},null,null,"Materialtransport","tkm",null,null,null,null,null,null,null,"Materialtransport","tkm",0.16491806000000001,9.9274602E-4,9.6814010999999995E-6,1.6551796999999999E-3,2.4433989,"Basert på ecoinvnet v3 prosess Transport, lorry 20-28t, fleet average/CH U. Slitasje på og drift av veginfrastruktur er eksklusdert. Norskprodusert diesel",null,"Materialtransport","tkm",0.16491806000000001,9.9274602E-4,9.6814010999999995E-6,1.6551796999999999E-3,2.4433989,"Ecoinvnet v3 prosess Transport, lorry 20-28t, fleet average/CH U",null,"Materialtransport"]
[null,"Materialtransport, helning > 5 %","tkm",{"$f":"IF(M127>0,M127,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V127,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE127,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M127,0))))","v":0.65762763000000002},{"$f":"IF(N127>0,N127,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W127,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF127,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N127,0))))","v":4.0489914999999998E-3},{"$f":"IF(O127>0,O127,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X127,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG127,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O127,0))))","v":1.5460175999999999E-5},{"$f":"IF(P127>0,P127,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y127,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH127,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P127,0))))","v":6.8763632999999996E-3},{"$f":"IF(Q127>0,Q127,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z127,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI127,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q127,0))))","v":9.4156563999999996},null,null,{"$f":"B127","v":"Materialtransport, helning > 5 %"},"tkm",null,null,null,null,null,null,null,"Materialtransport, helning > 5 %","tkm",0.65762763000000002,4.0489914999999998E-3,1.5460175999999999E-5,6.8763632999999996E-3,9.4156563999999996,"425 % økt drivstofforbruk for tungtrafikk som kjører i oppoverbakker med helning over 5 %. Økningen i drivstofforbruket er basert på et Britisk studie, ARTEMIS",null,{"$f":"B127","v":"Materialtransport, helning > 5 %"},"tkm",0.65762763000000002,4.0489914999999998E-3,1.5460175999999999E-5,6.8763632999999996E-3,9.4156563999999996,"425 % økt drivstofforbruk for tungtrafikk som kjører i oppoverbakker med helning over 5 %. Økningen i drivstofforbruket er basert på et Britisk studie, ARTEMIS",null,"Materialtransport"]
[null,"Materialtransport, transportbånd","tkm",{"$f":"IF(M128>0,M128,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V128,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE128,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M128,0))))","v":2.3096542000000001E-2},{"$f":"IF(N128>0,N128,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W128,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF128,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N128,0))))","v":6.5974431999999997E-5},{"$f":"IF(O128>0,O128,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X128,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG128,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O128,0))))","v":1.1044835E-5},{"$f":"IF(P128>0,P128,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y128,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH128,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P128,0))))","v":4.4364567000000002E-5},{"$f":"IF(Q128>0,Q128,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z128,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI128,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q128,0))))","v":1.7235682999999999},null,null,"Materialtransport, transportbånd","tkm",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"B128","v":"Materialtransport, transportbånd"},"tkm",2.3096542000000001E-2,6.5974431999999997E-5,1.1044835E-5,4.4364567000000002E-5,1.7235682999999999,"Forbruk av el per tkm er beregnet gjennomsnitt fra en rekke referanseprosjekter for Marti AS. Martitechnik 'Reference list conveying technology': https://www.martitechnik.com//en/company/conveying-technology ",null,"Materialtransport, transportbånd","tkm",2.3096542000000001E-2,6.5974431999999997E-5,1.1044835E-5,4.4364567000000002E-5,1.7235682999999999,"Forbruk av el per tkm er beregnet gjennomsnitt fra en rekke referanseprosjekter for Marti AS. Martitechnik 'Reference list conveying technology': https://www.martitechnik.com//en/company/conveying-technology ",null,"Materialtransport"]
[null,"Kalksementpel","kg",{"$f":"IF(M129>0,M129,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V129,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE129,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M129,0))))","v":0.92198329000000001},{"$f":"IF(N129>0,N129,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W129,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF129,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N129,0))))","v":9.9558190999999999E-4},{"$f":"IF(O129>0,O129,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X129,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG129,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O129,0))))","v":7.4376774000000018E-5},{"$f":"IF(P129>0,P129,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y129,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH129,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P129,0))))","v":7.2071960000000008E-4},{"$f":"IF(Q129>0,Q129,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z129,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI129,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q129,0))))","v":4.6827854000000002},null,null,"Kalksementpel","kg",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"B129","v":"Kalksementpel"},{"$f":"C129","v":"kg"},{"$f":"0.5*V96+0.5*V105","v":0.92198329000000001},{"$f":"0.5*W96+0.5*W105","v":9.9558190999999999E-4},{"$f":"0.5*X96+0.5*X105","v":7.4376774000000018E-5},{"$f":"0.5*Y96+0.5*Y105","v":7.2071960000000008E-4},{"$f":"0.5*Z96+0.5*Z105","v":4.6827854000000002},"Antatt materialsammensetning: 50 % kalt og 50 % sement",null,"Kalksementpel","kg",{"$f":"0.5*AE96+0.5*AE105","v":0.87376798499999997},{"$f":"0.5*AF96+0.5*AF105","v":1.0074996950000001E-3},{"$f":"0.5*AG96+0.5*AG105","v":4.2133552499999999E-5},{"$f":"0.5*AH96+0.5*AH105","v":1.2804860500000002E-3},{"$f":"0.5*AI96+0.5*AI105","v":4.7343193499999998},"Antatt materialsammensetning: 50 % kalt og 50 % sement",null,"Kalk"]
[null,"Forbrenning av bioavfall","kg",{"$f":"IF(M130>0,M130,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V130,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE130,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M130,0))))","v":3.0975506999999999E-2},{"$f":"IF(N130>0,N130,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!W130,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AF130,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!N130,0))))","v":2.9540289999999998E-4},{"$f":"IF(O130>0,O130,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!X130,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AG130,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!O130,0))))","v":3.7268036000000001E-5},{"$f":"IF(P130>0,P130,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Y130,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AH130,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!P130,0))))","v":5.2082348000000004E-4},{"$f":"IF(Q130>0,Q130,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!Z130,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AI130,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!Q130,0))))","v":0.41269573999999998},null,null,"Forbrenning av bioavfall","kg",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"B130","v":"Forbrenning av bioavfall"},{"$f":"C130","v":"kg"},3.0975506999999999E-2,2.9540289999999998E-4,3.7268036000000001E-5,5.2082348000000004E-4,0.41269573999999998,"Data representerer aktiviteten av avfallsavhending av bioavfall i et kommunal forbrenningsanlegg. Anbefalt å bruke dataset for gjennomsnittlig bioavfall. Sveitsisk teknologi i 2010,  og representativ i Europa, Nord-Amerika og Japan. ",null,"Forbrenning av bioavfall","kg",3.0975506999999999E-2,2.9540289999999998E-4,3.7268036000000001E-5,5.2082348000000004E-4,0.41269573999999998,"Data representerer aktiviteten av avfallsavhending av bioavfall i et kommunal forbrenningsanlegg. Anbefalt å bruke dataset for gjennomsnittlig bioavfall. Sveitsisk teknologi i 2010,  og representativ i Europa, Nord-Amerika og Japan. "]
[null,"Vegetasjonsrydding, lav bonitet","m2",{"$f":"IF(M131>0,M131,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V131,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE131,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M131,0))))","v":11.997635478755708},null,null,null,null,null,null,{"$f":"B131","v":"Vegetasjonsrydding, lav bonitet"},{"$f":"C131","v":"m2"},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"B131","v":"Vegetasjonsrydding, lav bonitet"},{"$f":"C131","v":"m2"},11.997635478755708,null,null,null,null,"Data basert på Metode for beregning av CO2-utslipp knyttet til arealbeslag ved vegbygging, Hammervold (2015), og Munksgaard, H., (2015). GIS-analyse av 4 traséer for E39 i Lyngdal kommune, kommunedelplannivå. Asplan Viak",null,{"$f":"B131","v":"Vegetasjonsrydding, lav bonitet"},{"$f":"C131","v":"m2"},11.997635478755708,null,null,null,null,"Data basert på Metode for beregning av CO2-utslipp knyttet til arealbeslag ved vegbygging, Hammervold (2015), og Munksgaard, H., (2015). GIS-analyse av 4 traséer for E39 i Lyngdal kommune, kommunedelplannivå. Asplan Viak"]
[null,"Vegetasjonsrydding, middels bonitet","m2",{"$f":"IF(M132>0,M132,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V132,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE132,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M132,0))))","v":20.296871131695902},null,null,null,null,null,null,"Vegetasjonsrydding, middels bonitet","m2",null,null,null,null,null,null,null,"Vegetasjonsrydding, middels bonitet","m2",20.296871131695902,null,null,null,null,"Data basert på Metode for beregning av CO2-utslipp knyttet til arealbeslag ved vegbygging, Hammervold (2015), og Munksgaard, H., (2015). GIS-analyse av 4 traséer for E39 i Lyngdal kommune, kommunedelplannivå. Asplan Viak",null,"Vegetasjonsrydding, middels bonitet","m2",20.296871131695902,null,null,null,null,"Data basert på Metode for beregning av CO2-utslipp knyttet til arealbeslag ved vegbygging, Hammervold (2015), og Munksgaard, H., (2015). GIS-analyse av 4 traséer for E39 i Lyngdal kommune, kommunedelplannivå. Asplan Viak"]
[null,"Vegetasjonsrydding, høy bonitet","m2",{"$f":"IF(M133>0,M133,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V133,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE133,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M133,0))))","v":31.885986158159096},null,null,null,null,null,null,"Vegetasjonsrydding, høy bonitet","m2",null,null,null,null,null,null,null,"Vegetasjonsrydding, høy bonitet","m2",31.885986158159096,null,null,null,null,"Data basert på Metode for beregning av CO2-utslipp knyttet til arealbeslag ved vegbygging, Hammervold (2015), og Munksgaard, H., (2015). GIS-analyse av 4 traséer for E39 i Lyngdal kommune, kommunedelplannivå. Asplan Viak",null,"Vegetasjonsrydding, høy bonitet","m2",31.885986158159096,null,null,null,null,"Data basert på Metode for beregning av CO2-utslipp knyttet til arealbeslag ved vegbygging, Hammervold (2015), og Munksgaard, H., (2015). GIS-analyse av 4 traséer for E39 i Lyngdal kommune, kommunedelplannivå. Asplan Viak"]
[null,"Felling av trær til tømmer","m3",{"$f":"IF(M134>0,M134,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V134,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE134,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M134,0))))","v":85},null,null,null,null,null,null,"Felling av trær til tømmer","m3",null,null,null,null,null,null,null,"Felling av trær til tømmer","m3",{"$f":"V135*0.05","v":85},null,null,null,null,"Data basert på Metode for beregning av CO2-utslipp knyttet til arealbeslag ved vegbygging, Hammervold (2015), og Munksgaard, H., (2015). GIS-analyse av 4 traséer for E39 i Lyngdal kommune, kommunedelplannivå. Asplan Viak",null,"Felling av trær til tømmer","m3",{"$f":"AE135*0.05","v":85},null,null,null,null,"Data basert på Metode for beregning av CO2-utslipp knyttet til arealbeslag ved vegbygging, Hammervold (2015), og Munksgaard, H., (2015). GIS-analyse av 4 traséer for E39 i Lyngdal kommune, kommunedelplannivå. Asplan Viak"]
[null,"Felling av trær til ved","m3",{"$f":"IF(M135>0,M135,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V135,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE135,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M135,0))))","v":1700},null,null,null,null,null,null,"Felling av trær til ved","m3",null,null,null,null,null,null,null,"Felling av trær til ved","m3",1700,null,null,null,null,"Data basert på Metode for beregning av CO2-utslipp knyttet til arealbeslag ved vegbygging, Hammervold (2015), og Munksgaard, H., (2015). GIS-analyse av 4 traséer for E39 i Lyngdal kommune, kommunedelplannivå. Asplan Viak",null,"Felling av trær til ved","m3",1700,null,null,null,null,"Data basert på Metode for beregning av CO2-utslipp knyttet til arealbeslag ved vegbygging, Hammervold (2015), og Munksgaard, H., (2015). GIS-analyse av 4 traséer for E39 i Lyngdal kommune, kommunedelplannivå. Asplan Viak"]
[null,"Avtaging av vegetasjonsdekke, skogbunn","m3",{"$f":"IF(M136>0,M136,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V136,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE136,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M136,0))))","v":48},null,null,null,null,null,null,"Avtaging av vegetasjonsdekke, skogbunn","m3",null,null,null,null,null,null,null,"Avtaging av vegetasjonsdekke, skogbunn","m3",48,null,null,null,null,"Data basert på Metode for beregning av CO2-utslipp knyttet til arealbeslag ved vegbygging, Hammervold (2015), og Munksgaard, H., (2015). GIS-analyse av 4 traséer for E39 i Lyngdal kommune, kommunedelplannivå. Asplan Viak",null,"Avtaging av vegetasjonsdekke, skogbunn","m3",48,null,null,null,null,"Data basert på Metode for beregning av CO2-utslipp knyttet til arealbeslag ved vegbygging, Hammervold (2015), og Munksgaard, H., (2015). GIS-analyse av 4 traséer for E39 i Lyngdal kommune, kommunedelplannivå. Asplan Viak"]
[null,"Avtaging av vegetasjonsdekke, myr","m3",{"$f":"IF(M137>0,M137,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V137,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE137,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M137,0))))","v":202},null,null,null,null,null,null,"Avtaging av vegetasjonsdekke, myr","m3",null,null,null,null,null,null,null,"Avtaging av vegetasjonsdekke, myr","m3",202,null,null,null,null,"Data basert på Metode for beregning av CO2-utslipp knyttet til arealbeslag ved vegbygging, Hammervold (2015), og Munksgaard, H., (2015). GIS-analyse av 4 traséer for E39 i Lyngdal kommune, kommunedelplannivå. Asplan Viak",null,"Avtaging av vegetasjonsdekke, myr","m3",202,null,null,null,null,"Data basert på Metode for beregning av CO2-utslipp knyttet til arealbeslag ved vegbygging, Hammervold (2015), og Munksgaard, H., (2015). GIS-analyse av 4 traséer for E39 i Lyngdal kommune, kommunedelplannivå. Asplan Viak"]
[null,"Avtaging av vegetasjonsdekke, innmarksbeite","m3",{"$f":"IF(M138>0,M138,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V138,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE138,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M138,0))))","v":55.1},null,null,null,null,null,null,"Avtaging av vegetasjonsdekke, innmarksbeite","m3",null,null,null,null,null,null,null,"Avtaging av vegetasjonsdekke, innmarksbeite","m3",55.1,null,null,null,null,"Data basert på Metode for beregning av CO2-utslipp knyttet til arealbeslag ved vegbygging, Hammervold (2015), og Munksgaard, H., (2015). GIS-analyse av 4 traséer for E39 i Lyngdal kommune, kommunedelplannivå. Asplan Viak",null,"Avtaging av vegetasjonsdekke, innmarksbeite","m3",55.1,null,null,null,null,"Data basert på Metode for beregning av CO2-utslipp knyttet til arealbeslag ved vegbygging, Hammervold (2015), og Munksgaard, H., (2015). GIS-analyse av 4 traséer for E39 i Lyngdal kommune, kommunedelplannivå. Asplan Viak"]
[null,"Avtaging av matjord","m3",{"$f":"IF(M139>0,M139,IF(OR(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$T$6,Prosjektbeskrivelse!$C$8=Nedtrekksmenyer!$B$32),Utslippsfaktorer!V139,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$AC$6,Utslippsfaktorer!AE139,IF(Prosjektbeskrivelse!$C$8=Utslippsfaktorer!$K$6,Utslippsfaktorer!M139,0))))","v":55.1},null,null,null,null,null,null,"Avtaging av matjord","m3",null,null,null,null,null,null,null,"Avtaging av matjord","m3",55.1,null,null,null,null,"Data basert på Metode for beregning av CO2-utslipp knyttet til arealbeslag ved vegbygging, Hammervold (2015), og Munksgaard, H., (2015). GIS-analyse av 4 traséer for E39 i Lyngdal kommune, kommunedelplannivå. Asplan Viak",null,"Avtaging av matjord","m3",55.1,null,null,null,null,"Data basert på Metode for beregning av CO2-utslipp knyttet til arealbeslag ved vegbygging, Hammervold (2015), og Munksgaard, H., (2015). GIS-analyse av 4 traséer for E39 i Lyngdal kommune, kommunedelplannivå. Asplan Viak"]
[]
[null,"Rund sum-prosesser",null,"Klima","Forsuring","Eutrofiering","Fotokjemisk smog","Akkumulert energibruk",null,null,"Rund sum-prosesser - Originaldata"]
[null,null,null,"kg CO2-eq","kg SO2-eq","kg P-eq","kg NMVOC","MJ"]
[null,"Rigg og midlertididige bygnigner","RS",{"$f":"M143*$U$143","v":0},{"$f":"N143*$U$143","v":0},{"$f":"O143*$U$143","v":0},{"$f":"P143*$U$143","v":0},{"$f":"Q143*$U$143","v":0},null,null,"Rigg og midlertididige bygnigner","RS",null,null,null,null,null,null,null,"Rund sum - av eller på:  ",0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Rigg og drift"]
[null,"Drift av rigg og midlertidige bygninger","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Drift av rigg og midlertidige bygninger","RS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Rigg og drift"]
[null,"Nedrigging","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Nedrigging","RS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Rigg og drift"]
[null,"Rigg for byggherren","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Rigg for byggherren","RS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Rigg og drift"]
[null,"Tilrigging av rigg for byggherren","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Tilrigging av rigg for byggherren","RS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Rigg og drift"]
[null,"Drift av rigg for byggherren","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Drift av rigg for byggherren","RS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Rigg og drift"]
[null,"Nedrigging av rigg for byggherren","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Nedrigging av rigg for byggherren","RS",0.112,2.8E-5,1.8E-7,6.3999999999999997E-5,2.72,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Rigg og drift"]
[null,"Provisoriske anleggsveger","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Provisoriske anleggsveger","RS",0.104,3.6200000000000002E-4,8.1999999999999998E-7,5.0000000000000001E-4,1.81,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Provisoriske anleggsveger, bruer og kaier"]
[null,"Provisoriske bruer","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Provisoriske bruer","RS",0.104,3.6200000000000002E-4,8.1999999999999998E-7,5.0000000000000001E-4,1.81,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Provisoriske anleggsveger, bruer og kaier"]
[null,"Provisoriske kaier","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Provisoriske kaier","RS",0.104,3.6200000000000002E-4,8.1999999999999998E-7,5.0000000000000001E-4,1.81,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Provisoriske anleggsveger, bruer og kaier"]
[null,"Eksisterende veger","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Eksisterende veger","RS",7.5999999999999998E-2,2.8600000000000001E-4,1.02E-6,3.88E-4,1.21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Eksisterende veger, bruer og kaier"]
[null,"Eksisterende bruer","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Eksisterende bruer","RS",7.5999999999999998E-2,2.8600000000000001E-4,1.02E-6,3.88E-4,1.21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Eksisterende veger, bruer og kaier"]
[null,"Eksisterende kaier","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Eksisterende kaier","RS",7.5999999999999998E-2,2.8600000000000001E-4,1.02E-6,3.88E-4,1.21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Eksisterende veger, bruer og kaier"]
[null,"Midlertidig beskyttelse og etterf. rengjøring av planum overb.","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Midlertidig beskyttelse og etterf. rengjøring av planum overb.","RS",4.8000000000000001E-2,2.1000000000000001E-4,1.2100000000000001E-6,2.7599999999999999E-4,0.62,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Rigg og drift"]
[null,"Oppmerking og signaler","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Oppmerking og signaler","RS",7.5999999999999998E-2,2.0599999999999999E-4,5.5000000000000003E-7,2.7300000000000002E-4,1.44,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Oppmerking og signaler"]
[null,"Provisorisk omlegging av eksisterende veger","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Provisorisk omlegging av eksisterende veger","RS",7.5999999999999998E-2,2.8600000000000001E-4,1.02E-6,3.88E-4,1.21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Provisoriske anleggsveger, bruer og kaier"]
[null,"Riving og fjerning av hus, grunnmurer, støttemurer etc.","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Riving og fjerning av hus, grunnmurer, støttemurer etc.","RS",9.0999999999999998E-2,2.5300000000000002E-4,1.4899999999999999E-6,3.2400000000000001E-4,1.27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Riving og fjerning"]
[null,"Riving og fjerning av bruer, brufundamenter etc.","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Riving og fjerning av bruer, brufundamenter etc.","RS",9.0999999999999998E-2,2.5300000000000002E-4,1.4899999999999999E-6,3.2400000000000001E-4,1.27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Riving og fjerning"]
[null,"Riving og fjerning av kummer, stikkrenner, kulverter og rørledninger","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Riving og fjerning av kummer, stikkrenner, kulverter og rørledninger","RS",9.0999999999999998E-2,2.5300000000000002E-4,1.4899999999999999E-6,3.2400000000000001E-4,1.27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Riving og fjerning"]
[null,"Riving og fjerning av kantstein, rekkverk, skilt, vegutstyr mm","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Riving og fjerning av kantstein, rekkverk, skilt, vegutstyr mm","RS",9.0999999999999998E-2,2.5300000000000002E-4,1.4899999999999999E-6,3.2400000000000001E-4,1.27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Riving og fjerning"]
[null,"Riving og fjerning av gjerder","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Riving og fjerning av gjerder","RS",9.0999999999999998E-2,2.5300000000000002E-4,1.4899999999999999E-6,3.2400000000000001E-4,1.27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Riving og fjerning"]
[null,"Flytting av hus","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Flytting av hus","RS",4.1000000000000002E-2,6.6000000000000005E-5,7.0000000000000005E-8,1.0399999999999999E-4,3.25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Riving og fjerning"]
[null,"Flytting og omlegging av private vann- og avløpsledninger, brønner","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Flytting og omlegging av private vann- og avløpsledninger, brønner","RS",0.11,5.1999999999999997E-5,2.2000000000000001E-7,3.6999999999999998E-5,1.65,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Riving og fjerning"]
[null,"Signalanlegg","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Signalanlegg","RS",2.1000000000000001E-2,1.2E-5,8.9999999999999999E-8,7.9999999999999996E-6,0.49,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Elektriske installasjoner"]
[null,"Styring og overvåkingssystemer","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Styring og overvåkingssystemer","RS",1.7999999999999999E-2,1.0000000000000001E-5,8.0000000000000002E-8,6.0000000000000002E-6,0.47,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Elektriske installasjoner"]
[null,"Belysning for gater og veier","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Belysning for gater og veier","RS",3.5999999999999997E-2,2.1999999999999999E-5,8.9999999999999999E-8,1.7E-5,0.82,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Elektriske installasjoner"]
[null,"Fellesanlegg for installasjonene","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Fellesanlegg for installasjonene","RS",3.7999999999999999E-2,1.8E-5,1.1000000000000001E-7,1.4E-5,0.73,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Elektriske installasjoner"]
[null,"Høyspentfremføring","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Høyspentfremføring","RS",6.8000000000000005E-2,2.8E-5,1.1999999999999999E-7,2.9E-5,1.31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Elektriske installasjoner"]
[null,"Transformatorkiosk/-rom","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Transformatorkiosk/-rom","RS",6.8000000000000005E-2,2.8E-5,1.1999999999999999E-7,2.9E-5,1.31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Elektriske installasjoner"]
[null,"Hovedtavle/fordelingstavle","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Hovedtavle/fordelingstavle","RS",3.7999999999999999E-2,1.8E-5,1.1000000000000001E-7,1.4E-5,0.73,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Elektriske installasjoner"]
[null,"Kabelstiger","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Kabelstiger","RS",0.122,4.6E-5,1.8E-7,3.4E-5,1.93,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Elektriske installasjoner"]
[null,"Antennemast","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Antennemast","RS",0.127,4.1999999999999998E-5,1.3E-7,3.6999999999999998E-5,1.93,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Elektriske installasjoner"]
[null,"Felles jordsystem","RS",{"$f":"M175*$U$143","v":0},{"$f":"N175*$U$143","v":0},{"$f":"O175*$U$143","v":0},{"$f":"P175*$U$143","v":0},{"$f":"Q175*$U$143","v":0},null,null,"Felles jordsystem","RS",6.8000000000000005E-2,2.8E-5,1.1999999999999999E-7,2.9E-5,1.31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Elektriske installasjoner"]
[null,"Jordelektrode","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Jordelektrode","RS",4.4999999999999998E-2,2.4000000000000001E-5,1.1999999999999999E-7,1.7E-5,0.89,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Elektriske installasjoner"]
[null,"Belysning","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Belysning","RS",3.5999999999999997E-2,2.1999999999999999E-5,8.9999999999999999E-8,1.7E-5,0.82,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Elektriske installasjoner"]
[null,"Ventilasjon","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Ventilasjon","RS",5.2999999999999999E-2,2.9E-5,1.6999999999999999E-7,2.0999999999999999E-5,0.99,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - VA installasjoner"]
[null,"Trafikkregulering/overvåking","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Trafikkregulering/overvåking","RS",2.1000000000000001E-2,1.2E-5,8.9999999999999999E-8,7.9999999999999996E-6,0.49,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Elektriske installasjoner"]
[null,"Renseanlegg","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Renseanlegg","RS",0.11,5.1999999999999997E-5,2.2000000000000001E-7,3.6999999999999998E-5,1.65,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - VA installasjoner"]
[null,"Luftrenseanlegg","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Luftrenseanlegg","RS",5.2999999999999999E-2,2.9E-5,1.6999999999999999E-7,2.0999999999999999E-5,0.99,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - VA installasjoner"]
[null,"Vannrenseanlegg","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Vannrenseanlegg","RS",0.11,5.1999999999999997E-5,2.2000000000000001E-7,3.6999999999999998E-5,1.65,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - VA installasjoner"]
[null,"Lokalt styringssystem og programmering","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Lokalt styringssystem og programmering","RS",2.1000000000000001E-2,1.2E-5,8.9999999999999999E-8,7.9999999999999996E-6,0.49,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Elektriske installasjoner"]
[null,"Rigg for gravearbeider over vann","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Rigg for gravearbeider over vann","RS",5.2999999999999999E-2,3.3700000000000001E-4,7.9100000000000005E-6,2.9399999999999999E-4,1.58,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Rigg og drift"]
[null,"Vannlensing av byggegrop, vannulemper","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Vannlensing av byggegrop, vannulemper","RS",7.8E-2,3.8000000000000002E-5,1.6999999999999999E-7,2.8E-5,1.27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Rigg og drift"]
[null,"Rigg for gravearbeider under vann","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Rigg for gravearbeider under vann","RS",5.2999999999999999E-2,3.3700000000000001E-4,7.9100000000000005E-6,2.9399999999999999E-4,1.58,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Rigg og drift"]
[null,"Rigg for gravearbeider under vann, pr. byggegrop","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Rigg for gravearbeider under vann, pr. byggegrop","RS",5.2999999999999999E-2,3.3700000000000001E-4,7.9100000000000005E-6,2.9399999999999999E-4,1.58,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Rigg og drift"]
[null,"Rigg for utlegging av masser under vann","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Rigg for utlegging av masser under vann","RS",5.2999999999999999E-2,3.3700000000000001E-4,7.9100000000000005E-6,2.9399999999999999E-4,1.58,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Rigg og drift"]
[null,"Rigg for sprengning over vann","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Rigg for sprengning over vann","RS",5.2999999999999999E-2,2.5000000000000001E-4,5.2000000000000002E-6,1.9900000000000001E-4,1.67,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Rigg og drift"]
[null,"Rigg for ny sprengning over vann","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Rigg for ny sprengning over vann","RS",5.2999999999999999E-2,2.5000000000000001E-4,5.2000000000000002E-6,1.9900000000000001E-4,1.67,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Rigg og drift"]
[null,"Rigg for sprenging/demolering under vann","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Rigg for sprenging/demolering under vann","RS",5.2999999999999999E-2,2.5000000000000001E-4,5.2000000000000002E-6,1.9900000000000001E-4,1.67,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Rigg og drift"]
[null,"Rigg for ny sprengning under vann","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Rigg for ny sprengning under vann","RS",5.2999999999999999E-2,2.5000000000000001E-4,5.2000000000000002E-6,1.9900000000000001E-4,1.67,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Rigg og drift"]
[null,"Rigg og oppstilling for hullboring","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Rigg og oppstilling for hullboring","RS",5.2999999999999999E-2,2.5000000000000001E-4,5.2000000000000002E-6,1.9900000000000001E-4,1.67,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Rigg og drift"]
[null,"Rigg for kjerneboring","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Rigg for kjerneboring","RS",5.2999999999999999E-2,2.5000000000000001E-4,5.2000000000000002E-6,1.9900000000000001E-4,1.67,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Rigg og drift"]
[null,"Støyreduserende tiltak","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Støyreduserende tiltak","RS",0.09,3.5500000000000001E-4,1.95E-6,4.1100000000000002E-4,1.03,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Støyreduserende tiltak"]
[null,"Rigg og oppstilling for betongpeler","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Rigg og oppstilling for betongpeler","RS",5.2999999999999999E-2,3.3700000000000001E-4,7.9100000000000005E-6,2.9399999999999999E-4,1.58,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Rigg og drift"]
[null,"Rigg for betongpeler","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Rigg for betongpeler","RS",5.2999999999999999E-2,3.3700000000000001E-4,7.9100000000000005E-6,2.9399999999999999E-4,1.58,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Rigg og drift"]
[null,"Tillegg for rigg på flåte","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Tillegg for rigg på flåte","RS",0.11,2.2699999999999999E-4,9.9999999999999995E-8,7.2999999999999999E-5,0.75,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Rigg og drift"]
[null,"Kjerneboring for pelefot","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Kjerneboring for pelefot","RS",8.2000000000000003E-2,1.34E-4,1.3E-7,3.3000000000000003E-5,1.91,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Kjerneboring for pelefot"]
[null,"Stillas, provisoriske avstivinger og overbygg","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Stillas, provisoriske avstivinger og overbygg","RS",0.09,3.5500000000000001E-4,1.95E-6,4.1100000000000002E-4,1.03,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Rigg og drift"]
[null,"Montering av trekonstruksjoner","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Montering av trekonstruksjoner","RS",0.16700000000000001,7.2000000000000002E-5,1.3E-7,2.3E-5,6.12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Rigg og drift","Må vurders om dette er riktig"]
[null,"Montering av buer","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Montering av buer","RS",0.16700000000000001,7.2000000000000002E-5,1.3E-7,2.3E-5,6.12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Rigg og drift","Må vurders om dette er riktig"]
[null,"Rigg for montering av stålkonstruksjoner","RS",0,0,0,0,0,null,null,"Rigg for montering av stålkonstruksjoner","RS",4.3999999999999997E-2,2.7900000000000001E-4,6.5599999999999999E-6,2.4399999999999999E-4,1.4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Rigg og drift"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Aluminium"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Asfalt"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Betongelementer"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Plasstøpt betong"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sprøytebetong"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Betonghvelv"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Lettklinker/Ekspandert leire"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ekspandert polystyren (EPS)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ekstrudert polystyren (XPS)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Elektrisitet - MJ"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Elektrisitet - kWh"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Geosynteter"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Grus/pukk"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Plast"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Stål"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Glass"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Spuntstål"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kamstål"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Trevirke"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Diesel forbrukt i anleggsmaskin (liter)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sprengstoff"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Belysningsutstyr"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vifte/ventilator"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sement"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Epoxy"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Overflatebehandling"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Skumglassgranulat"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kalk"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kabling"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Naturstein"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vegutstyr"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kobber"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Materialtransport"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Rigg og drift"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Provisoriske anleggsveger, bruer og kaier"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Eksisterende veger, bruer og kaier"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Oppmerking og signaler"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Riving og fjerning"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Elektriske installasjoner"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - VA installasjoner"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Støyreduserende tiltak"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RS - Kjerneboring for pelefot"]

{"sheet":"Dokumentasjon","index":11,"n_rows":204,"n_cols":3,"rows_kept":204,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[194,2,196,2],[1,1,1,2],[23,2,27,2],[40,2,42,2],[59,2,66,2],[84,2,88,2],[159,1,160,2],[191,1,192,2],[112,1,113,2],[4,1,5,2],[91,2,95,2],[107,2,109,2],[167,2,168,2],[156,1,156,2],[157,1,157,2]]}
[]
[null,"   DOKUMENTASJON FOR BEREGNINGSFAKTORER"]
[]
[]
[null,"Materialforbruk"]
[]
[null,"Tykkelser vegoppbygning"]
[null,"Bærelag","Statens vegvesens håndbok N200 Vegbygging, side 225, figur 512.2"]
[null,"Bindlag","Statens vegvesens håndbok N200 Vegbygging, side 224, figur 512.1"]
[null,"Slitelag","Statens vegvesens håndbok N200 Vegbygging, side 224, figur 512.1"]
[null,"Belegning på skulder, asfalt","Antar samme tykkelse i vegbane som på skulder (bindlag + slitelag)"]
[null,"Belegning på skulder, grus/knust asfalt","Antatt tykkelse lik bærelag"]
[null,"Betongslitelag","Statens vegvesens håndbok  N200 Vegbygging, side 231, figur 513.2"]
[null,"Vegutstyr"]
[null,"Klebelag","Statens vegvesens håndbok  R761, side 196: Prosesskode 65.4 angir min 0,10 kg bindemiddel per m2 "]
[null,"Klebelag - bru","Statens vegvesens håndbok  R762, side 261: Prosesskode 87.1. Som materiale er det antatt bitumenemulsjon/topeka"]
[null,"Mur av naturstein, tykkelse","Tykkelsen er antatt"]
[null,"Mur av betongelement, tykkelse","Tykkelsen er antatt"]
[null,"Støyskjerm av tre, tykkelse","Tykkelsen er antatt"]
[null,"Høyde på støyskjerm","Høyden er antatt"]
[null,"Rekkverk av betong","Vekt er basert på informasjon fra produsenter (NCC)"]
[null,"Rekkverk av stålwire","Vekt er basert på informasjon fra produsenter"]
[null,"Rekkverk av tre","Vekt er antatt"]
[null,"Rekkverk i stål (bru)","Vekt per meter ensidig rekkverk er basert på klimamodulen i EFFEKT 6.6. (Statens vegvesen rapport nr. 358, 2015: Dokumentasjon av beregningsmoduler i EFFEKT 6.6). I Klimamodulen antas brurekkverk å være to-sidig. "]
[null,"Kjøresterkt rekkverk i stål (bru)"]
[null,"Ytterrekkverk i stål (bru)"]
[null,"Mellomrekkverk i stål (bru)"]
[null,"Topprekkverk i stål (bru)"]
[null,"Gang-/sykkelvegrekkverk i stål","Antatt likt ensidig rekkverk. Materiale: galvanisert stål"]
[null,"Brurekkverk betong","Antatt lik 'Rekkverk av betong'"]
[null,"Brurekkverk aluminium","Antatt halv vekt av brurekkverk i stål (i mangel på relevante data). I prosjekter der dette utgjør mengder av betydning for totalen, bør denne faktoren vurderes spesifikt"]
[null,"Brurekkverk tre","Vekt er antatt (vil ha liten betydning i totalen)"]
[null,"Gjerde av stål","Basert på Life Cycle Assessment of Road, A Pilot Study for Inventory Analysis (Stripple 2001). Materiale: Kamstål"]
[null,"Ensidig rekkverk (veg i dagen)","Vekt på 20 kg stål per meter ensidig rekkverk er basert på klimamodulen i EFFEKT"]
[null,"Stålforbruk per lm viltgjerde","Basert på Life Cycle Assessment of Road, A Pilot Study for Inventory Analysis (Stripple 2001)"]
[null,"Stolper til vegbelysning, stål","Vekt er basert på informasjon fra produsenter"]
[null,"Stolper til vegbelysning, tre","Vekt er basert på informasjon fra produsenter"]
[null,"Bergsikring og armering"]
[null,"Bergbånd","Antatt Ø10 mm, og 4 festebolter per m2. (Materiale: Kamstål)"]
[null,"Steinsprangnett","Dimensjoner som grunnlag for beregninger er gitt i HB R761, side 66, Prosesskode 23.3"]
[null,"Sikringsbolter Ø 20 mm","Dimensjoner som grunnlag for beregninger er gitt i HB R761, side 62, Prosesskode 23.2"]
[null,"Sikringsbolter Ø 25 mm"]
[null,"Sikringsbolter Ø 32 mm"]
[null,"Rørledninger, betong (overvann/spillvann/stikkrenner)"]
[null,"Alle dimensjoner (Ø150 mm til Ø1400 mm)","Vekt per meter er basert informasjon fra produsenter (Loe Rørprodukter, Østraadt Rør Gruppen)"]
[null,"Rørledninger, plast (overvann/spillvann/stikkrenner)"]
[null,"Alle dimensjoner (Ø150 mm til Ø1200 mm)","Vekt beregnet ut fra tabeller for standard rørstørrelser (SDR 41 lagt til grunn for standardverdier)"]
[null,"Rørledninger, korrugert stål "]
[null,"Alle dimensjoner (Ø400 mm til Ø1400 mm)","Dimensjoner basert på anbefalte tykkelser fra Norsk Vanns"]
[null,"Vannledning, plast "]
[null,"Alle dimensjoner (Innvendig Ø < 64 mm til > 400 mm)","Vekt beregnet ut fra tabeller for standard rørstørrelser (SDR 41 lagt til grunn for standardverdier)"]
[null,"Vannledning, støpejern"]
[null,"Alle dimensjoner (Innvendig Ø 64 mm til > 400 mm)","Beregnet fra tykkelser angitt av produsenter"]
[null,"Trekkerør, plast"]
[null,"Dimensjoner Ø40 mm og Ø110 mm","Beregnet fra tykkelser angitt av produsenter"]
[null,"Frostsiking mm"]
[null,"Tykkelse fiberduk","Vekt er basert på produkter godkjent av NorGeoSpec. Det er relativ stor variasjon av vekt, 250 g/m2 er en middelverdi"]
[null,"Plastmembran","Vekt er basert på EPD for Tunnelduk (Protan AS 2015)"]
[null,"Kummer"]
[null,"Sandfangkum, betong","Estimert på bakgrunn av produsent-data (Basal, Loe rør, PipeLife, Vestfold plastindustri)"]
[null,"Sandfangkum, plast"]
[null,"Inspeksjonskum, betong"]
[null,"Inspeksjonskum, plast"]
[null,"Vannkum, betong"]
[null,"Vannkum, plast"]
[null,"Spillvannskum, betong"]
[null,"Spillvannskum, plast"]
[null,"Armering"]
[null,"Spennarmering","Fra verktøyet BridgeLCA (ETSI-bru)"]
[null,"Armeringsnett","Vekt er basert på produsent-data (Stene Stål)"]
[null,"Armeringsduk","Vekt er basert på produsent-data, middelverdi benyttet (Geosyntia)"]
[null,"Bruer"]
[null,"Kjøresterke gitterrister","Kostnadsdata for prosjekt LCA for bru over Øla (MiSA 2012, for Reinertsen)"]
[null,"Ikke-kjørbare gitterrister","Estimert på bakgrunn av produsent-data (Weland)"]
[]
[null,"Forskaling, tykkelse","Antatt dimensjon (liten betydning for totalen)"]
[null,"Skulder i tunnel, tykkelse","Dimensjon fra tekniske tegninger fra prosjekt Klimabudsjett for Follobanen (Asplan Viak)"]
[null,"Kabler"]
[null,"Kabelkanal","Basert på data fra prosjekt Klimabudsjett for Follobanen (Asplan Viak)"]
[null,"Kabelstige","Estimert på bakgrunn av produsent-data (Schneider)"]
[null,"Kobberleder 50 mm2","Estimert på bakgrunn av produsent-data (Elektroimportøren, ELIT)"]
[null,"Kobberleder 25 mm2","Estimert på bakgrunn av produsent-data (Elektroimportøren, ELIT)"]
[null,"PN - kabel, 2,5mm2 * 3","Estimert fra gitte dimensjoner"]
[null,"Peler"]
[null,"Stålrørspel RD320/12,5","Faktorer for vekt er beregnet ut fra angitte type-dimensjoner"]
[null,"Massiv stålkjernepel Ø100"]
[null,"Foringsrør, Ø193,7/5"]
[null,"Stålspunt L603"]
[null,"Stålrør kulvert Ø2600"]
[null,"Liming med epoxy","Antagelser: lagtykkelse 100um og tetthet epoxy 1 200 kg/m3"]
[null,"Tettheter/egenvekter"]
[null,"Jord og leire","SVV-rapport nr. 2009/11, Metode for beregning av energibruk og klimagassutslipp for vegprosjekter (Hammervold, 2009)"]
[null,"Sprengstein"]
[null,"Grus"]
[null,"Asfaltgrusbetong"]
[null,"Asfaltbetong"]
[null,"Tømmer","Metode for beregning av CO2-utslipp knyttet til arealbeslag ved vegbygging (Asplan Viak og Bioforsk 2015, for SVV)"]
[null,"Lettklinker","Lette, granulære fyllmasser for jernbane (Sintef byggforsk)"]
[null,"Skumglassgranulat, standard","Statens vegvesens håndbok  R761, s 22: bulkdensitet: 180-250 kg/m3"]
[null,"EPS","Antagelser basert på produsentdata (Foamular, PakBoard, Thermals)"]
[null,"XPS","Antagelser basert på produsentdata (Foamular, PakBoard, Thermals)"]
[null,"PE-skum","Antagelser basert på produsentdata (AsRubber, Dafa)"]
[null,"Bitumenemulsjon","Sikkerhetsdatablad Bitumenemulsjon C 60 BP3 og C50 B3/B4"]
[null,"Trevirke","Metode for beregning av CO2-utslipp knyttet til arealbeslag ved vegbygging (Asplan Viak og Bioforsk 2015, for SVV)"]
[null,"Betong","Norsk betongforening Publikasjon 37: Lavkarbonbetong (2015)"]
[null,"Lettbetong","Statens vegvesens håndbok  R761, side 116 angir densitet på 1 300 - 1 400 kg/m3 for lettbetong brukt i tunnelhvelv. Antar dette å være representativt for evt andre konstruksjoner i lettbetong"]
[null,"Naturstein","SVV-rapport nr. 2009/11, Metode for beregning av energibruk og klimagassutslipp for vegprosjekter (Hammervold, 2009)"]
[null,"Kobber","Densities of solids, The engineering toolbox"]
[null,"Stål"]
[null,"Sink"]
[null,"Betongelementer","Som betong"]
[]
[null,"Byggeaktiviteter"]
[]
[null,"Massetransport"]
[null,"Transport i linja","Halve distansen av vegprosjektet"]
[null,"Transport til fyllplass","Generell antagelse. Prosjektspesifikk verdi anbefales"]
[null,"Transport til depot/lager","Generell antagelse. Prosjektspesifikk verdi anbefales"]
[null,"Transport til knuseverk","Generell antagelse. Prosjektspesifikk verdi anbefales"]
[null,"Transport verksted til brusted","Generell antagelse. Prosjektspesifikk verdi anbefales"]
[null,"Transport fra materialtak/sidetak/tilført utenfra","Generell antagelse. Prosjektspesifikk verdi anbefales"]
[null,"Transport i tunnel","Halve totallengden av tunnel(er)"]
[null,"Sprengning"]
[null,"Åpent terreng, Klasse 1","Statens vegvesen rapport nr. 358, 2015: Dokumentasjon av beregningsmoduler i EFFEKT 6.6. "]
[null,"Åpent terreng, Klasse 2","Korsmo, A. R., Bergsdal, H. (2010), Miljøbudsjett for Follobanen - Infrastruktur."]
[null,"Fjell, Klasse 1","Antatt 20 % lavere enn for Klasse 2"]
[null,"Fjell, Klasse 2","Statens vegvesen rapport nr. 358, 2015: Dokumentasjon av beregningsmoduler i EFFEKT 6.6. "]
[null,"Fjell, Klasse 3","Antatt 20 % høyere enn for Klasse 2"]
[null,"Demolering av blokker (< 5 m3)","Antatt 0,5 kg/m3"]
[null,"Demolering av blokker (5-10 m3)","Antatt 0,5 kg/m3"]
[null,"Kontursprengning","Fuglseth, M. S., (2013), Livsløpsvurdering av utbygging og utvidelse av 2-felts motorveg til 4-felts moderne motorvei. "]
[null,"Elektrisitet driving av tunneler","Statens vegvesen rapport nr. 358, 2015: Dokumentasjon av beregningsmoduler i EFFEKT 6.6. (450 kWh/m, antatt areal for teoretisk sprengningsprofil på 70 m2) "]
[null,"Diesel/el-forbruk maskineri"]
[null,"Gravemaskin","Ecoinvent v3 Prosess 'Excavation, hydraulic digger'"]
[null,"Hjullaster","Stripple, H. (2001), Life Cycle Assessment of Road: A Pilot Study for Inventory Analysis."]
[null,"Lastebiltipp","Stripple, H. (2001), Life Cycle Assessment of Road: A Pilot Study for Inventory Analysis."]
[null,"Utgraving og planering av jordmasser","Straume, Krogsæter, NOTAT: Utredning og kravspesifikasjon til EFFEKT 6.6, Del 3: Videreutvikling av Klimamodulen"]
[null,"Utgraving og planering av steinmasser","Straume, Krogsæter, NOTAT: Utredning og kravspesifikasjon til EFFEKT 6.6, Del 3: Videreutvikling av Klimamodulen"]
[null,"Etablering av grøft","Straume, Krogsæter, NOTAT: Utredning og kravspesifikasjon til EFFEKT 6.6, Del 3: Videreutvikling av Klimamodulen"]
[null,"Komprimering av masser med vals","Stripple, H. (2001), Life Cycle Assessment of Road: A Pilot Study for Inventory Analysis."]
[null,"Bærelagsstein - legging og komprimering","Stripple, H. (2001), Life Cycle Assessment of Road: A Pilot Study for Inventory Analysis."]
[null,"Utsprøyting av sprøytebetong","Kålås Iversen, O. M. (2013), Livssyklusanalyse av undersjøisk tunnel og alternativ fjordkryssing."]
[null,"Felling/rydding av skog","Fuglseth, M. S., (2013), Livsløpsvurdering av utbygging og utvidelse av 2-felts motorveg til 4-felts moderne motorvei. "]
[null,"Rensk av skjæring","Fuglseth, M. S., (2013), Livsløpsvurdering av utbygging og utvidelse av 2-felts motorveg til 4-felts moderne motorvei. "]
[null,"Drilling, sprengning i dagen","Kålås Iversen, O. M. (2013), Livssyklusanalyse av undersjøisk tunnel og alternativ fjordkryssing."]
[null,"Pigging","Kålås Iversen, O. M. (2013), Livssyklusanalyse av undersjøisk tunnel og alternativ fjordkryssing."]
[null,"Hullboring","Kålås Iversen, O. M. (2013), Livssyklusanalyse av undersjøisk tunnel og alternativ fjordkryssing."]
[null,"Kjerneboring","Kålås Iversen, O. M. (2013), Livssyklusanalyse av undersjøisk tunnel og alternativ fjordkryssing."]
[null,"Fullprofilboring","Hammervold, J., Grossrieder, C. (2012), Oppdatering av miljøbudsjett for Follobanen (TBM). Elektrisitetsforbruk for tunnelboremaskin er 7 000 kWh/lm for tunneler med diameter 10 - 12 m. Dette gir et forbruk på 62 kWh/m3. Det antas doble løp når ÅDT >= 12 000 (HB N500 Vegtunneler, s 17, tabell 3.2)"]
[null,"Påføring av klebemiddel/vedheftingsmiddel","Fuglseth, M. S., (2013), Livsløpsvurdering av utbygging og utvidelse av 2-felts motorveg til 4-felts moderne motorvei. "]
[null,"Legging av asfalt","Straume, Krogsæter, NOTAT: Utredning og kravspesifikasjon til EFFEKT 6.6, Del 3: Videreutvikling av Klimamodulen"]
[null,"Riving av faste dekker","Fuglseth, M. S., (2013), Livsløpsvurdering av utbygging og utvidelse av 2-felts motorveg til 4-felts moderne motorvei. "]
[null,"Fresing av faste dekker","Fuglseth, M. S., (2013), Livsløpsvurdering av utbygging og utvidelse av 2-felts motorveg til 4-felts moderne motorvei. "]
[null,"Massetransport (bil)"]
[null,"Massetransport (transportbånd)","Div. referanseprosjekter fra Marti Technik. http://www.martitechnik.com/en/Documents/Referenzen/Refliste_F%C3%B6rderbandanlagen_en.pdf"]
[null,"Transportavstander for materialer og komponenter"]
[null,"Transportdistanser for materialer og komponenter er løselig basert på tetthet av produksjonssteder i Norge samt hvorvidt materialet importeres"]
[null,"Prosjektspesifikke transportdistanser bør benyttes så langt det er mulig for materialer av betydelige mengder"]
[]
[null,"Drift og vedlikehold"]
[]
[null,"Energibruk"]
[null,"Belysning, veg i dagen, standard armatur","Basert på Håndbok V124 - teknisk planlegging av veg- og tunnelbelysning. Forbruk: 400 W, 4100 brenntimer/år. Konservativt, mest representativt for høy ÅDT."]
[null,"Belysning, veg i dagen, LED armatur","Statens Vegvesen (2014), Energibesparende vegbelysning, rapport 646. Basert på energiforbruk og lyspunktavstand for større hovedveg utenfor bynære strøk (>60 km/t)."]
[null,"Belysning, veg i dagen, LED-ledelys","Fuglseth, M. S., (2013), Livsløpsvurdering av utbygging og utvidelse av 2-felts motorveg til 4-felts moderne motorvei. Produsentinformasjon. "]
[null,"Belysning, tunnel, standard","Antatt samme som veg i dagen, jamfør metodikk i EFFEKT 6.6"]
[null,"Belysning, tunnel, LED","Antatt samme som veg i dagen, jamfør metodikk i EFFEKT 6.6"]
[null,"Vifter, tunnel (per vifte)","Basert på nyere versjon av Klimamodulen i EFFEKT. (Oppdatert i etterkant av Statens vegvesen rapport nr. 358, 2015: Dokumentasjon av beregningsmoduler i EFFEKT 6.6)"]
[null,"Vifter, tunnel (per km tunnel)"]
[null,"Levetider"]
[null,"Slitelag","Håndbok N200 Vegbygging (2014) - se tabell s.297. Levetid avhenger av ÅDT (som også til en viss grad bestemmer asfalttype, som igjen påvirker levetid). Varierer mellom 5 og 15 år."]
[null,"Betongdekke","Dimensjonert for 20 år. Kilde: https://www.vareveger.no/artikler/betongvegene-lever-videre/194793"]
[null,"Vegrekkverk","Håndbok N101 - Rekkverk og vegens sideområder. Beregnet levetid på minst 30 år. 40 år brukt i EFFEKT 6.6."]
[null,"Brurekkverk","Håndbok N101 - Rekkverk og vegens sideområder. Beregnet levetid på minst 50 år. "]
[null,"Gjerder","Håndbok 231 - Rekkverk og vegens sideområder. MERK: N101 har erstattet 231. Referanse ikke funnet i N101."]
[null,"Støyskjerm","BaneNOR Teknisk regelverk angir min. 50 år. https://trv.jbv.no/wiki/Underbygning/Prosjektering_og_bygging/St%C3%B8yskjermer#Levetid"]
[null,"Vifter","Korsmo, A. R., Bergsdal, H. (2010), Miljøbudsjett for Follobanen - Infrastruktur."]
[null,"Belysning, veg i dagen","Statens Vegvesen (2014), Energibesparende vegbelysning, rapport 646. Basert på min. levetid på 24 000 brenntimer og 4 100 brenntimer/år. Merk at dette gjelder standard armatur"]
[null,"Belysning, tunnel","Statens Vegvesen (2014), Energibesparende vegbelysning, rapport 646. Basert på min. levetid på 24 000 brenntimer og 4 100 brenntimer/år. Merk at dette gjelder standard armatur"]
[null,"Vegskilt","Antar samme levetid som rekkverk. Begge er stålkomponenter."]
[null,"Hvelv av betongelement, tunnel","Korsmo, A. R., Bergsdal, H. (2010), Miljøbudsjett for Follobanen - Infrastruktur."]
[null,"Elektrisk utstyr tunnel","Korsmo, A. R., Bergsdal, H. (2010), Miljøbudsjett for Follobanen - Infrastruktur."]
[null,"Renseanlegg tunnel","Brukes ikke i verktøyet."]
[null,"Overflatebehandling stålbru","Knudsen, O. Ø (2015)., Korrosjonsbeskyttelse av stålbruer - hvordan oppnå lang levetid."]
[null,"Maling/beis av trebru","Bane Nor har hovedinspeksjon av bruer etter seks år. Dette inkluderer malingskontroll. Antar noe lengre intervall på malingsoperasjon enn inspeksjon."]
[null,"Beslag trebru","Antar som maling."]
[null,"Brulagre og Fugekonstruksjoner","Brukes ikke i verktøyet."]
[null,"Reasfaltering"]
[null,"Asfaltforbruk til reasfaltering","Klimamodul EFFEKT 6.6 (2014)"]
[null,"Andel av slitelag som freses bort","Antatt lik som reasfaltering"]
[]
[null,"Arealbruksendringer"]
[]
[]
[null,"Vegetasjonsrydding, lav bonitet","Dette omfatter biomassen som er tatt ut (skogbunnen er inkludert i 'Avtaging av vegetasjonsdekke'. Utslipp av CO2 er beregnet fra mengde karbon bundet i biomassen, som varierer for de ulike bonitetsklassene. Bonitetsklasser er inndelt etter antall kubikk biomasse per arealenhet, data for dette er hentet fra landskogstakseringsdatabasen.  KILDE: Metode for beregning av CO2-utslipp knyttet til arealbeslag ved vegbygging (Asplan Viak og Bioforsk 2015, for SVV)"]
[null,"Vegetasjonsrydding, middels bonitet"]
[null,"Vegetasjonsrydding, høy bonitet"]
[null,"Felling av trær til tømmer","Dette omfatter antall kubikk biomasse som tas ut, og vil gi mer eksagte beregninger enn antall m2 vegetasjon tatt ut. Det er antatt attømmeret benyttes i konstruksjoner, og at kun 5 % av karbonet frigis. KILDE: Metode for beregning av CO2-utslipp knyttet til arealbeslag ved vegbygging (Asplan Viak og Bioforsk 2015, for SVV)"]
[null,"Felling av trær til ved","Dette omfatter antall kubikk biomasse som tas ut, og vil gi mer eksagte beregninger enn antall m2 vegetasjon tatt ut. Her er det antatt at 100 % av karbonet frigis. KILDE: Metode for beregning av CO2-utslipp knyttet til arealbeslag ved vegbygging (Asplan Viak og Bioforsk 2015, for SVV)"]
[null,"Avtaging av vegetasjonsdekke, skogbunn","Utslipp av CO2 er beregnet ut fra karbon bundet i jord i skog. Det er forutsatt en tykkelse på 1 m på vegetasjonsdekket. KILDE: Metode for beregning av CO2-utslipp knyttet til arealbeslag ved vegbygging (Asplan Viak og Bioforsk 2015, for SVV)"]
[null,"Avtaging av vegetasjonsdekke, myr","Utslipp av CO2 er beregnet ut fra karbon bundet i myr. Det er forutsatt en tykkelse på 1,2 m på vegetasjonsdekket. KILDE: Metode for beregning av CO2-utslipp knyttet til arealbeslag ved vegbygging (Asplan Viak og Bioforsk 2015, for SVV)"]
[null,"Avtaging av vegetasjonsdekke, innmarksbeite","Denne er antatt lik 'Avtaging av matjord'"]
[null,"Avtaging av matjord","Utslipp av CO2 er beregnet ut fra karbon bundet i jordbruksarealer (omfatter fulldyrka jord, overflatejord og innmarksbeite). Det er forutsatt en tykkelse på 1 m på matjorda. KILDE: Metode for beregning av CO2-utslipp knyttet til arealbeslag ved vegbygging (Asplan Viak og Bioforsk 2015, for SVV)"]
[null,"Bufferbredde","Skal angis i fane Prosjektbeskrivelse. Denne skal fange opp alt areal som påvirkes av vegprosjektet; både midlertidig (anleggsfase) og permanent (driftsfase). "]

{"sheet":"Nedtrekksmenyer","index":12,"n_rows":146,"n_cols":7,"rows_kept":146,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[null,"NEDTREKKSMENYER (med tilordningsverdier der relevant)"]
[]
[null,"Vegtype"]
[null,"Velg vegtype"]
[null,"Motorveg klasse A"]
[null,"Avkjørselsregulert hovedveg"]
[null,"Hovedveg inkl. gang- og sykkelveg"]
[null,"Gang- og sykkelveg"]
[]
[null,"Dekketype","Varm/kaldprodusert asfalt"]
[null,"Velg dekketype","Velg asfalttype"]
[null,"Asfaltbetong (Ab)","Varmprodusert asfalt"]
[null,"Asfaltgrusbetong (Agb)","Lavtemperaturasfalt"]
[null,"Skjelettasfalt (Ska)","Kaldprodusert asfalt"]
[null,"Mykasfalt (Ma)"]
[null,"Topeka (Top)"]
[null,"Støpeasfalt (Sta)"]
[null,"Drensasfalt (Da)"]
[null,"Emulsjonsgrus (Eg)"]
[null,"Asfaltskumgrus (Asg)"]
[null,"Gjenbruksasfalt (Gja)"]
[null,"Betong"]
[null,"Grusdekke"]
[]
[null,"Belysning","Energiforbruk (kWh/enhet/år)","Belysning"]
[null,"Velg type belysning",null,"Velg type belysning"]
[null,"Standard vegbelysning",null,"Standard vegbelysning"]
[null,"LED vegbelysning",0.35,"LED vegbelysning"]
[null,"LED vegbelysning"]
[]
[null,"Utslippsfaktorer"]
[null,"Velg utslippsfaktorer"]
[null,"Norske gjennomsnittsdata"]
[null,"Europeiske gjennomsnittsdata"]
[]
[]
[null,"Vegelementer"]
[null,"Velg vegelement"]
[null,"Veg i dagen"]
[null,"Tunnel"]
[null,"Bru"]
[]
[null,"Overvannsledning"]
[null,"Valg: Betong/Plast"]
[null,"Betong"]
[null,"Plast, PP"]
[]
[null,"Spillvannsledning"]
[null,"Valg: Betong/Plast"]
[null,"Betong"]
[null,"Plast, PVC"]
[]
[null,"Vannledning"]
[null,"Valg: Støpejern/plast"]
[null,"Støpejern"]
[null,"Plast, PE"]
[]
[null,"Stikkrenner, kulverter og rør"]
[null,"Valg: Betong/plast/stål"]
[null,"Betong"]
[null,"Plast, PE"]
[null,"Stål"]
[]
[null,"Kummer"]
[null,"Valg: Betong/plast"]
[null,"Betong"]
[null,"Plast, PE"]
[]
[null,"Fiberarmert sprøytebetong","Sprøytebetong uten fiber","Sprøytebetong, uspesifisert","Uisolert hvelv av sprøytebetong","Isolert hvelv av sprøytebetong","Hvelv av betongelementer"]
[null,"Valg: Sement & stålfiber/plastfiber","Valg: Sementtype","Valg: Sementtype/armering","Valg: Sementtype/armering","Valg: Sementtype/armering","Valg: Sementtype"]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B44","v":"Sprøytebetong B35, CEM I, med tilsetting av stålfiber"},"Sprøytebetong B35, CEM I","Sprøytebetong B35, CEM I",{"$f":"Utslippsfaktorer!B50","v":"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med armeringsnett"},{"$f":"Utslippsfaktorer!B56","v":"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med armeringsnett"},{"$f":"Utslippsfaktorer!B62","v":"Hvelv av betongelementer, CEM I"}]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B45","v":"Sprøytebetong B35, CEM II/A med tilsetting av stålfiber"},"Sprøytebetong B35, CEM II/A","Sprøytebetong B35, CEM II/A",{"$f":"Utslippsfaktorer!B51","v":"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/A, med armeringsnett"},{"$f":"Utslippsfaktorer!B57","v":"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/A, med armeringsnett"},{"$f":"Utslippsfaktorer!B63","v":"Hvelv av betongelementer, CEM II/A"}]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B46","v":"Sprøytebetong B35, CEM II/B med tilsetting av stålfiber"},"Sprøytebetong B35, CEM II/B","Sprøytebetong B35, CEM II/B",{"$f":"Utslippsfaktorer!B52","v":"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/B, med armeringsnett"},{"$f":"Utslippsfaktorer!B58","v":"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/B, med armeringsnett"},{"$f":"Utslippsfaktorer!B64","v":"Hvelv av betongelementer, CEM II/B"}]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B47","v":"Sprøytebetong B35, CEM I, med tilsetting av plastfiber"},null,{"$f":"B71","v":"Sprøytebetong B35, CEM I, med tilsetting av stålfiber"},{"$f":"Utslippsfaktorer!B53","v":"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med stålfiberarmering"},{"$f":"Utslippsfaktorer!B59","v":"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM I, med stålfiberarmering"}]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B48","v":"Sprøytebetong B35, CEM II/A med tilsetting av plastfiber"},null,"Sprøytebetong B35, CEM II/A med tilsetting av stålfiber",{"$f":"Utslippsfaktorer!B54","v":"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/A, med stålfiberarmering"},{"$f":"Utslippsfaktorer!B60","v":"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/A, med stålfiberarmering"}]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B49","v":"Sprøytebetong B35, CEM II/B med tilsetting av plastfiber"},null,"Sprøytebetong B35, CEM II/B med tilsetting av stålfiber",{"$f":"Utslippsfaktorer!B55","v":"Uisolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/B, med stålfiberarmering"},{"$f":"Utslippsfaktorer!B61","v":"Isolert hvelv av sprøytebetong, CEM II/B, med stålfiberarmering"}]
[null,null,null,"Sprøytebetong B35, CEM I, med tilsetting av plastfiber"]
[null,null,null,"Sprøytebetong B35, CEM II/A med tilsetting av plastfiber"]
[null,null,null,"Sprøytebetong B35, CEM II/B med tilsetting av plastfiber"]
[]
[null,"24.62: Peling under fylling","24.63 Armeringsduk/fiberduk og armeringsnett"]
[null,"Valg: Tre-/betongpeler","Valg: Armeringsduk/armeringsnett"]
[null,"Trepeler","Armeringsduk"]
[null,"Betongpeler","Armeringsnett"]
[]
[null,"24.652: Levering av stabiliseringsmiddel"]
[null,"Valg: Kalk-/sementpeler"]
[null,"Kalk"]
[null,"Sement"]
[]
[null,"Grunnforhold","Fjellklasse","Evt stigning over 5 % ved massetransport","Velg transportmetode"]
[null,"Velg grunnforhold","Velg fjellklasse","Transport med helning > 5 %?","Velg transportmetode"]
[null,"Åpent terreng, Klasse 1","Fjell, Klasse 1","Relativt flatt","Bil - Relativt flatt"]
[null,"Åpent terreng, Klasse 2","Fjell, Klasse 2","Stigning over 5 %","Bil - Stigning over 5 %"]
[null,"Fjell, Klasse 1","Fjell, Klasse 3",null,"Transportbånd"]
[null,"Fjell, Klasse 2"]
[null,"Fjell, Klasse 3"]
[]
[null,"Betong","Sementtype","Betongstøp, B35","Betongstøp, B45","Betongstøp, B55"]
[null,"Valg: Betongtype","Valg: Sementtype","Valg: Sementtype","Valg: Sementtype","Valg: Sementtype"]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B31","v":"Betongstøp, B35, CEM I"},"Sement, CEM I","Betongstøp, B35, CEM I","Betongstøp, B45, CEM I","Betongstøp, B55, CEM I"]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B32","v":"Betongstøp, B35, CEM II/A"},"Sement, CEM II/A","Betongstøp, B35, CEM II/A","Betongstøp, B45, CEM II/A","Betongstøp, B55, CEM II/A"]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B33","v":"Betongstøp, B35, CEM II/B"},"Sement, CEM II/B","Betongstøp, B35, CEM II/B","Betongstøp, B45, CEM II/B","Betongstøp, B55, CEM II/B"]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B34","v":"Betongstøp, B45, CEM I"}]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B35","v":"Betongstøp, B45, CEM II/A"}]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B36","v":"Betongstøp, B45, CEM II/B"}]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B37","v":"Betongstøp, B55, CEM I"}]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B38","v":"Betongstøp, B55, CEM II/A"}]
[null,{"$f":"Utslippsfaktorer!B39","v":"Betongstøp, B55, CEM II/B"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Demolering av blokker"]
[null,"Valg: Spengning/pigging"]
[null,"Sprengning"]
[null,"Pigging"]
[]
[null,"86.1341 Blikkbeslag"]
[null,"Valg: Kobber/sink/stål"]
[null,"Kobber"]
[null,"Sink"]
[null,"Rustfritt stål"]
[]
[null,"Betongpeler"]
[null,"Valg: Peletype"]
[null,"Betongpel P270"]
[null,"Betongpel P345"]
[]
[null,"Bonitetsklasse skog"]
[null,"Velg bonitetsklasse"]
[null,"Skog, lav bonitet"]
[null,"Skog, middels bonitet"]
[null,"Skog, høy bonitet"]
[]
[null,"Vegetasjonsklasse"]
[null,"Velg type vegetasjon"]
[null,"Skogbunn"]
[null,"Myr"]
[null,"Innmarksbeite"]